Características Técnicas:
Destacadas Fabricada bajo estrictos estándares de calidad industrial, esta bolsa asegura la integridad del producto durante su manipulación: Material: Cloruro de polivinilo (PVC) flexible con superficie lisa, impermeable y no porosa. Estanqueidad Total: Diseño 100% impermeable gracias a sus costuras unidas mediante sellado térmico o por alta frecuencia. Resistencia Superior: Espesor de 130 micras, altamente resistente al desgarro. Soporta una carga máxima recomendada de hasta 50 kg. Almacenamiento y Mantenimiento: Totalmente compatible con el uso prolongado en cámaras frigoríficas (soporta temperaturas de hasta -30ºC). Superficie de fácil limpieza, desinfectable con agua y jabón neutro. Dimensiones y Acabado: 80 x 80 cm en un discreto color blanco opaco. Instrucciones de Seguridad y Uso Recomendado Para garantizar las condiciones de seguridad biológica, el fabricante especifica que este producto es no reutilizable. Es imprescindible utilizar guantes y el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado durante su manipulación. Una vez finalizada su vida útil, debe ser eliminada siguiendo estrictamente las normativas sanitarias y de gestión de residuos de su localidad.
