<map id="Survey::Geometry3D" name="Survey::Geometry3D">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Scaled down survey geometry for an inl/crl geometry." alt="" coords="7,152,153,177"/>
<area shape="rect" id="Node000004" href="$classSeis_1_1Blocks_1_1HGeom.html" title=" " alt="" coords="5,225,155,251"/>
<area shape="poly" id="edge3_Node000001_Node000004" title=" " alt="" coords="83,191,83,225,77,225,77,191"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$classSurvey_1_1Geometry.html" title="A Geometry which holds trace positions." alt="" coords="16,79,144,104"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="83,118,83,152,77,152,77,118"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$classRefCount_1_1Referenced.html" title=" " alt="" coords="17,5,143,31"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000002_Node000003" title=" " alt="" coords="83,44,83,78,77,78,77,44"/>
</map>
