****

**REF. 52664 – PALANCA PARA CAMBIO DE RUEDAS INDUSTRIALES**

**INSTRUCCIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **Retire la válvula, separe el neumático de la llanta y lubrique.** |  |
|  | 1. **Inserte la herramienta entre el neumático y la llanta.** |  |
|  | 1. **Lleve la palanca hacia la parte opuesta del neumático, separando así el neumático de la llanta.** | |
|  |  |  |
|  | 1. **Vuelva a llevar la palanca hasta la posición inicial para acabar de separar el neumático. Repita el movimiento para acabar de separar el neumático completamente.** |  |