|  |  |
| --- | --- |
| **Logo_JBM-JPG.jpg** | **JBM CAMPLLONG, S.L.**CIM La Selva - Crta Aeropuerto Km. 1,6 Nave 2.217185  Vilobi d'Onyar (Girona)SPAIN |

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

***CALIBRATION CERTIFICATE***

**REF.:** 53081

**Descripción:** LLAVE DINAMOMETRICA DE 1/4" CON MIRILLA (4-20NM)

***Description:*** *1/4" DR. TORQUE WRENCH (4-20NM)*

**Llave dinamométrica tipo / Torque wrench type:** D

**Nº de serie / Serial number:**

**Rango de torque / Torque range:** 4 – 20 NM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punto de torque*****Set point*****(NM)** | **Rango de tolerancia*****Tolerance range*** | **Lecturas*****Readings*** |
| **Min.** | **Max.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5** | **4,7** | **5,3** |  |  |  |  |  |
| **10** | **9,4** | **10,6** |  |  |  |  |  |
| **19** | **16,92** | **19,08** |  |  |  |  |  |

El equipo de calibración y las medidas mostradas cumplen con la normativa UNE-EN-ISO 6789:2004.

*The tester and readings show non calibration comply with normative UNE-EN-ISO 6789:2004*

Nº de serie del equipo calibrador: AF-144002

 *Tester serial number:* AF-144002

Certificado del equipo calibrador: ETAC1265914

*Tester certifícate: ETAC1265914*

La precision del equipo de calibración a 25ºC es ±1.0%.

*The accuracy of tester at 25ºC is ±1.0%.*

Operario / Operator:

Fecha / Date: