TROŠKOVNIK

ZA RADOVE NA SANACIJI KOLOSIJEKA LUKE OSIJEK U 2019 god.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinicamjere | Količina | Cijena | Ukupno |

# I. SKRETNICE

 Kovački radovi na skretnicama br. 1 ,2,3,4,5 i 7 sa
 podmazivanjem, pritezanjem i zamjenom
1. neispravnog i dopunom nedostajućeg spojnog i
 pričvrsnog kolosiječnog pribora. Na skretnicama je
 potrebno i obojati signalne znakove „međnika“.

 Obračun po komadu skretnice.

|  |  |
| --- | --- |
| kom. | 6,00 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinicamjere | Količina | Cijena | Ukupno |

## **II. KOLOSIJECI**

 Nabava, doprema i istovar novih
 impregniranih bukovih pragova dimenzija

1. 260x26x16cm, komplet sa novim pričvrsnim
 kolosiječnim priborom tipa "K” ili SKL 12.

 Obračun po komadu kompletnog praga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Kom. | 200,00 |  |  |

 Demontaža kolosijeka na AB pragovima (na
 dijelu kolosijeka od kraja luka na kol. između
 skr. br. 4 i 5. od početka skr.br.5), sa
 uklanjanjem tračnica u stranu, iskopom i
 prikupljanjem demontiranih AB pragova, sa
 utovarom na vozila i odvozom na gradilišnu
2. deponiju.
 Napomena: Sa pragova je potrebno skinuti
 podložne ploče, koje se zajedno sa
 demontiranim pričvrsnim priborom predaju
 tvrtki koja vrši otkup metalnog otpada na
 recikliranje.
 Obračun po m'

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  m' | 150,00 |  |  |

Strojni iskop zatravljenog i zablaćenog zastornog materijala nakon demontaže

3. kolosijeka, sa planiranjem po bankinama (proširenje bankine), dubine 45cm od GRT-a (do tamponskog sloja).
Obračun po m3

|  |
| --- |
| m3 200,00 0,00 0,00 |

Montaža kolosijeka sa postojećim tračnicama 4. na novim impregniranim drvenim pragovima,

sa novim pričvrsnim priborom tipa „K“ ili SK
 L- 12 i zamjenom i dopunom neispravnih
 spojnih vijaka i vezica.
 Obračun po m' kolosijeka.

|  |
| --- |
| m' 150,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinicamjere | Količina | Cijena | Ukupno |

Nabava, doprema, istovar i planiranje zastornog materijala - tucanika granulacije

31 ,5 - 63mm, u kvaliteti prema Los Angeles

1. normi LArb - 24, u debljini sloja 30cm ispod donjeg ruba praga, sa dopunom između pragova nakon montaže kolosijeka.

Obračun po m3

|  |  |
| --- | --- |
| m3 | 200,00 |

Reguliranje kolosijeka po smjeru i visini nakon zamjene pragova i ugradnje novog zastornog

 materijala, sa konačnim planiranjem zastornog
6. profila.

Obračun po m' kolosijeka

|  |  |
| --- | --- |
| m' | 170,00 0,00 0,00 |

Dizanje jednostranih i dvostranih ulegnuća po kolosijecima (posebno na spojevima tračnica -

7. klasičnim tračničkim sastavima), sa
 podmazivanjem i pritezanjem spojnog i
 pričvrsnok kolosiječnog pribora).

Obračun po m'

|  |  |
| --- | --- |
| m' | 180,00 |



