TROŠKOVNIK

ZA RADOVE NA SANACIJI KOLOSIJEKA LUKE OSIJEK U 2019 god.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinica  mjere | Količina | Cijena | Ukupno |

# I. SKRETNICE

Kovački radovi na skretnicama br. 1 ,2,3,4,5 i 7 sa  
 podmazivanjem, pritezanjem i zamjenom  
1. neispravnog i dopunom nedostajućeg spojnog i  
 pričvrsnog kolosiječnog pribora. Na skretnicama je  
 potrebno i obojati signalne znakove „međnika“.

Obračun po komadu skretnice.

|  |  |
| --- | --- |
| kom. | 6,00 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinica  mjere | Količina | Cijena | Ukupno |

## **II. KOLOSIJECI**

Nabava, doprema i istovar novih   
 impregniranih bukovih pragova dimenzija

1. 260x26x16cm, komplet sa novim pričvrsnim  
 kolosiječnim priborom tipa "K” ili SKL 12.

Obračun po komadu kompletnog praga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kom. | 200,00 |  |  |

Demontaža kolosijeka na AB pragovima (na   
 dijelu kolosijeka od kraja luka na kol. između  
 skr. br. 4 i 5. od početka skr.br.5), sa  
 uklanjanjem tračnica u stranu, iskopom i  
 prikupljanjem demontiranih AB pragova, sa  
 utovarom na vozila i odvozom na gradilišnu  
2. deponiju.  
 Napomena: Sa pragova je potrebno skinuti  
 podložne ploče, koje se zajedno sa  
 demontiranim pričvrsnim priborom predaju  
 tvrtki koja vrši otkup metalnog otpada na  
 recikliranje.  
 Obračun po m'

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m' | 150,00 |  |  |

Strojni iskop zatravljenog i zablaćenog zastornog materijala nakon demontaže

3. kolosijeka, sa planiranjem po bankinama (proširenje bankine), dubine 45cm od GRT-a (do tamponskog sloja).   
Obračun po m3

|  |
| --- |
| m3 200,00 0,00 0,00 |

Montaža kolosijeka sa postojećim tračnicama 4. na novim impregniranim drvenim pragovima,

sa novim pričvrsnim priborom tipa „K“ ili SK  
 L- 12 i zamjenom i dopunom neispravnih  
 spojnih vijaka i vezica.  
 Obračun po m' kolosijeka.

|  |
| --- |
| m' 150,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke | Jedinica  mjere | Količina | Cijena | Ukupno |

Nabava, doprema, istovar i planiranje zastornog materijala - tucanika granulacije

31 ,5 - 63mm, u kvaliteti prema Los Angeles

1. normi LArb - 24, u debljini sloja 30cm ispod donjeg ruba praga, sa dopunom između pragova nakon montaže kolosijeka.

Obračun po m3

|  |  |
| --- | --- |
| m3 | 200,00 |

Reguliranje kolosijeka po smjeru i visini nakon zamjene pragova i ugradnje novog zastornog

materijala, sa konačnim planiranjem zastornog  
6. profila.

Obračun po m' kolosijeka

|  |  |
| --- | --- |
| m' | 170,00 0,00 0,00 |

Dizanje jednostranih i dvostranih ulegnuća po kolosijecima (posebno na spojevima tračnica -

7. klasičnim tračničkim sastavima), sa   
 podmazivanjem i pritezanjem spojnog i   
 pričvrsnok kolosiječnog pribora).

Obračun po m'

|  |  |
| --- | --- |
| m' | 180,00 |



