설계공모지침서

2025. 04.

만석119안전센터 재건축 사업 건축설계(간이)공모지침서

목      차

1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	2

2. 설계공모 운영	3

3. 설계공모 작성방법	6

4. 설계공모 심사	9

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	16

2. 기본 설계지침	16

3. 분야별 세부지침	17

4. 각종서식 및 제공자료	25

제 1 장  공모개요

설계공모 목적 및 범위

1.1 설계공모 명칭 : 만석119안전센터 재건축 사업 건축설계(간이)공모

1.2 설계공모의 목적

현 청사의 노후로 안전성이 저하되고 잦은 시설 보수공사에 따른 수선 비용이 과다하게 지출되며, 사무·출동 공간 협소 및 훈련공간 부재 등 열악한 환경을 개선하여 재난 초기 대응능력을 향상하고, 청사 각 실의 기능에 따른 효율적 배치로 쾌적한 근무 분위기를 조성하여 119서비스의 질적 향상에 기여하고자 하며, 사용자의 요구가 적합하게 반영되고, 창의성과 상징성을 갖춘 우수한 작품을 선정하기 위해 간이설계공모로 진행하고자 함.

1.3 공모개요

구 분	내 용
공 모 명	만석119안전센터 재건축 사업
사업위치	인천광역시 동구 제물량로 396 (만석동 19-4)
부지면적	502.2 ㎡
지역지구	준공업지역, 지구단위계획구역
건물규모	지상3층, 연면적 860.00㎡(±5% 범위내 조정가능)
용 도	제1종 근린생활시설(소방서)
예정 공사비	금 3,423,581,000원 (부가세 포함)
설계 용역비	금 173,034,000원 (손해배상보증보험 및 부가가치세 포함)
설계기간	착수일로부터 240일(공휴일 포함)
공사기간	13개월(예정)

1) 예정공사비에는 건축, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계 등에 대한 전체 공사비로 전기/수도/가스 등의 각종 인입비용의 조사·공사비와 폐기물처리비용, 철거공사 등 일체를 포함하며, 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

2) 설계용역범위 : 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리비 등 제반분야의 설계비 및 인증 건축물에너지효율등급(1++등급이상), 제로에너지건축물(5등급이상), 설계안전성검토 등 제반 행정절차 이행과 건축협의/설계자문/심의/심사 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함된 사항임.

3) 설계 용역비에는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 설계비와 각종 협의, 심의, 인증 및 지질조사, 현황측량, 기존건물 철거설계비 등 일체의 비용 포함임. [단, 공공(인증)기관에 납부하는 검토·인증수수료는 발주기관 부담]

4) 본 용역비에는 「건축서비스산업 진흥법」에 따른 설계의도구현 대가가 포함되어 있지 않으며, 별도 계약예정

5) 설계 사전조사 업무 : 경계복원측량, 지적현황측량 자료 별도 제공

6) 설계기간 : 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주처와 협의하여 과업일수에서 제외

또는 과업중지

설계공모 운영

2.1. 설계공모 방식

가. 공모방식 : 건축설계(간이)공모

나. 관련 법령 및 지침

- 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조

-  건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.)

2.2  설계공모 일정

가. 공모일정 : 상기 및 본 공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하며 응모자에게 필요한 사항은 메일로 전달한다.

구 분	예정일정	비 고
공모공고	2025. 4. 18.(금)	⦁조달청 나라장터, 인천소방본부 홈페이지 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)
참가등록	2025. 4. 21.(월) ~ 24.(목) 09:00 ~ 17:00	⦁스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/) 홈페이지 접수(등록시 구비서류 업로드 필수)
현장설명		⦁질의 및 회신으로 대체
질의접수	2025. 4. 28.(월) 10:00 ~ 17:00	⦁스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)을 통해서만 접수
질의회신	2025. 5. 1.(목)	⦁스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)을 통해 회신
공모작품 제출	2025. 5. 20.(화) 09:00 ~ 17:00	⦁접수처(현장접수 및 온라인 접수 모두 완료) ① 현장접수 : 인천소방본부 3층 회계장비과 ② 온라인접수 : 스페이스 인천에 전자파일 접수
공모작품 설명 및 심사	2025. 5. 27.(화) 14:00 ~ 17:00	⦁장소 : 인천소방본부 발표 5분, 질의·응답 5분, 총 10분
심사결과발표	2025. 5. 29.(목)	⦁인천소방본부 홈페이지 게시 및 서면 통지 ⦁스페이스인천에 게시
제안서 반환	결과 발표일로부터 7일 이내	⦁인천소방본부 회계장비과 방문 반환 ※ 당선작은 반환하지 않음

나. 기타사항

1) 변경된 일정은 메일, 팩스 등을 통하여 등록한 참가자에게 통지 예정이나 참가자는 홈페      이지를 정기적으로 방문하여 일정 및 내용을 확인하여야 하며 홈페이지를 확인하지 않아      발생하는 불이익은 발주기관에 이의를 제기할 수 없음

2) 공모기간 중 응모자 주소, 연락처 등이 변경 되었을 경우에는 신속히 주관부서에 통지하여야 하며 그러지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

3) 응모신청서 혹은 제안된 제안서가 없거나 1개뿐인 경우에는 재공고 또는 설계공모가 아닌      새로운 입찰에 의할 수 있다.

2.3  설계공모 참가의 자격

가.「건축사법」제7조에의한 건축사 면허소지자로서 같은 법 제18조 및 제23조에 의한 자격 등록 및 건축사사무소를 개설등록(신고)한 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

나.「건축사법시행령」제21조의2에 따라 외국건축사자격을 취득한 자로서「건축사법」제23조에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동 업무수행 계약을 체결한 자

※ 이때, 응모자격을 갖춘 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선정하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨

다.「지방계약법 시행규칙」제24조 2호 나목 및「건축 설계공모 운영 지침」제4조 4항에 따라 공고일 기준 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자의 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가․인가․면허․등록․신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 인천광역시인 업체

※ 인천광역시 공공건축심의위원회 의결 권고 사항 반영

라. 공동응모 시 공동응모자는‘가 ~ 다’항의 자격 조건을 갖추어야하며, 출자 비율이 많은 자를 대표자로 선정하여야 함

※ 공동응모 시 주 계약자를 포함하여 2개 업체 이내로 하되, 대표자 1인을 선정하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨

※ 공동응모 등록 시 공동수급협정서를 제출하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음

마. 응모신청서를 접수한 응모자는 1개의 작품만 제출 할 수 있음. 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈함

바. 당선자는 계약 시 전기 ․ 정보통신 ․ 소방 등 자격이 없는 경우 전기 ․ 정보통신 ․ 소방관련 법령 등에 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 각 분야별(전기 ․ 정보통신 ․ 소방 등) 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

사. 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 영업정지, 부정당 업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가함

2.4 참가등록

가. 참가등록 : 2025. 4. 21(월) ~ 4. 24.(목)  09:00 ~ 17:00

나. 등록장소 : 인천광역시 설계공모 전용 홈페이지 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr)

다. 등록방법

1) 웹사이트에 접속하여 [회원가입(로그인) → Competition → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후, 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료되며, 이때 부여되는 고유식별번호(이하‘PIN 번호’)를 통해 공모 기간동안 참가자 및 제출자료를 식별한다.

2) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하나, 참가등록 기간 이후에는 일체의 수정이 불가하다.

라. 참가등록 시 제출서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 설계공모 응모신청서를 등록(접수)

하여야 한다. 단, 제출 이후 서류보완은 불가하다.

	세 부 사 항	서 식 목 록
1	설계공모 응모신청서	서식 1
1-1	대표자 선임계(해당 시)	서식 1-1
1-2	공동응모협정서(해당 시)	서식 1-2
2	사전접촉 금지서약서	서식 2
3	청렴서약서	서식 3
4	응모자 서약서	서식 4
5	보안각서	서식 5
6	개인정보 수집·이용 동의서	서식 6
7	사용인감계	서식 7
8	심사위원 기피신청서(해당시)	서식 8
9	위임장 및 재직증명서(해당시)	서식 9
10	건축사 자격증(면허증) 사본	-
11	건축사사무소 개설 신고확인증 사본	-
12	법인등기부 등본(법인의 경우) 및 사업자 등록증(개인 경우)	-
13	건축사 행정처분 조회서(공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급)	-

마. 유의사항

1) 공동 응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

2) 파일형식 : 모든 서류를 서식 순서대로 pdf파일로 스캔하여 1개의 압출파일로 제출

※ 예시) PIN번호_참가등록구비서류.zip

3) 사본 제출시는 인감으로 원본대조필 서명 또는 날인 후 제출하여야 한다.

4) 자격증 등 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 공증을 받아 제출

바. 참가등록 자격제한 : 공고일 현재 관계법령에 따라 등록취소, 영업정지, 자격정지 중인 건축사

※ 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출가능

2.5 현장설명회

가. 현장설명회 없음 : 현장을 반드시 확인하고 공모에 참여

2.6 질의접수 및 회신

가. 질의접수 : 2025. 4. 28.(월)  10:00 ~ 17:00

나. 질의방법 : 인천광역시 설계공모 전용 홈페이지 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr)

※ 이메일이나 전화를 통해서는 질의를 받지 않는다.

다. 질의회신 : 2025. 5. 1.(목), 스페이스 인천 홈페이지 게시

라. 유의사항

1) 질의사항은 질의접수 기간 내 도착 분에 한한다.

2) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 하고, 등록업체별 1회에 한해 질의할 수 있다.

3) 질의사항에 대한 회신내용은 본 설계공모 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

2.7 제공 자료

가. 제공 자료는 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

나. 설계공모에 필요한 자료는 설계공모 참가자에 한해 E-mail을 통해 파일로 제공한다.

설계공모 작성방법

3.1. 공모안 제출

가. 제출일시 : 2025. 5. 20.(화)  09:00 ~ 17:00(12~13시 제외)

나. 제출장소 : 인천소방본부 3층 회계장비과 및 스페이스 인천

다. 제출방법 : 현장접수 및 온라인접수 모두 완료하여야 한다.

1) JPG 파일은 원본크기로 출력시 해상도를 유지할 수 있도록 최소 300dpi로 제출한다.

2) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

3) 모든 제출물은 마감시간 이전에 접수(현장 및 온라인)되어야 하므로, 참가자는 소요되는 시간을 충분히 고려하여 제출하여야 한다.(미준수시 실격 처리 될 수 있음)

4) 오류파일 제출 시 ‘제출 시간 미준수’로 판단해 실격 처리 될 수 있음

5) 참가자는 작성자를 알 수 있는 어떠한 표기(업체명의 이니셜 영문 등)도 할 수 없다.

라. 제출도서

1) 현장 접수

가) 설계공모 응모신청 접수증(참가등록시 교부) 및 신분증

나) 설계설명서 (A3: 420㎜×297㎜) 10부

다) USB : 1매(상기 가) ~ 나) 내용 저장)

라)“심사 후 입상작 확인용”서류(서식을 담은 봉투 1매) [서식 12] [서식 13]

마) 대리인 제출 시 위임장 및 재직증명서 [서식 9]

2) 온라인접수

온라인 제출물	제출 내용	파일명
대표이미지	대표이미지(jpg, 각 300dpi) (가로 3,840 * 세로 2,250픽셀, 5MB 이하)	PIN 번호_대표이미지.jpg
설계도집	문서형식(pdf), 30MB 이하	PIN 번호_설계도집.jpg
도면_배치도	배치개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_배치.jpg
도면_설계개념도	설계개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_개념.jpg
도면_평면도	평면개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_평면.jpg
도면_입면도	입면개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_입면.jpg
도면_단면도	단면개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_단면.jpg

마. 유의사항

1) 참가등록 하지 않은 자는 제안서를 제출할 수 없으며 응모자별로 1개 제안서 제출 가능

2) 설계설명서 및 USB : 백색종이로 각각 (묶음)포장하여 밀봉 제출

3.2 제출도서의 익명성

제출 도서의 익명성 확보원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 기간 동안 적용되며, 익명 보존방법은 다음과 같다.

가. 설계설명서, USB를 구분하고 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 한다.

나. 제출도서(설계설명서 등)의 표지는 제시하는 서식을 사용한다.

다. 사무소명, 응모자 명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

라. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기 되어서는 안되며,

심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

마. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 좌측을 무선 제본한다.

※ 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 정부 규격  봉투(응모자정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명, 관리한다.

바. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

사. 설계도면의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에

흑색으로 표시한다.

		30	20		(단위 mm)
						20
		심사번호 기재란 (공란)				30
	* 심사번호 기재란 테두리 진하게 할 것

아. [서식 12] “심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 [서식 13]의 규격봉투에 넣어 봉인한 후 제출한다. 사무소명, 응모자 명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

자. 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 실격 처리한다.

차. 설계공모 제안서 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 규격봉투(응모자 정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명, 관리하며 밀봉된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정 시 개봉한다.

3.3. 작성요령

가. 공통사항

1) 모든 제출도서는 백색용지를 사용하고 단면 인쇄한다.

2) 축척과 방위는 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

3) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용한다. 다만, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

4) 주요 실의 명칭, 면적, 시설 규모는 해당 실에 직접 기재한다.

5) 모든 제출물에 모형(스터디모형 포함), 모형사진, 항공사진 사용을 금지한다.

(인터넷 포털사이트의 위성사진, 국토정보지리원 항공사진 사용 가능)

6) 컬러는 조감도 또는 투시도(1컷)에 한하며, 그 외 모든 내용은 무채색으로 표현한다.

7) 조감도 및 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현하여야 하며 별도의 렌더링 프로그램, 플러그인 프로그램, 포토샵 등의 이미지 편집프로그램 사용은 불허한다.

※ 조감도 또는 투시도(랜더링하지 않은 3차원 이미지) 예시

공공건축 설계발주 가이드 참조

8) 각종 개념도, 다이어그램, 공간사례 사진 등은 자유롭게 표현 가능(컬러사용 불가)

9) 모든 제출도서에 표현되는 아래의 도면은 다음의 내용을 포함하여 작성한다.

- 배치도 : 시설, 도로, 녹지, 주차장 등의 배치계획 및 지반계획고, 대지경계선 및 기존 건물로부터의 이격거리를 명기

- 지상1층 평면도 : 옥외시설과의 관계 및 접근동선을 파악할 수 있도록 외부상황 표현

- 평면도, 입면도, 단면도는 축렬 및 치수 기재

10) 제출도서의 글씨(숫자 포함)는 식별 가능한 크기로 적정하게 작성

11) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

나. 설계설명서

1) 규격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 장변을 가로로 하여, 좌측 단변을 제본

2) 분량 : 8매 이내(앞·뒤 표지는 매수에 미포함, 간지사용 불가)

3) 부수 : 10부

4) 지질 : 표지는 무광택 백색 스노우지(210g/㎡이내), 내용지는 백상지(100g/㎡이내) 사용

5) 쪽수 표기 : 표지 다음 페이지 인쇄면 하단 중앙에 “1”부터 표기

6) 심사용 설계도면의 내용

내용 및 순서	세부 내용	매 수
1. 표지	[서식 11]
2. 건축개요	건축개요 [별표 1] 세부용도별 면적표 [별표 2] 3차원 이미지	2매 이내
3. 건축 설계개념 및 건축계획(안)	계획 시 설정한 주요 개념 및 설계 의도 주요 도면(배치, 평면, 입면, 주요 단면 등) 3차원 이미지	5매 이내
4. 기술검토	관계 법규 검토서 [별표 3] 추정공사비 개략 내역서 [별표 4]	1매 이내
5. 뒤표지

설계공모 심사

4.1 일반사항

가. 심사일시 : 2025. 5. 27.(화) 14:00 ~ 17:00

나. 심사장소 : 인천소방본부 영상회의실

※ 자세한 일정은 설계공모 제출자에 한해 개별 공지 예정

다. 심사대상 : 제출된 응모작품 중 결격사유가 없는 작품

4.2 작품설명(PT)

가. 발표자 : 대표자 선임계 기준 대표자(건축사)에 한함(신분증 지참), 대표자 외 1인 참석 가능하며, 발표자만이 질의응답에 답할 수 있다.

나. 발표시간 : 업체당 발표시간 5분 이내 및 질의응답 5분 이내

(단, 심의위원회 의결에 따라 조정 가능)

다. 발표 내용은 익명성을 유지하고 작품 특징 및 설계 의도에 대한 내용으로 한정한다.

라. 발표용 자료는 설계설명서를 PPT형식으로 변환하여 사용하며, 어떠한 편집이나 수정을 금한다.

마. 발표자는 심사 당일 발주자의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품설명 대상에서 제외한다.

바. 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에  지장을 줄 수 있는 행위를 유발한 경우, 심사 위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

사. 발표순서는 사전 비공개 추첨(컴퓨터 활용) 후 심사 당일 순서 안내함

4.3 심사위원 구성 및 운영

가. 심사위원 구성

1)「건축서비스산업진흥법」 제21조, 같은 법 시행령 제17조,「건축설계공모 운영지침」

(국토교통부고시 제2023-180호) 제10조, 제11조, 제12조에 따라 심사위원을 구성

2) 심사위원 명단

번호	성명	소속	직위	비고
1	임종엽	인하대학교	교수
2	김희교	인하공업전문대학교	교수
3	김영주	㈜건축사사무소 유니트유에이	건축사
4	김윤희	㈜아키팩토리 건축사사무소	건축사
5	남원일	(주)무한건축사사무소	건축사
6	박윤석	테라건축사사무소	건축사
7	최성열	(주)아원건축사사무소	건축사

※ 공고 후 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 심사대상 업체에 한하여 별도 공지 예정임

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인  사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영

1) 심사위원회는 위원장을 포함하여 총 5인으로 구성되며, 심사위원 4인 이상 참석으로 개회한다. 참석 위원이 4인 미만인 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

2) 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹화 또는  녹음한다.

3) 심사위원회 결정이 필요한 사항은 출석위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

4) 심사위원장은 위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 주최자에게 제출한다.

5) 설계공모 제안서에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

6) 발주기관은 공모안을 사전에 심사위원에게 교부하여 사전 검토하게 한다.

라. 기밀유지

1) 심사위원 선정인은 심사위원 위촉동의 및 보안각서, 청렴서약서를 제출하여야 함

2) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

3) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수해야 함

마. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원의 제척사유

(1) 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

(2) 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

(3) 위원이 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계 포함)가 되는 경우

(4) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

(5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

(6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원이 상기 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기  어려운 사유가 있는 경우에는 반드시 공모안의 제출 마감일로부터 3일 전까지 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청을 하여야 한다. [서식 8]

3) 발주기관 등은 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안을 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있다.

4) 심사위원은 1)항 제척사유에 해당하면 스스로 회피신청서를 제출하고 본 안건의 심사에서 회피해야 한다.

4.4 심사절차 및 기준

가. 심사절차

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전 발주기관에서 상정한 대상 작품과 실격사유를 심의하여  실격여부를 결정할 수 있으며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

2) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

3) 심사위원회는 평가대상에 대한 “작품심사 결과”와 “감점평가 결과”를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

4) 심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 작품별 평가사유서를 작성하고 심사위원장은 심사  의결서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

나. 심사기준

1) 본 심사는 투표제(토론방식)를 원칙으로 한다. 심사위원은 심사위원회 평가 규정에 따라 공정하게 평가한다.

2) 다만, 심사위원회 의결을 거쳐 평가방식(채점제 혹은 채점제와 투표제 혼합방식)을 변경할 수 있다. 이 경우 심사위원회에서 심사기준을 별도로 정할 수 있다.

3) 심사위원은 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 평가한다. 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하고 그 외 세부사항 등은 심사위원회에서 결정한다.

4) 공모안에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우에는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다

다. 당선작 및 기타 입상작 선정

1) 당선작은 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 입상작 중에서 최다 득표를 받은 작품으로 선정한다.

2) 기타 입상작은 심사위원회에서 충분한 토론 또는 투표를 거쳐 순위를 결정한다. 단, 선정방식은 심사위원회의 의결을 통해 변경될 수 있다.

3) 설계공모 응모작품 수가 2개 미만인 경우 재공모를 시행한다. 단, 응모작이 부적격으로  판단된 경우(재 공모 후에도 응모작품 수가 없는 경우 포함) 설계공모가 아닌 다른 입찰방식을 적용할 수 있다.

4) 심사결과 응모작이 공모의 목적과 내용에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 계약상대자를 정하지 아니하거나 보상금을 지급하지 아니할 수 있다.

4.5 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 적용방법

1) 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 검토하여  실격여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 심사위원회에 보고하여 심사위원회 의결을 거쳐 제외 여부를 결정한다.

2) 감점에 대하서는 감점기준에 의한 감점결과를 심사위원회에 상정한다. 단, 실격 및 감점에 대하여는 정당한 사유가 있을 경우 위원회의 결정을 통하여 조정할 수 있다.

3) 심사의 공정성 확보를 위하여 심사개최 당일 작품심사 내용(현장)은 발주기관의 결정에 따라 유튜브(YouTube) 등을 통하여 실시간 공개방송 할 수 있으며 이에 동의하지 않을 경우 심사에서 제외할 수 있다.

나. 실격기준

구 분	항 목
허위사실 및 법령위반	- 응모 제출서류에 대리신청, 자격 등 허위사실 기재
	- 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 기타 이와 유사한 행정처분을 받았음에도 이를 숨기고 제출한 사항이 발견되었을 경우
	- 건축법, 지구단위계획 등 중대한 법령 위반(시정불가능한 것)
	- 대지경계를 실제와 다르게 작성하여 실현이 불가능한 경우
과다설계	- 추정 공사비 초과 또는 부적합 공사비 산출(±5% 이상)
기타사항	- 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	- 감점처리 기준 합산 점수가 -3점 이상인 경우
	- 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도 탈퇴한 경우
	- 심사 전 심사위원에 접촉하여 설명을 하거나 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

다. 감점처리기준

구 분	내 용	감 점
법규 위반	- 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과)	-2점
	- 건축법, 지구단위계획 등 경미한 법령 위반(건당)	-0.5점
도서규격 위반	- 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우(±5%)	-1점
	- 제출도서 외의 불필요한 도서 포함(1매당)	-0.5점
	- 도서 제본 방법 및 겉표지 작성기준 위반(1매당)	-0.5점
	- 제출도서 매수 초과(1매당)	-0.5점
과다설계	- 추정 공사비 초과 또는 부적합 공사비 산출(±5% 초과)	-2점
	- 과도한 시각적 효과, 치장, 색채(조감도, 투시도 제외) 등을 표현	-1점
	- 건축물의 주변 환경과 여건 표시 위반	-0.5점

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가적인 사항에 대해서는 심사위원회에서 의결하여 조정, 적용할 수 있다.

4.6 심사결과

가. 심사결과 발표 : 2025. 5. 29.(목) - 발표일정은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있음

1) 심사일로부터 7일 이내에 시 홈페이지에 공고 및 개별 통지한다. 단, 입상하지 못한 설계공모 참가자의 경우 심사결과를 비공개 할 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹음(녹화)자료를 열람 할 수 있다.(요청자와 관련된 자료만 열람 가능)

나. 당선작 및 입상작 보상

1) 당선작(최우수작) 1점 : 설계용역권 부여(설계용역 낙찰자로 선정)

3) 기타 입상작(우수작 및 가작)은 최대 4개 작품 이내로 하되, 작품의 보상여부는 심사위원회에서 정한다.

순위	기타 입상자 4인 경우	기타 입상자 3인 경우	기타 입상자 2인 경우	기타 입상자 1인 경우	비 고
2위	4/10	4/10	4/10	1/3	17,300천원 이내 (VAT포함)
3위	3/10	3/10	3/10
4위	2/10	2/10
5위	1/10

※ 건축 설계공모 운영지침 제21조 반영

다. 기타사항

1) 공동응모인 경우 보상금은 대표사에게 지급한다.

2) 개별통지 후 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 15일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

3) 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위   내에서 응모작품수 및 제출도서를 고려하여 보상금을 지급할 수 있다.

4) 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 차순위 입상작에게 설계권을 부여할 수 있으며 이 경우 차순위 입상작 보상금은 전액 반환하여야 하며 발주처는 반환 보상금을 1등 당선작에게 지급한다.

5) 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공, 수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가  발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 당선작은 취소된다.

4.6 저작권 및 기타사항

1) 당선작 및 기타입상작에 대한 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 관계 법령이 정하는 바에 따른다.

2) 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

3) 설계공모 당선작은 반환하지 않고 발주기관이 보관한다.

4) 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수하여야 하며 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며 반환기간 내 반출되지 아니한 작품은 발주기관에서  임의로 폐기처분한다. 단, USB는 반환하지 아니한다.

4.7 당선 이후 조건

가. 계약

1) 발주기관은 당선자를 계약상대자로 결정하여야 하며, 당선자는 발주자의 계약 요구일 내에  계약을 체결하여야 한다.

2) 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 발주기관은 기타 입상자 중에서 심사결과 순위가 높은자를 계약상대자로 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있다.

(1) 계약상대자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우

(2) 계약상대자가 포기서를 제출하는 경우

(3) 계약상대자가 주최자의 계약 요구일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우

3) 기타 입상자가 계약상대자가 되는 경우 기 지급된 보상금을 발주자에게 전액 반환 후 계약한다.

4) 당선자는 계약 시 전기, 통신, 소방분야 등에 대한 설계면허가 없는 경우 “전력기술관리법”,“정보통신공사업법”,“소방시설공사업법”관련규정에 의한 설계자격자와 공동도급(분담이행) 가능하며 이 경우 공동수급업체의 대표자는 설계공모 당선자로 한다.

5) 설계용역금액은 설계용역 업무에 대한 대가를 모두 포함하며 업무진행 과정에서 발생하는 제반 세금 및 수수료를 포함한다.

6) 설계용역 업무범위의 추가 또는 축소

(1) 설계용역은 당선작 확정 후 발주자의 방침 변경 등의 사정에 의거 업무범위를 추가 또는 축소할 수 있으며 이 추가 또는 축소된 업무량에 대하여는 관련 규정에 의거 계약변경 정산한다. 단, 설계완료 시 당초 기준 면적의 10%이하의 증감이 발생할 경우는 용역비를 정산하지 않는다.

(2) 이미 완료된 업무내용을 준공불 지불 전 축소할 경우에는 당초 계약대로 지불한다.

나. 당선작 변경 및 보완

1) 당선자는 당선작이 선정된 후 설계내용을 임의로 변경할 수 없으며, 관련 법령 및 설계공모 지침 위반사항 발생 시 발주자의 검토 하에 관련기준에 부합하도록 조정한다.

2) 당선자는 심사 시 심사위원회의 자문 및 보완사항과 주최자의 요구사항 등을 종합 후 설계 시 수정·보완하여야 한다.

제 2 장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

1.1 사업개요

가. 위  치 : 인천광역시 동구 제물량로 396 (만석동19-4)

나. 사업규모

1) 부지면적 : 502.2 ㎡

2) 건축예정 규모 및 용도

- 규  모 : 지상 3층, 연면적 860.00㎡ (연면적 ±5％ 범위 내 조정 가능)

※ 각 실별 면적은 최소면적 기준을 준수하는 범위 내에서 ±10％ 증감 가능

※ 건폐율 등의 법정 허용범위 내에서 층수 및 층별 면적을 합리적으로 제시 가능

(단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

※ 각 시설은 공간의 기능적 연계성과 소방서의 특성을 고려하여 자유롭게 배치

- 용  도 : 제1종 근린생활시설(소방서)

다. 예정 공사비 : 금 3,423,581,000원 (부가세 포함)

※ 예정공사비에는 건축, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계 등에 대한 전체 공사비로 전기/수도/가스 등의 각종 인입비용의 조사·공사비와 폐기물처리비용 및 철거공사 일체를 포함함.

라. 설계 용역비 : 금 173,034,000원 (손해배상보증보험 및 부가가치세 포함)

※ 설계 용역비에는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 설계비와 각종 협의,   심의, 인증 및 지질조사, 현황측량, 기존건물 철거설계비 등 일체의 비용 포함임.

[단, 공공(인증)기관에 납부하는 검토·인증수수료는 발주기관 부담]

2. 기본 설계지침

2.1 대상지 현황

가. 본 대지는 인천광역시 동구 제물량로 396(만석동 19-4)번지로 사업부지 북서측 제물량로 (15m도로)에 면하고 있으며, 대지의 폭이 좁고 깊이가 깊은 대지이므로 설계시 최적의   소방차량의 출동 및 보행자의 안전을 고려하여 설계하여야 한다. 또한, 기능적 동선으로 계획하되, 일반 보행자 출입구가 너무 옹색하지 않도록 계획하여야 한다.

나. 현재 만석119안전센터로 사용되고 있으며, 대지는 대체로 평탄하고 남측과 서측에는 공공시설물로서 만석동 행정복지센터, 동구보건소, 만석동 체력단련실이 있다. 또한, 북동측에 있는 빌라와 대지의 단차가 약 2m가량 있으므로 본 현황을 고려하여 설계하여야 한다.

위 치 도

2.2 기본방향

가. 한정적인 부지 조건을 고려하여 공간의 효율성을 높여 소방청사로서의 기능을 최대화할 수 있도록 한다.

나. 공공청사임에 따라 공공성과 상징성을 띈 매스, 입면 디자인을 제시한다.

다. 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간계획을 수립한다.

라. 토지 및 시설물 등 규모의 확장 가능성을 감안한 설계로 한다.

마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되어야 하며, 특히 에너지효율을 최적화 할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획해야 한다.

바. 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획해야 하며, 반드시 개략 공사비 등을 주 공종별로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 공모안을 제출하여야 한다.

3. 분야별 세부지침

3.1 일반사항

가. 설계공모 당선안이 「소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정」에 부적합 하거나 발주처의 요구(소방청사의 기능에 관한 사항) 발생할 시 이를 반영하여 변경하여야 한다.

나. 부지 여건과 한정된 예산 범위 안에서 소방 수요 급증에 따른 소방 사각지대를 해소하고, 소방장비, 차량 수용 및 긴급출동이 용이해야 한다.

다. 주변 환경을 고려한 배치 및 입면계획, 시설 이용에 편리한 평면계획 등을  검토하여 기능성, 상징성, 예술성을 조화롭고 창의적으로 계획한다.

라. 24시간 상주 근무하는 119안전센터의 역할과 기능을 충분히 파악하고 반영하여야 한다.

마. 이용자의 편의성과 관리자의 시설물관리 및 운영에 대한 배려가 필요하고, 장애인 등의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편이 없도록 한다.

3.2 배치 및 동선계획

가. 119안전센터의 특성상 소방차량 등의 긴급출동 동선을 고려하여야 하며, 보행자 동선과  충돌하여 혼잡하지 않도록 유기적으로 배치하여야 한다.

나. 대지의 폭이 좁고 깊이가 깊은 대지의 특성을 고려하여 최적의 소방차량의 출동에 간섭이 없으면서 보행자의 안전이 확보되는 창의적인 계획을 수립하여야 하며, 기능적 동선으로 계획하되 일반 보행자 출입구가 너무 옹색하지 않도록 계획하여야 한다. 또한, 소방차량 출동시 일반차량 및 보행자 안전사고 예방을 위한 교통안전시설(반사경, 경고등 등)을 설치 하여야 한다.

다. 도로를 통해 차량 진출입이 이루어지도록 계획하고, 진출입에 따른 차량흐름에 지장이   없도록 충분히 검토해야 한다.

라. 대형 소방차의 회전반경 동선을 면밀히 검토하여 소방차량출입구 계획에 반영하고, 보행자 안전확보가 가능하도록 보행동선과 차량동선을 계획한다.(소방차량 진·출입 계획시 적정거리 10m이상 이격)

마. 전면도로 소방출동로를 우선 확보하고, 주차장은 진출입이 가능한 공간에 배치하되, 사업 대지의 폭이 좁으므로, 주차 차량으로 인하여 소방차의 출동이 지장이 없도록 대지 현황을 고려하여 설계하여야 한다. (소방차 출동공간 폭 7m이상 확보)

바. 근무자의 쾌적한 근무환경을 배려하고 내ㆍ외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한  휴게 공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

사. 기존 동선체계를 단절시키지 않고 주변 통행이 유지되도록 고려해야 한다.

아. 사무공간 및 대기실로 차고 매연이 유입되지 않도록 설계한다.

자. 출동영역과 생활영역을 구분하여 2차 오염 및 감염을 최소화한다

차. 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 최단거리로 배치한다.

카. 건물 외부공간(후면, 옥상 등)을 소방공무원 및 의용소방대원의 훈련 공간으로 활용수 있도록 설계를 반영한다.

타. 접근이 용이한 곳에 주민개방 무더위 쉼터 등 시민휴게공간 조성을 고려하되, 지상1층에 계획이 어려울 경우 옥상등의 공간을 활용할 수 있으며 외부인의 접근성과 시간제 개방 등 시설 운영과 보안을 고려하여 계획하여야 한다.

파. 만석지구 지구단위계획지침에 따른 건축한계선(2m)를 준수하여 건축물을 배치하여야 한다.

3.3 평면계획

가. 설계자는 용도별 기준 면적을 근거로 실별 면적표를 작성하여 제출한다.

나. 소방장비차량의 주차공간은 긴급출동 시 소방대원 등의 이동 및 자동문 개폐로 서로 부딪히는 안전사고 등의 방지를 위해 충분한 차간 간격(차량전후 1m 내외) 등을 확보한다.

다. 회의실, 체력단련실, 식당 등 다수의 인원이 모이는 실의 출입구 주변은 이용에 불편함이 없도록 충분한 여유 공간(복도, 혹 등)을 확보하도록 계획하여야 한다.

라. 오염제어 공간에는 에어샤워(에어건) 및 손소독기를 설치하며, 소방 출동에 지장이 없고 실질적인 공간분리로 내부공간으로 오염물질 유입이 없도록 계획하여야 한다.

3.4 입면계획

가. 지역특성 및 소방과 안전(119)의 중추적인 기능을 가진 공공청사의 품격과 상징적 이미지를 나타내는 창의적인 입면을 계획한다.

나. 입지조건, 주변경관, 주변시설과의 조화를 고려하여 계획한다.

다. 소방서 용도를 감안하여 입면계획을 구상한다.

라. 특수장비 및 제반 부수시설 수용사항을 충분히 감안한 입면을 계획한다.

마. 과도한 랜드마크적 형태 또는 입면에 치우친 디자인은 지양한다.

3.5 단면계획

가. 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 전체 시설을 통합하여 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직동선을 계획한다.

나. 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

3.6 구조계획

가. 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

나. 장비하중, 지진, 풍하중 및 지반침하 등으로 인한 저항에 대비 가능한 다양한 구조시스템을 검토한 후 건물의 안전성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화된 구조계획을 수립하여야 한다.

다. 가급적 기둥은 최소화하고 기둥과 기둥 사이는 길게 하며 가변성과 공간 활용성을 확보하기 위한 합리적인 구조계획을 하여야 한다.

3.7 토목분야 계획

가. 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래 계획, 구조물 현황 등 제반조사를 실시하여 기초자료를 조사하고 조사내용을 설계에 반영한다.

나. 진출입로 확보에 관한 사항, 지반강화 방안을 고려하여 구체적이고 종합적으로 계획하여야 한다.

다. 부지 절·성토, 부지정지 및 다짐방안에 대한 계획을 수립하고 반영한다.

라. 불필요한 석축, 옹벽 등이 발생하지 않도록 한다.

마. 도시계획시설 결정(변경) 시 조건사항에 대하여 설계반영 이행여부를 검토한다.

바. 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을   고려하여 계획한다.

사. 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

3.8 설비계획

가. 각종 설비배관 및 기기는 필요 시 보수 및 교체가 용이한 구조 및 공간을 확보하고, 기기배치 시 한곳에 집중 배치하여 관리의 효율성을 높이도록 한다.

나. 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가  용이토록 점검공간을 확보하도록 한다.

다. 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 고려한다.

라. 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개ㆍ보수에 대한 융통성이 있어야 한다.

마. 기계, 전기, 통신, 소방 등 통합감시제어가 이루어질 수 있도록 통합 감시실을 운영하여 업무효율 극대화와 인력을 절감할 수 있는 시스템을 검토한다. 또한, 기계설비 종합시운전계획(TAB)을 설계에 반영하여야 한다.

3.9 정보통신분야계획

가. 건물자동화, 사무자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고 향후 정보통신설비의 증설 및 기술 향상된 시스템 도입 시 건물 내부의 구조변경 없이 자유로운 설치를 고려하여야 한다.

나. 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계, 시공 및 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 청사의 기계, 전기, 통신 설비와 각종 보안설비의 제어 감시를 위한 중앙 제어실을 계획하고 관리 요원의 최소화를 위한 시스템 연동(System Intergration)을 계획한다.

3.10 친환경계획 및 조경계획

가. 공공기관 신재생에너지 설치의무화 사업에서 규정하는 공급의무비율 이상의 신재생에너지 설비를 적용하여야 하며, 태양열, 태양광, 실내 루버형 집광채광 또는 지열 냉·난방시설 중에서 경제성, 유지관리의 편리 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여 반영한다.

나. 주변지역의 경관을 고려한 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

다. 공공청사에 부합되는 주변경관과 조화로운 조경계획이 되도록하며, 인근 도시계획 및 조례·지침 등을 참고하여 향후 도시계획까지 고려될 수 있도록 한다.

3.11 교통 및 주차계획

가. 소방차량의 진ㆍ출입 및 주차 등을 고려하여 적절하게 계획한다.

나. 주차장법, 건축법 등 관련법령 및 제반여건을 고려하여 합리적으로 계획하고, 유도시설 등을 충분히 설치토록 계획한다.

다. 차량동선은 시설과의 접근성을 고려하고, 차량의 종류 및 진ㆍ출입 빈도에 따라 동선을 계획하고, 일시에 집중되는 교통량 완화가 가능하도록 차량 진·출입구를 계획한다.

라. 주차장은 진출입 가능 공간에 배치하되, 사업대지이 폭이 좁으므로 소방차량의 출동에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

마. 관계법령에 따른 법정 주차대수 이상 확보하여야 한다. (주차대수 산정시 소방차량 제외)

3.12 세부지침

가. 만석119안전센터는 아래 조건을 충족할 수 있도록 설계되어야 한다.

나. 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청훈령 제322호, 2023. 6. 1.시행)을 충족할수 있어야 한다.

다. 119안전센터 표준설계 가이드라인 (nfire.go.kr)를 참고하여야 한다.

3.12.1 만석119안전센터 조직(근무체계)

가. 총 인원 : 25명(센터장 1명, 화재대원 11명, 구급대원 6명)  ※ 3개팀 교대 근무

-  1일 근무인원: 9명〔지역대장 1명, 화재 3명, 구급 2명〕

- 소방차량: 3대(펌프차 1, 물탱크차 1, 구급차 1)

나. 안전센터 내 필요 주차대수 : 4대 (민원인용, 법정 설치 주차대수 이상)

3.12.2 시설조건 등 세부지침 (사용자 요구사항)

가. 시설조건

1) 사무실

- 시설별 면적 참조하여 적합한 사무환경 계획하고, 내부 회의공간과 탕비실 설치

- 향후 필요에 따라 개별공간의 크기를 조정할 수 있는 가변형 공간으로 계획

- 긴급구조시스템(통신실)을 설치할 수 있는 공간을 포함

- 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치로 계획

- 긴급출동을 위해 소방차고와 동선을 최소화하여 적정 위치에 배치

2) 대기실

- 소방대원의 신속한 출동과 휴식·사생활보호 및 보건·안전을 고려하여 배치

- 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 최단거리 배치

- 차고에서 발생하는 배기가스가 실내로 유입되지 않도록 완충구획 설계

- 대기실은 2인 1실을 기준으로 2개실 계획할 것

- 구급대기실은 남/녀를 구분하여 2인 1실로 계획하며, 여자대기실 내부에는 샤워실 및 화장실을 계획할 것

- 1일 대기인원 : 7명〔교대 7명]

3) 식당

- 직원식당(8인 동시이용 규모), 주방, 부식창고, 조리원대기실을 포함함

- 주방의 구조는 생활용수가 원활하게 배출되도록 할 것

- 주방에 싱크대와 조리대 및 배식대, 환풍시설(덕트 등 천정 매립)을 설치할 것

4) 다목적훈련장(체력단련실)

- 바닥마감재는 층간소음 및 무릎충격을 최대한 줄일 수 있는 자재를 사용

- 바닥은 방음재를 시공하며, 하층에 소음이 전달되어도 지장이 없는 위치에 배치

- 다용도이용(40인 이상 수용 가능한 대규모 회의 등)이 가능하도록 가변형구조로 계획하며, 옥상 옥외훈련공간과 연계가능하도록 설치

5) 차고

- 신속하고 안전한 소방차량 출동을 위해 인접도로와 진ㆍ출입이 용이하고, 통행차량 운전자시야가 충분히 확보되도록 설계

- 사무실 및 출동대기실과 가까운 곳에 배치하고 직원의 유해물질 노출, 감염 등을 고려하여 사무실과 별도로 구획

- 차종별 제원을 고려하여 주차 면적을 확보하고, 대원의 안전과 활동(개인장비 착용, 이동 등) 공간 확보를 위해 차량의 전ㆍ후면은 1m 이상, 차량 간 측면은 1m 내외의 여유면적을 확보

- 차고 출입문 높이(4m 이상) / 차고 유효 천장고(5m이상)

- 차고 내 장비보관실 등 공간 확보

- 차고 문에는 안전장치(차고문 추락방지기, 차량동작센서, 도어사용감지기 등)를 반영하고, 개폐 장치는 차고 및 사무실에서 모두 제어(개폐)가 가능하도록 설계한다.

- 차고 내 발생 매연을 밖으로 배출할 수 있는 시스템을 구축하며, 차고 매연이 사무실 및 대기실 등에 유입되지 않도록 하고, 차고 후면에도 셔터를 설치하도록 설계한다.

- 소방차량의 출동대기 및 정비공간이 충분히 확보 될 수 있도록 설계

- 차고 내 바닥은 배수가 가능토록 충분한 경사를 두어 물고임이 없도록 설계

6) 의용소방대실

- 소규모회의에 적합하도록 배치

- 출동 및 업무동선과의 간섭을 최소화할 것

7) 장비보관실(소방업무에 활용 장비 수납 및 개인 보호 장비 보관을 위해 마련된 공간)

- 신속한 출동과 복귀 시 편의를 위해 가급적 차고 내부 출동동선 상에 배치

- 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 하고 이동 시 장애가 없도록 문턱이 없어야 함

8) 심신안정실(소방공무원이 심리안정, 치유 및 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간)

-	내부마감은 소방대원의 심신 치유에 도움이 되는 마감재(재질/색깔/향 등)로 설계할 것

- 상담·치유·회복을 위한 공간을 확보하여 설치하되, 현장 대원의 접근 및 이용 편의를 고려하여 배치

9) 소방 관련 특수 외부 활동

- 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 차고의 폭은 소방차량의 문이 개방된 상태를 감안하여 설계

- 차고지 외부에 상수도 소화전(지상식) 각 1개소 이상 설치

나. 기타 요구조건

1) 청사 내 모든 구역 전관 및 지령방송 가능토록 설계

2) 사인 및 로고 등은 「소방표지규정」과 해당 지자체의 BI(Brand Identity)규정·매뉴얼을 적용

3) 외관디자인

- 경제성, 안전성, 유지보수 관리 용이성, 주변 환경 등을 종합적으로 고려하되 불필요한 외부장식은 최소화 함.

- 소방을 상징하는 색채로서 사람의 시각인지 반응성이 높고 소방에 대한 이미지 연상도가 높은 붉은 계열의 색상을 적용하되, 대상지의 현황 및 주변 환경을 고려하고 소방서의  특수성을 반영한 상징성, 창의성이 있는 디자인 및 색채를 계획 할 것

다. 세부 요구시설 목록 및 조건

구 분	용도구분	기준면적/사용기준	계획면적 (㎡)	비 고
출 동 공 간	소방차고	물탱크차1, 펌프차1, 구급차1, 수관건조실 포함	120.00
	장비보관실	1.16㎡ x (정원+추가분20%)	25.00
	구급창고(세척)	구급 장비/물품/의약품/소모품 보관	15.00
	오염처리실	방화복세탁기, 건조대 세척싱크 등	10.00
	오염제어	에어샤워(에어건), 손소독 설치		복도~소방차고
	소 계		170.00
사 무 · 교 육 공 간	사무실	1일근무인원x7㎡ + 센터장공간17㎡ + 민원응접10㎡ + 회의12㎡ + 여유10%	75.00	통신실 포함
	센터장실	대기실+욕실 포함	25.00
	다목적훈련장	90㎡ 이상 (체력단련실과 연계계획 가능)	90.00
	의용소방대원실	5~6명 회의 가능한 공간	20.00
	소 계		210.00
생활 공간	대기실(진압대기)	4인 1실 (최대5인 대기)	40.00
	구급대기실(남/녀)	2인 1실, 남/녀 구분(각 1실)	50.00
	체력단련실	5인 내외 체력단련공간	30.00
	개인물품보관실	0.85㎡ x 근무자수(센터장 제외)	25.00
	샤워실 및 세탁실	샤워실, 탈의실, 파우더룸, 세탁기, 건조대 등	20.00
	심신안정실	안마기 등 설치	20.00
	식 당	1일근무인원x2.5㎡ + 조리실 10㎡ + 조리원대기실 7㎡ + 부식창고 7㎡	45.00
	소 계		230.00
공용 공간	공용공간	방풍실, 홀, 복도, 화장실(남/녀), 계단실	250.00
	기계·전기실 등	필요시
	소 계
합 계			860.00

※ 연면적 860㎡(±5%) 이내 범위에서 공간 활용성을 높이기 위한 면적 증감 등은 면적구성(안)을 참고하여

영역별로 제안 가능하고, 각 층별 시설배치는 기능 및 관리 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일

부 가감 및 통합 설치할 수 있고, 용도별 실 기준면적은 적정면적을 제시한 것으로 절대적인 것은 아

니므로 ±10% 이내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

※ 소방차량 제원(3대)

연번	차 명	규격	전장×전폭×전고(mm)	비고
1	구급차	2인승	5,180*1,920*2,450	특수구급차
2	펌프차	5인승	7,715*2,400*2,890	소방펌프차
3	물탱크차	2인승	7,400*2,360*2,920	소방물탱크차

※ 차고는 실시설계 시 차종별 실측을 통해 차고 폭, 길이, 높이를 적정규모 이상으로 하고 도로 전면으로 배치될 수 있도록 할 것

4. 각종서식 및 제공자료

1) 서식

[서식 1] 설계공모 응모신청서

[서식 1-1] 대표자 선임계

[서식 1-2] 공동응모협정서

[서식 2] 사전접촉 금지서약서

[서식 3] 청렴서약서

[서식 4] 응모자 서약서

[서식 5] 보안각서

[서식 6] 개인정보 수집·이용 동의서

[서식 7] 사용인감계

[서식 8] 심사위원 기피·회피신청서

[서식 9] 위임장 및 재직증명서

[서식 10] 설계공모 공모안 제출서

[서식 11] 설계공모 설명서(A3) 표지 규격

[서식 12] 심사 후 입상작 확인용

[서식 13] 규격봉투

[별표 1] 건축개요

[별표 2] 세부용도별 면적표

[별표 3] 관계법규 검토서

[별표 4] 추정공사비 개략 내역서

2) 별도 자료제공

·119안전센터 표준설계 가이드라인 (nfire.go.kr)

·경계복원 및 지적현황측량도

【서식 1】 설계공모 응모신청서

응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail			핸드폰번호
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
인천소방본부에서 주최하는 「만석119안전센터 재건축 사업 설계공모」에 있어서 공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 [서식 1-2] 공동응모협정서는 반드시 첨부함. 2025. . . 신청인 : (인) 인천소방본부 귀하
---------------(인)---------------절----------취----------선---------------(인)---
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

【서식 1-1】 대표자 선임계

대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 「만석119안전센터 재건축 사업 설계공모」에

관한 모든 권한을 ○○○에게 위임합니다.

2025.   .   .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

인천소방본부 귀하

【서식 1-2】 공동응모협정서

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 「만석119안전센터 재건축 사업」설계공모를

(              )와 (              )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서

각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체의 명칭, 사무소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조 (구성원의 출자비율) 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 (중도탈퇴) 가. 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

나. 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서  (    )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 2】 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은『만석119안전센터 재건축 사업』설계공모와 관련하여 인천소방본부에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 3】 청렴서약서

청 렴 서 약 서

당사는 「만석119안전센터 재건축 사업」 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관례 법령에 따라  책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 4】 응모자 서약서

응모자 서약서

당사는 인천소방본부에서 시행하는 「만석119안전센터 재건축 사업」 설계공모에 응모함에 있어 건축 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 건축설계공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 5】 보안각서

보안각서

본인은 2025년   월   일 인천소방본부에서 공고한 「만석119안전센터 재건축 사업」설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재 조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 6】 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

-「만석119안전센터 재건축 사업」건축설계공모에 따른 제출서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계공모 응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는

본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025.    .    .

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :            (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :            (인)

대 표 자 :            (인)

인천소방본부 귀하

【서식 7】 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을「만석119안전센터 재건축 사업 설계공모」에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025.    .    .

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

인천소방본부 귀하

【서식 8】 심사위원 기피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사업명 : 만석119안전센터 재건축 사업

□ 기피·회피 위원

심사위원명	소 속	기피·회피사유

붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1부.

2025.     .     .

제 출 자    소   속 :

직   위 :

성   명 :            (인)

연 락 처 :

인천소방본부 귀하

【서식 9】 위임장 및 재직증명서

위  임  장

대표자	업 체 명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업 체 명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 「만석119안전센터 재건축 사업 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 인천소방본부 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 10】 설계공모 공모안 제출서

설계공모 공모안 제출서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			전화번호(FAX)
	주 소			E-mail
인천소방본부에서 주최하는「만석119안전센터 재건축 사업 설계공모」에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 응모신청 접수증(원본) 2. 심사용 설계도면 10부 4. USB(설계도면 일체) 1매 5. 위임장 및 재직증명서 1부(대리인이 제출할 경우) 6. 신분증 2025. . . 신청인(대표자) : (인) 인천소방본부 귀하
-------(인)------------------절 취 선------------------(인)-------
「만석119안전센터 재건축 사업」설계공모안 제출서 접수증
※ 접수번호							접수인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			전화번호(FAX)
주 소			E-mail

【서식 11】 설계공모 설명서(A3) 표지 규격

설계공모 설명서 표지 규격 (A3, 횡)

(단위 : mm)		30	20
						20
		심사번호 기재란 (공란)				30
						50
만석119안전센터 재건축 사업 설계 공모 설명서 (35pt)
2025. 0. (20pt) 업 체 명(25pt) ※ 원본 1부 : 업체명 표기, 사본 9부 : 인천소방본부

※ 심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가)

※ 좌측 단변 무선 접착 제본

※ 테두리 없음(외곽선은 A3 끝부분 표시로 작성 및 제출 시 테두리 없음)

※ 위 내용 외 기타 표기를 금함

【서식 12】 심사 후 입상작 확인용

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	「만석119안전센터 재건축 사업」 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
공모안 조감도 혹은 투시도 사진 붙임

【서식 13】 규격봉투

규격봉투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	만석119안전센터 재건축 사업 설계공모안 확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

【별표 1】 건축개요

건 축 개 요

항 목			설 계 내 용	비 고
건물개요	사업명
	대지위치
	지역지구
	용도			건축법상 용도
	대지면적
	도로현황
	건축면적		㎡
	연면적	전체	㎡
		지하	㎡
		지상	㎡
	건폐율		%	법정: % 이하
	용적률		%	법정: % 이하
	구조
	층수
	최고높이		m
주차개요				계획 및 법정 주차대수
조경개요				계획 및 법정 조경면적
주요설비
주요마감
기타

※ 설계의도에 맞게 조정 가능

【별표 2】 세부용도별 면적표

세부용도별 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

※ 설계의도에 맞게 조정 가능

【별표 3】 관계법규 검토서

관계법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【별표 4】 추정공사비 개략 내역서

추정공사비 개략 내역서

(단위: 천원)

품 명	재료비	노무비	경 비	계	m²당	비고
건축공사
토목공사
조경공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
철거공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
합계
부가가치세
총공사비

※ 설계의도에 맞게 조정 가능