『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사』건축설계공모 지침서

2023.  09.

	목 차 Ⅰ. 사업의 개요 1. 사업목적 1 2. 사업내용 1 Ⅱ. 설계공모 개요 1. 설계공모의 목적 4 2. 설계공모 방식 4 3. 응모자격 4 4. 설계공모 절차 및 추진일정 5 5. 응모참가 신청서 등록 5 6. 질의 및 답변 6 Ⅲ. 설계도서 작성 및 제출 1. 설계도서 작성 7 2. 설계도서 제출 10 Ⅳ. 심사 관련사항 1. 일반사항 11 2. 심사위원 구성 및 운영 11 3. 당선작 및 입상작 결정 방법 12 Ⅴ. 설계지침 1. 일반사항 18 2. 설계 시 고려사항 18 3. 대상지 위치도 26 Ⅵ. 별지 서식 목록 27

Ⅰ. 사업의 개요

1. 사업목적

❍ 본 설계공모는 『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사』 건축설계공모를 위한 사업으로써 해당 센터구축을 위해, 공개경쟁을 통하여 창의적이고 독창적이며 작품성이 우수한 설계안 확보를 목적으로 함.

2. 사업내용

가. 사 업 명 :『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사』 건축설계공모

나. 발주기관 : (재)경북하이브리드부품연구원

다. 대지현황

위 치	경북 구미시 산동읍 하이테크밸리 8BL-01-005
대지면적	7,348㎡
지역·지구	일반공업지역(건폐율70%이하,용적률 350%이하)

※ 상기 도시계획 사항에 대하여 참여자가 법규 검토 시 반드시 재확인하여야 하며, 법규 검토 미비에 따른 책임은 공모 참여자에게 있음.

라. 건축규모

연 면 적(㎡)	2,640㎡(연면적 조정 가능 범위 ±5%)
층 수	지상1층(시험생산동)
용 도	교육연구시설(연구소)

마. 예정공사비 : 8,160,000,000원(부가가치세 포함)

※ 건축, 기계, 토목, 전기, 소방, 신․재생에너지, 철거 등 조성에 소요되는 총공사비 포함

바. 예정설계비 : 399,397,000원(부가가치세, 손해배상보험료 포함)

※ 설계용역비는 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』을 참고하여 산정하였음(단, (재)경북하이브리드부품연구원 일상감사 규정, 경상북도 계약업무 처리 규칙에 의거 조정될 수 있음)

사. 공모방법 : 일반설계공모

아. 설계용역범위

1) 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 설계(기본 및 실시설계) 용역에 적용 『건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전 분야 설계, 사전조사(현황측량, 지질조사 등)』
① 기본설계

․ 설계개요 및 관계법령 등 각종 기준 검토

․ 기본계획사항 점검 및 검토

․ 공종별 형식의 비교 검토 및 형식별 적용 공법의 비교 검토

․ 각 공종별 기술적 대안 비교․검토

․ 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토

․ 개략공사비 및 공기산정

․ 시설물의 기능별 배치검토 및 주요자재 장비 사용성 검토 등

․ 설계 설명서, 각종 계산서

․ 주요자재, 장비 사용성 검토

․ 지반 안정상태 확인을 위해 대지 전체의 지내력 시험 실시

② 실시설계

․ 기본설계 결과의 검토

․ 공종별 형식 적용 공법결정 및 설계

․ 공사비 규모

- 용역 수행 시 추정공사비의 검토, 적정 예산계획 수립, 설계(산출)공사비가 예정공사비 초과 여부 등 확인, 공사비 한계 예상 공사비 범위 검토

- 각종 설계기준, 심의, 예산내역서 작성을 위하여 예정공사비 규모를 작성

․ 기본공정표 및 상세 공정표의 작성

․ 공사시방서, 유지관리지침서, 단가산출서, 수량산출서, 설계예산서, 수리, 구조계산서 등

․ 기타 발주기관이 계약서 및 과업내용서에 정하는 사항

③ 건축위원회 심의결과에 따른 보완사항 검토 이행

④ 각종 심의(발주기관 건축위원회 등) 도서와 관련 인․허가 서류 제출 및 그 절차 이행

⑤ (재)경북하이브리드부품연구원 또는 경상북도 계약심사, 설계경제성검토(VE), 조달청 원가검토 등의 심의, 심사, 협의가 필요할 경우 필요한 절차수행 및 도서제출, 최종 완료까지를 포함(심사에 적합한 파일 형식 JDL, XML등으로 제출)

2) 설계자문, 계약심사, 건축협의, 도시계획시설결정 또는 변경(필요시) 및 실시계획인가, 설계경제성 검토, 건축물에너지효율등급, 녹색건축인증, 각종 심의 및 관련법에 따른 예비인증 등 연구원이 요구하는 각종 보고 자료와 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항 및 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함

3) 각종 심의 등 인∙허가. 인증(예비) 수행비용 일체 포함(일부 협의)

자. 공모기간 : 2023년 9월 27일(수) ~ 11월 13일(월)(48일간)
(등록일, 공휴일 포함)

차. 설계기간 : 착수일로부터 150일
(계획, 기본 및 실시설계, 원가심사, 각종인증, 공휴일 포함)

카. 발 주 처 : (재)경북하이브리드부품연구원

- 담당자 : (재)경북하이브리드부품연구원 경영지원팀(1층)
☎ 054)330-8007

- 주  소 : 경상북도 영천시 괴연1길 24-24 (재)경북하이브리드부품연구원 경영지원팀

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적

본 설계공모는 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립을 위한 사업으로써 해당 센터구축을 위해, 공개경쟁을 통하여 창의적이고 독창적이며 작품성이 우수한 설계안 확보를 목적으로 함.

2. 설계공모 방식

『건축 설계공모 운영지침』(국토교통부고시 제2023-180호) 제2조제5호에 의한 일반설계공모

3. 응모자격

가. 『건축사법』 제7조에 의한 건축사 자격을 소지하고 있고, 같은 법 제23조에 의한 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서[회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능]로서 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 한다.

나. 공동응모 시 총 업체 수는 2개사 이내로 하여야 하고, 과반 수 이상의 비율을 가진 대표자 1인을 선정하여야 하며 대표자는 상기의 자격을 만족시켜야 한다.(단, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없고, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다)

다. 응모자가 2개 업체일 경우 [서식 3, 4] 대표자 선임계 및 공동응모 협정서를 제출한다.

라. 당선자는 설계용역 계약 체결 시 기계, 전기, 통신, 소방 등 설계를 수행하는데 있어 관련법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 계약 체결하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

마. 응모신청 접수일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무 또는 자격 정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참여할 수 없으며, 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있고, 중복 응모한 사실이 발견된 경우 참가자격을 박탈한다.

4. 설계공모 절차 및 추진일정

구 분	일 시	비고(유의사항)
설계공모 공고	2023. 9. 27.(수)~ 11. 13.(월)	❍ (재)경북하이브리드부품연구원 홈페이지 및 조달청 나라장터
설계공모 참가등록	2023. 10. 5.(목) (10:00~17:00)	❍ 등록방법 : E-mail(lsm@ghi.re.kr) 접수 - 접수 후 유선으로 수신여부 확인 필수 (☎ 054)330-8007)
현장설명회	-	❍ 현장설명회 없음(관련 자료로 대체)
질의접수	2023. 10. 5.(목)~ 10. 11.(수) (10:00~17:00)	❍ 접수방법 : E-mail(lsm@ghi.re.kr) 접수 - 질의서 양식에 의한 서면 질의 ※ E-mail 제목 및 파일명은 “설계공모 질의서”로 기재
질의회신(답변)	2023. 10. 16.(월)	❍ 모든 응모자에게 E-mail 회신
공모작품접수	2023. 11. 13.(월) (10:00~17:00)	❍ 장소 : (재)경북하이브리드부품연구원 1층 경영지원팀(☎ 054)330-8007) ❍ 접수대상 : 응모신청서(참가등록)를 제출한 업체
공모작품심사 (예정)	2023. 11. 17.(금)	❍ 장소 : (재)경북하이브리드부품연구원 3층 세미나실 ※ 일시, 장소는 변경될 수 있으며, 변경될 경우 홈페이지 별도 공지
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	❍ (재)경북하이브리드부품연구원 홈페이지 게시
공모작품 반환	당선작 발표 후 7일 이내	❍ 당선작 발표 다음날부터 7일 이내 접수자 방문 수령(입상작은 미 반환)

※ 일정상의 모든 수속은 따로 정하지 않은 경우 업무시간에 한함.

※ 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 메일, 팩스, 우편 등을 통하여 참가 등록 모든 응모자에게 통지하며, (재)경북하이브리드부품연구원청 홈페이지에 게시함.

※ (재)경북하이브리드부품연구원 홈페이지 게시 홈페이지(고시공고) 공개

5. 응모참가 신청서 등록

가. 응모기간 : 2023년 10월 5일(목) 10:00 ~ 17:00까지

나. 등록방법 : 이메일 접수에 한함(우편, FAX 등록 불가)

※ 이메일(lsm@ghi.re.kr)로 구비서류를 전송하여 등록한다. 참가등록자는 반드시 유선(054-330-8007, (재)경북하이브리드부품연구원 경영지원팀, 공모담당자)으로 수신 여부를 확인해야하며, 그 외의 방법(우편 또는 팩스, 인편 등)으로 접수는 불가하다.

다. 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서 [서식 1] 1부.

2) 청렴서약서 [서식 2] 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.

4) 건축사사무소 개설신고 필증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

5) 대표자 선임계 및 공동응모협정서 [서식 3, 4] 각 1부.

6) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

7) 사용인감계 [서식 6] 및 인감증명서 (법인의 경우 법인 인감), 사실확인증명서(행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한함) 각 1부.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 사본 제출 시 원본대조필 란에 해당 건축사 인장 날인, 공동응모인 경우 자격증, 업무신고필증 등 해당서류를 각각 제출

8) 사전접촉금지서약서 [서식 13] 1부.

9) 개인정보 수집·이용 동의서 [서식 19] 1부.

6. 질의 및 답변

가. 설계지침서 등의 내용 중 모호한 부분 및 기타 본 설계공모에 관하여 질의할 사항이 있는 경우 참가자별로 1회에 한하여 서면으로 질의(공정한 공모 진행을 위하여 유선 질의는 불가함) 할 수 있다.

나. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때는 [서식7]로 작성한 질의서를 E-mail을 통한 방법으로 제출하여야 한다. (E-mail 제출시 제출 접수 여부를 담당자에게 확인하여야 함.)

※ (재)경북하이브리드부품연구원 경영지원팀 ☎ 054)330-8007

다. 질의 접수기간 : 2023년 10월 5(목) 10:00 ~ 10월 11일(수) 17:00

라. 질의 답변 : 모든 응모자(업체)에게 E-mail로 회신한다.

※ 팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항이거나 질의서가 관련서식과 상이한 경우에는 답변하지 아니 할 수 있다.

마. 답변 예정일 : 2023년 10월 16일(월)

바. 질의사항에 대한 연구원의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

Ⅲ. 설계도서 작성 및 제출

1. 설계도서 작성

가. 제출 서류

1) 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서 [서식 8] 1부.

2) 사전접촉금지 서약서 [서식 13] 1부.

3) 심사용 설계도판 : 1매(A1, 841㎜× 594㎜).

※ 하나의 묶음으로 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

4) 설계설명서(A3, 420㎜× 297㎜) 12부.

5) USB 1개(제출도서의 모든 내용을 수록하며, 설계설명서는 PDF형식으로 변환한 파일 저장)

나. 제출도서의 익명성 유지

1) 익명 사용원칙은 응모 신청시부터 심사위원회의 당선작 결정시까지 유지된다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 안 되며(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함), 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

3) 설계도판과 설계설명서의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.[서식 11, 서식 12]

4) 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격 처리할 수 있다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

5)  [서식 9]“심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 [서식 10]의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 심사용 설계도서(설계설명서 12부, USB-저장매체 1개)와 같이 1개의 묶음으로 흰색 종이로 포장하여 제출한다.

6) 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

7) 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가) 축적과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 정확히 표시한다.

나) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

다) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

라) 도면의 축적은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

마) 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기한다.

바) 제출도서 내용물의 쪽번호 표시는 아라비아 숫자만으로 표기하고, 공사명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

사) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고 간지사용은 불가하며, 설계설명서는 쪽번호를 아라비아 숫자만으로 기재하고, 제본은 접착제 좌철 제본으로 한다.

아) 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 사용할 수 있음.

자) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

차) 모든 제출도서의 종이는 백색용지를 사용하고, 표현은 색채사용이 가능하다.

2) 심사용 설계도판(1매)

가) 규   격 : A1(가로 594mm×세로 841mm) 크기의 도판 1매 단위로 장변이 수평이 되도록 작성한다.

나) 매   수 : 1매

다) 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm 압축스티로폴 판(폼보드)에 백색 용지(백상지 또는 인화지)로 테두리 없이 부착하여 제출한다.

라) 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

	가로규격(841)
	투시도 또는 조감도	세로규격(594)

마) 조감도(투시도)는 스케치업 3D 이미지 칼라로 제작한다.

- 조감도 및 투시도로 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현하여야 하 며, 이미지 1장으로만 표현한다.

3) 설계설명서(10부)

가) 설계도면 및 설계내용 등 세부사항에 대한 설명으로 아래 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

- 표지(앞) : “0000 연구시설 설계설명서”기재(한글 휴먼명조 32포인트로 진하게 할 것)와 우측상단에 “심사번호 기재란”만 작성 [서식 12]

- 조감도(심사 도판1 사용이미지 )

- 목 차

- 건축개요 [서식 14]

- 세부 용도별 면적표 [서식 15]

- 대지 현황분석

- 계획개념(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)

- 건축계획 도면

‧ 배치도, 평면도(각층), 입면도(4면), 단면도(종·횡 및 기타)

‧ BF인증을 고려한 이용자 접근 계획, 피난·대피 계획 등

- 실내외 마감재료

- 건축구조계획

- 각 설비(전기․통신, 기계, 소방 등), 방재, 에너지절약계획

- 토목, 조경, 편의시설, 주차 ,교통계획(보행 및 차량) 등 외부 공간 계획

- 관계법규 검토서 [서식 16]

- 기본 및 실시설계 예정 공정표

- 개략공사비 산출내역서 [서식 17]

나) 규격은 A3(297mm×420mm)용지 크기로 테두리 없이 단변 좌철 무선 본드 접착한다.

다) 표지(앞끝)는 흰색 스노우지(무광택)(180g/㎡이내), 내용지는 백상지(100g/㎡이내)로 한다.

라) 매수는 20쪽(앞끝 표지와 목차는 쪽수 제외, 단면인쇄) 이내로 작성하되, 각 쪽 하단부 중앙에 쪽수를 표기한다.(예: 1)

마) 설계 설명서에서 사용하는 글자는 맑은고딕체, 검정색으로 하며, 글자크기는 가독성과 주어진 분량을 고려하여 자유롭게 한다.

2. 설계도서 제출

가. 참가업체는 접수 기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이 연구원에 직접 제출한다.

나. 연구원에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

심사용 설계도판, 설계설명서는 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

참가작품 제출 확인서 교부 후에는 제출된 작품에 대하여 추가 또는 수정할 수 없다.

작품접수 시에는 참가작품 제출 확인서[서식 8]를 교부한다.

Ⅳ. 심사 관련사항

1. 일반사항

가. 일    시 : 2023. 11. 17.(금) 예정

나. 장    소 : (재)경북하이브리드부품연구원 3층 세미나실  10:30

※ 일시 및 장소는 연구원의 사정으로 인하여 변경될 수 있음

다. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 작품

2. 심사위원 구성 및 운영

가. 심사위원 구성

1) 『건축서비스산업 진흥법』 제21조, 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부고시 제2023-180호) 및 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제42조의4에 준하여 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 공정하고 합리적인 절차에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 심사위원 명단은 『건축설계공모 운영지침』 제10조에 의한 자격을 갖춘 자중 발주기관에서 5~9인 이내로 선정하여 심사위원회를 구성한다.

3) 심사위원 명단은 설계공모 작품 제출 시 공지한다.

4) 설계공모 참가자는 『건축설계공모 운영지침』 제12조제9항에 의한 심사위원 기피 신청을 할 수 있다.

연번	구분	성명	소속	비고
1	심사위원
2
3
4
5
1	예비심사위원
2

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 5~9인으로 구성되며, 위원 중 과반수 이상 참석시 심사를 진행할 수 있다.

2) 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 20% 내외 예비 심사위원을 별도 선정한다.

3) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

4) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 한다.

5) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 작품심사기준의 평가 항목을 고려하여 [서식 18]에 의한 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다,

라. 심사결과의 발표 및 공개

심사 결과(평가점수, 평가서는 심사일로부터 7일 이내에 (재)경북하이브리드부품연구원 홈페이지(고시공고)에 공개한다. 다만, 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있다.

마. 기  타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

3. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

가. 작품심사기준

1) 절차기준

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

나) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 평가대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

다) 심사위원회는 평가대상 작품에 대하여 상대평가하여『작품심사 결과』를 결정한다.

라) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점 사유를 심의 하여 감점평가 결과를 결정한다.

마) 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

2) 심사기준

가) 작품심사는『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)』에 따른다.

나) 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 심사위원회에서 변경할 수 있다.

평가분야	중점평가 사항	비고
“배치계획”	੦ 배치 및 토지 활용도 ੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
“공간계획”	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 공간 이용의 효율성 ੦ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
“디자인의 독창성” <경관 및 주변과의 조화>	੦ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ੦ 입면 디자인 계획의 우수성 ੦ 색상 및 재료 계획의 적절성 ੦ 공공건축물로서의 창의적인 디자인 제안	(30)
“기술 계획”	੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 비용 절감 등 경제성 ੦ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
“기 타”	੦ 공공성 제고 방안, 공간 활용에 대한 제안 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

다) 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이있지 아니한 경우『국토교통부 건축 설계공모 운영지침』에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용

※ 투표방식

5개 이상의 작품에 대하여 합의가 되지 않을 경우에는 심사위원당 총 3개의 작품에 한 표씩, 4개의 작품의 경우 총 2개의 작품에 한 표씩, 3개 이하의 작품의 경우 1개의 작품에 한 표씩 행사한다. 가장 많은 표를 득표한 순서대로 등수를 정하며, 동점이 나온 경우 동점 작에 대하여 재투표한다. 재투표로 결론이 안날 경우 토론으로 결정한다. 위 투표의 방식은 예시이며, 심사위원회에서 투표의 방식을 수정할 수 있으나, 한 작품에 2표를 행사할 수 없고 심사위원 본인이 행사하여야 하는 투표권의 개수를 임의로 조정할 수 없다.

나. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

가) 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하고, 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

나) 감점사항에 대하여는 감점기준에 의한 검토 결과를 심사위원회에 상정하여 설계공모 심사위원회에서 의결하여 감점 처리한다.

다) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있으며, 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정·적용한다.

2) 실격기준

가) 참가자격이 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

다) 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반사항이 있어 시공 등이 불가한 경우

라) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

마) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

바) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

사) 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

아) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

3) 감점처리대상 및 감점기준

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점대상으로 작품심사 전 발주기관에서 상정한 감점처리대상 및 감점기준을 심의하여 평가 반영여부를 결정한다. 명시되지 않은 추가 위반사항에 대하여는 설계공모심사위원회에서 의결하여 적용한다.

분 야	감점기준	감점한도
□제출도서(제작방법, 기준매수, 규격, 재질 등) 작성기준 및 설계지침의 위반이 있는 경우	0.2점 / 건	1.0점
□제출된 도서가 법규위반으로 설계 진행과정에서 보완해야 하는 경우	0.5점 / 건	2.0점
□지침서에 제시한 예정공사비를 초과한 경우	0.5점	0.5점
□설계지침 상 연면적을 초과 또는 미달한 경우	0.5점	0.5점

다. 입상작의 보상 및 대우

1) 최우수작(당선작) 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

2) 기타 입상작(우수작 및 가작) : 보상금 지급(보상비 예산 : 예정설계비의 10%)

- 기타 입상자가 4인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 보상비 예산의 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 지급

- 기타 입상자가 3인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 보상비 예산의 4/10, 3/10, 2/10을 지급

- 기타 입상자가 2인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 보상비 예산의 4/10, 3/10

- 기타 입상자가 1인인 경우 : 보상비 예산의 1/3을 지급

※ 채점 결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금 평균값을 지급함.

※ 참가업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않음.

※ 심사위원회는 심사결과 제출된 작품이 설계공모 목적을 달성하기에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 또는 기타 입상작(우수작 및 가작)을 선정하지 않을 수 있음.

※ 설계의도 구현권에 대한 비용은 추후 계약 시 정함.

※ 상금의 세금은 한국의 세법을 적용하며, 상금에는 작품에 대한 사용권료가 포함됨.

라. 저작권 및 작품전시

1) 당선작에 속한 저작권 등 모든 권리는 연구원에 귀속하며, 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

2) 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

3) 설계공모 당선작은 반환하지 않고 연구원이 보관한다.

4) 연구원은 당선작 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

5) 당선작을 제외한 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 반환기간 내 반환되지 않은 작품은 연구원에서 임의 처분한다.

마. 당선 이후 조건

1) 계  약

가) 당선작에 대한 설계용역계약은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』과 연구원의 계약기준에 따른다.

나) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방 등) 등에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

다) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 (재)경북하이브리드부품연구원이 갖는다.

라) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 (재)경북하이브리드부품연구원과 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

마) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

바) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 연구원의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

사) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

2) 설계 진행

가) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 연구원과 협의하여 설계하여야 한다.

나) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

다) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

라) 연구원의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

마) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

바. 유의사항 및 기타사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 설계공모지침서를 준수하여야 한다.

4) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

6) 심사위원회는 심사결과 제출된 작품이 설계공모목적을 달성하기에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어지는 등의 이유로 당선작 또는 입상작을 선정하는 것이 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이를 선정하지 않을 수 있다.

7) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 (재)경북하이브리드부품연구원의 결정에 따라 진행한다.

Ⅴ. 설계지침

1. 일반사항

가. 작품성, 예술성, 기능성, 구조적 안전성, 미래지향성 등을 갖춘 수려한 건축물이어야 한다.

나. 저탄소 녹색성장을 위하여 생태환경을 고려한 녹지환경조성, 단열 및 자연환기 등을 통한 쾌적한 실내환경 조성, 환경친화적인 계획기법을 적극 반영한다.

다. 부지 여건분석, 기본구상 및 주변 환경을 고려한 설계

- 시험동과 외부 차량 등반시험영역의 조화로운 배치가 되도록 계획.

라. 부지조건을 극복할 수 있는 창의적인 아이디어를 반영한 특화계획을 제시하고, 사업성 개선을 위한 원가절감(공기단축 포함) 사항을 적극 모색한다.

마. 연면적은 2,640㎡(±5%이내)로 하며, 층수는 지상 1층 이내에서 자유로이 계획하며, 부설주차장 계획 시 부지이용의 효율성과 방문객들을 위한 공공주차장 개념을 고려한 적정한 주차공간을 확보한다.

바. 에너지효율 1등급 및 녹색건축 우수(그린2등급), BF(우수등급)인증 및 제로에너지인증을 득할 수 있도록 설계할 것

사. 구조는 철근콘크리트(RC) 또는 철골철근콘크리트(SRC) 구조로 내진설계를 하며, 기둥 간격을 적절히 배치하여 각 실의 사용에 지장을 주지 않고, 효율적으로 공간 활용이 되도록 설계한다.

아. 본 지침서에서 규정하고 있는 사항 이외에 관련법규, 지자체 조례, 각종 심의기준 등을 준수·반영하여야 한다.

자. 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 현장 부지조건을 고려하여 토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

2. 설계 시 고려사항

가. 기본개념 등 공통사항

1) 본 공모는 연구동과 시험동 신축 사업으로 공모의 목적, 응모 요령을 준수하고, 제공되는 기초자료를 참고하여 계획한다.

가) 최소한의 사무공간으로 계획하고 이동동선을 고려하여 계획

나) 시험동은 크레인 배치가 가능하도록 계획.

2) 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터는 주변환경과 센터의 특성을 가미한 창의적이고 실용적인 건물이 되어야 한다.

3) 효율성 및 안전성 확보방안 수립

가) 연구소 활성화를 위한 지원시설 배치 및 시설계획

나) 첨단 공법에 의한 공사(공기)비 절약 방안 수립

다) 편리한 보행 ․ 효과적 주차 동선계획 및 주차장 확보

라) 태풍, 지진, 홍수 등 자연재난을 대비한 계획

마) 공간별 개별 계량(냉난방 포함)을 통한 관리 부과 계획

4) 쾌적한 시설환경 조성

가) 쾌적한 공간과 자연친화적 내․외부 공간구성

나) 각 실의 효율적 배치와 적정한 개방공간 및 휴게 공간 부여

다) 각 실별 채광면적 최대 확보

5) 친환경적 설계

가) 자연에너지 및 자원의 최대한 활용

나) 환경 친화형 건축자재의 사용(석면자재 사용불가 등)

다) 환경오염부하 절감, 자원절약 및 재활용 요소의 설계도입

라) 건강하고 쾌적한 실내 환경설계 요소의 도입

마) 에너지효율등급인증(1등급)은 관련규정에 적합하게 취득할 수 있게 설계한다.

6) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내․외부 마감 재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택 설계에 적용한다.

7) 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 및 소요공사 비용 등을 면밀하게 검토 제출한다.

8) 건축연면적은 제시한 면적의 ±5% 범위 내에서 조정 가능하며, 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획하여야 하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 작품을 제출하여야 한다.

9) 주진입도로 폭을 고려한 시설물 배치 및 동선계획 수립과 이용차량과 관련법령 등을 감안하여 주차장 진․출입구 분리 계획 등 수립

10) 사업부지 주변 지역의 생활환경 침해를 최소화 할 수 있도록 소음, 진동, 분진 발생 예방대책 등 사전 시공계획을 설계에 반영(제시) 하여야 한다.

11) 에너지효율(에너지효율 1등급)을 최적화 할 수 있는 구조 및 설비시스템과 이를 운영하기 위한 에너지관리솔루션을 계획하여야 한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 시설배치는 향․조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 기능별로 동선은 분리하고 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

2) 출입자의 특성(입주기업, 연구소)을 고려하고 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접배치토록 하고 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하고 연구실은 배치 상 내․외부로부터의 소음에서 격리되고, 직사광선은 피하고 조도분포에 유의하고 색채의 조화 등도 고려한다.

3) 건축물의 하중을 충분히 고려한 위치에 주요 시설물의 배치가 이루어져야 하며, 관리자 및 이용자 모두에게 편리한 하역시스템 구성하여 내․외부 공간과 유기적으로 연결되어야 한다.

4) 출입구, 엘리베이터 계단(경사로), 사무실 등은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』에 따른 편의시설을 설치하여 일반이용자의 이용에 있어서도 전혀 불편이 없도록 계획하여야 한다.

5) 건물 및 주차장(자전거전용주차장) 영역은 집약시키고, 외부공간을 조성 센터 이용자뿐만 아니라 인근주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 시설물을 배치하여야 한다.

6) 보행동선과 차량동선은 분리시키는 것을 원칙으로 하되, 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성, 친환경성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시에는 보행자 및 장애자 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

8) 부지 내에는 화물차량, 소방차, 비상차량 등 대형차량의 진․출입에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

9) 외부 공간계획은 지역주민을 배려하는 커뮤니티 공간을 계획하여야 한다.

다. 평면계획

1) 각 시설별 영역은 상호 기능에 따라 분리와 연계를 고려하여 효율적 공간계획이 되어야 한다.

2) 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하도록 하며 전체 계획상 피난 및 안전을 우선으로 한 합리적 시설구획이 되도록 계획하여야 한다.

3) 공용실들은 평면의 기능에 맞게 배치하여 계획되도록 한다.

4) 설계자는 각 실별 실 구성, 면적, 천장고, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 한다.

5) 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

6) 세부시설 면적을 우선 계획하고 남은 부분에 대해 공용시설(기계실, 공용공간 등)로 자유롭게 구성.

7) 충분한 천정고를 고려하여 기계ㆍ전기실을 배치하는 등 장비반입이 용이하도록 입구를 계획하며 효율적인 시설유지를 위하여 중앙 집중설비시스템을 적용하도록 계획한다.

라. 입면계획

1) 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

2) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감 재료를 표현한다.

3) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 통해 조경 및 옥외 시설물과 디자인 계통을 유지하도록 한다.

마. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 쿨링타워, 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실, 에어콤프레셔 등 소음발생이 많은 시설물은 적정 위치에 배치하며, 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

4) 천장고와 복도는 사무실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

5) 창대 및 난간 등의 높이를 관계법령의 기준치 이상으로 충분히 하여 안전사고 방지에 적합하도록 한다.

바. 설비계획

1) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토해양부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여야 하며 단순 모니터링을 위한 자동제어설비는 배제하는 방향으로 계획한다.

3) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등 분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

4) 밖으로 돌출되는 지하 환기구 등은 안전을 확보할 수 있게 설치계획하고, 건축물에너지절약기준에 의거 창호 등을 설치함으로써 에너지절약 및 배관 동파를 예방 할 수 있도록 하여야 한다.

5) 환기시설은 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 하며, 화장실 벽이 1면 이상 외벽에 접할 때에는 동파 및 열손실 방지방안이 마련되어야 한다.

6) 급배수방식은 건물의 특성을 고려하여 안전하고 위생적인 물을 공급할 수 있는 방식으로 계획하도록 한다.

7) 사무공간 및 연구시설에 맞는 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

8) 설비 및 전기, 공조 등 기반설비의 효율적인 관리를 위하여 모니터링 시스템 및 에너지관리시스템이 반영되어야 한다.

9) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

사. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도판, 도면, 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 이산화탄소 발생을 저감할 수 있는 친환경 아스팔트 포장재를 설계에 반영한다.

3) 건물의 내구성을 저하시키지 않아야 하며, 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

아. 주요자재 사용계획

1) 주요자재는 시공 후 효율적인 건축물의 유지관리를 위하여 유사한 성능의 자재중 경제성 및 유지관리의 편리성 등 생애주기비용을 고려하여 적합한 자재를 선정 반영하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

3) 『녹색 제품의 공공구매 촉진을 위한 구매요령』에 따라 아래의 녹색 제품을 최대한 반영하여야 한다.

- 녹색제품 : 『기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법』 제66조 제4항에 따른 녹색제품

- 『녹색제품 구매촉진에 관한 법률』 제2조의2에 따른 녹색제품의 범위

· 『환경기술 및 환경산업 지원법』 제17조제1항에 따른 환경표지의 인증을 위한 대상 제품으로서 인증을 받은 상품 또는 같은 조 제3항에 따라 환경부장관이 정하여 고시하는 대상 제품별 인증기준에 적합한 상품

· 『환경기술 및 환경산업 지원법』 제18조제1항에 따른 환경성적표지의 인증을 받은 제품 중 환경부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 『기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법』 제2조제5호에 따른 온실가스의 배출량을 줄인 제품

· 『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』 제33조 및 『산업기술혁신 촉진법』 제15조에 따라 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 재활용제품의 품질인증 대상품목으로서 인증을 받은 상품 또는 인증기준에 적합한 상품

· 그 밖에 녹색제품으로서 환경부장관이 관계 부처 장관과 협의하여 고시하는 대상품목별 판단기준에 적합한 상품

4) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

자. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

(1) 건축법 및 시행령

(2) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

(3) 국토교통부 고시 건축구조기준

(4) 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(용도별) 배치계획, 특히 연구시험실바닥 적재하중의 경우 향후 증설을 고려하여 계획하고 공간 확대를 대비 증축 가능하도록 계획한다.

다) 내진설계 기준에 적합하게 설계

라) 안전성과 기능성을 고려한 경제적인 구조이어야 하며, 설계 공모시 공사비(예산)를 고려한 건축물의 형태 및 상부구조물 경량화 등을 통하여 총공사비 절감 방안 등을 고려하여야 함.

마) 대지의 지질조사서를 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 함.

차. 경관 및 조경계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

3) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 하며, 녹지 공간 등은 이용자는 물론 주변 거주자도 편리하게 이용할 수 있도록 배치․계획한다.

4) 이용자 및 인근주민의 야외활동을 지원할 수 있는 공간 및 시설물 배치계획을 수립한다.

5) 장애자 및 이용자의 보행 및 편의성을 확보하고 건축물과 조화되도록 포장계획을 수립한다.

카. 주차계획

1) 주차대수는 통상 법정 주차대수 이상(120%)의 충분한 주차 공간(대수) 확보와 주차연계성을 고려하여 이용자들이 편리하게 사용할 수 있도록 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다.

2) 지상 주차장은 프로그램 주차방식을 고려하고 대형차량 및 장애인주차장을 별도로 계획하며, 도난사고 등에 대비해 차량번호인식시스템 등을 도입하여 이용에 편리함을 도모하며 포장은 미끄러짐이 없고 투수성이 인증된 재료로 한다.

3) 장애인, 경차, 일반, 확장형으로 계획하고 주차면 구분이 가능하도록 하여야한다.

타. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범성능을 발휘할 수 있도록 설치한다

3) 출입구 및 방범 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

파. 주요 시설(안)

1) 층별 공간 배치 계획(안)

구 분		면적(㎡)	운영계획(실시설계 최종안 반영)
1층	장비실	2,340	- 시험장비 운영 공간 - 차량 하역 및 물품이동 통로 시험실 공간 분리 및 동선관련 사항은 실시설계시 반영 예정임
	사무실 및 회의실	150	사무실 및 회의실
	공용면적	150	로비, 홀, 코어, 화장실(남,여,장애인),복도,기계실등
합 계		2,640

※ 장비실 영역의 경우 소형 차량 및 지게차 이동이 가능한 통로를 고려할 것

※ 세부면적은 공장동 전체 면적의 ±5% 내외 조정 가능

※ 기존 탄소성형부품상용화인증센터 및 인조흑연 테스트베드와 이동동선 및 보안등의 조화가 이루어지도록 계획

※ 각 시설배치는 위의 배치계획 안을 원칙으로 하나, 설계자의 아이디어에 따라 변경 배치 가능

3. 대상지 위치도

대 지 위 치

경북 구미시 산동읍 하이테크밸리 8BL-01-005

Ⅵ. 별지 서식목록

[서식1]   건축설계공모 응모신청서	28

[서식2]   청렴서약서	29

[서식3]   대표자 선임계	30

[서식4]   공동응모 협정서	31

[서식5]   위임장	33

[서식6]   사용인감계	34

[서식7]   건축설계공모 서면질의서	35

[서식8]   건축설계공모 참여(작품접수) 신청서	36

[서식9]   심사 후 입상작 확인용	37

[서식10]  규격봉투	38

[서식11]  심사용 설계도판(A1) 표시 요령	38

[서식12]  설계설명서(A3) 표지 작성 요령	39

[서식13]  사전접촉금지 서약서	41

[서식14]  건축개요	42

[서식15]  세부용도별 면적표	43

[서식16]  관계법규 검토서	44

[서식17]  개략공사비 산출내역서	45

[서식18]  평가 사유서	46

〔서 식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			생년월일
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	건축사명			생년월일
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
(재)경북하이브리드부품연구원 에서 시행하는『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 개의 설계사무소가 공동응모시 공동응모자란에 기재함 . . . 신청인 : (인) (대표자) (재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하
--------------------------- 절 취 선 ----------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호
※ 발주기관 : (재)경북하이브리드부품연구원

〔서 식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 :『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』

□ 발주기관 : (재)경북하이브리드부품연구원

당사는『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

.    .    .

○ 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 (재)경북하이브리드부품연구원에서 시행하는『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

.    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모를 (        )와 (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서 식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
(재)경북하이브리드부품연구원에서 시행하는『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) (재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서 식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 (재)경북하이브리드부품연구원에서 시행하는『방산항공우주용 탄소소재 부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

년    월     일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 7〕

건축설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능.

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 8〕

건축설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
(재)경북하이브리드부품연구원에서 시행하는『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 덧붙임 : 1. 심사용 설계도판(A1) 1매 2. 설계설명서(A3) 12부 3. usb(설계도판, 설계설명서) 1개 . . . 대표자 : (인) (재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

-------□-------------절 취 선--------------□-------

건축설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		생년월일

〔서 식 9〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	『방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 사진 붙임 (조감도 및 투시도-도판부착 조감도(투시도)와 동일)

〔서 식 10〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 설계공모 응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서 식 11〕

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

												40	20
																20
												심사번호 기재란(공란)				40

※ 도판 테두리는 만들지 않음

〔서 식 12〕

설계설명서(A3) 표지 작성 요령

(단위 : mm)		40		20
							20
		심사번호 기재란 (공란)					40
방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모 설계설명서
(중앙에 한글휴먼명조, 글씨크기 32P, 진하게, 줄간격 160) ※위 내용외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 접착제접착 편철, 테두리 없음

〔서 식 13〕

사전접촉 금지서약서

본인은 (재)경북하이브리드부품연구원에서 시행하는 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2023.     .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 14〕

- 건 축 개 요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서 식 15〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서 식 16〕

- 관계법규 검토서 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서 식 17〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서 식 18〕

평 가 사 유 서

□ 사 업 명 : 방산항공우주용 탄소소재·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
작품 C
작품 D
작품 E

2023년    월    일

심사위원  :                 (서명 또는 인)

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하

〔서 식 19〕

개인정보 수집·이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 『방산항공우주용 탄소소배·부품 랩 팩토리 센터 건립공사 건축설계공모』에 따른 제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서 보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생하는 불이익에 대해서는 본인이 부담한다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2023년      월      일

제출자 소속 :

성       명 :               (인)

(재)경북하이브리드부품연구원 원장 귀하