2023. 12.

「사상 숲체험교육관 건립사업」

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	3

2. 설계공모 운영	4

3. 제출도서 및 작성요령	9

4. 심사 및 입상작 선정	12

5. 계약에 관한 사항	18

6. 기타 사항	20

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	21

2. 기본 설계지침	26

3. 각종서식 및 제공자료	37

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭:『사상 숲체험교육관 건립사업』일반 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

부산 지역에 친환경 목조건축물을 건립하여 미래세대 어린이를 위한 도심형 거점 숲교육시설 확충을 통한 안정적인 산림교육 기반 구축 및 부산을 대표하는 친환경 목조건축 조성을 통한 탄소중립 실현 기여에 목적이 있음.

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	사상 숲체험교육관 건립사업
위 치	사상구 괘법동 116번지 일원	사상근린공원 내
지역‧지구 등	자연녹지지역, 근린공원(사상근린공원), 가축사육제한구역, 임업용산지
대지면적	623,118㎡(공원면적)	실사용 대지면적 8,851㎡
연 면 적	2,300㎡	±5% 범위 내 조정 가능
층 수	지상 3층 이하	연면적 및 관계법령 등에 맞추어 제안 가능
용 도	교육연구시설(숲체험교육관), 제1종근린생활시설(휴게음식점)	주용도: 숲체험·목재상상놀이터, 숲학습실, 목공체험관
구 조	목구조 + 철근콘크리트구조	산림청 「2023년 국산목재 목조건축 실연사업」 당선사업
총 사업비	13,000,000천원	부지매입비 미포함
예정공사비	10,385,805천원	관급자재대 및 부가가치세 포함
설 계 비	448,068천원	각종 예비인증비, 부가가치세, 손해보험료 등 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 총 공사비 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

※ 설계비는 과업에 필요한 각종 심의, 인·허가, 경제성 검토, 예비인증 컨설팅 용역비 등

포함하며, 예비인증 대상일 경우 행정절차를 모두 이행해야 하여야 함.

[예비인증: 에너지효율등급, 제로에너지건축물 및 장애물 없는 생활환경(B/F)]

※ 공사비는 건축, 토목, 구조, 기계, 전기, 소방, 정보통신, 조경, 기존건물 철거 등에 대한 전체 공사비이므로 공종간 배분하여 공사비 내에서 실현가능한 설계가 이루어지도록 해야 함.

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 부산광역시 건축주택국 총괄건축과

[담당자: 이경근(전화번호: 051-888-4275, 전자우편: nonamelee@korea.kr)]

나. 운영위원회 : 관련 전문가들로 구성하여 설계공모 운영, 질의답변서 작성, 심사위원 추천, 기술검토서 작성 등 설계공모 전 과정을 운영한다.

다. 심사위원회 : 토론을 통해 공모안을 심사하고 공정한 과정을 거쳐 입상작 등을 선정한다.

2.3 부산광역시 건축설계공모 홈페이지

가. 주소: http://making.busan.go.kr

나. 이용 : 설계공모 참가 및 공모안 제출 등 공모 전반에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가등록 및 공모안 제출에 필요한 서류는 홈페이지를 통해 제출한다.

2.4 설계공모 일정

구 분	추진일정	비 고
참가등록	2023. 12. 27. (수) 09:00 ~ 2023. 12. 28.(목) 17:00	‧ 등록방법: 홈페이지 등록
질의접수	2024. 1. 3.(수) 09:00 ~ 2024. 1. 4.(목) 17:00	‧ 접수방법: 홈페이지 접수
질의답변	2024. 1. 11.(목) 18:00까지	‧ 회신방법: 홈페이지 게재
설명회 개최	-	‧ 질의내용 확인하여 필요한 경우 개최(개최 시 참가자에게 별도 통지)
심사위원 기피신청	2024. 2. 29.(목) 17:00까지	‧ 제출방법: 전자메일 제출 (nonamelee@korea.kr)
작품제출	2024. 3. 7.(목) 09:00 ~ 2024. 3. 8.(금) 17:00	‧ 제출방법: 홈페이지 제출
기술검토	2024. 3. 11.(월) ~ 2024. 3. 15.(금)	‧ 심사 전 법규 및 지침 위반사항 검토
1차 심사	2024. 3. 18.(월) 15:00~ ※ (2차) 발표심사 대상자 통지 2024. 3. 18.(월) 22:00까지	‧ 장소: 부산광역시청 내(별도 통보) ‧ 설계설명서 심사(공개로 진행) ‧ 6작품 이상 접수 시 심사위원회에서 2차 심사대상 5개 이내 작품 선정 ‧ 2차 심사 대상자는 개별 유선 통지
2차 심사 (1차 심사 시 선정작품)	2024. 3. 19.(화) 14:00~	‧ 장소: 부산광역시청 내(별도 통보) ‧ 설계자발표 및 심사 ‧ 당선작 및 기타 입상작 선정
심사결과 발표	2024. 3. 22.(금)	‧ 홈페이지 게재, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지

※ 응모작품이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주기관의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하며 응모자에게 필요한 사항은 홈페이지에 게시한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9)

2.6 참가등록

가. 응모자격

1) 국내‧외 건축사 모두 참여 가능하고, 공동응모 시 총 2인까지 참여 가능하며, 건축사 자격(면허)은 참가등록 마감 날짜까지 취득한 것을 인정하고 국내 건축사 자격(면허) 소지자의 경우 건축사협회에 가입한 자로 한정한다.

2) 공동응모 시 구성원 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

3) 외국 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 참가 등록 마감일까지 건축사법에 따라 국내에 건축사사무소를 개설하거나, 국내 건축사사무소 개설자와 공동응모해야 하고, 공동응모 시 계약당사자는 국내 건축사가 된다.

4) 공동응모자로 참가하는 단체 또는 개인은 중복하여 참가할 수 없다.

5) 심사위원‧운영위원 당사자 및 당사자가 속한 조직, 조직의 직원 등 기타 본 공모와 관련 있는 관계자는 응모 및 계약할 수 없다.

6) 유의사항

가) 국내 건축사 자격(면허) 소지자 중 등록된 건축사사무소가 아닌 경우, 당선된 후 계약 전까지 「건축사법」 제4조에 따라 건축사사무소 등록을 필해야 하며(공동응모자 포함), 관계 법령에 따른 결격사유가 없어야 한다.

나) 정당한 사유 없이 건축사사무소 등록을 기피‧회피하여 계약이 불가능한 경우 국토교통부 「건축 설계공모 운영지침」 제36조에 따른 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한 및 입찰보증금 귀속 외, 사업 지연에 따른 배상 등 민사적 책임을 질 수 있다.

다) 공동응모의 경우 참가등록신청서 등록 이후 공동응모자를 변경할 수 없으며(공동응모협정서 제출) 당선된 후 계약은 공동계약방식으로 수의계약을 체결하여야 한다.

라)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조의 참가자격 판단 기준일은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」입찰참가 신청의 참가자격의 판단 기준일을 준용하여 공모 참가등록마감일을 기준으로 한다.

마) 설계공모 참가 등록 마감일 기준, 건축사법 제30조의3(징계)에 따른 자격등록취소 및 업무정지 중인 건축사와 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참가할 수 없다.

나. 참가등록 기간: 2023. 12. 27. (수) 09:00 ~ 2023. 12. 28.(목) 17:00

다. 참가등록 방법

1) 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해서만 등록 가능함(우편, 팩스접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인) → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가등록 신청] 후 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다.

3) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 등록 기간 이후에는 일체 수정 하지 못한다.

4) 등록 기간 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 참가 등록이 불가할 경우, 부산광역시 총괄건축과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 참가 등록 서류를 제출할 수 있다.

[담당자: 이경근(전화번호: 051-888-4275, 전자우편: nonamelee@korea.kr)]

라. 참가등록 서류

1) 건축사 자격증(면허증) 사본

2) 건축사사무소개설 신고확인증 사본 (건축사사무소 개설자가 아닌 경우에만 참가등록 시 생략 가능하나, 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 건축사사무소 개설 신고 확인증 사본을 제출해야 함)

3) 건축사협회 가입 증빙서류(정회원 증명서 등)

4) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

- 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자의 명단을 작성하여 제출(대표, 직원, 외주업체 포함)

5) 서약서(서식 제2호)

6) 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

7) 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함)(서식 제3호)

8) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

- 공모안 작성에 직접 관여하지는 않으나 외부 자문 등으로 참여하는 명단을  작성하여 제출

9) 보안각서(서식 제6호)

- 설계공모 참여자(서식 제1호), 참여 외부전문가(서식 제5호) 전원이 서명하여 제출

10) 청렴서약서(서식 제7호)

11) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)(서식 제4호)

마. 유의사항

1) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 상기 구비서류를 각각

첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부한다.

2) 모든 제출물의 원본은 참가자가 보관하고 있어야 한다.

3) 설계공모에 참가 등록 시 건축사 및 업체(이하 ‘설계공모 참가자’라 한다)는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출 가능하다.

4) 공고 이후 변경사항 등 발생 시 부산광역시 건축 설계공모 홈페이지 또는 참가자의 전자우편, 유선(문자메시지) 등으로 통지할 수 있으며, 미확인에 따른 책임은 참가자에게 있다.

5) 공모 기간 중 참가자의 주소, 이메일, (휴대)전화번호 등이 변경사항 발생 시 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

6) 공모에 참가 등록하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가등록을 완료한 자는 지침서에 따른 제출도서를 모두 제출하여야 한다.

2.7 질의접수 및 응답

가. 질의접수 : 2024. 1. 3.(수) 09:00 ~ 2024. 1. 4.(목) 17:00 (해당기한 내 신청에 한함)

나. 응답기한 : 2024. 1. 11.(목) 18:00 까지 (홈페이지에 일괄 게재)

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

다. 질의방법

- 참가등록을 완료한 자는 질의기간에 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해[로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 질의응답] 질의 가능함

(우편, 팩스, 전화, 전자우편 등으로 질의할 수 없음)

2.8 공개설명회

가. 질의내용이 복합적인 경우 등 필요하다고 판단되는 경우 공개설명회를 개최하여 질의․답변한다.

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

나. 공개설명회를 개최할 경우 참가등록한 자에게 일시/장소 등을 별도 통보한다.

2.9 기피신청서 제출 및 방법

가. 제출기한  : 2024. 2. 29.(목) 17:00 (해당 기한 내 제출 가능함) (공모안 제출 7일 전)

나. 제출방법 : 참가자는 심사위원이 아래의 제척사항에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일 7일전(2024. 2. 29.(목) 17:00)까지 부산광역시(총괄건축과) 담당자 전자우편으로 기피신청서(서식 제8호) 및 그 근거자료를 제출해야 한다.

다. 기한 내 제출되지 않은 내용이 추후 알려질 경우 불이익이 생길 수 있음을 양지하여 해당사항 있을 경우 반드시 기피신청해야 한다. 공모 참가자의 기피신청 시, 발주기관에서 신청서 검토 및 해당 심사위원 확인 후 제척여부를 결정한다.

라. 기한 내 미제출시에는 해당 사항이 없는 것으로 간주된다.

[담당자: 이경근(전화번호: 051-888-4275, 전자우편: nonamelee@korea.kr)]

마. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인· 단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 위원이 소속된 업체가 설계공모 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다, 기준시점은 준공일(완료일)부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다)

2.10 공모안 제출 및 방법

가. 제출기간 : 2024. 3. 7.(목) 09:00 ~ 2024. 3. 8.(금) 17:00 (해당 기한 내 제출 가능함)

나. 제출방법

1) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 공모안과 모든 서류는 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 제출 가능함(우편, 팩스 접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여[로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 작품제출] 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 제출해야 한다.

3) 제출기한 이후 일체 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

4) 모든 파일은 제출기한 내에 업로드 완료하여야 하며, 참가자는 업로드에 소요되는 시간을 충분히 고려하여 제출하여야 한다(업로드 미완료 시 제출기한 미준수로 판단되어 제출하지 않은 것으로 간주함).

5) 제출기한 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 공모안 제출이 불가할 경우, 부산광역시 총괄건축과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 공모안과 모든 서류를 제출할 수 있다.

[담당자: 이경근(전화번호: 051-888-4275, 전자우편: nonamelee@korea.kr)]

6) 심사과정은 부산광역시 설계공모 페이스북(https://www.facebook.com/busan.compe)

을 통해 일반인들에게 실시간 공개되며, 공모안을 제출함으로써 심사과정 공개에 동의한 것으로 간주한다.

3. 제출도서 및 작성요령

3.1 제출도서 목록

구 분	규 격	파일형식	파일명	비 고
설계설명서	A3 300MB 이하	pdf	설계설명서.pdf	15쪽 이내 (별첨1 참조)
사전접촉 여부 확인서	A4 Size	pdf	-	[서식 2-2]
홈페이지 게재 이미지	300dpi 이상 각 5MB 이하	jpg	대표이미지.jpg 조감도.jpg 투시도.jpg 개념도.jpg 배치도.jpg 각층평면도.jpg 입면도.jpg 종횡단면도.jpg	설계설명서 내 이미지 (대표이미지는 다른 이미지와 중복 가능)
렌더링 원본 파일	-	skp	렌더링.skp	렌더링 제한기준 준수여부 확인용

※ (2차) 심사는 제출된 설계설명서로 발표심사 예정

※ 홈페이지 게재 이미지는 입상할 경우 홈페이지에 전시되는 도서로서 설계설명서 내의 이미지로 한정하여 업로드하여야 하며, 같은 종류의 이미지인 경우 숫자로 구분하여 업로드 (ex. 조감도1.jpg/조감도2.jpg/…, …, 종단면도.jpg/횡단면도.jpg/…)

3.2 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 제출도서 및 작성요령에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 제출도서의 익명성은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 온 ·오프라인 전체에서 적용된다.

나. 설계설명서

1) A3에 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다. (배경무늬 사용 불가)

2) 전체 매수는 15쪽 이내(표지, 목차, 간지는 매수에서 제외한다. 표지는 제공된 서식 그대로 사용해야 하고(표지의 글자체, 글자크기·색상·내용 등 고정), 표지 목차에는 무늬나 로고, 이미지, 머리말 등 기타 표현을 일체 사용할 수 없으며 이를 위반 시에는 익명성 위반으로 간주될 수 있으므로 각별히 주의한다.

3) 도면의 종류

- 조감도 또는 투시도(실내포함) 5컷 이내, 배치도(건축면적 산정 근거 포함), 층별 평면도(가구 배치 포함), 입면도 2면 이상, 종·횡단면도 각 1면 이상, 동선계획도, 지반보강계획을 포함한 기초 및 구조계획, 신재생에너지/건축물 에너지효율등급 인증/제로에너지건축물 인증/BF 인증 계획 등

- 구조계획의 경우 각 구조(목구조 + 철근콘크리트구조) 비율 및 층별, 주요 공간별 구조설계 계획 자세히 표현

4) 축척은 설명서 크기에 맞추어 보기 쉽게 작성한다.

5) 설계설명서는 ‘별첨 1 설계설명서 서식’에 따른다

6) 설계설명서(표지 제외)의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 및 2차 심사 시 발표 자료로 활용됨을 고려하여 자유롭게 표현할 수 있다.

7) 조감도 또는 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은 「렌더링 제한기준」의 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나, 「렌더링 제한기준」에 위배되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※ 렌더링 제한기준

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 “조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도의 시야각은 60°이상의 광각으로 작성하여서는 아니된다. 이때, 투시도 작성시 평면도(또는 key plan)상에 시점과 시야 및 그 각도를 표현하여야 한다.

3. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 기준 1 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

4. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

5. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

다. 주의사항

1) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물이 손상되어 발주기관의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 갖는다.

2) 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지나 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

3) 제출기한 내에 정상적인 파일이 제출되지 않는 경우 ‘제출시간 미준수’로 판단해 공모안이 제출되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

4) 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 이 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등을 통해 공지한다.

5) 제출 도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우는 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

6) 설계설명서의 규격‧쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

7) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술검토

가. 운영위원회는 설계공모 규정 및 지침, 관계 법령에 기초하여 제출된 공모안의 위반사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출하고 1차 심사위원회 개최 전에 보고한다.

다. 기술검토 사항

구 분	항 목	위반 여부		비 고
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요사항 중대한 위반 여부			‧ 제출된 모든 공모안을 대상으로 검토 ‧ 실격기준 검토 포함 ‧ 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ‧ 심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 과도한 초과
	규격 및 작성방법 미준수
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

※ 제출된 공모안에 중대한 위반사항 등이 발견된 경우 설계공모 참가자에게 전자우편이

나 유선 등 확인하는 절차를 거친다.

4.2 심사위원회

가. 공 개 일 : 심사위원 명단은 설계공모 시행 공고 시 공개한다.

나. 심사위원

분 야	성 명(소속, 자격)
심사위원(5)	로렌스김(교수, 부산대학교) 이상묵(건축사, 가감승제-에이앤알 건축사사무소) 이태문(교수, 동의대학교) 오은영(건축사, 이와인 건축사사무소) 주명구(건축사, (주)건축사사무소 지선재)
예비심사위원(2)	박성옥(건축사, 이숨 건축사사무소) 김현정(건축사, 제이 건축사사무소)

다. 심사위원장

1) 심사위원장은 최초 심사일에 심사위원들 간의 협의 등을 통해 호선한다.

2) 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

라. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 의견을 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영여부 등 최종 결정한다.

2) 심사위원회 의결을 통해 심사대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사위원은 심사기준 및 의제사항, 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 심사한다.

4) 심사위원은 지역적 특성, 부지 조건 등을 파악하기 위하여 사전에 현장을 답사하고, 운영위원회로부터 해당 사업의 목적 및 특성, 평가기준, 설계지침서 등 심사에 필요한 사항에 대하여 충분한 설명을 듣고 이를 숙지 후 심사에 참여한다.

5) 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

7) 심사과정은 진행 여건에 따라 녹음, 녹화, 온라인 공개(SNS 생중계) 등을 통해 일반인이 시청할 수 있도록 실시간 공개할 수 있으며, 설계공모 참가자 및 발표자, 심사위원 등 관계자는 이에 동의한 것으로 간주된다.

8) 심사위원회의 최종 결정 시까지 익명의 원칙은 설계공모 전 과정에 적용된다.

4.3 심사 기준

가. 심사방법

1) 심사의 목표는 본 사업(공모)에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자)을 선정하는데 있으므로 심사기준은 심사위원회가 최종 결정함을 원칙으로 한다.

2) 심사방식은 아래와 같이 토론 심사 등으로 진행하는 것을 원칙으로 하며, 변경할 경우 심사위원회 의결을 거쳐 정할 수 있다. 단, 제출된 공모안이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

가) 1차 : 토론 심사(공개방송 : 일반인 시청 가능)

- 심사위원회에서는 심사 대상 공모안 중 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 특별한 사유가 없는 한 2차 심사에 오를 5개 이하의 공모안을 선정한다.

- 2차 심사 대상자(발표자)에게는 개별 유선 등 통지(1차 심사당일 22:00까지)

나) 2차 : 발표 및 토론 심사(온라인 화상회의, 공개방송, 일반인 시청 가능)

- 발표자료는 제출된 설계설명서로 한정한다.

- 발표자의 프리젠테이션과 질의응답 시간은 각 10분 이내를 원칙으로 하나, 심사위원회가 적정하게 정할 수 있다.

- 심사위원은 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

- (2차 심사 대상자)발표자는 심사 당일 비대면 화상회의(ZOOM)통해 지정된 시간에 익명의 원칙에 따라 심사기호로 온라인 접속(회의 참가)하여야 한다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 발표할 수 있다. 다만 대리인은 공모 공고일 이전부터 해당 업체에 재직 중으로 공모안 작성에 직접 관여한 설계자(서식1 설계공모 참여자)에 한한다.

- 발표 순서는 심사위원장의 공개 추첨을 통해 결정되며, 화상회의(ZOOM)를 통해 각자의 발표 순서(심사기호)를 확인한다.

- 심사위원은 발표자의 프리젠테이션 및 심사위원과 발표자 간의 질의응답을 통해, 설계공모 참가자가 설계설명서로 표현하지 못한 사항이나 추가 설명이 필요한 사항을 확인할 수 있다. 이때, 심사위원은 공모안별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

- 타 공모안과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 심사에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 등 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표 등을 중지시키고 심사위원들과 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

3) 심사 시 평가는 제2장의 설계지침을 기준으로 하여 다음 항목과 사항으로 평가한다.

평가항목	세부사항
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도, 공공성 제고방안 ○ 지역의 공공건축물의 용도에 맞는 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 접근 및 차량동선 등의 적절성
공간계획	○ 이용자 중심의 공간구성 및 공간이용 효율성 ○ 동선계획 및 기능배분의 타당성 ○ 내외부공간 계획의 적절성 및 창의성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변공간 및 환경과의 연계 및 조화, 배려에 관한 사항 ○ 매스 및 입면 디자인계획의 우수성 ○ 색상, 재료 등 계획의 적절성 및 창의성
기술계획	○ 환경친화적 설계 ○ 비용절감 등 경제성 ○ 신재생에너지 계획의 적절성 및 건축 디자인과 조화성

4)	심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대해 심사평가서(우수한 점과 개선사항, 발주기관을 위한 조언사항 등을 포함)를 구체적으로 작성하여 공모부서에 제출한다.

5) 심사위원회는 심사결과 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 (2차)심사 대상, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 온라인 화상회의(ZOOM) 사전 접속 안내

- (2차 심사 대상)발표자는 발표심사 당일 AM 09:00까지 재직기간이 명시된 재직증명서(발표자가 대리인인 경우에 한한다)및 신분증(얼굴 식별이 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 발표자 휴대전화번호(비상연락망)를 부산광역시(총괄건축과 담당자) 전자우편으로 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

[담당자: 이경근(전화번호: 051-888-4275, 전자우편: nonamelee@korea.kr)]

- (2차 심사대상)발표자는 발표 심사 당일 오전에 온라인 화상회의(ZOOM)에 사전 접속하여 발표자 및 발표자료(설계설명서), 온라인 통신환경(인터넷 및 스피커, 마이크 등), 심사기호 등을 확인·점검해야 한다(※ 대상자 개별 통지)

- 발표자의 자격 등을 확인할 수 없는 경우나 온라인 화상회의(사전접속)에 참여하지 않는 경우에는 심사 참가 의사가 없는 것으로 판단하여 심사에서 제외한다.

7) 주의사항

- 발표심사 대상자는 발표 등 심사에 지장이 없도록 인터넷 연결이 안정적인 곳에서 심사에 참여해야 하며, 개별 통신환경(카메라, 스피커, 오디오, 인터넷 등) 및 장비, 사용법 숙지 등을 사전에 준비해야 한다.

- 발표심사 대상자는 비대면 화상회의(ZOOM) 참가 및 발표 시 익명성을 위반하지 않도록 주의해야 한다.

나. 실격 고려 항목

- 심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 아래의 어느 하나에 해당하는 공모안은 심사위원회에 의결을 거쳐 심사대상에서 제외, 실격처리될 수 있다.

1)「건축법」등 관련 법령을 중대하게 위배하여 전면적 수정이 불가피한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과 또는 미달, 심각하게 과제를 누락한 경우

3) 제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위사실인 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사위원 제척사유 (제1장 설계공모 개요 2. 설계공모 운영 2.9 기피신청서 제출 및 방법, 마. 심사위원 제척사유)등에 해당됨에도 본 지침서에 따라 제척·기피신청하지 않은 경우

6) 심사위원이 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 설계공모 참가자 및 심사위원이 불공정한 행위를 한 경우

7) 설계공모 참가자 및 심사위원, 제3자가 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 심사 전에 심사위원과 접촉하여 공모안을 설명한 경우

9) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

10) 심사위원 전원이 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

11) 참가등록 자격에 해당하지 않는 자가 공모안을 제출했을 경우

다. 처벌 조항

- 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

- 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

- 심사위원은「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

4.4 입상작의 종류와 그 권리, 보상의 내용

가. 입상작

- 입상작은 당선작 1점(설계용역 우선협상권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상 내용

1) 당선작 : 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작 : 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 보상비 지급

가) 4인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 3인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

다) 2인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 1인인 경우: 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정하고, 동일한 순위의  기타 입상작이 결정된 경우에는 아래에 따른다.

- 동일한 순위가 높은 순위인 경우: 높은 순위와 낮은 순위의 각 상금을

합하여 평균한 금액 지급

- 동일한 순위가 낮은 순위인 경우: 해당 순위의 금액 지급

3) 보상비 예산 : 금44,807,000원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 심사 및 시상식에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

4.5 설계공모 심사 결과 공개 및 시상식

가. 심사위원회의 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 등에 게재한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주기관이 지정한 날짜와 장소에서 시행한다.

4.6 입상작에 대한 조건

가. 당선 이후 조건

1) 당선자는 발주기관과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주기관은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 개설신고 등 발주기관이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우에는 발주기관의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약 상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우 심사결과에 의한 차순위 작으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

3) 당선자에게 당선 이후라 하더라도 위 실격고려 항목의 실격사유가 발견된 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민‧형사상의 책임을 진다.

4) 당선자는 관련 예산‧정책‧사업계획의 변경‧심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주기관이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

5) 당선자는 “설계공모 지침서”, “과업지시서” 등 발주기관이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

6) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 용역계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련 규정을 준용한다.

나. 저작권 및 출판 전시

1) 제출 공모안은 창작품어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 제출 공모안의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 부산광역시는 모든 제출 공모안에 대하여 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조 하여야 하며, 공모안을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

나. 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령, 규정을 준수하여야 한다.

다. 발주기관은 설계용역 과정에서 심사위원회 등의 동의를 받아 설계안 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

라. 공모 운영은 설계공모 운영위원회에서, 설계공모 행정절차는 부산광역시(총괄건축과)에서 하며, 공모 완료 후 설계용역 등 사업 추진은 부산광역시(건설본부)에서 시행한다.

5.2 계약의 당사자 조건

가. 「건축사법」에 따른 건축사 자격(면허) 취득자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설한 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자. 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

나. 당선자는 계약 시 기계ㆍ전기ㆍ정보통신ㆍ소방 분야의 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 「기술사법」에 따른 기술사사무소 개설등록 하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링 사업자 신고 한 자가 설계하여야 한다.

1) 전기분야 설계용역 과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조의 규정에 의한 전력시설물의 설계업(종합설계 또는 전력전문설계 1종 이상) 등록을 필한 업체

2) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(정보통신) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(정보통신)을 한 자

3) 소방분야 설계용역 과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조 및 제11조, 같은 법 시행령 제2조 및 별표1에 따른  전문 소방시설설계업 또는 일반 소방시설설계업(기계 및 전기) 등록을 한 자

4) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

엔지니어링 산업진흥법 제21조에 따라 엔지니어링업(기계설비)자로 신고 또는 기술사법 제6조에 따라 기술사사무소(기계설비)를 개설한 자

5) 조경분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(조경) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(조경)을 한 자

6) 토목분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(토질‧지질, 구조) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(토질 및 기초, 지질 및 지반, 토목구조)을 한 자

7) 건축구조 설계용역 과업의 자격

「기술사법」 제6조 제1항 및 동법 시행령 제19조에 의거 기술사사무소(건축구조)를 등록한 자 또는「엔지니어링 산업진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링 활동주체로 신고하고 건축구조기술사를 보유한 엔지니어링사업자(건축구조)

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 구조, 토질 및 기초 등 전문분야는 등록된「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계 법령에서 정하는 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

6. 기타 사항

6.1. 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 지침을 준수하는 것으로 간주하며 이 지침을 위반한 참가자는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「건축 설계공모 운영지침」, 「부산광역시 공공건축 설계공모 운영기준」을 준용한다.

6.2. 무효 및 승계

- 아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계할 수 있다.

1) 당선자가 설계권을 포기한 경우

2) 당선작에서 4.3 심사기준, 다. 실격 고려 항목에 해당하는 사실이 발견된 경우

3) 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

4) 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

6.3. 사업 취소에 따른 보상

사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 당선자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 당선자가 협의하여 결정한 보상액을 당선자에게 지급한다.

6.4. 참여 외부전문가 신고제

가. 공모안 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 공모안 제출 시 해당 전문가를 신고(서식 제5호)하여야 한다.

나. 미신고한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치한다.

1) 설계용역 계약체결 전: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 회수

2) 설계용역 계약체결 후: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금 및 기성금을 회

수하며, 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 손해배상금 청구)

6.5. 분쟁

- 설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 발주기관 소재지의 법원에서 조정하거나 판결한다.

제2장 설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

가. 위    치: 부산광역시 사상구 괘법동 116번지 일원

1) 지역‧지구: 자연녹지지역, 근린공원(사상근린공원), 가축사육제한구역, 임업용산지

2) 건폐율: 10% 이하(도시관리계획 결정 상 제한사항), 용적률: 80%, 4층 이하

나. 사업규모

1) 대지면적: 공원면적 623,118㎡(사상공원 내 건립, 실사용 대지면적 8,851㎡)

- 건폐율·용적률 산정은 전체 대지면적(623,118㎡)을 기준으로 증축 계획함

·기존건축물 현황: 총 3개동, 건축면적 80.16㎡, 연면적 110.4㎡

(관리사무소 99.36㎡, 할매사당 5.76㎡, 할배사당 5.28㎡)

·도시관리계획(사상공원 조성계획) 결정 상 기타시설 신축계획 규모: 총 4개동, 건축면적 3,658㎡, 연면적 7,789.97㎡

※ 부산광역시 고시 제2023-253호, 도시관리계획(사상공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시문 참조

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 규   모:

- 지상 3층 이하(층수 및 동수 변경 가능)

- 연면적 2,300㎡(±5% 범위 내 조정 가능)

나) 용   도: 교육연구시설(숲체험교육관), 제1종근린생활시설(휴게음식점)

3) 예정공사비: 10,385,805천원(관급자재대 및 부가가치세 포함)

4) 설  계  비: 448,068천원(부가가치세 포함)

·예정 설계비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

·설계비는 과업에 필요한 각종 심의, 인·허가, 경제성 검토, 예비인증 컨설팅 용역비 등 포함하며, 예비인증 대상일 경우 행정절차를 모두 이행해야 하여야 함.

[예비인증: 에너지효율등급, 제로에너지건축물 및 장애물 없는 생활환경(B/F)]

위치도

1.1 사업목적

미래세대 어린이를 위한 도심형 거점 숲교육시설 확충을 통한 안정적인 산림교육 기반 구축 및 부산을 대표하는 친환경 목조건축 조성을 통한 탄소중립 실현 기여에 목적이 있음.

◦ 미래세대를 위한 도시형 거점 숲체험교육시설 확충

- 기후 위기 대응 방안으로 떠오르는 탄소중립 실현을 위한 숲의 중요성과 숲교육 필요성이 증대됨에 따라 접근성이 양호한 도심지 숲속에서 다양한 숲체험과 목재문화체험이가능한 거점 숲체험교육시설 조성

- 사계절 실내·외 숲체험 활동이 가능한 숲체험교육관 조성을 통해 유아, 어린이들을 대상으로 한 지속 가능하고 연속성 있는 산림교육 시행

◦ 부산 대표 목조건축의 랜드마크 조성으로 목재문화 확산 기여

- 부산을 대표하는 현대 목조건축물의 부재로 랜드마크적인 목조건축 조성으로 목조건축 체험기회 제공을 통한 목재문화 인식개선 및 목재산업 활성화에 기여

◦ 탄소중립 실현 모범사례로 산림교육의 중추적인 역할 수행

- 나무는 생장 중에는 탄소를 흡수하고 목재로 이용하면 탄소를 저장하는 탄소 중립 자재로 친환경 목조건축 건립을 통하여 탄소중립 실현의 모범사례가 되고 체계적인 탄소중립 숲교육을 통해 산림자원 선순환 공감대 형성과 탄소중립 실현 확산에 기여

◦ 산림복합문화 공간조성으로 통한 안정적 산림교육 기반 구축

- 부산 산림교육센터를 이전 통합 운영하여 유아교육 및 전시민 산림교육의 컨트롤타워로서 역할을 수행하여 산림교육 활성화에 기여

- 숲교육과 더불어 다양한 문화프로그램 도입을 통해 지역민의 문화체험, 커뮤니티 공간을 조성하여 부족한 서부산권 녹색 인프라 구축

1.2 대상지 현황

연번	소재지	지번	지목	지적면적	편입면적
합 계				40,740	8,851
1	괘법동	112	답	1,018	220
2	괘법동	113	답	357	357
3	괘법동	114	답	99	99
4	괘법동	115	답	1,210	1,210
5	괘법동	116	답	1,884	1,884
6	괘법동	117	답	182	182
7	괘법동	118	전	89	89
8	괘법동	119-2	답	275	217
9	괘법동	119-3	답	1,565	1,459
10	괘법동	127-3	임	358	20
11	괘법동	944-11	구	9	1
12	괘법동	944-23	구	47	7
13	괘법동	944-24	구	100	59
14	괘법동	산13-1	임	30,639	1,083
15	괘법동	산13-4	임	57	40
16	괘법동	산13-6	구	145	109
17	괘법동	산13-7	임	401	357
18	괘법동	산61-29	도	898	33
19	괘법동	산61-30	임	1,223	1,241
20	괘법동	산61-31	임	184	184

사업대상지 현황사진

1.3 주요 시설개요 및 면적 ※ 층수 및 동수, 각층 면적, 층별 배치계획 변경 가능

구분	시설명	층별(면적)	주 요 시 설
본동	사상 숲체험교육관	지상1층(700㎡)	· 기계실, 전기실, 물탱크실 등 · 숲체험·목재상상 놀이터(개방형) · 안내실 등
		지상2층(650㎡)	· 숲학습실(2~3개실, 실당 30명 기준 66㎡ 이상, 유아·초등 저학년 대상) · 테마쉼터(1개실, 유아·부모 휴식 및 대기실) · 운영실(사무실, 강사대기실, 보건실, 창고 등, 10~20명) · 수유실, 휴게실 등
		지상3층(550㎡)	· 다목적강당(100명 이상) · 다목적강의실(1개실, 30명 이상, 성인·청소년 대상) · 숲속도서관(북카페) 등
소 계		1,900㎡
별동	목공체험관	지상1층(400㎡)	· 목공체험실(2개실, 실당 30명 이상) · 목공공작소(기계공작실 1개실, 100㎡ 이상) · 자재창고, 준비실, 연결통로 등
소 계		400㎡
합 계		2,300㎡(±5%)	※ 야외 다목적마당 조성(목공, 이벤트 등) (건축면적, 연면적 미포함)

※ 도시계획시설(변경)인가, 건축협의 등 인허가에 수반된 제반 행정절차 이행 포함

※ 건축면적 및 연면적은 공사 예산범위 ± 5% 내 발주기관과 합의하여 조정 가능

※ 층수는 시설개요를 참고하되 연면적 허용범위 내에서 대지여건 및 구조, 경제, 기능, 확장성 등을 고려한 합리적 제안에 따라 변경 가능

※ 층별, 실별 배치 및 용도별 면적은 설계자의 기능 특성을 고려한 합리적인 설계안 제시 가능하며, 실시설계 시 협의 변경 가능

※ 공사규모, 각 실의 규모 및 배치, 주요마감재 등은 우리 시(이하 “발주기관”이라 한다.)와 계약상대자의 협의에 따라 변경될 수 있음

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등) 및 설계 용역기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 총 공사비는 건축(인테리어 포함. 단, 숲체험관 및 목재상상놀이터 인테리어 제외), 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 건립에 필요한 모든 분야의 기본 및 실시설계가 포함된 금액임

※ 기존 경사지형을 활용하여 절·성토를 최소화한 건축계획 권장

※ 건축물의 주요구조부는 목구조 + 철근콘크리트구조로 계획하여야 하고, 각 구조별 비율은 자유롭게 계획하되, 목구조의 특·장점(낮은 탄소배출 및 탄소저장, 자연친화적 입면·실내환경 조성 등)이 최대한 부각될 수 있도록 구조계획 수립(주요구조부 중 목구조 부분의 자재는 국산목재 50% 이상 사용)

※ 습기와 해충에 취약한 목구조의 특성을 고려하여 지하층 및 지면과 닿는 부분, 코어 등은 철근콘크리트 구조로 하고, 지상층 주요 구조 및 외기에 면한 입면 등은 목구조로 하여 각 구조의 장단점을 상호 보완할 수 있는 구조계획 권장

※ 주차장은 42대 이상으로 계획하고, 기존 도시관리계획(사상공원) 조성계획결정 상 주차장 및 도로(소로 3-1, 소로 3-2, 소로 3-3) 계획을 참고하여 설계하되, 차량 및 보행자 통행이 원활하게 이루어 질 수 있도록 진입도로(소로3-2)와 연계하여 주차장 진·출입로 및 보행자 통로 계획 할 것[대지(8,851㎡) 범위에 포함되는 기존 도시관리계획결정 상 주차장 및 소로 3-1, 소로 3-3, 산책로 15는 건물 및 주차장 배치계획에 따라 변경 가능] 단, 구거부지의 경우 「국유재산법」에 따른 국유지 불하 대상에 해당하지 않으므로, 구거 점용허가 후 복개도로로 조성 가능

※ 주차장에서 숲체험교육관 및 유아체험숲(건축대지 밖 상부에 별도 조성 예정)으로 이동 가능한 주 외부 통행로(관리 차량 및 보행 통로) 계획

※ 각 층별, 시설별 배치계획은 다양한 숲체험, 목공체험 등 산림교육 프로그램을 지원하기 위한 공간으로 구성하고, 외부로의 연결성을 강화하여 필로티, 테라스, 데크 등을 활용한 다양한 외부공간 조성 권장

※ 본동과 별관 사이에 지붕 덮힌 연결통로를 계획하되, 야외 마당과 연계하여 다목적 공간으로 활용할 수 있는 외벽없는 회랑형식의 연결통로 계획 권장

※ 숲체험·목재상상놀이터는 숲과 목재를 주제로 한 체험·놀이·전시공간으로 다양한 활동이 가능한 열린 공간으로 계획하여 각 실간 유기적인 동선 연계 및 개방감 있는 공간구성 권장(숲체험·놀이터 내부 전시시설 및 놀이시설은 향후 ‘전시·체험관 공모사업’을 통해 별도 조성 예정)

※ 숲학습실은 유아 및 초등학교 저학년 학생을 대상으로 특화하여 운영 예정이므로, 주이용 연령대를 고려한 공간 및 화장실 등 계획

※ 다목적강의실, 다목적강당, 숲속도서관(북카페) 등은 시민들을 위한 다목적 문화활동 및 교류의 장이 될 수 있는 복합문화공간으로 계획

※ 별관의 목공체험관은 다계층을 위한 목공체험공간으로 수준별 목공체험실과 목공기계실 등 구성

※ 외부 체험공간과의 연계 및 이용동선 등을 고려하여 층별 실 배치계획 변경 가능

※ 옥외공간에 화장실, 개수대, 비품건조대를 적정한 위치에 설치하여 옥외 활동 시 편리하게 사용할 수 있도록 시설 배치

※ 실의 면적 및 세부용도는 기능의 효율성에 따라 조정 가능하며, 필요시설 추가 및 제안 가능

2. 기본 설계지침

2.1 설계개념

가. 숲의 중요성을 배우고 체험하는 숲교육 필요성의 증대로 사계절 실내·외 체험활동이 가능한 숲교육시설의 확충 필요

나. 부산 대표 친환경 목조건축 조성을 통한 국산목재 산업 활성화 및 탄소중립 실현에 기여

다. 사상 숲체험교육관 조성 후 부산산림교육센터 통합 운영을 통한 산림교육의 컨트롤타워 역할 수행

2.2 기본방향

가. 숲생태가 양호한 사상근린공원 내에 숲체험교육관을 건립하여 자연과 교감하고 숲을 직접 체험하는 교육시설 운영으로 아이들의 전인적 성장에 기여

나. 목구조 건축물의 우수성과 장점을 극대화하고 목재의 단점을 철근콘크리트 구조로 보완하는 하이브리드 구조방식의 조형미 있는 건축계획 수립

다. 숲·목공 교육에 대한 지속적인 수요 증가에 따라 부족한 숲체험시설을 확충하고, 사계절 체험활동이 가능한 실내·외 교육공간을 마련하여 거점 숲체험교육관으로 도약

라. 다양한 연령층을 대상으로 한 숲체험, 목재문화체험 등의 복합문화공간 조성을 통한 서부산권 녹색문화 인프라 구축

마. 산림교육센터의 건립 필요성, 목표와 역할을 충분히 고려하여 계획

바. 숲체험, 목재문화체험 등 다양한 산림교육을 지원하는 건축계획 수립

- 실내·외 다양한 숲교육, 목공교육 등 산림교육 프로그램을 지원하는 건축 계획

- 유아, 청소년, 성인, 취약계층 등 다양한 이용계층과 개인, 단체(유치원, 학교 등), 가족 등의 이용 행태를 고려한 공간 계획 수립

- 유아의 행동 특성 및 단체이용을 고려하여 다양한 실내 활동 공간(숲교육 준비, 실내교육, 놀이, 휴식 등)을 계획하고 외부 숲체험공간과의 연계성과 경사지형을 최대한 보완하는 이동 동선 등 안전을 고려한 계획 수립

- 다양한 체험 프로그램에 대응하는 공간 구성[실내체험놀이공간, 유아실내교육공간, 다목적강당, 다목적 강의실(성인, 청소년), 목공체험공간(체험실, 기계공작실 등), 운영실 등] ※ 세부 공간 계획은 배치 및 동선, 평면 계획 참조

사. 기존 지형과 주변 환경, 시설을 고려한 건축계획 수립

- 건축과 숲의 완충적 공간으로 집합·지도·대기 등 숲체험의 출발지로의 기능을 고려한 실내·외 공간계획 수립

- 상부 별도로 조성 추진 예정인 유아체험숲, 등산로 등 외부 숲체험 활동공간과 연계되고 지원할 수 있는 공간 및 시설, 동선계획(외부 화장실, 외부수전, 비품건조대, 외부 통로 등) 수립

- 기존 경사지형의 훼손을 최소화한 자연친화적인 배치계획을 수립하고, 지형적 특성을 이용하여 각 층별 내부공간과 외부공간을 연계하여 실내공간을 확장하는 등 대지 레벨에 따른 디자인 요소(테라스, 필로티, 회랑 등)를 활용한 건물 배치계획 권장

- 숲체험교육관의 특성을 반영하여 실내·외 다양한 체험프로그램이 가능한 연계성 있고 개방감 있는 건축계획 수립

2.3. 설계지침일반

가. 일반사항

1) 사상공원 내 시설 특성 및 주변 여건을 충분히 검토하여 이용자의 편리성과 안전성 및 내구성 등을 고려하고 관리와 운영이 쉬운 에너지절약형 및 환경친화형으로 설계하여야 한다.

2) 최근 숲체험교육관, 목조건축 방향 및 사례 분석을 통하여 미래지향적인 건축물을 계획하도록 하며, 자연친화적인 시설로서 선도적 모델을 제시한다.

3) 기존 지형과 주변 환경을 고려하고 지형훼손을 최소화한 효율적인 건축 배치계획을 수립하고, 지형적 특성을 이용한 각 층의 내-외부공간 연계, 대지 레벨에 따른 다양한 디자인 요소(필로티, 테라스, 회랑 등)를 가미하여 공간 배치

4) 숲을 배우고 탄소중립을 실천하는 숲체험교육관 이미지를 반영하고, 주변 자연과 동화될 수 있는 창의적이고 선도적인 디자인 제안

5) 전연령을 대상으로 한 복합문화교육시설로서 공간구성계획이나 세부계획에 있어 내부 동선을 최대한 짧고 명료하게 조닝(Zoning)하고, 이동 및 휴식 공간 간의 통제·관리가 용이하도록 효율적인 공간구조로 계획한다.

6) 공간구성 및 건축물의 형태는 지역의 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획으로 구성하고 외관 위주의 계획보다는 사용이 편리하도록 효율적인 평면계획에 주안하여 계획한다.

7) 주변 환경 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간(야외 목공체험장) 이용계획을 수립하고, 시설물 이용자의 안전확보와 특히 범죄예방 등 보안문제 해결 방안을 설계에 반영ㆍ제시하여야 한다.

8) 효율적이고 합리적인 설계 계획 수립

① 효율적인 공간 활용을 위한 지원시설 배치 및 시설계획

② 첨단 공법에 의한 공사비 절약 방안 수립

② 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 함

9) 쾌적하고 편안한 시설환경 조성

① 쾌적한 공간과 자연친화적 내ㆍ외부 공간구성

② 각 실의 효율적 배치와 적정한 Open Space 및 휴게 공간 부여

③ 각 실별 채광면적 최대 확보, 실별 용도에 맞는 적절한 조도 확보

10) 친환경적 설계

① 자연에너지 및 국산 목재자원의 최대한 활용

② 환경 친화형 건축자재의 사용(석면자재 사용불가 등)

③ 환경오염부하 절감, 자원절약 및 재활용 요소의 설계도입

④ 건강하고 쾌적한 실내 환경설계 요소의 도입

⑤ 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 에너지절약설계기준에 따라 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물인증 등 관련규정에 적합하게 설계 반영ㆍ취득하여야 한다.

11) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감(인테리어) 계획을 수립하고 시설물 내ㆍ외부 마감 재료는 방습, 소음(방음)ㆍ진동, 먼지 저감(예방)등을 고려하고 실 기능의 효율성 극대화를 위한 합리적인 재료를 선택 설계에 반영한다.

12) 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 등 공사원가 절감 방안 및 소요공사 비용, 공사기간 등을 면밀하게 검토 제시ㆍ제출한다.

13) 건축물의 업무특성, 설비특성, 공간특성을 충분히 검토하고 그 특성에 적합하게 이에 따른 건축, 구조, 설비계획 등을 마련하여 설계할 것

14) 건축연면적은 제시한 면적의 ±5% 범위 내에서 조정가능

15) 지진 및 태풍, 홍수 등 자연재난을 대비한 계획을 건축설계에 반영하고 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 본 건축물은 숲체험교육관의 건립 취지에 부합하고 지역 산림문화체험공간으로 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 역사, 문화, 환경을 충분히 고려하여 설계하며, 각 시설별 유기적인 연계가 가능하도록 배치한다.

2) 시설배치는 지형 및 향과 조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

3) 대지에 접한 도로와의 적정 이격거리를 확보하여 건축물 배치 및 진출입구, 외부 공간 및 동선계획 시 대지 형태와 접도 조건을 고려한다.

4) 이용자의 다양한 요구를 반영하고 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치한다.

5) 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 편의시설을 설치하여 이용이 용이하게 계획하여야 한다.

6) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시, 보행자 및 장애인 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

7) 기존 동선체계를 단절시키지 않도록 하고 효율적인 유지관리가 되도록 고려하여야 한다.

8) 외부동선 계획의 기준이 될 수 있는 진출입구 유형과 특성(차량출입구, 주출입구, 부출입구 등)을 시설의 기능을 고려하여 계획한다.

9) 이용객의 특성을 고려하여 경사지형을 보완하는 동선계획을 수립하고 교육관 상부에 별도 조성 예정인 유아체험숲과 연계될 수 있도록 시설 배치 및 동선계획 수립한다.

10) 방범 상 시야가 확보되고 사각지대가 생기지 않도록 건물, 외부공간, 매개공간 등의 각 시설 배치계획 수립한다.

11) 다양한 숲체험, 목공체험, 산림문화프로그램을 지원하고 이용계층의 연령, 규모, 이용형태를 고려한 공간 배치 및 동선을 계획한다.

① 숲체험관과 목재상상놀이터는 가변형 공간으로 숲과 목재를 주제로 하는 놀이·교육·체험 활동 공간으로 운영될 예정이며, 체험관 및 놀이터 내부 인테리어는 향후 ‘전시·체험관 공모사업’을 통해 별도 조성될 예정이므로 이를 고려한 개방형 공간 설계 수립

② 숲학습관은 유아 행동특성을 고려하고 유아 단체이용 및 다양한 체험프로그램 교육이 가능한 공간으로 구성(필요 시 층별 실 배치계획 변경 가능)

③ 동선계획은 유아의 이용을 고려하여 내부 공간과 외부 숲체험공간을 연계하고, 경사지형을 최대한 보완하는 동선계획 수립한다.

④ 건축과 연계된 야외공간은 다목적 공간으로 이용할 수 있게 계획하고, 교육관 상부에 별도 조성 예정인 외부 숲체험(유아체험숲 등) 시설을 지원·연결할 수 있는 공간 및 부대시설(외부 화장실, 외부수전, 비품건조대, 외부 통행로 등) 계획 수립한다.

⑤ 목공체험관은 수준별 목공체험이 가능한 체험공간으로 소음·분진·환기· 작업 특성을 고려하여 공간 및 설비를 계획하여야 하며, 목공공작소(목공기계실) 및 창고 등은 자재 이동 등을 고려하여 실 배치한다.

다. 평면계획

1) 기능별 층별 조닝(Zoning)을 통해 숲체험 준비, 놀이, 체험, 교육, 전시, 교육, 운영, 휴식, 서비스 제공 등 공간이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

2) 각 시설의 프로그램 운영, 이용자를 고려 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보한다.

가) 숲체험·목재상상놀이터

- 숲과 목재를 주제로 놀이·체험·배움·전시공간으로 운영될 가변적 공간으로 숲체험·놀이터 내부 전시물 및 놀이시설은 전시·체험 공모를 통해 별도 조성될 예정이므로 이를 고려한 개방형 공간 설계 수립

나) 숲학습실(유아, 초등학교 저학년)

- 유아의 다양한 실내 체험, 교육, 휴식, 야외 학습 지원 등이 가능하도록 충분한 공간 확보(2~3개실, 실당 30명 기준, 66㎡이상)

- 놀이활동 및 교육에 필요한 교구 등을 수납할 수 있는 보관실 인접 배치

- 숲학습실에서 야외 체험장으로의 안전하고 원활한 이동을 고려한 실 배치

다) 다목적 강의실(청소년, 성인)

- 청소년 및 성인 대상의 다양한 산림문화프로그램 운영을 위한 다목적 강의실(30명 이상 수용)

라) 다목적 강당

- 시청각 교육, 워크숍, 행사, 강의 등 다양한 활동에 대응할 수 있도록 100명 이상 수용 가능한 규모로 계획하고 스크린, 음향, 조명, 가변형 좌석을 고려하여 계획

- 강당 내부는 흡음이 가능하도록 계획하고, 강당 아래층에 교실을 계획할 경우 바닥 진동·소음 등이 전달되지 않도록 바닥충격음 차단구조로 계획

- 출입구는 양방향 출입을 윈칙으로 하며 피난을 고려하여 가능한 2개소 이상 확보하는 것을 권장

마) 숲속도서관(북카페) ※ 제1종근린생활시설(휴게음식점)

- 아이들이 숲체험 활동을 하는 동안 보호자가 차를 마시며 독서·휴식·대기 등을 할 수 있는 커뮤니티 공간으로 계획

- 옥외 테라스 등과 연계하여 개방감 있고 자연을 조망할 수 있는 공간으로 계획

- 숲체험교육관의 특성을 반영하여 테마가 있고 차별화된 내부 공간 계획

바) 운영실

- 10~20명이 탄력적으로 근무할 수 있는 가변형 공간으로 사무실, 탕비실, 강사대기실, 자재보관실 등 공간 계획

사) 목공체험관

- 목공체험실은 30명 이상 이용할 수 있는 규모로 수준별 목공체험이 가능하도록 계획하고 소음·분진·환기·작업 특성을 고려하여 공간 및 설비 계획

- 목공공작소(목공기계실)는 목공기계 및 공구를 사용하는 공작소이므로 충분한 작업공간 확보를 위하여 100㎡이상으로 계획

- 자재창고는 차량을 통한 자재 운반 등이 가능하도록 실 배치

3) 층별 조닝은 지침서에서 요구하는 실별 배치계획에 제한을 두지 않고, 설계자가 기능, 특성을 고려하여 합리적인 설계안을 제시할 수 있다.

4) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하고, 배치(장ㆍ단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)하고 가급적 무창실이 발생하지 않도록 한다.

5) 공간 이용의 효율성을 제고하고 이용자 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려한다.

6) 복도 등 공용공간은 시각적 폐쇄감을 주는 공간 및 동선 위주 공간을 지양하고, 각 부분공간으로 이어지는 연결공간을 휴식과 소통을 위한 휴게공간, 주민참여형 행사장소, 간단한 다과를 할 수 있는 라운지 등 쓰임새 있는 공간으로 활용하는 방안을 고려한다.

7) 엘리베이터(E/V)는 시설의 목적에 맞게 적정 운송 규모로 계획한다.

8) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애인용 화장실 등)을 계획한다.

라. 입면계획

1) 건물의 외관은 주변환경과 조화되고 친밀감을 주며, 숲체험교육관의 정체성을 상징하는 입면으로 계획한다.

2) 산림청에서 공모한 「2023년 국산목재 목조건축 실연사업」 당선사업인 만큼 목조건축물의 친근한 파사드와 부산 대표 목조건축물로 자리매김할 수 있는 상징성 있는 외관을 계획한다.

3) 에너지의 효율성 및 유지ㆍ관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다. 특히 대지 특성에 따른 배치의 특성상 높은 유입 일사량이 예상되는 서향은 유입일사의 효과적 차단을 위해 건물의 (목재)외장재에 부합하는 외부 차양시설 또는 이에 준하는 창호 설계안을 제시한다.

4) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

5) 현재 우리 시(공원정책과)에서 추진 중인 「사상공원 민간공원조성 특례사업」의 공원건축물과 조화로운 디자인이 계획될 수 있도록 한다.(「사상공원 민간공원조성 특례사업」공원건축물 특화계획 참조)

마. 단면계획

1) 동별 배치, 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적인 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물은 물론 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

4) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

5) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

바. 주차계획

1) 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 설계에 반영한다.

2) 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되, 가급적 이용객들의 보행출입 동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험요소를 배제한다.

3) 주차장은 42대(대형버스 2대 이상 포함) 이상으로 계획하고, 기존 도시관리계획(사상공원) 조성계획결정 상 주차장 및 도로(소로 3-1, 소로 3-2, 소로 3-3) 계획을 참고하여 설계하되, 차량 및 보행자 통행이 원활하게 이루어질 수 있도록 진입도로(소로3-2)와 연계하여 주차장 진·출입로 및 보행자 통로 계획 할 것[대지(8,851㎡) 범위에 포함되는 기존 도시관리계획결정 상 주차장 및 소로 3-1, 소로 3-3, 산책로 15는 건물 및 주차장 배치계획에 따라 변경 가능] 단, 구거부지의 경우 「국유재산법」에 따른 국유지 불하 대상에 해당하지 않으므로, 구거 점용허가 후 복개도로로 조성 가능

4) 기존 사상공원 교통영향평가 보고서를 참조하여 기 수립된 교통개선대책과 연계한 효율적인 주차장 배치 및 차량 진출입로 계획을 수립한다.

5) 공사 중 교통 처리 계획도를 평면도에 작성한다.

6) 주변 도로망 체계를 검토하여 본 건축물의 진출입 동선체계를 계획하고 합리적인 차량진출입구 설치가 되도록 한다.

7) 보행 진출입동선과 차량 진출입동선을 분리하여야 하며, 합리적인 보행공간을 확보하여 보행자의 안전을 도모하도록 계획하여야 한다.

8) 장애인 주차면은 건물출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

9) 주차장계획 시 막다른 곳은 회차공간을 확보하여 원활한 주차가 가능하도록 계획하여야 한다.

10) 외부공간의 친환경적인 측면을 고려하여 일부 프로그램주차 도입을 권장한다.

사. 설비계획

1) 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

4) 전기 및 수도시설은 통합 관리방식으로 하되, 도입시설별 계량이 가능하도록 하여 경제성을 고려한 계획이 되도록 한다.

5) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

6) 전기실, 기계실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실 바닥보다 높게하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다.

7) 지하저수조 계획 시 내식성 재질을 적용하고 저수조실, 펌프실은 침수방지를 위해 구조벽으로 구획하고 출입구를 각각 설치토록 한다.

8) 제연설비 설치대상 여부의 판단이 명확한 평면구조로 계획한다.

9) 스프링클러 배관의 동파를 예방할 수 있도록 계획하여야 한다.

10) 환기설비는 실별 요구압력 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

11) 화장실 벽이 1면 이상 외벽에 면할 때에는 동파 및 열손실 방지방안이 마련되어야 한다.

12) 정보통신실은 경제성을 고려하여 지상층에 배치하되 광통신설비를 고려하여 충분한 면적을 확보하여야 하며 Access Floor를 설치하고, 선로 및 장비보호를 위하여 별도 접지시설을 갖추어야 한다. 또한 장비를 고려하여 항온항습기를 설치하여야 하며, 실의 상부에는 물 사용 장소가 없도록 하고, 상부에 급배수 또는 난방 관로가 통과하지 않도록 계획하여야 한다.

13) 급수방식은 건물의 특성을 고려하여 안전하고 위생적인 물을 공급할 수 있는 식으로 계획하도록 한다.

14) 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

15) 지원시설에는 시설의 사용현황을 고려하여 냉난방 시설 설치를 계획한다.

16) 목공체험실은 분진집진 공조시스템과 환기를 위한 설비 설치를 계획한다.

17) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부) 기준으로 설계한다.

아. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 국산목재 목조건축 실연사업의 공모 취지를 고려하고 그 내용을 도면, 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높인다.

3) 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고 도로와 주차장의 포장은 가능한 투수성 포장으로 계획한다.

※ 이산화탄소 발생을 저감할 수 있는 친환경 자재인 중온아스팔트 포장재 설계 반영

4) 가급적 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 옥상을 녹화하고 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

5) 에너지 저감 대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

6) 신ㆍ재생에너지는 관계 법령에서 정한 종류 중에서 경제성, 유지관리의 편리성 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여야 한다.

자. 경관 계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

차. 외부공간 계획(조경계획)

1) 건축물과 실내·외 프로그램 운영을 고려하여 다양한 외부체험 활동이 가능한 공간을 조성하고, 야외숲체험을 위한 집합·대기·이동 등이 용이하도록 외부공간 계획을 수립한다.

2) 상부 조성 예정인 유아체험숲과 주변 등산로, 기존 공원시설 등과 유기적으로 연계될 수 있도록 차량·보행자 이동통로 및 외부공간 계획을 수립한다.

3) 야외 숲체험활동 및 다양한 야외 체험교육장으로 활용 가능한 다목적 열린 마당을 계획한다.

4) 체험실, 북카페 등 각 실과 연계된 야외 휴식공간을 계획하고, 행사 및 집합·대기·외부활동, 비상시 대피공간으로 활용할 수 있는 적정한 광장계획을 권장한다.

5) 옥외공간에 외부 숲체험 활동을 지원하는 화장실, 개수대, 비품건조대를 적정한 위치에 설치하여 옥외 활동 시 편리하게 사용할 수 있도록 계획한다.

6) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

7) 건축과 숲의 완충공간으로의 외부공간에는 야외 숲체험활동 및 다양한 야외 체험교육장으로 활용 가능한 다목적마당을 계획한다.

8) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입수종을 검토하고 휴식공간에는 녹음수와 숲체험 소재로 활용될 수 있는 조경수를 계획하도록 한다.

9) 녹지공간 등은 체험객이 편리하게 이용할 수 있고, 접근이 용이한 곳에 배치토록 계획한다.

10) 건물배치와 연계한 테라스, 데크, 회랑 등 야외공간을 조성하여 사계절 다양한 활동을 수용할 수 있도록 계획하고 충분한 녹음과 휴식공간을 조성한다.

11) 건물의 전면부에는 행사 및 집합·대기·외부활동이 가능하고, 비상 시 대피를 고려한 적정한 외부 광장계획을 제시한다.

12) 옥외공간에 화장실, 개수대, 비품건조대를 적정한 위치에 설치하여 옥외 활동 시 편리하게 사용할 수 있도록 계획한다.

13) 도로의 접점 및 대지의 주진입부에는 외부공간을 확보하여 이용객 편의성을 개선하고, 방문자를 고려한 휴게, 녹지공간 등의 적정규모와 공간계획을 제시한다.

카. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품자재 중에서 선정한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 목구조 부분의 자재는 국산 목재 50% 이상 사용계획을 수립한다.

타. 구조계획

1) 숲체험교육관은 산림청에서 공모한 「2023년 국산목재 목조건축 실연사업」 당선사업으로 건축물의 주요구조부는 목구조 + 철근콘크리트구조로 계획하여야 하고, 각 구조별 비율은 자유롭게 계획하되, 목구조의 특·장점(낮은 탄소배출 및 탄소저장, 자연친화적 입면·실내환경 조성 등)이 최대한 부각될 수 있도록 구조계획 수립(주요구조부 중 목구조 부분의 자재는 국산목재 50% 이상 사용)

2) 가급적 습기와 해충에 취약한 목구조의 특성을 고려하여 지하층 및 지면과 닿는 부분, 코어 등은 철근콘크리트 구조로 하고, 지상층 주요 구조 및 외기에 면한 입면 등은 목구조로 하여 각 구조의 장단점을 상호 보완할 수 있는 구조로 계획한다.

3) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

4) 구조설계 기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

- 구조설계기준(KDS 14)

- 건축설계기준(KDS 41)

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(업종별) 배치계획

다) 내진설계는 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 적합하게 설계

라) 목구조설계는 목구조 설계기준(KDS 41 33 01~09)에 적합하게 설계

마) 경제적인 구조

바) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 거주자의 편안함 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

5) 외부 마감재 선정 시 내구성ㆍ안전성ㆍ경제성을 우선 고려하며, 이에 대한 구체적인 방안을 제시한다.

※ 하이브리드 구조(목구조 + 철근콘크리트구조) 참고 사례

·진주 진양호 우드랜드(진주시 판문오동길 99-7): 지상2층, 연면적 1,513.5㎡

·대전 목재문화체험관(대전광역시 중구 보문산공원로 442): 지상 2층, 연면적 2,576㎡

·한그린 목조관(경북 영주시 대락로 231): 지하1층/지상5층, 연면적 1,233.08㎡

·국립 나주 숲체험원(전남 나주시 금성산길 116): 지하1층/지상2층, 연면적 3,921㎡

·거제 목재문화체험장(경남 거제시 동부면 거제중앙로 325): 지상3층, 연면적1,550㎡

·영흥수목원 방문자센터(경기도 수원시 영통구 영통로 435): 지상3층, 연면적 3,495㎡

·괴산군 탄소순환센터(충북 괴산군 장연면 장암리 285-3): 지하1층/지상4층 연면적 2,480㎡

파. 방범 및 보안계획

1) 숲체험교육관 운영 예정 시간은 09:00~18:00로 주간 프로그램만 운영 예정이나, 야간 등 필요 시 외부인의 출입 통제가 용이하도록 구조 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 시설보안 및 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치하며, 사무공간을 이용객 공간과 분리하는 방범 및 보안을 계획한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제 시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 반드시 설치하도록 한다.

3. 각종서식 및 제공자료

가. 서식

1) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

2) 서약서(서식 제2호), 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호),

사전접촉 여부 확인서(서식 제2-2호)

3) 공동응모 협정서(서식 제3호)

4) 대표건축사 선임계(서식 제4호)

5) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

6) 보안각서 1부(서식 제6호)

7) 청렴서약서(서식 제7호)

8) 심사위원 기피·회피 신청서(서식 제8호)

나. 별도 제공자료 [※ 참가등록한 자(업체)에 한해 홈페이지에서 다운로드 가능]

1) 설계설명서 서식

2) 대상지 일원 연속지적도 및 건축할 대지 범위(계획부지 경계도)

3) 지반조사 보고서

4) 도시관리계획 결정(변경) 및 지형고시도면(사상공원)

5) 교통영향평가 보고서(사상공원)

6) 환경영향평가서(사상공원)

7) 「사상공원 민간공원조성 특례사업」공원건축물 특화계획안(사상공원)

[서식 1]

설계공모 참여자 명단

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

□ 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자(대표, 직원, 외주업체 포함)

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

20  년    월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명         (서명 또는 날인)

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

부산광역시장 귀하

[서식 2]

서     약     서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 : (서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-1]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모와 관련하여 부산광역시에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-2]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 위 원 명 : ∙ 일시/장소 :

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 3] 공동응모시에만 작성

공동응모 협정서

(설계공모 참가자용)

제1조 (목적) 이 협정서는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모를 (      ), (       )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (명칭 등) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다) or 건축사의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자) or 건축사를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :         대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :         대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체 or 건축사는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 (탈퇴 등) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4] 공동응모시에만 작성

대표건축사 선임계

(설계공모 참가자용)

본인은 {○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서} 부산광역시에서 시행하는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

20  년    월     일

○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 공모안 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 5] 해당 없을 시 서식에 “해당없음”으로 작성하여 제출

참여 외부전문가 신고서

(설계공모 참가자용)

연번	소 속	직 위	성 명	전화번호	참여내용 (구체적 설명)

위 사람은 부산광역시에서 시행하는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모에 외부전문가로서 참여하여 신고합니다.

20  년    월     일

응모대표자 : 소속          직위          성명          (서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 6]

보  안  각  서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시의 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 부산광역시에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20  년    월     일

□ 설계공모 참여자 및 외부전문가 포함

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명, 서명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

부산광역시장 귀하

[서식 7]

청 렴 서 약 서

(설계공모 참가자용)

□ 공모명 : 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 부산광역시가 추진하는 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모에 응모하여 설계지침서 등에서 정한 제반 규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률

제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여,

금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나

불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과

관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약

이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

20  년    월     일

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :         (서명, 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 8] 해당시 작성

심사위원 기피 신청서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 「사상 숲체험교육관 건립사업」설계공모

□ 기피위원

성 명	소 속	제척(기피) 사유

※ 근거 및 증빙자료를 제시해야 함

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

「사상 숲체험교육관 건립사업」 설계공모 심사위원회 귀중

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능