설계공모 지침서 〔경북대학교 IT2호관 개축〕

2024. 10.

【 목   차 】

제1장 개요	1

1. 목적	1

2. 사업개요	1

3. 공모방식	2

4. 공모일정	2

5. 참가신청	2

6. 설계공모 설명회	3

7. 질의 및 공개방법	4

8. 작품제출	4

9. 작품심사	5

10. 입상작 발표 및 시상	6

11. 제출작품에 대한 지적 소유권	6

12. 당선 이후 조건	7

13. 기타사항	8

제2장 작품 작성요령	9

1. 작성목록	9

2. 제출도서의 익명성	9

3. 제출도서의 작성	10

4. 도서 제출방법 및 유의사항	13

5. 제공도서	14

제3장 건축설계 지침서	15

1. 기본 지침	15

2. 배치계획	16

3. 평면계획	16

4. 입면계획 및 단면계획	17

5. 재료 및 마감계획	18

6. 옥외공간 및 조경계획	18

7. 토목계획	19

8. 구조계획	19

9. 기계소방 설비계획	20

10. 전기․정보통신 설비계획	21

11. 에너지 특화계획	24

12. 친환경 설계관련 지침	24

13. BIM 설계관련 지침	25

14. 공사비 산정	27

15. 인테리어 및 사인계획	27

16. 면적구성표(Space program)	28

제4장 기타사항	29

1. 각종서식	30

제1장 개 요

1. 목 적

가. (융합교육 활성화) 인공지능전공 포함 창의 융합 특성화 및 다학제적  융합형 인재양성 강화를 위한 구축을 위한 기반시설 마련

나. (국가 선도 인재 육성) 4차산업혁명시대 선도하는 첨단분야(반도체) 주도 글로벌 교육·학술포럼 개최로 국가적 수요에 적극 부응

다. (대학-지역사회 상생) 심화되는 반도체 및 AI전문 인력공급의 수도권-지방 격차를 해결하는 지역사회 인력양성 혁신플랫폼 구축

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 경북대학교 IT2호관 개축 설계용역

나. 부지위치 : 대구광역시 북구 대학로 80 경북대학교 캠퍼스내

다. 주 용 도 : 교육연구시설(대학교)

라. 사업규모 : 연면적 12,300㎡, 기존 IT2호관 철거(지하1/지상3, 10,396㎡)

(±3% 범위내 조정 가능, 공용면적이 포함된 면적임)

마. 사업기간(예정) : 2024년 ~ 2028년(5년)

바. 예정공사비(부가세포함) : 37,074,000천원

사. 예정설계비(부가세포함) : 총차 1,660,000천원

※ 본 설계비는 예산범위 내에서 조정될 수 있음

아. 용역범위 : 기본 및 실시설계, 인·허가 업무 일체

※ 설계비는 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 제반분야의 설계비, 지질조사, 현황측량, VE, 에너지관련인증, 녹색건축물인증, 제로에너진인증, 설계안전성검토, 장애물없는생활환경인증 및 BIM설계(기본,실시) 대가를 포함한다. 각종 개선대책 마련 등 일체의 비용을 포함한다.

(단, 설계공모 상금 및 각종 수수료 별도)

자. 설계기간 : 착수일로부터 400일간 (공휴일 포함)

※ 발주청 사정에 의해 설계기간은 변동될 수 있음

3. 공모방식

가. 이 공모는 건설기술진흥법 시행령 제52조 제2항에 따른 설계공모의 방법으로 설계자를 선정한다.

나. 공모방식 : 일반설계공모

※ 건축설계공모운영지침(국토교통부고시 제2023-180호) 제4조

4. 공모일정

구 분	일 시	비 고
심사위원 선정	2024. 9월 중	□전문분야 7인 구성
설계공모 공고 (7일간)	2024. 10. 2.(수) ~ 2024. 10. 10.(목)	□조달청 나라장터
응모신청서 접수 (1일)	2024. 10. 10.(목) 14:00~17:00	□경북대학교 시설과(본관 4층) □방문 제출 (※ 우편접수 불가)
공모설명회 개최 (1일)	2024. 10. 10.(목) 17:00~	□본관 회의실
질의접수 (1일)	2024. 10. 14.(월) 10:00~17:00	□설계공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능 □e-mail(gogo5087@knu.ac.kr) ※ 수신 확인전화 필수
질의회신	2024. 10. 17.(목)	□경북대학교 홈페이지 일괄게재 ※ 기한 내 접수된 질의서에 한하여 답변회신
공모안 접수 -최소45일이상-	2024. 11. 21.(목) 14:00~17:00	□경북대학교 시설과(본관 4층) □방문제출(※ 우편접수 불가)
심사위원회 개최	2024. 11. 27.(수)
심사결과 공고	2024. 11. 29.(금)	□경북대학교 홈페이지 게재(www.knu.ac.kr)
설계용역 (400일)	2024. 12. 16.(월)~ 2026. 01. 19.(월)	-예정-

※ 상기일정은 본교 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

5. 참가신청

가. 참가신청 : 2024. 10. 10.(목) 14:00 ~ 17:00까지 방문 접수 (우편등록 불가)

나. 장 소 : 경북대학교 사무국 시설과(대구 산격동캠퍼스 본관 4층)

다. 참가자격

1) 건축사법 제7조(건축사 자격 등의 취득)에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조(건축사사무소개설신고 등)에 의하여 국토교통부장관에게 건축사사무소개설신고 한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 외국 건축사면허를 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 계약을 한 자(주계약자는 국내 건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자는 모두 “1)”항 또는 “2)”항의 자격조건을 갖추어야 하며, 공동응모 시 주계약자를 포함하여 3개사에 한하며 대표자를 선정하여야 한다.

4) 당선작의 경우 설계용역 계약 시

전기, 통신, 소방설계에 의한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 관련법 등 엔지니어링사업법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링사업법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

라. 신청서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 신청을 하여야 한다. 등록하지 않은 업체는 작품을 제출할 수 없다.

1) 응모신청서 1부 - (설계지침서 [서식 1] 양식)

2) 건축사 업무신고필증 및 건축사면허증 사본 각 1부 - (원본대조필)

3) 대표자 선임계[서식 2], 공동응모협정서[서식 3](법인건축사사무소 대표 2인 이상 또는 공동응모의 경우에 한함) 사본 각 1부 - (원본대조필)

4) 대리 등록할 경우 위임장 및 재직증명서 각 1부

5) 사업자등록증 사본 1부

6) 인감증명서 1부

7) 사용인감신고서 1부

8) 법인등기부등본 1부(법인에 한함)

9) 행정처분 여부 사실 증명서(건축사협회 등 공인기관에서 발급한 증빙서류) 1부

10) 청렴서약서 1부[서식9]

11) 개인정보 수집·이용에 대한 동의서 1부[서식11]

6. 설계공모 설명회

가. 일 시 : 2024. 10. 10.(목) 17:00 ~

나. 장 소 : 경북대학교 본관 내 회의실(단, 참가자는 응모신청 접수증 지참)

※ 참가 업체 수에 따라 장소 변경이 있을 수 있음

다. 내 용 : 설계공모지침 및 계획부지 주변조건 등 설명

라. 청취자격 : 건축사사무소의 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 소속 직원

마. 설명의 효력 : 설명회 참가업체에 한하여 설계공모에 응모 가능

7. 질의 및 공개방법

가. 질의 : 2024. 10. 14.(월) 10:00 ~ 17:00까지 서면질의만 가능

[ E-mail로 접수(gogo5087@knu.ac.kr) ]

나. 질의 유의사항

1) 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침내용에 없는 사항에 대하여는 우리 대학교에 문의하여야 한다.

2) 설계지침과 관련하여 의문이 있는 경우 질의는 참가자(업체)별로 취합하여 서면질의서를 작성하여 기간 내에 접수하여야 한다.

3) 질의서는 반드시 우리 대학교에서 제공한 [서식 4]에 의거 작성하여 이메일 접수가 가능하나 접수 여부를 반드시 담당자에게 확인하여야 한다.

4) 답변방법 : 2024. 10. 17.(목)에 답변하며 본교 홈페이지(www.knu.ac.kr) → 공지사항에 공개 예정

5) 질의사항에 대한 우리 대학교의 답변 내용은 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

6) 접수된 질의서 내용이 설계지침과 직접관련이 없는 사항은 답변하지 않는다.

8. 작품제출

가. 일시 : 2024.  11. 21.(목) 14:00 ~ 17:00까지

나. 장소 : 경북대학교 사무국 시설과(대구 산격캠퍼스 본관 4층)

다. 제출도서 : 심사용 판넬 A1 4매, 설계설명서 A3 12부, USB 1매

(※ USB에는 제출도서의 내용이 전부 포함되어야 함.)

라. 제출요령 : 직접 제출(우편접수는 불가)

마. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 할 수 있다

1) 이 경우 응모등록 접수가 완료된 이후 등록현황을 경북대학교 홈페이지에 게시하고 재등록 공고한다.

2) 재공고 기간은 별도로 정하며, 재공고 이후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 본교의 결정에 따라 진행한다.

바. 작품작성요령 : 『2장 작품작성 요령』참조

9. 작품심사

가. 심사위원회 구성

1) 국토교통부고시 제2023-180호 “건축 설계공모 운영지침”을 준용하여 본교에서 별도의 설계공모 심사위원회를 구성하여 심사한다.

2) 심사는 공정하고 합리적인 절차에 따라 진행하며, 심사위원 명단은 설계공모 공고 시 공개한다. (※ 우리 대학교 홈페이지(www.knu.ac.kr) → 공지사항)

나. 심사 방법

1) 심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 본교에서 별도로 정하는 설계공모 심사기준에 따라 공정하게 심사한다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3) 평가 방식은 투표제를 적용한다.

※ 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제 2023-180호) 제2장 일반설계공모    운영방법 제20조(평가)에 의거 투표제를 원칙으로 함.

4) 평가 항목 및 배점(투표제 주안점 예시)

전문 분야	평가 항목	세부 사항	비고
건축 계획	배치 계획	￭배치 및 토지 활용도 ￭시설 및 공간이용의 편의성 ￭보행자 및 차량접근 계획의 적절성 ￭유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
	공간 계획	￭내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ￭공간 이용의 효율성 ￭동선 및 기능배분의 타당성
	경관 및 주변과의 조화	￭주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭입면 디자인 계획의 우수성 ￭색상 및 재료 계획의 적절성
	기술 계획	￭환경친화적 설계기법의 우수성 ￭비용 절감 등 경제성 ￭건물 구조 및 공법 등의 우수성 ￭BIM 활용을 통한 설계품질 개선 방안
	디자인	￭건축물의 지역성, 역사성, 상징성 ￭사용자에 적합한 건축물 디자인 ￭그밖에 건물 특성에 따른 디자인 고려 요소 등

※ 심사위원 평가분야는 전분야에 모두 평가한다.

다. 불이익 처분기준 적용방법

- 작품 심사 전에 실격하거나 감점기준 사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 심사위원회에 상정한다. 단, 불명확한 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있다.

라. 심사시 불이익 처분기준

- 위반사항에 대하여는 실격 또는 설계공모 심사위원회에 보고하여 불이익 처분한다.

1) 공모안의 실격기준 : [별표1]

2) 공모안의 감점기준 : [별표2]

마. 입상작 선정

1) 응모작품 접수 후 별도의 심사위원회를 구성하고 심사위원회 의결에 따라 심사방법을 결정하고 심사결과에 따라 당선작 1점, 우수작 1점을 선정한다.

2) 심사위원회에서 응모작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작, 우수작이 없다고 결정한 경우에는 선정하지 않을 수 있다.

10. 입상작 발표 및 시상

가. 입상작 발표 : 2024.  11.  29.(금) 예정

나. 시  상 : 당선작 1점 - 기본 및 실시설계권 부여

우수작 1점 - 보상금 3,000만원

※ 심사위원회에서 당선작 또는 우수작이 없다고 결정한 경우 시상하지 않음.

1) 심사결과는 경북대학교 홈페이지에 게재한다.((www.knu.ac.kr) → 공지사항)

2) 심사과정 및 개별적인 사항 등에 대한 문의에는 응하지 않는다.

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 공고 내용에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

11. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 입상작(당선작, 우수작)은 반환하지 않으며 입상작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 입상작 발표일 이후 본교에 귀속한다.

나. 입상작에 한하여 발주기관 주관으로 홍보 등을 위하여 전시할 수 있으며, 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

다. 입상작 이외의 응모작품은 반환 통보 후 10일 이내에 찾아가지 않을 경우 본교가 임의 처분한다. (반환일시와 장소는 유선 통보하며 반환에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다.)

12. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선자는 전기∙통신∙소방∙조경 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우 전기∙통신∙소방∙조경 관계법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

2) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 “건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우” 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 본교가 갖는다.

3) 사업여건 변경 등으로 설계가 중단된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산할 수 있다.

① 착수시 : 실비정산을 할 수 있다

② 미착수시 : 우수작의 보상 범위 내에서 상호간 협의 정산 할 수 있다

4) 설계자는 각종 인증을 받도록 설계하여야 하며, 이에 따른 인증업무를 수행하여야 한다.

∙ 건축물 에너지효율 등급

∙ 녹색건축물 인증

∙ 제로에너지건축물 인증

∙ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증

∙ 기타 법적으로 필요한 조사 및 인증

5) 설계자는 각종 검토 절차 해당시 이에 따른 업무를 수행하여야 한다. 필요에 따라 BIM 시뮬레이션을 통해 아래 사항을 객관적으로 검토할 수 있다.

∙ 설계 경제성 검토

∙ 설계 안전성 검토

∙ 설계 적정성 검토

6) 설계자는 BIM 업무수행 계획서 1부(전공종)를 제출하고 BIM(중간,실시)설계 업무를 수행하여야 한다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 모든 분야의 계획, 중간설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 본교의 승인을 받아 설계하여야 한다.

2) 본교는 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

3) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 본교가 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

4) 당선자는 반드시 “제시된 예정 공사비 범위 내”에서 실시설계를 마무리 하여야 한다.

5) 설계 중 각종 협의, 관련절차이행(설계심의, 건축협의 등) 등으로 과업이 지연될 경우 본교의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있다.

6) 당선자는 이 지침서를 준수하고 설계과정에서 본교의 요구에 따라 설계수정, 변경, 보완에 대하여 응하여야 한다.

7) 당선자는 본교의 총사업비 업무협의 및 자료작성 등 관련업무 지시사항을 수행하여야 한다.

8) 당선자는 필요시 국내외 우수사례에 대한 현지조사를 시행하고, 조사보고서를 제출하여야 한다.

9) 당선자는 설계 경제성 검토, 설계 안전성 검토, 설계 적정성 검토 등 각종 검토 절차에 대한 관련 업무를 확인하고 해당 시 과업기간을 고려하여 이를

수행하여야 한다.

10) 당선자는 조달청 시설사업 BIM적용지침서2.1’를 기준으로 BIM데이터를 작성하고 BIM 성과품을 납품한다.

13. 기타사항

가. 당선자가 자의 또는 타의에 의해 기본 및 실시설계의 수행이 불가할 경우 차점자(우수작)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다.

나. 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 본교의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 본교가 정하는 바에 따라야 한다.

다. 당선자는 기본 및 실시설계 용역 수행 시 본교에서 제시하는 설계용역 과업지시서를 준수하여야 한다.

제2장 작품 작성요령

1. 작성 목록

가. 제출서류

1) 설계공모 응모작품 제출서【서식 5】, 청렴서약서【서식 9】

2) 심사 후 입상작 확인용【서식 6】을 규격봉투에 밀봉제출【서식 10】

나. 제출도서

1) 심사용 설계도판(A1 : 594mm × 841mm) 4매

※ 조감도 : 칼라 사용 가능

2) 심사용 설계설명서(A3 : 420mm × 297mm) 12부

3) CD 및 USB 각 1매

※ CD 및 USB에는 제출도서의 내용이 전부 포함되어야 함.

2. 제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 동안 유지되며, 그 방법은 다음과 같다.

가. 응모 제출도서는 심사용 설계도판, 설계도서(설계도면, 설계설명서) 각 1개의 묶음으로 이중 겹포장 밀봉하여 제출한다.

나. “심사후 입상작 확인용”을 【서식 6】에 의하여 작성 후 【서식 10】의 규격 봉투에 넣어(봉인부분 건축사 인장 날인) 봉인한 후 설계도서(설계도면, 설계설명서)와 같이 1개의 묶음으로 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사결과 확정 시 심사장에서 개봉한다.

다. 심사용 도판(조감도 포함)은 위 포장용지와 동일용지로 별도 포장하여 같이 제출한다.

라. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 되어서는 아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈하거나 감점 처리 할 수 있다.

마. 심사용 설계도판, 설계도서(설계도면, 설계설명서)의 각 표지에는 본교에서 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측하단에 흑색실선으로 표기하여야 한다.

※【서식 7】참조

3. 제출도서 작성

가. 공통사항

1) 작품접수는 제출마감일 제출시간까지 시설과 입실자(접수자, 작품포함)에 한하며, 제출마감시간 이후에는 접수 또는 추가제출이나 수정 및 보완할 수 없다.

2) 건축설계공모 참가등록 신청접수를 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없다.

3) 설계도판, 설계설명서(설계도면 포함)의 축척은 설계자 임의축척으로 표현 한다.

4) 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표현 한다.

5) 모든 제출도서의 표지는 백색 아트지를, 내용 용지는 백색 백상지를 사용하며 색채 및 배경무늬를 사용할 수 없다.

6) 제출도서는 흑백으로만 표현하여야 한다.(흑백표현은 검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함. 무채색.)

단, 설계도판은 조감도(도판 1)에 한하여 칼라사용이 가능함.

7) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

8) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

9) 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 병행하여 표기한다.

10) 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-, -2-, -3-)으로 표기하고, 공사명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

11) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

12) 작품을 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

13) 작품제출 시에는 참가작품 접수증을 교부한다.

나.  심사용 설계도판(1식 4매)

1) A1(841㎜× 594㎜) 1매 단위로 하여 장변이 가로가 되도록 작성한다.

2) 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 압축스티로폼 판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 도판1의 색채 표현은 제한이 없으며 컬러를 사용할 수 있다.

4) 작품 심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같으며, 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다. 아울러 설계도판의 축척은 자유롭게 적용하되, 2D형태로 표현한다.

(단위 : mm)

			841
594			(도판1) 칼라가능 -조감도		(도판2) 흑백 -설계개요 -배치도 -동선계획
			(도판3) 흑백 -입면도(2면이상) -단면도(X,Y종횡)		(도판4) 흑백 -평면도

5) 도판 1 (조감도)

① 설계안의 특징을 가장 잘 나타내는 1점의 조감도로 구성한다.

② 색체사용에 제한 없다.

6) 도판 2 (설계개요, 배치도, 동선계획 작성)

① 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 조경, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심개념 설명한다.

② 배치도(축척표시, 방위표시, 가로․세로부분의 치수기재) : 시설배치(지상1층 평면도 표기), 도로, 조경 등 부대시설 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 표현하여 작성한다.

③ 동선계획도 - 이용자 출입동선

④ 주차계획도 - 전체 주차개념 및 진입동선을 표시

⑤ 무채색 사용(색채사용 안됨)

7) 도판 3 (입면도 및 단면도)

① 입면도 (2면이상, 축척표시)

② 단면도 2면(종․횡, 축척표시)

③ 무채색 사용(색채사용 안됨)

8) 도판 4 (평면도)

① 각층 평면 작성(축척표시)

② 주변 건물과의 관계를 포함하여 작성

③ 무채색 사용(색채사용 안됨)

다. 설계설명서(12부)

■ 작성방법

1) 지질 및 규격 : 표지는 백색 아트지를, 내용용지는 백색 백상지(백색), A3(가로420㎜×세로297㎜, 80g이하) 크기로 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

2) 매수 : 총 25매 이내(표지 및 목차는 매수산정에서 제외하되, 간지를 사용할 수 없으며, 한쪽면만 인쇄(양면 인쇄 불허))

3) 표지 [서식7]

4) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

5) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 설계도면으로 제출

6) 제본 시 스프링, 스테플러, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하고, 좌편철 부분에 검정색 종이테이프를 사용

7) 설계설명서는 무채색을 사용(단, 조감도 1면은 칼라 사용 가능)

8) 도면의 종류

① 현황도 : 주변건물 등

② 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념을 표기

③ 각층 평면도

④ 입면도(4면)

⑤ 단면도(종, 횡)

⑥ 조경계획도

⑦ 동선계획도

⑧ 기타 작품의 핵심을 표현하는 개념도 설명도 등 도판에 표기하지 못한 사항

※ 주변건물이격 거리, GL선 레벨표기

■ 작성순서

1) 설계설명서 CAD 양식에 따라 작성한다.

2) 작성 내용과 순서

① 표지[서식7]

② 조감도 및 목차

③ 시설현황(시설개요, Space program)

④ 입지현황 및 법규 검토

⑤ 재료 마감표(실내재료 마감표, 실외재료 마감표)

⑥ 건축계획(배치, 동선계획, 평면도, 입면도, 단면도)

⑦ 토목계획(공사계획, 구조물계획, 오·우수계획, 도시가스인입, 포장계획)

⑧ 조경 및 녹지계획

⑨ 에너지 절감계획(에너지 지표, 패시브, 액티브, 신·재생에너지 계획)

⑩ 기계계획(냉·난방계획, 소화배관계획 등)

⑪ 전기, 소방, 통신 등 구체적으로 제시하는 내용

⑫ 설계지침서 반영사항(캠퍼스 연계형 배치계획, 선도적 디자인계획, 사용자 배려형 공간계획, 친환경·에너지 특화계획, 설계 특화계획)

⑬ 예상공사비 추정 내역서 및 산출서 [서식8]

※ 설계자의 의도에 따라 위의 규정이외의 항목추가 및 차례 구성이 가능

3) 설계설명서는 "설계지침서 설계설명서 CAD.dwg" 양식을 참조하여 작성글자는 “HY울릉도M”체로 작성한다.

4) 설계설명서에는 일체의 색채를 사용할 수 없다.(단, 조감도 제외)

4. 도서 제출방법 및 유의사항

1) 제출 도서는 포장하여 제출한다.

가) 심사용은 설계도판 1식, 설계설명서 12부를 파손되지 않도록 백색포장지로 도판, 설계설명서를 이중 개별 포장하여 제출한다.

나) 작품 제출 시 건축설계공모 작품 접수증을 교부한다.

2) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것은 제출 할 수 없다.

3) 작품 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임이며 도서작성 요령 및 제출방법에 의거하지 않은 작품은 심사 시 감점기준에 따라 불이익을 줄 수 있다.

5. 제공도서

본 설계공모를 위하여 다음의 도서류를 제공한다.

1) 설계지침서

2) 사업부지 현황도

(공동구 현황도, 오수관로, 우수관로, 급수, 난방, 도시가스, 옥외소방 등)

3) 경북대학교 산격동 캠퍼스 전체 배치도(dwg파일)

※ 2)~4) 도서파일(dwg파일, jpg파일 등)은 설계과업 설명회에서 제공

제3장 건축설계 지침서

1. 기본지침

1) 모든 설계는 제시한 요구조건 및 관계법규에 부합되어야 한다.

2) 대학시설의 구조, 기능, 미적차원에서 경북대의 역사성을 반영하는 상징적인 건물을 계획하며, 건물의 용도에 맞도록 구역별로 분리하고 기능적이고 합리적인 건물을 계획한다.

3) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

4) 부지인근에 있는 건물과 조화가 되도록 하며, 지반조건 및 예정공사비를 고려하여 지하층 계획은 지양한다.

5) 신축건물 주위 전반적인 부지 조성(조경포함)을 계획한다.

6) 냉․난방은 유지관리를 고려한 최적의 방안을 계획한다.

7) 예정공사비 산정은 국가계약법 시행령 제9조의 규정에 의한다.

8) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

9) 주변건물과의 sky line을 고려하여 계획한다.

10) 주변환경, 지형 및 방향 등 입지여건을 충분히 분석하여 이용자들이 편리하게 사용할 수 있도록 출입구를 계획하고 주변 건물과도 연계하여 동선을 확보한다.

11) 부지이용의 효율성을 최대한 높여 주차장과 휴게공간 등을 자연지형 등을 고려하여 계획하고 녹지공간을 최대한 많이 확보하도록 계획한다.

12) 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 신․재생에너지 이용, 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 경제성 있게 계획한다.

13) 녹지공간 훼손을 최소화 하고 주변 환경과 조화되고 환경 친화적 건물(녹색건축인증)이 되도록 계획한다.

14) 신축건물의 전체 에너지 성능 등급은 에너지성능지표검토서 세부사항에 따라 1++등급이 되도록 한다.

15) 신․재생에너지는 법적인 규정에 적합하도록 공사비에 반영하며, 태양광, 태양열, 지열방식 등 다양한 방법을 검토 적용한다.

16) BF인증 ⌜장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙⌟

별표1 인증기준의 항목별 기준을 충족하여 설계에 반영한다.

17) 가급적 외산 자재를 사용하지 않도록 하여야 하고 부득이 사용 할 경우 발주처의 승인을 받아야 한다.

18) 설계자의 의도에 따라 건축물의 연면적은 ±3% 범위 내 조정 가능하나, 공용면적의 비율은 연면적의 35%이상으로 계획하며, 예정 공사비를 기준으로 실현가능한 계획만을 구상하여야 한다.

19) 본 지침서에 명기되지 않았더라도 설계완성에 필요한 사항은 발주처의 지시에 의해 시행하여야 한다.

20) 본 지침서에 명기되지 않았더라도 설계완성에 필요한 관계 법규 사항은 필히

검토하여 설계에 반영하여야 한다.

21) 공사기간 동안 주변건물에 대한 피해를 최소화할 수 있는 동선계획을 수립한다.

2. 배치계획

1) 현장조사 내용을 면밀히 검토하여 부지여건 등을 고려하여, 관계법규 및 제반규정에 적합하고, 기존 진입로와 주변여건, 도시계획 현황 및 계획도면을 감안하여 계획한다.

2) 건물배치에 있어서 지형조건을 이용하되 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려한 계획을 한다.

3) 이용자, 관리자 동선과 차량 동선이 교차하지 않도록 계획하고 보행자를 우선적으로 고려하여 합리적으로 계획한다.

4) 주변건물과의 동선 연계를 고려한 배치계획을 수립하고 남측 유휴공간 확보를 고려한다.

5) 서측 IT-1호관과의 연결을 위한 통로를 제안한다.

6) 공사 시 주변 지역 피해 최소화 방안을 마련하여 계획한다.

7) 주변 인접건물과의 공사 중 분진·진동·소음 최소화 방안을 고려하여 계획한다.

3. 평면계획

1) 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 다양화된 창의적인 평면형태를 창출하도록 계획한다.

2) 공유면적은 효율적인 공간구성과 유지․관리가 용이하도록 계획한다.

3) 각 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하여야 하며 실의 장∙단변 비는 에너지 절약 및 채광 등을 고려하여 계획한다.

4) 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편의시설, 장애인 E/V 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영한다.

5) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성하도록 계획한다.

6) 공간계획은 Module을 적용하고 시설의 특성을 고려하여 내부공간구성에 있어 융통성을 부여하되 효율적이고 가장 경제적인 설계가 되도록 계획한다. 또한 고정된 기능이외의 실은 가변적 설계를 검토한다.

7) 건물의 기능 및 용도별로 분리하여 죠닝별 구분하여 배치한다.

8) Space Program은 각 실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 수요부서의 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항과 부대시설의 기능을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

9) 실내는 밝고 자연환기가 잘 되도록 계획하고 또한 도난 방지 및 관리가 편리하도록 계획한다.

10) 실험실은 폭 9m 이상을 확보하고, 발생폐기물의 운반, 처리동선은 별도로 구분하여 계획하는 방안을 검토한다.

11) 필로티 계획시 하부 주차장을 필수로 계획하고 필로티 하부 주차장에 법적 필요 주차대수 이상을 확보하도록 계획한다.(주차대수 60대 이상 확보할 것)

12) 공간계획시 강의공간 등 학생이용시설 주변(복도, 홀 등)에 휴게 가능한 공간(바테이블 또는 포켓공간)을 계획하고, 강의실(8실) 복도에는 사물함(8실 * 50

= 400EA 정도)이 설치가능한 공간을 구획하여 계획한다.

13) 대형실험장비 및 물품의 반입을 고려하여 화물용승강기(1대)를 계획한다.

4. 입면계획 및 단면계획

1) 대학시설의 구조, 기능, 미적차원에서 경북대의 역사성을 반영하는 상징적인 건물을 계획한다.

2) 용도에 맞도록 설계하고 구조 및 기능차원에서 기존 건물과도 조화를 고려하여 계획한다.

3) 외장재는 주위 환경과 조화를 이루고 시간이 지남에 따라 잘 오염되지 않는 내구성이 높은 재료를 선택한다.

4) 야간 경관고려 경관조명을 계획하고 인근 건축물의 형태, 높이를 고려하여 건축물의 스카이라인 감안하여 계획한다.

5) 건물의 층고는 부지의 활용 및 주변 환경을 고려하여 적절히 계획하고 부지내의 대지 고저차를 이용하여 접근성이 좋도록 계획한다.

6) 수직 동선을 고려하여 기능별 조닝(Zoning)을 통하여 서로 독립이 되면서 용도별 상호 유기적 관계가 되도록 계획한다.

7) 층고는 대형공간(대강당, 중형강의실, 실험실 등)의 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 계획한다.

8) 주변 건물과의 동선이 원활하도록 계획한다.

9) 건축물 외관 입면디자인의 다양한 방향을 제시 및 사례조사를 통해 최적의 3가지 안을 도출하고 설계에 반영한다.

5. 재료 및 마감계획

1) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

2) 내․외부 마감재 등은 건물의 성격을 고려하고, 건축물의 누수 등을 고려하여 외부 커튼월 방식, 금속, 유리 등의 자재는 최소화 할 수 있도록 계획한다.

3) 색상은 의장계획과 주위환경이 조화되도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

4) 창호는 에너지절감 및 방음, 방범, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

5) 출입문의 잠금장치는 편리하고 유지관리가 용이한 체계를 고려하여 계획한다.

6) 기계실 및 화장실 천장 배관재, 배수드레인과 승강기 계획 시 승강로 등은 차음시설을 고려하여 계획한다.

6. 옥외 공간 및 조경계획

1) 조경계획은 지형, 기후, 토양 특성을 고려하여 수립하되 조경면적 및 식재수량은 관련법규에서 정하는 규정 이상으로 조경계획에 반영한다.

2) 대지 내 녹지공간 조성을 통하여 쾌적한 생태환경 및 실내환경을 조성하도록 계획한다.(옥상조경이나 실내공기질을 위한 벽면녹화 반영 검토)

3) 토목 구조물(자연석 쌓기, 옹벽, 배수로 등) 및 보∙차도 색상 등은 주변 수목과 조화가 이루어질 수 있도록 계획한다.

4) 기존 옥외 주차공간은 유지 또는 재구성하여 자연환경과 보행자 동선에 장애가 되지 않도록 하며 시설물 접근이 용이하도록 계획한다.

5) 사용자 동선과 장비·물품반입 동선, 폐기물 동선 등을 고려하여 계획한다.

6) 공사차량과 소방차량 동선 간 간섭 발생에 유의하여, 보행자의 안전한 보행환경을 고려한 공사계획을 수립하여 계획한다.

7) 전동킥보드와 같은 개인형 이동장치 및 공유이동수단(공유자전거, 공유킥보드 등) 관련 동선 및 공간계획을 반영한다.

8) 실험용 물품의 반출입동선을 고려하고, 장비 하역공간, 폐기물 배출 등

관리서비스 차량동선의 구분을 고려하여 계획한다.

9) 외부휴게공간 및 시설물 계획 시 학교 내 기 조성된 휴게시설과 조화, 디자인의 일관성을 고려하여 계획한다.

10) 저층부에는 외부공간과 연계 가능한 시설을 배치하여 시설 내외부 공간

활용도를 제고하여 계획한다.

11) 주차장으로부터 동선 계획 시 보행동선과 차량동선이 간섭되지 않도록

계획하여 보행로의 단절을 최소화하여 계획한다.

12) 필로티 계획시 하부는 되도록 주차장으로 구획하고, 기존 주차장은 최대한 주차대수를 확보하도록 계획한다.

13) 기존시설(IT1호관, 반도체융합연구동, IT5호관 등)과의 관계를 고려하여 적절한 외부공간을 마련하고, 완충공간(도로 레벨을 고려한 광장, 휴게공간, 조경  등)의 역할을 할 수 있도록 계획한다.

14) 주차구획 내에 로봇, 자율주행자동차 등의 이동형 모빌리티 차고(2대)를 별도로 계획한다.(주차대수에 포함)

7. 토목계획

1) 주변 환경과의 친화성 및 연계성을 고려하여 환경 친화적으로 계획하여야 하며, 부지 조성은 기존의 지형여건(자연석 쌓기, 법면 등)을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획한다.

2) 배수시설은 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로 계획한다.

3) 포장재료는 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획한다.

4) 구조물 설치가 필요한 곳은 가능한 한 자연석 쌓기로 하고, 불가피 할 시는 주변여건, 지반조건 및 경제성 등을 감안하여 계획한다.

5) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

6) 설비인입을 위하여 기존 건물 또는 우리 대학교 공동구 등에서 신축건물까지 공동구를 통하여 인입할 수 있도록 공동구를 설계에 반영하여야 한다.

7) 제공된 경북대학교 각종 현황도를 참조하여 사업부지 내 공동구의 간섭이 있을 경우 이를 보존하여야 하며 오수관로, 우수관로, 도시가스배관 등 각종 설비시설은 기존 시설 사용에 지장이 없도록 우회 또는 보존 등을 감안하여 설계에 반영하여야 한다.

8. 구조계획

1) 상․하층간 및 실별 소음을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

2) 구조계획은 경제적이고 시공이 용이한 구조로 설계하고, 특수구조 또는 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 한다.

3) 지반조사 결과에 의한 적합한 기초구조를 선택하고 시공여건을 충족시킬 수 있도록 계획한다.

4) 구조설계는 관련법령에 적합하게 설계하고 시공성 및 경제성 등을 적극 고려하여 계획한다.

5) 관계법령에 따라 지진에 적합한 내진구조로 계획한다.

9. 기계·소방 설비계획

1) 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

2) 기계설비 설계의 기본 방향

- 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템 채택

- 초기투자비 및 운전비를 고려한 계획

- 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템 선정

- 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 증대

3) 냉․난방 시스템 선정

- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제10조와 관련하여 주간 최대 냉방부하의 60%이상을 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용한 냉방방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식 또는 전기를 사용하지 아니한 냉방방식등으로 냉방설비를 설치한다.

- 냉․난방공급은 멀티시스템 방식으로 하며 실별 특성 고려하고, 각 실은 개별 실내기를 설치하며 그래픽 모니터링을 통한 중앙제어(적산전력, ON-OFF 스케줄제어등)가 가능하도록 계획한다.(층별, 실별, 공간별로 제어 가능한 시스템으로 구축하여 부분운전 등 에너지절약 운전이 가능하도록 계획)

- 개별식 냉․난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획하여야 한다.

- 냉․난방시설은 냉난방 시스템을 적절히 검토(초기투자비, 유지관리비용 등)하여 최적의 시스템으로 계획한다.

4) 위생설비는 수도법의 절수성능을 가진 수전설비를 설치하고, 급수배관은 스테인리스강관을 사용하고 접합은 D65이상은 아르곤접합하고, D50이하는 SR접합한다.

5) 기계실, 전기실등은 강제급배기방식으로 계획하고, 기타 자연환기가 불가능한 실(화장실 등)은 별도의 환기유니트를 이용한 환기방식을 계획하여 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 한다.

6) 실험실에는 급수, 실험배기, 실험가스, 폐수배출 등의 설비와 이를 수용할 수 있는 공간을 계획한다.

7) 급수 및 소방 설비는 단수, 정전될 경우를 고려하여 즉각적인 대처가 가능하도록 계획하고, 일정압의 급수공급이 가능토록 부스터펌프 및 고가수조등의 설치를 고려한다.

8) 소방시설은 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획한다.

9) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획한다.

10) 도시가스공급규정에 준하는 배관을 계획하고, 사용량 검침이 가능하도록 설계한다.

11) 건축, 토목, 전기 및 통신 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획한다.

12) 승강기

- 승강기는 시설의 규모 및 층수을 고려하여 사용자의 안전 및 불편함이 없도록 계획한다.

- 승강기는 직접통화장비 및 승강기 방화도어를 설치하고, 기타 안전장치는 승강기시설안전관리법에 적법하게 계획한다.

13) 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제8조에 따라 대상여부 검토 후 빗물이용시설 설치를 계획하여야 한다.

10. 전기․정보통신 설비계획

1) 전기설비 기본 방향

- 전력공급의 신뢰성, 안전성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획한다.

- 전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화하고 최적의 용량 및 규격을 적용하고 계획한다.

- 정부보안규정에 따라 DATA와 VOICE는 망을 분리하여 계획한다.

- 전기, 소방, 통신설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수한다.

2) 전기공급은 용량을 검토하여 기존 단위변전실에서 인입 가능여부를 확인하고 비상발전설비(적정용량.기존 부하포함 검토)를 설치하여야 한다.

3) 전기실과 발전기실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간을 확보하고 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 유의하되, 특히 펌프실 등 물을 사용하는 장소와는 완전하게 구획하여야 한다.

4) 신설 변전실에서 주변건물 전기공급 계획을 하고, EPS실은 간선수납 및 기기설치에 충분한 공간을 확보하여야 하며, 전선의 인출이 편리한 장소이어야 한다(수배전반은 전자화배전반 계획 및 변압기 2차측 주차단기 ACB 또는 동등 이상품의 차단기 및 보호시설, 계측기기 계획).

5) 정보통신 설비는 다양한 초고속 정보통신 서비스를 제공하고, 각 정보통신시스템, 방송, 제어설비 등을 통합 운영하는데 필요한 네트워크 시스템을 구축할 수 있도록 계획한다.

6) 차세대 정보통신망 서비스를 지원하면서 미래 지향적 멀티미디어 네트워크 시스템을 구축할 수 있도록 계획한다.

7) 전기용(EPS)와 정보통신용(TPS)를 별도로 계획하며, 초고속정보통신 특등급 기준에 의하여 배치한다.

8) 디지털자료실 등은 전력 및 정보통신설비의 유연한 공급이 가능하도록 바닥배선 수납공간(Access Floor)을 계획한다.

9) 연구 및 강의 등에 교육적 환경에 적합한 조명시설과 인테리어를 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획한다.

10) LAN설비 계획은 본교의 기존 광케이블 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획한다.

11) 정전 시에도 구동되어야 하는 IPT 전화 및 네트워크 장비의 전원공급을 위하여 통신실 및 TPS실에 UPS 설비를 계획한다.

12) 전화케이블 인입은 기존의 전화기계실에서 인입하고 건물내 전화설비는 실의 특성에 적합하게 계획한다.

13) 조명기구는 실내마감 및 설비마감과 조화롭게 배치되어야 하고 최적 설계조도로 결정(KSA 3011기준) 에너지 절약개념(센서, 조명자동제어설비, LED광원 사용 등)으로 계획한다.

14) 정보통신 설비는 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 한다.

15) 각 기능별, 실별 기능에 부합하는 정보통신 및 전산부문의 수용에 충분한 통신회선을 구성하여야 한다.

16) 통신 MDF 시설은 통신 및 랜 시설을 수용할 수 있도록 충분한 공간을 확보해야 한다.

17) CCTV 설비 중 영상녹화장치의 자체 녹화는 해상도가 높은 카메라와 동일사 제품의 NVR(Network Video Recorder)을 사용하여 자체 녹화가 가능하도록 계획하며, 통합관제실에서 통합 관리되어 유지관리 및 운영이 되도록 계획한다.

18) CCTV 모니터링 시스템은 중앙감시실과 경비실에 설치하는 것으로 계획한다.

19) TV공청 설비는 디지털방식으로 하고 다양한 영상 서비스를 제공할 수 있는 시스템으로 계획하여야 한다.

20) 출입통제시스템은 RF&IC Card방식, 지문․손혈관 인식 등 내구성과 유지관리가 용이한 방식을 적용하여 외부에서 들어오는 주요 출입구, 출입의 통제를 필요로 하는 주요실의 출입문 등에 설치하도록 계획한다.

21) 전관방송설비는 디지털 컨트 방식으로 구동 자동점검기능, 방송운용기능, 예약방송기능, 암호기능 등이 가능하도록 계획한다.

22) 이동통신 구내선로 설비는 관련법규(전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 구내통신설비설치 기준)에 위배되지 않도록 계획한다.

23) 이동통신 구내설비는 추후 기간통신 사업자가 시설할 수 있도록 이동통신 중계장치 설치공간을 확보하도록 계획한다.

24) 배전반 및 분전반에 사용하는 개폐기의 20%이상 예비를 두어야 한다.

25) 변압기는 고효율 기자재 인증 몰드형으로 큐비클에 내장하고 소음방지시설(방지고무, Flexible Bus 등)을 하여야 한다.

26) 발전기 설비는 부하의 용도 및 각종법규사항을 검토하여 목적에 부합되도록 계획하여야 한다.

27) 전력수급 비상시 비상발전기와 ATS(자동절체개폐기) 설치로 전력피크제어 활용 가능토록 계획한다.

28) 축전지는 보수 및 유지관리에 편리한 무보수밀페형 축전지로 큐비클에 내장하여 시설하여야 한다(변전실 차단기조작부, 계전기류, 표시 등)

29) 배관 및 배선계획 : 내선규정에 정하는 배관공사는 시설기준 이상을 적용한다.

- 강제전선관(아연도) : 천정속은폐, 노출배관 및 외부압력과 기계적 충격이 우려되는 장소에 사용

- 합성수지전선관 : 콘크리트 슬레브 매입, 벽체매입, 강제전선과외에 필요한  장소에 사용하며, 외부압력 및 기계적 충격이 없는 장소에 사용

- 파상형 경질폴리에틸렌 전선관 : 지하매입

11. 에너지 특화계획

1) 냉·난방 시설은 용도별 시간대별 제어가 가능하도록 계획하고, 냉매는 친환경 제품으로 적용 계획한다.

2) 각종 장비 및 기구는 고효율에너지 인증 기자재를 적극 계획하며, 위생기구는 환환경 및 절수형 제품으로 계획한다.

3) 에너지(전기, 가스 등) 실별 사용량 제어 및 검침을 통한 사용량 분석이 가능하도록 계획(공간비용체산제)

4) 에너지 사용량 및 기기 가동시간 등을 계측·기록하여 가동상황 분석으로 적정한 이용방법 및 에너지 소비를 줄일 수 있는 효율적인 관리계획 반영

5) 에너지 절약형 건물 시스템 채택

- 에너지절약 설계방안의 최대한 도입

- 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

- 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립

- 내구성을 고려한 재료 선택

- 「건축물의 에너지절약 설계기준」 국토교통부 고시 제2023-104호

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」

- 「내진설계」반영

- 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」산업통산자원부 고시 제2020-197호 : 건축물에너지 효율 1등급 이상 취득 의무

12. 친환경 설계관련 지침

1) 지속 가능한 개발을 위한 환경친화형(Green Building System) 건축물적용 및 에너지절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 설비시스템이 최적화 되도록 반영한다.

2) 국토교통부에서 고시하는 “건축물의 에너지 절약 설계기준”(국토교통부고시 제2023-104호)에 적합하도록 계획한다.

3) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 산업통상자원부고시

제2020-197호에 적합하도록 계획한다.

4) 녹색건축인증 “일반”이상을 취득하도록 계획한다.

5) “신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법”에 의한 ‘신∙재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정’(산업통상자원부고시 제2021-66호) 등 신재생에너지 설비사용 및 저탄소 녹색성장을 위한 에너지 설비계획을 수립한다.(에너지사용계획서 검토 및 반영)

6) 건물의 방위에 따른 적정 실 배치, 실의 용도, 사용 시간대 등에 따른 적절한 평면계획과 조닝(Zoning)계획 및 건축구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템 반영을 검토한다.

7) 생태환경 부지조성, 건물의 단열계획 강화(외단열 권장) 등으로 건물의 에너지 요구량을 최소화 한다.

8) 기타 에너지의 효율적 이용이 가능한 부분에 대해 적극적으로 검토하고, 유지관리(에너지 효율 등) 비용이 절감되는 방향으로 건물 계획을 수립한다.

9) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 적용한다.

13. BIM 설계관련 지침

1) BIM 업무 수행

- BIM 적용지침을 기본으로 설계용역 착수 시 제출한 “BIM 업무수행계획서”의  내용을 설계관리자(감독)와 협의하여 확정하고 BIM업무를 수행한다.

※ 발주처가 제공한 BIM중점사항검토서의 내용을 검토하여 반영

- 계약상대자는 업무수행 과정에서 수행내용 및 범위 등에 대하여 해석이나 판단이 필요한 경우 감독관과 사전 협의한다.

2) 본 사업의 “설계단계별 BIM 적용 지침”은 BIM 적용지침을 준용한다.

3) 설계자는 BIM 적용지침에서 요구하는 BIM 업무를 효과적으로 수행하기 위한 조직을 구성하고 업무환경을 구축하여야 한다.

4) BIM 품질 관리자의 임명: 설계자는 내부적으로 BIM 품질 관리자를 지정하여 BIM 품질관리업무를 담당하게 한다.

5) 설계자는 BIM 업무 효율성을 위하여 발주기관(본 사업의 수요기관)의 사전 승인을 득하고 BIM 컨설팅 및 기술자문을 받을 수 있으나, 자체적인 BIM 업무수행 능력을 확보하여야 한다.

6) 설계자는 중간·실시설계단계에서 다음과 같이 BIM 업무를 수행한다.(조달청 BIM 기본지침2.1)

- 설계자는 과업내용서 상 “설계단계별 BIM 적용 지침”의 내용 및 “부속서-3 BIM 업무수행계획서 표준 템플릿”을 준용하여 BIM 업무수행계획을 수립하고, “BIM 업무수행계획서”를 발주기관에 제출한다. 제출한 “BIM 업무수행계획서”에 대하여 발주기관으로부터 수정 및 보완지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

- 설계자는 “설계단계별 BIM 적용 지침” 및 “BIM 업무수행계획서”의 내용에 따라 BIM 업무를 수행한다.

- 설계자는 품질체크가 완료된 BIM 성과품을 “BIM 결과보고서”와 함께 발주기관에 제출한다.

7) 본 사업의 BIM 적용은 모든 설계건물을 대상으로 한다.

8) 본 사업의 BIM 데이터 부재 작성 범위는 다음과 같다.

- (중간설계단계) 건축, 구조, 기계, 전기(선택), 토목 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

- (실시설계단계) 건축, 구조, 기계, 전기, 토목, 조경(선택) 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다. 또한 시공단계까지 연계하여 도면이 사용될 수 있도록 작성하여야 하며 구축된 세부 내용은 결과보고서에 정리하여 제출하여야 하며. 그 수준은 발주기관과 협의하여 결정한다.

9) 본 사업의 설계단계별 BIM 활용기준 및 활용수준은 BIM 적용지침서를 준용한다.

활용기준		활용수준	중간설계	실시설계
디자인 검토	투시도 및 조감도 활용	- 건물 외관 디자인 검토 - 건물 주요 내부 디자인 검토	필수	필수
	동영상 제작
	설계안 검토
BIM 설계도면 산출		- 정확한 설계도면 산출	필수	필수
수량 기초데이터 산출		- 견적을 위한 수량 기초데이터 산출	필수	필수
환경 시뮬레이션	에너지 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	선택	선택
	빛환경 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	필수	필수

10) 세부적인 BIM 적용 방법은 설계자 선정 이후 발주기관과의 협의에 의하

정한다.

14. 공사비 산정

1) 총공사비는 예정공사비(37,074백만원)를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

2) 공사비는 공종별로 구체적으로 산출하여 작성하여야 한다.

3) 세부공사비 산정내역[서식8]은 설계설명서(A3)에 포함하여 작성하여야 한다.

15. 인테리어 및 사인계획

1) 공간구성과 재료, 마감계획 수립시 필요실에 대한 인테리어 설계가 반영되어야 한다.

2) 인테리어 설계시 건물의 성격에 따른 디자인 설정과 기능 등이 반영된 3D 도면을 만들어 계획, 중간, 실시단계를 발주처 승인을 받아야 한다.

3) 색체계획이 반영되어야 하고 사인계획과 디자인 등 설계 완료 후 공사비에 포함되어야 한다.

16. 면적구성표(Space Program)

	소속	실명	세부내용		실수	총 면적(㎡)
교육 관련	전자공학부	대강당	500석 616㎡(부속실 24㎡ 포함)		1	640	2,779
	전자공학부	중형강의실	110석, 계단식강의실 (165㎡/실)		8	1,320
	전자공학부	세미나실	계단식세미나실(139㎡/실)(90석) 세미나실(100㎡,모바일공학수업우선,M-LAP 포함)		2	239
	전자공학부	교수휴게실	탕비실 및 강사대기실로 활용		1	25
	전자공학부	물품보관실	불용품, 대형물품(실외기 등) 보관창고		1	150
	전자공학부	교수회의실	공용 회의실		1	25
	전자공학부	실험운영지원실	실험팀(4인),운영팀(4인), 소형물품보관		3	210
	대학본부	RIS행정실	겸임교수실 포함		2	50
	대학본부	통합서버실	교환기기실 포함		1	120
연구 관련	교수전용	교수연구실	25㎡/인 (5인)		5	125	475
	교수전용	대학원연구실	25㎡/인 (5인×2)		10	250
	부속연구소	부속연구소	ICT자동차융합연구소,디지털기술연구소 각50㎡		2	100
학생 관련	IT대학	학생공간	독서실(300㎡)		21	800	800
	전자공학부	학생공간	학생회실, 전공실(8), 여학생휴게실 IT대학 학생회실, 남/여 샤워실	25㎡×20
	전자공학부	전공동아리	전공동아리 6그룹
	외부기관	복사실	복사실
실험실	전자공학부	(공통수업) 공용실험실	실습실 14실(150㎡/실), 준비실 12실		26	2,429	3,941
	전자공학부	(전공수업) 공용실험실	실습실 7실(150㎡/실), 준비실 6실		13	1,112
	전자공학부	(연구공용) 연구실험실	(연구공용) 연구실험실 150×2 (연구공용) 장비보관실 100×1		3	400
소계					100		7,995
공용면적(연면적의 35%)							4,305
합계							12,300

※ 층수, 각 실 층별 위치, 필요한 실의 추가계획, 면적 등은 기준 연면적 ±3% 범위 내에서 제안 가능

제4장 기타사항

▪ 부지위치도

▪ 배치도(예시)

1. 각종서식 등

1) 건축설계공모 응모신청서                 [서식 1]

2) 대표자 선임계                           [서식 2]

3) 공동응모 협정서                         [서식 3]

4) 건축설계공모 서면질의서                 [서식 4]

5) 건축설계공모(현상설계) 참여신청서        [서식 5]

6) 심사후 입상작 확인용                    [서식 6]

7) 설계설명서(A3) 표지                     [서식 7]

8) 예상공사비 내역서 및 산출서             [서식 8]

9) 청렴서약서                              [서식 9]

10) 규격봉투                               [서식 10]

11) 개인정보 수집․이용에 대한 동의서      [서식 11]

[서식1]

건축설계공모 응모신청서
접수번호1)
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공 동 응 모2) 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
업무연락자				E-mail
경북대학교에서 공모하는 IT2호관 개축 설계공모에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부서류 : 건축사면허증 및 건축사 업무신고필증 사본, 대표자선임계, 공동응모협정서, 위임장, 재직증명서, 청렴서약서(서식 참조) 1) 공란 2) 2개 업체 이상의 건축사사무소가 공동으로 작품을 제출 시 “공동응모”란에 기재함 2024. . . 신청인 : (인) (대표자) 경북대학교총장 귀하
------------------------------------------- 절 취 선 -----------------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호
※ 경북대학교 IT2호관 개축 건축설계공모 응모신청 접수증

[서식2]

대 표 자 선 임 계

본인은 경북대학교에서 시행하는 IT2호관 개축 설계공모(현상설계)에 관한 모든 권한을 ○○○건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2024.   .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

경북대학교총장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두개 업체의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식3]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○와 ○○○사가 재정․경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물자 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명：

2. 계약금액：

3. 발주자명：

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭：○ ○ ○

2. 주사무소소재지：

3. 대 표 자 성 명：

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자：	)

2. ○○○회사(대표자：	)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

※ 공모 당선 시 업종별 계약은 총계약 금액에 전기11%, 통신8%, 소방5%의 최소 비율이상으로 한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급 할 수 없다.

제8조(거래계좌) 기성대가 등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다. 다만, 선금은 공동수급체 대표자의 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자)：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○회사：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○：          %

2. ○○○：          %

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부 구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1.발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2.파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3.공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대 보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생 하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에서 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024 년      월      일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

[서식 4]

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	응모신청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail(gogo5087@knu.ac.kr)으로 제출하여 주시고, 질의회신 내용은 인터넷 “경북대학교 홈페이지(knu.ac.kr) → 공지사항" 란에 일괄 게재합니다.

[서식 5]

건축설계공모 응모작품 제출서
※ 접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명				2) 주민등록번호
	3) 주된 사무소 소재지				4) 전화번호 (FAX번호)
	5) E-mail 주소
위와 같이 경북대학교 IT2호관 개축 건축설계공모에 응모작품을 제출합니다. 2024년 월 일 신 청 인 (인) 경북대학교총장 귀하
구비서류 1. 심사용 도판 4매. 2. 설계설명서 12부.
----------------------- (인) ----------------- (절취선) ----------------- (인) -----------------------------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호								접수인
업 체 명				주민등록번호
대 표 자 (건축사)				발주기관		경북대학교

[서식 6]

심사후 입상작 확인용
설계공모명	경북대학교 IT2호관 개축 설계공모
응모신청 접수번호
건축사사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 대표건축사) 날인
응모작품 도판(1)의 조감도를 축소 또는 사진 붙임

[서식 7]

설계설명서 표지 (A3, 횡)

(8㎝)
경북대학교 IT2호관 개축
건축설계공모 설계설명서
◦“글씨체” - 제목(한글) : HY울릉도M 40 Point - 가운데 정렬, 줄간격 200%

				25	10	25	10
25					-
10

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것이므로 작성시에는 테두리선이 없음

※ 검정색 마스킹테이프 좌철 제본

[서식 8]

추정공사비 개략내역서

❍ 공사명 : 경북대학교 IT2호관 개축공사

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	합계	재료비	노무비	경 비	㎡당 금액	구성비
건축	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
	철거공사
	토목공사
	조경공사
기계설비	기계설비공사
	기계소방공사
전기설비	전기설비공사
	전기소방공사
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리비
제 경 비
총 계							100

※ 설계설명서 CAD 양식(dwg파일)으로 작성하여 설계설명서(A3)에 포함

[서식 9]

청 렴 서 약 서

□ 공 모 명 : 경북대학교 IT2호관 개축 설계공모

□ 발주기관 : 경북대학교

당사는 『 경북대학교 IT2호관 개축 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계직원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 엄중히 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민∙형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

○ 공동참여응모 대표업체

업  체  명 :

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

연  락  처 :

○ 공동참여응모 참여업체

업  체  명 :

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

연  락  처 :

경북대학교총장 귀하

[서식 10]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	경 북 대 학 교 IT 2 호 관 개 축 설 계 공 모 응 모 작 품 확 인 서	풀칠
	※ 접수번호,사무소명,응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

[서식 11]

개인정보 수집․이용에 대한 동의서

본인은 경북대학교 IT2호관 개축 설계공모 참가서류를 제출함에 있어 경북대학교에서 본인(사업자)에 대한 검증을 실시할 필요가 있다는 제반사항을 이해하고 있으며, 이를 위해 「개인정보 보호법」등에 의해 보호되고 있는 본인(사업자)에 관한 각종 정보자료를 「개인정보 보호법」제15조 및 제22조에 따라 경북대학교가 수집 및 이용하는데 동의합니다.

또한 본인(사업자)이 서명날인한 동의서의 복사본은 검증에 필요한 다양한 자료 수집 및 이용의 편의를 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

2024년  월   일

위 내용을 읽고 아래 사항에 대하여 √표시 하시기 바랍니다.

1. 수집동의여부:  □동의함    □동의안함

2. 업체명(건축사):          서명

경북대학교총장 귀하

검증을 위해 수집 및 이용되는 정보자료의 범위

▫ 개인정보의 수집․이용목적: 설계공모 참가등록 신청, 작품신청서 접수, 작품심사 등의 관리 업무

▫ 수집하려는 개인정보의 항목: 설계공모 참가등록 신청, 작품신청서 접수, 설계작품 심사에 필요한

법인 또는 개인 인적 제반사항

▫ 개인정보의 보유 및 이용기간: 접수된 서류는 반환하지 않으며 접수일로부터 5년 보관

▫ 지원자는 개인정보 보호법 제15조 제2항 제4호에 따라 개인정보를 수집 및 이용에 관하여 거부할 수 있으며, 동의 거부에 따른 설계공모 작품접수 제한 등 불이익이 있을 수 있음.

[별표 1]

공모안의 실격기준

가. 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉한 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.)

나. 설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 경우

다. 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

라. 설계공모 참가자가 공모안 제출마감일 이후 심사절차의 종료전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우(공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)

마. 설계지침 미준수(또는 감점사유)에 해당하는 경우로서 그 위반의 정도가 현저하여 설계공모의 취지를 훼손한 것으로 심사위원회가 결정한 경우

바. 설계공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우

사. 공모안에 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명을 표기한 경우

아. 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

[별표 2]

공모안의 감점기준

분야	위 반 항 목	감점 기준	비 고
공모안 작성요건 위반	가. 기준 쪽수 초과	쪽 당 0.5점	감점 상한 3점
	나. 기준 면적 위반	전체 연면적 ±3% 초과 시 1점
	다. 제출도서 작성 기준 위반 (배치 및 내용 등)	2점
	라. 허용되지 않은 3차원 이미지, 조감도, 설계도판 등 포함	허용 기준 초과 건 당 1점
관계 법령ㆍ규정 위반	가. 감점사유로 명시한 법령ㆍ규정 위반	위반 건 당 3점
불공정 행위	가. 심사위원 사전접촉 이력		실격
그 밖의 사항	설계지침서에 명시한 감점사항	해당 감점 기준

비고

1. 발주기관은 사업의 특성ㆍ성격에 맞도록 위반항목을 신설 또는 조정할 수 있으며, 또한, 감점점수도 조정하여 적용할 수 있다.

2. ‘관계 법령 ㆍ 규정 위반’ 분야의 경우 설계지침서에 감점사유로 명시한 법령ㆍ규정 위반에 한하고, 공모안 내에 동일한 사유로 다수 내용이 위반된 경우 1건으로 처리하며, 위반 여부가 불명확한 경우 심사위원회의 의결에 따른다.

3. ‘불공정행위’ 분야의 ‘심사위원 사전접촉 이력’은 설계공모 시행공고일을 기준으로 최근 1년 이내에 조달청장이 시행한 설계공모에서 ‘사전접촉’으로 조달청장으로부터 실격통보를 받은 이력이 있는 경우에 적용하며, 해당 이력은 개정 규정이 시행한 날 이후 실격통보를 받은 경우에 한한다.

4. 심사절차가 종료(입상자 통보)한 이후 감점사항이 발견된 경우에는 실격사유가 아닌 한 감점을 적용하여 재심사하여서는 아니된다.