성산아트홀 공연장 무대 및 관람석 개선공사

설 계 용 역 과 업 내 용 서

2025. 4.

	창원특례시 (공공시설기획과)

목      차

I. 총 칙	1

1. 개 요	1

2. 일반사항	13

Ⅱ. 일반지침	18

1. 설계도서의 작성	18

2. 제출서류	20

3. 업무보고 및 회의	21

4. 설계도서 작성요령	22

5. 설계도면 작성요령	23

6. 시방서 작성요령	24

7. 내역서 작성요령	25

Ⅲ. 설계지침	28

1. 기본방향	28

2. 성능기준	28

3. 사전업무	32

4. 건축계획	35

5. 건축음향 계획	38

6. 무대 및 객석 계획	39

7. 건축구조 계획	39

8. 기계설비 계획	44

9. 전기분야 계획	45

10. 무대기계분야 계획	46

11. 무대조명분야 계획	47

Ⅳ. 성과품의 작성 및 납품	48

1. 일반사항	48

2. 성과품의 작성	49

3. 성과품의 납품	52

Ⅰ. 총  칙

개 요

1.1 과업의 명칭 : 성산아트홀 공연장 무대 및 관람석 개선공사 설계용역

1.2 과업의 목적

성산아트홀 공연장 무대 및 관람석 개선공사의 목적은 공연장의 기능을 극대화하여 창원시민들에게 문화예술 향유의 기회 제공과 함께 뮤지컬, 오페라, 연극, 클래식, 대중음악 공연 등 최근 공연 트렌드에 부합하는 다양한 장르의 공연이 가능한 다목적 공연장으로 활용함에 있다.

노후화된 시설에 대하여 건축, 설비분야, 무대설비, 부대시설 등의 개선을 통해 공간 활용을 극대화하고 현대적 감각의 공연장 공간을 조성하고, 미래 지향적이고 확장성과 안정성을 갖춘 공간으로 재창조하여 경쟁력 있는 공연장 시설 구축과 사용자의 편의성 증진, 공연장 안전관리의 원활한 대책 수립이 가능한 공연장으로 개선하고자 한다.

1.3 과업개요

가. 시설개요

1) 위    치 : 창원시 성산구 중앙대로 181 성산아트홀

2) 규모(층수) : (지하2층, 지상2층), 철근콘크리트조, SRC조

3) 용    도 : 문화 및 집회시설

4) 면    적 : 부지면적 38,956㎡, 건물연면적 40,890㎡(시설개선 : 4,666.14㎡)

5) 공연시설 개요

- 공연장 객석수

[기존] : 대극장-1,708석, 소극장-516석(장애인석 포함)

[개선] : 대극장 : 1,480석이상(오케스트라석,장애인석 포함), 소극장 : 470석 이상

(장애인석 포함)

- 기타실 : 객석, 무대, 로비, 분장/연습실 및 조정실(FOH), 판넬룸, 기타부대시설

나. 과업기간

1) 본 과업의 기간은 계약일로부터 210일간으로 한다.(공휴일 포함)

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며,  다음의 경우에는 '창원시'의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나) '창원시'의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

다. 발주기관 및 연락처

1) 발주기관 : 창원시 공공시설기획과 공공시설수급2팀 (담당자 : 주무관 이철희)

2) 주소 : 경상남도 창원시 중앙대로 151, 창원시청 별관1층 공공시설기획과

3) TEL  : (055) 225-6843 / FAX : (055) 225-4821

라. 공사일정

1) 공사예정기간 : 착공일로부터 12개월

※ 설계 시 검토하여 조정 할 수 있음(발주처와 협의하여 조정 가능)

2) 공사발주방법 : 미정

마. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대해 사전에 '창원시'와 협의 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 기본(중간)계획을 포함한 주요 설계 내용, 방침의 설정 및 변경, 설계 완료

3) 관계기관과의 협의사항

4) 용역 수행자의 교체

5) 설계기준의 설정 또는 변경, 공공측량 계획

6) 주요자재(관급자재)의 선정

7) 기타 '창원시'의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

1.4 용역예정금액 : 금836,748,000원 (부가가치세, 손해배상공제료 포함)

※ 시설개선을 위한 철거도면 CAD 작성, 구조설계(계산 및 해석) 등 포함

1.5 공사예정금액 : 금15,118,025,600원 (부가가치세 포함)

가. 건축, 구조, 기계, 전기, 소방, 무대(기계, 조명, 음향)설비, 폐기물처리, 철거 등에 대한 총 공사비임

나. 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다. (용역계약 일반조건 등 참조)

위치도 : 창원시 성산구 중앙대로 181 성산아트홀

위치도

현장사진

1.6 설계의 범위

가. 기본사항

1) 일반사항

가) 노후화가 심한 무대부 바닥에 대한 개선

나) 객석공간은 관객가시각 확보 및 간격 조정(접근의 용이성을 고려한 장애인 객석배치 포함), 바닥 중심의 실내 재료 변경, 방음문 전면교체, FOH 적정위치 계획, 음향설계를 포함한 공연장 바닥부 및 의자교체 등의 시설 개선

다) 최근 트랜드 및 공연의 규모와 연출에 최적화된 활용도 높은 무대설비및 공간으로 개선

라) 낙후된 무대기계 시설은 전면 교체하고, 기존 하중 조건과 추가되는 무대시설에 따른 건축 구조체의 안전성을 확보하고, 장비하중은 적정한 안전율을 감안하여 설계반영

마) 무대기계 시설 전면개선에 따른 관련된 무대조명 시설의 개선

바) 객석공간은 적합한 관객 가시각을 확보하고 편안한 공연 관람을 위한 충분한 객석 공간 확보와 제시한 객석수(대극장 1,480석 / 소극장 470석) 이상을 최대한 고려한 계획

사) 무대 관리운영 콘트롤 환경의 접합성을 검토하고 개선하는 계획

아) 객석 공간에 대한 공조덕트, 디퓨저 등 노후화가 심각한 기계시설 개선과 효율적이고 운영이 편리한 냉·난방 공조시스템으로 시설 개선

자) 기존시설에 대한 철거·구조보강·노후시설 교체 등에 대한 누락 없는 철저한 시설 계획

차) 공모 시 제공된 건축구조관련 자료를 면밀히 검토하고 필요시 추가 구조안전진단을 통하여 안전한 구조 설계 및 시설개선 계획

카) 현황도면(제공예정이나 현장 확인 후 보완 및 실측이 필요한 부분은 설계자가 보완)을 기준으로 철거공사 관련 도면을 작성하여 누락된 부분이 없도록 설계하고 공사 시 활용되도록 작성

타) 가장 최근의 무대장치 안전진단 결과 자료를 확인, 검토, 감안하여 효율적이고 적정한 무대시설 개선 계획

파) 기타 사업의 특성상 당연히 필요하다고 인정되는 사항

하) 창원특례시 및 수요기관인 창원문화재단 등에서 요구하는 사항

2) 건축 및 설비분야

가) 객석부

① 협소한 객석의자를 전면 교체하고 관객가시각 및 이용 편의를 고려한  전면적인 재배치

② 객석 냉,난방 및 공조설비 개선에 따른 객석하부 공간(연습실 등)의 대한 마감재 등의 철거 및 재설치

③ 장애인석의 배치는 접근이 용이한 위치에 배치되도록 개선(동반자석 포함)

④ 오픈형조정실(FOH) 위치 검토 및 필요 시 재배치 개선

⑤ 관객이동 소음 및 건축음향적인 공연 특성을 고려한 바닥마감 후 객석 재배치

⑥ 고품질의 공연환경을 위해 충분한 차음,차광을 위한 공연장 출입 각 방음문 교체

나) 무대부

① 무대상부시설 교체에 따른 하중증가를 감안하고 무대시설 분야와의 협조를 통한 건축구조검토 및 구조 안전성 확보

② 노화된 무대마루(플로어)를 전면 철거하고 다목적공연에 적합한 자재로 교체하여 공연자의 안전과 효용성 확보

③ 상부 무대시설 전면 철거 및 재설치에 따른 운영스태프 및 출연자 동선이 용이하도록 개선

다) 각종설비

① 난방효율이 저하된 기계 공조덕트 및 디퓨져등의 설비를 교체하여 냉난방 효율 개선 및 공연장 소음개선

② 공조설비 급배기시스템 개선을 위해 객석바닥부 천공 등에 따른 구조적 안전성 사전검토 보완

③ 기계 및 전기분야 음향노이즈를 해결하기 위한 전력공급 방법 개선과 무대기계, 무대조명시설 개선에 따른 전력 확보와 공급 개선

④ 객석하부 각 실(연습실 등)의 철거 재설치에 따른 전기, 소방, 통신 설비의 개선

⑤ 무대기계 방화막 설비에 따른 소방설비와의 연계 시설 개선

라) 기타

① 옥상누수에 따른 방수 계획 및 대안 제시

3) 무대기계분야

가) 노후화된 상부무대기계 시설 전면교체 및 이에 따른 안전성 확보

나) 공연장의 활용목적에 적합한 무대기계 배치,구성 전면 개선

다) 최신형 디지털 무대기계 제어시스템으로 개선하여 이용편의성 확보

라) 전체 무대막 및 음향반사판 구동부 교체

마) 전체 무대시설의 안전성을 충분히 확보하고 이후 공연장등록에 문제가 없도록  공연법 등 관련법령에 의거 적합하게 설계도서 반영

4) 무대조명분야

가) 무대부 무대기계시설 전면 개선에 따른 관련 무대조명시설 인프라 개선

나) 객석상부 고효율(LED 등)조명등기구 및 관련 배관배선의 교체

다) 무대부 적정 무대조명 기구 수량 계획

라) 무대조명제어 네트워크 인프라 및 신호선 교체

나. 기타사항

1) 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는  경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 내장은 지양

2) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 시설계획을 유도, 범죄예방환경(CEPTED) 조성

3) 화재 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안 관리가 용이한 구조로 계획

4) 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편의시설 등에 대한 계획 반영

5) 기계, 전기 부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감 되는 시스템 및 장비 반영

6) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을때에는 발주자의 해석에 따름

다. 내용적 범위

내용적 범위는 '창원시'와 계약자가 체결한 용역계약서, 건축사법에 의한 기본업무, 본 과업내용서에 의한 일체의 설계도서 작성과 아래의 사항을 포함한다.

1) 본 과업은 성산아트홀 공연장 무대 및 관람석 개선 사업 기본(중간)설계, 실시설계용역에 적용한다.

- 업무범위 : 기본(중간)설계 + 실시설계 + 기타 추가업무

2) 본 과업은 창원시(이하 “발주청”)와 계약상대자(이하“수급인”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사, 건축물 구조안전성 검토 및 구조계산, 현장 실측, 건축물 실측 도면 전산화, 시뮬레이션, 건축협의에 필요한 도면과 구비서류, 설계안전보건대장 작성, 건축음향 및 무대(기계, 조명, 음향)분야 전문컨설팅, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성, 사후업무 등 계약문서에 의해 요구되는 일체의 사항을 포함한다.

3) 건축 시설개선 설계를 위해 현 건축물의 구조에 대한 구조안전 진단자료 및 현장점검, 구조계산 및 구조검토, 공조 (냉·난방), 기계, 전기, 통신, 소방설비에 대한 현황 분석, 실측, 건축물 실측 후 전산도면(CAD)화, 철거범위 지정 등 설계 착수 업무

4) 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 건축음향, 무대기계, 음향, 조명 등을 포함한 설계도서 작성업무

5) 무대기계 및 관련 무대조명 등 무대시설 전력설비 등에 대한 공연장 설계 최적(안)에 대한 컨설팅 업무

6) 인테리어 디자인(내․외부마감) 및 색채 디자인 기본계획 업무(내․외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

* 마감자재가 외산 자재일 경우 성능 등 비교분석표(국산/외산) 작성 제출

7) 설계 VE(Value Engineering) 실시 및 설계에 따른 업무회의 및 지원업무

8) 각종 인허가 처리 지원업무(해당시) 및 자문, 심의, 심사 대응업무

9) 본 용역의 모든 설계내역은 부가세가 포함된 금액으로 작성

10) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 협의하여 수행하여야 한다. 경미한 사항에 대하여는 계약자가 부담하여야 한다.

라. 공간적 범위

공간적 범위는 성산아트홀 실내의 대,소공연장 중심 전체시설과 연계된 부분이며, 기본구성은 공연장의 목적 및 특성에 부합하고 이용객의 편의성을 증진하는 방향으로 이루어져야 하며, 시설별 합리적 운영이 가능하도록 한다.

○ 실별 면적 및 개선 범위

구 분	세부시설	개별면적 (㎡)	실수	총면적(㎡)	비율(%)	산출근거
공연부문 (대극장)	객석	1181.38	1	1,181.38	0.03	개선 범위
	객석전실	3.9	2	7.8	0	개선 범위
	객석전실	6.8	2	13.6	0	개선 범위
	전실	17.28	1	17.28	0
	출연자대기실	7.8	2	15.6	0
	VIP 및 출연자대기실	139.5	1	139.5	0
	주무대	714.75	1	714.75	0.02	개선 범위
	측무대	493.2	1	493.2	0.01	개선 범위
	후무대	441.21	1	441.21	0.01	개선 범위
	탈의실	18	1	18	0
	연습실	19.76	13	256.92	0.01	개선 범위(6개소)
	연습실	52.9	2	105.8	0
	연습실	60.18	1	60.18	0
	합창단연습실	321.56	1	321.56	0.01	개선 범위
	오케스트라연습실	351.9	1	351.9	0.01
	분장실 (남)	72	1	72	0
	분장실 (여)	81	1	81	0
	개인분장실	32.85	6	197.1	0
	분장전용화장실	32.4	1	32.4	0
	영사실	27.4	1	27.4	0
	영사실(후무대)	22.5	1	22.5	0
	오케스트라	87.8	1	87.8	0
	음향조정실	24.4	1	24.4	0
	음향조정실	12.6	1	12.6	0
	무대 기기실	124.3	1	124.3	0
	조명조정실	24.4	1	24.4	0
	사이드투광실	22.5	2	45	0
	방송중계실		1	0	0

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은 별도 구분하여 표기

구 분	세부시설	개별면적 (㎡)	실수	총면적(㎡)	비율(%)	산출근거
공연부문 (대극장)	매표소	36	2	72	0
	무대감독실	13.5	1	13.5	0
	물품보관소	7.5	1	7.5	0
	물품보관소	11.7	1	11.7	0
	물품보관소	37	1	37	0
	안내실		1	0	0
	휴게실	15.8	1	15.8	0
	휴게실	105.5	2	211	0.01
	매점	7.5	1	7.5	0
	대도구 제작실	864.24	1	864.24	0.02
	대도구 반입실	177.9	1	177.9	0
	계단실	14.4	6	86.4	0
	계단실	15	3	45	0
	계단실	17.4	10	174	0
	계단실	19.2	2	38.4	0
	계단실	19.8	5	99	0
	계단실	34.8	2	69.6	0
	전실	46.5	4	186	0
	창고(사이드투광실)	6.15	1	6.15	0
	창고 (분장실)	9	1	9	0
	창고	15.96	5	79.8	0
	창고	18.6	1	18.6	0
	무대창고	19.2	3	57.6	0
	창고	37	1	37	0
	창고	42	3	126	0
	악기창고	34.35	1	34.35	0
	악기창고	60	1	60	0
	의자창고	100.4	1	100.4	0

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은 별도 구분하여 표기

구 분	세부시설	개별면적 (㎡)	실수	총면적(㎡)	비율(%)	산출근거
공연부문 (대극장)	피아노창고	23.4	1	23.4	0
	소품창고	27.9	1	27.9	0
	공조기계실창고	26.9	1	26.9	0
	TV중계실	93	1	93	0
	화장실	42.75	12	513	0.01
	화장실	38.88	1	38.88	0
	청소도구실	5.4	1	5.4	0
	청소도구실	6.12	1	6.12	0
	청소도구실	18	1	18	0
	패스트푸드	18	1	18	0
	탕비실	4.8	1	4.8	0
	기타(PS,AD,LIFT,EV)	497.49	1	497.49	0.01
	공조기계실	108	1	108	0
	공조기계실	144.9	1	144.9	0
	공조기계실	126.5	2	253	0.01
	사무실	31.6	1	31.6	0
	사무실	54	2	108	0
	사무실	55.8	1	55.8	0
	사무실	59.4	1	59.4	0
	사무실	132	1	132	0
	오케스트라사무실	34.35	1	34.35	0
	오케스트라 통로	90	1	90	0
	악사실	18.02	8	144.14	0	개선 범위
	화장실/샤워실	53.4	2	106.8	0
	샤워실	18	1	18	0
	의상보관실	129.28	1	129.28	0	개선 범위
	악보실	18.55	2	37.1	0
	악보실	18.6	1	18.6	0	개선 범위

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은 별도 구분하여 표기

구 분	세부시설	개별면적 (㎡)	실수	총면적(㎡)	비율(%)	산출근거
공연부문 (대극장)	녹음실	19.7	1	19.7	0
	복도/통로	923.15	1	923.15	0.02
	로비/복도	3103.92	1	3,103.92	0.08
	방풍실	94.1	1	94.1	0
	소계			14,521.45	35.51
공연부문 (소극장)	객석	473.3	1	473.3	0.01	개선 범위
	객석전실	37.4	1	37.4	0	개선 범위
	전실	55.2	1	55.2	0
	전화교환실(전실)	12.6	1	12.6	0
	출연자대기실	43.2	2	86.4	0
	무대	472.5	1	472.5	0.01	개선 범위
	분장실 (남)	36	1	36	0
	분장실 (여)	50.4	1	50.4	0
	영사실	19.3	1	19.3	0
	음향조정실	19.3	1	19.3	0
	무대기구조작실	48.8	1	48.8	0
	조명조정실	19.3	1	19.3	0
	조명기계실	48.8	1	48.8	0
	사이드투광실	44	1	44	0
	물품보관소	7	1	7	0
	휴게실	18	1	18	0
	휴게실	176.1	1	176.1	0
	매점	16.7	1	16.7	0
	도구 제작실	284.7	1	284.7	0.01
	계단실	39.95	4	159.8	0
	계단실	34.56	2	69.12	0
	계단실	25.92	2	51.84	0

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은 별도 구분하여 표기

구 분	세부시설	개별면적 (㎡)	실수	총면적(㎡)	비율(%)	산출근거
공연부문 (소극장)	창고	60.8	2	121.6	0
	창고	27.8	1	27.8	0
	피아노창고	28.4	1	28.4	0
	화장실	22.91	2	45.82	0
	화장실	25.2	4	100.8	0
	화장실	28.975	4	115.9	0
	장애인 화장실	9.28	1	9.28	0
	출연자대기 화장실	5.4	1	5.4	0
	기타	433.38	1	433.38	0.01
	공조기계실	128.73	1	128.73	0
	공조기계실	64.34	2	128.68	0
	샤워실	12.6	1	12.6	0
	로비	513.56	1	513.56	0.01
	방제센타	36	1	36	0
	어린이관제실	98.86	1	98.86	0	개선 범위
	전화교환실	63.1	1	63.1	0
	탈의실	12	1	12	0
	홀, 복도	274.8	1	274.8	0.01
	물탱크실	100.8	1	100.8	0
	소계			4,464.07	10.92
전시시설				6,634.47	16.23
중앙광장(하부)				2718	6.65
시민로비				1,221.41	2.99
지하주차장				11,330.80	27.71
합계 (총 연면적)				40,890.20	100
시설개선 면적				4,666.14

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은 별도 구분하여 표기

*세부 개선 범위는 공사비를 고려하여 발주처와 조정 가능

2. 일반사항

2.1 기본방향 및 기준

가. 본 용역은 성산아트홀의 운영목적에 맞는 공연장 무대 및 관람석 개선공사을 위한 계획이다.

나. 건축, 구조, 기계, 전기, 정보·통신, 소방, 건축음향, 무대설비(무대기계, 조명) 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정   표준시방서 및 본 안내서에서 규제한 기준 이상으로 하며 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 한다.

다. 본 시설의 설계 시 국·내외 유사시설에 대한 발전적 추이를 사전에 조사  및 검토하여 각종 자재, 시스템 등을 충분히 반영 할 수 있어야 한다.

라. 설계 시 대상시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 경제성(VE) 및   현장적용의 타당성을 검토하여 반영하여야 한다.

마. 모든 도면 및 자료는 한글로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 경우에 따라서 영문과 국문을 병행할 수 있다.

바. 모든 적용단위는 국가 표준단위인 SI단위의 적용을 원칙으로 하며, 필요시 M.K.S /C.G.S 단위를 명기한다.

사. 각종 재해로부터 건물이용자를 보호할 수 있도록 내진, 내풍, 내구, 내화, 내수성능 등이 확보되어야 하며 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상생활에서 부주의에 의해 일어날 수 있는 추락, 감전 등 기타 안전사고 예방을 위한 설계자의 검토사항이 설계에 반영되도록 한다.

아. 계약상대자는 적절한 설계에 따른 제반업무에 대한 모든 책임을 진다.

자. 소요 시설별 면적은 설계 시 '창원시'와 상호 협의하여야 하며, 이에 따른  실별 변경(실의 위치변경, 칸막이 벽의 이동, 실간 면적 조정 및         요구 실의 신설 등 전체 규모변동이 없는 범위 내에서의 변동)등을 수용하여 설계하여야 한다.

차. 설계도서는 기술 분야별로 작성하되 각 분야는 서로 긴밀히 협의하여    기능유지에 적합하고 상호연관성을 갖는 설계가 되도록 한다.

카. 미래지향적 설계, 시공 및 유지관리상의 선진 시스템이 설계 시 검토   되어 반영하도록 한다.

타. 장애인을 위한 편의시설은 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획한다.

파. 층고 검토 시 기계·소방·전기·통신설비 배관, 무대설비, 건축음향   등을 면밀히 검토 반영하여 유지관리에 용이토록 계획한다.

하. 본 설계용역의 성과품은 관계법령 및 제반규정에 위배 또는 저촉되지     않도록 한다.

※ 건축법 및 건축사법, 건축법시행령, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙,  극한강도 설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준, 건설기술진흥법, 건설  산업기본법, 소방법, 산업표준화법 관련규정 및 기준, 전기사업법, 전기  공사업법, 한전 전기공급약관, 전기용품 안전관리법, 폐기물관리법 관련  규정 및 기준, 대기환경보존법 및 수질환경보존법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전기통신 공사업법, 전파법, 에너지이용 합리화법, 하수도법, 국토교통부제정 건축공사 표준시방서, 국토교통부제정 건축설비공사 표준시방서, K.S 규준, 국토교통부제정 건축표준상세도, 고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준, 공연법, 기타 정부관련 법규 및 지방자치단체 조례(창원시), 도시계획사항 등

갸. 설계자는 설계 발주단계부터 설계납품시까지 T/F팀을 구성·운영하여  사업 전 과정에 참여하도록 한다.

2.2 납품

가. 납품은 기본(중간)설계 완료 납품, 실시설계 완료 납품을 기본으로 하며 각 보고(회) 후 그 의견을 설계에 반영하여야 한다.

나. 각 설계의 납품은 제출된 서류에 대해 창원시의 승인 득한 후에 완료된다.

2.3 설계의 책임 및 손해배상

가. 설계도서는 계약자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로  인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는  관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

나. 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가,   구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는  관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

다. 계약자는 설계납품 후 경미한 설계변경사항이 발생할 경우 별도의 대가  요구 없이 설계변경을 이행하여야 하며, 건축물 준공 시 시공자의    준공도면에 대한 확인 및 검토를 하여야 한다.

라. 계약자는 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생(설계하자에 따른 설계변경, 준공지연 등)하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 한다. 보험 또는 공제 가입은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제282호, 2024.3.28.) 제9장 계약 일반조건 및 “건설엔지니어링 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부 고시 제2023-288호)” 기준에 따른다.

마. 다음 경우에는 과업기간을 정지하거나 변경할 수 있다.

1) 계약일반조건에 따른 계약기간의 연장, 불가항력, 용역의 일시정지,  계약상대자의 기술용역 정지 등

2) 성산아트홀의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

2.4 설계관련 조사 등

가. 계약자는 설계와 병행하여 필요한 조사를 계약자의 부담으로 감독  입회하에 실시하여야 한다.

나. 계약자의 부담으로 시행한 관련 조사 성과는 ‘창원시'의 소유로 본다.

2.5 업무내용의 비밀유지

계약자는 업무수행과 관련한 일체사항을 ‘창원시'의 승낙 없이 임의로      누설하여서는 안된다.

2.6 설계협력 및 업체

가. 계약자는 본 과업의 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향 및 무대특장설비 등 전문분야에 대한 설계 협력업체를 선정하고자 할 경우에는 엔지니어링산업진흥법, 전력기술관리법, 기술사법, 소방법 등의 적격한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여야 한다.

1) 각 관련주체(건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향 및 무대특장설비 등)간의 업무범위와 책임한계를 명확히 한다.

2) 과업수행계획서 책임기술자명단 및 참여기술자 조직표 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성한다.

3) 전기분야설계는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 제1종 이상 등록자가 설계하여야 하고 분담이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

4) 정보, 통신분야설계는 정보통신공사업법에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

5) 소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 한다. 단, 제연설비는 전문소방시설 설계업 등록자 (기계)가 설계하여야 한다.

6) 기계분야는 기계설비법령(기계설비 기술기준)에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

7) 공연장에 대한 안전진단 및 구조설계는 유자격자가 하여야 한다.

8) 건축음향 및 무대분야(건축음향,무대기계,무대조명,음향영상)는 공연장컨설팅업종을 등록하고 해당실적(프로시니엄형 다목적공연장)을 갖춘 전문컨설팅회사의 컨설팅을 받아 창원시와 협의하여 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준(문화체육관광부 무대시설 안전진단 지원센터)에 적합하게 설계하도록 해야 한다.

※ “계약자”는 본 과업의 최종설계보고서상에 참여기술자의 명단과 실제 참여한 업무 내용을 구체적으로 명기하여 “별첨”과 같은 양식에 의거 제출하여야 한다.

2.7 관계기관 협의

가. 계약자는 본 용역에 의한 설계도서의 시행 시 필요한 심의 및 허가등록 기타 제반 관계기관 인․허가 수속을 '창원시’를 대행하여 이행하되 그 비용은 계약자 부담으로 한다.

나. 계약자는 소방시설물에 대하여는 소방관련 법규 내용을 숙지 설계에   반영하여야 하며 상하수도, 도시가스, 전기, 전화 등의 수탁공사에 대  하여는 관련부서와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

2.8 감 독

계약자는 모든 설계과정에서 '창원시' 감독관의 지시감독을 받아야 한다.

2-9. 계약의 해지

다음 각 호에 해당될 경우, 본 용역계약을 해약 또는 관계법령에 의한 의법      조치를 할 수 있다.

가. 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 부득이한 사유로 건물 사업계획을 중단할 때

라. 기타 계약조건을 위반할 때

2.10 대가지급

용역의 선급금 및 대가 지급은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률이 정하는 바에 의하여 지급한다.

2.11 설계VE

가. 근거규정

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본(중간)설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침[국토부 고시]

나. 실시시기

1) 해당 관련법에 의거 실시

2) 발주처에서 별도 용역수행하며, VE결과보고서에 대한 내용을 실시설계에 반영한다. 추후 반영여부에 대한 도서 제출

2.12 과업내용 변경에 관한 사항

가. 발주자는 본 과업의 일부 또는 전부를 정지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계 용역업자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있으며, 기타 설계변경과 관련 사항은 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

Ⅱ. 일반지침

1. 설계도서의 작성

1.1 작성방법

본 과업내용서에서 정하는 양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 '창원시'와 협의한 후, 후속작업을 진행하여야 한다.

1.2 작성원칙

가. 설계는 건축법, 건설기술진흥법, 건축사법, 소방기본법, 전기, 통신 기타 관계 법령  및 그에 관한 규정 외에 이 기준에서 정하는 사항에 의하며, 이 기준에 정하는 사항 이외의 사항은 공공발주사업에 대한 건축사업무대가기준 및 설계도서작성기준(국토교통부) 등에서 정하는 기준에 의한다.

나. 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준 시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의   추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

1) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서 등을 기준으로 작성한다.

2) 특별시방서는 자재관련 시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작  기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준,    설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

다. 관계법규 및 제반규정 준수

1) 건축법 및 건축사법, 동법시행령 및 동법시행규칙

2) 건축물의구조기준등에관한규칙

3) 콘크리트구조설계기준 /한국콘크리트학회

4) 건축물의설비기준등에관한규칙

5) 소방기본법,동법시행령 및 동법시행규칙, 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및

안전관리에 관한 법률

6) 산업표준화관련 규정 및 기준

7) 전기사업법,동법시행령 및 동법시행규칙

8) 전기공사업법, 동법시행령 및 동법시행규칙

9) 한전 전기공급약관 및 송배전용 전기설비 이용규정

10) 전기용품안전관리법, 동법시행령,

11) 폐기물관리법관련규정 및 기준

12) 하수도법, 동법시행령 및 동법시행규칙

13) 대기환경보전법 및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률,동법시행령,동법  시행규칙

14) 전기통신기본법, 동법시행령

15) 전기통신사업법, 동법시행령

16) 전파법, 동법시행령 및 동법시행규칙

17) 에너지이용합리화법, 동법시행령 및 동법시행규칙

18) 수도법 및 하수도법, 동법시행령 및 동법시행규칙

19) 주차장법, 동법시행령 및 동법시행규칙

20) 시설물의안전관리에관한특별법, 동법시행령 및 동법시행규칙

21) 해당지구도시설계지침

22) 문화체육관광부제정 공연법⇒ 시설개선 시공자로 하여금 착수전‘설계검토’및 완료시‘등록전안전검사’ 실시

23) 국토교통부제정 건축공사표준시방서

24) 국토교통부제정 건축설비공사표준시방서

25) KS규준

26) 국토교통부제정 건축표준상세도(창호 등)

27) 기타 정부 관련 법규 및 지방자치 단체 조례, 방침

28) 국토의계획 및 이용에 관한 법률, 동법시행령 및 동법시행규칙

29) 설계도서작성기준

30) 전력기술관리법, 동법시행령, 동법시행규칙

31) 정보통신공사업법, 동법시행령

32) 전기설비기술기준 및 전기설비기술기준의 판단기준, 건축전기설비설계기준

33) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

34) 내선규정, 배전규정

35) 기타 관련법령 및 규정 준수

2. 제출서류

2.1 착수시(계약 후 지정일 이내)

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 2부 제출하여야 한다.

가. 착수계 1부.

나. 책임기술자 선임계 1부.

다. 설계용역 참여기술자 선임계(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)

라. 설계용역 수행 조직표 1부.

마. 각 공정(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향, 무대설비, 기타)의 분야 별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력   증명서 등 각 1부.

바. 설계용역 예정공정표(중간, 실시설계의 납품 예정일자 명시) 1부.

사. 계약금액에 대한 산출내역서 1부.

아. 보안각서 각 1부.

자. 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2.2 각 보고회 시

가. 설계 중간보고자료

나. 관련법규 검토서 및 설계설명서 1부.

다. 현장조사 결과보고서 및 계획안(3개 대안) 제시

라. 설계검사원 1부.

마. 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항

2.3 최종제출 시

가. 실시설계 작성요령에 따라 실시설계도서에 대하여 정한 사항

나. 완료보고서 필요 부수

다. 설계검사원 2부.

라. 설계용역 손해배상보증 보험증서 2부.

마. 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(“Ⅳ. 용역 성과품의 제출”  실시설계 납품도서 포함)

2.4 작업일지 및 참여기술자 투입현황 제출

가. 계약상대자는 「건설기술진흥법」 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조

(별지25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한  자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

나. 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제 출하여야 하며 작업일지 양식은 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정에 따른다.

3. 업무보고 및 회의

3.1 업무보고

가. 설계자는 설계진행 시 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 제출한다.

나. 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 ‘창원시’와 협의한다.

3.2 업무회의

가. 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인   공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나. 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에   대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, '창원시'와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 '창원시'의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라. '창원시'는 계약자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․  요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를  거절할 수 없다.

마. '창원시' 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를  유도하고, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

바. 계약자는 각종 회의시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을  협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

사. 설계진행 시 문제점이 발생하거나 착수, 중간, 최종 보고시 보고에 필요한 자료를  작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

3.3 설명회 및 보고회의

가. 자문위원이 참여하는 각 보고회의를 실시한다.

나. 횟수와 방법은 아래와 같으며, 관련 서류준비 등 제반 업무를 담당한다.  단, 횟수는 발주처와 협의하여 변경 할 수 있으며,  보고회 시 제출되는 설계서는 양과 제출일정 등은 발주자와 상호 협의 후 결정한다.

1) 착수보고 : 계약체결 후 착수계 제출로 갈음 및 방문 추진일정 일괄 설명

2) 중간보고회 : 1회이상

가) 과업의 추진상황 및 설계안(대안 제시) 제시

나) 중간 보고서 제출

다) 용역수행자가 직접 보고

3) 최종보고회 : 용역완료일 이전

가) 중간보고회 등에 제시된 보완사항 반영결과 및 성과품 요약 보고

나) 최종보고서 제출

다) 용역수행자가 직접 보고

4) 수시보고 : 발주처의 요청 시, 컨설팅 의견 내용에 대한 설계 반영 시

5) 공정보고

가) 주간보고 : 매주 수요일

나) 월간보고 : 매월 첫째 수요일

4. 설계도서 작성요령

4.1 설계도서 작성

가. 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상등을 구체적으로 결정하여 ‘창원시’의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하여야 한다.

나. 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게  산정하여야 한다.

다. 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등  계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

라. 설계서의 구성

1) 건축

가) 설계설명서 : 공사개요, 설계개요, 사전조사사항, 세부시공방법, 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약, 기타 필요한 사항

나) 구조계산서 : 설계근거기준, 구조재료의 성질 및 특성, 제반하중조건에 대한 분석, 각부 구조계획, 구조성능, 구조계산서, 각부 구조배근상세도, 구조부재 접합상세도, 기타 구조도

다) 시방서, 도면 : 투시도, 부분안내도, 배치도, 부분배치도, 건축면적산출표 내․외부 마감표, 계단 평․상세도, 각층평면도, 입면도, 주단면도(종 횡 2면 이상), 주단면상세도, 부분단면상세도, 창호도, 주요구조부 단면상세도, 부착시설물 상세도, 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사내역서 : 내역서, 수량산출서, 일위대가표, 가격조사대비표, 견적서 등

2) 기계 : 설계설명서, 시방서, 설계계산서, 공사내역서 일체, 도면(기구 및    장비 일람표, 배치도, 계통도, 평면도, 단면도, 기타 시공에 필요한  도면)

3) 전기

가) 설계설명서 : 전기설비개요, 수변전설비도, 결선도 등에 대한 채택 설명 에너지   절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서 : 주요실별 조도계산서, 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압 강하 계산

다) 시방서 : 자재시방서(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에

대한 설명)

라) 도면 : 범례, 배치도, 옥외간선도, 수변전설비도, 각종설비의 계통도, 배치도

마) 공사내역서

4) 정보통신 : 설비개요, 교환설비도, 결선도, 계산서, 시방서, 도면, 공사  내역서

5) 소방설비 : 설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 시방서, 공사내역서

6) 무대설비 : 설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 시방서, 공사내역서

5. 설계도면 작성요령

5.1 설계도면 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 계약일반조건에 의한다.

나. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출  및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

3) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

4) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

5) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

6) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

7) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

8) 부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

9) 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

10) 계통설명도

11) 수량집계표

12) 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 무대특장 등 기타 부대설비 관련   공사와 관련하여 명확한 구분 표시

13) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서  첨부

14) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

5.2 설계도면 작성

가. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표시한다.

나. 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상)은 ‘창원시’의 지시에 따라 동일한 축적으로 표현하여 공종간 대조    (Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

다. 설계도면에는 모든 면에 책임기술자가 서명 날인하여야 하며, 종결보고서  에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간  등을 구체적으로 명시하여야 한다.

라. 설계도면은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2  도서작성의 구분 중급에 따른 설계도면을 포함한다.

마. 설계도면은 변경전후 사항을 반드시 포함하여 작성한다.

바. 설계용역시 가설구조물의 설계도서(구조검토 포함)를 작성할 것

6. 시방서 작성요령

6.1 시방서 작성

가. 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하여야 한다.

나. 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성

다. 시방서는 건설부제정 표준시방서 및 관련기준에 적합토록 작성

라. 일반시방서에는 설계개요, 인허가 사항, 일반 시공방법에 대하여 기술

마. 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 레미콘 구입시 KS규정상 슬럼프 허용오차를 고려하여 현장타설시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것.

2) 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

3) 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비사용에 관한 사항

4) 관련공사간의 시공책임 한계 명시

5) 가설시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 형틀 등)

6) 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

바. 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관   등)에 관한 사항을 명기하여야 한다.

사. 특수공법 및 특수자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격  및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련사항을 충분히 검토 작성하여야 한다.

아. 사용자재에 있어서는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적  호칭을 사용하여야 한다.

자. 도면 및 시방서 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공순서, 콘크리트 타설 순서, 균열방지 대책, 양생방법 등)대해 명기하여야 한다.

7. 내역서 작성요령

7.1 내역서 작성

가. 총공사비(VAT 및 장비, 기자재 구입 포함)를 초과할 수 없으며 불가피한  경우 창원시와의 협의를 통해 조정할 수 있다.

나. 계약자는 용역 성과품 제출 시 건축, 건축음향, 토목, 기계, 전기, 통신(전화,  인터폰, TV, 방송설비), 소방, 무대특장시설(무대기계, 무대조명, 음향,영상 등)  각 공정별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 ‘창원시’와  협의하여 제출하여야 한다.

다. 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 한다.

라. 실적단가를 적용할 경우에는 조달청 실적단가를 기준으로 작성하며, 임의로 타 공사의 내역단가를 적용하여서는 안 된다.

마. 공사비 내역서는 “조달청 원가계산 및 예정가격 작성요령”에 준한다.

1) 재료비

가) 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

나) 조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서  조사, 공표한 2이상의 물가지 가격중에서 최저가격을 적용한다.

다) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2개 이상의 사업자에 대하여  당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

라) 규격제품 중 조달청 3자단가 등록제품에 대한 관급자재(시멘트, 철근,      레미콘 등)는 조달수수료를 포함하여 도급공사 금액과 별도로 작성한다.

2) 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중  노임을 적용한다.

3) 경비, 일반관리비 및 이윤 등은 예정가격 작성요령과 관련법에서 정하는 법적부담금과 조달청에서 공고한 각 공사별 제비율 적용기준에  준하며, 모든 경비 등은 법적요율 이내로 적용한다.

4) 본 공사는 품질시험 대상 공사로 국토교통부 고시“건설공사 품질시험  기준”에 의한 품질관리비를 반드시 계상하여야 한다.

바. 공사비에는 폐기물처리비, 지장물 이설비 등이 포함되어 내역서에 표기  하여야 한다.(특히 기존 시설 철거ㆍ구조 보강, 노후 시설 교체 등 관련  비용 및 공사를 위한 직ㆍ간접 비용이 누락되지 않도록 하여야 한다)

1) 기존 시설 철거와 구조 보강 검토 필요

2) 관련 부서 협의 후 건축물 해체계획서 작성  필요 시 용역비 및 공사 감리비 반영

3) 공모 선정 계획안에 따라 철거 비용의 차이가 발생 할 수 있음

사. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가  없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

아. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함.

자. 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

차. 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

카. 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

타. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부한다.

파. 설계내역서의 수록사항

1) 설계서의 표지

2) 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

3) 공사예정공정표

우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통  체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리    전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

4) 설계내역총괄(설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

5) 설계내역서(도급비, 사급비, 이전비, 기타)

6) 일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리,    조견표 등)

하. 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성한다.

1) 각 공종별로 수량을 산출·집계하여야 한다.

2) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

3) 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

갸. 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함 하여야 한다.

냐. 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전   관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

Ⅱ. 설계지침

1. 기본방향

1.1 설계방향

가. 다목적 공연장 컨셉을 추구하며 뮤지컬, 오페라, 연극, 대중음악, 클래식행사 등 다목적 용도로 활용할 수 있는 무대․객석 디자인과 무대시설 구축

- 객석부, 무대부 및 각종 설비 시설 개선

나. 연출 의도에 따라 객석과 무대의 운영이 자유롭게 가능한 환경으로 개선

다. 객석배치 시 관객석 공간 및 가시각 확보, 장애인 배려환경 구축

라. 쾌적하고 경제, 실용적인 냉난방, 공조시스템(설비) 개선

마. 성산아트홀이 지향하는 공연운영조건에 충족하는 무대 및 객석 환경 구축

바. 안전하고 내구성에서 우수한 공연장 시설, 무대기계와 관련 조명 및 장비설계

- 구조체 안전성(철거, 구조보강 등) 검토 및 확보

사. 일반시민, 관람객, 출연자, Staff 동선의 분리 등 효율적 동선체계 디자인 및 설계

아. 사업예산을 초과하지 않도록 지속적인 비용검토를 통한 경제적 설계 추구

자. 각종 자재, 장비의 규모, 용량 등에 대하여 창원시와 협의하여 선정한다.

2. 성능기준

2.1 구조안전성능

가. 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

나. 구조검토에 따른 하중 및 지반조건에 충분하게 안전하여야 한다.

다. 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내충격  성능을 가져야 한다.

라. 관련기준에 의한 안전에 대한 여유안전율을 확보하여야 한다.

마. 무대시설 설비에 따른 상부갤러리 및 무대상부 구조의 하중을 고려하여 안전성 확보를 위한 구조검토 및 계획을 수립하여야 한다.

바. 기존 건물의 구조안전진단결과 및 내진성능평가 결과를 기준으로, 계획안에 따른 구조안전성 확보 여부와 보강여부를 판단하여 설계에 반영함으로써 안전성 있는 구조성능이 확보되어야 한다.

2.2 내구성능

가. 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광, 자외선, 물,  습기, 불, 화학적 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보되도록 하여야 한다.

나. 부식성 자재는 적절한 방청처리를 하여야 한다.

다. 구조물의 균열발생을 최대한 억제하여야 한다.

라. 구조물과 각종 설비의 연결은 부동침하 등 변형에 대비한 Flexible  Joint등을 설계에 적용하여야 한다.

마. 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식방지를  위해 스테인레스 제품 등을 사용하여야 하며 관련 전기시설은 접지에 유의한다.

2.3 방재성능

가. 구조물은 내화구조로 하며, 소방관계법령에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 하며 화재 등 비상시를 고려하여 소방설비를 강화하여 계획하여야 한다.

나. 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, ‘창원시'에서 인정하는 부득이한 사유로 사용할 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

다. 화재발생 시 인명피해 예방을 위한 경보, 소화설비, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다(소방 관련법 참조)

라. 전기 및 기계설비 등 각 분야의 소방 등과 관련된 사항은 전 분야에 공통적으로 적용되어 안전성이 최대한 확보되도록 하여야 한다.

마. 모든 마감자재는 실별 기능에 따라 불연재, 준불연재, 난연재 및 방염성능이 있는 자재를 사용해야 한다.

바. 건축계획적으로 다중이용 건축물이나 대규모 관람집회시설에 준하는 이상의 피난동선 확보 할 것

2.4 단열 및 보온성능

가. 관계법령에서 규정하는 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하고, 단열 및 보온 구조는 열교 및 내부결로 현상이 발생하지 않도록 한다.

나. 단열 및 보온재는 내화성, 내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

다. 시설 철거 후 재시공 시 외기(부)에 접하는 모든 부위(천장 슬라브, 벽,        바닥, 보 하부 등)는 단열 시공하도록 하며, 건물의 기밀성을 확보하도록 한다.

2.5 통풍 및 환기성능

가. 실마다 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 통풍 및 환기  시설을 갖추어야 한다.

2.6 기밀 및 결로 방지 성능

가. 에너지 절약을 위해 건축물의 기밀성능을 강화한다.

나. 지하층 및 창호주변, 상부 슬라브, 외벽 등 외부에 대한 결로 발생이 우려되는 부위는 사전 결로 방지대책을 검토하여 계획한다.

다. 결로 발생으로 인한 단열성능저하, 건축물 하자발생, 곰팡이 서식 등을  예방한다.

라. 방습층 및 단열재가 이어지는 부위 및 단부는 이음 및 단부를 통한 투습을  방지할 수 있도록 조치하도록 한다.

마. 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹 및 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리하여야 한다.

2.7 음에 관한 성능

가. 객석 바닥은 충격음이 아래층으로 전달되지 않도록 하고, 내·외부 소음으로 인한 지장이 없도록 한다.

나. 공연장으로서의 음환경을 확보하기 위한 내부구조, 내부마감재의 적용  등을 반영하여야 한다.

2.8 실 환경성능

가. 각 실은 균일한 조도가 확보 되도록 인공조명을 설치한다.

나. 적용자재는 「다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법」에 따라 포름알데히드와 휘발성 유기화학물질 등이 발생하지 않거나 발생량이 비교적 적은  자재를 사용하도록 한다.

다. 시설별 특성을 고려한 환경적 조건을 분석하여 충족되는 성능을 갖추도록 한다. (EX. 통풍, 환기, 소음, 진동 등)

2.9 방수성능

가. 건물의 어느 부분 및 어느 부위에서도 누수 및 흡수가 되지 않아야 한다.

나. 방수재료 및 구조는 충분한 내구성을 확보한다.

다. 방수재료와 구조는 구조체의 신축, 균열 등에 견딜 수 있는 재료를 선택한다

라. 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는  일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

마. 구조물의 방수, 배수 및 결로가 합리적인 방법으로 고려되어야 한다.

바. 구조물의 시공조인트, 각 부재 제거부위 등의 유지관리상이나 청소 시 누수 우려가 있는 부분은 사전에 방수 조치하도록 한다.

2.10 사용편리 기능

가. 각종 설비 등은 사용하는데 편리하도록 인체공학적으로 설계하여야 한다.

2.11 유지관리 기능

가. 시설 및 설비는 유지관리가 용이하여야 한다.

나. 자재 등은 유지관리에 소모되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재가 쉽게 확보될 수 있는 것이어야 한다.

다. 각 시설 및 설비별로 관리 및 보수용 점검구, 통로(Catwalk, 사다리 등 포함)작업 공간 등을 충분히 확보하여야 한다.

라. 배관, 덕트 등의 유지관리를 위한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

마. 건물유지관리를 위해 필요한 관리 인력이 최소화 되도록 계획하여야 한다.

바. 각 시설에 사용되는 기계 및 자재는 유지관리 및 에너지절약차원의 고효율(등급) 기계를 우선 적용하여야 한다. 특히 이용 빈도가 높은 시설의 경우에는 고효율(등급) 기계를 최우선 적용한다.

2.12 미관

가. 주요시설은 기능적 특성을 고려하여 차별화된 마감재를 적용하여 설계하여야 한다.

나. 다음 사항을 설계에 포함시켜야 한다.

1) 실내 객석배치 및 색상 : 실시설계 완료 전 해당부분 투시도 및        관련 자료를 제출하여 ‘창원시'의 승인을 받도록 한다.

3. 사전업무

3.1 사전조사

가. 일반사항

1) 모든 설계는 계약자의 현장조사(건축도면, 현장 외·내장 조사 등)를   기반으로 이루어져야 하며, 구조 검토 결과에 따라 구조적 안전성을   확보할 수 있도록 조치하여야 한다.

2) 분야별(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향, 무대설비[무대기계, 음향, 조명, 영상])로 사전조사를 통하여 각종 시설 및 설비의 예상 사용량을 파악하고 계산하여 실시설계에 반영하도록 한다.

3) 계약자는 설계 또는 시공에 영향을 미칠 수 있는 다음 각 호의 사항들에 대하여 정밀하게 조사하여야 한다.

가) 대상 공간 주변의 상·하수관, 통신관, 전기선, 가스관 등의 시설물

나) 대상 공간에 대한 각종 규제 및 제한 사항

다) 건설공해로 인한 민원 유발 및 재해 발생 가능성

라) 공사 지장물 및 지중 지장물

마) 부착물, 기타품 및 장치, 장비 등 기존시설

바) 대상 공간 내 지장수목 및 조경시설물

사) 주변 현황측량 및 인접 시설물

아) 기타 설계 또는 시공에 영향을 미칠 수 있는 사항

4) 계약자는 조사내용을 설계에 반영하여야 한다.

나. 기타 사전조사 내용

1) 사업시행지에 대한 입지여건, 구조물공사, 인·허가 여건, 가설공사, 지역  상세계획 등 본 공사시행과 관련된 사항을 사전 조사하여 계획에 반영한다.

2) 벤치마킹보고서 : 국내외 유사 공연시설의 운영현황과 시설현황을 운영자   인터뷰 등을 통해 실질적으로 조사하고 장단점을 파악하여 우수한     사항이 설계에 반영 될 수 있도록 하며, 관련 우수사례 벤치마킹 사항을  보고서로 제출한다.

3.2 철거 및 이전 관련사항

가. 석면조사, 폐기물처리 등 철거에 따른 제반사항을 검토한다.

나. 일정규모 이상의 철거대상 시설물의 경우 철거계획 및 해체공사 계획서를 작성하고, 해체공사 계획서는 건설안전기술사나 구조기술사의 확인을 받아야 한다.

3.3 기타 설계 관련사항

가. 소요 실면적의 조정이 있을 시 기본(중간)설계시 제시하되, 기능상 필요하다고 판단되는 부분은 '창원시'와 협의하여 추가로 작성할 수 있으며, 지원시설 및 공동시설 등의 경량칸막이로 구획된 실은 실시설계 시 위치와 규모에 대하여 ‘창원시'와 협의하여 조정될 수 있다.

나. 친환경적인 건설기술 요소를 최대한 반영하여 설계하여야 한다.

다. 통합디자인

공연장 내부공간은 기능적 측면과 함께 3차원적 공간이 되도록 계획하여  공연장 특성이 잘 반영되도록 한다.

라. 기능성과 효율성 : 건물 내부의 공간은 시설별 연계성을 고려한 배치를 원칙으로 하며, 공연장 고유 기능을 충족시킬 시설별 특성과 기능을 반영한 수평, 수직의 효율적이고 편리한 시설계획이 되도록 하되, 공연장의 생명이라 할 수 있는 무대설비가 최적의 조건을 갖출 수 있도록 건축에 반영하도록 하여야 한다. 각 시설의 관리와 운영상 효율성이 극대화 되도록 하여야 한다.

마. 무장애 공간계획

객석 등 배치 시 이용하는 여성, 고령자, 장애인 등을 배려한 공간계획을 통해 모두에게 편리한 시설 계획이 되도록 한다.

바. 특수성

시설개선 공사의 특수성과 시설 용도의 특수성을 고려하고 이에 대한   해결방안을 설계에 반영하도록 한다.(예: 방음대책, 구조안전, 공연장 보강공법, 철거공법 등)

사. 접근성

공연장을 이용하는 관객 및 출연자, 스텝 등에 대한 명확한 별도 동선계획이 반영되어야 하며, 관객의 공연장 접근성을 높이기 위하여 필요한 경우 기본 대상범위 뿐만 아니라 그 이외의 공간에 대해서도 개선 계획에 포함 시킬 수 있다.

3.4 설계 기본방향

본 사업의 건축물은 다음 사항을 고려하여 설계를 하도록 한다.

가. 공연장 시설개선 부분과 기존시설이 서로 유기적인 연계성을 갖도록 계획한다.

나. 공연장 객석을 구조검토 후 개선할 수 있으며, 최적의 바닥구조(건축음향, 소음, 사후관리, 미관 고려)로 설계 한다. 또한 지원시설은 공간의 활용성을 높이고 원활한 동선연결을 위해 배치를 변경할 수 있다.

다. 관람객에게 쾌적한 관람환경을 제공하기 위해 공조 및 냉난방 설비를 개선한다.

라. 이용자를 위한 필요시설 배치 시 최대한 편의성을 보장해야 한다. 또한 시간대별로  이용자의 유동이 예상되므로 안전사고 및 각종 재난대비 계획을 철저히 한다.

마. 공연장 관련시스템, 장비 등 각종 시설물은 신뢰도와 안전성이 확보되어야 하며, 시설물이 용이하게 운영·관리할 수 있도록 계획하여야 한다.

바. 각종 재해를 대비한 효율적이고 체계적인 방재시스템과의 연계를 계획하며, 피난 및 방화 구조 등에 대한 제반법규와 기준을 만족하도록 계획한다.

사. 건축환경 및 실내 Layout에 맞는 시스템의 적절한 구성이 되어야 하며,  관객과의 일체감 조성, 운영자의 편리성이 보장되어야 한다.

아. 각 분야의 각 기능(건축음향, 무대기계, 전기음향, 무대조명, 공조설비 등)이 서로 연계되어 성능 발휘에 문제가 발생하지 않도록 사전에 치밀한 검토 하에 진행되어야 한다.

자. 무대설비는 기술의 발달 추이를 예측하여 계획하고 설계 시 이를 사전에 반영하여야 한다.

차. 객석 개선 계획 시 노약자 및 장애인과 임산부, 어린이 등의 관람객이 이용 시 불편함이 없도록 무장애 공간계획(Barrier Free) 개념을 반영하여 계획한다.

카. 객석의자, 공간의 마감재는 공연장 특성에 맞는 자재를 사용한다.

타. 본 사업의 설계방향은 다음 사항을 주안점으로 하여 설계하도록 한다.

1) 전문공연장을 지향하는 다목적공연장

2) 환경을 배려하는 지속가능한 시설

가) 주변시설과의 조화로움은 물론 선진공법의 채택으로 환경친화적

건축물 계획

나) 시설 유지·관리의 경제성을 고려한 에너지 절약형 시설

4. 건축계획

4.1 설계범위

구분		범위
대소공연장	객석부	·협소한 객석의자 교체 및 재배치(가시각고려) ·객석의자의 폭은 최소 530mm이상, 앞뒤간격은 950~1,000mm 으로 이에 따른 객석수의 변동은 대극장 1,480석, 소극장 470석이상 확보 ·장애인석은 접근이 용이한 곳으로 재배치 ·무대조명, 음향조정실과 FOH 개선 ·바닥마감재 교체 ·관람시각 및 유지관리 용이하게 구축 ·관객 출입부 전실구성 및 방음문 교체 개선 ·발코니 전동 난간 법규기준에 맞게 시설개선 ·설비개선에 따른 객석하부 천공 및 하부 각실 천정 철거, 재설치 및 개선 ·건축, 구조, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 무대(기계,조명,음향), 건축음향 개선 계획에 따른 발주처와 협의하여 기타 개선이 요구되는 사항
	무대부	·무대설비 개선에 따른 무대상부 건축구조보강 ·무대 마루 마감재 교체(연기자 충격흡수 및 내구성 증대) ·무대기계 조정실, 장비반입구 개선 ·무대내부 벽체마감 개선 ·무대기계 판넬실, 조명디머실, 음향앰프실 개선 ·피아노보관실 개선 ·건축, 구조, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 무대(기계,조명,음향), 건축음향 개선 계획에 따른 발주처와 협의하여 기타 개선이 요구되는 사항
설비	기계	·덕트 및 디퓨저 등 교체, 냉,난방효율 및 공조시스템 개선과 소음저감 개선
	기타	·객석하부 각실 전등시설 교체 ·기계,전기,소방,통신 등 기타 개선이 요구되는 사항

4.2 설계 기본조건

가. 일반사항

1) 건축부분의 설계는 건축, 건축음향, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 무대설비(무대기계, 무대조명)등 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 한다.

2) 공연장 개선 부분과 기존 시설이 서로 유기적인 연계성을 갖도록 계획한다.

3) 신기술·신공법 사용 등으로 공기, 공사비가 절감될 수 있도록 하며, 기능 인력 및 자재수급 등을 고려하여 합리적인 공법을 검토하여 적용하여야 한다.

4) 객석 및 무대 환경에 적합한 구조적 안전성을 확보하여야 한다.

나. 조명계획

1) 개선 시설별 조명계획은 각 실의 기능적 특성을 감안, 용도별 독립성과 연계성을 고려하여야 한다.

다. 동선계획

1) 이용자의 특성(공연스텝-주로무대부)  각 소요동선 간의 간섭을 최소화하도록 하며 이용자의 편의성을 확보할 수 있어야 한다.

2) 장애인의 수평, 수직 이동 동선은 가급적 최소화하여 시설이용의 편의성을 제공하도록 한다.

3) 시설의 특성상 서비스 또는 보안상 필요한 구역에 대해서는 별도의    동선계획을 수립하여야 한다.

4) 안전을 위한 화재 및 재난대피 동선계획을 제출한다.

라. 재료계획

1) 질감이 좋고, 내구적이며 오염이 적고 유지관리가 용이한 재료를 선정   하도록 한다.

2) 사용자재는 가능한 KS규격품 사용을 원칙으로 하되, 내구성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 공법을 적용하도록 한다.

3) 상징성을 고려한 재료계획을 하여야 한다.

4) 공연장 객석은 건축음향 검토 결과에 따라 위치별 적정흡음 성능을 가진 시설을 계획한다.

5) 각 자재 및 재료 선정은 창원시와 협의하여 결정한다.

6) 공연장 이미지에 적합한 재료를 선택하되, 유지보수에 편리한 재료를  사용한다.

7) 화재 발생시를 고려하여 가급적 난연성 및 불연성이 우수하고, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용한다.

4.3 실별 용도 및 특성

가. 공연부문(무대 및 객석)

1) 공연장 객석수, 무대형식, 장르 운영을 충분히 충족할 수 있도록 설계 한다.

가) 관람석은 장애인 가변석 및 고정석을 포함하여 기존 객석수의 85%(대-1,480, 소-470석) 이상 수준을 확보하도록 한다.

나) 무대형식은 기존의 형식을 유지하되 공간을 최대한 확장하여 기타  다양한 장르 공연이 가능하도록 계획 한다.

다) 중심장르 : 뮤지컬, 연극, 클래식 등(1.0~1.2) ⇨ 동시 충족 가능한 적정 잔향 확보(건축음향 조건은 설계 시 기준제시 및 협의에 의해 변경 가능)

라) 기타장르 : 무용·발레, 클래식, 전통공연, 기타행사 등

2) 설계지침

가) 공연장 내부는 공연법 등의 규정을 준수하여야 하며 안전하고 비상시 피난을 우선 고려하여 계획하여야 한다.

나) 관람석은 관객 앞뒤 간격 950~1,000mm정도로 하고 어느 위치에서도 시야 및 음향에 제한을 받지 않도록 하여야 한다.(관람석과 무대의 가시선도를 첨부하도록 하며, 시점의 기준을 제시하여야 한다.)

다) 장애인 및 노약자의 이용 시 안전하고 편리하게 이용 할 수 있도록 계획하고, 규정에 적합하게 장애인석을 확보한다.

라) 대기실 등 공연지원시설은 가급적 무대주변에 확보하여야 한다.

마) 객석의자는 폭 530mm 이상으로 무대형식에 따라 적정한 시스템을 제시하여야 하며, 마감소재는 공연장 특성과 음향설계에 적합하도록 적용하여야 한다.

바) 객석의자는 미적측면과 공간확보 및 관객의 편안함을 함께 고려하여야 하며 재질은 음향설계를 검토하여 공연장의 기능에 적합하도록 선정하여야 한다.

사) 공연장의 무대, 객석 등의 각 부분의 마감재료 및 객석의자는 음향, 조명, 의장적인 측면, 유지관리성 등을 고려하여 선택하여야 한다.

아) 무대바닥은 출연자의 안전을 고려하여 탄력성이 좋은 구조로 하며 뒤틀림, 변형이 적고 내구성, 내수성, 활용성 등을 고려하여 선정하여야 하며 마감도료는 조명반사를 최소화하는 색상과 재질을 선정하도록 한다.

자) 공연장의 음향부문(건축음향)은 건축설계단계부터 시공 이후 성능테스트에 이르기까지 전문컨설턴트와 협의를 거쳐 진행하여 최적의 음향성능을 가질 수 있도록 한다. 이를 위해 협의결과를 기준으로 실내음향설계계획 수립과 설계단계별 음향성능지표 제시 및 시뮬레이션 결과보고서를 제출하여야 한다.

차) 무대상부는 공연 중에도 관련자가 CAT WALK를 신속하게 이용할 수 있도록 용이한 규격 및 동선을 계획한다.

카) 객석은 무대와 가능한 근접하도록 계획하여 공연자와 관람객 간의 일체감을 느낄 수 있도록 하여야 한다.

타) 객석은 가시선 확보에 의한 적정 경사도 및 좌석배치로 관람에 지장이 없도록 계획한다.

파) 출구 및 통로의 계획은 화재 등의 피난상황을 충분히 대비(안여닫이 금지)하여 계획하도록 한다.(방재안전 관계법령 준수)

하) 공연장 및 외부와 연결되는 문은 반드시 이중방음문으로 설치하여 외부로부터의 소음을 완전히 차단하도록 한다.

나. 공연지원 및 공용부문

(본 시설은 금번 사업에 포함되지 않으나 아래 지침을 감안하여 향후 계획을 제안하여야 한다.)

1) 출연자 대기실, 분장실, 연습실 공간 및 부대시설

2) 주출입구 및 로비

3) 복도 및 계단

5. 건축음향계획

5.1 공연장 내부에 대하여 전면적인 개선이 아닌 의자 및 객석단에 대한 개선

5.2 설계자는 내부 바닥, 출입구, 의자 등 객석공간에 대한 시뮬레이션을 실시하고 그 결과를 제출하여야 하며 시공 단계에는 시공자가 건축음향 전문가를 활용하여 현장 측정을 시행하고 그 결과를 제출하도록 시방서에 명기하여야 한다.

6. 무대 및 객석계획

6.1 무대 공간

가. 무대구조로 인해 발생하는 무대 기능의 한계를 고려하여 공연 운영설비의 기능적 완성도를 높이고 공연장의 활용도를 재고할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

나. 제시된 무대 개선계획에 부합하는 적절한 설비계획이 제시되어야 한다.

다. 장기 사용으로 노후한 무대특장 설비에 대한 적절한 보완과 기능개선안을 제시하여야 한다. 또한 사용한 가능한 시설에 대하여는 최대한 사용하도록 하여야 한다.

6.2 객석 공간

가. 기존객석은 전면교체하고 가시각의 문제를 완전히 해소해야 하며 객석바닥  공사 후 객석의자 설치 방향과 내구성, 흡음 등이 용이하도록 설계되어야  하며, 객석의자 형태, 규격, 배치, 앞뒤좌우간격등 사전조사 및 설치 방향을 제시하여야 한다.

나. 무대공연 시 관객이 생동감과 일체감을 느낄 수 있도록 객석시스템을 개선하여야 한다.

다. 동선 분석 및 공간 재배치하여 각 영역별(관객, 출연자, 운영자)로 합리적으로 계획하고, 관객, 출연자, 운영자, 화물 동선은 간섭되지 않게 계획하여야 한다.

7. 건축구조 계획

7.1 일반사항

가. 당해 공사와 관련한 구조설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하며 증축 및 하중변경 등 구조물의 환경 및 사용조건의 변화에 대하여 구조물의 안전이 보장 될 수 있도록 하며, 기존건물의 구조안전성 검토를 바탕으로 구조물의 실제적인 현황을 고려한 공사가 되도록 해야한다.

나. 내·외부 보강 시 기존 건축물 안전성 확보방안을 수립하여야 한다.

다. 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 하중검토를 수행하여야 하며 응력초과부에 대한 적절한 보수·보강 대책을 제시하여야 한다.

라. 보수·보강에 사용되는 공법은 안전성이 검증된 방법을 사용한다.

마. 대상 시설물의 건축구조설계 기준에 의거하여 개선공사에 대한 구조 안전성을 검토하고 구조계산서에 첨부하여야 하며, 무대상부 기계 증설 후 발생하는 하중 증가에 대한 재검토 실시 후 구조기술사의 승인을 받도록 한다.

바. 구조의 설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법 규정치 이상의 처짐, 진동현상 등이 발생하여서는 안 된다.

사. 공사비 절감, 공기단축, 시공성, 안전성이 기대되는 공법을 우선 적용하도록 한다.

아. 지반조사 자료 및 현장 주변자료를 활용하여 기준 기초의 안전성을 검토 하여야 한다.

자. 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 건축구조기술사가 하여야 한다.

차. 구조기술사는 구조계산서는 물론 구조도면 확인과 기명날인하여야 한다.

7.2 구조설계기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게     적용하여야 한다.

가. 적용법령

1) 건축법

2) 건축법 시행령

나. 적용규칙

1) 건축법시행규칙

2) 건축물구조기준 등에 관한 규칙

다. 적용규준

1) 건축구조기준  (국토교통부, 전부개정 2022.10.11..)

2) 실내건축의 구조, 시공방법등에 관한기준 (국토교통부, 2020-742호)

3) 콘크리트구조학회기준 (한국콘크리트학회, 2017)

4) 건축물 강구조 설계기준 (국토교통부, 2017. 12. 20 제정)

5) 기타 설계법을 적용할 경우에는 그 사유를 명시한다.

라. 무주 대공간 또는 장주의 경우와 증축되는 부분의 경우 건물의 사용성에 대한 정밀검토가 이루어지도록 한다.

7.3 구조계획

가. 모든 구조의 배치는 합리적이어야 하며, 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

나. 당해공사 설계에 착수하기 전 현장조사 및 기 수행된 진단자료의 검토를   통해 안전성 확보를 위한 구조계획을 수립하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

다. 주요구조 부재의 변경 및 규정 이상의 하중변경을 수반할 경우 전체구조물에 대한 구조해석을 통해 구조안전에 대한 확인을 하여야 하며 응력초과 부분에 대한 보강안을 제시하여야 한다.

라. 무대 및 객석 상부는 시공 하중을 고려하여 보강 방안을 계획하여야 한다.

마. 철거공사 시 시공 하중의 고려와 구조부재의 철거에 대한 보강대책 수립 등 철거공사계획을 포함한다.

바. 설계에 착수하기 전 안전성 확보를 위한 구조계획을 수립하여 이를 설계에  반영하도록 한다.

사. 구조형식 및 재료를 혼용하는 경우에는 강성과 내력의 연속성에 유의하고, 2차 응력을 최소화 할 수 있는 구조로 하며, 처짐 등의 변형을 사전에 검토하도록 한다.

아. 아래와 같은 경우에는 Expansion Joint를 설치하거나, Expansion Joint를 설치하지 않을 경우 변형이나 균열을 방지할 수 있는 공법 및 근거를 명시하도록 하고, 지진 시에는 Expansion Joint가 Seismic Joint 기능을 갖도록 한다.

1) 하중이 편중되거나 부재간의 강성의 차이가 심할 경우

2) 건물이 수축·팽창에 의한 변형 및 균열이 예상될 경우

7.4 구조설계

가. 모든 부재의 설계는 적용된 해당기준을 명시한다.

나. 참고기준의 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침 등을 표기한다.

다. 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 하며 기존 건축물의 적용기준을 고려하여 설계기준을 적용하며, 기존 구조의 적용기준을 판단하기 어려울 경우 보편적이면서 범용적인 기준을 적용하여 기존구조의 안전성 및 구조부재의 능력을 판단한다.

라. 설계하중

구 하중기준에 의해 설계·시공된 기존 건축물의 개선공사 시 하중적용은      구조부재의 변경 또는 용도변경에 의한 하중변경을 고려한 신 기준을 적용     하여 검토하여야 하며 초과부분에 대하여 적절한 보강 안을 제시한다. 또한     건물에 적용될 것으로 예상되는 모든 하중을 빠짐없이 적용하여 설계하고, 그 산정방법은 「건축구조기준(2023)」에 따르고 다음 사항을 고려해야 한다.

1) 수직하중: 고정하중, 활하중(적재하중), 적설하중 등의 수직하중은 「건축구조기준(2023)」을 적용한다.

2) 수평하중: 풍하중과 지진하중은 「건축구조기준2023)」을 적용한다.

3) 토압 및 지하수압은 산정근거를 명시하여 설계한다.

4) 설계하중은 실제상황을 감안하여 선정해야 하며, 특히 법정 활하중(적재하중) 규정은 최소 설계활하중(적재하중)이기 때문에 실제용도를 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 이를 증가시켜 설계에 반영한다.

5) 시공하중이 과다할 것으로 예상되는 부분은 시공하중을 고려한다.

6) 고정하중: 구조재 및 마감재 등의 실제중량을 계산하여 적용한다.

7) 활하중(적재하중): 각 건물의 기능, 소요실별 제반특성을 고려하여 활하중(적재하중)을 검토하여 적용하며, 특수설비의 설치가 필요한 실은 별도 계산한다.

8) 온도하중은 구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

9) 기계설비의 하중은 기계설비(공조실, 기계실, 전기실 등)의 하중조건에 따라서 설계한다.

10) 각종 설계하중의 조합은 적용기준의 하중조합 규정에 따른다.

마. 기초의 안전성 및 구조검토

1) 직접 기초의 허용지내력, 말뚝기초의 허용지지력은 지반조사 및 시험결과 자료를 토대로 토질 및 전문가의 분석결정을 통한 추정근거를 명시한다.

2) 기존 구조물에 설치된 기초의 안전성 및 구조검토를 통한 보강 안을 제시하여야 하며, 기존건축물과의 연결 및 부등침하방지를 위한 대안제시가 포함되어야 한다.

바. 구조해석

1) 구조해석 프로그램은 신뢰성이 있는 보편적인 프로그램을 사용하거나 관련 전문학회의 확인서가 첨부된 것을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용할 경우는 해석결과가 학회에서 확인한 범용 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.

2) 구조해석은 탄성해석을 원칙으로 하되, 필요한 경우 실제 구조물 거동과 유사한 연성을 확보하도록 해석을 수행한다.

3) 해석용 모델링은 전산 입력 내용을 명시하고, 해석 결과는 설계에 중요한 내용만 부재별 층별로 구분하여 알아보기 쉽게 명시한다.

4) 슬래브 또는 벽의 개구부, 필로티 등 동일 건물 내에서 강성 및 응력이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀히 분석하여 설계한다.

5) 수직부재의 축하중 산정에 있어서 각 부위별로 산출근거를 명시하거나 일괄해석 프로그램을 이용할 경우는 산출된 축하중의 적정성을 확인하는 자료를 첨부하며, 활하중은 층별로 저감시킬 수 있다.

6) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명시해야 한다.

7) 입력 Data는 데이터 리스트와 사전처리 해석모델과 같이 제시해야 하고, 출력 Data는 부재별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리·제시한다.

8) 기타 특수한 공법의 구조인 경우 정부, 학회, 협회 등에서 공인(신기술·신공법은 특허·실용신안등록)된 증빙자료를 제출한다.

9) 구조해석 및 부재설계용 프로그램에 대해서 필요하다고 인정될 때에는 Source Program의 설명서를 작성, 제출하여야 한다.

사. 부재설계

1) 각 부재설계에 대한 계산흐름도와 각 단계별 적용식을 알기 쉽게 표기한다.

2) 전산 프로그램에 의한 부재설계 출력물은 이해하기 쉽게 작성하고, 부재별로 대표적인 경우에는 설계기준에 따른 계산으로 작성하여 첨부하도록 한다.

3) 출력 Format만으로 산정내용의 파악이 어려운 경우에는 수기계산에 의한 산정자료(임의부재설정)를 첨부하여 출력된 Data의 값과 부합됨을 확인할 수 있도록 표기한다.

4) 각 부재의 단면 산정결과는 배근약도 등으로 제시하도록 한다.

5) 구조체의 충분한 강성과 인성을 확보하여 사용(변형, 진동) 방안을 제시하도록 한다.

7.5 구조설계도서 작성

가. 구조설계도서는 그 내용의 구성과 선·후관계가 분명하게 작성하도록 한다.

나. 구조설계도서는 누락되는 부분이 없도록 충실하게 작성하여야 하며, 산정과정과 결과 및 배근 등 구조약도를 명시하도록 한다.

다. 구조설계도서의 작성은 「건축구조기준(2023)」에 따라 작성되어야 한다.

라. 반드시 구조기술사의 기명날인이 있어야 한다.

마. 건축구조와 토목구조로 분리하여 작성한다.

8. 기계설비계획

8.1 기계설비 설계 일반사항

가. 계약상대자는 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

1) 공조시설 현황파악

2) 실시설계에 필요한 자료 수집 및 검토

3) 도면 및 부하용량계산서(기존 및 신규) 작성

4) 자재규격서 및 시방서 작성

5) 수량산출서 및 설계 내역서 작성

6) 기타 설계에 필요한 사항

나. 설비기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 준수하여야 한다.

다. 설계도서는 도면, 시방서, 보일러, 냉․난방부하계산서, 소요자재의 용량 계산서 및 장비의 용량계산서 등을 포함하여야 한다.

라. 필요 장비설치 시 철거장비에 대하여 재사용 등을 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

마. 기계설비 장비에 관련되는 건축, 전기, 무대시설에 있어 분야별 업무범위 구분을 명확히 하여 도면 또는 보고서에 표기하여야 한다.

바. 위생시설 및 방화안전시설 설치하도록 설계에 반영하여야 한다.

8.2 기계설비 특기사항

가. 공연장 객석부의 급기ㆍ환기구(바닥, 벽체, 천정)는 기존마감재 오염과 공사 시 내부마감 및 필요시 객석의자 교체에 따른 상호간의 간섭문제가 발생할 수 있어 충분한 사전협의가 필요하며 기구커버시설 검토가 설계에 반영되어야 한다.

나. 보일러 및 공조시설(자동제어) 교체시 기존시설 기능연계 하여 장비 설계하여야 한다.

다. 각종 실구획 재검토에 따른 내부 공간 변경 시 공조 급기구와 배기구의 수량을 일정 비율로 배치시켜 냉․난방부하가 변동되지 않도록 설계 시 기술적인 검토와 사전협의를 거치도록 한다. (개별 냉ㆍ난방기 이동 및 신규설치)

라. 각실 내부 공간 변경 시 소방시설 등에 영향을 줄 수 있으므로 소방시설기준에 적합하도록 설계되어야 한다.(무대 등에 설치된 스프링클러 등 소방설비 설치 위치 개선 포함)

마. 지하공간의 부식,재습과 공연장 내의 분리제어등에 대하여 현황의 파악을 통해 기존의 문제를 해소하고 실현 가능한 설계를 반영하여야 한다.

바. 중앙집중 제어 및 공연장에 대해 분리제어가 가능한 환경을 구축한다.

9. 전기분야 계획

9.1 일반사항

가. 전기설계는 안정성, 신뢰성, 경제성 및 정확성을 기함으로서 능률적이고 양질의 설계가 되도록 한다.

나. 각종 이전비 및 지장물 이설비, 기존시설물 철거비(분야별 철거 계획시에만 반영)를 공사비에 반영하여야 한다.

다. 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

라. 설계도에는 관련분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며, System 계통도 및 기기수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

마. 무대기계 및 무대조명 설비에 따른 부하 산출표 및 수변전 설비의 용량 계산서 등 변압기 용량을 파악하여 설계에 반영 한다.

바. 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재단가를 최우선 적용한다.

9.2 설계기준

가. 조명등기구

1) 공연장내의 모든 조명기구는 에너지절약 합리화에 기인하여 LED 등기구로 교체 설계 검토한다.

2) 조명기구는 에너지관리공단의 고효율에너지기자재 인증표시제품 및 한전  “고”마크 제품을 설계하여야 하며, KS규격품을 사용하도록 설계검토 한다.

나. 소방설비(전기부분)

소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반 설비(감지기 등)를 검토하여 설치할 것.

9.3 주요자재 선정기준

가. 케이블의 재료, 구조, 가공방법, 특성 및 시험 등 제반사항은 한국산업표준규격(KS)에 적합하여야 하며, 트레이 또는 닥트 내에 설치하는 케이블은 무독성 난연 케이블을 사용하고 케이블의 중간접속은 허용치 않는다.

10. 무대기계분야 계획

10.1 일반사항

본 설계는 무대기계 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 안전하고 및 내구성이 용이하도록 설계되어야 한다.

10.2 과업의 범위

가. 일반사항

1) 뮤지컬, 오페라, 연극, 클래식 등 다양한 장르의 공연 실현이 가능한 다목적 공연 무대 시설구축

2) 시대의 변화에 따른 미래지향적 시스템의 구축을 통해 급변하는 공연연출 환경을 대비한 시설구축

3) 사용자(배우, 연출가, 운영자 등) 편의성 및 관객 감동을 실현하는 시설

4) 배우와 연출가, 운영자 및 관객의 안전을 보장하는 시설

5) 전반적으로 무대기계 시설이 노후화되어 있어 이에 대한 개선

나. 세부내용

구분	주요사항
그리드	·안정적이며 최신트랜드의 그리드시설반영(그리드 구조검토 시행)
무대장치	·대,소공연장 상부무대기계장치 전면 철거 및 신설 ·최신형(윈치형 또는 구조에 적합한) 구동장치 설계 ·활차 및 와이어 교체 및 환경 개선 ·장면전환 가능한 환경에 따른 바턴 시설 ·각종 무대막 교체 ·음향반사판 구동부 교체(클래식공연시 대비)
제어시설	·최신형을 검토하여 안정적 디지털제어설비 설계 ·콘솔 및 MCCB 판넬 전면교체 ·각종 배관배선 및 박스류 등 인프라설비 교체

10.3 설계기준

가. 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, KS 표시품이 없는 경우는 국산 최우량품을 사용하여야 한다.(외국산 자재는 도입국의 관련 법규 및 규정을 적용한다.)

나. 각종 설계 시 필요한 계산서(부하계산서, 간선 전압강하계산서 등) 및 감독원이 요구하는 검토서(자재선정, 신기술 설계적용 등)를 작성, 제출하여야 한다.

다. 기존 간선은 현장 확인하여 신설 또는 재사용 가능한 부분은 재사용토록 설계한다.

라. 각종 달기버튼 등의 모든 장치는 부하산출계산서를 작성하여야 한다.

마. 전동기, 감속기, 인버터 등은 기존 전기설비용량을 고려하여 설계하여야 한다.

바. 무대제어시스템은 최신의 방식으로 설계하여야 한다.

사. 신설되는 모든 설비는 기존 시설물과 조화를 이루어야 한다.

아. 본 설계 시 기존부분과의 연계 등을 검토하여 사용에 안전하도록 설계한다.

자. 무대분야 A/S에 대한 효율적인 방안을 현장을 감안하여 설계에 반영한다

11. 무대조명분야 계획

11.1 일반사항

본 설계는 무대조명 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 내구성이 용이하도록 설계되어야 한다.

11.2 과업의 범위

가. 일반사항

무대기계 개선에 따른 연관된 무대조명시설의 개선을 주된 내용으로 한다.

나. 세부사항

구분	주요사항
대,소극장	·무대조명, 객석 천정 등의 LED등으로 교체 ·무대상부 및 객석부 관련 배관배선교채 ·조명제어라인 교체

Ⅳ. 성과품의 작성과 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되, 다음사항은 그 정하는 바에 따른다.

1.1 설계도서 작성기준

가. 성과품 작성 :「건설공사의 설계도서 작성기준」에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 지장물 등의 철거에 필요한 행정상 절차, 철거공법의 선정, 시방규정 및 소요비용의 산정 등 제반사항을 설계보고서, 설계설명서, 내역서(일위대가 포함), 시방서, 각종 계산서 등의 성과품에 반영하여 작성한다.

나. 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 창원시의 승인을 득한 후 실시한다.

다. 과업내용서에 포함되지 않은 사항은 분야별 감독관과 협의 후 설계도서 작성한다.

라. 관련법규 및 제반규정 준수

2. 성과품의 작성

2.1 설계설명서

가. 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

나. 건축분야 : 배치계획, 예상공법 타당성 검토, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면 ․ 주요 단면선정, 부대시설 등 환경정비계획 및 세부공사비 등

다. 설비분야 : 주요설비, 냉․온열원, 환기, 소방, 소화, 공조덕트, 자동제어, 위생 등 기타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및 공정계획, 세부 공사비 등

라. 전기분야 : 수변전, 비상발전, 전등전열, 소화설비(자동화재탐지), 옥외외등설비, 전력간선, 전기, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

마. 통신분야 : 구내통신, 통합배선, 영상, 방송에 대해 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획  및 공사내역서 등

바. 무대(기계, 조명)시설 :  최적화 시설개선 및 장비개요 등

사. 객석 교체 등

2.2 각종 계산서

구조계산서, 전력하부 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량계산서등을 포함한다.

2.3 설계도면

가. 일반사항

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글 (필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

3) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

4) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

5) 설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면의 번호 및 도면명을 표기한다.

7) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 담아 제출한다.

나. 반영사항

1) 기본구상 및 개념도(동선계획, 가구 등 실배치계획, 마감재선정 기본구상)

2) 실내재료 마감표(각실별, 바닥, 벽, 천장 위치별 마감자재 종류, 규격, 색상, 주요특징 명기)

3) 시설 및 가구 배치 평면도(평면표기 불가 시) - 축척임의

4) 내부입면도 : 주요실별 각 부분 입면도 (축척임의) - 주 사용재료 표기

5) 단면도 : 각 부분의 주요변경 위치(축척임의)

6) 실내투시도 : 주요실(분장실, 귀빈실, 연습실, 화장실 등)

7) 기타 관계도면

2.4 공사(특기), 관급, 장비 시방서

가. 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 건축 등 공사 전문시방서 및 관련법규 등을 근간으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 전문시방서에 없는 공종은 추가하여 보완하여야 한다.

다. 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

2) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

4) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

5) 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

6) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

7) 공사, 공정, 품질, 안전, 환경관리 등에 대한 상세사항

8) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

라. 공사시방서 작성 시 유의사항

1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

7) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약대상자, 감리자 등이  직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

8) 정확한 문법을 준수하고, 오자․오기 등이 없도록 작성한다.

2.5 공사 내역서

가. 공사 내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 “갑”과 협의하여 적용하여야 한다.

나. 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

1) 재료비

가) 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

나) 조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지가격 중에서 최저가격을 적용한다.

다) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

2) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

다. 공사비는 예정공사비를 기준으로 하며 부득이 한 경우 “갑”과 협의하여 변경할 수 있다.

라. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

마. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

바. 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

사. 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

아. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을 첨부해야 한다.

2.6 기타

가. 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

나. 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다. 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 함(다만, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 등 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다)

3. 성과품의 납품

3.1 성과품 납품시기

가. 성과품의 납품은 중간성과품과 최종성과품 납품으로 한다.

나. 최종 성과품의 설계도중 실시설계도는 과업수행종료일 이내에 제출하여야 한다.  (자문 선정장비 포함)

※ 상기 성과품의 내용 및 제출일정은 발주자와 수급인이 상호 협의하여 조정할 수 있다.

3.2 기본(중간) 설계 성과품 제출(착수일로부터 90일 이내 제출)

종 류	규 격	부수(공종별)	비 고
중간설계보고서	A4	5	- 각 공종별
설계도면	A3	5
개략 공사비	A4	5
개략 설계계산서 (구조, 설비, 정보통신, 조도, 용량 등)	A4	5
무대기계 등 구조안전 검토 결과 보고서	A4	5	구조기술자 날인 필
각종 인증 및 인허가 관련 계획 및 검토서 (건축물의 에너지절약설계기준 관련 검토서 장애물 편의 관련 적용 계획, 벤치마킹보고서 등)	A4	5
※ 납품도서는 각 구분별로 분리하여 제본하며, 위 제출목록 전부는 USB로 제출

3.3. 최종 성과품 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부수 (공종별)	비 고
설계도면	A3	10부	좌철-5부 반접-5부
설계설명서	A4	10부
공사시방서 (특기시방서)	A4	10부	분야별 편철
각종설계계산서 (구조,설비,전기통신 등)	A4	10부
각종 설계기준 및 자료	A4	5부
무대 기계 및 장비, 설비 관련 각종 계획서, 시뮬레이션 결과, 보고서 등 자료	-	5부
내역서	A4	10부
일위대가표	A4	10부
단가조사서	A4	10부
수량산출서	A4	10부
실내투시도	A2	1부	필요시 (액자)
CD(또는 USB)	-	상기전체내용 및 공내역서 포함 5매
각종 인증 및 인허가 도서 (설계안전보건대장, 해체공사계획서 등)	A4	건축심의, 허가도서 등	필요부수

※별첨 : 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식 (예시)

○ 용 역 명 : 성산아트홀 공연장 무대 및 관람석 개선공사 설계용역

○ 용역기간 :

분야	참여 기술자					비고
	참여 업무내용	참여 기간	성명	생년월일	자격증 번호