- 이종수도예관(가칭) 건립 사업 -

설계용역 과업지시서

	대전광역시
	문화예술과

-  목    차  -

	Ⅰ. 과 업 개 요 1. 과업의 명칭 2. 과업의 목적 3. 과업 범위 및 기간 Ⅱ. 과업 일반지침 1. 일반사항 Ⅲ. 설계 진행 준수 사항 1. 설계도서의 작성 원칙 2. 설계용역 제출서류 3. 업무협의 및 보고 Ⅳ. 세부 설계지침 1. 기본설계 2. 실시설계 3. 분야별 설계 중점사항 Ⅴ. 분야별 과업지시서 1. 설계 중점 고려사항 2. 일반 사항 3. 건축분야 4. 계획방향 5. 주요 실별 계획 6. 토목분야 7. 기계분야 8. 소방분야 9. 조경분야(해당시) Ⅵ. 작성 요령 1. 설계도면 작성요령 2. 설계도면 작성 3. 분야별 작성 기준 4. 시방서 작성요령 5. 내역서 작성요령 Ⅶ. 보고회 개최 및 성과품 제출 1. 보고회 개최 2. 성과품 제출 3. 예정 공정표

Ⅰ		과업의 개요

1. 과업의 명칭: 이종수도예관 건립 사업 기본 및 실시 설계용역

2. 과업의 목적: 대전 출신 故이종수(1935-2008) 도예가의 예술정신을 널리 알리고 지역 신진 도예가의 창작활동을 지원‧전시하는 도예관(체험관)을 소제중앙문화공원 내에 조성하여 동‧서 지역 간 문화시설 격차를 해소하고 지역 예술인 확산에 기여하고자 한다.

3. 과업 범위 및 기간

가. 과업의 개요

1) 위    치: 대전광역시 동구 소제동 305-78번지 일원(소제중앙문화공원 내)

2) 지역지구: 도시지역, 자연녹지지역, 지구단위계획구역(소제구역 주거환경개선사업), 문화공원(소제중앙문화공원)

3) 공원면적: 34,405㎡(시설면적 15,585㎡, 녹지면적 18,820㎡, 건축면적 445.91㎡)

- 공원 내 건축물 현황: 송자고택 문화유산 225.91㎡, 관리사무소 등 220㎡

4) 규    모

가) 연면적/층수: 1,130㎡(±10% 이내) / 지하1층, 지상1층

나) 용    도: 문화 및 집회시설(체험관)

※ 발주기관 요구사항에 따라 사업비가 초과되지 않는 범위에서 층수, 층별 세부용도 및 면적은 조정 가능

다) 주요시설

구 분	세부시설	세부내용	면적(㎡)	비고
전시 영역	전시실	전시실1(상설전시 공간)	179	도예관 소장품 전시(수시 교체 예정), 이종수 도예가의 시기별 작업 전시 등
		전시실2	76	기획전시, 신진도예가, 창작물 전시 등 (전시실1과 2는 가변형 계획으로 분리‧통합 고려)
창작 체험 영역	창작스튜디오	세미나, 교육‧체험실	100	전기 가마(소‧중형) 설치 공간 필요 (1~2개 공간의 가변형)
사무 영역	사무실	안내데스크, 사무실	50	데스크와 연계된 사무실 구성 - 관장실 포함, 직원 7명 근무
수장 공간	수장‧아카이브	수장고(개방형, 폐쇄형) 및 아카이브실	395	미국 브루클린 미술관, 국립민속박물관(파주) 개방형 수장고 사례 참고
편의 영역	편의시설	수유실, 카페, 휴게실 등	100	BF 기준 반영, 유기적 연계 소규모 작품 전시 가능한 카페공간 구성 등
공용 영역	공용공간	화장실, 계단, 홀, 기계실 등	230
주차장		법적 주차대수 계획 (12대 이상)	-	면적 산정 제외 (사업비 내 외부 또는 추가 연면적 계획 가능)
소 계			1,130

※ 건축 연면적 등 공사규모 및 사업개요는 설계과정에서 대전광역시(이하□발주기관□이라 한다)와 계약상대자 (이하□계약 상대자□이라 한다)의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계하여야 한다.

※ 설계용역 보고회 개최 등으로 효율적인 실별 배치하여야 한다.

라) 예정공사비: 금8,400,000,000원(부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 소방 등에 대한 공사비이며, 공종 간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다. 또한 각종 인증을 포함한 비용을 총공사비로 하며, 또한 각종(가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설 분담금으로 포함하여야 한다.

마) 설계용역비: 금473,000,000원(부가가치세, 손해보험료, 공원조성계획변경 및 인증관련 추가 업무비 포함)

※ 설계용역범위: 건축, 기계, 소방, 조경, 토목 등 제반 분야의 설계비 및 건축협의, 공원조성계획변경 등 발주기관이 요구하는 인‧허가, 인증업무 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함된 사항임

나. 과업의 기간

1) 과업기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

가) 관계기관의 사정에 의하여 인․허가〔장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증 등〕기간이 지연될 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

나) 기본 및 실시설계 진행 시 각종 행정절차이행(협의 등)에 상당 기간 소요되는 경우는 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

다) 설계용역 완료 후라도 설계 상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 계약 상대자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 한다.

라) 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현) 및 같은 법 시행령 제19조(건축과정에의 설계자 참여 기준 등)에 의거 공사 전 과정에서 관련 법에 근거하여 적극 참여하여 설계자의 의도가 올바로 반영되도록 하여야 한다.(추후 계약 예정)

2) 다음 경우에는 발주기관 또는 수요기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」용역계약 일반조건에 따라, 그 사유가 타당한 경우

나) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되거나 중단되었을 경우

다) 과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리 지연 및 민원발생에 의해 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

라) 기타 발주기관 필요에 의한 경우

다. 과업의 범위

1) 본 과업은 이종수도예관 건립 사업 건설 기본설계와 실시설계로 구성되며, 과업의 완료는 건축협의 ․ 각종 인·허·평가 기타 인증을 득한 시점으로 한다.(단, 법적 준수 사항만 해당됨)

2) 건축 및 연관분야(토목,․조경,․기계,․소방,전시) 각 분야에 대한 “기본(중간)설계도서” 및 입찰, 계약 및 공사에 필요한 “실시설계도서”작성

3) 대전광역시 계약심사 및 일상감사 규정

4) 건축허가(협의)·착공신고·사용승인 신청과 관련된 도서의 작성

5) 세움터 접수 등 업무대행(의제처리사항 포함, 정화조설치신고, 배수설비설치신고, 각종 준공 필증(지목변경에 관한 사항), 에너지절약계획, 장애인 편의시설 설치 등)

6) 각종 인증 등 관련 업무 (필요 시)

가) 제로에너지건축물(ZEB)인증, 장애물 없는 생활환경인증 등 각종 인증 관련 설계도서 작성 및 인증 업무 (설계단계의 예비인증 등 / 수수료 발주기관 부담)

7) 공사에 필요한 일체의 설계도서 작성과 이에 수반되는 조사 및 각종 협의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출자료와 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 자료 및 업무(보고 시 요구할 경우 조감도 또는 투시도 포함)

※ 현황(경계)측량 및 지질조사, BF인증 수수료 등 발주기관 부담

8) 설계의 안전성 검토 등 안전관련 검토와 보고서 작성 및 제출(해당시)

9) 공원조성계획변경에 대한 심의자료 작성 및 제출

10) 사후설계관리 업무 [도면작성(세부상세도) 포함]

- 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제5조1호다목(사후설계관리업무), 및 제6조(설계업무) [국토교통부고시 제2020-635호]규정에 명시된 사항 등

- 기타 지침에서 정하지 않은 사항은 「건축서비스산업 진흥법」제22조 및 같은 법 시행령 제19조에 따름

- 건축물의 사용승인 시 공사감리자의 감리완료보고서 또는 공사 완료도서에 참여설계자의 확인서 제출[「건축서비스산업 진흥법 시행규칙」제6조(참여설계자의 확인서)]

- 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공과 관련된 중요사항에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여 필요한 자문 제공

11) 별도 추가 업무

「건축사법」,「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 기본업무 이외 아래와 같은 업무가 필요한 경우에는 계약 상대자의 업무에 포함된다.

가) 건축계획과 관련된 유사시설 자료조사 및 설계보고회 등에 대한 업무수행, 건축협의와 관련된 도서작성과 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체 사항을 포함

나) 관계 법령에 의한 인․허가(건축, 개발행위)등에 필요한 제반 사항

다) 실내 투시도, 인테리어 디자인, 안내사인 등 작성

라) 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙에 의한 건축물대장 작성

마) 각종 보고서 작성 및 인쇄 등

바) 본 과업을 수행함에 있어 발주기관의 사정 등에 따라 실구성, 외부 디자인 등 설계내용의 변경 등이 일어날 수 있으며, 이 경우 발주기관과 협의하여 설계내용의 변경을 추진하여야 함

※ 과업범위는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

12) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며, 이에 따른 설계용역 계약금액의 변경(증액) 또한 발주기관과 협의하여 결정한다.

Ⅱ		과업 일반지침

1. 일반사항

가. 설계용역의 정의

1) “발주기관”라 함은 대전광역시청을 말한다.

2) “감독관”이라 함은 발주기관의 장을 대리하여 용역 전반에 관한 감독업무에 종사할 것을 명받은 건축, 토목, 기계, 소방 분야의 소속 직원을 말한다.

3) “계약 상대자”(이하 계약상대자)이라 함은 발주기관과 기술용역계약을 체결하여 이 과업을 수주 받은자 또는 법인을 말한다.

4) “책임기술자”라 함은 이 용역과업을 수행하기 위하여 계약 상대자를 대리하여 용역 전반에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

5) 과업내용서 상의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약 상대자간 상호 협의하여 결정하고 기타 용어는 정부제정 제 기준 용어를 사용하여 의사 전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체를 사용하여 작성한다.

6) 본 설계용역의 최종도면은 「건축법」, 「녹색건축물 조성 지원법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「소방시설공사업법」기타 정부 관련 법규 및 지방자치단체 조례(대전광역시) 등 관련 법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고, 관계기관과의 협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품 및 검수

1) 납품은 기본설계 및 실시설계도서 등 2회를 기본으로 하되, 발주기관과 협의 한다.

2) 최종 설계도서는 계약 납품일 5일 전에 납품명세서에 의한 설계도서를 미리 제출하여 예비 검토를 받은 다음 수정이 있을 경우 수정 완료하여 납품하고, 보완지시가 있을 때는 지체없이 응하여야하며 최종 설계성과품 납품과 동시에 검토제안 내용에 대한 설계반영 결과를 설계보고서에 포함시키고 이를 발주기관에 제출하여야 한다.

다. 용역 성과의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품을 발주기관의 소유로 하고 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역 수행으로 생성된 성과품의 저작권은 본 용역계약이 완료된 날로부터 발주기관의 소유로 한다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자 권리로 되어 있는 특허권, 지적재산권 등을 발주기관의 동의 없이 사용하였을 경우 계약 상대자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

라. 보안성 검토

1) 설계 용역자는 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 설계 용역자는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

가) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

나) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는안 된다.

다) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계 용역자가 진다.

마. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 계약 상대자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경, 준공지연 등을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계 변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 설계용역 준공 후 공사 중 설계도서의 해석이 다를 경우 등 설계자의 자문이 필요할 경우 설계의도 등에 대하여 설명 하여야 하며, 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

※ 설계의도구현 관련 추가 용역 계약 예정

4) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

바. 설계 변경 및 정산

1) 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 계약상대자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관의 방침에 따라야 한다.

2) 계약 후 당초에 설계비를 산출할 때보다 설계비 산출 공사비가 감소 될 경우나 설계비를 산출할 때 하자가 있었음이 발견되었을 때 발주기관은 계약된 설계비를 감액조치 할 수 있으며, 면적이 다소 증가 또는 추정공사비가 증액되는 경우(사용재료 또는 암반, 기타 등)로 인하여 설계비가 증가할 경우에는 증액설계비를 발주기관에 요구할 수 없다.

3) 설계를 완료하여 납품 후 발주기관의 사정으로 인한 변경, 공사 진행 중에 시험 등 설계변경 사항이 발생 할 경우에는 즉시 응하여야 하며, 발주기관의 요구에 의하여 설계변경도서를 납품하여야 한다.

4) 계약상대자는 설계도서 납품 후 계약 상대자의 과오로 설계변경 사항이 발생할 경우 별도의 대가 요구 없이 설계변경을 이행하여야 하며, 건축물 준공 시 시공자의 준공도면에 대한 확인, 검토 및 전산처리를(세움터 등록 포함)하여야 한다.

사. 설계관련 조사 및 자료수집

1) 계약상대자는 설계와 병행하여 과업수행에 필요한 조사를 계약상대자의 부담으로 감독 입회하여 실시하여야 하며, 그 결과를 설계에 반영한다.

2) 계약상대자 부담으로 시행한 관련 조사 성과는 발주기관의 소유로 본다.

3) 조사항목

가) 사전조사 및 현지답사, 관련법령 따른 조사

나) 지장물 조사(지하 매설물, 지상시설물), 지장물 이설 비용산출 및 사업비 반영

다) 표토 및 지장수목 조사

라) 배수시설 조사(과거최고 홍수위, 수리시설 용량, 강우량 등 검토)

마) 토취장 골재원 및 사토장 조사

바) 폐기물 처리 및 중간 처리장 조사

사) 계획 대지 관련 도시계획 현황 및 토지이용계획, 각종 인·허가 사항 조사

아) 기타 과업수행에 따른 자료조사

아. 설계협력업체

계약상대자가 본 과업을 수행하면서 기계, 인테리어, 토목, 소방, 조경 등 전문 분야에 대한 설계 협력업체를 선정코자 할 경우에는「엔지니어링산업 진흥법」,「건설산업기본법」,「기술사법」,「소방법」등에 적격한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여야 한다.

자. 관계기관 협의 및 관계기술자의 협력

1) 계약상대자는 소방시설물에 대하여는 소방관련 법규 내용을 숙지 설계에 반영하여야 하며 상하수도, 도시가스 등의 수탁 공사에 대하여는 관련부서와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

2) 「건축법 시행령」제91조의3(관계기술자와의 협력)과 「건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야한다.

차. 계약의 해지

계약의 해지는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「용역계약 일반조건」에 의하되, 다음 각 호에 해당될 경우에도 본 용역계약을 해약 또는 관계법령에 의한 의법 조치를 할 수 있다.

1) 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 건물신축계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

카. 건축법 및 관련 법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

타. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적인 자재 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내자재 중 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

파. 관급자재의 선정

1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와 「중소기업 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조, 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」(조달청 훈령 제2105호)에 따라 관급자재를 선정

2) 계약상대자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

하. 기타사항

1) 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 승인을 받아 교체하고, 발주기관에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대해 발주기관이 즉시 교체를 명할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

2) 과업지시내용 및 계약서상의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

3) 모든 설계과정에서 업무담당자의 감독을 받아야 한다.

4) 본 용역 수행자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요시 자문에 응하여야 한다.

5) 설계를 완료하여 납품 후 발주기관의 사정으로 인한 변경, 공사 진행 중에 시험 등 설계변경 사항이 발생 할 경우에는 즉시 응하여야 하며, 발주기관의 요구에 의하여 설계변경도서를 납품하여야 한다.

6) 또한, 발주기관에서 별도의 과업지시서를 제시할 경우 이를 적극반영 해야 한다.

Ⅲ		설계 진행 준수 사항

1. 설계도서의 작성원칙

가. 「건설기술진흥법」제48조(설계도서의 작성 등), 동법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부 고시 “설계도서 작성기준”, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수 정하기 등 관련 규정에 의한다.

나. 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와, 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

1) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축 표준시방서, 토목공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

2) 특별시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

3) 특정 제품에 대한 시방작성(특허, 실용신안, 신기술 등)을 불가하다. 단, 설계에 의한 마감, 자재 등이 특수하여 특정제품을 사용 시에는 발주기관의 의견을 들어 적용할 수 있으며, 발주기관의 의견, 승인 없이는 시방이나 도서작성으로 인해 공사, 내역의 상승 시 용역수행자의 책임으로 한다.

4) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

5) 계약 상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

6) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

7) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

8) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

9) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

10) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

11) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

12) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유 제품명을 표기할 수 없으며, 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

13) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

2. 설계용역 제출서류

가. 착수 시(계약 후 7일 이내)

1) 설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 2부 제출하여야 한다. (착수계 1부 원본, 1부 사본)

가) 착수계 1부(공문 포함)

나) 책임기술자 선임계 1부

다) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

※ 참여기술자는 관련법령 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘 자여야 한다.

라) 과업수행계획서 1부

마) 설계용역 수행 조직표 1부(연락처 및 이메일 주소 기재)

바) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

사) 각 공종(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 소방, 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 재직증명, 이력서 등 각 1부

아) 보안각서 각 1부

자) 설계용역 예정공정표(기본 및 실시설계의 납품 예정일자 명시) 1부

차) 계약금액에 대한 산출내역서 1부

카) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)를 포함한 USB

타) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

2) 계약 상대자는 주요현황 및 과업수행계획에 대하여 발주 기관과 협의하여 지정한 일시에 보고한다.

나. 기본설계 제출 시

※ 설계도서 작성요령 “기본설계” 참조

1) 기본설계도서

2) 기본설계 작성요령에 따라 기본설계도서에 대하여 정한 사항

3) 기본설계보고서

4) 관련법규 검토서

5) 현장조사 결과보고서

6) 현황측량 성과도

7) 지반조사보고서

8) 기본설계 검사원

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

10) 관련서류를 포함한 USB

다. 실시설계 제출 시

※ 설계도서 작성요령 “실시설계” 참조

1) 실시설계도서 일체

2) 실시설계 작성요령에 따라 실시설계도서에 대하여 정한 사항

3) 실시설계보고서(종합보고서)

4) 실시설계 검사원

5) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함)

7) 각종 인증관련 업무 : 설계도서 작성 및 인증업무(설계단계의 예비인증 등 / 수수료 발주기관 부담)

8) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

9) 건축물 에너지효율등급 예비인증서

10) 제로에너지건축물 예비인증서

11) 에너지 절약 계획서 등

12) 설계안전성 검토 보고서

13) 설계용역 손해배상보증보험서 2부

14) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항

15) 관련서류를 포함한 USB

3. 업무협의 및 보고

가. 업무보고

1) 월간 및 주간공정보고

가) 주간공정보고: 매주 일요일 기준으로 업무 수행 결과를 붙임 양식에 의거 제출한다.

나) 월간공정보고: 매월 말일 기준으로 업무수행 및 예정사항을 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 수시보고: 용역진행 중 문제점 발생 시 문제점을 분석하여 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의: 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 기본설계 보고회

가) 지정된 일자에 기본설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

나) 과업수행자는 보고회 발표일 4일전까지 발표자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 실시설계 보고회

가) 발주부서에서 필요하다고 인정되어 실시설계보고회를 개최할 경우, 지정된 일자에 실시설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

나) 과업수행자는 보고회 발표일 4일전까지 발표 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5) 수시회의: 설계진행시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

6) 사업수행조건

가) 본 사업에 필요한 관련 인‧허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우, 이에 대한 업무는 사업자가 수행하여야 한다.

나) 과업수행자는 용역기간 동안 관련기관 또는 자문단의 회의개최 시, 참석하여 진행상황과 설계내역을 설명하고 의견수렴, 의견을 청취한다.

다) 과업 수행중 정책변경 등 불가피한 사유가 발생시에는 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경‧중지할 수 있다.

다. 기타 회의 / 업무보고 및 회의내용의 기록

1) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 계약 상대자는 발주기관의 요청에 따라 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

2) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

3) 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 다음 날까지 발주기관에 제출하여야 한다.

Ⅳ		세부 설계지침

1. 기본설계

가. 정의

1) “기본 설계”라 함은 설계공모안 당선작을 기준으로 설계내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 당선작을 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 기계 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(통합 기능실 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 기계·전기·소방분야와 협의하여야 한다.

다. 현장조사 방법

1) 사전조사

가) 과업수행을 위한 기초조사로서 현지답사 및 자료수집, 측량조사 및 관련법령 조사 등을 수행하여야 한다.

나) 용역 착수 전 현지의 문제점을 면밀히 조사하여 해결한 후 설계를 실시하여야 한다.

2) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

(1) 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

(2) 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 문화유산자료, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

나) 현장조사

(1) 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 주변 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

(2) 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

(3) 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

(4) 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 도로, 지역 냉․난방 및 한전, 이동통신 관로 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

(5) 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장측량을 실시하고 기록하여야 한다.

다) 지장물 조사

(1) 계획부지 내 각종 지하 매설물 및 기존 건축물을 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계 반영한다.

(2) 철거대상 건축물과 지장물 중 이설이 필요한 시설에 대하여 해당기관과 협의하여 적정한 공사비(이설비)를 산출하여 사업비에 반영한다.

(3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

3) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 기본설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

4) 발주기관이 본 용역과 별개로 본 용역 대상지의 측량조사 및 지반 조사 시 계약상대자가 동행하여 조사를 실시해야한다.

라. 기본설계

1) 기본설계 개요

가) 기본설계(안)에 대하여 설계보고회 시 발주기관 등의 의견을 최대한 반영할 수 있도록 하여야 한다.

나) 마감, 지붕, 구조, 설비 시스템과 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공하여야 한다.

다) 본 설계는 대지입지조건을 충분히 고려한 건축물 배치, 동선계획, 배치계획을 검토하여야 하며, 주변의 시설 및 관광자원과 자연적, 인위적, 예술적 조화를 이룰 수 있도록 건축 마감재의 선택 및 각종 장비와 설비에 대한 충분한 조사로 신축 후 이용에 불편이 없도록 설계에 반영하여야 한다.

라) 기본설계도서는 다음 항목에 의거 작성하여 제출하여야 한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 기본 설계 시 고려되는 제 기준의 검토

(2) 배치도, 대지 종․횡 단면도, 각 층 평면도, 입면도(4면 이상), 단면도(종․횡단면도) 등 「건축법 시행규칙」제6조제1항 [별표2]에 따른 건축허가신청에 필요한 설계도서

(3) 각 공종별 공사비 산출 내역

(4) 현황 측량, 지반, 지장물, 지질, 용지 조사

(5) 기타 발주기관이 요구사항 반영

마) 인허가 관련 협의 부서 의견을 수렴하여 저촉사항 등을 검토하여, 기본설계완료 시 보고 하도록 하며, 기본설계도서 작성 완료 후「용역중간보고회」를 실시한다. 중간보고회 시 투시도 및 협의도면(기본설계 시 제출도면) 반드시 제출한다.

2) 기본설계서 구성

가) 건 축

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(다) 현지조사 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

(라) 사전조사 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

(마) 개략공사비 산정

※ 일위대가표는 불요하나 공종별 개략 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

(바) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

(사) 기타 필요한 사항

(2) 구조계획서

(가) 설계근거기준

(나) 구조재료의 성질 및 특성

(다) 제반하중조건에 대한 분석

(라) 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

(마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(바) 지진에 대한 고려사항 등

(3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

(4) 도면종류

(가) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(나) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

(다) 대지구적도

(라) 건축면적 산출표

(마) 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

(바) 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 1/200정도)

(사) 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

(아) 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

(자) 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(차) 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(카) 주요 구조부 입‧단면상세도

(타) 주요 설비배관부분 천장단면 상세도

(파) 실내투시도 > 평면도 > 각종 단면도 및 상세도, 1층, 2층 투시도(컴퓨터 그래픽 이미지 6컷 이상)

(하) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

나) 토 목

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(다) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

(라) 시공방법

(마) 개략공사비 산정

(바) 기타 필요한 사항

(2) 구조 및 수리계산서

(가) 구조계산서

(나) 수리계산서

(3) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(4) 도면종류

(가) 위치도

(나) 종단면도 및 횡단면도

(다) 평면도

(라) 구조물도 및 부대시설도

(마) 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

다) 기 계

(1) 설계보고서

(가) 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등)

(나) 설계안별 검토 내용(장비별 형식, 규격 등 비교검토 포함)

(다) 시공방법

(라) 개략 공정계획

(마) 기타 참고사항

(2) 기본설계 도면

(가) 배치도

(나) 계통도

(다) 평면도

(라) 단면도

(마) 옥내(외) 각종설비 및 상세도

(바) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

(3) 개략 부하 및 장비 용량 계산서

(4) 개략 설계 예산서(내역서, 단가산출서, 수량산출서 등)

(5) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 소 방

(1) 설계보고서

(가) 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등)

(나) 설계안별 검토 내용(장비별 형식, 규격 등 비교검토 포함)

(다) 시공방법

(라) 개략 공정계획

(마) 기타 참고사항

(2) 기본설계 도면

(가) 배치도

(나) 계통도

(다) 평면도

(라) 단면도

(마) 옥내(외) 각종설비 및 상세도

(바) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

(3) 개략 부하 및 장비 용량 계산서

(4) 개략 설계 예산서(내역서, 단가산출서, 수량산출서 등)

(5) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

마) 조 경 (해당 시)

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

(나) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상․하수 등

(다) 개략공사비 산정

(라) 기타 필요한 사항

(2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(3) 도면종류

(가) 위치도

(나) 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(다) 조경시설물 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 전화 Booth, 안내판류 등

2. 실시설계

가. 정의

1) “실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성 기준에 맞게 작성하며 분야별 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 기계설비 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 참고하여 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

6) 건축음향 및 전기음향, 영상설비 등을 설계에 반영한다.

7) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 비용, 인력, 장비 등 유지관리 방안을 제시하여야 한다.

8) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착시 지하매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토 반영되도록 하여야 한다.

9) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 않토록 태풍, 혹서, 혹한 등으로 인한 작업 불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

10) 실시설계(안)이 확정되면 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 각종 계산서, 산출내역서, 공사 예정공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료 등 설계도서를 차질 없이 준비ㆍ납품하여야 한다.

11) 설계는 경제성에 입각하여 계획, 구조, 자재 및 공법 등이 제시되어야 하고, 내구성과 외력에 대한 안정성이 고려되어야 한다.

12) 설계는 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합하도록 구조, 재료, 시공방법 등이 제시되어야 한다.

13) 본 과업과 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 수급자의 기획과 의도를 반영 합리적이고 구체적인 다양한 시행방안(규모, 타당성, 예상사업비 등)을 제시하여야 한다.

14) 실시설계는 건축․토목․기계․소방 등 전문분야(공종)별 상호 보완 연계되어야 하며, 설계도서도 구분 작성한 후 납품하여야 한다.

15) 설계시 친환경, 신․재생, 고효율 에너지 기자재를 적극 검토 반영하여야 한다.

16) 관련법령에 의한 기본업무 외 각종 인허가 등 대관업무도 본 용역에 포함한다.

17) 기타 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 한다.

18) 수급자는 다음과 같은 관련법령 및 제반 규정을 준수하여 시행하며 필히 숙지ㆍ활용하여야 한다.

- 건축법, 건축사법 및 건축사 용역의 범위와 대가기준 등 관련규정

- 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

- 기본설계 등에 관한 세부시행기준

- 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법

- 기타 건설공사의 안전ㆍ환경 등에 관한 법령 및 규정

- 폐기물관리법, 대기환경보존법 및 수질환경보존법

- 오수ㆍ분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

- 국토교통부 제정 건축 또는 토목공사 표준시방서 및 설계․시공지침

- 도로법, 측량법, 수도법 및 하수도법

- 소방기본법 , 소방시설공사업법 등 소방관련 법령 및 규정

- 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

- 에너지이용 합리화법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 저탄소 녹색성장 기본법 및 녹색제품 구매 촉진에 관한 법률

- 산업표준화법 관련규정 및 기준

- 문화예술진흥법, 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률

- 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술 기준에 관한규칙, 유선방송국 설비에 관한 기술기준

- 한국사업규격 및 K․S 규정집, 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

- 기타 정부 관련 법규 및 지방자치단체 조례 등

19) B.F 인증

가) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증을 위한 설계 도서를 검토하여야 한다.

나) 장애물 없는 생활환경(BF) 평가기준에 따른 건축물을 평가하여야 한다.

다) 실시설계의 수준을 정확하게 파악하여 평점 확보를 위한 방안 수립 제시 및 컨설팅을 실시한다.

- 총점 미달시 최소한의 설계변경 사항검토

- 비용상승 및 도면변경 최소화 고려

- 최소의 투자로 최대의 효과 도출

- 시공시 결정이 필요한 사항들 제시(친환경자재, 제품 및 신기술 적용여부 등) 및 협의

- 설계반영 또는 시공시 결정사항에 대해 필요한 자료 제공

라) 예비인증 자료 및 제출서류의 준비를 철저히 하여야 한다.

마) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 접수 및 보완 등 인증업무를 대행하여야 한다.

바) 예비인증 심사대행 및 이와 관련된 제반의 모든 사항(현장실사 안내 및 브리핑 등, 관련기관 협의, 보고서 작성, 결과물 제출 등)을 포함한다.

사) 인증이 완료되면 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서를 제출하여야 한다.

다. 설계서 구성

1) 건 축

가) 설계 설명서

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

(4) 세부시공방법

(5) 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

(6) 건물의 색채사용계획

(7) 공정계획(공정표 포함)

(8) 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

(1) 설계근거기준

(2) 구조재료의 성질 및 특성

(3) 제반 하중조건에 대한 분석

(4) 각부 구조계획

(5) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(6) 지진에 대한 고려사항 등

(7) 구조계산서

다) 시방서

(1) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(2) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

(1) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 조감도(투시도) : 천연색채 사용

(3) 도면 목록표

(4) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

(5) 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

(6) 구적도

(7) 건축면적 산출표

(8) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

※ 실내재료마감표는 개정된 건축법령(2015.10.05.)에 따라 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등을 구체적 표기하여야 함

(9) 각층 평면도, 단위 평면도

(10) 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(11) 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(13) 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

(14) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

(15) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(16) 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(17) 계단 평 ․ 단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

(18) 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(19) 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

(20) 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(21) 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

(22) 각부 구조평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(23) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(24) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(25) 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

(26) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(27) 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(28) 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

(29) 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

(30) 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도를 작성하여야 한다.

마) 설계예산서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토 목

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(2) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

(4) 세부시공계획

(5) 자재사용계획

(6) 세부공정계획

(7) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

(1) 위치도

(2) 종단면도 및 횡단면도

(3) 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

(4) 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 설계예산서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 기 계

가) 설계보고서

(1) 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등)

(2) 설계기준

(3) 세부 시공계획

(4) 세부 공정계획

(5) 기타 참고사항

나) 부하 및 장비 용량 계산서

다) 공사 시방서

(1) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(2) 특기시방서에는 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운영방법

제작조건 및 기준 등의 제 규격을 명시

라) 주요 기자재, 장비 구매 시방서(외자재 영문 포함)

마) 도면종류

(1) 위치도 : 주요 설비의 옥내외 설치 위치 및 수량 등

(2) 계통도 : 주요 설비의 세부계통도 및 설비의 자동제어시스템

(3) 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대 평면도

(4) 단면도 : 층별 입체 단면도 포함

(5) 상세도 : 각종 설비별 상세도

(6) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

바) 설계예산서(공사비 내역서, 일위대가, 단가조사표, 수량산출서 등)

사) 건설폐기물 처리 관련 도서(설계예산, 단가산출, 수량산출서)

아) 유지관리지침서

4) 소 방

가) 설계보고서

(1) 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등)

(2) 설계기준

(3) 세부 시공계획

(4) 세부 공정계획

(5) 기타 참고사항

나) 소방설치계획표 및 장비 용량 계산서

다) 공사 시방서

(1) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(2) 특기시방서에는 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운영방법

제작조건 및 기준 등의 제 규격을 명시

라) 주요 기자재, 장비 구매 시방서(외자재 영문 포함)

마) 도면종류

(1) 위치도 : 주요 설비의 옥내외 설치 위치 및 수량 등

(2) 계통도 : 주요 설비의 세부계통도 및 설비의 자동제어시스템

(3) 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대 평면도

(4) 단면도 : 층별 입체 단면도 포함

(5) 상세도 : 각종 설비별 상세도

(6) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

바) 설계예산서(공사비 내역서, 일위대가, 단가조사표, 수량산출서 등)

사) 건설폐기물 처리 관련 도서(설계예산, 단가산출, 수량산출서)

아) 유지관리지침서

5) 조 경 (해당 시)

가) 설계보고서

(1) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(2) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

(3) 세부시공계획

(4) 자재사용계획

(5) 세부공정계획

(6) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

(1) 배치도

(2) 종단면도 및 횡단면도

(3) 평면도

(4) 조경시설물 배치도

(5) 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 설계예산서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3. 분야별 설계 중점사항

가. 건축 분야

1) 건축허가(협의) 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

2) 본 과업 및 발주기관과 협의를 토대로 수급자는 주변의 여건과 연계하고 사업 취지를 충분히 숙지하여 예술성, 창의성, 현실성 등이 가미된 설계도서를 작성하여야 한다.

3) 본 과업 수행시 이해관계인의 의견을 청취하고 검토 반영하여야 한다.

4) 각종 시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계한다.

5) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

6) 구조는 장ㆍ단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계하여야 한다.

7) 익스펜션 조인트 설치 시 방수처리 계획을 명기하여야 한다.

8) 사업예정부지 내 지장물 철거를 포함하여 설계도서를 작성하여야 한다.

나. 토목 분야

1) 토공

가) 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 수립한다.

나) 토량의 이동은 가급적 본 사업구간의 단거리내에서 절‧성토량을 같게 하는 것을 원칙으로 하고, 토량 균형이 불가능할 경우 토취장 및 사토장을 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 비탈면은 토지이용도 및 경제성을 감안하여 설계한다.

2) 상수도공

가) 본 과업은 「상수도법」, 「상수도시설기준」등 관련규정에 의거 설계용역을 수행하여야 한다.

나) 설계기준

(1) 관로는 급수구역에 용수 공급하는 급ㆍ배수관로로 나누어 시설용량 검토 후 관경 결정

(2) 단위 격점별 용수 수요량 조사

(3) 배수관망 수리해석 및 결과분석

(4) 관의 내압 및 외압 경제성 등 종합적으로 검토하여 관종을 결정하여야 한다.

(5) 관로 구조물(각종 변실 등)기초지반 침하에 대한 검토 및 기초지반 보강대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

(6) 곡관 보호공 등 기타 부대시설에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 각종 변실(제수변,공기변, 드레인관 등)계획을 수립하여 관리대장을 작성한다.

(8) 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

3) 하수도공

가) 본 과업은 하수도법, 하수도시설기준, 공공하수도시설 설치사업 업무지침, 하수도시설운영관리업무처리통합지침, 소규모 하수도사업 통합지침 등의 관련규정에 따라 실시설계용역을 수행하여야 한다.

나) 설계기준

(1) 하수관거는 유량계산공식, 관거내 유속 및 구배, 관거의 종류, 매설위치 및 깊이, 관거의 접합, 맨홀 등에 대해 검토 반영하여야 한다.

(2) 관종은 경제성, 시공성, 유지관리 측면을 검토ㆍ비교 결정하여야 한다.

(3) 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

(4) 관로설계는 비교안을 검토하여 경제적이고 시공이 용이하며, 현장여건에 적합한 노선 및 공법을 채택하여야 한다.

(5) 기타 관로에 반영되어야 할 부대시설에 대하여도 검토 반영하여야 한다.

(6) 관로 토공의 굴착구배, 심도 및 부성방법은 지반의 상태 및 예상되는 하중 등을 고려하여 이에 적합한 설계를 실시하여야 한다.

다. 기계 분야

1) 과업의 범위

본 과업은 체험관에 아래 시설이 설계되어야 한다.

가) 환기 및 공조설비 (해당시)

나) 급배수 위생설비

다) 자동제어설비

라) 승강설비

마) 기타설비

2) 일반사항

가) 각 설비는 관계법령 및 규정에서 정하는 사항을 충분히 검토하여 이에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 각 설비는 집중관리 및 종합적인 감시 및 제어가 용이하도록 시스템을 구성하여 유지관리 및 에너지 절감방안 등 경제적인 설비를 계획하여야 한다.

다) 에너지 사용계획 협의 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

3) 과업수행방향

가) 과업수행내용

- 설계기준(조건) 설정 및 설비별 시스템 검토

- 설비계획 및 운영에 필요한 제반규정과 세부기준안 설정

- 각 설비별 시스템 및 신기술도입의 타당성 검토

- 주요장비의 형식,용량 및 수량검토(부하계산 등)

- 기계실 위치, 규모 및 장비 배치계획

- 공조 및 환기설비 계획과 열원설비 계획

- 발주부서와의 긴밀한 협조하에 설비배치 및 용량 검토 분야별 업무범위 검토

- 급배수 및 위생설비 계획

- 유지보수의 원활성과 지하수 활용계획 등을 검토(지하수 유출감소 대책, 유출지하수의 이용계획 포함)

- 설비 중앙집중감시 및 자동제어시스템 설비계획

- 종합 공종계획표 및 각 부문별 공종계획표

- 설비운영에 따른 에너지 절약계획 및 기타

- 설비별 공정표 작성 및 개략공사비 산출

- 관련법령 및 규정에서 정하는 사항을 충분히 검토하여 설계 반영

- 각 설비별 종합 감시․제어가 가능한 시스템 구성 및 방식 결정

- 각 설비 시스템별 신기술 및 친환경 도입의 타당성 검토

- 에너지 효율적 이용 및 신재생에너지 적용 검토

- 유지․관리성, 인력절감 등을 검토한 경제적인 설비 운용 반영

- 주요장비, 기자재의 형식, 용량, 수량 산출 및 시방서 작성

- 장래 확장성에 대비한 최적 구매시기와 투자계획 검토

- 각 장비의 유지관리를 위한 예비품 반영

나) 환기 및 공조설비

- 공조 및 환기설비는 쾌적한 환경 유지를 설비의 최대목표로 설계하여야 하고, 체험관 특성을 고려하여 운용 및 유지관리가 용이하도록 적정한 방식을 검토, 반영하여야 한다.

- 환기실 및 환기설비 등의 기능에 장애가 발생되지 않도록 관련분야와 긴밀히 협조하여 설계하여야 한다.

- 기계설비는 각 설비에 알맞은 최신의 자동제어 시스템을 갖추어 에너지절약, 환경관리, 방재, 유지관리성, 인력절감 등 종합적인 경제적 설비의 운용이 가능토록 설계하여야 한다.

- 환기 및 냉난방 등 적정한 방식을 검토 후 설계에 반영하여야 하며 또한 열원설비를 검토하여 반영하여야 한다.

- 관련 규정에 적합한 쾌적한 공기질 유지관리를 위한 공기정화설비 및 공기질 측정장치를 설계에 반영하여야 한다.

다) 급배수 위생설비

- 설치하는 급․배수 위생설비는 유지보수의 원활성, 지하수 활용여부 및 관련 법규를 고려하여 설계하여야 한다.

- 펌프 및 배관은 비상시와 향후 추가설비를 고려하여 설계에 반영하고 예비품을 검토하여야 한다.

- 펌프는 자동 및 교번운전이 가능해야 한다.

라) 자동제어 설비

- 자동제어설비는 제어대상 설비를 원격제어 및 감시가 가능토록 설계하여야 하고, 시스템 구성방식은 운용상 안정성, 기존 자동제어 설비와의 호환성, 효율성, 경제성 등을 감안하여 다각적으로 검토 후 선정하여야 한다.

- 설비의 원격제어 및 상태감시, 비상시 제연설비의 자동제어, 경제적인 운전제어, 환경상태 제어 등을 중점 검토

- 자동제어설비는 다음 내용을 중점 검토하여야 한다.

․ 기존 자동제어 설비와의 연계

․ 설비의 상태감시 및 원격제어

․ 비상시 제연설비의 자동제어

․ 경제적인 운전제어

․ 환경상태 감시 및 제어

․ 기타 설비의 감시 및 제어

마) 승강설비

- 승강설비는 관련법규(교통약자의이동편의증진법, 장애인등편의법, 승강기안전관리법, 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준)를 준용하고, 관련 분야와 협의하여 적절한 설비를 계획하여야 한다.

- 승객의 편의를 고려하여 설계하여야 하고, 장애인용 승강설비를 반영하여야 한다.

바. 소방 분야

1) 과업의 범위

본 과업은 체험관에 아래 시설이 설계되어야 한다.

가) 소방설비(소방기계, 소방전기) (해당시)

- 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무 등 소화설비, 자동화재 탐지설비, 유도등 설비, 연결송수관설비 및 기타설비 등

2) 일반사항

가) 각 설비는 관계법령 및 규정에서 정하는 사항을 충분히 검토하여 이에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 소방법 관련규정에 의거 소방설비 기술인력에 있어서 전문소방시설설계업이 등록되어 있어야 하며 소방설비분야 책임기술자(기술사에 의함)를 선임하여 과업(소방기계+소방전기)을 함께 수행하게 하여야 한다.

다) 각 설비는 집중관리 및 종합적인 감시 및 제어가 용이하도록 시스템을 구성하여 유지관리 및 에너지 절감방안 등 경제적인 설비를 계획하여야 한다.

라) 에너지 사용계획 협의결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

마) 본 설계용역시 설비 시스템 및 방식결정에 있어 선진외국의 소방설비 사례와 국내시설을 비교 검토하여 본 설계용역에 반영하여야 하고, 사례수집 및 비교 검토한 자료를 보고서로 제출하여야 한다.

바) 자동화재탐지설비 등 기존 관제시스템에 문제가 발생치 않도록 방안을 제시하여야 한다.

3) 과업수행방향

가) 과업수행내용

- 관련 법령 및 규정에서 정하는 사항을 충분히 검토하여 설계 반영

- 소방설비 계획

- 설계기준(조건) 설정 및 설비별 시스템 검토

- 발주부서와의 긴밀한 협조하에 설비배치 및 용량 검토

- 설비중앙집중감시 설비계획

- 설비별 공정표 작성 및 개략공사비 산출

- 주요장비, 기자재의 형식, 용량, 수량 산출 및 시방서 작성

나) 소방설비(소방기계, 소방전기)

- 소방설비는 소방 관련 법규에 부합되게 설계하여야 한다(기능실별)

- 제연설비 계획을 검토하여 제시

- 연결송수구 배관시설, 옥내소화전 설비 및 화재 위치, 규모에 따라 제어 할 수 있는 적정 환기설비 반영

- 기타 소방설비분야 시설물 설치 및 운영과 관련된 사항 등

라. 조경 분야 (해당 시)

1) 설계 시 관계법령에 따른 조경 면적을 준수하고 주변 경관과 연계되도록 조경 및 조경시설을 설치하여야 한다.

2) 소제중앙문화공원의 기존 식재와 어우러지게 조경계획을 세워야 한다.

Ⅴ		분야별 과업지시서

1. 설계 중점 고려사항

가. 건축물 배치

1) 부지 이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.

2) 소제중앙문화공원 내에는 대전광역시 국가유산(대전광역시 문화유산자료 제39호)인 송자고택이 위치하고 있으며, 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 참고하여 계획하고 지상 돌출을 5m 이내로 최소화(문화재위원회 사전자문 의견)하여야 한다.*

* 역사문화환경 보존지역 내 현상변경허가 허용 기준 : 높이 3이상의 절성토를 수반하거나, 높이 3미터 이상의 법면, 석축, 옹벽 설치 시, 허가 심의 필요

3) 외부공간계획, 배치계획, 조경계획은 주변시설과 조화가 될 수 있도록 계획한다.

4) 소제중앙문화공원과 연계하여 다양한 전시 및 야외 창작활동(공원을 활용한 시민 및 신진도예가의 기획 전시 및 다양한 활동 포함)을 고려하여 도예관의 배치 구조 등을 검토하여 공원 속의 도예관이 될 수 있도록 한다.

2. 일반사항

가. 본 설계는 건축설계지침서를 따르며 공모안을 최대한 준수하되, 공모안의 수정 사항에 대하여 발주기관의 요구 시에는 적극 반영할 수 있도록 검토하여야 한다. 특히, 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 계약 상대자 임의로 판단해서는 아니 되며, “발주기관”의 확인을 받아야 한다.

나. 건축, 기계, 토목, 조경, 소방 기타 부대공사에 대한 설계는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

1) 저탄소 녹색성장 추진을 위해 고단열 건축자재 사용, CO2 저감 방안 등을 고려해야 한다.

2) 사용자재․장비 등 녹색성장 방안을 적극적으로 반영한다.

라. 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계 반영 시에는 검토 보고서가 있어야 한다.

마. 설계도면 및 시방서에 특정제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 “발주기관”의 승인을 받아야 한다. (단, 규격제품으로 조달청 3자단가계약 등록 물품일 경우 “발주기관”의 승인을 받아 사용할 수 있다.)

바. 영구적이고 내구적이며 원활한 유지관리를 위한 자재를 선택하고, 수급이 원활하지 않아 정상적인 공정을 방해하거나 지연이 발생할 수 있는 건축자재의 사용은 배제한다.

사. “계약 상대자”는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 가스관의 위치 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

아. 각종 편의시설 및 위생시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계해야 한다. (교통약자의 편의 증진법에 관한 법률에 의거 장애인 등의 사용에 불편이 없도록 한다)

자. 자재 및 장비선정 시 신기술제품, 조달청 우수제품 등 사용 검토하여야 한다.

차. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 직접구매 대상품목에 대하여 검토 반영하여야 한다.

카. 용역종료 후 공사 진행 중 설계변경 사항이 발생(설계도면 미비 및 부적합한 부분, 산출근거 상이, 구조계산서 상이 등)하여, 발주기관의 공사감독관이 요구할 때 용역수행자는 즉시 설계변경 도면을 작성 제출하여야 한다.

파. 기타 “발주기관”의 요구사항 반영 및 과업의 범위를 모두 포함하며, 소요비용은 설계용역비에 포함된 것으로 별도 비용 지급은 없다.

3. 건축분야

가. 건축 일반사항

1) 수급자는 각종 영향평가(환경, 교통, 인구 등)의 협의내용, 필지 제약사항, 개발계획 및 실시계획 승인조건, 지구단위계획 및 토지이용에 관한 제반 관계법규와 건축 관련 법규(조례포함)등을 열람 확인 후 규정에 위반됨이 없도록 설계한다.

2) 기존시설기능, 시스템 및 주변시설과의 연계성 등을 사전 충분히 파악하여 각각의 용도가 요구되는 기능을 충분히 발휘될 수 있도록 모든 조건을 고려하여 설계한다. 또한 건축과 실내디자인, 관리운영계획이 상호작용 가능하고 연계성을 갖춰 효과적으로 운영될 수 있도록 설계한다.

3) 사업의 추정 공사비를 분석하고 경제성과 수익성을 최대한 고려한다.(설계변경 및 공사비 증액 요인이 발생하지 않도록 함)

4) 친환경 자재 사용 및 신재생에너지를 적극 활용한다.

가) 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정

나) 에너지 절약형 설계를 위한 창호, 내․외벽 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조를 지향

5) 친환경 제로 건축물 계획으로 건물외부로 유출되는 에너지를 최소화하며 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

6) 서비스 공간 및 하역 공간이 과소하거나 누락되지 않도록 유의한다.

7) 계획에 있어서는 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

8) 내구성 향상에 특별히 고려하고 건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물의 사용 기간에 따라 수선이 용이하도록 한다.

9) 차음

가) 각 실에 대한 외부 소음을 차단하고, 내부에서의 음의 반사 등을 감소키 위하여 천정 공간 부분까지 관통된 칸막이 벽 등을 설치하여 차음 성능의 향상과 흡음판 등의 설치를 고려한다.

10) 결로

가) 외벽 결로 방지를 배려함과 동시에 외부에 면하는 마감면 등의 결로의 저감, 결로수 등의 처리를 고려한다.

나) 외벽에 면하는 실런트 등의 결로 방지를 도모한다.

다) 이외에 일반적인 열교방지를 고려한다.

11) 동해

가) 마감재는 동해를 받지 않는 것으로 한다.

나) 탕비실, 화장실 등의 급배수 배관은 필요에 따라 보온처리를 하고, 원칙적으로 외벽면의 배관은 피한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 소제중앙문화공원에 위치한 건축부지의 특성을 고려하여 계획하고, 대상지 내 대전광역시 문화유산인 송자고택이 위치하고 있으며, 대지의 고저차 등 현장 현황을 감안하여 구획한다.

2) 소제중앙문화공원과 연계하여 다양한 전시 및 야외 창작활동(공원을 활용한 시민 및 신진도예가의 기획 전시 및 다양한 활동 포함)을 고려하여 도예관의 배치 구조 등을 검토하여 공원 속의 도예관이 될 수 있도록 한다.

3) 소제중앙문화공원의 주된 보행로를 고려하고, 사업부지 측면의 도로는 개설 시점이 지연되어 설계에 고려하지않고 진출입을 계획한다.

4) 시설별 이용시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 동선, 공간 및 설비계획을 반영한다.

다. 구조계획

1) 구조계획은 승강장 및 지상층 등의 시설 기능에 부합하는 경제성, 안정성 및 시공성 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 계획이 되도록 한다.

2) 기초 : 지질조사 보고서, 현장주변 자료를 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여 시공 여건에 충족시킬 수 있도록 설계한다.

3) 구조 : 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있으며, 향후 공간 활용 및 재배치를 고려, 이용시설과 관련하여 적합한 건축구조기준(하중 등)으로 설계한다.

4) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부에 대한 발주기관의 승인을 득한 후 구조계산에 착수해야 한다.

5) 구조계산 전산 시 입력데이타를 명기한다. (프로그램 타당성, 공인여부, 해석방법, 적용하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

6) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 의거, 공인된 것이어야 한다.

7) 리모델링에 따른 구조체 증설시기 발생된 변형을 고려하여 응력을 산정한다.

8) Expansion Joint부의 방수처리 계획 명기한다.

9) 구조도면 작성 : 구조도면은 법령에서 정한 자격이 있는 자(건축구조기술사)가 작성하여야 하며, 작성된 구조도면은 매 장마다 건축구조기술사가 검토한 후 날인(서명)하여야 하며, 도면작성자 및 구조계산자와 그 연락처를 기록하여야 한다.

10) 고정하중, 적재하중, 적설 하중 및 풍하중은 건축법 및 동법시행령, 동법 시행규칙, 건축물의 구조기준에 관한 규칙, 철근콘크리트 구조계산규준 및 강구조 계산규준 등에 의거·산정한다.

11) 주요재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서 시공성과 수급여건을 감안하여 발주기관과 협의하여 선정한다.

라. 에너지 절약 계획

1) 당 시설물은 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증 건축물로 계약 상대자는 에너지절약 관련 인증과 관련한 설계내용을 설계도서에 반영하여야 하며, 미반영 시 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 기술적 증빙자료와 함께 제출 하여야 한다.

마. 장애물 없는 생활환경 계획 (BF인증)

1) 「교통약자의 편의 증진법에 관한 법률」의 기준에 따라 계획한다.

가) 계약 상대자는 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증과 관련한 설계내용을 설계도서에 반영하여야 하며, 미반영시 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 기술적 증빙자료와 함께 제출하여야 한다.

바. 안내 사인물

1) 안내 사인물 디자인 계획에 따라 방향유도, 광고, 장애인 안내 등에 필요한 안내 사인을 적절히 배치하여 이용에 불편 등이 없이 계획하고 수량의 부족함이 없도록 설치 계획을 수립하고, 설계에 반영하여야 하며, (필요 시)시인성 개선을 위해 달대형, 벽부형 및 바닥형 등의 안내사인에 LED 조명을 반영할 수 있도록 한다.

2) 화재나 지진 등 비상 시 체험관 내 대피를 위한 안내사인의 글자크기와 기호는 명확하게 구분되는 크기와 방법, 색상으로 통일된 디자인이 이루어져야 하며, 단전 시에도 시각적으로 인지할 수 있는 방안을 검토해야 한다.

3) 방향유도, 광고, 장애인 안내 등에 필요한 안내사인을 적절히 배치하여 이용에 불편이 없도록 계획하고, 벽체에 부착되는 경우 인지성을 확보하는 내에서 보행장애 최소화 및 환경 개선을 위해 벽체에 매립되도록 계획하여야 한다.

사. 기타사항

1) 계약 상대자는 각종 관계 법규 및 설계기준을 적용하여야 하며 설계 완료 이전이라도 발주기관의 요구가 있을 시에는 항시 그 성과를 정리하여 제출토록 한다.

2) 계약 상대자는 각종 인증획득을 위한 신청서류를 작성하여 설계용역 기간 내 예비인증을 받도록 하여야 하며, 심사기관에 제출된 서류가 계약 상대자의 책임 있는 사유로 보완 및 반려 등이 되어 추가 심사수수료가 발생 될 시에는 계약 상대자 부담으로 진행한다.

3) 계약 상대자는 각종 인증획득을 위하여 별도 추진하는 인증관련 용역내용을 적용하여 설계에 반영하여야 한다.

4. 계획 방향

가. 평면 계획

1) 내⋅외부 동선 체계와 공간 위계 등을 고려하여 공간을 유기적으로 계획한다.

2) 일반 회화에 비해 부피가 큰 도예의 특성을 고려하여 아카이브(수장고 등), 전시실, 체험스튜디오 등의 규모를 계획한다.

3) 내부공간은 가변성과 장래에 기능 변화에 대비하여 공간의 융통성 및 확장성을 확보하여 계획하고, 이용자의 동선을 고려하여 이용 대상자별 공간을 구성한다.

4) 편의시설이나 교육시설 등 공공영역은 조망을 최대한 확보하고 테라스나 데크 등의 방법을 통해 내외부가 창의적으로 연결되는 등 입체적인 구조를 제시한다.

5) 창작 및 체험 위주의 도예관으로 창작 및 체험영역은 접근이 용이한 위치에 배치하고 실간 공간을 유기적으로 연계되도록 계획한다.

6) 전시실 및 창작지원실, 창작스튜디오 등은 일부 가변형 구조 도입으로, 트랜디한 콘텐츠 변경 시 공간 재배치 및 활용도를 높일 수 있도록 한다.

7) 각 시설별 효율성을 극대화하고 미래의 상황변화에 탄력적으로 대처할 수 있는 합리적인 평면계획을 반영한다.

8) 장애인, 노인, 임산부 등의 편의시설은 그 편의성을 최대한 고려하여 설치한다.

나. 입면 계획

1) 건물 외관은 주위환경 및 경관과 조화되도록 하고, 건축물의 설계개념과 체험관의 인지성을 표현하되, 입면구성 및 색채계획에 과도함을 지양한다.

2) 미래지향적 건축조형미를 유지하며, 경제성을 고려한다.

3) 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용한다.

4) 대전시의 이미지 및 주변과의 조화를 고려한 상징성 등이 부각 될 수 있도록 계획한다.

5) 야간에도 상징성 등이 부각 될 수 있도록 경관조명을 감안하여 계획한다.

6) 외장재는 시설별 특성을 고려한 고유 성능을 갖추되, 경제성, 시공성, 기능성, 내구성 및 유지보수를 고려하여 적용하도록 한다.

7) 설계도면에는 마감자재에 대한 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 한다.

다. 구조 및 단면계획

1) 대지와 프로그램이 가진 조건들을 적절히 활용하여 유기적인 동선 흐름이 가능하도록 단면을 계획한다.

2) 공간적으로 풍부하고 다양성이 유지되어야 하며, 각 기능별 특성을 고려하여 수직조닝계획이 되도록 하며, 설비 및 장비설치가 필요한 경우에는 이를 고려하여 최적의 층고를 계획한다.

3) 층고는 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려하여 계획한다.

4) 구조설계는 최적의 공간 효율성 확보 범위 내에서 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하며 내진설계를 반영한다.

5) 소음과 진동의 영향을 최소화할 수 있는 단면을 계획한다.

6) 단면계획 시, 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안 검토한다.

라. 재료계획 및 마감계획

1) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성, 시공성을 고려하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료로 계획한다.

2) 색상은 주위환경에 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 의장계획과 색채계획을 수립하여 선정한다.

3) 창호는 에너지 절감 및 방음, 방범, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

마. 외부 공간 계획

1) 주차장, Signage, 편의시설, 조경 등 다양한 외부공간 계획을 적극 고려한다.

2) 건물과 외부공간의 유기적인 관계가 유지되도록 외부공간과 내부공간을 연결하고 공간적 위계성이 나타나도록 계획한다.

3) 소제중앙문화공원 내 수목과 기존 토양의 활착상황을 감안하여 수목 등의 이식을 최소화하는 것을 고려한다.

바. 동선 및 주차계획

1) 차량 및 보행 동선 계획

가) 도로로부터 차량 및 보행동선의 원활한 소통이 이루어지도록 계획한다.

나) 도로로부터 계획부지 내로의 접근 및 출입이 용이하도록 계획한다.

다) 단시간에 입·출차가 혼잡할 경우를 대비해 주차장 출입구는 충분한 폭으로 계획하여 명확하고 원활한 차량동선체계를 가지도록 진·출입구를 확보한다.

라) 진입도로는 곡선구간 양방교행 및 수장 등을 위한 대형차, 장비차의 원활한 진출입을 위해 적정한 회전반경을 확보하도록 계획한다.

마) 수장고는 대형차, 장비차에 대한 하역 등 서비스 주차를 별도로 계획한다.

바) 차량의 종류별(승용차, 대형버스 등), 동선체계를 고려한다.

사) 수장 등의 반입 및 반출입구 등을 위한 서비스 차량의 동선이 원활하게 접근할 수 있도록 계획한다.

아) 부지 내 시설 간 원활한 통행을 위한 동선체계를 계획한다.

자) 보행동선, 차량동선, 서비스동선, 비상시 대피 및 소방진입용 동선 등은 각각의 특성에 맞게 구분하여 계획하고, 피난 시 효율적인 동선을 고려한 출입구를 계획한다.

2) 전시‧체험 및 관객동선

가) 전시‧체험 공간이 주제별로 이용객이 자연스럽게 이동할 수 있는 연결성에 중점을 두고 동선계획 수립한다.

나) 전시‧체험영역 내 동선과 관리 동선을 구분하며, 관리 동선이 가급적 이용객에게 노출되지 않도록 계획한다.

다) 화재 및 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 대피가 가능하도록 계획한다.

라) 노약자, 장애인 등을 위한 무장애(Barrier Free)에 입각한 건축계획이 되도록 한다.

3) 주차계획

가) 주차장 규모는 전체 연면적 기준 내 법정주차대수 이상을 확보할 수 있는 계획이 되어야 한다.

나) 주차장은 수장, 하역을 위한 차량 등이 주차공간과 간섭이 없도록 하여야 하며 자주식 주차 시설로 계획하여야한다.

다) 주차장법 및 건축법 등을 고려하여 합리적으로 계획한다.

라) 물품의 반·출입을 위한 서비스 차량 동선은 일반 차량과 구분되는 접근동선으로 계획하여야 하며 하역장 등에는 대형차량의 회차가 충분히 가능토록 충분한 공간을 두며, 주차장 통로 및 진입램프 등은 관련 법령에서 정하는 기준 이상으로 계획한다.

마) 시설 내 종합적인 주차관리계획에 따른 주차관제시설 및 안내소를 설치한다.

바) 주차장 계획 시 자주식 주차방식만 허용한다.

사) 실내주차장은 접근성, 경제성과 안전성 등을 고려하여야 하며, 쾌적성과 에너지 절감을 위한 계획이 되도록 한다.

아) 추후에 들어오게 될 다양한 작품을 고려해서 확장성을 계획해야 한다.

자) 주차장내 CCTV는 사각지대가 없도록 하고, 감시 모니터는 시설운영· 관리실에 설치한다.

차) 건물 내부 주차장의 바닥 마감재는 소음 및 미끄럼이 발생되지 않는 자재를 사용하여야 하며, 경사로에는 미끄럼 방지대책을 강구하여야 한다.

카) 주차장 운영방식은 유료화가 가능토록 계획하며, 도예관 지하주차장과 연계된 주차관제시설 및 시스템을 구축하여 안내할 수 있도록 한다.

타) 자전거, PM(Personal Mobility)의 안전한 접근동선 및 주차공간을 고려한다.

파) 장애인, 전기자동차 주차 공간을 구획한다.

사. 에너효율 및 친환경 계획

1) BEMS 및 BAS 등 을 적용하여 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화되도록 계획한다.

2) 에너지 효율을 고려한 실내공간의 경제적인 배치와 자연채광 및 자연환기를 사용한 에너지 관리 시스템계획을 수립한다.

가) 「녹색건축 인증제도」의 우량등급 이상을 획득할 수 있도록 계획하여 건축물의 성능 향상 및 장수명 건축을 유도한다.

가) 제로에너지건축물인증(5등급) 및 신·재생에너지 설비 설치계획서(공급 비율 36% 이상) 최적화 설계를 통해 에너지효율적 설계와 운영을 도모 한다.

아. 소음차단 계획

1) 공조실, 발전기실, 기계실 등 내부 소음과 진동이 발생할 우려가 있는 시설은 전시‧체험시설과 이격배치 하는 등 건축계획 단계부터 진동의 절연 및 차음 할수 있는 계획을 수립 설계한다.

2) 차량, 보행자도로의 설치에 따른 건물 내·외부의 소음 및 진동에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 적절한 방진, 방음을 고려하여 계획한다.

3) 공조 냉·난방 시 소음, 진동을 최소화하도록 계획하며 소음기준에 적정하게 계획한다.

자. 재해 및 안전계획

1) 태풍, 폭풍 등 강풍에 견딜 수 있는 내풍구조를 계획한다.

2) 지진에 대비한 내진구조로 설계한다.

3) 다중이 이용하는 시설로 재난 및 화재·대테러 등 긴급 상황을 고려한 방재계획이 되어야 하며, 장애인·노약자·임산부 등의 이용 편의성과 안전성을 고려 하여 계획한다.

5. 주요 실별 계획

가. 공통부분

1) 이종수도예관은 과거와 현재의 도예 정신을 이을 수 있도록 융통성과 가변성을 갖춘 체험관으로 계획한다.

2) 각 실별로 사용목적에 맞게 적절히 실들을 배치하며, 연속적이면서도 기능상 중복되지 않도록 동선을 계획한다.

3) 전시설비(기계, 조명, 음향, 영상)는 전시실의 운용 목적과 규모에 맞는 행사를 고려하여 계획한다.

4) 각 분야(전기, 공조, 기계, 조명, 음향, 영상 등)의 기능이 서로 연계․보완되어 성능발휘에 문제가 발생하지 않도록 계획한다.

5) 시스템은 편리한 시공, 사후관리가 용이하도록 계획한다.

나. 전시부분

1) 전시영역

가) 전시공간은 상설전시, 창작(기획)전시로 구분된다. 추후 진행될 전시설계의 기준이 될 수 있도록 방향을 제시하고, 건축과 전시가 분리되지 않고 상호 밀접하게 통합되는 전시개념 및 방식을 제시한다.

나) 상설전시실과 창작전시실은 가변적으로 활용할 수 있도록 하고 실감형 콘텐츠실을 고려한다.

다) 창작(기획)전시는 비연속적일 수 있으므로 전시가 없을 경우 다목적으로 활용되는 공간으로 계획한다.

라) AR, VR 등 실감형 미디어 활용이 가능하게 계획한다.

마) 전시내용에 변화하는 가변 벽체를 설치하는 등 구획조정이 용이하도록 바닥구조물과 기둥 설치를 구조 안전 범위 내에서 최소한으로 계획한다.

바) 전시실 내부에 전시 준비 및 물품 보관 등을 위한 보조공간 별도 설치한다.

사) 화재 및 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 대피가 가능하도록 계획한다.

아) 보안 및 방호가 쉬운 구조로 계획하며, 소장품의 손상 방지와 관람객의 안전을 위한 시설(소화설비, 온습도 조절 장치, 보안용 카메라 등)의 배치방안을 고려하여 계획한다.

자) 다양한 조명, 음향, 미디어 장비의 설치가 편리하도록 계획하며, 이러한 장비들의 유지관리를 고려하여 계획한다.

차) 일반 회화와 다른 도예의 특성을 고려하여 진열장, 미디어 테이블 등 다양한 배치를 고려한 공간 조성한다.

카) 전시실 출입구의 폭은 상하좌우 최소 3m 이상을 확보하여 전시물의 반·출입 및 관람의 쾌적성을 유지할 수 있도록 설계한다.

타) 전시실 내부에는 각종 진열장, 조명, 미디어 장비, 영상관 등이 설치될 수 있으므로 충분한 전기용량을 반영하고 진열장의 이동 배치 가능성을 고려하여 천장, 바닥, 벽체에 전기·통신 설비 계획한다.

파) 전시실 내부 및 상층부에 상․하수, 우․오수 관로가 통과하지 않도록 계획한다.

2) 수장영역

가) 수장영역은 아카이브를 고려하여 일반 수장고보다 정보 접근성과 관리가 용이하도록 한다.

나) 수장영역은 일반수장, 아카이브(열린 수장고)의 2개 영역으로 구분하여 구성하며, 아카이브는 이용객에게 공개될 수 있도록 계획한다.

다) 수장지원시설은 하역장, 포장해체실 등으로 구성한다.

라) 배치 및 구조 계획상 습기 및 온도․결로․지하수 등의 영향이 가장 적은 곳에 계획하고 누수 피해 방지를 위해 수장고 내부 및 상층부에 상․하수, 우․오수 관로가 통과하지 않도록 계획한다.

마) 수장영역은 추후에 들어오게 될 다양한 작품을 고려해서 확장성을 계획해야 한다.

바) 수장영역은 항온, 항습시설 및 공조설비를 바탕으로 한 수장공간으로 지상에 위치할 경우에는 열에 의한 온도제어방법을 제시하고 지하에 위치할 경우에는 결로를 방지하는 방수/방습처리 및 홍수에 의한 침수에 대비할 수 있는 디워터링 등의 방안을 제시해야 한다.

사) 하역공간은 5톤 이상의 차량이 작업 가능하도록 조성하고, 유물의 반․출입이 원활하도록 진입로와 층고 등을 여유롭게 계획한다.

아) 작품의 효율적 이동을 위해 하역공간, 화물용 엘리베이터, 수장고, 전시 영역 간 동선을 적정하게 배치하고 관람객 동선과는 구분하여 소장품의 보안관리가 용이하도록 접근 경로 계획

자) 화물용 엘리베이터는 전시물과 전시대의 이동이 원활하도록 적정 규격으로 계획한다.

다. 창작․체험 영역

1) 창작․체험 영역은 창작지원실, 창작스튜디오 등으로 구성한다.

2) 창작․체험 영역은 도예관에서 주관하는 다양한 체험프로그램, 학술행사, 신진도예가 창작지원 등을 수용하는 가변형 벽체를 이용하여 통합과 분리가 용이하도록 다기능 공간으로 구성한다.

3) 진입은 외부와 직결되는 독자적인 출입구의 설치를 우선으로 하되 주출입구 홀을 통한 접근도 가능하여야 한다.

4) 빔프로젝터, 전자교탁, 개인용 태블릿 등 전산장비 및 도예를 체험하고 지원할 수 있는 도예 작업 시설 등을 활용한 환경을 계획하고 창작․체험실 내 교구재, 기자재 등을 보관할 수 있는 창고를 확보한다.

5) 다양한 유형의 이용자가 방문하는 열린 공간임을 고려하여 창작․체험실 환경을 계획하고 휠체어 통행 등 유니버설디자인 적극 적용한다.

라. 편의시설(로비, 카페, 휴게실 등)

1) 방문객 및 일반시민의 접근과 편의성을 고려하며 상시 이용이 가능토록 계획하며, 시설 면적 중 일부는 로비 내 개방 형태 또는 외부와 접하도록 별도로 구성할 수 있다.

2) 가능한 사용자 및 오염공기 등을 고려하여 자연통풍 및 환기가 용이한 장소를 선정한다.

3) 가구 및 주방설비 등 시설 배치에 기둥이나 공간형태로 인해 어려움이 발생하지 않도록 계획한다.

4) 로비

가) 다수 사용자가 집중될 수 있는 공간은 승강기 등 수직동선(예: 엘리베이터, 에스컬레이터 등)과 연계되어야 하며, 사용자의 방향감각(Way-Finding)을 명확히 할 수 있도록, 시설별 인지도를 제고하도록 하여야 한다.

나) 로비, 홀 등은 천장고를 높게 하여 개방감 있게 계획한다.

다) 승강기 홀은 장애인 등의 접근이 가능한 위치와 공간을 확보하고 호출버튼․조작반․통화장치 등의 모든 스위치의 높이조절은 장애인 사용자를 위하여 계획되어야 한다.

라) 각 층 및 용도별 실은 “장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙”에 적합하도록 계획한다.

5) 카페, 뮤지엄숍 등 편의시설

가) 카페, 뮤지엄숍 등 사람이 모이는 공간은 다양한 공공 활동을 수반하는 공간으로서 대응할 수 있도록 계획한다.

나) 도예관의 운영시간이 아닌 때에도 운영할 수 있도록 별도의 진입동선을 고려해서 카페, 뮤지엄숍의 공간적 가치만으로도 이용객의 방문을 증진시킬 수 있도록 건축적으로 충분히 고려하여 계획한다. 특히 카페는 도예관 방문객 이외에도 공원 방문객 및 일반 방문자들이 편안한 마음으로 찾고 즐길 수 있도록 개방형으로 계획한다.

6) 수유실

가) 수유실은 화장실과 가까운 곳에 계획하고 용도별 실은 “장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙”에 적합하도록 계획한다

마. 공용부분

1) 주출입구, 방풍실

가) 건물의 출입구는 방풍실 설치를 기본으로 하며 화재 등 피난시 대피에 방해되지 않고 특히 손끼임 현상이 발생하지 않은 구조로 한다.

나) 계단, 승강기 등 수직동선과 연계되어야 하며, 적정규모의 홀을 배치한다.

다) 출입자 안내 및 보안 관리를 위하여 주출입구에 인접하여 안내카운터및 물품보관소 등 기타 서비스 시설을 계획한다.

라) 외부로 통하는 모든 출입구에는 방범시설(셔터 등)을 설치하여야 하며 방범시설에 대한 조작은 주경비실에서 작동할 수 있어야 한다.

2) 복도, 계단 등

가) 복도에는 단차를 두지 않는 것을 원칙으로 하며 적정 냉난방 시설을 하여 천정으로부터 결로수가 생기지 않도록 계획하여야 한다.

나) 계단의 각 단에는 미끄럼을 방지할 수 있는 시설을 한다.

다) 건축법상 방화구획이 필요한 곳은 방화문을 설치한다.

라) 다수 사용자가 집중될 수 있는 공간은 승강기 등 수직동선(예: 엘리베이터, 에스컬레이터 등)과 연계되어야 하며, 사용자의 방향감각(Way-Finding)을 명확히 할 수 있도록, 시설별 인지도를 제고하도록 하여야 한다.

마) 승강기 홀은 장애인 등의 접근이 가능한 위치와 공간을 확보하고 호출 버튼·조작반·통화장치 등의 모든 스위치의 높이조절은 장애인 사용자를 위하여 계획되어야 한다.

바) 적정개소에 일반인 및 장애이용객의 편의시설(의자, 휠체어보관 등), 안내시스템을 구축한다.

사) 각 층 용도별 실은“장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙”에 적합하도록 계획한다.

3) 화장실

가) 각 층에 화장실을 적정 규모로 계획하고 각 층별 및 기능별 이용이 편리한 위치에 배치하여야 한다.

나) 남, 여 화장실 대변기 개수는 여자의 경우 남자 대·소변기수의 최소 1.5배 이상으로 한다. 단, 로비 내 화장실 경우에는 이 비율을 2배 이상 으로 한다.

다) 장애인, 소아 등을 고려하여 출입문은 별도로 설치하지 않고 전실을 두어 계획한다.

바. 사무영역

1) 사무영역은 관장실, 사무실 등으로 구성되며 연구영역 학예실, 보존처리실, 연구실, 작업실 등으로 구성된다.

2) 연구영역에서 연구원의 동선은 전시공간과 연계되어야 한다.

3) 사무실은 쾌적한 환경에서 업무를 수행할 수 있도록 자연채광과 자연 환기가 가능하도록 한다.

4) 사무‧영역은 주차장에서 가까운 곳에 배치하고, 별도의 출입구를 두어 관람객들과의 혼선을 막고, 편의성을 높일 필요가 있으며, 도예관 운영 시간이 아닐 때도 출입 및 보안 관리가 가능하도록 계획하여야 한다.

5) 상시 근무 인력을 고려한 공간을 확보하고 업무와 회의가 가능하도록 계획하며, 각종 정보통신 및 전기 등 사무에 필요한 설비를 갖추도록 한다.

6) 각종 정보통신 및 사무장비를 위한 억세스플로어 (Access Floor)를 계획하여 각종 자료를 보관할 수 있는 수납공간을 고려하여 계획한다. 직원회의공간과 외부방문객을 위한 장소가 별도로 구획되도록 계획하며, 간단한 탕비실을 함께 계획한다.

7) 회의를 위한 음향/영상 설비를 계획한다. 명료도 확보를 위하여 음향설비를 고려한 마감재를 선정한다.

사. 공용 및 기타공간

1) 공용공간

가) 기계실 및 공조실은 이용객의 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 적정크기로 설치하여야 하며, 에너지효율과 유지 관리성을 고려하여 계획한다.

나) 장비반입 동선을 계획하고, 유지보수를 위한 공간과 장래 시설확장, 증설 등을 고려하여 계획한다. 공조실의 출입문은 방음문을 설치하거나 차음성이 좋은 구조로 한다. 공조실 바닥에 방수를 실시하고, 별도의 배수시설을 설치한다. 기계실은 침수에 의한 피해가 발생하지 않도록 설계하여야 한다. 기계실 및 공조실 등에서 발생하는 소음, 진동이 인접실에 영향이 미치지 않도록 하여야 한다.

다) 전산실은 보안영역으로 서버와 시스템의 운용을 위해 적정한 냉․난방 시스템, 조명, 방음시설 등을 계획하고 화재 및 재난에 대비할 수 있어야 하며 응급상황 시에는 외부로부터 직접 접근이 가능하도록 계획한다.

라) 전기실 및 발전기실은 전기설비의 운전과 유지관리 및 보수에 원활하며, 운전원의 안전을 확보하고 장비반입을 고려하여 계획한다. 특히 배전시설은 기계, 조명, 전기음향용 전력을 변압기로부터 별도로 배선 공급되도록 하며, 화재시의 소방용수, 홍수 등으로 인한 재해 시쉽게 사용불능이 되지 않는 장소로 계획한다. 실의 상부에는 물 사용 장소가 없도록 하고 상부로 급배수 또는 난방관로가 통과하지 않도록 계획하여야 한다.

마) 실내마감은 불연재료를 사용하고, 문은 피난방향으로 열리도록 한다.

2) 하역장

가) 하역장은 외부로부터 물품 반출입이 편리한곳에 위치토록 하며, 진입로는 작품 및 장비 등을 고려하여 충분한 공간(5ton트럭 높이)이 되도록 한다.

나) 하역장으로부터 물품반입, 반출이 용이하도록 계획한다.

다) 도예관 옆쪽 또는 뒤쪽 등에 설치하되 다른 층에 설치할 경우 충분한 규모의 수직운송설비를 반영한다.

라) 도예관과 동일층이 아닌 경우에는 반송설비를 충분히 검토한다.

6. 토목분야

가. 토목 일반사항

1) 건축 시설물 설치를 위한 토공사(주-터파기, 구조물)이므로 건축 계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반 상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제, 안전적인 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정하여야 한다.

2) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로「환경보전법」등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

3) 공원, 주택지역임을 감안하여 시공과정 시 인접 시설물 피해(균열, 붕괴 등)를 방지하고자 초기 현장조사 등을 통해 인접 시설물에 설치할 계측장치 항목(종류), 수량, 위치 등을 구체적으로 제시하여 공사 진행에 따른 기존 시설물의 안전사고를 예방하고 관련 민원 등에 대비해야 한다.

4) 주변 건축물에 대한 사전 상태조사를 실시하여 지하 터파기, 흙막이 가시설 공사에 따른 공사 중 영향(소음, 먼지, 진동 등)을 검토하고, 허용기준 초과 시에는 주변의 피해 최소화 대책을 수립하여 설계에 반영한다.(지하 터파기 시 암반인 경우 무진동, 무소음 공법 적극 검토 등)

5) 지하 토공작업 설계 시 공사구역은 물론 인접구역의 도시가스 등 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

6) 본 설계는 지역의 특수성을 고려, 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

가) 공사 중 표면수 처리 방안, 지하수 발생 시 지하수 처리방안

나) 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계

다) 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

라) 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

7) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

9) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

10) 건설기계는 토공 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 적절한 기계를 사용한다.

11) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

12) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

13) 기존 시설(포장, 경계석, 토목, 우오수, 수목 등) 철거 시 상세한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 하여 철거계획을 수립하여야 한다.

나. 토공사

1) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

다. 건물 내 우․오수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200㎜ 이상이 되도록(유관부서와 사전협의) 한다.

4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

라. 도로 및 포장 설계

1) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

2) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

3) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

마. 구조물 계획

1) 구조물 및 시설물 계획 시 관계기관과 협의 후 반영되어야 한다.

바. 상수도

1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

사. 기  타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조 계산서를 첨부하여야 한다.

3) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

4) 필요시 토량이동계획도를 작성한다.

5) 설계내용은 반드시 지질조사를 실시 후 그 결과를 반영하여야 한다.

7. 기계분야

가. 설계범위

본 과업은 도예관에 아래 시설이 설계되어야 한다.

1) 공조 및 환기설비 (해당시)

2) 급․배수 위생설비

3) 자동제어설비

4) 승강설비

5) 자동제어설비

6) 방음․방진설비

7) 신재생에너지설비

8) 가스설비

9) 소방(기계)설비

10) 시험·조정·평가(TAB)

11) 기타설비(관련법령 등 적용 설비 등)

가) 환경, 위생 및 에너지절약과 관련된 제반 법규정 적용설비

나) 타 분야와 관련된 인터페이스 사항

나. 일반사항

1) 본 지침은 기계설비분야 설계에 적용한다.

2) 본 과업과 관련된 타분야와 긴밀하게 협조하여 설비의 기능 유지와 시공을 위하여 기계설비관련 타분야 인터페이스 사항을 반영하여 설계도서에 제시한다.

3) 본 과업을 계획함에 있어 도예관의 기능과 유지, 관리상 개선사항을 조사하고 그 내용을 설계에 반영한다.

4) 본 과업은 관련법 등 제기준에 적합하게 계획되어야 하며, 특히 화재     등 비상시 대피시설은 최신 기준을 적용하여 설계한다.

5) 기계실, 공조실, PD, AD, 장비반입구 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

6) 배수설비는 과업범위에 따라 설계하되 자동제어설비는 관제실에서 감시하도록 한다.

7) 도예관의 특성을 고려하여 소음(장비 및 기기소음, 기류소음) 및 진동이 최소화 되도록 하는 등 도예관에 적합한 기계설비시스템이 되도록 한다.

8) 실시설계시 환기 및 제연 성능과 특성에 대해 현 법규정에 부합되는     설계를 하여야 한다.

9) 전기실에는 급․배수배관이 통과하지 않도록 한다.

10) 주요 기기 및 주요 채택시스템에 대한 경제성 분석(공사비, 시설 내구 연한, 유지관리비, 공법대안 및 주요기기별 LCC를 감안한 총비용 산정 비교)결과를 제시할 수 있도록 명시하여야 한다.

11) 기계분야의 에너지 절감계획을 검토하여 반영하여야 한다.

12) 신․재생에너지 이용시설 설치계획을 검토 반영하여야 한다.

다. 설계조건

기계설비 설계는 발주기관이 제시한 설계기준 및 기본설계 결과를 기준으로 하되, 최신 기상청 자료를 반영하여 경제성, 안정성, 편의성, 유지관리 효율성 등을 고려하여 설계한다.

1) 공조 및 환기설비

가) 냉난방 부하계산은 설계기준에 제시된 시간대별, 기능실별로 구분하여 설계하며, 최적의 공조장비를 선정하여야 한다.

나) 송풍기 등 장비류의 형식은 정부의 에너지 및 환경 정책에 부응하여야 하며, 성능, 경제성, 유지관리성, 여건 등을 감안하여 선정한다.

다) 공조실 설계시에는 관련부서와 협의하여 중량기기 반입을 위한 반입경로, 개구부 등을 고려하고, 설비기기의 배치는 기기의 효율을 높이고 운용 및 유지관리가 용이하도록 설계한다.

라) 「다중 이용시설 등의 실내공기질관리법」,「대전광역시 환경기본조례」등 관련 규정에 적합한 쾌적한 환경이 유지되도록 공조환기방식과 초미세먼지용 필터를 포함한 공기정화설비 및 공기질 측정장치의 설치를 설계에 반영하여야 하고, 공기질에 대응한 송풍기 운전 제어가 가능토록 설계한다.

마) 공조실내 급기 및 배기덕트는 각각의 송풍기 별로 분리하여 환기구 풍도까지 연결하여야 하고, 공조 덕트(댐퍼 및 송풍기흡입측) 에는 점검구를 설치하여야 한다.

바) 각 실(전기실, 신호기계실, 통신기계실 등)의 장비발열을 효율적으로 제거하고 적정온도를 유지할 수 있는 공조 및 환기방식을 검토하여야 하며, 특히 하절기 온도 상승에 대비한 냉방시설(패키지 에어컨 등) 각각의 기능실별로 설치되도록 반영하여 설계한다.

사) 기계설비 및 기계실 등의 흡음 및 방음설비를 검토하여 설계하여야 한다.

아) T.A.B(시험,조정,평가)에 필요한 사항을 설계에 반영하여야 한다.

2) 급․배수 위생설비

가) 급수 설비는 대전광역시 급수 조례와 관련 규정에 따라 조건을 검토하여 반영한다.

나) 설비의 규모는 미술관의 크기와 구조, 사용 인원수, 시간대 등을 고려하여 선정한다.

다) 급수계통은 수격작용을 고려하여 설계하여야 하고, 지하수 활용방안을 고려하여야 한다.

라) 오수정화시설에 관련된 기계설비는 그 규격 및 위치 등 관련 부서와 협의하여 설계한다.

마) 급수 방식은 시수 직결 및 저수조 겸용으로 하고, 필요시 지하수 사용을 검토하여 설계한다.

바) 저수조는 비상급수와 소화용수를 저장할 수 있는 용량을 각각 별도로 설치하거나, 통합 설치 후 격벽으로 내부칸막이를 구분하여 설치하여야 한다.

사) 화장실 계획은 기본설계 결과를 참고하되 관련 규정의 적합성을 검토하여야 한다.

아) 화장실에는 장애인 전용시설을 검토하고 온수공급이 가능하도록 설계하여야 한다.

자) 대변기, 소변기 등 위생도기는 절수형으로 설치한다.

차) 배수방식은 생활용수 배수와 오수 배수의 2계통으로 구분한다.

카) 생활하수 배수계통은 별도의 집수정을 설치하여 효과적으로 배출될 수 있도록 2대(1대용량 100%)의 펌프를 설치하여 평상시에는 교번 운전이 되도록 하고 비상시에는 동시에 운전되도록 설계한다.

타) 정화조 냄새가 확산되지 않도록 정화조 배기덕트와 일반 송풍덕트는 최대한 이격하여 설치하고, 악취방지시스템을 고려하여 설계하며, 지상에 노출되는 정화조 통기관은 민원과 미관을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

파) 오수발생량과 오수 배출방식은 「하수도법」에 의한다.

3) 자동제어설비

가) 평상시와 비상시로 구분하여 감시 및 제어의 운전계획을 수립하고, 집중 관제방식을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 미세먼지 측정장치로 환경상태를 감시하고 그와 연동하여 공기조화설비를 원격으로 기동 및 정지할 수 있도록 구성하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 미세먼지제어 및 환기제어를 고려하여 경제적인 운전제어(계절운전, 부하운전)가 되도록 설계에 반영하여야 한다.

라) 현장설비의 운전상태 및 경보를 감시하도록 시스템을 구성하여야 하고 공조실, 집수정 등 MCC에는 주전원 상태 감시 및 경보를 설계에 반영하여야 한다.

마) 기계설비 감시 및 제어 포인트는 감시, 제어 포인트 증가에 대비하여 10%이상의 여유 포인트를 계획한다.

바) 기타 필요한 기술사항을 관련부서와 협의하여야 한다.

사) 제어 및 감시 포인트 수정 및 증설이 용이하도록 하며, 관련 프로그램을 제공하도록 설계에 반영한다.

4) 승강설비

가) 각 제작사별 엘리베이터의 설치규격에 맞는 공통규격을 선정하여 토목 및 건축 설계에 반영하고, 승객의 편의를 고려하여 설계한다.

나) 엘리베이터는「교통약자의 이용 편의 증진법」,「장애인, 노인, 임산부 등 편의 증진에 관한 법률」,「승강기안전관리법」,「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」에 적정하도록 설계되어야 하며, 설치 완료 후 공인기관의 설치검사를 받아 합격 후 사용한다.

다) 장애인용 엘리베이터의 형식은 설치조건을 고려하여 선정하고 기계실 승강로 배수시설 등을 토목 및 건축 설계시 반영하며, 외부 엘리베이터 내 냉방설비를 계획한다.

라) 승강기에 사용되는 인버터는 모터용량보다 큰 용량으로 선정하여야 한다.

마) 인버터는 단일기종으로 하고 기기오동작 방지를 위하여 노이즈 필터 설치를 설계에 반영하여야 한다.

바) 엘리베이터 승강로 내에는 환기를 고려하고 제습기 설치 등 결로방지를 위한 방안을 설계에 반영하여야 한다.

사) 모든 승강기 제어시스템은 종합관제실 등에서 감시제어, 고장진단, 정보표시 등의 기능을 할 수 있도록 계획하고, 제어 및 감시기능을 하는데 지장이 없도록 한다.

5) 기타사항

가) 장비설치 완료 후 종합시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(수도, 전기료 등) 등을 설계에 반영하여야 한다.

나) 신재생에너지를 이용한 냉난방 시스템의 적용여부를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 기능실 바닥의 방수 및 도장 등에 관하여 관련 부서와 협의하여 설계에 반영한다.

라) 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

8. 소방분야

가. 설계범위

본 과업은 도예관에 아래 시설이 설계되어야 한다.

1) 소방설비(소방기계, 소방전기)(해당시)

가) 소화기구

나) 옥내소화전 설비

다) 스프링클러 설비

라) 물분부 등 소화설비

마) 자동화재탐지설비

바) 유도등 설비

사) 연결송수관 설비

아) 기타 설비(관련법령 등 적용 설비 등)

- 소방기계, 소방전기 및 에너지절약과 관련된 제반 법규정 적용설비

- 타 분야와 관련된 인터페이스 사항

나. 일반사항

1) 본 지침은 소방설비분야 설계시 적용한다.

2) 본 과업과 관련된 타분야와 긴밀하게 협조하여 설비의 기능유지와 시공을 위하여 소방설비관련 타분야 인터페이스 사항이 반영되어 설계도서에 제시한다.

3) 본 과업은 관련법 등 제기준에 적합하게 계획되어야 하며, 특히 화재 등 비상시 대피시설은 최신 기준을 적용하여 설계한다.

4) 설계시 제연 성능과 특성에 대해 컴퓨터 시뮬레이션 등을 통해 검증된 설계를 하여야 한다.

다. 설계조건

소방설비 설계는 현재 소방 법규정을 준수하여 경제성, 안전성, 편의성, 유지관리 효율성 등을 고려하여 설계한다.

1) 소방설비(소방기계, 소방전기)

가. 소방 관련 법규정에 적합하게 설계하여야 하며 필요시 관할 소방서협의 후 소방서의 보완요구 사항을 설계에 반영하여야 한다.

나. 소화설비는 각 실별 기능을 고려하고 관련법규를 준수하여 설계하며, 가스계 소화설비는 필요시 과압배출구를 설치토록하며 화재초기진압 등이 가능한 구조로 계획한다.

다. 물분무 등 소화설비는 환경규제 대상 등을 고려하여야 하며, 사람과 환경에 피해가 가장 적은 소화약제 소화설비를 비교 검토하여 설계하여야 한다.

라. 물분무 등 소화설비 설계시에는 한국소방검정공사의 인증을 필한 약제 및 프로그램을 사용하여야 하며 전기 관련 기능실의 용도에 맞는 소화약제 소화설비로 설계하여야 한다.

마. 옥내소화전 및 스프링클러의 펌프 토출측 주배관에 상수도 소화전 배관을 직접 연결하여, 단전 등 동력 차단시에도 상수도 공급 압력으로 소화설비 기능이 유지되도록 설계에 반영하여야 한다.

바. 소화배관 중 동절기 동파가 우려되는 부분은 동파방지용 열선을 설계에 반영하여야 한다.

사. 주변의 상수도 소화전 설치현황을 검토하여, 필요시 본 설계에 반영하여야 한다.

아. 화재규모, 화재지속시간 등은 국․내외 규정 등의 내용을 기준으로 검토하여 설계하여야 한다.

자. 화재 시 가장 효과적인 방법으로 제연할 수 있도록 분석하여 설계하여야 한다.

차. 제연 설비는 환기설비를 최대한 활용할 수 있도록 제연시스템을 구성하고 비상시 대처할 수 있는 자동제어 설비를 반영하여야 한다.

카. 피난 분석 결과에 따라 필요 시 계단의 위치 및 수량, 통로폭, 특별피난계단설치 등을 관련부서와 협의하여 반영될 수 있도록 하여야 한다.

타. 소방시설의 내진설계 기준을 반영하고, 지진이 발생할 경우에도 시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 하여야 하며 장비, 배관 등이 지진에 따른 손괴 시 응급복구가 가능하도록 계획하여야 한다.

파. 전기실 전력계통 및 비상전원, 예비전원의 구성을 관련부서와 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

2) 기타사항

가. 장비(소방펌프 등)설치 완료 후 종합시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(수도, 전기료 등) 등을 설계에 반영하여야 한다.

나. 관련 부서 및 소방서 등 분야별 인터페이스 사항을 검토하고 실시설계에 반영하여야 한다.

다. 건축물의 안정성 확보 및 건물내부의 인명에 대한 안전에 중점을 두어 설계하여야 하고, 소방시설물 유지관리의 편리성을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 시설물 기능 발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

7. 조경분야 (해당 시)

가. 조경 일반사항

1) 주변환경과 전체적인 조화를 이루어야 하며, 보행자 동선 및 차량동선을 고려하여 적절한 휴식공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

2) 조경공사 설계에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수하고, 전체 부지에 대한 조경계획(Master Plan)을 실시하여 녹지공간을 적정하게 배분하여야 하며, 인근 경관녹지 및 공원 등과의 연계성을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

나. 배식계획

1) 소제중앙문화공원 내 수목과 기존 토양의 활착상황을 감안하여 수목 등의 이식을 최소화하는 것을 고려하며, 식수의 종류는 대전시를 상징할 수 있는 나무로 선정하고, 그 외의 수종은 주변 환경 및 외부공간의 성격에 적합한 식재를 선별하는 것이 바람직하다.

2) 광장, 휴식 공간 등의 주변공간에는 지반고 2m이상의 녹음식재를 도입하여 시계를 방해하지 않도록 한다.

3) 각종 외부공간의 특징에 적합한 식수를 선택하여 외부공간의 기능에 도움이 되도록 한다.

다. 조경시설

1) 조경시설물은 유지관리를 고려하여 내구성이 좋은 것으로 설계하여야 한다.

2) 조경시설물 및 수목식재 표현은 토지이용계획, 배치계획, 수목식재 계획, 조경시설물 계획, 동선계획 등에 포함시켜 설계한다.

3) 지하 구조물 및 지상구조물과 관련된 녹지대는 옥상조경에 준하여 별도의 배수시설을 계획하여야 한다.

Ⅵ		작성 요령

1. 설계도면 작성요령

가. 설계도면 표기

1) 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제14장 제2절 1-3(사용언어)에 의한다.

2) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

공 종	건축	건축 구조	인테 리어	토목	조경	기계	소방
기 호	A	S	EX	C	L	M	MF

3) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

가) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

나) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

다) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

라) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

마) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

바) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

사) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공 시 유의사항을 명시

아) 부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

자) 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

차) 계통설명도

카) 수량집계표

타) 건축, 기계설비, 소방 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

파) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

하) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

2. 설계도면 작성

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 하며, 특히 건축구조(보 등)계획과 설비배관 평면 및 건축물 천장고 계획이 상충되지 않도록 배관 설치부분에 대한 부분 단면도를 작성하여 제출한다.

라. 설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2024-907호(2024. 12. 31.)의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며, 설계도면에는 설계자, 제도자, 검수자, 확인자, 책임기술자 등 서명날인 하고 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

3. 분야별 작성 기준

가. 공통 사항

1) 사전조사와 기획 시 고려사항: 건축계획 시 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치, 평면, 단면, 입면, 구조, 재료, 설비, 공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기하고 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사개요 : 위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등 ․ 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적 등 ․ 사전조사사항 : 수용인원, 장비 등 ․ 계획 : 방재계획 ․ 공종별 개략공사비 산정 ․ 개략 공정계획 ․ 주요 설비계획 ․ 주요 자재계획 ․ 기타 필요사항(보수방안 등)
구조계획서	․ 신축 건물 구조안전에 대한 검토사항

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	축 적	사 항
설계도면	위치도	임의	인근지도
	부근 안내도	임의	방위, 도로 및 목표가 되는 지물(주요 건축물명) 등
	배치도	1/600 이하	축적, 방위, 대지경계선, 대지가 접하는 도로, 너비, 도로경계선에서 건축물까지의 거리
	건축물 마감표 및 평면도	1/100 이상	축적, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치, 너비, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 너비, 보도의 위치 및 너비
	입면도	1/100 이상	축적, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기, 외부 안내판 표시
	주단면도 (종횡 2개소 이상)	1/100 이상	건축물의 각 실 및 계단 등의 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성하며, 축척, 재료, 각 실의 천정고, 바닥재료, 반자의 구조, 계단 등의 구조와 창호의 형태, 크기 및 외벽방수 등

2) 실시설계 시 고려사항: 사전조사 사항 및 기획을 구체화하여 실제 시공에 필요한 사항을 설계도서에 표기하고 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사개요 : 위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등 ․ 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적 등 ․ 사전조사사항 : 수용인원, 수용 차량 및 장비 등 ․ 시공방법 ․ 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) ․ 세부 공정계획 ․ 세부 설비계획 ․ 세부 자재계획
구조계획서	․ 신축 건물 구조안전에 대한 검토사항 ․ 제반하중 조건에 대한 분석, 적용 ․ 일반시방서
시방서	․ 특기시방서

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	축 적	사 항
설계도면	부근 안내도 배치도	임의 1/600 이하	․ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등 ․ 축적, 방위, 대지경계선, 대지가 접하는 도로 너비, 도로경계선에서 건축물까지의 거리
	건물 면적 산출표	1/600 이하	․ 건물내부 복도, 각 실, 계단, 기능실 등 면적 구분 표기

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	축 적	사 항
설계도면	건축물 내외 마감표		․바닥, 천정, 내벽 등
	평면도 단위평면도	1/100이하 1/50이상	․ 각 실의 시공에 필요한 사항 일체 ․ 평면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체
	천정평면도 입면도	1/100이상 〃	․ 시공에 필요한 사항 일체 ․ 축척, 외벽, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기
	주단면도	1/100이상	․ 건축물의 각 실 및 계단 등의 전체구조 파악 ․ 용이한 위치에서 주단면도를 작성하여 축척, 재료, 각 실의 천정고, 바닥재료, 반자의 구조, 계단등의 구조 및 외벽방수
	주단면상세도	1/50이상	․ 천정마감을 포함한 구조 및 창호의 형태, 크기 등 ․ 주단면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체
	개별단면 상세도	1/30 ~ 1/50이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	창호일람표		․ 창호의 일람
	창호평면도	1/100이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	창호상세도	1/00이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	고정 및 부착 시설물 배치도	1/100이상	․ 수․배전시설 등의 고정시설과 부착
	부착시설물 상세도		․ 내외부 안내판 및 시공에 필요한 사항 일체

나. 기계 분야

1) 사전조사와 기획 시 고려사항: 기본계획의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치계획, 사전 조사 사항, 공정계획, 공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도면에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성 기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사개요 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 ․ 주요설비 공조(환기팬), 펌프, 배관, 기타 설비	․ 에너지 절감 및 유지관리에 관한사항 ․ 주요 시공계획 ․ 개략 공정계획 ․ 개략 공사비 산정
설계계산서	․ 주요설비의 개략 용량 계산서 ․ 작업능력, 싸이클타임, 작업효율에 관한 계산서 ․ 간이 부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	․ 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 사양 등 포함) ․ 주요설비의 위치, 상하수도의 연결관계, 수조, 배수, 계획 등 ․ 주요설비의 자동제어 시스템, 급․배수, 소화, 기타 설비 계통도 ․ 각종 설비 샤프트의 크기, 유지보수 공간을 고려한 설비 계통도 ․ 기계실 및 상가 층고를 확인할 수 있는 설비단면도 ․ 각종 무대 및 음향시설 장치, 유지보수 공간을 고려한 설비 계통도

2) 실시설계시 고려사항: 사전조사와 기획을 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기 한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사개요 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 ․ 주요설비 공조(환기팬), 펌프, 배관, 기타 설비 ․ 에너지 절감 및 유지관리에 관한사항 ․ 세부 시공계획 ․ 세부 공정계획 ․ 세부 공사비산정
시방서	․ 당해 공사에 필요한 특기사항 ․ 주요설비의 용량 계산서 및 선정서
설계계산서	․ 작업능력, 싸이클타임, 작업효율에 관한 세부계산서 ․ 부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	․ 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 사양 등을 포함), 기본계획 시 표기된 사항을 구체화 한 사항
	계통도	․ 주요설비 및 설비의 자동제어시스템, 급․배수 기타 설비의 세부계통도
	평면도	․ 각종 설비평면도, 기계실 확대 평면도
	상세도	․ 각종 설비별 상세도

4. 시방서 작성요령

가. 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하여야 한다.

나. 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성한다.

다. 시방서는 국토교통부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합토록 작성한다.

라. 일반시방서에는 설계개요, 인허가사항, 일반 시공방법에 대하여 기술한다.

마. 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 레미콘 구입 시 KS규정상 슬럼프 허용오차를 고려하여 현장타설 시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것.

2) 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

3) 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비사용에 관한 사항

4) 관련공사 간의 시공책임 한계 명시

5) 가설시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 형틀 등)

6) 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

바. 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항을 명기하여야 한다.

사. 특수공법 및 특수 자재로써 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련사항을 충분히 검토 및 감독관 승인 후 작성하여야 한다.

아. 사용자재에 있어서는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

자. 도면 및 시방서 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공순서, 콘크리트타설 순서, 균열방지 대책, 양생방법등)에 대해 명기하여야 한다.

5. 내역서 작성요령

가. “계약 상대자”는 용역 성과품 제출 시 건축, 기계․지열설비, 토목, 조경, 소방, 가구 등 각 분야별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 “감독관”과 협의하여 제출하여야 한다.

나. 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 한다.

다. 공사비 내역서는“지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”제2장 예정가격 작성요령에 준한다.

1) 재료비

가) 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달청 가격정보)으로 한다.

나) 조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 3개 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

다) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2개 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

라) 규격제품 중 조달청 3자단가 등록제품에 대한 관급자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 조달수수료를 포함하여 도급공사 금액과 별도로 작성한다.

마) 관급자재는 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 자재가격을 기반으로 한다.

2) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

3) 경비, 일반관리비 및 이윤 등은 예정가격 작성요령과 관련법에서 정하는 법적부담금과 조달청에서 공고한 각 공사별 제비율 적용기준에 준하며, 모든 경비 등은 법적요율 이내로 적용한다.

4) 본 공사는 품질시험 대상 공사로 국토교통부 고시“건설공사 품질시험기준”에 의한 품질관리비를 반드시 계상하여야 한다.

5) 장애물없는환경, 녹색건축물, 제로에너지건축물, 건축물 에너지효율등급 본인증을 위한 용역비 및 수수료 등을 반드시 계상하여야 한다.

라. 공사비에는 지장물 철거비, 폐기물 처리비, 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 도시가스 인입비, 시운전비(기계)등이 포함하고 내역서에 표기하여야 한다.

마. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 한다.

바. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

사. 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

아. 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

자. 정부기관 준용 품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

차. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부하여야 한다.

카. 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」규정에 따라 녹색제품을 활용하여야 한다.

타. 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」 규정에 따라 공사용 자재 관급자재 구매 시 중소기업제품을 최대한 반영

Ⅶ		보고회 개최 및 성과품 제출

1. 보고회 개최

※ 보고회 시 제출되는 설계도서의 양과 제출일정 등은 발주기관과 상호 협의 후 결정

가. 착수보고: 계약체결 후 발주부서와 협의하여 실시

나. 수시보고: 발주기관이 필요 시 요구

1) 과업의 추진상황 및 실적(대안 제시) 보고서 제출

2) 용역수행자가 직접 보고(Beam Project에 의한 보고)

다. 중간보고회: 1회 이상

1) 과업의 추진상황 및 실적(대안 제시) 보고서 제출

2) 용역수행자가 직접 보고(Beam Project에 의한 보고)

라. 최종보고회: 용역완료일 이전

1) 중간보고회 등에서 제시된 보완사항 반영결과 및 성과품 요약 보고

2) 최종보고서 제출

3) 용역수행자가 직접 보고(Beam Project에 의한 보고)

마. 공정보고: 예정공정표를 기준으로 공정보고

1) 정기보고 : 매주 1회(전주 공정 및 금주 계획보고)

2) 수시보고 : 발주기관의 요청시

2. 성과품 제출

가. 작성기준

1) 모든 성과품은 인쇄 전 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

2) 용역완료 후 각종 행정절차 이행에 필요한 도서는 수급자 부담으로 별도 작성하되, 소요수량은 감독과 사전 협의하여야 한다.

3) 수급자는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 해야한다.

4) 모든 도면은 일괄된 흐름을 갖도록 하고 특히 상세도면은 현장 기능공이 쉽게 판독할 수 있을 정도로 작성하여 도면표기가 곤란한 부분에 대하여 도면에 별도 주서하여야 한다.

5) 발주기관은 과업 수행시 기존시설 및 장비, 기기 등을 이용할 경우 일부 개조 또는 부분적인 정비 등에 대한 개ㆍ보수 내용을 명시하여야 한다.

- 기존시설물에 대한 재이용, 철거, 신설여부에 대해 구분하여 도면상에 정확히 명시하고 알기 쉽게 표기한다.

6) 수급자는 과업 수행시 공사에 사용되는 자재가 석면 등 인체에 유해하거나 환경을 저해할 우려가 있는 재료는 사용되어서는 안된다.

7) 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고, 그중에서도 한국산업규격표시품(KS), 우수재활용제품(GR) 또는 「건설기술관리법」 등에 의한 국ㆍ공립시험기관의 시험결과 한국산업규격 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 사용하여야 한다.

나. 성과품 작성

1) 각종 계산서

가) 구조 및 수리계산서 등

나) 냉ㆍ난방 부하계산서

다) 기타 본 과업에 적용한 각종 계산서 등

2) 설계도면

가) 각부 치수의 정확한 표기(치수는 미터법 사용)

나) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명시

다) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

라) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명시

마) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

바) 도면 이해를 위한 주지사항 및 시공시 유의사항을 명시

사) 기타 관련법령 및 규정에 따라 요구되는 사항을 명시

아) 설계도면에는 도면하단에 전문분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의 확인 및 서명날인을 하여야 함.

3) 시방서

가) 시방서는 설계도면에 표기하여 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명시

나) 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성하되 합법하게 작성

다) 시방서는 전문분야(공종)별 표준시방서 및 관련기준 등에 적합토록 작성

라) 일반시방서에는 설계개요, 인‧허가사항, 시공방법에 대하여 기술

마) 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함 작성

(1) 각종자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

(2) 관련 공사간에 시공책임 한계 명시

(3) 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

바) 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 명시

사) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유 제품명을 표기하여서는 안된다.

4) 산출내역서

가) 예산 내역서의 작성은 전문분야(공종)별 표준품셈을 적용한다.

나) 공사비 내역서는 행정자치부 예규 「원가계산 및 예정가격 작성요령」, 「건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준」등을 적용한다.

(1) 자재단가 : 조달청 발행 가격정보지 최근호 단가를 적용 계상하며, 기재되지 않은 자재에 대하여는 공인기관 발행 물가정보지 2종 이상을 활용한다.

(2) 노무단가 : 2025년 정부노임단가를 적용한다.

다) 예정가격을 작성함에 있어서는 실적공사비 적용을 원칙으로 산출하고, 이에 응할 수 없는 특수사항일 경우에 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

라) 공사비는 설계기준금액 범위를 초과할 수 없다.

(1) 다만, 필요시 예산가용금액 범위 내 감독관과 협의 조정할 수 있다.

마) 공사비에는 철거비, 시운전비(기계)등이 있을 경우 내역서에 포함하여 표기하여야 한다.

바) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 근거를 기록한다.

사) 주요자재 수량은 별도 집계표로 작성하여야 한다.

아) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 선정에 따른 세부 산출내역을 첨부하여야 한다.

자) 수량의 산출은 관련 규정에 따라 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별, 부위별로 작성 집계하여야 한다.

차) 공사비 산출은 정부관계기준을 따르되 객관적인 산출근거가 있어야 한다.

5) 예정공정표 작성

가) 예정공정표는 CPM / NETWORK기법을 사용하여야 한다.

6) 행정절차 이행을 위한 구비서류 작성

가) 관련법령에 따라 사업시행을 위한 인ㆍ허가 및 협의 등 신청용 설계도서를 작성하여야 한다.

다. 성과품 목록

1) 기본 설계(중간설계) 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건축	토목	조경	기계	소방
1	기본설계보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	측량보고서	A4	3	부	◯	◯	◯
3	도 면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
5	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
6	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
7	개략시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
8	USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
1. 발주기관과 계약 상대자의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있음 2. ○표는 공종에 해당됨을 의미 3. 기본설계보고서에 포함사항 (사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 도로 현황분석, 향후 실시설계 방향 등)

2) 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건축	토목	조경	기계	소방
1	완료보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A2	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	평철
4	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계 산 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	각 5부
6	설계예산서(내역서)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
14	조 감 도	A1	2	부	◯					USB파일로 제출
15	패널(투시도)	A1	2	부	◯					필요시
16	설계안전검토보고서	A4	2	부	◯	◯				필요시
17	공 정 표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
18	USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
가. 공종별 실시설계서 제출 목록 1) 조감도는 필요한 경우 제출시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 USB로 제출 2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출 3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출 4) 기타 발주기관이 요구하는 성과품 나. 완료보고서 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등), 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다. 다. 공정표는 공정 계획을 수립하여 공사 기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 발주기관이 지정하는 주요 공정은 별도로 공정표를 작성한다. 라. 각종 계산서 : 수리 계산서, 배수시설 계산서, 구조 계산서, 기타(지질조사 보고서 등) 포함

[별지 1]

착    수    계

업무담당자 경유 :ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ

(인)

○ 용 역 명 :

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계 약 일 :      년   월   일

○ 착 수 일 :      년   월   일

○ 완 료 일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2025년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

대전광역시장 귀하

[별지 2]

보 안 각 서

○ 용  역  명 :

○ 계약  일자 : 2025   .   .

○ 착수  일자 : 2025   .   .

○ 완수예정일 : 2025   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년     월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대전광역시장 귀하

[별지 3]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시장 귀하

[별지 4]

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :              원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

별지 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부.

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :              (인)

대전광역시장 귀하

[별지 5]

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년   월   일 ～ 2026년   월   일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :              (인)

대전광역시장 귀하

[별지 6]

작 업 일 지

일 자					착 공 일
작 성 자					준 공 일
인력투입현황	기술자명		전일까지	금 일		누 계	특 기 사 항
과업수행내용	※ 각 분야별로 진행과정 및 상황을 파악할 수 있도록 작성 다만, 지면 부족 시는 별도 첨부

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

[별지 7]

분야별 참여 기술자 명단

용역기간 :

발주기관                      확인자 :       (인)

분야	소 속	회사내 직 위	직책	성 명	생년월일 (기술인협회 등록번호)	참여기간	용역과업수행내용	자격종목 및 등록번호	날인

<주>

․ 분야

1. 엔지니어링기술진흥법 시행령 별표1-3의 업무범위 및 전문분야에 열거된 분야

2. 주요구조물에 대하여는 상기외에 별도책임기술자로 하여금 수행할시는 구조물명이나 공사명으로 분야를 기재

※ 예 : 교량, 부두, 하수처리장의 처리시설

․ 직책 : 분야별에서 수행시의 책임정도로써 책임기술자(p.m) 분야별 책임기술자, 참여기술자로만 분류

․ 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

․ 수행내용기재 : 분야별 책임기술자중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재, 향후 책임한계를 명확히 할 수 있도록 과업지시서상의 업무내용을 위주로 상세하게 작성

대전광역시장 귀하

[별지 8]

(중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

[별지 9]

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월  일 ~ 2026년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2025. . .)	금주예정사항(2025 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 소방 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

[별지 10]

월간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월  일 ~ 2026년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2025 . . ～ 2025. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

[별지 11]

공종간의 업무분장

공 사 내 용	건축	전기	통신	소방	비 고
1. 배기휀 및 환풍기용 휀(일반형 공조기 포함) 가. FAN 설치 나. 전기배관 및 배선 다. 급기, 환기휀, 펌프 마그네트 및 ON/OFF스위치 (연동용 배관 및 배선) 라. 원격제어 배관 및 배선 마. 배기그릴등 창호관련사항 2. 일반 동력설비 가. 설비 자동제어(제어반 포함) 나. MCC반 전기배선 및 결선 다. 제어설비(F.S, 전극봉, TIMEW 포함) 라. 35V 이상 전원공급(UPS포함) 마. 트랜치 등 구조사항 3. 정화조 동력설비 가. 펌프설비 나. 전기배선 및 제어설비 (TIMER, 레벨제어기 F.S, 정화조 패널) 4. 보일러 동력설비 가. BCP 판넬 나. 전기배선 및 부대시설 1) MCC - BCP 2) BCP - 보일러, 보일러 보급수 펌프 5. 냉, 난방기 동력설비(일반에어콘, 항온항습기) 가. MCC반 또는 제어반 나. 전기배선 1) 제어반(MCC)-냉방기 2) 실내 냉방기-실외기

공 사 내 용	건축	전기	통신	소방	비 고
6. 연료탱크 설비 가. 발전기 주연료탱크 나. 발전기실, 보조연료탱크 다. 연료배관 1) 주연료탱크-보조연료탱크 2) 보조연료탱크-발전기 라. 발전실 내 전기제어 설비 7. 120V 전원 강압트랜스 설치 가. 정화조 약품 투입용 나. 온수보일러 버너용 다. 경수연화 장치용 8. 자동화재 설비 가. 자동화재 탐지설비 및 유도등 나. 수신반 전용 전원배선(전열 콘센트) 다. 유도등 전용 스위치(NFB) 9. 소화보조 펌프 가. 압력스위치 나. 전기배선 10. 수중펌프 가. 1차측 전기배선 나. 제어반 및 제어설비 11. 비상방송 가. 무선통신 보조설비 나. 수신반→엠프간 배관배선 12. 특수형 공조기 가. 전기배선(분전반→특수형 공조기) 나. 특수형 공조기→실외기 전기배선 13. 5층이상 3,000M²이상인 건물 가. 전등간선(HIV)이상

공 사 내 용	건축	전기	통신	소방	비 고
14. 비상콘센트 15. 각종 모터 결선 16. 가스시설의 전원(감지 판넬등 전원시설) 17. 마블세면대 및 거울, 욕조 : 건축 각종 수전, 양변기, 소변기, 청소 싱크 : 기계 18. 각종 전기 및 설비시설의 기초 콘크리트 19. 건물외부, 덕트 및 발전기용 루버 및 그릴설치 20. 도어 갤러리 21. 덕트 및 배관용 샤프트 점검문 및 구조물(조적조 or 철근) 및 천장 점검구 22. 우수 드레인 배관(방수부위에 해당됨) 23. 방화셔터(본체, 전동개폐기, 연동제어기, 자동폐쇄기, 연감지기) 24. 배연창(창호, 제어기, 감지기, 개폐기) 25. 옥상배관 및 닥트용 OPENING 스리브 BOX 26. 각종 맨홀 및 뚜껑(상수도미터기함, 가스미터기, 지역난방밸브함, 오수맨홀, 우수맨홀) 27. 지하물 탱크 및 고가수조, 정화조 내 점검용 사다리(스테인레스) 28. 정화조 구조체, 쇄석 및 로스톨 29. 건물 외벽에서 정화조까지의 오·배수관 30. 팬코일 유닛커버(필터청소용 점검구포함) 및 방열기 커버 31. 냉방기 실외기 내부 노출배관 마감 커버

공 사 내 용	건축	전기	통신	소방	비 고
32. 덕트 및 배관 샤프트슬라브의 방화구획 마감 33. 주차설비(2단 주차기) 34. 정화조 배기탑, 구조물 35. 등기구 보강 36. 휴지걸이, 재떨이, 비누걸이등 37. 오수정화조 인, 허가사항 38. 가설사무실 설치 39. 각종 슬라브 매입공사 (방수 공사, 철근 보강 공사) 40. 그리스 트랩·그리스 트랩 하부구조물 41. 피뢰침 기초 및 지지 기초대 42. 투시형담장의 카메라(CCTV등 방범설비 포함) 43. 기계식 옥외 소각설비 44. 비디오폰 설치 45. 옥외배관 터퍼기 46. 완강기설치 위치 OPEN창 47. 승강기의 설치 및 개구부 보강공사 48. 상수도 인입공사의 범위(공사 및 분담금) 49. 하수도 공사의 범위(건물 외벽 중심선에서 공종 간 분담 범위) 예) 건물 외벽에서 1M 이내는 기계 설비 시공, 그외는 토목 공사로 분류 50. 가스 인입 공사의 범위(공사 및 분담금) ※ 기타 세부 분장사항 기재하여 분담현황표 작성