2023. 11.

	거점형 대형놀이터(덕진) 기본 및 실시설계
과 업 지 시 서

	복 지 환 경 국 여 성 가 족 과

		목 차 □ 제 1 장 일반사항 1. 과업의 명칭 6 2. 과업의 목적 6 3. 과업의 범위 6 4. 설계의 기본방향 6 5. 과업의 내용 7 6. 과업기간 8 7. 위치도 및 현황사진 8 8. 주요업무의 사전 승인 등 9 9. 과업수행 및 공정보고 9 10. 용역감독 등 12 11. 계약상대자의 책임 12 12. 관계기관 협의 및 인․허가 14 13. 설계자문 및 건설기술심의 14 14. 신기술․신공법의 도입 등 15 15. 재료선정 15 16. 보안 및 비밀 유지 15 17. 타 계약상대자와의 업무한계 16 18. 하도급 사항 16 19. 설계변경 사항 17 20. 저작권 관련사항 17 21. 용역수행자의 교체 17 22. 용어의 해석 18 23. 계약상대자의 시정요청 19 24. 설계 성과품의 품질관리 19 25. 발주기관의 제공자료 20

		26. 적용기준 및 공사시방서 작성 20 27. 특기사항 및 설계시 고려되어야 할 사항 20 □ 제 2 장 조사 및 자료수집 1. 조사일반 21 2. 관련계획의 점검 및 검토 21 3. 현지 조사 및 답사 22 4. 지형 및 경관분석 22 5. 용지조사 22 6. 수리․수문조사 22 7. 역사문화적 환경분석 22 8. 생태적 환경분석 22 9. 세부조사 22 10. 교통량 및 교통시설조사 26 11. 소음․진동 조사 27 12. 기타 조사 27 □ 제 3 장 과업수행 일반지침 1. 기본계획 검토 27 2. 상위계획 및 관련계획 검토 27 3. 법령 등의 기준 28 4. 업무범위 28 5. 일반설계지침 30 6. 설계기본방침 34 7. 관계기관 협의 36 8. 관련계획 조사 36 9. 기 타 37

		□ 제 4 장 환경 및 교통영향평가 □ 제 5 장 분야별 과업수행 세부지침 1. 적용기준 37 2. 업무범위 41 3. 설계조건 42 4. 지형설계 43 5. 배수설계 44 6. 급․관수설계 46 7. 유지용수공급설계 46 8. 경관조명설계 47 9. 식재지반설계 48 10. 식재설계 48 11. 시설물설계 51 12. 구조물설계 53 13. 동선설계 54 14. 포장설계 54 15. 연못, 습지, 계류 등 친수시설설계 54 16. 수경시설설계 54 17. 가시설설계 54 18. 교통계획 55 19. 유지관리시설 56 20. 전기․통신설계 56 21. 폐기물처리설계 64 22. 건축설계 64 23. 기계설비설계 77 24. 조감도제작 84 25. 가림막설계 84 26. 유지관리계획 84 27. 공사실명제 84 28. 친환경상품 구매 84

		27. 공사용자재 직접구매 84 28. 건설공사 사후평가 결과의무 피드백 85 □ 제 6 장 성과품 작성 85 1. 일반사항 85 2. 성과품의 구분 86 3. 성과품의 내용 86 4. 성과품 작성 93 5. 성과품 납품 97 【부 록】 [서식 1]분야별 참여기술자 현황 [서식 2]보안각서 [서식 3]책임기술자선임계 [서식 4]용역 수행 책임기술자 명단 [서식 5]주간 공정보고 [서식 6]월간 공정보고 [서식 7]하도급승인요청서

제 1장 일반사항

1. 과업의 명칭

1) 과업의 명칭

본과업의 명칭은 “거점형 대형놀이터(덕진) 조성사업 기본 및 실시설계”라 칭한다.

2) 발주기관 및 계약대상자

전주시(여성가족과)를 “발주기관”이라 하고, 도급자(계약상대자)인 용역사를 계약상대자라 한다.

2. 과업의 목적

- 기존 놀이터의 획일화된 놀이시설물 설치보다는 자연환경에서 자연물을 접하고, 스스로 놀이를 만들어 노는 문화를 형성하여 아이들의 창의성 및 모험심을 길러주고자 한다.

- 지방정원 및 아중저수지 주변 관광사업의 시너지효과를 기대하고, 지역민의 삶의 질을 향상하는데 본 사업의 목적이 있다.

3. 과업의 범위

1) 공간적 범위

가) 위 치 : 전주시 덕진구 우아동1가 산 27-5번지 등 7번지

나) 면 적 :  8,000㎡

2) 내용적 범위 : 기본 및 실시설계, 관련 인허가(산지 전용) 등

3) 예정공사비 : 2,800백만원

4. 설계의 기본방향

1) 대상지역 현황 및 제반여건 조사, 종합적 분석을 통한 기본계획을 수립하고, 창의적인 디자인 및 제작 설치계획을 수립한다.

2) 이용자(어린이, 부모, 전문가 등) 의견 수렴 및 조사(의견수렴 1회 이상 (기본설계단계 1회)하여 검토를 통한 디자인 및 제작 설치계획을 수립한다.

3) 기본계획을 따르되 도입된 시설들이 친환경적인 지역 여건에 적절한지 타당성을 면밀히 재검토 분석하여 협의한 후 최종안을 결정하도록 한다.

4) 일반 놀이시설이 아닌 창의적인 요소가 반영된 놀이시설(디자인 개발 제작 설치, 제조원가 작성 포함) 등을 포함하여 체계적인 놀이시설 구성 , 제작 설치 및 계획을 수립한다.(모든 과업 놀이시설은 제조원가 작성)

5) 어린이놀이시설 시설기준 및 기술기준 등 관련법에 적합한 놀이시설 설치 계획을 수립한다. 또한, 설치 예정인 놀이기구 및 조경시설에 맞는 실현 가능하고 유지관리에 적합한 계획을 수립한다.(유지관리 매뉴얼 작성)

6) 대상지 내 설계분야는 건축물(건축, 구조, 전기, 기계, 소방, 통신 등), 시설물, 조경, 경관조명 분야 등이 포함되어 있다.

7) 공간 내 각종 시설물에 대한 C.I계획은 품격과 전주시만의 고유성을 가져야 하며 통일된 디자인을 제시하여야 한다.

8) 범죄예방설계(CPTED), 유니버셜디자인(Universial Design)을 고려하여 설계를 한다.

5. 과업의 내용

1) 과업의 종류 : 기본 및 실시설계

2) 과업내용

가) 기본계획구상(디자인개발, 놀이시설 개발 포함) 및 실시설계

나) 기본 및 실시설계 안에 대한 자문회의, 보고회 추진 등

다) 공사에 필요한 설계도서 작성(놀이기구는 제조원가 작성 필수) 등

3) 과업분야

가) 주변 현황 조사

나) 여러 테마별 놀이시설에 대한 디자인 개발 및 설계

다) 보행공간 확보방안에 대한 기본안 도출

라) 공공공간에 대한 경관설계(녹지, 식재, 포장, 쉼터 등)

마) 토목설계(보행로, 도로, 기타 배수시설 등)

바) 보행자 편의시설 설계(안내사인, 보안등, CCTV 등)

사) 경관심의 관련 자료 작성 등

아) 설계서 및 내역서 작성

자) 아이들 이용 시설로 안전성을 고려한 설계

4) 기타업무

가) 도시계획시설(공원) 조성계획 결정 심의 관련도서 및 실시계획인가신청서, 건설기술심의, 디자인심의 자료작성 등 행정 절차에 수반된 관련 자료

나)  발주기관이 요구하는 인․허가 등 업무수행

6. 과업기간 : 착수일로부터 90일간 (디자인 및 놀이시설 개발 포함)

계약상대자는 다음의 경우 발주기관 또는 그 위임 받은 자에게 계약기간 변경을 청구하여야 한다.(사업추진 여건상 발주청의 사정에 따라 변경 될 수 있다)

1) 관계기관인 협의 및 검토가 지연 또는 불가능할 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

7. 위치도

〔위 치 도〕

8. 주요업무의 사전 승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 합법적인 사항, 쌍방계약에 입각한 사항, 천재지변 등의 사항 발생시 용역감독자와 계약상대자의 협의조정 결과에 따라 승인을 받아야 할 사항

9. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

가) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게  과업을 수행하여야 한다.

나) 용역수행처리 절차는 이 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실있는 설계가 되도록 하여야 한다.

다) 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물의 부실 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 할 경우 이를 배상하여야 하며 건설기술관리법 제21조4항에 따라 용역손해 배상보험 또는 공제에 가입을 하고 당해 용역완료 전에 증서를 제출하여야 한다.

2) 일반지침

가) 적용 요령

(1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며  내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과   협의하여 정한다.

(3) 본 과업내용서에 대한 대안이 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는  자료를 제출, 발주기관의 승인이 있을 경우 채택될 수 있다.

(4) 발주기관 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의  참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(5) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용토록 명시할 경우에는 발주기관에서 운영하는 설계자문회의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

3) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며, 착수시 관계법령에서 정한서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

가) 기술용역예정 공정표

나) 인력투입 계획서

(1) 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부), 분야별 책임기술자 등

(2) 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회경력 증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등  학력 및 경력을 확인 할 수 있는 서류

(3) 장비투입 계획서

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

4) 과업수행계획서 제출

(1) 계약상대자는 과업 착수 후  10일 이내 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동계약상대자 상호간의 과업분할 협의서 첨부) 3부를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되어 계약서와 동일한 효력을 갖는다) 이에 포함될 내용을 다음과 같다.

가) 세부공정계획서

나) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

다) 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

라) 건설기술 경력사항 확인서

마) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

바) 참여기술자의 보안각서

사) 기타 설계 자문계획 등

(2) 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며   조경, 경관, 토목, 건축, 전기, 설비 및 경관조명 등 관련분야의 전문기술자를    참여시켜 합리적이고 효율ㅈ거인 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

5) 업무협의 및 공정보고

가) 업무협의

(1) 계약상대자는 계약 후 7일 이내 또는 착수신고서 제출시 발주기관과 1차 업무 협의를 한다.

(2) 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

(3) 수시 협의

다음의 경우에는 발주기관에 사전 협의(보고)하며 검토를 받아야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료 시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시 (중간보고)

③ 건설기술심의 및 자문회의 시

④ 성과품 작성 시

⑤ 준공 시

⑥ 공정보고 시 (필요시)

⑦ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

나) 공정보고

(1) 중간보고 : 3회 (과업 10%, 60%, 90% 수행 시)

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각호의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역 감독자의 지시사항(구두 및 서면지시포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

① 최초단계 (공종 10%, 착수일로부터 5일이내)

․ 기본계획에 대한 검토 보고(필요시 보완계획 포함)

※ 최초단계(공종 10%) 중간보고는 용역수행 여건상 착수신고서 및 과업수행계획서 제출로 발주기관 판단에 의해 갈음할 수 있음

② 중간단계 (공종 60%, 착수일로부터 90일이내)

․ 기본설계 완료 시

④ 마무리 단계 (공종 90%, 착수일로부터 180일이내)

․ 각종 공법 비교 및 설계안의 경제성, 시공성 적정여부

(2) 작업일지 작성 보고

과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출 하여야 한다.

10. 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

11. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종도서가 용역성과의 첨부자료로 된 경우도 계약상대자의 책임한계는 동일하다.

2) 설계의 목표와 추진절차

가) 계약상대자는 용역의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

나) 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구조건(Design Criteria)을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다) 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

라) 계약상대자는 용역과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

마) 설계는 관련 법규와 계약 조건, 발주기관과 협의된 기본설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주기관에게 보고할 의무가 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

바) 계약상대자는 언제든지 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 이를 알려야 한다.

사) 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 현장상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

아) 계약상대자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때 반드시 현장을 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 현장상황에 중요한 이변이 발생되었을 때는 발주기관에 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

자) 계약상대자는 설계 추진과정에서 조경, 건축, 기계, 전기, 통신, 환경 등 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상이 됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

차) 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

3) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의   지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며,  발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

4) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야  하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을   져야 한다.

5) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 또는 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

12. 관계기관 협의 및 인․허가

계약상대자는 본 과업과 관련하여 관계기관 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며, 제출된 자료에 대하여는 책임을 진다.

13. 설계자문 및 건설기술심의

1) 설계자문

가)  분야별(조경, 건축, 생태, 문화, 토목, 전기, 기계, 환경, 교통 등) 세부사업계획 추진에 있어서는 발주기관의 직제상 업무관련 기관과 타기관의 심의를 받아 결정하여야 한다.

나) 용역시행 중 해당전문가 및 우리시 도시공원 및 기술자문위원 등의 기술자문회의를 개최하여 의견을 청취하여야 한다.

2) 건설기술심의 / 공원조성계획(변경) 심의 / 경관 심의

기본설계 완료 단계에서 건설기술심의회등 해당분야별 심의를 받아야 하며, 필요한 설계도서 및 보고서 등 관련 서류를 작성․제출하여야 한다.

3) 건설기술심의 등 및 설계자문 결과의 반영

계약상대자는 건설기술심의 등 및 설계자문시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

14. 신기술․신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술관리법 제18조1항 및 동법시행령 제34조에 의거  본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대해 적극 검토하여햐 한다.

2) 계약상대자는 신기술․신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 설계에 반영 하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 건설기술심의시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영 하도록 한다.

15. 재료선정

공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

16. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이  없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 용역감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

17. 타 계약상대자와의 업무한계

과업을 수행함에 있어 공동도급일 경우 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

18. 하도급 사항

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결 하고자 하는 경우에는 그 계약을 체결하기 전에 다음 각호의 사항을 발주기관에 통지하고 승인을 받아야 한다.

가) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

2) 계약상대자는 본 과업과 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

3) 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

가) 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄  하도급 하는 경우

나) 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

4) 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

나) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

5) 하도급인의 주지

계약상대자는 발주자의 승인․협의로 결정된 사항, 보안 및 비밀유지에 관한 사항에 대하여 하도급인에게 철저히 주지시켜야 한다.

6) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 현금으로 지급하여야 한다.

7) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

19. 설계변경 사항

1) 설계용역 수행 중 과업내용의 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 기술용역계약일반조건 (행정자치부 예규 제 197호(2005.12.30))에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업변경 하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 설계변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야한다.

20. 저작권 관련사항

용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 전주시가 소유하며, 전주시는 정책상 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

21. 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 다음과 같이 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수  있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1) 참여건설기술자가 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정에 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

2) 참여건설기술자가 사전승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

3) 참여건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 설계를 조잡하게  수행 또는 부실 설계하였을 때

4) 참여건설기술자가 계약에 따른 설계능력 및 기술이 부족하다고  인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달할 때

5) 참여건설기술자의 기술능력이 부족하여 설계시행에 차질을  초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니 한 때

6) 기타 당해 용역 참여건설기술자가 질병, 사망, 퇴직 등의 개인 적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

7) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로  발주기관의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

22. 용어의 해석

사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의 한 후  사용하며, 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

1) 성과품 작성에 사용하는 용어

가) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

나) KS등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

다) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

라) 정부제정 제 기준 용어

마) 기타 국어사전에서 정의 사용한 용어

2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

가) 한글 맞춤법(교육과학기술부)

나) 외래어 맞춤법(교육과학기술부)

다) 기본외래어 용어집

3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

가) 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

라) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

가) 애매한 표현 배제

「원칙적으로」,「대체로」,「충분한」,「관련○○」,등의 애매한 표현을 최대한 배제

나) 주어의 명확화

(1) 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여「누가」,「무엇을」,「어떻게」, 해야 하는지를 명확하게 기술

(2) 「발주기관은」,「계약상대자는」,「용역감독자는」등 주어를 반드시 명시

다) 약어사용

(1) 가능한 약어를 사용하지 말 것

(2) 약어사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

① 건설업 분야에서 제정된 협약

② 사전에 수록되어 있는 약어

③ KS규격 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

④ 규준․규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

⑤ 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자․수로 구성

5) 성과품 작성시 서술원칙

가) 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

마) 정확한 문법으로 기재 할 것

바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

아) 모순된 항목은 배제할 것

자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

차) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

카) KS등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

타) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

23. 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역업무를 지연시킬 때

24. 설계 성과품의 품질관리

설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당 자(타당성조사 시 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 업무내용을 기록하여야 하며,  당사자로 하여금 이를 확인하고 날인 또는 서명하여야 한다.

25. 발주기관의 제공자료

1) 발주기관이 계약상대자의 요구에 따라 본 과업과 관련된 기본 자료를 제공하며 이는 참고용 자료로 계약상대자는 그 내용의 오류 및 정확성을 검토하여  확인 후 사용 하여야 하며, 용역 완료 후 반납하여야 하고,  멸실 또는 훼손 시는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

2) 자료 제공

가) 전주시 수치지형도

26. 적용기준 및 공사시방서 작성

1) 적용기준은 최신의 설계기준 및 시방서를 적용하며, 관련규정 및 시방서는 발행년도를 표기하고 개정된 경우 용역완료 1개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

3) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토해양부 및 정부기관 및 정부기관, 지방 자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된  통계자료는 반드시 출처 및 발행년도를 명시한다.

27. 특기사항 및 설계시 고려되어야 할 사항

1) 특기사항

가) 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항이나 과업수행중 과업내용 및 정책 등의 변경이 불가피한 경우는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 처리한다.

나) 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여   결정하되, 협의 불가 시는 기술용역계약일반조건 제36조2항에 따른다.

다) 기타 당해용역의 추진경위에 대하여 보고서에 반드시 명기하여야 한다.

2) 설계시 고려되어야 할 사항

가) 공사비가 경제적이고 시공 및 유지관리가 용이 할 것

나) 환경친화적 공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

다) 가급적 이식수목은 최소화하고 기존 수목 존치를 원칙

라) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

마) 기본계획을 면밀히 검토하여 설계반영

바) 사계절 이용할 수 있는 공원이 될 수 있도록 설계에 반영

제 2장 조사 및 자료수집

1. 조사일반

계약상대자는 용역수행과 관련하여 당해 사업대상지 및 주변지역의 도시계획, 교통계획, 완산도서관 일대 문화재생 마스터플랜 연구용역 등 상위계획과 대상지 주변 연계사업 등 제반 현황 및 자료를 수집․분석하되, 그 출처를 반드시 명기하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의한다.

2. 관련계획의 점검 및 검토

1) 본 과업은 완산칠봉 한빛마루 공원을 조성하는 사업으로서 이에 대한 선진 외국의 사례 또는 국내사례를 적극 수집하여 장․단점 등을 비교․분석함으로써 본 과업을 효율적으로 수행하여야 한다.

2) 수급자는 현상설계(안) 등 기타 업무보고를 근거로 설계에 필요한 공간  분석 및 동선, 토지이용계획에 대한 사전검토, 분석을 실시하고 관계 주관부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후 실시설계의 기준안을 작성 후 설계에 임하여야 한다.

3) 기본계획에 관한 사항 중 변경을 요하는 경우 감독과 협의하여 결정하고 설계를 진행한다.

4) 기본계획을 분석검토하고 타 계획과의 저촉여부를 검토한 후 공종별로 기본 설계안을 작성한다.

5) 기존의 지형이나 식생 등 자연환경을 보존, 활용할 수 있는 방안으로 계획을 검토 한다.

3. 현지 조사 및 답사

1) 해당 계획 지역에서의 지형, 지장물, 식생, 토지이용 상황을 파악․확인하여야 하며, 또한 측량을 실시하는 경우 계약상대자는 조사계획을  작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진, 지형정보자료 또는 Video등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

3) 사업대상지 또는 주변이 사유지와 인접하고 있는 경우 소유자 및 지장물들을 확인 할 수 있도록 용지조사 시행자료를 작성하여야 한다.

4. 지형 및 경관분석

작성된 지형도에 의거 경사도․고도 등 지형분석과 주변에서 본 경관, 공원 내의 주요 조망점에서 본 경관 등을 예측 분석하여 경관의 질을 높이도록 한다.

5. 용지조사 (기본계획 안 자료 참조)

1) 지장물 및 소유자 확인

본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자 및 이해관계자 현황을 확인하여야 한다.

2) 조사자료의 제출

지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 현황조사를 용지도와 함께 발주기관에 제출하여야 한다.

6. 수리․수문조사

1) 수리․수문의 영향을 분석하고 기존에 설치된 하천 및 배수시설 조사내용과  연계하여 효율적인 수문 및 배수계획이 되도록 설계한다.

2) 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 하천에 미치는 영향 등을 분석․검토하며, 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토하여야 한다.

3) 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석․검토하여야 한다.

7. 역사 문화적 환경분석

사업부지의 역사적 문화적 환경분석을 통한 장소성을 확보한다.

8. 생태적 환경분석

사업부지의 비오톱유형, 도시생태현황도, 녹지자연도 및 현장분석을 통한 잠재력을 발굴하도록 하며 도심지내의 거점녹지와 주변 녹지들과의 연계를 고려하여 설계에 반영토록 한다.

9. 세부조사

1) 생태조사

계획지역의 세부조사로서 보다 구체적인 생태계 현황 또는 식생현황을 파악하고자 할 경우 소규모 환경영향평가 자료를 참조한다.

가) 생태조사는 식생과 관련하여 식물상(종), 식생군집구조, 현존식생량 등의 식물생태계 조사와 야생동물 생태계를 조사․분석하여 적용한다.

나) 식생조사는 사업시행과 관련하여 보존 또는 이용할 가치가 있는 기존 식생의 조사․분석 및 식생이식, 수목의 활용 등에 관한 내용을 포함한다.

다) 야생동물조사는 계획구역내의 모든 야생의 조류, 양서, 파충류, 곤충류, 어류 및 플랑크톤 등을 포함한다.

라) 생태조사는 어느 특정 전문가 혼자서 해결할 수 있는 것이 아니라 각 대상별 전문가의 참여가 필수적으로 요구된다.

마) 조경전문가는 각 전문분야의 정보를 종합하고, 중재하며 취합된 결과를 생태적 설계에 반영하여야 한다.

바) 사업을 추진하기에 앞서 자생수목, 희귀 동식물 등의 조사를 실시한다.

사) 이식수목 조사

(1) 사업부지내의 기존 수목은 자원의 효율적 활용, 주변수목과의 조화, 환경친화적 식재공간의 조기확보 등의 측면에서 가능한 한 보전․이용하는 것이 바람직하다.

(2) 현 상태로의 보전이 불가능한 경우에는 기준에 따라 이식을 계획한다.

(3) 이식을 위해 굴취된 수목은 가능한 자라던 환경과 흡사한 곳을 선정 또는 조사하여 이식하는 것이 바람직하다.

(4) 수목의 이식 기준에서 생육이 양호한 수목을 선정할 경우, 수목활착력조사를 하여 일정수준 이상의 것을 이식의 대상으로 삼는다.

(5) 이식이 불가능할 경우에는 벌채하여 처리한다.

2) 현존수목 조사

사업부지내의 기존수목(림)은 자원의 효율적 활용, 주변수목(림)과의 조화, 환경친화적 식재 공간의 확보 등 제 측면에서 고려하되 가능한 보존 이용하는 것을 원칙으로 하고 불가피한 경우에는 아래사항을 준수한다.

가) 현존수목으로써 제거가 불가피한 경우에는 기준에 따라 이식 또는 벌채처리계획을 수립한다.

나) 수목은 가능한 공원 내로 자라던 환경과 흡사한 곳을 선정 또는 조성하여 이식한다.

다) 이식 활용 가치가 없는 수목은 지장수목으로 처리한다.

라) 이식이나 활용 가치가 높은 수목은 수목의 위치를 정확히 제시하여야 한다.

3) 토양조사

계획지역의 식물생육 적합판단 및 토양개량 등의 방안을 제시하기 위한 조사이므로 전주시 농업기술센터와 협의하여 시행하여 대안을 제시하여야 한다.

가) 기본설계를 위한 기초자료로 이용될 토양의 특성(식생지반)을  분석하기 위한 토양조사를 실시한다.

나)  토양조사시 지하수위상태를 파악하여 적응이 잘되는 수종으로  선택 하여 수목생육 적지가 되도록 한다.

다) 토양단면조사 및 분석시 특별히 정하지 않는 경우 Ｏ층과 Ａ층  만을 대상으로 한다.

라) 시료 채취는 100~300m당 1개소씩을 시험구로 정하고 1개 시험구당 2~3개의 시료를 채취한다.

마) 조사항목으로는 입도분석(토성), 비중, 보수력, 치환성염기, 유기질, 전질소, 양이온치환용량(CEC), 유효인산, 토양산도(pH), 염분농도 등이 있다.

4) 지장물 및 구조물조사

가) 계획구간의 각종 지하매설물․지상시설물은 현장조사 및 해당기관이 작성한 도면․자료를 조사하여 저촉여부 등을 현장에서 확인․ 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(건물, 전신주, 송전탑, 맨홀, 상․하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블 등)은 해당기관(관리자)과 협의하여 이설 가능여부를 판단하여 존치, 구역내 이설, 구역외 이설, 폐기 등으로 구분하여 목록과 도면을 작성하고 이에 따르는 이설비를 산출하여 공사비에 반영한다.

다) 공사시 터파기 등으로 인하여 보호공이 필요한 시설물에 대하여는 관리기관과 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사 중에 손상이 없도록 계획하여야 한다.

라) 조사된 지장물은 공사중 위치 착오 및 불명확으로 인한 안전사고  예방을 위하여 그 위치를 정확히 표시한 지장물 조사목록 및 도면을  작성하여야 한다.

마) 조사 작업중 지하 매설물 손상 및 안전사고는 계약상대자의 책임으로 한다.

바) 지장물의 소유자 및 이해 관계자의 현황을 조사하여 제출한다.

5) 토취장, 골재원, 사토장조사

가) 발주기관의 제공자료 등으로 활용하여 기존 골재원의 위치, 종류, 골재생산추이 등을 조사한다.

나) 계획지역 인근에 기존 골재원이 없는 경우 골재원으로 개발할 수 있는 지역, 생산가능량 등을 조사한다.

다) 토취장 및 사토장의 위치, 규모 등을 조사한다.

라) 해당 지방자치단체에서 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토여유 사토량 등을 조사하여 기재한다.

마) 토취장, 사토장 등 조사 시 건교부 “토석정보시스템”을 이용하여 경제적인 설계가 이루어질 수 있도록 과업내용서에 명기하고, 아울러 실시설계 시 동시스템 활용에 대하여 공사시방서에 명기하고 공사 시 활용될 수 있도록 할 것

6) 지반조사

가) 지반조사에 대한 자료는 국토해양부 “지반정보통합 DB시스템”을 활용한다.

나) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 발주기관에 1부 제출하여야 한다.

7) 측 량

가) 과업대상부지 전체지형 현황측량 및 사업단계별 현황측량 성과도를 기준으로 활용하여야 한다.

나) 측량을 실시하기 전에 측량작업계획서(외업, 내업), 인원편성, 측량실시시기, 특기사항, 위치도, 기타 필요한 사항 등을 작성하여 제출하도록 한다.

다) 측량은 측량법과 공공측량작업규정에관한기준 및 발주기관에서 별도로 정한 기준에 의거하여 시행하도록 한다.

라) 측량기기는 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며, 수시로 점검 및 보정을 받은 것이어야 한다.

마) 측량완료 후에는 야장, 원도 등을 체계적으로 정리 제출 (전체지형 현황측량 및 사업구역 현황측량) 하여야 하며 측량도 작성에는 축척과 각종 측점, 등고선(간격 0.5m) 등이 기재되어야 한다.(여유율 10%)

바) 계약상대자는 측량작업시 안전사고 방지에 유의하여야 하며, 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

사) 현황측량

(1) 기준점의 표기

각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.

(2) 측량의 범위

용역(과업) 범위에서 직선거리 50m추가하여 측량을 하여야 한다.

(3) 도면의 작성

지정된 폭원 외에 본 과업수행에 필요한 부분은 여유있게 측량하여 교차로 주요건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상공작물에 대한 현황을 포함하여「공공측량의 작업규정에 관한 기준」에 따라 작성한다.

(4) 지적현황도 작성

현황측량의 성과와 강북구청에 비치된 지적도 및 도시계획선을 확인하여 지적현황도를 작성하되 강북구청장과 협의하여 축척을 결정 작성한다.

(5) 수치현황도 참조

지형측량 성과표는 서울시(지리정보담당관)에서 제작한 수치지형도를 검토, 참조하여야 한다.

8) 중심선측량

가) 측점의 간격

중심선의 측점간격은 20m간격으로 하고 지형지물이 변화하는 지점, 곡선의 시․종점 등 필요한 지점에는 중간 측점을 설치하여야 한다.

나) 측점의 규격

측점에 설치하는 말뚝의 규격은 5cm×5cm×45cm로 하는 것을 원칙   으로 하고 기존구조물 또는 도로포장상의 측점은 콘크리트 못(5cm)을   박고 페인트로 표시한다

다) 유의사항

측점의 설치 시 기후의 변화, 지반의 침하 등에 의해 변위가 발생하지 않도록 하여야 한다.

9) 수준측량

가수준점(T.B.M)을 100,000㎡ 마다 설치하고 매측점마다 표고를 정확히  측량을 실시하고 측량성과는 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

10) 종 ․ 횡단측량

가) 도로개설 및 기타 필요한 지점은 횡단측량을 실시하여야 한다

나) 종 ․ 횡단측량은 중심선 측점마다 양측으로 도로계획 폭 2배이상 실측하여야  하되, 노선의 직각방향으로 시행하며 지형이 급변하는 지점 또는 구조물  설치지점, 선형분리, 확폭 등이 예상되는 구간에는 충분한 폭을 측량하여야   한다.

10. 교통량 및 교통시설 조사

1) 조사사항

가) 시설, 주차장, 교통신호등 기타 관련시설 등을 조사한다.

나) 교통시설 조사는 기능별로 과업 노선주변 주요간선도로망을 대상으로 교통관리실 등 관련기관에서 보유하고 있는 기존 자료를 수집하여 최대한 활용하고 자료의 미흡 또는 보완조사가 필요한 구간에 대하여 현지답사 후 조사 분석한다.

2) 용량분석

가로망 및 교차로의 용량분석은 도로시설조사를 토대로 분석하여야 하며, 교차로의 교통량 및 교통신호 운영현황 등을 조사하여야 한다.

11. 소음․진동조사

1) 과업구간 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.

2) 환경부고시 소음․진동 측정은 소음․진동 공정시험 방법에 의거한 측정방법 및 측정기준으로 한다.

3) 시공시 소음․진동이 예측되는 위치에 대책을 수립하여 설계에 반영하도록 기재한다.

4) 주요 건축물에 대한 사전상태조사를 통하여 공사중 건설진동(특히 고가구조 기초공)에 따른 피해최소화 및 저진동공법 등 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

12. 기타조사

1) 사전조사 또는 타당성조사 등을 통하여 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재한다.

2) 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재한다.

3) 각 조사항목별로 조사방법, 조사범위, 조사물량 등을 작성한다.

4) 계획지점 부근에 문화재 및 주요시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 세부조사 분야별 항목은 이용자의 요구나 형태 등을 설문조사하여 설계에 반영한다.

6) 접지설계를 위하여 접지장소에 대한 대지저항률 측정자료를 제출하여야 한다.

제 3 장 과업수행 일반 지침

1. 기본계획 검토

1) 기본계획에서 제시한 계획안을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계업무의 각 결과치를 기본 및 실시설계에 최대한 활용하며 만일 조정이 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 변경하도록 한다.

2. 상위계획 및 관련계획 검토

1) 본 과업 수행시 주변 사업계획 등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이  되도록 하되 협의사항을 도면에 표시하는등 기록․유지하여야 하며, 협의과정 등에 이견이 있을 경우에는 “발주기관”과 협의하고 “발주기관”의 지시에 따른다.

2) 주변의 관련사업을 조사(용역의 범위, 공사의 시‧종점, 구조, 공사기간등), 검토하여 설계에 반영한다.

3) 가능한 주변 관련사업에 지장을 주지 않도록 계획하여야 하며, 부득이한 경우 대안을 검토․제시하여야 한다

4) 다음사항에 대하여 대상여부를 면밀히 검토하고 사업대상에 해당될 경우 관련규정에 의거 협의도서 작성 제출

가) 공원조성계획 검토

나) 교통․환경영향평가 검토

다) 전주시 공공디자인 가이드라인 검토

마) 기타 각종 영향 및 평가 대상

3. 법령 등의 적용기준

1) 본 과업의 수행은 엔지니어링산업 진흥법, 지역개발 및 지원에 관한 법률, 자연환경보전법, 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발‧이용‧보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

2) 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)등 관련 규정에 의거 수행하여야 한다.

3) 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

4) 수급인은 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

4. 업무범위

1) 기본설계

기본설계는 기본계획을 기본으로 하며 다음 각 호의 업무를 수행하는 것을 말한다.

가) 설계개요 및 법령 등 제기준의 검토

나) 기본계획 및 현상공모계획 결과 검토

다) 기본적인 구조물 형식 비교 · 검토

라) 구조물 형식별 적용 공법 비교 · 검토

마) 기술적 대안 비교 · 검토

바) 대안별 시설물 규모 · 경제성 · 현장적용 타당성 · 적정성 검토

사) 도입시설물 기능별 배치 검토

아) 측량 및 성과도 검토

자) 지반 · 수문 · 수리 · 지질 · 지장물 · 토양(식재기반) · 식생 등 조사

차) 주변환경 · 용지 조사

카) 훼손지 및 복원계획지역 복원계획

타) 분야별 계획

파) 시설물의 설치 목적, 이용객 수, 연령대, 이용특성, 접근방법, 이용시간대

하) 시설물 이용방법, 관리방안, 관리 및 운영비용의 확보방안, 시설물의 효용가치

거) 공원이용 활성화를 도모할 수 있는 새로운 프로그램 검토 제안

너) 통합디자인계획 수립

더) 건축물, 전기시설물, 경관조명, 조경시설물 등 CI계획

러) 개략 공사비 및 공기 산정

머) 주요 자재·장비 사용성 검토

버) 설계도서 및 개략 공사시방서 작성

서) 설계설명서 및 계산서 작성

어) 관계법령 등의 규정에 따라 기본설계 시 검토하여야 할 사항

저) 기타 발주청이 계약서 또는 과업지시서에서 정하는 사항

2) 설계심의

가) 수급인은 기본설계 수행 기간 중 발주기관의 설계심의에 필요한 사항을 설계용역의 공정에 반영하여야 한다. 수급인은 설계심의에 필요한 제반서류를 제출하고 발주기간의 설계심의를 득하여야 하며 관련  "인․허가 및 승인" 절차를 거쳐 실시설계를 진행하며, 서류의 제출에 있어 별도의 비용이 발생할 경우는 수급인의 부담으로 한다.

나) 설계심의 일정은 기본설계 기간 중 발주기관과 협의하여 정한다.

3) 실시설계

실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 관계법령 및 기준 등에 적합하게 시공에 필요한 설계도면 및 시방서 등 설계 도서를 작성하는 것으로 다음 각 호의 업무를 수행하는 것을 말한다.

가) 설계 개요 및 법령 등 기준 검토

나) 기본설계 결과 검토

다) 구조물 형식 결정 및 설계

라) 구조물별 적용 공법 결정 및 설계

마) 각 공종별 공법 · 형식 결정 및 설계

바) 공사비 및 공사기간 산정

사) 기본공정표 및 상세공정표의 작성

아) 토취장, 골재원 등의 조사확인(현지조사 및 토석정보시스템 등 이용)

자) 샘플링, 품질시험 및 자재공급계획

차) 공사시방서, 유지관리지침서, 단가산출서, 설계예산서, 구조계산서 등 작성

4) 기타업무

가) 도시계획변경계획 관련도서 및 실시계획인가신청서, 공원조성계획 심의, 건설기술심의, 디자인심의 자료작성

나) 도시계획시설(공원조성계획) 변경결정도서 작성

다) 설계의 경제성 검토 등

라) 발주기관이 요구하는 인․허가 등 업무수행

마) 기타 발주기관이 요청하는 사항

※ 기본설계에서 확정해야 할 요건이 선행되어 있지 않은 경우, 혹은 변경의 필요가 있는 경우는 과업지시서에 근거하여 발주기관과 협의 후 시행 한다.

5. 설계 일반지침

1) 일반사항

가) 납품은 기본설계 및 실시설계도서(검토용 도서별도)로 구분하여 납품한다.

나) 각 분야 설계 시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 하고 도면작성은 측량 성과품을 이용한다.

다) 부지의 자연환경, 인문, 역사적 환경 및 생태적 환경 등을 고려하여 설계에 반영한다.

라) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

마) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

바) 수급인은 엔지니어링산업 진흥법, 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

사) 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2) 기본설계 일반지침

가) 상위계획에 의하여 제시되는 조경관련 설계기준 및 지침을 수용하여 기본설계를 작성하고 실시설계를 위한 세부기준안을 작성하여야 한다.

나) 인접지역의 자연환경 및 토지이용, 공간 분석 및 동선 등 현장여건과 연계한 제반사항 을 검토‧분석하여 설계 추진하여야 한다.

다) 수급인은 환경영향평가 과업 수행자가 환경 분야별 악영향에 대한 저감방안을 수립하여 이행가능 여부를 검토 요청 시 즉시 확인하여 회신하여야 한다.

라) 대상지 내에 매장 문화재 부존 시 그 내용과 처리대책을 수립, 보고하여야 한다.

마) 수준 높은 설계를 위해 선진외국의 사례 등 다양한 자료를 수집하여야 하며, 검증된 최신기술 및 공법을 설계에 반영하기 위해 최대한 노력하여야 한다.

바) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

사) 신기술을 최대한 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

아) 장애인 등에 대한 편의시설은 관렵법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

자) 공간 분석 및 동선, 토지이용계획에 대한 사전검토 분석을 행하고 공종별로 기본설계 기준안을 작성하되, 발주청의 「범죄예방 도시공원 디자인 가이드라인」을 준수하고 기본설계 완료시 「범죄예방 도시공원 디자인 Check-list」 작성 및 검토를 통해 보완사항을 실시설계시 반영하여야 한다.

카) 자재의 선정 및 재료(석재, 골재, 완제품 및 수종 등) 선택은 반드시 감독자와 사전 협의하여 결정하여야 한다.

파) 설계에 임하기 전에 사용될 공법, 가로수 수종, 기본설계 주요사항 등에 대하여는 감독자와 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

3) 실시설계 일반지침

실시설계는 조사설계(측량, 기본 및 실시설계, 지구단위계획 등)자료 및 각종 영향평가 등의 결과와 협의사항, 개발계획 및 실시계획 승인조건사항, 지자체 등 관계기관 협의사항 등을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 설계기준서 작성

기본설계 성과를 근간으로 하여 설계시점의 현장여건과 연계한 검토 · 분석을 행하고 공종별로 설계기준안을 작성하여야 하며, 만일 조정이 필요한 경우 감독자와 협의 조치하여야 하고, 필요시 자문위원의 자문을 받아야 한다.

가) 수급인은 실시설계 착수 후 즉시 설계기준서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야하며, 변경 시에도 같다.

나) 수급인은 설계기준서 작성에 앞서 각종 기준 및 지침의 제 · 개정 현황을 확인하여 야 한다.

다) 설계기준서 작성단위는 미터법을 원칙으로 한다.

라) 설계기준서에는 설계에 반영될 주요자재에 대한 사항을 포함하여야 한다.

5) 자재사용 지침

가) 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 국토교통부에서 지정한 가용신기술 (공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장‧단점 등을 비교‧검토 감독원과 사전 협의하여 결정하여야 한다.

나) 수급인은 친환경상품 구매촉진에 관한 법률 제6조에 의거 건설공사의 설계에 공사용 자재로 친환경상품이 있는 경우에는 원칙적으로 친환경상품으로 의무 구매하여야 하고 이를 공사설계서에 명시하여야 한다. 다만 법 제6조 해당하는 사유가 있는 경우에는 제외한다.

다) 설계에 임하기 전에 사용될 조경수목 및 시설물의 종류, 공법 등에 대하여는 선정기준을 수립하여 감독자와 충분히 검토한 후 선정기준에 의하여 결정하여야 한다.

라) 자재의 선정 및 재료 (석재, 골재, 완제품 및 수종등) 선택은 반드시 감독자와 사전협의하여 결정하되 주요 사용자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 때는 감독자와 협의하여 설계한다.

6) 공종별 관련 지침

가) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 환경, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 수준 이상으로 한다.

나) 조경 대상지역의 전기 및 통신설비에 관한 사항은 필요시 감독자와 사전협의하여 실시설계에 반영한다.

다) 수경시설, 전기시설, 통신시설, 수도시설 등 준공 후 특별한 관리가 필요한 시설물은 관계기관과 충분히 협의하여 설계하여야 하며, 동 시설물 등에 대한 유지관리 지침서를 작성 제출하여야 한다.

라) 모든 구조물은 기초지반에 대한 토질조사 성과를 기초로 하여 안정성 및 경제성 등을 감안한 설계를 하여야 한다.

마) 수급인은 도시 내 지하매설물 설치에 관한 규정에 의거 지하매설물 설치계획수립 대상지역에 해당될 경우에는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하매설물 설치계획서를 작성 제출하여야 한다.

바) 취약공종(법면처리방안, 배수처리방안, 암의 유용 및 처리방안, 연약지반처리방안, 지구계 현황분석 및 처리계획 등)에 대하여는 분야별 책임기술자가 별도로 검토보고서를 제출하여야 한다.

사) 불량식재지반 등 조경공사 시행에 문제점이 있는 부분이나, 조경적 처리가 필요한 대절토 법면에 대한 조경계획 등은 관계전문가 자문 및 감독자와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

아) 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 부지조성공사 등 타공종과 연계 시행되어야 할 다음 사항은 해당공종 설계 및 공사담당(감독자 포함)과 협의하여 해당설계에 반영될 수 있도록 해당공사 착수 전까지 설계 도서를 제출하여야 한다.

① 공원조성에 필요한 우‧오‧상수관 등 기반시설연결

② 마운딩토 등 다량 토량 소요예상 시 확보방안

③ 과업범위 내 친수공간(폭포‧저류지‧호수‧실개울 등) 설계 시 물공급‧수처리 및 관리에 관한 사항

④ 가로수 보호틀 위치 지정을 위한 가로수 식재계획(가로등 배치계획 반영)

⑤ 기타 필요사항

7) 설계완료 전 현장부합여부 조사

가) 수급인은 설계와 현장상황과의 차이를 최소화시키기 위하여 기본 및 실시설계 완료전에 발주처와 공동으로 공동조사단을 구성하여 현장조사를 실시한 다음 설계내용과 현장여건과의 부합여부를 확인‧조정하는 방안(공동조정방안)을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

나) 수급인은 작성된 공동조정방안이 실시설계 사전 검토시 검토가 가능하도록 실시설계보고서에 첨부하여야 한다.

다) 주요 조사내용

① 각종 시설과의 연계성을 감안하여 공사계획이 수립되었는지 여부

② 관로계획이 적절하며 누락부분은 없는지 여부

③ 기타 설계내용과 현장부합여부를 확인할 수 있는 제반내용 등

④ 공사발주 및 착공 예상시점에 따라 예정공정표를 작성하고 필요시 식재부적기 수목식재에 따른 수목보양을 설계에 반영하여야 한다.

8) 기타사항

가) 설계과정에서 추가로 시험을 요하는 주요사항이 있을 경우에는 감독원의 승인을 받아 실시하여야 한다.

나) 감독원이 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의 참석 등을 요구할 때에는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

다) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

라) 본 과업수행 과정에서 인용 또는 참조되는 근거규정, 통계자료, 사료 등은 최신의 것이어야 한다.

마) 실시설계 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인은 즉시 처리해야 한다.

6. 설계 기본 방침

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

다) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

라) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

마) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

2) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

나) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

다) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

3) 환경영향 저감 설계

가) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

나) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

다) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

4) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.
특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생 에너지 등 각종 냉난방설비 별 장·단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

나) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

다) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

라) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

마) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

바) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

5) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

6) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

7) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

나) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

다) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

8) 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요)

가) 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

7. 관계기관 협의

1) 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을

관계기관과의 충분히 협의를 실시하여야 한다.

8. 관계계획 자료조사

1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 반영해야 한다.

2) 과업 구간내의 도시계획 현황과 토지 이용계획 등 관련 사업계획을 조사 검토하여 일관성 있는 계획을 수립해야 한다.

9. 기  타

1) 설계도서는 과업내용서와 관계법령, 규정, 지침, 각종 시방서 및 설계기준 등을 적용하여 작성하되, 실시설계시 적용이 용이하도록 하여야 하며, 자문회의를 거쳐서 확정한다.

2) 검토된 각 비교안에 대한 최적방안은 우리시 자문회의, 기술심의 등을 거쳐 확정한다.

3) 용역수행중 이해당사자 및 관계기관의 의견을 청취하여 최대한 반영한다.

4) 부지의 역사적, 지형적인특성의 지역의 역사, 문화, 자연자원의 검토를   통하여 적용 가능한 모든 CONCEPT을 설정하여 공원전체의 계획 및 설계에 적용 할 것

5) 이용자의 계층별, 지구별 이용형태 분석을 통하여 활동 프로그램을 작성하고 이에 의거 공간프로그램을 작성하여 적용 할 것

6) 현상설계(안)에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계업무의 각 결과치를 기본 및 실시설계에 최대한 활용하며 만일 조정이 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 변경하도록 한다.

7) 공원의 이용 프로그램 및 운영계획을 수립하여 반영한다.

제 4 장 환경 및 재해영향평가

본 과업은 전주시에서 별도 발주시행하고 있으며, 본 환경영향평가용역, 재해영향평가와 연계하여 설계 시행하되 관련 자료를 요구 시는 적극 제공한다.

제 5 장 분양별 과업수행 세부 지침

1. 적용기준

1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 관계법령 및 제규정의 적용 (용역 완료 전까지의 최신기준 적용 및 각종자료명에 발행년도 기입)

3) 본 과업지시서에 명기하지 않았다 하더라도 본 공사와 관련이 있는 법령 사항은 본 과업지시서와 동등한 효력을 가진다.

가) 법규, 규칙, 조례

(1) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법령 및 시행규칙

(2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법령 및 시행규칙

(3) 건설산업법기본법령 및 시행규칙

(4) 근로기준법령 및 시행규칙

(5) 산업안전보건법령 및 시행규칙

(6) 환경정책기본법령 및 시행규칙

(7) 환경․교통․재해등에관한영향평가법령 및 시행규칙

(8) 수질 및 수생태계보전에 관한 법령 및 시행규칙

(9) 토양환경보전법령 및 시행규칙

(10) 대기환경보전법령 및 시행규칙

(11) 소음진동규제법령 및 시행규칙

(12) 폐기물관리법령 및 시행규칙

(13) 악취방지법령 및 시행규칙

(14) 자연환경보전법령 및 시행규칙

(15) 야생동식물보호법령 및 시행규칙

(16) 수도법령 및 시행규칙

(17) 하수도법령 및 시행규칙

(18) 먹는물관리법령 및 시행규칙

(19) 총포도검화약류등단속법령 및 시행규칙

(20) 도로법령 및 시행규칙

(21) 도로교통법령 및 시행규칙

(22) 도시교통정비 촉진법 및 시행규칙

(23) 건설기술관리법령 및 시행규칙

(24) 전기공사업법령 및 시행규칙

(25) 전기사업법령 및 시행규칙

(26) 전력기술관리법령 및 시행규칙

(27) 전기통신기본법령 및 시행규칙

(28) 정보통신사업법령 및 시행규칙

(29) 정보통신공사업법령 및 시행규칙

(30) 건축법령 및 시행규칙

(31) 주차장법령 및 시행규칙

(32) 소방법령 및 시행규칙

(33) 고압가스안전관리법령 및 시행규칙

(34) 에너지이용합리화법령 및 시행규칙

(35) 산업표준화법령 및 시행규칙

(36) 품질경영촉진법령 및 시행규칙

(37) 장애인노인임산부등의편의증진보장에관한법류 및 시행규칙

(38) 엔지니어링기술진흥법령 및 시행규칙

(39) 시설물의안전관리에관한특별법령 및 시행규칙

(40) 지하생활공간공기질관리법

(41) 승강기제조및관리에관한법률

(42) 자전거이용활성화에관한법률

(43) 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률

(44) 건설공사품질시험시행규칙

(45) 전기설비기술기준에관한규칙

(46) 전기통신설비의기술기준에관한규칙

(47) 건축물의설비기준등에관한규칙

(48) 장애인편의시설설치및설비기준에관한규칙

(49) 지하수법령 및 시행규칙

(50) 승강기제조및관리에관한법령 및 시행규칙

(51) 건축물대장의기재및관리등에관한규칙

(52) 건축물의구조기준에관한규칙

(53) 건축물의피난방화구조등의기준에관한규칙

(54) 신재생에너지 개발․이용․보급 촉진에 관한 법률

(55) 기타 관련법규, 규칙

(56) 전주시 조례

나) 관련시방서 및 기준

(가) 한국산업규격(KS)

(나) 토목공사 표준일반시방서(건설교통부)

(다) 콘크리트 표준시방서(건설교통부)

(라) 콘크리트 구조설계기준(건설교통부)

(마) 철근 콘크리트 설계편람(Ⅰ),(Ⅱ)(건설교통부)

(바) 구조물 기초설계 기준(건설교통부)

(사) 철근콘크리트구조 설계기준(건설교통부)

(아) 도로공사 표준시방서(건설교통부)

(자) 도로교 설계기준(건설교통부)

(차) 도로교 표준시방서(건설교통부)

(카) 도로포장 설계 시공지침(건설교통부)

(타) 도로안전시설설치 및 관리지침 조명시서편(건설교통부)

(파) 도로의 구조‧시설기준에 관한 규칙해설 및 지침(건설교통부)]

(하) 도로조명설비기준(서울특별시)

(거) 상수도 시설기준(환경부)

(너) 하수도 시설기준(환경부)

(러) 하수도공사 시공관리 요령(환경부)

(머) 상수도공사 표준시방서(환경부)

(버) 건축공사 표준시방서(대한건축학회)

(서) 건축전기설비공사 표준시방서(건설교통부)

(어) 건축기계설비표준시방서(건설교통부)

(저) 철근 콘크리트 설계계산 기준(건축학회)

(처) 철근 콘크리트 구조계산 기준 및 해석(건축학회)

(커) 철근 콘크리트 기준 및 해석(건축학회)

(터) 철골 구조계산 기준 및 해석(건축학회)

(퍼) 강구조 설계계산기준(건축학회)

(허) 강구조계산기준 및 동해설(건축학회)

(고) 전기공급약관(한국전력공사)

(노) 전기설비기술 기준에 관한 규칙 및 내선규정(산업자원부)

(도) 전기통신기술 기준(정보통신부)

(로) 전기설비기술 기준

(모) 전기설비 기술 표준시방서(건설교통부

(보) 조경공사 표준시방서(건설교통부)

(소) 조경 설계기준(한국조경학회)

(오) 자연친화적인 하천관리지침(건설교통부)

(조) 건설기술개발 및 관리 등에 관한 규정 등(건설교통부)

(초) 건설 표준품셈, 건설연구사

(코) 가격정보(조달청), 종합물가정보, 한국물가정보 등

(토) 건설 폐자제 배출 사업자의 재활용 지침

(호) 도로조명기준 KSA3701(공업진흥청)

(구) 현상공모 지침서 및 작품 제출 보고서

(누) 건축물하중기준

(두) 건축물의에너지절약기준(건설교통부 고시 92-444호)

(루) 대한전기협회제정내선규정(대한전기협회)

(무) 강구조한계상태설계기준

(부) 건축물의 구조내력에 관한 기준

(수) 기타 참고문헌

2. 업무의 범위

<기본설계>

기본설계는 현상설계(안)을 기본으로하며, 기본계획안의 결과를 감안하여 다음 각 호의 업무를 수행하는 것을 말한다.

1 ) 설계개요 및 법령 등 제기준의 검토

2 ) 기본계획사항 점검 및 검토, 디자인 조정, 도입시설물이 부지 및 지역여건과의 적적여부 및 타당성 검토

․시설물의 설치 목적, 이용객 수, 연령대, 이용특성, 접근방법, 이용시간대

․시설물 이용방법, 관리방안, 관리 및 운영비용의 확보방안, 시설물의 효용가치

3 ) 공원이용 활성화를 도모할 수 있는 새로운 프로그램 검토 제안

4 ) 건축물 위치 및 형태 등 디자인 조정(국제현상공모 지적사항)

5 ) 지반조사 및 수문조사

6 ) 토양조사(식재 기반) 및 식생조사

7 ) 훼손지 및 복원계획지역의 복원계획(산림, 사면 등)

8 ) 각 공종별 적용기준 검토 및 기술적 대안 비교․검토

9 ) 대안별 시설물의 공사비 등 경제성 검토

10) 분야별 개략공사비 및 공기산정 제시

11) 측량 및 기반지질 조사, 측량 성과도 검토

12) 산림생태복원 및 식생

13) 주요자재․장비 사용성 검토

14) 기본설계도서 및 개략공사시방서 작성

15) 설계설명서 및 계산서 작성 등

16) 부지 내 주택 등 기존시설의 이설․철거 대책 및 방안작성

17) 통합디자인계획 수립

․건축물, 전기시설물, 경관조명, 조경시설물 등 CI계획

18) 공원 내 에너지 자립형 신․재생에너지 이용설비 설치계획 검토

<실시설계>

실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 관계법령 및 기준 등에 적합하게 시공에 필요한 설계도면 및 시방서 등 설계도서를 작성하는 것으로 다음 각 호의 업무를 수행하는 것을 말한다.

1 ) 기본설계 결과의 검토

2 ) 각 공종별 상세설계 등

3 ) 공사비 및 공사기간 산정

4 ) 기본공정표 및 상세공정표의 작성

5 ) 토취장, 골재원 등의 조사확인 및 자재공급계획

6 ) 공사시방서, 유지관리지침서, 단가산출서, 수량산출서, 설계예산서, 구조계산서 등

7 ) 기타 발주기관이 계약서 및 과업내용서에서 정하는 사항

<기타업무>

1 ) 도시계획시설(공원) 조성계획 결정 심의 관련도서 및 실시계획인가신청서, 건설기술심의, 디자인심의 자료작성

2  ) 발주기관이 요구하는 인․허가 등 업무수행

※ 기본설계에서 확정해야 할 요건이 선행되어 있지 않은 경우, 혹 변경의 필요가 있는 경우는 각 발주기관의 과업내용서에 근거하여 추가로 검토하는 것으로 한다.

3. 설계 조건

1) 각 분야 설계시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 하고 도면작성은 측량 성과품을 이용한다.

2) 이 부지의 자연환경, 인문, 역사적 환경 및 생태적 환경 등을 고려하여 설계에 반영한다.

3) 이 대상지는 위치적으로 도심지내 녹지와 도시근교 녹지와의 연결이 되는 거점 녹지로서의 잠재력을 갖고 있으며 이를 충실히 수행할 수 있도록 한다.

4) 시민들의 정서함양과 창조적 시민의식을 함양하는 공간 및 다양한 세대의 문화욕구를 충족시키는 교류의 장이 될 수 있도록 조성하고 공원의 상징성을 강조 할 수 있도록 설계한다.

5) 수목식재는 기존수림대 및 수목을 최대한 보존․활용하는 방향으로 설계  하고 우․배수는 공원 전체 지형 검토 후 설계에 반영한다.

6) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는  경우에는 반드시 발주기관이 요구하는 설계방법, 기준, 건설교통부 제정 각종(토목, 건축, 조경, 전기, 설비 등) 표준시방서와 전주시 지침 등에 대해 기재한다.

7) 시민들이 접근이 용이하도록 동선 계획에 충실 하도록 한다

8) 공원내 시설물간에 연계성을 고려하여 시설물간의 집중 분산의 계획이 잘되도록 한다.

9) 복잡한 포장계획 대신 이용자의 이용형태에 의거한 공간위주의 설계를 한다.

10) 시설물 설계 시 내구성 및 안전성을 면밀히 고려하여 안전사고 및 하자 발생을 방지한다.

11) 다양한 생물서식환경을 유도하고, 초기생태복원을 위한 자생식물과 자연성이 높은 식생구조로 조성한다.

12) 물도입은 우수를 녹지로 자연스럽게 유입하여 생태적 대지환경을 조성한다.

13) 각 공종별 주요자재 및 재료의 기준을 기재한다.

14) 전체 이용공간의 면적 등을 감안하여 1일 최대 이용객수, 계절별 이용객수 등  수요분석을 하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

15) 도시관리계획 결정(공원조성계획)에 필요한 각종 자료를 작성하여 제출하여야 한다.

16) 모든 시설물은 장래 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 적합하도록 검토한다.

4. 지형설계

1) 현황 및 분석도면을 준비하여 필요한 사항을 점검한다.

2) 현 식생의 상태, 유용성, 이식비용, 대치비용 등을 고려․평가하여 보존, 이식, 제거 등의 대상수목을 결정한다.

3) 기존 구조물의 마감, 바닥의 고저 등을 고려하여 지반의 안정과 적절한 배수가 보장되도록 지형을 변경한다.

4) 가능한 절성토의 균형을 유지하여 잔토처리 또는 토량의 반입을 최소화 하고, 사토 또는 토량의 반입이 필요할 경우에는 토취장을 조사하여   보고서에 수록한다.

5) 공공의 도로는 개인에 의하여 변경될 수 없으므로, 기존 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

6) 기존 지형의 경사나 침식의 정도를 파악하여 노변 비탈면의 적절한 경사를 정한다.

7) 기존의 지형과 자연스럽게 접하도록 부지의 경계선을 확인 한다.

8) 부지경계선 가까이 존재하는 도로, 건물, 설비구조물, 지하 매설물 등을 점검하고, 이들과의 연관성을 고려한다.

9) 지형설계는 시설물종류 및 설치위치에 따라 30년, 50년 빈도의 홍수에

대하여 검토한다.

10) 지형설계는 물의 흐름이 자연유하식으로 항상 흐를 수 있도록 계획한다.

5. 배수설계

1) 배수구역

배수구역을 검토할 때에는 공원 전 지역 뿐만 아니라 공원외 지역의   유입구역도 고려함과 동시에 지형 및 토지이용 변화에 의한 우수 유출량의 증대와 하류지역에 대한 영향을 고려하며 또한 주변부의 개발에 따른 변화도 고려하여야 한다.

2) 배수시설물에 대한 설계기준을 작성하고 사업시행지 내에서는 우․오수를  분리하여 설치하는 방안을 검토한다.

3) 표면배수관의 배치

가) 배수구역의 지형, 배수방식, 방류조건(방류되는 곳, 방류량 등), 인접시설, 기존의 배수시설 등을 고려하여 가장 적절한 방법을 선택한다.

나) 부지의 규모, 성격, 지형, 지질, 기상, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과 동시에 청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리측면을 충분히 배려한다. 또한 연결관 연결시 수밀성이 양호한 단지관(새들포함)과 천공기를 사용토록 한다.

다) 배수관로는 원활한 배수가 이루어지도록 최단거리로 배치한다.

4) 배수시설 설계는 환경부 제정 하수도시설기준 및 전주시 하수도 정비기본계획에 맞추어 설계하며, 중요 배수시설물에 대한 강우강도는 전주시 하수도분야 설계조건에 기준하여 설계에 반영되도록 한다.

5) 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사 결과를 활용하여 용․배수계통 계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하도록 한다.

6) 도로 횡단 배수관의 규격은 신중히 검토하여 설계에 반영되도록 한다.

7) 배수암거의 유속은 1.0~1.8m/sec 범위를 유지할 수 있는 적정구배를 설계하고 부득이 이를 유지할 수 없는 경우에 한해 우수는 0.8~3.0m/sec, 오수는 0.6~~3.0m/sec 범위내에서 설계에 반영하도록 하며 초과 시에는 침식방지시설 설치를 설계에 반영하도록 한다.

8) 기존의 경험에 의한 용․배수 구조물 설계를 반영하고자 할 때는 설계조건에 기재 하도록 한다.

9) 실시설계 : 유역면적은 시에서 작성한 1/500 하수관망도에서 산출하여야 한다.

10) 기본설계 : 유역면적은 축척 1/3,000 및 1/1,000 지형도상에서 산출하여야 한다.

11) 하수시설물은 세굴 및 퇴적이 되지 않도록 규정된 유속을 유지토록 설계한다.

12) 전주시 하수도기본계획, 기존자료, 현지답사, 수리․수문결과 등을 활용하여 지역특성을 종합적으로 조사․검토하고 배수계통계획 재검토 및 구조물 형식, 단면을 결정하여야 한다.

13) 중요 배수시설에 대한 강우강도의 설계기준을 기재한다.

14) 입체시설 설치구간에 대한 표면배수 처리체계와 지하 주요 배수시설에 대하여는 별도 도면을 작성하여야 한다.

15) 배수관 및 암거의 도면 작성시에는 적용 개소별로 작성한다.

16) 암거의 설계 토피고를 표시하고 토피고에 따른 고정하중을 고려하여 단면을 결정하며, 연장이 긴 경우에는 필요에 따라서 시공 및 신․수축이음의 위치, 단차방지시설 등을 명기하여야 한다.

17) 배수로, 도수로 입․출구부의 도면을 작성하여야 한다.

18) 암거의 유지관리에 지장이 없도록 계획하고 필요시 유․출입시설 설치계획을 설계에 반영하여야 한다.

19) 도로배수에 관한 기준은 건설교통부의 도로설계기준의 배수공 관련기준을 적용한다.

20) 종말처리

배수계통의 종말이 배수로, 하천, 하수도에 유입되는 경우에는 각각의 관계 기관과 협의한다.

21) 배수방식

하수도에 방류하는 경우 우수와 오수를 함께 배수시키는 합류식으로 할 것인지 양자를 분리하는 분리식으로 할 것인지를 주변여건을 참고로 하여 관계 기관과 협의하여 결정한다.

22) 배수로

가) 표면배수로는 조경시설물의 배치계획에 영향을 주기 쉬우므로 충분히 검토하여 영향을 최소화 한다.

나) 우수는 배수시설에 집수되기까지 표면배수에 의존하므로 경사가 급한 곳에서는 잔디 붙이기나 포장 등의 침식방지 대책을 수립한다. 또한 측구횡경사는  7%이상으로 한다

다) 우수배수로는 표면 배수를 원칙으로 하고, 돌, 잔디 등 친환경적인 소재 사용을 검토한다.

23) 배수량 산정

우․오수관은 계획시간 최대 우․오수량을 기준으로 계획한다. 합류식에서 하수의 차집관은 우천시 계획오수량을 기준으로 계획한다.

6. 급․관수설계

1) 상수도 수도본관은 우리시 조례, 규칙 등 제반법규에 부합되어야 하고 상수도를 사용하는 경우 관리부서와 협의를 거쳐야 한다. 수급원에  대한 사전조사 결과를 바탕으로 급수방식을 결정한다. 소화전 연결은 소방법 규정에 부합되게 설계하여야 한다.

2) 수도본관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 특히 하절기에 수압저하가 일어나지 않는지 유의한다. 수도관의 매설심도(차도 및 보도, 녹지부 공통)는 1.2m 이상으로 한다.

3) 설계착수 전에 시 상수 인입점을 확인하고 취수가능한 수량, 관경을 검토       하여 설계한다.

4) 급수관 관경이 80mm 이상 되는 관은 시멘트 몰탈 라이닝 닥타일 주철관으로, 80mm 미만관은 스테인레스 관으로 설계하되 KS제품을 적용하여야 하며 설계, 시공상의 주의, 사용재료의 지정, 재료의 검사 등을 고려하여 설계하여야 한다.

5) 수도본관의 포설 혹은 분지관에 대한 분담금의 유무를 검토한다.

6) 부지부근에 수도본관이 조사시점에 포설되어 있지 않을 경우 가까운 장래에 포설될 계획이 있는가에 대해 점검하고 있을 경우에는 그 시기를 조사한다.

7) 도로굴착의 가부, 교통사정, 굴착복구의 추정 등을 조사한다.

8) 우물물의 경우 다음과 같은 사항을 검토한다.

가) 지하수를 사용할때 부근에 우물이 있는 경우의 용수량, 수질, 수온 및 동 수경사의 변동(지하수 양수 규제의 유무)

나) 하천 호소 등의 채수 가능성, 수리전의 관계, 채수방법

다) 중수(공업용수, 하수고차 처리수 등)를 사용하는 경우의 본관 포설위치 등

9) 동결의 우려가 있는 배관에는 동결방지 보온, 결로가 예상되는 배관에     대여는 보온설계를 고려한다.

7. 유지용수공급설계

1) 공원에 필요한 유지용수 총수량을 산출하고 확보방안(수돗물, 지하수, 하천수,  우수, 재활용수 등)을 제시하여야 한다.

2) 우수사용 필요 시 저수조, 저류조 등 우수이용에 필요한 시설을 검토하고 경제적 타당성도 함께 제시하여야 한다.

3) 지하수 개발 시 경제적 타당성 및 향후 수량이 줄어들 경우를 대비하여 대안을 제시하여야 한다.

4) 사용한 물을 재활용 하기위한 물 재처리 시설을 할 경우 경제적 타당성도 함께 제시하여야 한다.

5) 하천수 사용시 관련부서와 사전협의하여 공급관료 연결과 적기에 용수가 공급될 수 있도록 하여야 한다.

6) 사용되는 물은 관련법규에 적합한 수질 유지 및 수질 개선방안을 제시하여야 하며, 필요시 수처리시설을 하여야 한다.

7) 음용수대, 화장실, 바닥분수 등 공원 내 수돗물이 필요한 곳을 조사하고 수량을 산출하여야 한다.

8. 경관조명 설계

1) 관련법규 및 상위계획, 조경 야간경관 계획에 대한 현황 조사 및 분석

2) 도시의 경관성 제고를 위한 경관조명 실시설계 계획안 수립

3) 조도확보를 위한 시뮬레이션 외 기타 설계

4) 기본방향

가) 관련계획 및 법규, 유사사례 검토를 통한 전반적인 야간 경관특성을 분석

한다.

나) 각 공간별 성격에 맞는 야간경관조명 테마를 수립한다.

다) 공원 내 시설물, 식재, 주변 환경과 조화된 야간경관 연출방법과 개략적인

빛의 디자인을 제시한다.

라) 제시한 야간경관 연출방안은 공간별 시뮬레이션을 통해 적정성을 검토

한다.

마) 공원 내 주요공간 및 특화구간의 조도계산 및 요소별 휘도계산을 통하여

야간경관조명 설계사항을 검토한다.

바) 기본설계 조명연출 개념을 고려한 개략 설계 예산자료를 작성한다.

5) 일반사항

가) 기본계획 사항을 근거로 공원 내 주요공간에 설치되는 조명기구의 배등,

성능, 사양 등을 설계에 임하기 전에 충분히 조사, 검토한 후 감독자와 협

의하여 결정하여야 한다.

나) 전기공급 방법 및 지점 협의 및 적정용량, 공급방식 등 분야별 설계에

있어서 연계되는 사항에 대한 결정사항은 감독자와 협의하여 결정하여야

한다.

다) 경관조명시설의 제어방식 및 제어규모을 검토해 소수인원이 효과적으로

유지 관리할 수 있고 보수검사에도 용이하고 경제적인 유지관리가 되도

록 계획한다.

9. 식재지반설계

1) 식재지반조성 설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

2) 식재지반용 토양은 식물생육에 기본적으로 요구되는 이화학적 특성을 검사하고 각 특성수준이 기준에 미달할 경우에는 이를 개량하거나  적합한   토양으로 교체 하여 사용하여야 한다.

3) 표토의 상태, 지하 매설물․구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태  농약의 오염상황 등의 조사를 통한 수목식재 지반의 여건도 함께  파악한다.

4) 선행 토목공사 등의 결과로 조경지역에 건설폐기물 등이 매립된 경우에는 식재지반 조성시 제거하도록 한다.

5) 표토는 식재지반조성을 위한 가장 중요한 재료이다.  따라서 제반 건설공사에서는 토공 시행 전에 반드시 조경기술자 및 자연환경관리기술자와 협력하여 표토의 수집과 보관을 위한 대책이 수립되도록 한다.

10. 식재설계

1) 기본방향

가) 기존수림대 및 수목을 최대한 보존․활용하는 방향으로 설계한다.

나) 공간의 기능에 따라 열림과 닫힘의 공간을 조율하고 공간마다의  독특함을 불어넣을 수 있는 설계가 되도록 한다.

다) 식재축을 통한 선적, 면적인 다양한 경관연출이 되도록 설계한다.

라) 수목식재전 음영분석도를 작성하여 건축물 주변의 수목, 지피류, 초화류등의 수종 선정과 일조 조건을 감안한 식재설계를 수행한다.

마) 식재 수목․지피식물의 안정적인 공급을 위하여 생산을 조사하여 식재설계를 수행한다.

2) 수목식재

가) 수목식재시 전주시의 녹지축 또는 거점으로서의 역할을 수행하기 위해 교목, 관목, 지피류를 수직으로 상층, 중층, 하층식재로서 다층 식생구조를 형성하도록 하여, 현장주변의 지역에 적응력이 강한 자생수목을 우선으로 식재하도록 한다.(소나무는 재선충 감염여부 확인)

나) 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록  한다.

다) 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 필요한다.

라) 수목식재설계는 대상지역의 토양조사 결과를 기초로 한다.

마) 수종의 북방식재 한계선을 파악하여 대상지의 식재  적합성 여부를 판정한다.

바) 부적기에 식재하는 경우에는 수목의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

사) 식재후 활착이 용이하지 않은 수목류는 컨테이너 재배품을 활용 한다.

아) 경관조성용 및 차폐유도, 녹음등 각종기능을 목적으로 식재되는 수종을 열거하고 식재로 얻을 수 있는 기능이 최대화 되도록 하고  안전관리 측면에서 시야가 가리지 않는 식재계획을 도입한다..

자) 경관과, 심미적인 특성을 강조하기위해 수목의 개화기를 고려하여 식재 계획한다.

3) 잔디식재

가) 잔디의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

나) 잔디의 생태적, 경관적 특성에 대한 충분한 이해를 바탕으로 도입할

잔디종류를 선정한다.

다) 부적기에 식재하는 경우에는 잔디의 활착에 불리한 환경을 이겨 낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

라) 답압에 의한 생육의 저해요인이 큰 지역의  잔디지반은 특별히 조성되어야 한다.

마) 표토의 상태, 지하매설물․구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 잔디지반의 여건도 함께 파악한다.

바) 잔디피복은 일반적으로 공정의 최후에 행해지므로, 선행공사의  시공기계 조작, 차량운행 등에 의한 고결토양 발생의 방지대책을  강구하여야 한다.

사) 유지관리 측면에서 잔디광장의 경우 주변여건을 고려하여 심토층 배수를 계획하고우수 활용을 통한 관수 시설 등을 검토하여야 한다.

4) 지피 및 초화류 식재

가) 지피 및 초화류의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

나) 지피 및 초화류는 생육 특성뿐만 아니라 식재 대상지의 주변 환경, 이용행태등을 종합적으로 고려하여 자연천이 유도 및 유지관리를 용이하도록 한다.

다) 지피․초화류 식재 설계는 대상지역의 토양 조사 결과를 기초로 한다.

라) 부적기에 식재하는 경우에는 지피 및 초화류 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

마) 표토의 상태, 지하매설물과 구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의  상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 여건을 파악한다.

바) 효율적인 관리를 위해 다년생 지피 초화류와 자생식물의 지피류를 활용한다.

사) 지피 및 초화류는 타 식물재료에 비해 수명이 단기간 내에 끝나고 그 기간내에 집중적으로 관상의 대상이 되기 때문에 토양에 퇴비 토양개량제 등의 혼입에 의한 토양성질의 개선을 통하여 꽃이나 잎의 개화 및 생장을 촉진시키는 것이 기본이다.

아) 식재지역의 기후조사에 의한 지피 및 초화류 식재적합성 여부의  판정이 중요하다.

자) 지피 및 초화류의 생육적온과 식재한계선을 조사한다.

차) 지피 및 초화류의 식재시는 생태적, 경관적 특성을 고려하여 식재밀도를 계획하고 활착시까지의 초기 경관에 대비한 멀칭재를 반영하여야 한다.

5) 비탈면 녹화

비탈면 녹화공법은 그 자체로서는 비탈면의 활동이나 붕괴의 구조적인 파괴를 방지하는 효과는 기대할 수 없다. 또한 도입한 식물이 쇠퇴 하거나 그 지역에 부적합한 종류인 경우에도 침식방지나 환경보존의 목적은 달성되지 않는다. 따라서 비탈면 녹화공법의 실시는  다음의 전제조건을 충족하여야 한다.

가) 기초의 안정성 확보

나) 비탈면의 토질과 환경조건에서 잘 적응하는 수종으로 선정한다.

다) 식물이 정착, 생육한 후에도 빗물, 눈, 동결, 서릿발, 바람 등에  의한 침식이나 붕괴에 취약한 비탈면이 되어서는 안 되기 때문에 비탈면 토층의 안정성 유지에 대해서는 충분히 검토한다.

라) 기상, 비탈면의 경사, 토질 등 기반의 생육적합성을 확인한다.

마) 가급적 비탈면이 발생하지 않도록 설계하되 비탈면이 불가피하게 발생하면 일정높이에 소단을 조성하여 비탈면을 안정화 시키고 소단에 관목 위주의 식재를 하도록 하며, 친환경적인 녹화공법의 설계가 되도록 한다.

바) 적절한 시공법과 시공시기를 선정하도록 한다.

사) 이상 기상과 병충해에 대한 대비책을 강구한다.

6) 수목이식

가) 이식 대상 수목은 기본계획 식생 분석자료와 현지조사에 의해  선정한다.

나) 이식 대상 수목의 크기는 현지조사를 통해 직접 재어서 결정한다.

다) 수목의 규격을 다른 방법으로 표시한 경우는 별도 기준에 의해  환산한다.

라) 가식의 경우에는 식재품을 80%만 적용(단, 현장여건을 고려하여 변경가능)한다.

마) 이식을 위한 규격은 원칙적으로 근원직경을 적용하며, 수목종류에 따라 설계시 근원직경과 흉고직경을 달리 적용한다.

7) 급수관리체계 수립

가) 수목 및 잔디식재지 등 녹지지역에 대한 급수관리 계획을 수립하여야 한다.

나) 급수원은 우수 등 다각적으로 검토하여 효과적인 방안을 제시하여야 한다.

11. 시설물설계

1) 기본방향

가) 공원임을 감안 시설물은 최소화하고 환경친화형 형태와 재료선정을 고려한다.

나)  이용자 행태와 요구조건을 반영시켜 이용자의 편익을 도모하고 휴게공간은 그늘을 만들 수 있도록 구조물을 포함하여 설계한다.

다) 시설물은 각각의 요소가 갖는 고유한 특성을 유지하되 전체적인 통일감을 유지하도록 설계한다.

라) 경제성, 내구성, 안전성을 고려한 재료로 설계하고 특히 보도는 투수성 또는 반투수성 재료를 사용한다.

마) 공원의 시설은 “장애인․노인․임산부등의편의증진보장에관한법률”에 의한 편의시설 설치 목적에 의하도록 하여 장애인, 어린이 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다.(어린이용 변기, 음수대, 계단 높이 등)

사) 경제적 설계방안 및 사후관리상의 문제를 고려하여 설계한다.

2) 휴양시설

가) 동적인 공간에 부속된 휴식시설로서의 기능, 산책도중의 휴식, 광장에 부속된 휴식기능, 어린이 놀이광장 및 운동시설 등에 설치한다.

나) 휴게소, 벤치, 야외탁자 등은 점경물로서 공간구성 요소로서의 성격을  지니기 때문에 주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

다) 휴게소는 피난기능을 지니기 때문에 그 이용권, 즉 거리를 고려하고, 자체의 공간기능과 전망 등을 감안하여 배치한다.

라) 최소량을 설치 한 후 이용실태를 고려하여 필요한 경우에 추가로 설치한다.

마) 휴식을 위한 구조물 설치를 포함하여 계획한다.

3) 편익시설

가) 편익시설의 위치 결정시 이용자 동선, 타 시설과의 상호 위치관계 주변의 경관, 이용자의 편익성, 자연조건, 시설의 안전성, 설비 조건 등을 고려한다.

나) 규모 결정시는 이용자의 편익성, 관리운영방법, 재료의 안전성  등을 고려한다.

다) 주차장은 차량 및 이용자의 집․분산으로 인한 혼잡을 방지할 수 있도록 계획하여 교통수단 및 이용자수를 고려하여 적정 규모를 산정한다.

라)  특히 음수대는 이용자 동선, 행태를 고려한 위치 지정및  편의성과 관리적 측면을 고려한 디자인을 선택하여야 한다.

4) 힐링시설 (하늘바람길, 풍욕장 등)

가) 타 지역 시설규모 및 운영관리 실태를 조사한 후 최상의 시설 및 관리  방법을 선정한다.

나) 아울러 시설의 안전성, 시설조건, 관리운영방법등을 고려한다.

다) 우천시 발생되는 서비스 기능을 고려하여 계획한다

라) 공원내부에서의 타시설과의 연계를 고려한 접근로(동선체계)를 확보한다.이용자의 편의를 도모하고 활용이 용이하도록 계획 한다

마) 기존 수림대를 최대한 보전하며 설치할 수 있도록 한다. 하늘바람길 하부 다리형지지대 설치를 최소화하여 산림경관이 훼손되지 않도록 한다.

바) 풍욕장은 하늘바람길과 연계하여 설치하도록 하며 각각 다른 디자인을 도입하여 이용객에게 다양한 힐링공간을 제공할 수 있도록 한다.

5) 안내표지시설

가) 모든 안내표지시설은 유도시스템, 안내시스템, 해설시스템, 교통 시스템등의 종합계획을 통하여 기능과 배치를 구분하여 설정하도록 한다.

나) 각 안내표지시설에 표시하고자 하는 구체적인 정보(위치도, 설명 등)가 표현되도록 하여야 한다.

다) 기능과 목적에 맞는 내용, 형태, 배치 및 시각구조를 갖추도록 설계하여야 한다.

라) 다양한 요소들은 분리되는 것보다는 집합적으로 구성되도록 하고, 안내대상 시설물간의 상호관계를 보다 유기적으로 파악 하여  군(群)으로 설계하도록 한다.

마) 최소한의 설치로 최대한의 효과를 얻을 수 있도록 하며, 여러개의 표지가 설치되어야 할 장소에는 다수의 독립된 표지보다는  종합표지판을 설치하도록 하고, 안내표지는 영문병기를 고려하고  영문병기시 관계기관의 심의를 받도록 한다.

바) 안내표지시설이 교통과 전망에 방해가 되어서는 안되며, 주변 요소가 안내표지 시설을 가려서도 안된다. 특히 나뭇가지, 전주 등과의 관련에 주의한다.

사) 초심자에게도 친절한 안내가 될 수 있는 완전한 서비스 기능을 갖도록 내용을 구성한다.

아) 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

자) 각종 시설안내판의 디자인은 서울특별시에서 시행한 “공원안내체계 개선계획”을 CI개념으로 발전시켜 현대적 감각에 의한  시각적 안정, 주변  환경과 어울리고, 사업대상지의 아이덴티티 (Identity)를 느낄수 있도록 한다.

차) 공원이용 시민이 편리하게 이용할 수 있고  청소, 도장, 보수 등의 유지관리가 용이한 위치에 설치한다.

6) 관리시설

가) 관리시설의 위치 결정시 이용자 동선, 타 시설과의 상호 위치관계,  주변의 경관, 이용자의 편익성, 자연조건(지형, 지질, 토양등),  시설의 안정성, 설비조건 등을 고려한다.

나) 관리시설의 규모결정시 시설의 이용요구 및 필요량, 이용자의  편익성, 관리운영방법 등을 고려한다.

다)   시설의 내용결정시 기능상의 효율성, 시설규모와의 관련성,  이용자의  편익성, 형태 및 재료의 안정성 등을 고려한다.

라)  조경공간의 관리시설은 집중적인 이용을 수반하므로 비바람에 노출된  조건을 고려하여야 한다.

마) 우천시 발생되는 서비스 기능을 고려하여 계획한다.

바) 도로로 단절된 공간을 조깅코스, 녹지브리지 역할을 할 수 있는 프로그램을 개발하여 설계에 반영한다.

12. 구조물설계

1) 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관 건축물과의 통일성 및 조화 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계를 하여야 한다.

2) 구조물의 규모가 큰 경우 심리적 압도감을 최소화하도록 가급적 다수의 소단으로 분절하여 소단에 식재를 도입하여 구조물로 인한 딱딱한 분위기를  줄이도록 한다.

3) 구조적 안정을 요하는 시설은 구조 계산서를 작성하여야 한다.

4) 구조물이 설치되는 공간 특성 및 주변 환경과 조화를 이룰수 있는 형태와 재료를 선택한다.

13. 동선설계

관리차량통행로․자전차로, 보행로로 구분하고 동선은 접근성 이용성, 연계성 등을 고려하여 설계한다.

14. 포장설계

다음과 같은 사항들에 대해 사전 검토하여 설계한다.

1) 이용목적, 이용상황 등의 사회적 조건

2) 지형, 지질, 배수상황, 지하수위, 지반조건, 기상, 동결심도 등의  자연적 조건

3) 유지관리의 정도, 경제성 등의 조건

4) 포장면에 요구되는 기능성 및 경관적인 특성

5) 포장은 이용목적에 따라 달리하되 식별성을 높이고 이용에 편리하며 유지관리가 용이한 환경친화적인 포장재 사용을 검토하여 적합한 자재로 선정하여 설계한다.

6) 기존 공원 등에 시설된 포장 재료를 조사․분석하여 장단점을 도출한 다음 최적의 재료를 선정한다.

15. 연못, 습지, 계류 등 친수시설 설계

1) 친수시설은 자연재료를 활용하여 친자연적으로 조성한다.

2) 연못, 습지, 계류의 필요 용수량을 산출하고 안정적인 공급이 가능하도록 시스템구축 및 유지용수 확보계획을 수립한다.

3) 수질은 자정작용을 할 수 있도록 친수시설 구조를 계획하여야 하며, 수질은 환경정책기본법의 하천수질기준(별표1)의 유지가 가능하도록 설계한다.

16. 수경시설 설계

1) 수경시설은 공원이용객에게 활력소를 제공하고 친수공간으로 적극 활용될 수 있도록 프로그램분수, 음악분수, 바닥분수 등 다양하게 검토 반영한다.

2) 각장치가 유기적으로 결합하되 물의 연출에 중점을 두고 주변경관과 조화 되고, 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

3) 급수원은 현지 여건에 따라 적용 충분한 수량을 확보하여야 하고, 양호한 수질의 유지가 가능한 설비로 설계하고, 내구성과 안전성, 미관을 동시에 추구한다.

4) 적설, 동결, 바람 등 지역의 기후적 특성과 초기 원수 및 보충수  확보, 에너지의 효율성을 고려하여 설계한다.

5) 설계수질은 수경시설의 설치목적, 수경시설의 종류, 주변환경 및 공급원수의 수질과 수량 등을 충분히 검토하여 설정한다.

6) 급수원을 확보하고 양호한 수질의 유지가 가능한 설비로 설계 및 내구성과 안전성, 미관을 동시에 추구한다.

7) 수경시설 구체의 방수는 담수형태 등을 고려하여 결정한다.

8) 수경시설은 자동급배수시스템을 갖추어야 한다.

9) 수경시설은 비가동시 경관적 측면, 시설이용등을 고려하여 규모 및 형태등을 결정한다.

17. 가시설설계

1) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

2) 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 주위 여건 등을 고려하여 적합한 흙막이 공법을 선정하여야 한다.

3) 지장물은 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을  설치토록 설계하여야 한다.

4) 붕괴, 파손, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하고 공기의 최소화가      되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

5) 공사중 가시설 계측방법에 대하여 검토, 반영하여야 한다.

6) 공사중 홍수대책, 진동, 소음, 비산먼지 대책을 수립하여야 한다.

7) 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리 방안의 제시와 안전을 고려한 설계가 되어야 한다.

18. 교통계획

1) 센터이용객을 감안하여 적정 주차수요 추정, 주차장의 배치, 주차대수를  검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 교통안전을 위하여 필요한 곳에 표지판, 볼라드 등을 설치하고 장애인을  위한 점자블럭 시설을 검토한다.

3) 보행자 안전을 위하여 최소한의 차량이 통행하도록 계획하고 유지관리용  차량 이외의 공원진입을 통제하는 시설을 계획하여야 한다.

4) 교통수단이 혼재되거나 대면하는 곳에 사고예방을 위한 안전대책을 수립  하고 보행자 및 자전거, 인라이스케이트 간의 상충을 저감시킬 수 있는  대책을 제시하여야 한다.

5) 대중교통 이용자의 접근성을 고려하여 출입구와 보행동선을 배치하고 이를 전체 동선체계에 반영토록 한다.

19. 유지관리시설

건설 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목 등을 검토하여 제안한다.

20. 전기․통신설비 설계

1) 기본원칙

공원에 시설하는 전기 및 통신시설은 공원의 기능을 충족할 수 있는 설비로서 아래사항에 적합하게 시설한다.

가) 전력공급은 환경친화적 신재생 대체에너지를 활용할 수 있는 계획을 검토하여 반영 하도록 한다.

나) 각 설비별 에너지 절약에 우선을 두고 안정, 신뢰성이 높고 유지, 보수가 편리한  설비를 구성한다.

다) 전기분야 기구 등의 선정 및 디자인 계획은 건축 및 조경시설물과 잘 조화되도록 선정한다.

라) 기타 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주기관의 전기분야 감독자의 지시에 따르도록 한다.

마) 공사시방서 및 설계도면 작성시 서울특별시 도로기전시설물유지관리요령 및 도로기전설비설치및관리에관한규정을 반영하여 시행 할 것

바) 조명등의 형태 및 종류는 공원의 기능 및 경관에 조화되도록 설계한다.

사) 공원내 전기, 통신케이블은 외관을 고려하여 지하매설을 적극 검토한다.

아) 옥외 설치되는 모든기자재는 미관뿐만 아니라 내구성, 유지관리의 편리성, 안정성 등을 고려하여 설계 하며, 전기시설물에 대한 통일된 디자인을 계획을 수립한다.

자) 보수 및 유지관리가 쉽고, 장래 증설변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

차) 공원등, 경관조명, 각종 조명시설 등은 가로등 계약종별을 적용받을 수 있도록  검토하여 선로를 구분하여야 한다.

카) 차후 임대업소에 대한 별도 전기공급에 문제점이 없도록 조치하여야 한다.

타) 전기 및 전화인입등은 유관기관과의 협의로 최적의 인입계획을 설계에 반영하여야 한다.

파) 건축, 기계설비 및 조경계획에 따라 필요한 전기 및 정보통신설비를 계획하여야 한다.

하) 공원등, 경관조명, 가로등은 조명 램프의 수명, 효율, 연색성, 색온도, 색채효과를 비교 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

거) 전기분야의 에너지절약은 전력관리, 전원설비, 배전설비, 조명설비, 동력설비, 심야전력 활용방안을 수립하여 반영하여야 한다.

너) 경사로 및 미끄럼 위험장소 등에는 해빙 설비를 고려하여야 한다.

더) 장비가 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 영상, 데이터, 전원선은 보호장치를 설치하여야 한다.

2) 전기설계

가) 전원설비

(1) 수변전 및 배전설비는 폐쇄 자립형 배전반으로 하며 시스템구성과 변전실의 장비배치 배전방안 등은 안정 및 경제성에 중점을 두고 규모를 검토한다. (지구변전실의 결선도, 모선구성방안, 고효율변압기설치 등)

(2) 수변전 설비의 용량 계산 (뱅크수 및 신뢰성확보방안)

(3) 보호계전기 계통 및 보호협조 관계검토 등

(4) 비상전원의 필요성을 검토하여 비상시 예비전원(비상발전기, 한전으로부터 2중화 인입, U.P.S 등)의 공급이 가능토록 한다.

(5) 전력 중앙감시시설을 하여 변전설비 및 주요 옥내외 부분의 전원공급의 계통을  확인, 감시토록 한다.

(6) 현장 제어장치에 의해 기기가 분산제어 되며 전력기기는 Master Controller에서 제어할 수 있는 System이 되도록 한다.

나) 전력간선설비

(1) 케이블트레이내 전력케이블은 저독성난연케이블을 사용하도록 계획

(2) 포설방법 및 간선종류 검토

(3) 전압강하 및 허용전류 등 검토

(4) 케이블 단면적 50㎟미만은 다심, 50㎟이상은 단심을 원칙으로 한다.

다) 동력인입 및 부하설비

(1) 동력제어반은 각 부하 유니트별 인출형의 것으로 각 기계실별 설치

(2) 자동 및 수동조작가능, 기계설비 자동제어시스템과 상호연동가능

(3) 동력제어반형태 및 구성, 기동전류 및 기동방식, 역률보상방법 및 계통검토와 냉난방, 공조, 환기, 급배수, 오수부하 등의 계통공급 검토

(4) 역율은 90% 이상 유지하여야 한다.

라) 전등 및 전열부하

(1) KS 조도규정 및 IES기준에 맞도록 하며 준공후 유지보수가 용이하도록 등기구 종류를  단순화 한다.

(2) 각 분야별 분기회로별 총부하용량 계산 및 정전대비 비상전원검토

(3) 공원등의 배선은 격등이 가능토록 구성하고 주변지역 광해 방지 및 점멸은 무선 점․소등수신기에 의한 자동 및 수동조작이 모두 가능토록 설계 할 것

(4) 콘센트는 각실의 용도에 맞게 충분히 설치하며 특히 옥외 부분의 필요한  장소에 전원공급이 가능토록 한다.

(5) 건축물 용도별 또는 실별 필요한 전기용량 및 전원의 종류를 확인하여 충분한 여유율을 확보하고, 특히 분전반 회로는 30% 이상의 여유를 두어 설계한다.

(6) 전선은 HIV4.0㎟이상(기구 접지선의 최소 2.5㎟이상) 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

(7) 통신기기에 공급되는 전열회로는 교환실 또는 전산실의 단일분전반에서 비상전원으로 공급한다.

(8) 전열 회로는 6개 이하로 하며, 2kW 이상의 부하는 단독구성하고, 장소별로 장래증설을 위한 여유 차단기를 설치한다.

(9) 화장실 등 습기가 많은 장소에는 해당 콘센트 전용의 ELB(정격감도 15mA 이하)를 설치하여야 한다.

(10) 자판기 및 공중전화용 콘센트를 설치하며, 별도의 분기회로로 한다.

(11) 공원등은 1회마다 개별로 지락시 자동 차단장치를 설치하고, 주위경관을 고려하여 광원 종류 및 조명기구를 선정하여 설치하여야 한다.

마) 주차관제 설비

(1) 주차장 관리업무는 출입구에 만차와 공차 표시, 입고관리, 차량운행 상황관리 차량통행의 안전 유도, 입고차 대수의 관리 등을 자동화하여 자체 감지 기술과 입출자 관리 기술로 되어 있어야 하고,

(2) 차량통제 기능을 할 수 있는 차단기를 설치하여야 한다.

(3) 장애자, 경차, 요일제 차량의 할인정산을 고려하여야 한다.

바) 소방설비

(1) 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반 설비(자동화탐지설비 등) 검토하여 설치할 것

(2) 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것

(3) 유도등간에 배선은 3선식으로 하여 배선은 내열전선을 사용토록 할 것

사) 경관조명

(1) 공원내의 보안등에 대한 야간경관 조명계획을 수립하고, 야간경관 조명계획은 최신기술 및 국내외 시고사례를 수집, 조사하여 주변경관과 조화되는 경관조명이 되도록 하여야 한다.

(2) 경관조명은 현상공모 당선작을 고려한 조명설계를 하되, 설계시 응모자의 의견을 반영 설계 한다.

(3) 폭포, 분수 등의 경관조명을 검토하여 설계하고, 감전사고 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 건축물들의 조도, 휘도를 고려하여 최상의 경관조명을 유지할 수 있는 조도를 선하하며, 산책로는 주변 조도를 감안 조도기준 범위내로 한다.

(5) 조명연출은 자연생태계(동․식물, 어류, 곤충) 등에 대한 빛의 영향을 충분히 고려하여 연출하여야 한다.

자) 피뢰 및 접지설비

(1) 피뢰설비 및 접지설비는 제반 규정에 적합하게 설치하여야 한다.

(2) 접지시스템 설계시 안전과 안정 등의 기능을 만족할 수 있도록 최적의 접지 시스템이 구현될 수 있도록 계획하고, 대지전위 상승을 최소화 한다.

(3) 접지시스템은 접지설계 전에 대지 저항률 등을 측정하여 대지 특성을 고려한 접지설계가 이루어 질 수 있도록 한다.

(4) 피뢰설비 보호 범위는 건물 전역에 대하여 보호 될 수 있도록 한다.

(5) 접지 공사 후에 접지 저항의 측정이 용이하도록 TEST용 접지봉과 접지 단자반을 설치하여야 한다.

(6) 피뢰설비는 KSC IEC 62305에 준하여 설치하여야 한다. 특수 장비의 경우에는 별도의 독립접지가 요구되는 경우가 있으므로 이를 수용할 수 있도록 예비 접지계통 및 접지단자반을 확보하여야 한다.

(7) 접지설비는 토질 검사결과를 분석하여 최적의 설계를 하여야 한다.

차) 기타설비

(1) 외등은 일출ㆍ일몰시 자동적으로 점ㆍ소등이 가능하도록 하여야 한다.

(2) 조명기구는 에너지 절약형의 검증된 고효율 등기구를 사용한다.

(3) 사무실 등의 창에 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 한다.

(4) 부하 불평형을 최대한 줄여 각 상의 전압 불평을 없도록 한다.

(5) 부하 말단에서의 정격전압을 유지 할 수 있도록 변압기 용량 및 간선 굵기를 충분히 크게 한다.

(6) 동력용 전동기 2차 측에 전력형 컨덴서를 설치하여 역률을 개선한다.

(7) 케이블 배전경로를 최소화하여 전로손실을 최대한 줄일 수 있도록 한다.

3) 통신설비 설계

가) 통신설비(전화 및 인터넷)

(1) 통신선로의 인입은 지중인입을 원칙으로 하되 현장조사 후 타당성과 경제성을 고려하여 충분한 협의, 검토 후 설계 반영한다.

(2) MDF, IDF는 최신 장비를 수용할 수 있는 RACK TYPE으로 계획하고, 교환기는 회선수와 추후 예비 회선을 수용할 수 있는 디지털 교환기를 설치하고 관련기관 행정 전화번호 체계와 연동될 수 있도록 번호 단일화 시스템을 구성하여야 한다.

(3) 장래 설비 확장에 대비하여 예비 관로들 확보하여야 한다.

(4) 인입 관로에서 MDF까지는 케이블트레이 설치를 기본으로 하며 현장 여건상 특기사항 발생 시 적절하게 대응하여 설계 반영한다.

(5) 통합배선은 다음 기준에 의하여 설치되어야 한다.

① 통합배선은 DATA 단말류와 음성단말을 쉽게 연결하고, 운영이 쉽게 구성되며 외부 자장의 영향을 적게 받는 광케이블 또는 UTP(CAT6)이상 제품사용을 검토하여 설계에 반영한다.

② LAN설비는 관리사무실 등 필요장소에 통합배선을 적용하여야 한다.

③ 건물에는 통신장비를 구비할 수 있는 SPAC를 확보해야 한다.

(6) 구내회선은 구내통신선로 기준에 의하여 산출한 회선 이상으로 하되, 향후 증설을 대비하여 충분한 예비선로를 확보하여야 한다.

(7) 단자함은 TPS 내에는 노출형으로 하여야 한다.

(8) TPS 내 바닥은 이중바닥을 설치하여 배관의 다수 인입에 의한 건축물의 크랙 방지를 고려하여야 한다.

(9) 배선 포설은 다음의 방법을 기준으로 하여야 한다.

① 간선계 : 케이블트레이 및 아연도금속관

② 분기계 : 플로어덕트 또는 아연도금속관 또는 내충격성 PVC

(10) 관리사무실은 추후 통신망 증가에 대비하여 시스템박스에 별도의 공배관을 설계 반영한다.

(11) 관리사무실 등 기능상 필요한 실에 LAN 구성상 필요한 배관ㆍ배선 및 터미널을 설치하고, OA용 수구에서 단자반까지 UTP 케이블은 여유율을 두어 포설하며, 단자반에 OA용 UTP 케이블을 수용할 수 있도록 단자대를 설치하여야 한다.

(12) 각 층의 전화간선 및 분기선은 UTP 케이블로 설치하고, 단자반은 UTP 케이블을 수용할 수 있는 구조의 중간단자를 설치하여야 한다.

(13) 전화 및 OA용 수구는 8핀 모듈러잭을 시스템 박스, 벽부 OUTLET을 적절하게 설치하여야 한다.

(14) 전화 회선은 향후 자동화ㆍ고속 정보망 구축 등에 대비하여 용량 및 배관, 배선은 30%이상의 여유를 두어 확보하여야 하며 추후 시스템박스의 이동이 가능하도록 2M 이상의 전선 여유를 두어야 한다.

(15) 유선네트워크의 단말 전송속도는 100Mbps 이상이어야 한다.

(16) UTP 케이블의 수직포설용은 기계적 하중으로 인해 db손실이 없도록 수직용 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 부득이 수직용케이블을 포설할 수 없는 경우에는 포설에 따른 케이블의 변형으로 db손실이 발생하지 않도록 포설 및 지지를 하여야 한다.

(17) 공원내 무선인터넷도 사용할 수 있도록 설비를 검토 반영하여야 한다.

나) 인터폰설비

(1) 감시실, 기계실, 전기실 및 승강기 등 서로 관련이 되는 실의 상호간에는 통화가 가능한 인터폰 설비를 계획한다.

(2) 인터폰 증설 및 선로 장애를 대비하여 예비 회선을 확보하여야 한다.

다) 방송설비

(1) 옥내외의 방송시설은 관리실동에 앰프를 설치하여 일반 및 비상방송을 할 수 있도록 한다.

(2) 기능 및 미관에 적합한 스피커를 사용하여 공원등주에 부착한다.

(3) 음향설비는 Main Amp, 외에 Local Amp는 Remote Control이 가능하고 스피커의 수량과 Amp의 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설치한다.

라) TV 공청설비

(1) 위성방송, 공중파방송, 종합 유선방송의 서비스 적용, 쌍방향통신이 가능한 설비를 적용하며, 필요한 모든 장소에 수구를 설치하여야 한다.

(2) CATV OUTLET은 성형배선 방식으로 구성하여야 한다.

(3) 텔레비전 공청설비는 전파강도를 감안 난시청이 없도록 한다.

마) 방범설비

(1) 폐쇄회로 카메라를 적절한 위치(건축물내 주요출입구, 옥외 주요지점)에 설치하여 건물의 유지관리와 방범의 기능에 활용 되도록 하여야한다.

(2) CCTV 감시 장치는 운영자 및 관리가 용이한 장소에 설치되도록 운영 계획을 세워야 한다.

(3) 영상 기록 장치는 고해상의 디지털 방식으로 하여야 한다.

(4) CCTV의 카메라 영상을 TV설비의 HEAD END에 송출이 가능하도록 구성하여야 한다.

(5) CCTV설비는 사각지역이 없도록 설치하여 감시가 용이하도록 하여야 한다.

(6) 승강기 등 많은 다중 이용 승강용 장치에는 CCTV 감시가능 카메라를 설치하여야 한다.

4) 기   타

(1) 허용전류․전압강하․부하․고장전류․접지저항․조도계산서 및 보호계전기  계산서(협조곡선)를 용역보고서에 첨부한다.

(2) 기존 피뢰 및 접지설비 시설물(접지종별 접지개소, 현장의 대지저항률, 통신 및 낙뢰)을 검토하여 계획하고 건물인원 및 장비보호 검토

(3) 상용전원과 비상발전기, 대체에너지, 신재생에너지 등을 계획에 반영하고 전력 상호간 전력계통 보호협조와 장래부하설비 증설에 따른 예비배관을 검토한다.

(4) 전기공사는 전력기술관리법, 통신공사는 정보통신공사업법 ,소방공사는 소방시설공사업법의 설계자가 시행토록 한다.

(5) 통신실, 중앙감시실, EPS실 등은 이중바닥으로 시공하여 유지관리가 편리하게 하여야 한다.

5) 전기설계 세부기준

구 분	표시하여야 할 사항
설계 설명서	* 공사 개요 위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 공사비등 * 주요설비사항 - 각종 설비(전력 구성과 설비방식을 명시) - 배전설비의 구성, 분전반 결선도 등에 관한 사항 * 본 설계에 적용한 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명 * 채택한 각종 설비의 전력에너지 절감을 위한 대책의 구체적 설명
설계 계산서	* 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 적용한 상수 - 부하 계산서, 전압강하 계산서, 조도계산서
설계 시방서	* 일반적으로 시공시 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시 * 특기 시방서 일반시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시 * 자재 시방서 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작조건 및 기준 등을 명시, 단, KS또는 전기설비 기술기준에 관한 고시 등의 제규격에 맞는 것은 제품의 당해규격을 명시하고 설명은 생략 할 수 있다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계 도면	* 범례 사용될 기호 및 부호, 시공상 유의할 특기사항 * 배치도 - 각 설비의 배치 및 위치평면도 - 옥외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치평면도 및 전기기 정격 상세도 등 예) Hand Hole(수공), Man Hole(인공) * 옥외간선도 - 전력설비 및 기타 필요한 설비의 옥외 간선평면도, 연결지점 및 기타설비와의 연결방법, 제어반간선의 정격, 설치상세도 등 * 설비 계통도 - 각종기기의 배치도 - 단면도, 구조물도, 입면도 및 기타설치 상세도등 - 전등 및 기타 필요한 설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종 기기배선의 종별 정격표시등

21. 폐기물처리 설계

1) 계획 공원조성 구역내의 현상설계공모에 의거 필요 없는 구조물, 시설물 및 도로포장 등 각종 폐기물은 성상별로 폐기물량을 산출 조사한다.

2) 각종시설물이 위치 하는 곳의 토사량을 산출하여 현장내 재처리 량을 제외한 나머지 토사량을 산출 조사한다.

3) 각종 폐기물이 계획부지에 인접하여 있는 경우에는 상세한 사항을 현장조사하고 관련자료를 확보하여 발주기관과 협의한다.

4) 폐기물 처리는 반드시 관련 규정에 맞게 처리하여야 하며, 환경기준에 맞게 재활용을 극대화하여 자원을 절약 할수 있도록 하여야 한다.

5) 공원조성부지 내 무허가건물폐기물량도 설계에 포함 조치하여야 한다.

22. 건축설계

1) 설계도서 작성기준 등

가) 설계도서의 작성

(1) 공공건축물 설계도서 작성기준(건설교통부)

(2) 설계용역 관리편람(서울특별시) 등 기타 참고자료

나) 시방서의 작성

(1) 표준시방서(건설교통부)

(2) 전문시방서(서울특별시) 등 기타 참고자료

다) 설계예산서의 작성 : 조달청 설계예산서 작성 기준

라) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계시 적용할 기준및 시방을 포함하여 제출  하여야 한다.

2) 설계에 사용하는 재료

가) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

나) 건설교통부 지정 AT인증, 산업자원부 지정 NT 인증, 고효율인증제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인증된 규격품을 선정하도록 한다.

다) 단 외국산 자재를 사용시에는 선정사유 및 근거를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

라) 인체에 유해한 물질(예 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니된다.

3) 공간(면적) 요구 조건

건축물의 내부는 기본계획에서 제시한 프로그램을 실행할 수 있도록 각 공간별 공간배치 및 소요 공간(면적), 내부 구성(안)을 제출한다.

가) 시설요구 내용

(1) 벙커형 전망대 : 130㎡ 내외

(2) 힐링센터 : 연면적 2,600㎡ 내외

(3) 풍욕장 : 45㎡내외/동, 총7동

(4) 하늘바람길 : 1.3km

4) 기본원칙

가) 기본 개념이 기본계획 단계에서 결정되지 않았다면, 계약상대자는 사업프로그램을 평가하고, 3가지 이상(또는 발주기관이 승인하기 위하여 요구되는 합리적인 수량)의 기본설계안을 준비하여 발주기관이 선택할 수 있도록 하여야 한다. 이들은 지역 지구에 따른 건축법규 분석과 추정공사비 산출을 포함한다.

나) 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 배치, 방향, 지형 등은 고정사용할 것

다) 설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

라) 이용자 수와 이용자 행태를 예측, 분석하고 요구조건을 반영시켜 이용자의 편익을 도모하고 휴게공간은 그늘을 만들고 환경친화형 형태와 재료선정을 고려하여 설계한다.

마) 기본계획을 참고하여 자연환경입지조건 등 현장조사를 충분히 하고 환경친화형 및 에너지절약형으로 설계한다.

바) 입변(단면)계획시 공원과 조화를 이루고 미래지향적인 입면과 외부공간과의 관계 및 자연채광을 고려한 단면을 계획한다.

아) 외기에 접하는 출입문은 방풍실을 설치하거나 방풍구조로 계획하고 창문은 복층유리 또는 이중창, 방충망을 설치하고 자연통풍 채광이 가능하도록 계획한다.

자) 화장실과 매점 등 편익시설은 장애인편익시설설치기준에 따라 계획하고 어린이신체구조를 고려하여 어린이용은 별도로 설계하여야 하며, 공원이용자의 동선  이용거리 등을 고려하여 합리적인 장소에 위치하도록 계획한다.

① 동절기 동파를 방지할 수 있도록 설계하고 여자용 변기수는 남자용대변기와 소변기와 합한 것 이상으로 충분히 확보한다.

② 장애인용 화장실은 남․여용을 각각 분리하여 설치하되 일반인도 함께 사용할 수 있도록 검토한다.

차) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대 시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

카) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

타) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍․혹서․혹한 등으로 인한 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

파) 계약상대자는 발주기관의 공사계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

하) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

갸) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위 내에서 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량을 산출할 수 있도록 충분한 시방을 포함 하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 작성되어야 한다.

냐) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시한다. 계약상대자는 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

댜) 내부공간계획은 사용자 및 대중들의 동선은 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반 활동의 특성에 따른 소요공간이 제공되어야 하며 체계적인 가구배치가 가능하도록 구성․계획되어야 한다.

랴) 내부마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 내구적이며 유지보수가 용이하고 대중의 사용에 적합하여야 한다.

먀) 계약상대자는 치수, 재료, 건물 구성요소의 설치와 관련하여 현재 건설산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

뱌) 계약상대자는 수급으로 인하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타요소의 설계함을 피하여야 한다.

샤) 외벽 및 마감은 일정기간 경과 후 변형, 탈락 하지 않는 재료 및 공법을 채택한다.

야) 색채와 재료 견본

계약상대자는 주요 부분에 대한 색채와 재료의 선정은 사전에 발주기관   협의 하여 결정한다.

(1) 외부 마감 재료 계획

(2) 내부 마감 재료 계획

(3) 색채 계획

쟈) 별도 추가 업무

건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다

(1) 건축허가 신청서 작성 등 대 관청 신청, 수속대리 업무

(2) 모형, 투시도, 사진 영상물의 제작

(3) 색채디자인 기본계획(내외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

5) 설계지침

가) 기본 개념

(1) 이용자에게 친숙성, 편의성 및 안전성을 제공하여야 하며, 여러 가지 용도에 대응하는 기능을 충분히 발휘하고, 사회적, 기술적 및 조형적 조화를 이루어야 한다. 계약상대자는 설계업무 등의 이행에 있어 이 지침에 따라 구조 기준 등에 적합한 소정의 강도, 내구성, 경제성, 시공성, 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 하여야 한다.

(2) 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인  계획을 제시하여야 한다.

(3) 공간 구성에 있어서 상충기능은 분리하고, 상호보완기능은 인접 배치토록 계획되어야 한다.

(4) 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 사회적 요청의 변화 등을 정확히 파악하여 계획되어야 하며 특히 다음 사항을 고려하여 설계한다.

① 공공성의 확보

② 다양하고 변화가 많은 시민요구의 처리를 위한 공간의 확장성, 융통성의 고려

③ 지역 공동체로서 일체감을 형성할 수 있는 입지성과 상징성의 향상

※ 본 기준의 적용에 있어 지역적․특이적 조건 등이 있는 경우에는 제반조건에 맞게 따로 지침을 마련하여 설계의 획일화, 고정화가 되지 않도록 유의한다.

(5) 사용자 중심의 인본적 계획

① 계획시에 시설의 용도, 규모 등의 필요성에 따라 이용거리를 고려  하여 배치되도록 하고 신체장애자, 고령자, 아동 및 병약자 등(이하, “신체장애자 등”이라 한다)의 이용에 관하여 고려한다.

② 시각장애자용 유도로, 유도블럭 등을 마련하여 대지경계에서 각실에 이르기 까지 시각장애인의 유도를 고려한다.

③ 신체장애우와 정상인들이 함께 이용할 수 있도록 유니버셜 디자인 개념을 고려하여 설계에 반영한다.

(6) 대지에 대한 제반 법제 사항을 준수하는 계획

나) 배치계획

① 계획시 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 이용에 적합한 계획이 되도록 하여야 하며, 전체 마스터플랜등과 상응하여야 한다.

② 지상층은 외부에서 접근하는 사용자 동선을 고려하여 적정 규모의 공간을 마련하고 유사시 2층 이상 재실자의 피난을 고려하여 내·외부 연결동선 및 외부공간이 계획되어야 하며,

다) 동선 및 주차계획

① 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획

② 보행로는 기능에 따라 진입로, 연결 보행로 등으로 계획

③ 출입, 보행 및 차량 동선은 이용객 들의 동선이 가급적 분리될 수 있도록 계획

④ 화재·비상시 대피, 응급차량 및 소방진입용 동선계획 수립

⑤ 진출입 계획은 현재 도로를 기준으로 진출입에 필요한 최소한의 시설만 계획

라) 평면계획

① 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하도록 하며 전체 계획상 피난 및 안전을 우선으로 한 합리적인 시설구획으로 계획한다.

② 긴급 상황 발생 시 이용객들이 피난층 또는 피난통로로 긴급 대피할 수 있도록 적합한 평면계획을 수립한다.

③ 각 시설물 및 설비는 중앙 집중 관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적으로 설계한다.

마) 단면계획

① 바닥 높이는 가급적 절성토를 최소화하며, 우수의 침투방지는 물론 이용객들의 접근 편의성 등을 감안하여 계획한다.

② 각 실별 층고 및 천정고는 각 실의 용도와 기능, 유지관리 비용 등을 고려하여  합리적으로 계획한다.

③ 난간 높이는 안전성을 고려하여 규정 이상의 높이로 하되, 이용객의 시야를 방해하지 않는 구조물 또는 시설물로 계획한다.

④ 기능별 Zoning을 통해 서로 독립성이 보장되면서 상호 유기적 연계가 가능  하도록 수직 동선을 계획한다.

바) 시설별 세부지침

① 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하게 계획하여야 한다.

② 각 시설은 하나의 구역권 내에서 시설 간의 원활한 교류가 가능하도록 실별  기능을 고려하여 배치한다.

- 사무실의 규모는 시용인원수, 실의 기능 등을 고려하여, 주요 실 이외에 세부적으로 요구되는 부속공간이 누락되지 않도록 계획하여야 한다.

- 부족한 공용면적을 추가 확보하기 위해 휴게공간 등을 개방된 형태로 계획하고, 외부공간과 연계 활용할 수 있도록 계획하여야 한다

③ 시설로써의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반 규정에 적법하게 설계하여야 한다.

④ 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 하는 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

⑤ 제출된 설계는 공유재산 및 물품관리법, 건축법, 국토의계획 및 이용에관한법률, 주차장법, 도시계획조례, 타 관련법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설 기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

⑥ 건축물은 독창적이며 특색있고 예술성, 조형성 및 통합의 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 한다.

⑦ 기존시설 및 주변경관과 조화되고 연계성이 양호한 설계가 되도록 하고 독립성을 확보할 수 있도록 별개의 영역을 갖도록 한다.

⑧ 평면계획에 있어 자연채광과 인공조명을 적절히 이용토록 배치한다.

⑨ 현대적이고 효율적인 복합시설을 할 수 있도록 합리적인 사무실 배치와 구조,  장래에 갖출 시설설비에 대한 충분한 배려는 물론 정확한 재해정보의 수립 ․ 전달 ․ 피난 ․ 구조활동 등 방재기능도 배려한다.

⑩ 냉․난방설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 하며, 신재생에너지 활용계획을 수립하여야 한다.

⑪ 지붕 및 지하층의 방수․방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

⑫ 한국의 지역적인 재료와 기술을 활용하기 위한 모든 노력이 기울어질 필요가 있으므로 가급적 한국의 재료(KS제품)와 기술을 이용하여 설계하여야 하며, 특히 특허나 외국산 제품 사용을 자제한다.

⑬ 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

⑭ 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진시설을 감안하여 설계한다.

⑮ 관련법에 따라 녹색 건축물 인증, 에너지효율 등 각 등급에 맞게 설계하여야 한다.

⑯ 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

⑰ 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로  건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획 되어야 한다.

⑱ 지식산업센터 시설 입주자의 동선을 충분히 검토하여 계획한다.

⑲ 녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부정책에 맞추어 친환경 신재생 에너지(태양광)를 예상에너지사용량을 산정하여 설치계획을 반드시 포함하여 계획하고, 도면에 표기하여야 한다.

※ 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법 제12조 및 동법 시행령 제15조 규정

사) 규모, 공간 및 시설계획

① 전체 연면적 범위 내에서 설계자가 세부 공간 및 공용면적을 검토하여    반영하도록 계획한다.

② 지붕구조형식·재료에 대한 종합적 검토 필요. 조명·방송설비, 신재생에너지  설비시스템 적용을 고려하여 합리적으로 계획될 수 있도록 유도

- 설계기준치 이상의 폭설, 폭우, 강풍 등을 고려한 구조계획이 마련될 수 있도록 유의

③ 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계안 도출 필요

- 단면계획 시, 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안 유도

④ 문 손끼임 방지, 바닥미끄럼 방지, 모서리 및 각진 부분 안전장치 적용 등을 통한 생활안전 사고 방지

아) 공공건축물 품격 제고

① 주변 경관과 조화를 고려한 외관·재료·색채계획

② 옥외 생활범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획

③ 공공기관으로서 지역의 모범이 될 수 있는 건축물을 계획하고, 지식산업센터 시설로서의 기능 발휘 및 상징성, 경제성, 실용성 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계 기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

자) 기타지침

(1) 에너지 절약

① 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화 설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지사용의 합리화를 도모한다.

② 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무)에 의하여 고효율 기자재를 사용하여야 한다.

③ 「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령」제15조에 따라 예상 에너지사용량에 대한 신재생에너지 공급의무비율은 2020년 인허가 기준 30% 이상으로, 부지여건 및 외관계획을 고려하여 적정한 방식(지열·태양광·태양열) 채택 필요

④「녹색건축물 조성 지원법 시행령 」제10조에 따라 ‘에너지 절약계획서’  제출대상에 해당

⑤ 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 따라 신‧재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 에너지 수급안정 및 효율 향상을 위하여 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 10조에 따른 냉방방식으로 냉방설비를 설치검토 한다.

⑥ 에너지이용합리화법 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

⑤ 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

⑥ 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

⑦ 설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련을 권장한다.

⑧ 에너지효율 1등급 이상을 획득 및 인증을 취득하도록 설계한다.

(2) 건축물 사용 연한에 관한 고려

① 사용 연한의 확보

- 계획시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

- 계획에 있어서는 장기적인 사용기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

② 내구성의 확보

- 계획시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성향상에 노력한다.

- 건축 구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용기간 중 대규모수선이 발생되지 않도록 내구성 향상에 특별히 유의하고 건축설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물의 사용기간 중 수차례의 대규모 수선이 필요함과 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

③ 비용에 대한 고려

- 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

- 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

- 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

(3) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 일반등급 이상 취득하도록 설계한다.

6) 건축구조분야

가) 기본지침

(1) 구조 계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적인 계획이  되도록 한다.

(2) 주요 구조부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려하도록 한다.

(3) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부에 대한 발주기관의 승인을 득한 후 구조 계산에 착수하여야 한다.

(4) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축재료의 품질은 관계법에 의거 공인된 것이어야 한다.

(5) 지반조사에 의한 시료가 지면 바닥슬래브를 지지하기에 부적합하다고 판단될 때 바닥 시스템은 건물 기초와 기둥에 구조적으로 연결되어야 하며, 바닥 시스템은 시공비 및 유지관리비가 최소화될 수 있도록 고려한다.

(6) 파일설계는 지질조건으로부터 발생되는 추가의 부마찰력을 고려하여야 한다.

(7) 콘크리트의 수축과 온도에 의한 균열을 고려하여 수축조인트, 콘트롤조인트, 팽창 조인트 등을 필요 부위에 설계하고, 보강 철근을 충분히 배근하여야 한다.

(8) 담장, 국기 게양대, 안내 표시판 등 유사 부속물들은 설계자의 구조  계산으로 확인하지 않고는 보강이 되지 않은 조적 파라펫과 외벽에  설치되어서는 아니 된다.

나) 하중의 산정

(1) 고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중은 건축법 및 동법시행령,   동법시행규칙, 건축물의구조기준등에관한규칙, 철근콘크리트구조계산기준 및 강구조계산규준 등에 의거 산정한다.

(2) 지진력 : 국내 실정을 조사, 분석하고 필요시 외국의 규준 등 참고  자료 제시

(3) 수압 및 토압 : 지반조사보고서를 분석, 수압 및 적정토압을 고려하여 산정하고 특히 한강 홍수위 관련사항에 유의한다.

다) 구조재료 선정

(1) 주요재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서 시공성과 수급여건을 감안하여 발주기관과 협의하여 선정한다.

(2) 기타 재료 및 기성 제품(PC 부재, 기타) 사용시에는 재료의 물리적,  화학적 특성과 구조 안전을 증명할 수 있는 자료 또는 보고서 첨부.

라) 구조계산서 작성순서

건축물의 구조 계산서는 다음 순서에 의거 작성함을 원칙으로 한다.

(1) 표 지

설계명, 구조설계 일시, 구조설계자 소속 및 연락 전화, 구조 설계자(면허 번호),  서명

(2) 목 차

계산서 및 관련 자료의 주요 제목과 해당 쪽수를 기재

(3) 작성 형식

A4를 횡으로 하여 아래 순서에 따라 작성

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
1. 구조설계 기 준 (일반사항)	① 건축개요	․건축장소 ․건물용도, 규모(지상, 지하층수), 층고
	② 구조가구 계 획	․적용구조(철근콘크리트구조, 철골구조 등)의 적합성 ․구조가구계획 적절성 (연직하중 및 수평하중 처리를 위한 적절한 가구계 획인가) ․지반조사서에 의한 기초 및 지정의 타당성 ․부력, 수압에 대한 합당한 구조계획 ․증축고려가 있을시 증축 반영여부
	③ 적용규준	․적용규준의 통일성이 있느냐 ․혼용이 있을시 적용근거가 제시되었는가
	④ 사용구조 재 료	․건축물의 규모 및 구조에 적합한 구조재료(철근, 강재 등) 선택 ․시공성을 고려한 구조재료 선택 ․접합재료 및 방법 선정의 적절성
	⑤ 설계하중	․바닥하중 적용의 적법성검토 (특히 적재하중의 적용에서 서로 다른 규준에서 채택한 것이 아닌지 확인해야 함.) ․지진하중 지진하중 산정을 위한 제계수를 건축물의 장소 및 형태에 따라 적정하게 선택여부(특히 지반계수에 유의) ․풍하중 건축장소 및 형태에 따른 적정한 풍하중 및 풍력계수의 선정(풍동실험에 의한 풍력 계수 선정의 경우 계수선정 합당성) ․적설하중 ․지역에 따른 적정한 하중선택 ․건물 지붕형상에 따른 영향의 고려

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
1. 구조설계 기 준 (일반사항)	⑤ 설계하중	․특수하중 - 적정한 온도하중의 선정 - 기계하중 선정의 근거 - 저층부등의 시공하중 고려 ․수압, 부력 및 토압 - 선정근거의 합당성 - 구조계획의 적절성
	⑥ 지내력	․지반조사수행의 확인 ․판단에 전문기술자의 판단여부 ․말뚝(콘크리트, 강재 등) 기초적용시에는 지지력 산정 근거 확인
	⑦ 구조계획 특기사항	․지하수 조정방법사용시 특히 Dewatering 공법 등에 대해서는 전문기술자의 의견서 첨부가 필요 ․특수지하공법(Slurry Wall, Top Town 공법 등) 적용 시 지반조사서 등에 의한 전문기술자의 의견서의 첨부가 필요 ․사용성문제 검토가 되어있는가(수평변위, 층간변위, 처짐, 진동, 가속도 등) ․건물형태에 따른 신축이음 위치 및 방법의 합당성 ․초고층건물에서의 Column Shortening 검토되었는가
2. 바닥틀도 및 가구도		․건축평면 및 단면과 상이점이 없는가(치수, 형상 등) ․철골구조의 경우 이음위치 및 방법의 표기가 되어 있는가 ․특수하중작용 고려부분이 표시 되었는가
3. 구조해석	① 하중조합	․허용응력도법, 극한강도법 등에 따른 합당한 하중조합선택 여부
	② 가구해석 (평면가구 및 입체가구)	․가구해석에 사용된 하중의 적절성 ․해석가구의 Modeling의 합당성 ․적절한 해석 방법의 선택 ․사용 컴퓨터 프로그램의 국내외적인 성과 유무 확인 - ETABS, STAADⅢ, RISA, 3D, RAM, STEEL - SAFE, STRUDL, SWAN, SWAN88, ADOSS - SAP2000 등(검정되지 않은 프로그램은 이용 배제) ․해석 결과에 따른 응력도의 일치성 (컴퓨터 입․출력자료는 부록에 정리토록 함)

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
4. 부재설계 (철근콘크 리트구조)	① 슬래브 ② 보 ③ 기둥 ④ 기초 ⑤ 내력벽 ⑥ 기타 부재	․사용 재료 강도 확인 ․부재 설계 방법의 합당성 ․설계 조건의 합당성 ․치수 및 최소 배근량 확인 ․슬래브, 내력벽의 경우 개구부 크기 및 보강방법 ․검정된 컴퓨터 프로그램인가 (SAP2000 PLUS, ETABS PLUS, MIDAS 등)
5. 부재설계 (철골구조 또는 합성구조)	① 슬래브 메탈덱크 ② 철골보 (합성보) ③ 접합부(보, 기둥,베이스 플레이트) ④ 기초 ⑤ 기타철골 부재	․사용재료 강도확인 ․부재설계방법의 합당성 ․메탈덱크의 설계방법(합성, 비합성) ․보의 처짐검토 ․보의 이음설계방법에 따른 단면설계 반영여부 ․기둥의 이음(밀접합 비율 등)방법 및 시공성 여부 ․응력해석과 베이스플레이트 설계가 일치하고 있는가 ․개구부 보강설계방법의 합당성 ․검정된 컴퓨터프로그램인가 (SAP2000 PLUS, ETABS PLUS, MIDAS 등) ․합성부재의 설계방법 합당성

23. 기계설비 설계

1) 기본지침

가) 관수설비 및 건축설비 기계실은 각각 통합된 관리실을 설치하고 유지관리에 충분한 면적을 확보한다.

나) 전기실 및 통신실등 누수에 의한 피해가 있는 실에는 가능한 배관설비를 하지 않아야 한다.

다) 공원내 화장실은 이용자들의 불편이 없도록 변기와 세면대를 충분히 설치하고 동절기에 동파방지를 위한 보온 및 난방시설을 설치한다.

라) 지중 건축물의 특징을 살린 여러형태의 에너지 절약 및 친화경 계획을 마련하여야 한다.

마) 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래설비 증설․변경, 에너지 절약 설계기준등을 고려한 경제성을 검토하여 반영하여야 한다.

바) 에너지 자립형 신․재생에너지 이용설비를 설치하여야 한다.

사) 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택하여야 한다.

2) 설계지침

가) 냉,난방 및 열원설비

(1) 에너지절약형 SYSTEM 및 유지관리가 효율적이고 조작이 간편한 구조로 설계한다.

(2) 각 실 기능 및 냉난방부하특성을 고려한 Zone등을 구획하여 경제적인 유지관리가 되도록 계획한다

(3) 장비류는 대수분할(에너지절약)하여 부분 부하운전이 가능하도록 한다.

(4) 집단에너지사업법에 의한 합리적이고 효율적인 시스템 검토 선정

(5) 냉난방시설은 건축물 각실의 기능을 고려하여 선별 설치

(6) 각 실의 기능 및 용도를 정확히 파악하여 부하용량 산출

나) 공기조화설비

(1) 24시간 공조, 시간외 공조공간설정등 각 실의 기능, 용도, 사용시간 등을 고려한 공조구획 및 공조방식 채택

(2) 부하변동에 적절히 대응 할 수 있는 자동제어 시스템 적용

(3) 부하변동에 따른 풍량제어가 가능하도록 회전속도제어방법을 채택하거나 덕트 분기부에 풍량조절 댐퍼 설치를 고려한다.

다) 환기설비

(1) 환기설비는 건물의 각실별 특성을 고려하여 적합한 방식을 선정한다.

(2) 열발생원이나 공기오염원이 집중되는 곳은 별도의 국부 배기방식을 채택하도록 한다.

라) 위생설비

(1) 급수설비는 공급과 유지관리측면을 고려하여 계획한다.

(2) 급수, 급탕, 위생 설비기구는 절수형기기를 설치한다.

(3) 에너지 절약적인 급수공급방식 채택 (상수도는 자연수압을 이용 안정적 급수가 가능한 층까지 직수사용, 기타층은 가압급수(부스터펌프) 및 급수 저수조 설치

(4) 보일러 급수 및 냉동기용 냉각수는 수처리 설비의 채택을 고려한다.

(5) 저수조(고가 수조 포함)는 수도법의 저수조 설치 기준에 따른다.

(6) 배수 계통은 관내의 공기 유통을 원할히 하여 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지하고 배수 계통내의 환기를 위하여 통기관을 설치한다.

(7) 배수 계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할 수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

(8) 우수는 분뇨 정화조 계통의 오수관 또는 분류식의 오수관에 배수시켜서는 안된다.

마) 오수정화설비

(1) 오수정화조의 설치는 관련법규와 에너지절약(전기), 환기, 유지관리 및 청소등을 고려하여 설치한다.

(2) 건축물의 규모와 지역 특성에 따라 하수도법 등 관련 법규에 의거 분뇨 정화조(단독 처리 방식) 또는 오수 정화 시설(합병 처리 방식)을 설치하여 적정한 방류 수질과 정화 설비의 성능을 갖도록 한다.

(3) 처리 대상 인원의 산정은 KSF 1507 건축 용도별 오수 정화 시설의 처리 대상 인원 산정 기준에 의한다.

(4) 요구 성능이 안정적으로 유지되어야 하며 주변 주민, 유지 관리자의 안전성에 유의해야 한다.

(5) 정화조 설비의 관리 작업 공간 내 환기를 필요로 하는 경우 배기 덕트에 대하여 취기가 문제되지 않도록 하여야 한다.

바) 소방설비

(1) 소방법, 동법시행령, 시행규칙, 시설기준 규칙과 건축법 등을 기준으로 계획 설계한다.

(2) 소방시설공사와 관계되는 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신설비 등의 설계를 검토하여 재산과 인명의 보호에 적합하고, 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

(3) 각 설비는 중앙 방재실에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

(4) 소방 대상물의 용도와 특성에 따라 최적의 소방시설이 설치되도록 하여야 하며 소방시설을 계획할 때에는 아래와 같은 지침에 따라야 한다.

(가) 소화설비

① 소화기구, 옥내 소화전 설비, 스프링클러 설비ㆍ간이 스프링클러 설비 및 화재 조기 진압용 스프링클러 설비, 물분무 소화설비ㆍ포 소화설비ㆍ이산화탄소 소화설비ㆍ할로겐 화합물 소화설비ㆍ청정 소화약제 소화설비 및 분말 소화설비, 옥외 소화전설비를 소방대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되 화재가 발생하였을 때에 효과적인 소화작업을 수행할 수 있도록 설계하여야 한다.

② 가스계 소화약제 소화설비를 사용할 때에는 심부화재와 표면화재에 각각 적응성이 있는 설비를 설치하여야 하며, 성능시험 기관으로 지정 받은 기관에서 검증 받은 설계 프로그램을 사용하여 설계하고, 자동 폐쇄장치ㆍ과압배출구 등을 검토하여 효과적인 소방시설이 되도록 설계하여야 한다.

(나) 경보설비

비상벨설비 및 자동식 사이렌설비, 단독 경보형감지기, 비상방송설비, 누전경보기, 자동 화재 탐지 및 시각 경보기, 자동화재 속보 설비, 가스 누설 경보기, 통합 감시 시설을 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되 화재 발생을 신속하게 통보하는 설비가 되도록 설계하여야 한다.

(다) 피난설비

① 미끄럼대ㆍ피난사다리ㆍ구조대ㆍ완강기ㆍ피난교ㆍ피난밧줄ㆍ그 밖의 피난기구, 유도등 및 유도 표지, 비상 조명등 및 휴대용 비상 조명등을 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되 화재가 발생하였을 때에 피난하기에 적합한 설비가 되도록 설계하여야 한다.

② 비상 조명등을 설치할 때에는 소방 대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 계단 및 그 밖의 통로에 설치하여야 하며, 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단할 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 설계하여야 한다.

(라) 소화용수 설비

상수도 소화용수설비, 소화수조ㆍ저수조 그 밖의 소화용수설비를 소방대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되 화재를 진입하는데 필요한 물을 공급하거나 저장하는데 적합한 설비가 되도록 설계하여야 한다.

(마) 소화활동 설비

재연설비, 연결 송수관설비, 연결 살수설비, 비상 콘센트설비, 무선통신 보조설비, 연소방지설비를 소방 대상물의 특성을 고려하여 필요한 설비를 설치하되 화재를 진압하거나 피난 또는 인명 구조 활동을 위하여 사용하는데 적합한 설비가 되도록 설계하여야 한다.

(바) 기타사항

① 소방시설의 각각의 시스템은 될 수 있는 한 통합하여 시공비의 절감을 꾀하고 소방시설의 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

② 소방시설 등 안전시설을 관리할 수 있는 상황실을 설치할 수 있도록 실을 배정하여 대규모 행사 시 효율적 관리가 되도록 설계하여야 한다.

③ 피난계획은 피난로의 안전과 명쾌성, 피난경로의 구조, 안전구획의 구성, 피난 계산 등을 통하여 적합한 계획이 되도록 하여야 한다.

④ 소방시설은 화재의 조기경보ㆍ초기소화ㆍ본격소화ㆍ피난 및 구조구급과 유지 관리를 고려하여 설계하여야 한다.

⑤ 방화 구획은 평면ㆍ단면계획, 내장계획, 구조계획에서 검토하고, 화재의 연소 확대 방지에 적합한 시설이 되도록 하여야 한다.

⑥ 자동화재탐지설비의 수신기는 추후 소방시설의 증설 등에 탄력적으로 대응할 수 있도록 계획하며, 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 한다. 감시제어반도 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 한다.

⑦ 유지관리의 편리성을 고려하여 기기 및 장비는 집중화하며 시스템을 단순화하는 것을 원칙으로 하되 Fool-proof(시스템의 이상 또는 비상사태에 대해 인간이 혼란 없이 쉽게 대응할 수 있도록 단순하고 명쾌한 배려를 한 대책)와 Fail-safe(화재발생에 의해 시스템의 일부가 고장 나거나 그 결과 건축물의 일부가 불이나 연기에 오염된 때라도 일정한 안전성은 보증되도록 하는 것)의 대책이 강구되어야 한다.

사) 가스설비

(1) 도시가스 공급시설의 설치, 유지 및 안전관리 사항은 도시가스사업법, 동법시행령, 시행규칙 등 관련법 규정을 적용

(2) 건축의 기본설계 단계에서 해당지역 가스공급 사업자와 협의하여 가스 설비에 대한 기본 사항을 정한다.

(3) 가스 기구 선정 시는 다음 사항을 기준으로 한다.

① 공급 가스 종류, 압력, 유량에 적합한 기구를 선택할 것

② 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

③ 연소에 필요한 급배기가 가능할 것

④ 가스 기구의 손질이나 점검이 가능할 것

⑤ 가스 미터는 전기 개폐기, 전기 미터에서 60cm 이상 떨어질 것

(4) 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

① 외력과 부식, 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

② 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

③ 건축물 구조체의 기초면 하부, 현관, 차고, 정원 등의 장소는 피한다.

(5) 고층 배관 설계시 압력 변동과 신축을 고려한다.

(6) 배관이나 가스 기구 부근에 설치된 가스 센서로 가스 누출을 감지하고 집중 감시반에서 신호에 의해 긴급 차단 밸브를 개폐하거나 경보를 발생시킨다.

아) 자동제어설비

(1) 공조, 냉난방 설비, 위생 설비 등 에너지 사용 설비에 대하여 에너지 절약 및 에너지 이용효율의 향상을 위해 중앙 관제식 자동 제어 시스템을 채택한다.

(2) 공원의 기계설비와 관련하여 온도,습도,압력,유량등을 공원특성 및 기능유지에 적합한 자동제어 설비 검토 적용

(3) 기계전기, 소방, 승강설비의 자동제어시설과 인터폰, CCTV 방범 등 시설을 한곳에서 관리할 수 있도록 1층 또는 관리가 용이한 곳에 통합관리실 설치를 고려한다.

자) 관수설비

(1) 공원의 교목, 관목, 초화류, 잔디 등의 특성과 토양의 보수력, 배수상태와 기후에 따라 적절하게 급수량을 결정하여야 하며, 계절적인 기후변화와 강우 등의 기상변화에 따라 급수량을 조절하여야 하고, 급수량에 따른 부하에 따라 펌프류, 배관 등의 시설을 설치한다.

(2) 공원내 관수설비는 통합된 기계실을 설치하여 운영이 될 수 있도록 하고 각 구역별로 자동 운전이 가능하도록 한다

(3) 동결의 우려가 있는 배관에는 동결방지 보온, 결로가 예상되는 배관에 대하여는 방로 보온설계를 고려한다.

차) 정수설비

원수 수질 검사 후 필요시 전체 연못물의 종합적인 순환 및 교류를 위한 순환시설 및 관로설비, 연못물의 부분적인 환류를 위한 분사설비, 탁도개선, 조류발생억제, 냄새제거 및 질소와 인을 감소시킬 수 있는 정수시설을 설치한다.

카) 배관 및 덕트의 단열은 건교부제정 건축설비공사 표준시방서(기계부문) 및 우리시 전문시방서(건축기계설비편)에서 정하는 기준이상으로 한다.

타) 시험 조정 평가

건물의 냉난방설비의 공조설비시스템 및 실내환경시스템의 효율적인 운영을 위하여 공조학회 T.A.B 기술기준 및 서울특별시건축기계설비전문시방서 기준 적용

파) 승강기 설비

(1) 승강기는 건물의 성격에 따라 충분히 설치하여야 하며, 정원(용량)및 정격속도는 건물 규모, 근무 인원 및 내방객 등을 고려하여 적정하게 계획한다.

(2) 승강기의 설치는 관계 법령 및 승강기 검사 기준에 적합하도록 설치한다.

(3) 승강기 Car는 조명, 환기설비, 위치 표기시, 인터폰, 비상조명, 비상탈출구 등이 설치되어야 하고, 안전 설비 기술 기준에 적합한 시설로 설치하여야 하며, 및 이용자의 쾌적한 환경을 위하여 Car의 천장고는 최대한 높게 설계하여야 한다.

(4) 승객용승강기는 관련 법규가 정하는 대수에 대하여 장애인을 위한 설비를 계획 하여야 한다.

(5) 승강기는 소화활동을 하는데 지장이 없도록 하여야 하며, 승강기 하부 PIT에는 자동으로 가동되는 배수펌프가 계획되어야 한다.

(6) 장애인노인임산부등의편의증진에관한법률에 의거 건축물의 1개층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 시설(경사로, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터 등)을 검토하여 설치하여야 한다.

(7) CCTV 설치 여부를 검토 반영할 것

하) 공원내 에너지 자립형 신․재생에너지

(1) 공원 건축물에는 신재생에너지 이용설비를 검토 반영하여야 한다.

(2) 에너지절약 설계기준을 작성 제시하여야 한다.

(3) 신재생에너지의 개발, 이용 보급 촉진법에 의거 안정적인 공급, 환경친화적이 될 수 있도록 검토 반영하여야 한다.

거) 주요설비에 대한 시험운전계획에 관한사항

(1) 주요설비에 대한 장비배치계획, 성능보장 사항, 시운전계획을 수립하여야 한다.

(2) 시운전 지침서를 각 시설물별 및 설비별로 구분하여 작성한다.

(3) 기능성, 안정성, 경제성, 친환경성 등을 감안하여 운전계획을 수립하여야 한다.

너) 수경설비 중 분수설비에 관한 사항

(1) 수경시설의 연출을 고려하여 각 장치는 효율적으로 조합되어야 한다.

(2) 점검, 수리, 청소 등의 유지관리가 경제적이고 효율적으로 될 수 있도록 하여야 한다.

(3) 누전사고 등의 안전에 대비한 시설 설치 및 대책이 강구되어야 한다.

(4) 상수, 지하수 등의 공급원수 및 보충수가 원활히 확보되어야 한다.

24. 조감도 제작

1) 현장여건에 맞는 조감도를 제작하여 발주기관의 승인을 받아 납품하여야 한다.

25. 가림막 디자인

1) 공사가림막이 필요할 경우는 조성공사의 특성을 고려하여 미관을 고려한 디자인(안)을 제시하여야 하며, 디자인은 발주처와 협의하여 결정한다.

26. 유지관리계획

1) 조성 후의 관리운영에 필요한 제도, 예산, 인력, 장비 등의 확보방안 제시

2) 자원봉사자 및 시민단체, 동호회 등이 참여하여 생태공원을 관리할 수 있는 프로그램을 개발하고 운영방법 등을 제시하여야 한다.

3) 수생식생의 관리, 동물상의 관리, 친수공간 관리 등의 지속적인 유지관리 방안에 대한 종합관리계획을 수립 제시한다.

27. 공사 실명제

공사 실명제 시행에 따른 제반비용을 설계에 반영하여야 한다

1) 공사 준공표지판 부착

2) 건설공사 시공 관리대장 작성(디스켓, USB 또는 CD)

3) 주요 공정마다 감독관이 입회한 사진촬영 및 보존

28. 친환경상품 구매

친환경상품 구매촉진에 관한 법률제6조 및 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례 제15조에 해당하는 제품을 설계에 반영

29. 공사용 자재 직접구매

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라 “공사용 자재의 직접 구매제도”를 설계에 반영한다.

30. 건설공사 사후평가 결과 의무 피드백

동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 면밀히 검토 · 분석하여 본 설계(공사비 증액 및 공사기간 연장 방지, 민원 최소화 방안, 건설공사장 안전사고 방지)에 반영 해야 한다

제 6 장 성과품 작성

1. 일반사항

1) 완산칠봉 한빛마루공원 조성사업 조경‧토목‧건축‧전기 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 성과품을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

2) 성과품은 건설공사의 설계도서 작성기준(건설교통부)에 준하여 목록을 작성하여야 한다. 성과품작성기준에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

가) 모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되 건설CALS/EC 전자도면 작성표준(건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조)에 따라야한다.

나) 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시하여야 한다.(지진재해대책법 제14조)

다) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 한다

라) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술하여야한다.

마) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성하여야한다.

바) 공사예정공정표 : 우기 · 동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가가 참여하여 적정 공사기간을 산정하여야 한다.

사) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관과의 승인을 득하여야 하며 자재품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

2) 설계서는 건설공사 원가계산 작성요령설계예산서(예)에 준하여 작성한다.

가) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상, 설계도서 작성비용을 예산에 반영하여야한다.

낙) 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성하여야 한다.

2. 성과품의 구분

1) 설계보고서

2) 토양조사 보고서

3) 지반조사 보고서

4) 표토 보존 및 처리계획서

5) 지장수목 처리계획서

6) 유지관리 지침서

7) 구조 및 수리 계산서

8) 설계 예산서

9) 설계 도면

10) 공사 시방서

11) 기타

3. 성과품의 내용

1) 설계보고서

가) 표    지

나) 제출문(용역업체의 대표이사 명의)

다) 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용)

라) 목    차

마) 위 치 도

바) 과업의 개요(목적, 범위, 내용, 과업수행방법 등)

사) 조    사

(1) 현지조사 및 답사

(2) 지형 및 경관분석

(3) 지장수목조사

(4) 측    량

(5) 지질 및 지반조사

(6) 토양조사

(7) 지장물 및 구조물 조사

(8) 토취장, 골재원, 사토장 조사

(9) 기    타

아) 기본방침

(1) 기본계획 및 전차용역 보고서, 기타 업무보고서에 대한 성과검토

(2) 설계기준 및 조건

(3) 관계기관 협의

(4) 기    타

자) 부문별 상세설계

(1) 지형설계

(2) 배수설계

(3) 관수설계

(4) 식재지반설계

(5) 식재설계

(6) 시설물설계

(7) 운동시설설계

(8) 편익시설설계

(9) 관리시설설계

(10) 교양시설 및 기타

(11) 안내표지시설

(12) 구조물설계

(13) 동선설계

(14)  수경시설설계

(15) 전기․통신설계

(16)  건축설계

(17) 기계설비분야

차) 사업비 분석

(1) 공사개요

(2) 공사비산출

(3) 사업비 분석

타) 부록(각종 조사자료, 건설기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 도시계획시설 변경결정 및  실시계획 인가서류, 관계기관 협의자료 등)

2) 토양조사보고서

가) 개    요

나) 토양의 특성

다) 토양개선방안

라) 토양도

3) 지반조사보고서

가) 과업지시서에 명기한 사항과 조사방법 및 결과, 조사지역의 지층분포 및     기타설계에 필요한 자료

나) 시료의 종류와 시료의 공학적 특성

다) 시추위치평면도, 지질주상도, 지질단면도, 지질구조도

라) 시추주상도

(1) 공번호, 시추지점 좌표 및 표고

(2) 강도, 절리간격, 절리면 상태, 암질표시율(RQD), 코아회수율(TCR)

(3) 분류된 지층명과 특성(지반분류표 참조)

(4) 절리상태도(Fracture Map)

(5) 지하수위 관측치

(6) 표준관입 시험결과치 N치

(7) 기타 참고사항

마) 각종현장시험 결과 및 성과분석

4) 표토 보존 및 처리계획서

가) 개    요

나) 표토의 특성

다) 표토의 보존 및 처리계획

5) 지장 수목 처리계획서

가) 개    요

나) 식생현황

다) 지장수목 처리계획

6) 유지관리지침서

유지관리지침서에는 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

가) 개     요    : 구조형식, 설계방법, 설계하중 사용자재, 지반조건 등   기타  필요사항

나) 구조 계획도   : 구조일반도, 주요단면도 등

다) 구 조 특 성   : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징 등

라) 유지관리시설  : 시설의 종류, 목적, 사용방법 등

마) 점     검     : 주요 점검항목, 점검방법 등

바) 보 수 방 법  : 조경, 토목, 건축, 전기, 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

7) 구조 및 수리계산서

가) 구조계산서

(1) 개    요

(2) 구조계획도

(3) 설계조건 (구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 프로그램, 설계기준 및 지침, 기타)

(4) 주요 구조계산(개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검 토, 안정검토)

나) 수리계산서

(1) 유 역 도

(2) 수리계산(설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 유량검토 등)

8) 설계 예산서

가) 설계설명서

(1) 공사목적

(2) 공사개요

(3) 위    치

(4) 기    간

(5) 규    모

(6) 공사수량

(7) 관급자재

(8) 예정공정표

(9) 기    타

나) 설계내역서(설계내역서, 도급공사원가계산서,  총괄내역서, 공종별내역서,

일위대가 등)

다) 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

라) 수량산출서

(1) 총괄 자재집계표 및 수량집계표

(2) 공종별 수량집계표 및 자재집계표

(3) 세부공종별 수량집계표

(4) 세부공종별 산출근거

(5)  기     타

9) 설계도면

가) 목    차

나) 위 치 도 : 임의축척

다) 수목 및 시설물 총괄표

라) 종합계획도 : 축척 1/200 ～ 1/600

마) 현 황 도

(1) 현황측량도 : 축척 1/600

(2) 기존수목현황도 : 축척 1/300 ～ 1/600

(3) 기존시설물현황도 : 축척 1/300 ～ 1/600

바) 부지정지계획평면도 : 축척 1/200～ 1/600

사) 종․평면도 : 임의축척

아) 부지횡단면도 : 축척 1/50～ 1/200

자) 공사계획평면도

(1) 전체평면도 : 축척 1/200～ 1/600

(2) 부분평면도 : 축척 1/200～ 1/300

차) 구조물배치도 : 축척 1/200～ 1/600

카) 시설물배치도 : 축척 1/200～ 1/600

타) 녹지구적도 : 축척  1/200～ 1/600

파) 식재평면도 : 축척 1/100～ 1/300

하) 배식입․단면도 : 축척 1/50～ 1/100

가) 포장평면도 : 축척 1/200～ 1/600

나) 우수계획평면도 : 축척 1/200～ 1/600

다) 상수계획평면도 : 축척 1/200～ 1/600

라) 구조물상세도 : 축척 1/30～ 1/60

마) 포장패턴 및 상세도 : 축척 1/10～ 1/60

바) 시설물상세도(평면도, 입면도, 단면도, 부분상세도)

사) 배수구조물도 : 축척 1/20～ 1/40

아) 식재상세도 : 축척 1/50～ 1/100

자) 전기 및 통신설계

(1) 범례 및 주기사항

(2) 조명기구 및 통신기구 상세도 : 임의축척

(3) 옥외 관련 전기 및 통신설비 평면도 : 축척 1/200～1/600

(4) 각부 전기 및 통신 설비평면도 : 축척 1/30～1/100

차) 기계설비

(1) 기계설비 평면도 : 축척 1/100～1/600

(2) 기계설비 계획도 : 축척 1/100～1/600

(3) 기계설비 상세도 : 임의축척

(4) 배관도(위생, 난방) : 축척 1/30～1/100

(5) 전기설비도 : 축척 1/30～1/100

(6) 도면목록

(7) 장비(기계,기구) 일람표(수량,용량,사양 등 포함)

(8) 기계설비 범례 및 주기사항

(9) 장비배치도

(10) 기계설비계통도

(11) 기계실 확대배관 평면도

(12) 단면도(주요 설비의 단면도)

카) 건축

(1) 평면도(각층, 지붕), 입면도, 단면도 : 축척 1/30～1/100

(2) 창호도, 실내재료 마감표 : 축척 1/30～1/100

(3) 구조물 평면도, 단면도, 배근도 : 축척 1/20～1/40

(4) 장비 및 위생기구 일람표 : 축척 1/30～1/100

(5) 배관도(위생, 난방) : 축척 1/30～1/100

(6) 전기설비도 : 축척 1/30～1/100

※ 기타 기재되어 있지 않은 설계도서는 설계용역관리편람(제3권 건축분야)을 준용한다

타) 가시설물도 및 상세도 : 임의축척

파) 각종장비 및 위생기구 일람표 : 임의축척

※ 설계도면이 많을 경우에는 토목, 조경, 건축, 전기, 기계설비 등으로 설계도를 분리하여 별책으로 작성하도록 한다.

10) 공사시방서

가) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

(1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토

의무 등에 관한 상세사항

(2) 해당 건설공사 표준시방서 및 서울특별시전문시방서, 관련법규 및

지침, 제기준의 명칭

(3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

(4) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

(5) 계약상대자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

(6) 계약상대자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

(7) 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

(8) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

(9) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

(10) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

(11) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

(12) 기타 주요공사 사항

나) 공사시방서 작성시 유의사항

(1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료    하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

(2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

(3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

(4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

(5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

(6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

(7) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

(8) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

(9) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

다) 공사시방서 작성시 건설교통부 제정 표준시방서 및 서울특별시 제정 전문시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 특히 각장 끝에는 건설교통부 제정 표준시방서 각장 끝에 있는 공사시방서 요약표를 필히 작성하여야 한다.

11) 기    타

해당사항이 있을 경우 다음 사항을 작성, 제출하도록 한다.

가) 지적도 및 용지도

나) 용지 및 지장물 보상조치

다) 사진첩(측량, 지반조사 현황)

라) 인․허가 서류 및 도서

마) 시추조사의 코아박스는 일정기간 용역수행업체에서 보관하도록 한다.

4. 성과품 작성의 특기사항

1) 설계보고서

가) 토양조사, 표토 보존 및 처리게획, 지장수목 처리계획 보고서는 별도로 작성하고 보고서에는 요약분을 수록하는 것을 원칙으로 하나 조사 내용이 적을 경우에는 발주기관과 협의 후 본 보고서의 한 항목으로 한다.

나) 건설기술심의 내용 및 자문, 도시계획시설 변경결정 및 실시계획인가 신청서, 업무 협의사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

다) 설계 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리하여야 한다.

2) 지질 및 지반조사 보고서

가) 지질 밀 지반조사 보고서에는 조사개요, 조사항목, 조사위치, 조사방법, 조사내용, 각종 시험내용 및 결과, 시추주상도가 수록되어야 하며, 시험결과로  얻어지는 각종 지반의 물성치 계획지역의 지반구성 상태, 연약지반 현황 및 대책, 예상되는 대형 구조물 기초의 적합성 여부, 허용 지지력 검토 등이   포함되어야 한다.

나) 또한, 대절토부 및 대성토부는 별도의 사면안정검토를 실시한 후 그 내용을 수록하고 적정 비탈경사를 제시하여야 한다.

3) 구조 및 수리계산서

가) 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

다) 국제적으로 공인된 구조계산용(SAP2000, GT-STRUDL ASTRAN, ADINA 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

라) 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입력자료가 정리되어 있어야 한다.  또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다(B.M.D, S.F.D등)

마) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

바) 구조계산서 각부분별 첫 쪽(Page)마다 우측 상단에 작성자와 검토자가 적정 여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

사) 구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시 하도록 한다.

아) 수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

자) 수리계산서에서는 설계자의 소견이 필요로 할 때는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

4) 설계예산서

가) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서, 수량산출서는 별책으로 작성한다.

나) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공 상세도면 작성이 포함되어야 한다.

다) 설계예산서 작성은 기본설계와 실시설계로 구분하고 각 단계의 가운데 월을 기준으로 작성한다.

라) 노임기준은 당해연도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

마) 재료비는 거래실례가격을 적용하여 경제적인 방법으로 설계하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

바) 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다.

사) 중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

아) 유류가는 통상산업부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

자) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

차) 설계예산서는 행자부예규 “지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령”에 의거 작성한다.

카) 실적공사비 적용대상 가능 공종에 대하여는 건설공사실적 공사비를 (건설교통부)를 참고하여 실적공사비를 반영하여 공사비를 산출하여야 한다.

타) 각품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

파) 설계내역서에는 다음의 각호 내용를 수록하여야 한다.

(1) 설계서의 표지

(2) 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

(3) 공사예정공정표

(4) 설계내역총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역,

분야별 공종내역서, 일위대가 등)

(5) 설계내역서(도급비, 사급비, 이전비, 기타)

(6)  일위대가표(단가산출근거,중기사용료,단가조서,견적서,운반거리,조견표 등)

5) 수량산출서의 작성

가) 수량산출서는 별책으로 작성한다.

나) 각 종종별로 수량을 산출집계하여야 한다.

다) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

라) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

6) 설계도면

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

나) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

다) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계 조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

라) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

마) 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도 통칙)에 따라 작성한다.

바) 도면하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

사) 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

아) 설계도면에 작성되는 단위는 C.G.S를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주기관과 협의한 후 사용한다.

자) 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목차를 작성하여 두도록 한다.

7) 공사시방서

가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 서울특별시 전문시방서(서울특별시 기술심사담당관실 홈페이지 참조 ; eng.seoul.go.kr), 관련법규 등을 근간으로 해당공사의 특성에 맞게 편집, 수정하여 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을   상세히 수록하고, 서울특별시 전문시방서 공종 분류체계(서울특별시 기술심사담당관실 홈페이지 참조 : eng.seoul.go.kr)에 맞춰 알기 쉽게 작성한다.

다) 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용 상호간에 중복되지 않도록 작성한다.

라) 기타 해당공사에 특별히 포함되어야 할 사항은 “서울특별시전문시방서작성   지침”에 따라 작성하되 전문용어를 사용하며 정확하고 간결하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 작성한다.

8) 지장물조서의 작성

가) 과업대상지내 지장물은 존치, 구역내이설, 구역외이설, 폐기등으로 구분하고 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

나) 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

9) 유지관리 지침서 작성

유지관리 지침서는 시설물의 기능을 유지 할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는  실질적이고 요율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

10) 기    타

가) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

나) 모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다.  그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

5. 성과품 납품

가. 성과품 납품

1) 자문회의용 자료는 발주기관 요구에 따라 작성, 사전검토를 받은 후 제출하여야 한다.

2) 공사발주에 필요한 성과품은 발주기관의 사전 검토를 받은 후 발주기관의 요구기한까지 납품하여야 하며 최종성과품은 과업 완료일까지 제출한다.

3) 각종 계산서(건축구조, 토목구조, 수리, 설비부하, 전기용량계산 등)는 건설기술심의시 제출하여야 하며, 각종 설계계산서는 토목구조, 수리, 설비부하, 전기용량계산 등으로 구분하여야한다.

4) 기본설계, 실시설계 도서 제출 시 분야별(품목)성과품 규격 및 각종 성과품의 작성 세부기준은 건설기술 용역관리 편람을 참조하여 작성하여야 한다.

나. USB 또는 CD 작성기준

가) 해당 용역 납품조서 전체를 발주청에 요청에 따라 USB 또는 CD에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

나) 다음 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한지 여부를 확인하여야 한다.

(1) 설계도면 : 도면 작성은 CAD 시스템을 사용하고 사용된 한글 Font를 함께 수록하여야 하며, 종류별로 디렉토리를 구성하여 도면을 분류하여 수록하여야 한다.

(2) 보 고 서 : 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되,  필요시 이미지 파일 및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

(3) 구조계산서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능한 프로그램으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및  그림파일을 함께 수록하여야 한다.

(4) 예 산 서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능한 프로그램으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및 그림파일을 함께 수록하여야 하며 내역서 파일 작성시 내역서 정보는 엑셀프로그램으로 제출하도록 한다.

(5) 기타 필요한 데이터 호환이 가능한 프로그램으로 작성한다.

다. 기본 및 실시설계 최종 성과품 납품수량

납 품 목 록		수 량(부/조/식)		비 고
		규격	책자및도면
․설계 기준		A4	20
․설계 (요약, 종합) 보고서		A4	50
․구조안전진단보고서		A4	20
․지질 및 지반조사 보고서		A4	20
․표토보존 및 처리계획서		A4	20
․지장․현존수목 처리계획서		A4	20
․지장물 조사보고서(처리/존치내역서)		A4	20
․유지관리지침서		A4	20
․구조 및 수리계산서		A4	20
․공사시방서(일반, 특기포함)		A4	20
․조 감 도(90×60㎝)		90x60cm	4매이내	보고서포함 내용
․조 감 도사진			20
․마스터플랜(A1)		A1	1
․홍보자료			1식
․설계예산서	설계설명서	A4	15
	설계내역서	A4	15
	설계단가산출서	A4	15
	설계수량산출서	A4	15
․설계도면	설계원도		1	각종상세도 포함
	도면	A3	15
․지장물도	원 도		1
	지장물 조서	A4	15
․지적도및용지도	원 도		1
	용지 조서	A4	15
․현황측량	원도 및 야장	A4	1식
․현황조사 사진첩		A4	1식
․전산파일 (USB)			3EA
․인허가 서류 및 도서			소요량	기본설계후 :건설기술심의,공원조성계획(변경)심의, 경관심의 등 실시설계후:계획인가신청서 건축허가 신청서
․공사입찰용 설계도서			소요량	설계예산서(A4),설계도면(A3),공사시방서 각5부
․기타 발주기관이 요구하는 자료			소요량	설계심의자료, 공종별(기계,전기,통신,토목) 계산서, 에너지 절약계획서, 종합공정표(전공정 포함)

※ 추후 필요시 도서를 추가로 요구할 수 있음

※ 인쇄용지 등 친환경상품품목 설계반영(친환경상품 구매촉진에 관한 법률 제6조1호)

※ 과업의 특성 및 발주기관의 요구에 따라 납품서류의 목록, 규격 및 소요부수는 변경가능(기본설계 별도 납품 등)

예  정  공  정  표

○	용 역 명	: 거점형 대형놀이터(덕진) 조성사업 기본 및 실시설계용역

○	용역기간	: 착수일로부터 90일간(계약일로부터 10일 이내 착수)

○	공 정 표

공 종	20	50	70	90
계
1. 자료조사, 현황조사 분석 및 측량
2. 공종별 적용기준 및 기술적 대안․ 비교 검토
3. 기본설계 도면 작성
4. 실시설계 평면도 작성
5. 상세설계 및 수량/단가 산출
6. 보고서․설계서․공사시방서작성
7. 설계 및 보고서 보완 및 준공

[서식 1]

분야별 참여기술자 현황(예시)

용역명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

구 분		회사명	대표자	참여기술자			자격증 번호	비 고
				성 명	주민등록번호	자격명
책임기술자
분야별 기술자	건 축
	구 조
	토 목
	조 경
	기 계
	전 기
	통 신
	소 방

[서식 2]

보  안  각  서

1. 용 역 명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

2. 계약일자 : 20  .    .    .

3. 착수일자 : 20  .    .    .

4. 완료예정일 : 20  .    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설 임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 규정에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 용역계약 일반(특수)조건 규정에 따라 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20   년   월   일

주       소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성       명 :                   (인)

전 주 시 장 귀하

[서식 3]

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

전 주 시 장 귀하

[서식 4]

용역 수행 책임기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	주민등록번호	자격증번호

[서식 5]

주간 공정보고

◦ 용 역 명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 :

◦ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(20 . . .)	금주진행사항(20 . . .)	비 고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 작성		실시 / 예정공정 (%)(공정률) 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

전 주 시 장 귀하

[서식 6]

월간 공정보고

◦ 용 역 명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 :

◦ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)(공정률)표기
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	공정 지연시 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

전 주 시 장 귀하

[서식 7]

하도급승인 요청서

1. 용 역 명 : 덕진구 거점형 대형놀이터 조성사업 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

-  아                래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2023.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

전 주 시 장 귀하