경인지방병무청 제2병역판정검사동

증축공사 설계용역 과업지시서

2022.  7.  .

	경인지방병무청

❚ 제 1장 총칙

1. 과업명	1

2. 과업목적	1

3. 과업개요	1

4. 과업범위	3

5. 과업기간	4

❚ 제 2장 일반사항

1. 각종 지침 및 제기준 숙지	4

2. 주요업무의 사전승인 등	4

3. 과업수행 및 공정보고	5

4. 용역감독 등	8

5. 계약상대자의 책임	8

6. 관계기관 협의 및 인·허가, 인증취득 행정절차 이행	9

7. 보안 및 비밀유지	9

8. 설계변경	10

9. 용역수행자의 교체	10

10. 용어의 해석	10

11. 용역 성과품의 품질관리(용역실명제)	10

12. 적용규정 및 설계기준	11

13. 관련계획의 점검 및 검토	11

14. 시행 및 비용부담의 한계	11

15. 특기사항	12

❚ 제 3장 기본·실시설계 및 준수사항

1. 설계 기본방향 및 세부지침	13

가. 설계 기본방향	13

나. 설계 세부지침	14

2. 설계용역 범위	17

가. 기본설계	17

나. 중간설계	18

다. 실시설계	18

라. 관계법규	19

마. 설계 관계기준	20

바. 본 용역의 계약상대자 수칙사항	21

3. 계약상대자의 업무수행	21

4. 용역절차 수행	22

5. 계약조건	22

6. 특기사항	24

7. 기본설계도서 작성	25

8. 실시설계도서 작성	26

9. 실시설계도서 작성시 고려하여야 할 특기사항	35

10. 실시설계도서 납품목록 및 수량	37

11. 기타사항	37

별지#1. 측량 및 지질조사 과업지시서	38

제1장 총칙

1. 과 업 명 : 경인지방병무청 제2병역판정검사동 증축공사 기본ㆍ실시설계 용역

2. 과 업 목 적

가.	본 과업지시서는 경인지방병무청 제2병역판정검사동 증축 공사 설계 용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사 기준, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 발주기관과 협의하여 수행

나. 병역법 개정으로 인해 군부대의 입영신체검사를 대체하여 병무청에서 ‘입영판정검사’를 도입함. 이에 따라 수검인원이 증가하였으며, 원활한 검사를 위해 제2병역판정   검사동을 증축하여 적절한 기능 구현에 그 목적이 있음

3. 과 업 개 요

가. 개요

증축 예정부지

대지경계

증축예정지

구 분		내 용
사업명칭		경인지방병무청 제2병역판정검사동 증축
주관기관		경인지방병무청 운영지원과(시설계 ☏ 031-240-7326)
위 치		경기도 수원시 팔달구 고화로120
지역․지구		제1종일반주거지역, 자연녹지지역 (도시계획시설결정을 통해 공공청사시설로 변경예정)
증축시설 주요용도		공공업무시설
대지면적		12,849.20㎡
기존시설	건축면적	2,229.27㎡
	연면적	7,294.55㎡	기존층수	지하1층 ∼ 지상3층
	용적률산정용연면적	6,138.48㎡
증축연면적		4,491㎡(±3%이내)	증축층수	지하2층 ∼ 지상3층
법정건폐율		60%	법정용적률	200%
기존주차대수		75대
예정공사비		금9,746,000,000원(VAT 포함) ※ 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 신재생, 폐기물처리, 사인물, 관급자재, 부가세 등을 포함한 총사업비임.
설계용역비		입찰공고서에 따름 ※ 각종 인·허가 및 인증·평가업무 수행에 대한 대가, 인증기관에 지급하는 인증 수수료, 손해배상책임보험 비용, 측량업무 및 지반조사에 대한 대가, 설계안전성 검토수수료, 에너지절약계획서 검토 수수료는 발주처에서 별도 지급 예정이고, 상기금액은 부가세 포함 금액임.
설계용역기간		착수일로부터 240일(공휴일 포함)

나. 추정 설계내용

1) 지하2층, 지상3층 / 총 연면적 4,491㎡ 이내

지하	2층	주차장, 기계ㆍ전기실, 물탱크실, 펌프실 등
	1층	주차장, 창고 등
지상	1층	심리검사장, 탈의실, 의무자대기실, 나라사랑카드발급소 등
	2층	병리실, 정밀심리검사실, 영상의학실, 기본검사실 등
	3층	신체검사장, 심의실, 문서고, 휴게실 등

※특수시설의 전용면적은 총 연면적 내에서 [붙임 2] ‘특수시설 전용면적 소요면적표’에

주어진 면적을 참고한다.

4. 과 업 범 위

가. 본 과업은 경인지방병무청(이하 “발주기관”이라 한다)과 용역수행자(이하 “계약상대자”라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성 등 그 범위(건축, 기계, 토목, 전기, 소방, 통신 등)의 상호관계를 조율 및 검토하여 최적의 설계안을 도출하며 이에 수반되는 관련 조사·공용건축물협의, 기타 인·허가에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

나. 공사 시공 시 필요한 일체의 설계를 그 범위로 하되 이에 수반되는 조사 및 각종 협의·심의 및 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료와 기타 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 이행한다.

다. 본 용역의 종료 시기는 설계용역 도서납품 시로 하되 계약상대자는 공사시행 중 필요한 도면수정이나 설계변경 등으로 인한 자료제출 지시에 지체 없이 응하여야 한다.

라. 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

마. 제시된 공사비는 건축, 전기, 통신, 소방, 철거비 등 증축관련 공사비 일체를 포함한 총공사비이며, 계약상대자는 설계상 공사비가 계획예산의 범위 내 일지라도 실질적으로 과다설계를 하여 예산집행 또는 공사 일정추진에 차질을 초래하는 것을 미연에 방지하기 위해 설계 시 공사비 원가산정에 적정을 기하고 건축면적과 연면적이 초과되지 않도록 한다.

바. 각종 영향평가 검토서 작성 및 설계 반영 등

1) 교통영향평가 및 개선대책, 환경영향평가, 재해영향평가 등 각종 영향평가시 도출된 개선대책을 설계에 반영하는 등 영향평가 시행자와 긴밀하게 협의하여 용역을 완수한다.

2) 본 과업지시서에 없는 영향평가가 필요 시 계약상대자가 실시하고 비용은 계약상대자가 부담한다.

3) 각종 영향평가 및 인·허가 지연에 따라 과업기간이 도과하더라도 영향평가결과 설계반영 및 대관업무를 완수하여야 한다.

사. 에너지효율 1++등급, 제로에너지 5등급, 녹색건축물 일반등급 예비인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증, 에너지절약 계획서 등 각종인증 대상 여부를 검토하고 필요시 예비인증 취득을 위한 행정절차를 이행해야 한다.

아. 상기 인증을 위한 수수료는 과업진행 후 발주처에서 별도 지급한다.

자. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법에 따른 신재생 에너지 설치신고, 지열 적용시 시험 천공 등 관련 인허가에 필요한 비용(수수료 포함)은 계약상대자가 부담한다

5. 과 업 기 간 : 착수일로부터 240일(공휴일포함)

가. 계약상대자는 동기간 내에 성과품을 납품 완료하여야 한다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무, 설계심의, 기관장 보고 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

나. 다음 경우에는 발주기관과 협의하여 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 기술용역 계약일반조건 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(용역의 일시정지), 제32조의 2(계약상대자의 용역 정지 등)

2) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

제2장 일반사항

1. 각종 지침 및 제기준 숙지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 정부청사관리규정 등 관계 법령과 청사 증축을 위한 관련된 기타 법령 및 규정

2. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 주요 내용의 변경

다. 자문 및 관계기관과의 협의사항

라. 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

3. 과업수행 및 공정보고

가. 과업 수행방법

1) 계약상대자는 과업지시서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 용역 수행처리절차는 과업지시서에 따르고, 과업지시서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관의 의견을 따라야 한다.

나. 착수신고서 제출

계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 본 과업을 착수하여야 하며, 착수 시 관계 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업책임기술자 선임계

3) 사업책임기술자 사용인감계

4) 사업책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

5) 과업수행 조직표(연락처 및 담당업무 기재)

5) 기술용역예정 공정표

6) 인력(장비)투입 계획서

7) 보안각서 및 보안대책

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)현황

10) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 등기사항,      공동수급협정서 등)을 포함한 USB 및 전자파일

11) 기타 발주기관이 요구하는 사항

다. 과업수행계획서 제출

계약상대자는 과업착수 후 발주기관이 요구하는 기일 이내에 본 지시서에 의거 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

1) 세부공정계획서

2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

3) 과업수행조직 및 인력(장비)투입계획서

4) 참여기술자 인적 및 경력사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

라. 업무협의 및 공정보고

1) 보고 시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

③ 성과품 작성시

④ 준공시

⑤ 공정보고 : 월간보고(매월 말일)

⑥ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 착수보고

계약상대자는 현장여건 등을 실사하여 검토한 후 용역착수 후 7일 이내에 착수  보고를 해야 하며, 사업책임기술자가 직접 보고하되 세부 과업 수행계획을 보고  하여야 한다.

3) 중간보고

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 사업책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 용역감독자의 지시사항 (구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 보고 하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

② 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

4) 용역 준공 전 종합보고

계약상대자는 용역준공 30일 전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공 전 종합  보고를 해야 하며, 책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

5) 작업일지 작성

과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 주간 및 월간일지를 제출하여야한다.

마. 기본설계 도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 기본설계 도서 [참고 1]

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사 결과보고서

5) 현황측량 성과도

6) 유사시설 견학보고서

7) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

바. 중간설계 도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 중간설계 도서 [참고 1]

3) 공사시방서(초안)

4) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

5) 지질조사보고서

6) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

7) 녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료

8) 건축물 에너지효율 취득 관련 검토서 및 자료

9) 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

10) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

11) 공공건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료

12) 설계안전보건대장(건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시 [별지 2]

13) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 실시설계 사전 검토용 도서 제출(승인된 예정공정표 사전 납품일)까지 다음 서류를       감독관과 사전협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

1) 내역서(원가 제비율)

2) 인허가용 설계도면

3) 계산서 및 물량산출서

4) 단가산출서, 견적서

5) 관련서류를 포함한 USB

아. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 실시설계 도서 [참고 1]

3) 공사예정 공정표(공기산출근거 포함)

4) 종결보고서

5) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다.)

6) 설계검사원

7) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

8) 건축물 에너지효율 예비인증서

9) 녹색건축 예비인증서

10) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

11) 설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려      해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

12) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정자료

13) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

14) 설계안전보건대장 관련 반영사항 증빙자료

15) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

4. 용역감독 등

발주기관은 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가. 기술인력 동원현황

나. 용역단계별 과업추진 내용 및 공정현황

다. 기타 확인이 필요한 사항

라. 발주기관은 용역 품질확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 점검을 실시할 수 있다.

5. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야한다.

라. 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다.

6. 관계기관 협의 및 인․허가, 인증취득 행정절차 이행

가. 계약상대자가 작성할 인․허가, 인증취득 서류 종류와 기관 명기

나. 관계기관과의 협의 시 특히 고려할 요소 명기

다. 계약상대자는 과업과 관련하여 관계 법령 및 관할 행정기관의 조례, 규정, 자치법규 등에 위반되지 않도록 철저히 준수하여 이를 근거로 인·허가에 대해 공정 계획을 수립하고, 관계기관 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 용역 공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 발주기관) 작성 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

7. 보안 및 비밀유지

가. 계약상대자는 발주기관에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

나. 계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 설계 변경

가. 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며, 기술용역계약 일반조건을 따른다.

1) 상위계획 및 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 계약상대자의 귀책사유가 아닌 용역 중지 등에 따른 과업기간의 연장 등

나. 계약상대자는 용역수행 중에 주요 용역 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경 사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

다. 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고와 경인지방병무청의 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 서류 일체 및 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

9. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나.	과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

10. 용어의 해석

가. 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 의견을 따라야 한다.

나. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽고 명확한 용어를 사용한다.

11. 용역 성과품의 품질관리(용역실명제)

용역의 실명화를 통한 용역도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 용역도면에 각 시행과정에 참여한 용역기관의 담당자에 대하여 각 참여자별 참여 기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야한다.

12. 적용규정 및 설계기준

가. 각종 규정 및 용역기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련 규정 및 용역기준이  개정된 경우 용역 완료 전까지 수정된 최신 설계기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

나. 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

다. 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토교통부, 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

13. 관련계획의 점검 및 검토

가. 계약상대자는 본 용역 실시 전 사전 검토, 분석을 실시하고 관계 발주기관과 충분한 협의를 거친 후 용역에 임하여야 한다.

나. 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

다. 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며, 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

14. 시행 및 비용부담의 한계

가. 다음 각 호에서 언급한 사항은 계약상대자의 비용으로 시행하여야 한다.

1) 「건축사의 업무범위와 대가기준」에서 정한 업무에 소요되는 비용

2) 본 과업내용서의 인·허가, 인증 취득에 소요되는 비용(수수료 포함)

※단, 4. 과업범위의 ‘아’ 항에서 기재한 수수료는 발주처가 부담한다.

3) 기타 본 과업지시서에서 설계용역 계약상대자가 당연히 수행해야 하는 업무에 소요되는 일체의 비용 등

나. 한국전기안전공사의 사용 전 검사수수료 및 상·하수도, 도시가스, 지역열원, 전기등 인입(시설)분담금 및 관련 법규, 조례, 기준, 규칙, 고시 등에 언급되는 모든 비용은 본 설계에 반영한다.

다. 계약상대자는 법령의 개정, 신기술의 적용, 설계누락, 기타 변경사유 등으로 발주기관으로부터 설계도서의 수정 및 보완, 변경 등의 요청이 있을 경우 변경도서를 발주기관에 제출하여야 하며, 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 발주기관의 사유가 아닌 경우 계약상대자가 전액 부담한다.

라. 향후 공사과정에서 발생하는 설계 오류에 대한 기술검토 업무를 지원해야 한다.

15. 특기사항

과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업지시를 변경할 수 있다.

제3장 기본·중간·실시설계 및 준수사항

1. 설계 기본방향 및 세부지침

가. 설계 기본방향

1) 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

3) 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

가) 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

나) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자ㆍ공급자 등의 책무),  고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

다) 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획(최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

4) 설계는 환경친화형(Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

가) 녹색건축물 조성 지원법에 의하여 해당 녹색건물 인증 등급의 기준을 적용토록 한다.

나) 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물 저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 적극 검토한다.

다) 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

라) 저탄소 환경친화적 시설 구현을 위해 저CO₂소비 자재 사용을 고려해야 한다.

5) 설계자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우ㆍ오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 주차장은 진ㆍ출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

7) 실내공간은 여건변화에 탄력적으로 대응이 용이한 오픈형공간을 검토하여 반영하여야 한다.

8) 기타 발주기관의 요구사항을 반영한다.

나. 설계 세부지침

1) 일반사항

가) 사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.(문화재 보호구역에 따른 건축물의 높이제한 등)

나) 설계도서는 관계법령에 의한 인ㆍ허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

다) 합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려한다.

라) 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설ㆍ철거ㆍ증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행하여야 한다.

마) 다중이 이용하는 시설이므로 재해시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

바) 국토교통부고시「범죄예방 건축기준 고시」제3조(적용대상)에 해당할 경우 ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용하여야 한다.

2) 배치계획

가) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황과 인접대지·시설, 대중교통 등과의 연계성을 고려하여 적정한 배치계획을 하여야 한다.

나) 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차량/보행자 진출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

다) 본 시설은 주변 시설과 조화를 고려한 합리적이고 친환경적인 배치계획을 하여야 한다.

라) 외부의 적정 휴게공간과 내부시설 간의 접근성, 환경, 일조 및 기류환경을 고려하여 계획한다.

마) 효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

바) 합리적인 동선계획(차량, 보행, 주차 등)과 피난 및 안전을 고려한 시설물 배치계획을 한다.

사) 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

아) 상위 관련 계획 및 부지여건을 고려한 시설배치 계획 도출될 수 있도록 한다.

3) 동선계획

가) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

나) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획을수립한다.

다) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

4) 주차 및 교통계획

가) 주차장은 법정 주차대수를 만족하여야 하며, 향후 주차수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획하며, 방문객들을 고려한 주차계획을 한다.

나) 차량 진ㆍ출입의 주차동선을 계획함에 있어 주변 도로망 등을 고려하여 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영하며, 가급적 직원과 방문객 주차장을 분리해서 계획한다.

다) 화재, 방재 시 긴급 피난ㆍ구조를 위한 차량 등의 진입 동선 및 공간을 계획한다.

라) 교통흐름에 대해서는 차량의 접근을 체계화하고 이용 상에 간섭이 없도록 하는 등 필요한 체계를 구성한다.

마) 특수장비·물품 반출입동선을 고려하고 일반차량동선 및 주차공간과 구분한다.

5) 평면계획

가) 각종 시설 계획은 통합관리가 가능한 시스템을 원칙으로 하여 중앙제어 및 통제가 가능하며, 최소인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 경제성과 효율성을 고려한다.

나) 각 실의 기능과 특성을 고려한 영역 및 수평동선을 계획한다.

다) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

라) 건물의 주출입구는 되도록 건물의 중앙부에 위치하여 인지에 어려움이 없도록 한다.

마) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다.

바) 관련 소방규정에 준한 대피시설 및 동선을 충분히 고려한다.

사) 장래 기존시설물(모집병면접장)과의 연결(브릿지 등)을 고려한 평면계획을 구상한다.

6) 입면계획

가) 대지위치, 주변현황 등 대지특성을 고려하여 도시계획 지침에 따라 주변과 연계된 입면계획을 수립한다.

나) 용도 및 기능별 독창성을 부여하여 건물전체가 동질성을 갖도록 하되, 창의적인 디자인을 계획한다.

다) 외장재는 주위 환경과 조화를 이루는 재료로 선택하되, 자연채광을 잘 흡수하고 실내는 쾌적하고 밝은 느낌을 줄 수 있도록 계획하며, 시간의 경과에도 불구하고 변형, 퇴색, 오염 등 부작용이 없도록 지속가능하고 시공성이 우수한 색상과 질감을 고려한다.

라) 공공성 확보를 위한 색채 및 픽토그램 계획과 유니버셜디자인 방안 제시

7) 단면계획

가) 기능별 영역을 통해 서로 독립적이면서 운영ㆍ관리에 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 고려한다.

나) 공간감 확보, 에너지 절감, 설비공간 등 각 실의 기능과 면적 등을 종합적으로 고려하여 적정한 층고 및 천정고로 계획한다.

다) 냉·난방효율 합리화 등 시설이 효율적으로 운영될 수 있는 건축물 단면계획을 검토한다.

8) 외부 공간계획

가) 외부공간은 건물 기능의 효과를 극대화하여 사용자가 사용할 수 있는 커뮤니티 공간으로서의 기능이 발휘되도록 계획한다.

나) 보안에 따른 통제가 필요할 경우 시설의 보안기준 및 통제방안에 대하여 발주기관과 협의하여 정한다.

9) 장애인 편의시설 계획

가) 보건복지부령 및 관계법령 등 장애인 편의시설 및 설비기준에 적법하게 설계하여 편의성을 최대한 고려하여 계획한다.

2. 설계용역 범위

가. 기본설계

중간설계의 전 단계로 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획 업무 내용을 참조하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계 목표를 정하고 가능한 해법을 제시하여야 하고, 디자인 개념의 설정 및 연관 분야의 기본 시스템이 검토된 기본 설계안을 제안하여 승인을 받아야 한다.

❍ 주요 내용

- 건축허가(협의)와 설계심의에 관련된 도서의 작성 업무대행.

- 본 설계는 경인지방병무청의 각종 의견을 가능한 반영하여 기본설계를 실시하고, 기본설계를 확정한 후 중간설계단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위하여 다각적인 검토가 이루어져야 한다. 또한 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 기본계획 승인을 받아야 한다.

- 공사에 필요한 일체의 설계도서 작성과 이에 수반되는 조사 및 각종 협의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료와 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 자료 및 업무.

- 대지현황분석 / 사례조사 / 배치계획 / 진입로계획 / 평면계획 / 구조계획 /   입면계획 / 단면계획 / 차량 및 보행로 계획 / 대안분석표 등.

- 대지현황 분석과 관련하여 설계에 필요한 지질조사.

(측량 및 지질조사에 대한 과업지시사항은 “별지1.”과 같음)

- 기본배치 계획도

① 건축

배치계획 / 진입로 계획 / 평면계획 / 입면계획 / 구조계획 / 단면계획 / 차량 및  보행계획

② 기계, 전기, 소방, 정보통신 등은 설계 설명서로 제출

❍ 협의과정

- 상기 주요내용이 포함된 기본안을 작성하여 협의 결정토록 한다.

① 1차 : 경인지방병무청으로 부지 형태 및 활용도를 고려한 최적 배치 시안   3개안 제출하여 승인 후 기본설계에 착수한다.

② 2차 : 경인지방병무청으로 배치 시안 중 결정된 배치안을 포함한 기본 설계안을 제출 및 설명 한다.

③ 3차 : 제출된 기본 설계안을 경인지방병무청의 승인을 받은 후, 중간설계에 착수한다.

나. 중간설계

기본설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받아야 한다.

❍ 주요 내용

- 기본설계를 기초로 하여 작성하되, 설계지침서 및 수정ㆍ보완 지시서에 따라 작성한다.

- 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

- 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

- 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

- 유틸리티시설(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 실시설계

중간설계를 구체화하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위(철거내역포함), 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계 도서를 작성하며, 지적사항을 보완하여 용역기간 내에 실시설계도 및 시방서 등 관련서류를 작성 납품한다.

❍ 주요내용

- 설계 설명서 / 구조물 평면도와 입면도 작성 / 각종 구조계산서 / 조감도 / 부지조성도 / 주단면상세도 / 각종 철근배근도 / 공사비 산출근거(내역서, 일위 대가표, 시방서, 공정표) / 실내,외 마감도 / 위생, 냉난방(소방법 기타 관계 법령에 필요한 사항 등) / 전기, 설비관계 (소방법과 기타법령에 필요한 사항 등) / 정보통신 등 공사에 필요한 일체의 도서 작성.

❍ 협의과정

- 1차 : 경인지방병무청과 설계자의 협의를 거쳐 지적된 사항 등 보완.

① 도면과 시방서 보완.

② 공정표와 내역서 보완(일위대가 포함)등 상기 주요 내용에 따른 일체의 내용.

- 2차 : 1차 협의 후 경인지방병무청 승인을 받은 후 납품

③ 납품 전 예비검사

- 수정 보완한 최종 분을 납품 전에 예비점검을 받는다.

- 지금까지의 진행된 과정 및 최종분에 대한 설계 설명을 Power Point등 (프레젠테이션 [presentation]) 소프트웨어를 이용하여 실시할 수 있다.

라. 관계법규

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 회계예규

2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

3) 건축법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

4) 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진을 위한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

5) 수도법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

6) 하수도법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

7) 도로법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

8) 도시교통정비촉진법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

9) 주차장법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

10) 환경보전법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

11) 예산회계법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

12) 소방기본법, 소방시설공사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

13) 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

14) 고압가스안전관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

15) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

16) 도시가스사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

17) 폐기물관리법, 동법시행령, 동법 시행규칙

18) 전기공사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

19) 전력기술관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

20) 전기설비 기술기준 및 판단기준, 내선규정

21) 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

22) 전기용품 안전기준

23) 정보통신공사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

24) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

25) 위험물안전관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

26) 에너지이용합리화법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

27) 녹색건축물 조성 지원법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

28) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

29) 국가화재안전기준

30) 영유아보육법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

31) 실내공기질관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

32) 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

33) 기계설비법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

34) 측량∙수로조사 및 지적에 관한 법률

35) 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률

36) 기타 과업과 관련된 법규

마. 설계 관계기준

1) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

2) 정부표준품셈

3) 정부건축공사 적산기준

4) 기계설비 표준시방서

5) 한국공업규격(K.S)

6) 실적공사비

7) 기타 본 공사와 관련이 있는 사항으로써 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나 규정 및 기준

바. 본 용역의 계약상대자 수칙사항

1) 본 설계용역의 계약상대자는 본 과업 수행 또는 검수과정에서 심사결과 지적된 사항에 대하여 이를 보완한 후 본 과업과 관련된 도서를 완성 납품하여야 하며 건축관계법규 및 규정이 정하는 바에 따른 건축협의 등 필요한 행정절차를 발주기관을 대행하여 필하여야 한다. 다만, 발주기관의 사유로 인해 위와 같은 행정절차를 필할 수 없는 경우 발주기관이 지정하는 시기에 계약상대자가 위와 같은 행정절차를 필하는 조건으로 과업과 관련된 도서를 검수하여 본 용역을 완료할 수 있다.

2) 본 용역의 계약상대자는 경인지방병무청에서 확정된 예산액 범위 내에서 설계가 이루어질 수 있도록 설계에 만전을 기하여야 하며 불가피하게 본 과업 목적이나 설계자 창의에 의한 설계의도를 충족시키기 위해 건물 규모나, 추정공사비가 증가하는 경우 계약상대자는 이에 대한 용역비 증액을 청구할 수 없다. (공사비는 총액 범위 내에서 조정하여 설계 할 수 있다.)

3) 본 용역의 계약상대자는 발주기관에서 과업심사 결과 지적된 사항에 대하여 이를 보완하여야 하며 보완에 따른 용역비 증액을 청구 할 수 없다.

4) 본 용역 계약상대자는 본 과업지시서 등 계약 문서에 따라 설계하되 관계법령에 위배됨이 없어야 하며 각종 문서상에 누락된 부분이라도 본 과업 목적 달성을 위해 필요하다고 인정되어 발주기관이 요구하는 경미한 사항에 대하여는 이의 없이 이를 설계에 반영하여야 한다.

3. 계약상대자의 업무수행

가. 업무수행

1) 계약상대자는 계약 후 과업지시 사항 전반에 대하여 충분히 숙지한 후 국내,외 사례 등 충분한 자료를 수집하여 본 과업의 성과가 최대한 달성되도록 한다.

2) 계약상대자는 예정일정표에 의하여 기본, 실시설계를 추진하되 과업진행 전반에 걸친 사항을 경인지방병무청과 수시로 협의하고 협의된 내용을 설계에 성실히 반영하여야 한다.

3) 계약상대자는 건축법 제29조에 의한 건축협의를 필하여야 한다.

나. 설계보완

완성된 설계도서 중 제반 법규에 규정된 수속과정에서 지적되는 사항이 발생될 시는 이의 없이 수정․보완 제출하여야 한다.

다. 하자보증

제출된 도서 일체에 대하여 검수 후라도 설계상의 중요한 하자가 있다고 인정 될 때에는 즉시 검토하여야 하며, 하자가 있을 시에는 재설계하여 인적 물적 피해가 발생치 않도록 하여야 하고 설계수량의 착오 및 설계하자로 인한 모든 손해에 대하여 민사․형사상의 책임을 진다.

라. 본 과업수행에 따라 발생하는 제반 사고는 도급자 책임 하에서 필요한 조치를 취하여야 하며, 보안유지를 철저히 하여 과업수행 및 공사발주에 지장이 없도록 하여야 한다.

4. 용역절차 수행

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계, 예정공정표 및 관련법규에 의거 자격이 있는 용역에 임할 건축․설비․전기․소방․통신 등 분야별 책임기술자의 면허증 사본과 이력서를 제출하여야 한다.

나. 용역시행 중에는 수시 및 발주처가 요구할 경우에는 과업 진도보고서를 제출하여야하고, 설계가 완성되면 완료계를 제출한다.

5. 계약조건

가. 용어의 정의

1) 본 과업지시서에서 설계자 또는 계약상대자라 함은 설계용역 책임을 맡은 용역 계약상대자를 말함.

2) 감독관이라 함은 계약 된 설계전반에 걸친 지시, 승인 및 기타 총괄적인 감독을 행하기 위하여 경인지방병무청에서 임명 또는 위임한 공무원으로서 설계자가 납품하는 모든 설계도서의 검수를 담당하는 자를 말한다.

나. 설계도서의 작성

설계자는 설계도서의 작성에 있어 계약으로서 요구한 사항에 대하여 작성하되 구체적인 내용은 본 과업지시서에 따르며, 이 과업지시서에 누락 부분 또는 이의가 있거나 설계 조건을 변경할 경우에는 별도로 감독관의 지시에 따라야 한다.

다. 공정표 작성

설계자는 설계 착수 전에 상세한 설계시행 계획표를 작성, 제출하여 발주기관의 승인을 얻는다.

라. 설계 작성 입회 및 검토 수정

1) 설계 작업기간의 단축 및 설계상의 범실을 고려하여 설계진행 중에 감독관은 수시로 수정을 할 수 있다.

2) 설계자는 감독관이 과업성과를 분석하는데 협조하여야 하며 소요비용을 부담한다.

3) 설계도서작성에 있어 감독관이 필요하다고 지시하는 각종 조사자료 수집 및 시험을 하여야 하며, 이에 필요한 부담은 설계자 부담으로 한다.

4) 설계자는 현지 과업수행을 표시하는 사진 및 과업수행 기록을 유지하고 이를 제출하여야 한다.

5) 설계자는 과업수행 중 또는 성과 제출 후에도 설계내용에 관하여 일체 보안유지   의 책임을 지며, 별도로 정하는 납품내역 외에 일체 자료는 감독관의 지시에 따라 처리해야 한다.

마. 책임 및 하자

설계자는 일체의 제출도서에 대하여 책임을 져야하며, 시공도중 설계도서가 현장에 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험을 발주기관의 요구에 따라 시행하여야 하며, 비용은 설계자가 부담한다.

바. 납품 및 검수

최종 설계도서는 검수관이 충분히 검수할 수 있도록 계약납품 5일 전에 제출하여 검사를 받은 다음 수정 또는 변경사항이 있을 때에는 계약 납품일까지 수정 완결하여 제출하여야 한다.

사. 계약해제

설계계약 체결 후 작업진도 중에 다음 경우가 해당될 때는 발주기관은 일방적으로 계약을 해제할 수 있으며, 설계자는 이에 대하여 이의를 제기 할 수 없다.

① 본 과업지시서(계약 후 제시하는 제반자료 포함)의 지시사항을 설계자가 임의 또는 고의로 이행치 않을 경우.

② 감독관의 정당한 지시를 설계자가 고의 또는 임의로 이행치 않을 경우.

③ 발주기관의 기본설계의 구상 및 윤곽을 정당한 이유 없이 따르지 않고 설계자 단독의 보편․타당성 없는 주장만 내세우고 발주기관과 최종 합의가 이루어지지 않아 설계 작업이 진척되지 않을 때.

④ 설계자 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 인하여 예정일정표대로 설계 작업이 진척되지 않아 지정 납품기일 내에 도저히 납품될 수 없을 것이 예상 되어 공사 추진일정에 중대한 차질이 올 것으로 감독관이 판단할 경우.

⑤ 설계자가 고의 또는 부주의로 외부에 작품내용을 공개하여 작업진행상 문제 또는 물의를 일으켰을 경우.

⑥ 기타 천재지변으로 과업을 수행할 수 없다고 인정될 경우

6. 특기사항

가. 공사시방서는 일반사항, 특기사항으로 구분하고 시공에 필요한 사항을 상세하게 작성한다.

나. 본 과업지시에 명시되지 않은 사항은 감독관이 제시하는 별도 지침에 따른다.

다. 소화설비는 소방시설법 등 관계 법령에 따라 설계하며, 소화설비(옥외·옥내소화전설비, 스프링클러설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 등)의 설치 범위는 감독관이 제시하는 별도 지침에 따른다.

라. 모든 기자재는 KS 규격표시품으로 하고 표시품이 없는 자재는 이에 준한 품목으로 한다.

마. 건축, 토목(조경포함), 설비, 전기, 통신, 소방 등 설계 완료된 사항을 면밀히 검토하여 기능 및 유지관계와 시공 상의 문제점이 없어야 하며 일관성을 유지토록 한다.

바. 공사비 산출

1) 공사예산조서는 예산회계법에 따른 공사원가계산서를 첨부하여 작성한다.

2) 공사비 적산은 정부표준품셈 및 건축공사 적산기준에 따라 산출하고 설비공사(기계․전기․소방․정보통신) 내역서 작성요령에 의하여 기입한다.

3) 건설자재는 조달청 단가를 기준으로 하고 특수공종은 제조원가 계산 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다.

사. 향후 공간의 유동성을 고려한 설계

향후 공간의 용도변화에 대비하여 공간의 유동성을 고려한 설계를 수립·반영하여야 한다.

아. 기타사항

1) 설계 등 용역 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 발주기관에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 발주기관에 이에 관한 보증서를 제출하여야 한다.

2) 설계계약상대자는 설계상 중대한 하자로 인하여 공사 시공 시 발생하는 재정손실, 인명피해, 기타 공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 설계자는 이에 대한 민․형사상 책임과 건축사법에 의한 책임을 진다.

3) 설계진행중 또는 완료 후 설계에 관한 일체 사항을 외부에 누설하여서는 안되며, 누설 시 민․형사상의 책임을 진다.

4) 제반법규에 의거 행정절차상 필요한 경우 책임기술자가 서명․날인하여 의무를 이행하여야 하고, 설계용역 성과품의 납품 시 용역계약자와 설계참여 책임기술자가 공동 서명․날인하여 제출한다.

5) 본 과업 수행 후 공사시공 시 시공자 및 감리자가 설계에 관한 의문점을 제기할 시 즉시 의견을 제시해 주어야 한다.

6) 설계도서의 작성은 AUTO CAD로 설계하고, 설계내역서, 일위대가, 수량산출, 단가조사표 등은 조달청 추천 프로그램으로 작성함을 원칙으로 한다.

7) 본 과업지시서에 정하지 않거나 누락된 부분과 발주기관의 계획변경으로 인한 과업내용이 변경된 경우에는 발주기관과 협의 하에 즉시 설계변경에 응하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 설계 계약상대자가 부담한다.

8) 설계 계약상대자가 용역계약에 의거 작성 제출한 설계도서 및 관련 자료의 소유권이나 처리권한은 발주기관이 소유한다.

9) 설계 계약상대자는 지질조사와 각종 시험결과에 의한 구조 및 구조계산을 명시하여야하며 계약이행 완료 후에도 기초공사 시행 시 설계 판정내력의 적정여부에 대하여 발주자의 요청이 있는 경우 안전도 및 경제성 여부를 검토, 통보하여야 한다. 이 경우 기초내력이 설계와 상이하여 시공 불가능, 안전도를 저해할 경우 또는 과다 설계에 의한 예산낭비의 우려가 있는 경우 기초 설계변경도(구조계산 포함)를 발주처에 제출하여 공정에 지장이 없도록 한다.

10) 설계계약상대자는 실시설계도서 납품시 건축사법 제20조 제2항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하며, 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

7. 기본설계도서 작성

기본설계도서 작성 시 고려하여야 할 특기사항

1) 건 축

① 구조물 안전성, 시공성, 인지성

② 유사공간의 연계성 및 이용자 동선

③ 기능성 및 주변 건물과의 조화성

④ 주변의 보행 및 차량동선

⑤ 환경계획 및 에너지절약 계획

2) 토목

① 장애인편의시설(외부) 등

② 토량 산출에 의한 토공계획

③ 유량 산출에 의한 우․오수계획

④ 청사 배치 계획에 의한 부지 내 도로계획

⑤ 청사 배치 계획에 의한 조경계획

⑥ 부지 내․외부 지장물 조사 및 계획

3) 기계

① 각종 기계설비의 기능성, 안전성, 유지관리 등을 고려

② 채광, 환기 등 고려

③ 냉․난방 공조 설비는 경제적이며, 최대한 열효율을 높여 에너지절약형으로 계획

4) 전기

① 각종 전기설비의 기능성, 안전성, 유지관리 등을 고려

② 에너지절약 계획수립(절전시스템, 고효율기기 사용)

③ 기존 시스템과의 연계성 고려

5) 통신

① 각종 통신설비의 기능성, 안전성, 유지관리 등을 고려

② 청사 보안 고려

③ 기존 시스템과의 연계성 고려

6) 소방

① 소방시설법 등의 관계 법령에 해당 여부 정리

② 기존 청사의 소방시설 작동계획

7) 위 내용은 공종이 있을 시 발췌 적용하며 감독관과 협의 후 결정한다.

8. 실시설계도서 작성

❍ 발주기관에서 제시하는 제반조건과 본 용역 계약상대자의 창의로서 배치, 평면, 입면, 단면, 구조, 재료, 공사비, 공사 기간 등의 기본적인 내용이 결정된 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표시할 것.

(아래 내용은 공종이 있을 시 발췌 적용하며 감독관과 협의 후 결정한다.)

가. 일반사항

1) 작도용 용지는 영구보관 할 수 있는 최상급품 용지로서 감독자의 승인을 얻어 사용한다.

2) 도면원도의 크기는 A3 백상지 규격으로 하고 윤곽선 등 양식은 별도 감독자의 지시와 승인을 받아 인쇄하여 사용한다.

3) 설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하고 치수는 미리 미터(㎜)로 표시 한다. (KSA005 제도통칙)

4) 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하되 한글만으로 이해가 어려울 경우에는 영문 및 한문을 부기 한다.

5) 표기숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용한다.

6) 도면의 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하여는 가능한 한 통일 시켜야 한다. 단, 불가피한 경우에는 감독자와 협의하여 변경할 수 있다.

7) 계약 후 별도 제시하는 기본계획 및 실시설계도서 작성 시 자료를 충분히 검토하고 내용을 파악하여 제3자가 도면을 보더라도 수량산출 및 시공이 가능하도록 완전한 설계도면을 작성하여야 한다.

8) 도면 번호표시 부호는 아래와 같다.

도 면 명	부 호	도 면 명	부 호
건축 일반도면	A	건축 구조도면	S
토목(조경) 일반도면	C(L)	기계 설비도면	M
조명, 전력, 기타 전기도면	E	정보통신도면	T
소방 설비도면	MF

9) 설계도서에는 기술 분야별로 설계자의 소속회사명, 자격명칭 및 자격번호, 성명 (건축설계도서는 대표 건축사가 병기 및 날인하고 기계, 전기, 토목은 설계책임 기술자)을 기입 날인한다.

나. 도면작성

1) 도면작성은 CAD 프로그램 (*.DWG)을 사용하여야 한다.

2) 건축, 토목(조경), 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시, 키프랜(Key Plan) 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

다. 건축분야

❍ 설계 설명서

1) 공사개요

위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

2) 설계개요

① 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 각층용도 등

② 세부 시공계획

③ 자재 사용계획

④ 세부 공사비 산정

⑤ 기타 필요한 사항

3) 사전조사사항

- 지반조건(지형개요, 강우량, 풍향 및 풍속, 동결심도, 상하수도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비 등)

- 부지 내 기존건물 및 지하매설물, 지장물 현황

4) 계획 및 방침

시설종합배치계획, 방침, 세부배치․평면․입면계획, 수평․수직동선계획, 세부조경계획, 세부주차계획 등

5) 세부 시공방법(시방서 기준)

6) 세부 공정계획

7) 공사비 산정 (공종별 물량 및 공사비)

8) 세부 설비계획

9) 세부 자재계획

10) 기타 필요한 사항(공사중 소음․진동․분진. 안전 대책 계획)

❍ 구조 계획서

1) 설계근거 기준

2) 제반하중 조건에 대한 분석 및 적용

3) 구조재료의 성질 및 특성

4) 구조의 형식 선정 계획

5) 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이, 층고, 바닥판 구조, 지붕구조, 기타

6) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 장애 등

7) 구조 계산서

❍ 시방서 : 당해공사에 필요한 일반 및 특기사항 내용

❍ 실시설계도면

1) 일반사항

도면목록표, 건축개요, 바닥면적산출표, 층별형태 및 소요실별 면적표, 방화구획도, 단열계획도, 방수계획도, 층별 우수계획도 등

2) 부근안내도

방위, 도로 및 목표가 되는 지형물 등

3) 민원관련 대책도면

공사안내 관련 계획 및 세부도면, 공사 소음. 진동. 분진. 안전 대책 계획도면

4) 배치도

축척, 방위, 대지가 접하는 도로의 위치․폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 증축 건축물과 다른 건축물 구별, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 부대시설 등

(납품되는 모든 설계도면의 축척은 자율적으로 지정한다)

5) 내외부 마감표

바닥, 천장, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

6) 평면도

각층평면도, 단위평면도, 천정평면

7) 지붕평면도, 창호평면도

8) 입면도

4면으로 개구부, 외벽구조, 돌출부 등

9) 단면도

종ㆍ횡단면도 이외에 필요한 단면도 등

10) 창호일람표

11) 구조도

각부구조단면도, 구조부재중심선도, 구조부재 조립도, 각층기둥일람표, 각층기둥 및 보 위치도, 각층 보일람표

12) 부분 상세도

단위실평면상세도, 계단평면 및 단면상세도, 부분 단면상세도, 창호상세도, 각부구조배근상세도, 구조부재접합상세도, 부착시설물 상세도 등

13) 기타

기타 필요한 도면(건물 내 장애인 편의시설 및 공사 집행에 필요한 관련도면 및 일체의 관련서류 포함)

라. 토목 및 조경분야

❍ 설계 설명서

1) 공사개요

목적, 공사금액, 주요사항

2) 계획 및 방침

① 위치선정

② 세부구조물 및 수리계획 : 옹벽, 우․오수 등

③ 세부포장계획 : 민원인 및 차량동선 등

④ 세부조경계획 : 사면보호, 조경식재, 조경포장 및 조경시설물 계획 등

3) 사전조사사항(주변 현황 및 공사 지장물)

4) 세부공정계획

5) 세부공사비 산정

6) 기타 필요한 사항

❍ 수리 및 구조계산서

1) 설계 설명서상의 계획 및 방침결정을 위한 세부계산서 및 검토자료(설계기준, 구조형식 비교내용, 수리시설물 규모 결정방법 등)

❍ 세부계산서 : 구조물, 토량 이동 및 산출, 우․오수유출량 및 단면, 오수처리방식 및 용량산출

❍ 세부시방서 : 당해 공사에 필요한 일반 및 특기사항

❍ 실시설계 도면

1) 위치도 : 주위 지형 지물표기(축척은 자율적으로 구성)

2) 배치계획도 : 지하구조물 및 지상구조물 전체 표기

3) 평면도 : 지상 및 지하구조물 계획도(세부시설물 계획도 포함)

4) 토공도 : 세부 토공계획도, 표준도 등(도로포장, 우수, 오수, 구조물 등은 공정별로 분리 작성)

5) 종. 횡단면도 : 토공, 포장, 구조물, 우․오수망도 등의 세부 종․횡단면도

6) 부대시설물도 : 부대시설물도

7) 포장(주차장)평면도 : 주차장 배치평면(도로 및 출입구 위치 등)

8) 조경 식재도 : 조경 식재 배치 평면(관목, 교목, 초화류, 잔디 등)

9) 조경시설물도 : 조경시설물 배치 평면(파고라, 의자 등)

10) 조경포장도 : 조경포장 배치 평면(투수블럭, 디딤석 등)

11) 외부 놀이시설물도 : 놀이터 배치, 포장, 시설물 평면(미끄럼틀 등)

12) 오수처리시설 : 오수처리방식(관계 법령준함)에 의하여 작성 (건물 내에 설치 시 건축분야에서 설계, 펌프 및 배관, 전기 등 설비시설 사항은 각각의 분야에서 설계)

13) 기타 : 기타 필요한 도면 일체 (각 공정상의 세부 상세 및 단면, 장애인편의 시설 관련도면 , 지장물도)

마. 기계분야

❍ 설계 설명서

1) 공기조화, 급배수(급탕포함), 소화, 도시가스, 자동제어, 계통도, 기타 설비별 설계개요와 공사비, 에너지 이용 합리화법에 의한 에너지절약형 장비설치 검토 내용 및 에너지 절약계획서, 간단한 운전요령서, 각종인입(상·하수도, 도시가스 등) 부담금 산출 관련 근거(공문 첨부), 신·재생에너지 비율 및 적용시스템

2) 기타 필요한 내용

❍ 계산서

1) 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 산정서

2) 부하계산서

❍ 세부시방서(T.A.B가 필요한 경우 동 시방서 포함)

1) 국토교통부제정 건축설비공사 표준시방서외의 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

❍ 실시설계도면

1) 일반사항 : 범례, 도면목록, 기계기구일람표(수량, 용량, 사양, 기타사항 포함), 각종 설비별 평면도

2) 배치도 : 주요설비 및 유틸리티설비의 위치, 상하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종 탱크, 정화조, 연돌, 기계실의 위치, 기기반출 입구의 표시, 지하실 환기를 위한 급․배기 휀 위치 등

3) 계통도 : 공기조화, 급배수(급탕포함), 소화, 도시가스, 자동제어 기타 설비의 세부 계통도, 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도

4) 평면도 : 설비평면도 , 기계실 확대 평면도

5) 단면도 : 각종 설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요 단면도, 기계실 단면도

6) 기계실 입체배관도 : 기계실 입체 배관도

7) 상세도 : 각종 설비별 상세도

8) 신재생에너지 관련도서

9) 기  타 : 기타 필요한 도면일체

바. 전기 및 통신 분야

❍ 설계 설명서

1) 전기․통신 설비개요

각 설비(전력, 통신, 소방, 출입방범설비, LAN, 방송, 중앙감시(전력 및 방재) 등의 설비)에 대한 설명

2) 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명

인입 경로, 전기실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항

3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

4) 에너지절약 및 유지관리에 관한 고려사항

5) 조명계획 설명서 : 에너지절약에 대한 고려

6) 신·재생에너지 적용 비율 및 적용시스템

❍ 계산서

1) 각종 계산에 적용한 계산 기준, 공식, 적용한 상수(또는 계수) 등에 대한 채택 근거서

2) 조도 계산서

3) 부하계산서 및 수전설비 용량계산서

4) 발전기 용량 계산서

5) 축전기 설비 등의 용량계산서

6) 간선용량계산서

7) 분전반 및 동력반 부하계산서

8) 케이블트레이 용량 계산서

9) 접지 및 접지망 계산서

10) 수변전설비의 기기, 배선의 정격용량산출서, 단락용량 및 차단기 용량계산서 등

11) 기타 채택된 설비의 용량계산서, 손실계산서 또는 기기와 배선의 적절함을 알 수 있는 내용의 계산서

12) 신재생에너지 설치 의무에 따른 태양광 발전 설치 구조 계산서(적용 시)

❍ 시방서

1) 자재시방서

- 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

- 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

2) 특기시방서

① 국토교통부제정 건축 전기설비공사 표준시방서등 공인 표준시방서 외의 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

② 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

❍  실시설계도면

1) 도면 목록표

2) 범례, 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

3) 배치도

① 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

② 옥외에 설치되는 전기․통신 관계시설물의 위치 평면도 및 상세도 등

4) 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 기타 필요 설비의 옥외간선평면도, 인입간선의 정격, 설치방법, 설치상세도 등

5) 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선포함), 상세도 및 접지 평면도 등

6) 각종 설비의 계통도 : 전등, 전열, 동력, 통신설비, TV 공청설비, 방송설비, CCTV 및 출입통제, 소방설비, 피뢰설비 및 기타 필요 설비의 계통도 또는 입상도와 각종 기기의 정격, 규정과 배선의 정격규격

7) 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 통신설비, TV 공청설비, 방송설비, CCTV 및 출입통제, 소방설비, 피뢰설비 및 기타 필요 설비의 배치 및 결선 또는 배선도와 각종 배치기기 및 배선의 종별 정격 등 표시(단위화된 건축물의 경우에는 단위평면도를 포함) 및 시공상세도 작성

8) 각종 결선도

① 동력설비 및 사용된 특수설비의 결선도, 각종 기기와 배선의 정격등과 층부하표시 등

② 사용한 각종 설비의 조작도 및 조작설명서

③ 필요시 각 분.배전반의 결선도 및 정격등과 층 부하계산

④ 기타 타 도면에 표시되지 아니한 결선도(제작 결선도는 제외한다)

9) 신재생에너지 관련도서

10) 건축물 에너지 효율 1++등급 관련도서

11) 기타 : 기타 필요한 도면

사. 소방 분야(기계소방, 전기소방)

❍ 설계 설명서

1) 기본 방향 및 설계기준 제시

2) 관련 법규 검토

- 소화설비, 자동화재탐지설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비, 내진설계 등

3) 방재계획 및 수원계획 고려

4) 관련 설비에 대한 설명 및 설계 기준

❍ 계산서

1) 각종 계산에 적용한 계산 기준, 공식, 적용한 상수(또는 계수) 등에 대한 채택 근거서

2) 소화계산서

3) 분말식소공간소화장치 계산서(적용 시)

4) 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 계산서(적용 시)

5) 소화설비 내진설계 계산서

❍ 시방서

1) 일반사항

- 목적, 적용 법규, 관련 조항, 사용 자재, 공사 요령 등을 작성 한다.

- 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

2) 특기시방서

① 국공인 표준시방서 외의 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

② 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

❍  실시설계도면

1) 도면 목록표

2) 범례, 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

3) 장비 일람표

4) 배치도

① 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

② 옥외에 설치되는 소화설비 관계시설물의 위치 평면도 및 상세도 등

5) 각종 설비의 계통도

6) 각종 설비의 평면도

7) 각종 설비의 상세도

8) 기타 : 기타 필요한 도면

9. 실시설계도서 작성 시 고려하여야 할 특기사항

가. 건축

1) 용도에 맞은 구조물

2) 구조물의 안정성, 시공성, 인지성

3) 기능성 및 기존 건물과의 조화

4) 장애인 편의시설 기준에 맞을 것

5) 비구조요소에 대한 구조검토

6) 지진 대피시 대피동선의 비구조요소에 대한 내진설계 반영

나. 토목․조경

1) 환경친화적인 주변계획

2) 절․성토의 균형을 고려한 경제적 부지정지 계획고 검토

3) 우․오수의 자연구배 고려

4) 부지 내 차량동선과 외부 교통체계를 고려한 도로계획

5) 청사와 조화를 환경친화적인 외부 조경 조성 검토

다. 기계

1) 에너지절약형 냉.온열원 설비 선정 및 각종장비의 효율적 배치

2) 적정한 실내공기질 관리를 위한 환기설비 설치

3) 동일부지내 설계시 동일 외기 온도조건 적용

4) 위생기구의 안전성, 저소음형, 절수형 용수기기 사용

5) 각종 기기류 모터는 에너지 절약형 설치

6) 음용수 수질 기준에 적합하고 위생적인 급수공급 및 공급압력 검토

7) 효율적인 관리를 위한 자동제어시스템설치

8) 부지 여건을 고려한 적절한 신재생에너지 시스템 적용 계획

9) 신재생에너지 적용 시 경제성 및 유지관리성을 검토하여 시스템 선정

10) 기존 청사 시스템과의 연계성을 고려하여 설계(기존 청사 시스템 사전검토)

라. 전기,통신

1) 에너지절약형 수배전기기 및 전압공급방식 고려

2) 적정규모의 비상전원 계획

3) 실내적정 조도 확보 및 에너지 절약형 등기구 설치

4) LAN 설비등 정보통신 설비계획

5) 보안설비(CCTV 및 출입통제)

6) 소방설비 계획

7) 방송설비 계획

8) 증축 부분과 기존 청사와의 통합 제어 계획

9) 신재생에너지 적용 시 경제성 및 유지관리성을 검토하여 시스템 선정

10) 전기 수전 계획시 한전과 협의하여 별도수전 여부 검토

11) 기존 청사 시스템과의 연계성을 고려하여 설계(기존 청사 시스템 사전검토)

마. 소방

1) 관련 법규 검토

2) 기존 층과의 소방시설법 적용 기준 구분 검토

3) 분말식소공간소화장치 적용 시 적절한 용량 계산

4) 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 적용 시 적절한 시스템 적용

5) 소화설비 내진기준 적용에 따른 소화설비 설치공간 고려

6) 증축 부분과 기존 청사와의 통합 제어 계획

7) 증축 시 기존건물에 대한 화재 방지 대책을 위한 임시소방시설 적용 검토

10. 실시 설계 도서 납품목록 및 수량

구 분	규 격	수 량	비 고
1. 종합성과보고서 (설계 설명서)	A4 용지	10부	- 설계용역 전반에 대한 보고서 - 설계심의 지적사항에 대한 조치 결과 및 분야별 참여기술자 서명된 명단 포함
2. 설계도서 원도(공종별)	A3 반접 A3 평철	2부 5부	- 건축협의용 별도 필요부수
3. 공사시방서(공종별)	A4 용지	5부
4. 수량산출서(공종별)	A4 용지	5부	- 필요부수
5. 공사 일위대가표(공종별)	A4 용지	5부	- 필요부수
6. 공사비 내역서(공종별)	A4 용지	5부	- 필요부수
7. 공사비 공내역서(공종별)	A4 용지	5부	- 별개의 USB 2조
8. 각종 계산서(공종별)	A4 용지	5부	- 필요부수
9. 지질조사 보고서	A4 용지	3부	- 필요부수, 시료상자1조
10. 실시설계도서 USB (종합)		5조	USB 2조
11. 조감도	액자	2부	- A3 사이즈

* 납품도서의 목록 및 수량은 발주기관과 협의하여 별도로 정할 수 있다.

11. 기타사항

가. 실시설계도서 전체를 파일화하여 USB로 제출하고 내역서 및 일위대가표는 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정한 프로그램으로 작성 후 프로그램 상호간 호환 포맷인 텍스트 화일(TEXT)로 변환하여 제출하여야 한다.

나. 설계기간의 조정

설계기간 중 발주기관 사정으로 인하여 지연된 기간 및 각종 건축심의 및 기본계획 승인에 소요되는 기간은 상호 협의하여 용역기간을 연장․조정할 수 있다.

[별지 1]

측량 및 지질조사 과업지시서

1. 측량조사 과업내용

가. 목적

기본설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

나. 일반사항

1) 본 과업내용서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 동법 시행령 규정에 준하여 감독관과 협의 후 실시한다.

2) 본 과업내용서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

3) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 계약상대자는 이를 계약상대자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

다. 조사측량

1) 경계측량은 대한지적공사에 의뢰하여 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

2) 현황측량은 부지 내·외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지 내·외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

라. 세부사항

1) 측량면적은 사업경계선으로부터 주변여건 및 설계수행을 감안하여 결정한다.

2) 가수준점(TBM)은 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하고 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시하며, 주변의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

3) 조표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로 사용하며, 위치는 기계설치에 지장이 없는 양호한 지반에 설치한다.

4) 트레버스측량, 수준측량, 평판측량을 병행하며 지형표시는 등고선법으로 표시한다.

마. 표시항목

1) 방위 및 축척

2) 경계

3) 주변도로 도시계획도로선

4) 철탑 및 전주

5) BM(TBM)

6) 수로, 농로

7) 지하구조물

8) 지하지장물

9) 주변건물

10) 기타 설계에 필요한 사항

2. 지질조사 과업내용

가. 목적 및 조사규모

- 기본설계 시 지질조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

- 수량 : (NX) 2공

소규모지하안전영향평가시 반영되는 항목에 준하여 실험 적용.

나. 일반사항

1) 계약상대자는 지질조사를 시행하기 전에 조사계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

2) 본 과업내용서에 의거 조사하되 지침내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및 암석시험 규정, 한국산업규격 및 기타 관련 규정에 따라 시행한다. 본 과업내용서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

3) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 계약상대자는 이를 계약상대자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

4) 지질조사 시 책임기술자를 반드시 동행하여 지질조사 시험규정 등 관련 법규에 따라 조사를 실시한다.

다. 조사계획

1) 계약상대자는 지반조사계획서를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 지반조사지침 등을 참고하여 작성하되 다음 사항을 포함한다.

① 조사내용(목적, 개요 등)

② 조사위치도 및 조사계획표

③ 조사의 순서 및 방법

④ 조사공정표

⑤ 조사업체의 조직표

⑥ 사용기계의 종류․명칭․성능

⑦ 가설비계획

⑧ 기타 필요한 사항

2) 시추조사 위치에서 지하매설물(전화선, 송전선, Gas관, 상·하수도관 등)이 예상되는 경우는 감독관에게 보고하고 관계기관과 협의하여 현지조사를 실시하여 위치, 규모, 구조 등을 확인한다.

라. 기존 자료조사

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 타 기관에서 다른 목적으로 기 시행한 조사기록 등 기존 자료를 수집하여 대상지역의 지형 및 지질 특성을 파악하여 조사계획을 수립하고, 본 조사의 성과분석 시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

마. 현장조사

현장조사는 측량 성과표, 기존자료조사, 지표지질조사 등의 실내조사의 내용이 실제 현장 지형이나 지반상태와 일치하는지 여부와 현장여건을 직접 조사하여 보다 정확하고 실제적인 지반조사가 될 수 있도록 하며, 지반 조사계획서 작성에 반영한다.

바. 지질조사

1) 시추조사

① 시추조사는 계획배치도를 작성하여 승인을 득한 후 발주기관 감독관과 적당한 위치를 협의하여 시추하여야 하며, 현장 원위치 시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 감독관의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

② 시추위치 및 시추심도는 발주청과 협의하여 결정하고 암반이 발견될 시는 암반(밑) 1m까지 시추하는 것을 원칙으로 한다. 단, 지질상태의 변화가 심할 때에는 심도를 조정할 수 있다.

③ 경암층 시추 시에는 코아회수율을 높일 수 있는 보오링 방법을 강구하여 시추하여야 한다.

④ 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 공사 중 지하수위 측정이 가능하도록 하고, 별도의 이용계획이 없는 시추공은 반드시 시멘트풀로 그라우팅을 실시하여 폐쇄시키고 감독관의 확인을 받는다.

2) 자연시료채취

① 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취한다.

② 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

3) 지하수위 측정

① 시추공 내의 지하수위는 시추완료 후 24시간, 48시간 및 72시간이 경과한 후 각 각 측정하여 조사지점의 안정된 수위를 산정한다.

② 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시표준관입시험을 실시한다.

③ 표준관입시험은 KSF 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하되, 1개소 당 2회 이상 실시하여야 한다.(지층이 변할 때 마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시하여야 한다.)

④ 표준관입시험은 63.5kg의 추를 76cm에서 낙하하여 30cm 관입시키는데 필요한 타격회수를 N치로 기록하여야 한다.

4) 기타시험

① 토질의 물성시험은 노선 전 구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고, 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 실시하되 그 지점 및 시기는 발주청 감독관과 협의하여 시행한다.

② 토질 및 암석시험은 감독관과 협의하여 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야 하고, 시험결과의 기록 및 제출은 시험 성과표, 시험계산서를 포함해야 한다.

5) 시료상자 정리

① 시료상자의 규격은 75 × 40 × 6㎝로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취하여 심도별로 구분·보관하여야 한다. 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

② 암석코아가 아닌 스라임 만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

사. 성과품

1) 지질조사보고서 10부

2) 시료보관상자(75㎝×40㎝×6㎝ 이상) 및 시료

3) 보고서는 A4 규격으로 좌철(무선무사철) 및 양면 인쇄하여야 하며, 표지는 레쟈크지 이상이며 본문은 백상지로 하고 시추사진 및 전경 등 첨부되는 사진은 칼라를 사용한다.

〔참고 1〕 세부 제출도서

1. 기본설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	기본 설계(안)	A3	3	부	스케치 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	3	부	유사시설견학보고서 포함
3	현황측량성과도		3	부	현황측량성과도, 경계측량성과도 포함
4	관련법규 검토서	A4	3	부	-
5	공사비 검토서	A4	3	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비, 일위대가등 산출근거포함
4	계 산 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방 포함
6	지질조사보고서	A4	2	부		◯
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	2	부
8	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	2	부
9	제로에너지 등급 인증 관련 검토서	A4	2	부
10	장애물 없는 생활환경 인증관련 검토서	A4	2	부
11	설계안전보건대장											요구수량

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접2부, 평철 5부
4	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공내역서 별도 USB제출
7	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도	A3	2	부	◯							1컷 (중간설계단계의 성과품)
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	DVD(USB)		2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
17	녹색건축 예비인증서 및 평가도서, 건축물 에너지효율 예비인증서 및 평가도서, 제로에너지 예비인증서 및 평가도서
18	에너지 절약계획서 검토 관련 증빙서류
19	장애물없는 생활환경 예비인증서 및 평가도서
20	설계안전검토보고서, 설계안전보건대장 관련 반영사항 증빙자료											요구수량
21	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
22	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
23	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

4) 녹색건축 및 건축물에너지효율 예비인증서, 제로에너지 예비인증서, 장애물없는 생활환경인증서(보완사항이 없을 경우)는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비  중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음.

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구시 요구부수

1) 공사개요서는 발주기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 조감도(A3 이상, 표구 포함) 1부

바. 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함) 2부

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품(단계별 제출도서의 종류와 수량은 발주기관과 협의 후 조정 가능)

〔참고 2〕특수시설 전용면적 소요면적표

용도별	시설명	소요면적 (㎡)	산출근거	비 고
특수시설	1. 신체검사장	635	병역판정검사장비 20.75㎡+직원사용면적 175㎡(25인x7㎡)+의무자사용면적 411.35㎡+ 신체등급판정심의실 28.3㎡
	2. 방사선실 (영상의학실)	149	방사선장비면적 42㎡+의무자사용면적 86㎡), 직원사용면적 21㎡(3명x7㎡)
	3. 탈의실	76	의무자 사용면적 76㎡
	4. 임상병리검사실	215	검사장비 21㎡, 의무자사용면적 173㎡, 직원 사용면적 21㎡(3명x7㎡)
	5. 심리검사장	399	검사장비 120㎡, 병역의무자 사용면적 190㎡, 직원사용면적 14㎡(2명x7㎡), 나라사랑카드발급소 75㎡
	6. 정밀심리검사실	100	병역의무자사용면적 65㎡, 직원 사용면적 35㎡(5명x7㎡)
	7. 소변검사실	35	[청사관리규정 6급이하 기준적용] 의무자 사용면적 35㎡(최대5명x7㎡)
	8. 의무자 및 가족대기실	75
	소 계	1,684
전 용 면 적 계		1,684

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 (행정안전부 예규)용역계약 일반조건 제10절 2.(기술지식의 이용과 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20   년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

발주기관장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

발주기관장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

발주기관장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

발주기관장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

발주기관장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

발주기관장 귀하

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외