- 보건환경연구원 주2동 증축공사-

과  업  지  시  서

2025.  04.

	대전광역시
	보건환경연구원

목   차

Ⅰ. 과업개요 ------------------------------------------------ 3

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업 개요

4. 과업수행 방법

5. 과업의 범위

Ⅱ. 특기 및 세부사항 ------------------------------------ 6

1. 특기사항

2. 설계 일반사항

3. 세부 설계지침

Ⅲ. 분야별 과업지시서 ---------------------------------- 14

1. 공통분야

2. 건축분야

3. 토목분야

4. 기계설비분야

5. 전기분야

6. 통신분야

7. 소방분야

8. 조경분야

Ⅳ. 성과품 제출 및 납품 ------------------------------ 35

1. 설계도서 납품목록

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 :「보건환경연구원 주2동 증축공사」 기본 및 실시설계용역

2. 과업의 목적

가. 1996년 준공 후 업무·조직확대로 사무실 ·실험실이 협소하여, 현재 창고로 사용 중인 주2동 철거 후 증축하여 밀집 해소를 목적으로 함

나. 연구공간 활용에 있어, 효율적으로 수행하기 위한 공간 구축

3. 과업개요

가. 대지위치 : 대전광역시 유성구 대학로 407(구성동) 보건환경연구원 주2동

나. 대지면적 : 13,510 ㎡

다. 건축조건

1) 규 모 : 연면적 651.90㎡, 지상2층

2) 구 조 : 철근콘크리트 구조

3) 용 도 : 교육연구시설(연구소)

4) 세부시설

• 보건환경연구원 주2동

층 수	연면적	필수시설	비 고
지상1층	275.25㎡ (변동가능)	사무실, 소장실, 창고, 실험실, 가스실, ELEV	(공용부분 포함)
지상2층	376.65㎡ (변동가능)	사무실, 실험실, 창고, 샤워실, ELEV	(공용부분 포함)
합 계	651.90㎡ (변동가능)

• 대전시 보건환경연구원은 대전시민의 건강과 안전한 환경 조성을 위한 보건·식의약·환경·       동물위생 분야의 시험검사 및 조사, 연구를 수행하고 있는 기관으로 업무 및 조직확대로       인한 물리적 공간 확보가 필요함에 따라 본 건축물의 증축을 추진하고자함

※ 건축 연면적 등 공사 규모는 설계과정에서 보건환경연구원 (이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계하여야 한다.

4. 과업의 수행방법

가. 용역계약 후 연구원에 착수계를 제출한다. 계획부지 위치를 현황답사 확인하고 설계에 필요한 자료를 수집한 후에 용역업무에 착수한다.(착수회의 시, 반영)

나. 기존 부지와의 조화 및 안전성을 유념하여 설계하며, 기존 시설과 위화감이 없도록 주변 친화적인 설계를 기본으로 함.

① 디자인 및 컨셉을 충분히 반영하고, 기본설계 완료시 발주처의 확인을 받아   확정된 디자인을 실시설계에 반영한다.

② 캐노피, 건물표지 등 건축물 외관은 주변 여건과 조화되고 사업목적에 적합   하여야 한다.

③ 사용자 의견수렴 및 설계용역 보고회 개최 등으로 효율적인 배치를 하여야 한다.

④ 효율적으로 건축물을 배치하여 시험 공간을 확보하고 보행자 및 차량의 진출입 동선을 고려하여 설계하여야 한다.

다. 설계 공정계획에 준하여 설계 진행 : 총 소요기간 120일

		현장 조사 및 기본도면 작성	검토			건축허가
		30	30		건축,전기,기계 ,소방 설계 도면 제출		골조,마감도면 제출승인		설계도서 납품완료
발 주	계 약
		기본설계	검토,승인						15
		30	30		45

① 기본계획검토 시 건설사업예산 범위 내에서 연구원에서 제시한 요청사항을 수정 반영하여 수정 개념도를 제시 기본계획을 요청할 수 있다.

② 사업계획부지 내 지장물 파악을 사전에 충분히 시행하여 업무에 착오가 없도록 하여야 하며 이에 대한 도면을 작성해야 한다.

③ 용역기간 내 관급자재 선정을 완료하여야 한다.

라. 공사 시공 중이거나 준공되어도 설계의 불안전에 따른 시공하자와 수급인으로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않아 발생한 사항에 대한 민․형사상 모든 책임은 수급인에게 있다.

마. 계약심사, 기술검토서 승인, 세움터 절차이행 및 전산상의 협의 사항(인증관련)에 대해 협조(건축허가, 착공신청, 사용승인신청 관련)하여야 한다.

바. 공사설계금액이 예산범위내에서 산출되도록 설계하여야 하며, 부득이 공사설계금액이 예산액보다 추가될 경우 이에 대한 추가 설계용역비는 발주기관에 청구할 수 없으며, 또한 공사설계비가 예정공사비보다 감소 될 경우 이에 대한 설계용역비를 변경할 수도 있다.

사. 낙찰자는 계약완료 시 까지 전력기술관리법 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동계약(분담이행방식)으로 시행하여야하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야한다. 다만, 낙찰자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 한다.

아. 수급인은 기계, 토목(조경포함), 구조 등의 설계를 전문업자에게 하도급 할 필요가 있는 경우에는 설계 자격증(사본), 참여기술자 등을 붙임하여 발주기관에 제출한다.

자. 납품된 설계도서에 설계하자로 인한 수정할 사항이 발생되었을 때는 추가 설계용역비를 청구할 수 없고 납품 전․후를 막론하고 즉시 수정보완 제출하여야 하며 한다.

차. 본 설계용역에 대한 저작권은 발주기관에 귀속되며, 수급인과 별도의 협의없이 사용할 수 있다.

5. 과업의 범위

가. 본 과업은 보건환경연구원 주2동 증축공사 기본 및 실시설계로 구성되며, 과업의 완료는 건축협의(건축 및 토목 개발행위허가 등). 각종 인∙허∙평가 기타 인증을 득한 시점으로 한다

나. 건축 및 연관 분야(건축,토목,조경,기계,통신,소방,전기) 등 각 분야에 대한「기본(중간)설계도서」,입찰, 계약 및 공사에 필요한 「실시설계도서」의 작성

다. 설계에 따른 현황측량, 기타 사전조사 사항

라. 관련법규에 의한 심의 및 인증, 그와 관련된 사항 일체 환경, 교통, 재해 등에 관한 영향평가법은 연구원에서 별도발주토록 하되 관련기관 평가 심의사항 시 반영 요청사항은 본 설계용역업무의 범위에 반영토록 하여야 한다.

마. 공사에 필요한 일체의 설계도서 작성과 이에 수반되는 조사 및 각종 협의에 필요한 도면과 구비서류 등, 기타 발주청이 필요하다고 요구하는 자료 및 업무

바. 건축 인․허가(심의, 허가 등)사항을 본 용역에 포함한다.

Ⅱ. 특기 및 세부사항

1. 특기사항

가. 설계서 작성 시 유의사항

(1) 계약상대자(이하 수급인)은 본 과업지시서와 해당되는 관계법령에 따라 성실한 자세로 과업을 수행하며 의문사항이나 문제점이 있을 경우는 발주처와 협의하여 이행하고, 용역 완료 후에도 설계도서상 오류 또는 제반 법규상으로 인하여 문제가 있을 경우와 설계목적에 부합되지 않을 때는 모든 책임을 지고 즉시 변경 또는 변상조치를 한다.

(2) 수급인은 건축법, 국토의 이용 및 계획에 관한 법률, 도시개발법, 지방자치단체 건축조례, 지구단위계획, 지방자치단체 도시계획조례, 고압가스안전관리법, 위험물안전관리법, 교육환경보호법, 개발제한구역법 등 제반 관련법 저촉여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 발주처와 충분히 협의하여야 한다.

(3) 수급인은 건축허가(협의)와 관련된 도서의 작성 및 세움터 접수 등의 업무대행과 착공신고 및 사승인업무에 대한 건축공사 완료 후 감리자가 수행하는 건축물 대장의 기재 및 관리 등을 위한 사용승인 서류 (건축물기재대장신청서, 사용승인내역, 현황도면, 준공 및 착공허가서류 등)의 작성 시 세움터 개설 및 자료 등록에 협조하여야 한다.

(4) 발주기관의 일상감사 수검협조 및 보완사항을 이행하여야 한다.

(5) 설계도 작성 전에 과업지침서를 충분히 숙지한 후 해당부분을 참고하여 설계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반사항에 대하여는 누설을 금한다.

(6) 지형 및 주변 환경여건을 고려하여 안전하고 경제적․실용적이며 자연 친화적인(환경 친화적) 재료를 사용한다.

(7) 모든 자재는 KS 제품을 사용하고, KS 표시 품이 없는 자재는 국산 최우량 품으로 하여야 하며, 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택 사용한다.

(8) 설계도면 작성은 'AUTO CAD' 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여, 발주처와 상호 호환되도록 조치한다.

(9) 설계도면 작성 파일은 출력도면 외에 저장매체(USB)로 제출하여야 하며, 각 파일은 개별로 바로 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 파일 및 ctb파일, pdf을 함께 저장하여 제출한다.

(10) 수급인은 설계안전보건대장을 작성하여야 한다.

나. 공사 일반 및 특기 시방서 작성

(1) 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서를 기본으로 하고, 건축과 토목은 구분 작성하여야 한다.

(2) 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등을 상세히 기록한다.

(3) 주요자재는 필요 시 발주처와 협의하여 관급자재로 명기한다.

다. 내역서 작성

(1) 내역서 작성에 있어서 설계수량은 정부제정 “2024년 건설공사표준품셈”을 기준으로 하고, 원가계산은 회계예규 “원가계산에의한예정가격작성준칙”을 기준으로 정확하게 작성․납품하여야 한다.

(2) 단가적용은 기획재정부 허가 전문가격조사기관 조사 자료에 의거 단가비교  대비표를 작성하여 최저가 가격을 단가로 적용 산정하고, 없을 시에는 동일항목에 대하여 견적을 2개소 이상 제출받아 이를 적용하여 내역서를 작성한다.

(3) 설계내역서(각 분야)에 관한 모든 감사 및 수검은 설계용역업자가 책임진다.

(4) 설계내역서 등은 조달청 전산표준 호환 텍스트파일(확장자*.TXT) 및 Microsoft Excel 과 호환되도록 작성한다.

라. 자재선정

(1) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 원칙으로 하고 외산자재 사용이 불가피할 경우 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

(2) 일반적으로 사용하는 자재가 아닌 특수자재를 사용하여야 할경우 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

(3) 설계 시 적용되는 주요자재는 KS 규격품 사용을 원칙으로 하고 그렇지 아니할 경우 선정시험을 실시하여 설계도 및 공사시방서에 그 품질기준을 명시하고 시험성과표는 설계서 납품 시 제출하여야 한다.

(4) 관급자재의 선정은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 중소기업청장이 지정.고시한 품목의 사용을 준용하며, 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정운영기준」에 따라 관급자재를 선정함을 원칙으로 한다.

(5) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계에 반영 하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완

(1) 수급인은 공청회나 설계심의회가 있을 시 참석하여 설명은 물론 심사 자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 한다.

(2) 제출된 설계도서는 발주기관에서 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사 진행과정에서 설계변경이 발생되는 경우와, 발주자의 요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 즉시 수정 보완을 한다.

(3) 수급인이 제출한 설계도서를 기반으로 계약심사 진행 시 일부 변경 및 지적이 있을 경우 수급인은 즉시 수정 보완 제출한다.

바. 기본설계 검토사항

(1) 설계 및 현장조사 시 측량 및 필요한 각종 사항은 수급인이 확인하여야 한다.

지장물에 대한 조사를 철저히 수행하여 보고하여야 한다.

(2) 보차도 및 부대시설 배치계획이 포함된 기본계획(안)을 작성하여 각 안에 대한 세부사항을 보고한다.

(3) 수급인은 발주자의 기본설계 결정 후 실시설계 도서를 작성한다.

2. 설계 일반사항

1) 기본설계(현장조사 포함)

가. 부지에 대한 정확한 현장조사를 실시하고, 민원발행 우려 등 장애요소가 없는지 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

나. 현장조사 시 중요한 사항은 감독관 입회하에 실시하고, 설계자는 주변에 전기, 가스, 통신, 수도시설 도면을 입수하여 사전에 도면에 기재한다.

다. 본 설계는 대지입지조건을 충분히 고려하며, 사용자의 의견을 최대한 수렴하여 건축물 배치, 동선계획, 배치계획을 검토하여야 하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 건축 마감재의 선택 및 각종 장비와 설비에 대한 충분한 조사로 건축 후 이용에 불편이 없도로 설계에 반영하여야 한다.

라. 기본 설계도서는 다음 항목에 의거 작성∙제출하여야 한다.

① 설계 개요 및 법령 등 기본 설계 시 고려되는 제 기준의 검토

② 배치도, 대지 종∙횡 단면도, 각 층 평면도, 입면도(2면 이상), 단면도 등

③ 각 공종별 개략 공사비 산출 내역

④ 측량, 지반, 지장물

⑤ 기타 발주청의 요구사항 반영

마. 인허가 관련 협의 부서 의견을 수렴하여 저촉사항 등을 검토하여, 기본설계완료 시 보고하도록 하며, 기본설계도서 작성 완료 후 「용역중간보고회」를 실시한다. 중간보고회 시 협의 도면을 반드시 제출한다.

2) 실시설계

가. 설계개요 및 법령 등 제 기준의 검토

나. 실시설계에 필요한 자료의 수집 및 정비

다. 각종 설계도서 및 계산서 작성

라. 공사 시방서 및 예정공정표 작성

마. 공사 수량계산 및 공사비내역서 작성

바. 각종 구조 및 용량계산서 작성

사. 실시설계보고서 작성

아. 기타 발주청이 요구하는 사항

3) 이견의 조정

가. 본 과업지시서 및 기타사항에 대하여 “발주청”과 “계약상대자”가 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 정하고, 협의가 불가능할 경우에는 발주청의 의견을 따른다.

나. 용역지침서와 각종 심의 및 협의 결과가 상이할 경우에는 전문가 의견을 반영 하여 최종 결정한다.

다. 발주처의 계획변경으로 인한 사업변경 시 발주처와 상호협의하에 설계를 변경한다.

4) 관례의 준용

본 과업지침서에 규정하지 않은 사항에 대하여는 일반관례에 따른다.

5) 과업기간

가. 본 용역의 계약기간은 착수일로부터 ~ 120일(공휴일 포함)로 하며, 기본 설계하여 발주청의 서면승인을 얻은 후 설계를 진행하여야 한다.

나. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며 다음의 경우에는 발주청의 승인을 얻어 용역기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주청의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업수행의 중단 또는 과업 내용에 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업시행에서 예측하지 못하였던 사항 발생으로 변경이 불가피하게된 때

④ 기타 과업과 관련되어 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

⑤ 행정절차 이행 기간(경관심의, 건축 협의 등)

다. 변경 및 조정

① 수급자는 설계 진행 중이거나 설계가 완료되어 납품되었다 하더라도 발주청의 보완요구 사항이나 설계변경 요구사항이 있을 경우에는 본 용역비의 증감 없이 이를 수정 보완하여야 한다. 단, 전반적인 재설계 등의 사유가 발생하였을 경우에는 발주처와 협의 하에 용역을 수행할 수 있다.

② 설계수급인은 용역완료 후 감사기관의 감사지적에 따른 변상요구가 있을 때에는 이를 환불하여야 한다.

③ 총 공사비는 책정된 예산의 범위 내에서 설계하고, 공사비의 변경이 있을 시에는 발주처와 충분한 검토와 협의로 결정한다.

6) 과업의 착수

가. 착수신고서 제출 시 다음의 제반서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

① 예정공정표

② 사업책임기술자 선임계획

③ 내역서

④ 보안대책 및 보안각서

⑤ 기타 용역수행에 필요한 사항

⑥ 과업수행계획

7) 과업수행 중간보고

수급인은 용역과업수행 중 아래사항에 대하여 발주처에 보고(제출)하여야 한다.

가. 수시보고 : 발주자의 별도 요청 또는 용역사의 요청이 있을 때

- 약 2회/월 이상의 자문회의 참석 및 발표

나. 기본설계 완료보고

다. 예비준공검사 : 실시설계 완료 7일 전

라. 최종보고 : 실시설계가 완료 되었을 때

※보고일정은 발주처와 사전협의 조정

8) 용역수행상의 적용법규 및 기준

본 용역을 수행함에 있어아래의 관련법규∙설계기준∙용역 과업지시서에 합당하여야 하며 본 지시서에 의문이 있을 때에는 발주처와 협의하여 합리적인 과업을 수행하여야 한다.

가.관계법규

-국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 동 시행령, 동 시행규칙, 대전광역시 도시계획조례

-건축법, 동 시행령, 시행규칙, 대전광역시 건축조례,  대전광역시 경관조례

-주차장법, 동 시행령, 동 시행규칙, 대전광역시 주차장조례

-오수분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법규

-소방기본법, 동 시행령, 동시행규칙

-도시가스사업법, 동 시행령, 동 시행규칙,

-전기사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

-전기공사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

-전력기술관리법, 동 시행령, 동 시행규칙

-정보통신공사업법, 동 시행령

-건설산업기본법 및 건설기술진흥법, 동시행령, 동 시행규칙

-한국공업규격, 국제표준규격 등

-기타 본 사업과 관련되는 법률 일체

나.설계기준

-기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부고시 제2014-268호)

-건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

-건축물의 구조내력에 관한 기준

-건축물의 설비기준 등에 관한 기준

-건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙

-신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급촉진법

-전기설비 기술기준령, 내외선규정

-전기용품 기술기준에 관한 규칙

-전기용품 시험규정

-한국전력공사 세부지침

-한국가스안전공사 세부지침

-산업통상자원부고시 제2016-130호「자동차충전소 시설기준 등에 관한 특례기준 제정 고시」를 준용하여 설계

-정부표준품셈 관리규정

-정부 건축 ∙토목공사 적산기준

-설계도서 작성기준

-건축물의 에너지절약 설계기준

-건축물의 냉방 설비에 대한 설치 및 설계기준

-기타 설계기준(각종 설계관련 지침, 기준 등)일체

-한국전기설비규정(KEC)

9) 공사비 산출

가. 공사예산조서는 국가계약법령에 따른 공사원가계산서를 첨부하여 작성

나. 공사비 산출은 2024년도 건설공사표준품셈, 기계설비공사표준품셈, 전기∙정보통신품셈, 건축공사 적산기준을 기준으로 산출한다.

다. 공종별 단가는 제조원가계산서 양식으로 3개 이상의 단가 자료 조사하고, 객관적 단가조사가 어려운 품목에 대하여는 2개업체 이상의 견적서를 제출받아 그중에서 가장 경제적인 단가를 택한다.

라. 노임단가는 대한건설협회에서 최근 공표한 시중노임단가를 적용한다.

10) 공사기간 산정 적용기준

가. 공사기간 산정은 기본적으로 국토교통부와 한국건설기술연구원에서 발간한 “적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인”을 준용한다.

나. 공사기간 산정은 동절기, 혹서기, 우기 등을 포함하여 산출하여야 한다.

다. 지하굴착 공사의 경우 현장 및 지역여건을 감안하여 용역감독관과 협의 하에 공사기간을 조정할 수 있다.

11) 하도급의 범위

가. 수급인은 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다

나. 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 기계설비, 부대토목, 조경, 인테리어 등의 설계업무

③ 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

④ 건설공사의 수량 및 견적업무

⑤ 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

다. 수급인은 하도급 하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대하여 모든 책임을 진다.

12) 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업설명서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수 하여야 한다.

① 착수 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부

② 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출 금지

③ 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

13) 기타사항

가. 수급인은 용역완료 후 발생되는 각종 인허가(각종동의, 승인관련 및 세움터  업무), 대관업무 협의, 업무협의 결과 이행하여야 하는 절차이행 및 관련 업무를 이행하여야 한다.

나. 수급인은 기본, 중간 및 실시설계 완료 전 연구원의 의견을 충분히 수렴하고, 설계에 검토․반영하여야 한다.

다. 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 상호 협의하여 결정하고, 이에 소요되는 경비는 실비정산을 원칙으로 하여 발주처와 협의한다.

라. 과업수행 중 하도급자나 고용인이 과업수행에 부적합하다고 인정 될 때에는 발주처가 해당인력에 대한 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 특별한 의견이 없는 한 이에 응해야 한다.

마. 주변건물 및 환경을 고려한 설계로 공사 중 또는 완료 후라도 민원 및 환경 피해가 없도록 하여야 한다.

바. 에너지절약 반영사항은 설계도서에 명기하고 그 세부내용을 별도로 작성하여 납품하여야 한다.

사. 용역진척사항에 대하여는 수시 또는 요구 시 보고하여야 하며, 완료일 1주일 전에 각 분야별 과업수행자와 합동 검토할 수 있도록 조치하고 보완내용을 반영하여 최종 납품하여야 한다.

아. 냉․난방방식은 발주처와 협의하여 설계한다.

자. 설계용역비 지불 후에 본 설계도서의 소유권과 저작권은 발주처에 귀속된다.

차. 용역 완료 후에도 설계자의 잘못이 있을 경우 그에 따른 설계변경도서를 발주처의 요구에 따라 작성․제출하여야 한다.

카. 설계상 하자로 인하여 공사 시공 시 공사비 손실 인명피해, 기타 공사 진행에 상당한 지장을 초래하였을 때는 계약기간이 끝남에도 불구하고 이에 대한 변제 및 민․형사상등 모든 책임을 진다.

Ⅲ. 분야별 과업지시서

1. 공통분야

가. 건축사를 용역책임기술자로 하며 각종 보고 시 참석, 용역 성과품을 설명하고 의견(보완지시가 있을 경우 이를 보완)을 수렴 최종 용역안을 확정 납품하여야 한다.

나. 각종 협의자료를 제출하여야 하며 필요시 책임기술자는 인․허가 등 보고에 최선을 다하여 본 과업이 원활히 진행 될 수 있도록 협조하여야 한다.

다. 과업수행지침

① 본 과업과 관련하여 건축, 토목, 전기, 기계, 통신, 소방, 조경 등 기타 필요한 모든 설계는 관계분야 업무담당자와 유기적인 업무협의를 통해 편의시설 기능에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 본 설계는 발주처에서 제시하는 의견에 의거 설계함을 원칙으로 하되, 용역수행자의 의견 제시는 가능하다.

③ 설계도면은 현장기술인들이 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여 정확한 시공이 될 수 있도록 접합 부분 등의 상세도면을 가능한 한 많이 작성한다.

④ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 및 관급자재 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

⑤ 설계도서 표기

설계도서에 사용하는 언어는 한글사용을 원칙으로 한다.

외래어 약어를 사용하는 경우에는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방도면 : EF)

7) 통신도면 : ET

2. 건축분야

가. 세부 작성 기본지침

수급인은 설계도면을 이해하기 쉽게 작성하고 설계도면에서 표현하기 곤란한 사항은 시방서에 그 내용을 충분히 설명하여 설계 의도가 충분히 실현될 수 있도록 해야 하며, 제시한 설계조건으로 설계를 진행하여 발주처의 요구조건을 충족할 수 있는 설계서를 작성한다.

(1) 구조분야는 반드시 건축분야 구조기술사의 확인계산서를 첨부하여야 한다.

(2) 기타 부대설비로써 냉각탑, 물탱크 등 설치 관련 기초 등의 구조물도 정확한 구조계산에 의한 상세설계도를 제출토록 한다.

(3) DOOR 계획

특수 DOOR 계획 시 연구원측의 승인을 받아 설계토록하며 구조사항을 검토 후 상세설계도를 제출토록 한다.

(4) 건설폐기물 관련

① 건설폐기물 중 혼합건설폐기물 산정 시에는 특히 유의하여 부족함이 없도록 산출 하여야 한다.

② 건설폐기물은 각 분야별로 산정하되 종합본은 건축 결과물에 포함되어 별도로 제출한다.

나. 실시설계 내용

(1) 안내도, 구적도, 지적도, 건축면적 산출표, 대지 종․횡 단면도

- 안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 구적도 : 대지 면적이 토지대장상의 면적과 일치하는가를 확인하는 도면으로 구적방법은 대지를 삼각형으로 세분하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

- 지적도

- 건축면적 산출표

- 대지 종․횡단면도 : 대지 종․횡단면도는 인접대지 및 도로와의 고저차와 대지의 경사도 대지 경계선으로부터의 이격거리, 사선제한 등을 표시한다.

(2) 배치도

- 배치도는 대지와 건물․주변시설과의 관계를 표현하는 것으로 일반적으로 도면상부가 북측이 되도록 하며, 진북방향, 축척, 주 진입도로, 도시계획시설(우․오수, 전력, 통신, 가스 등) 등을 표시한다.

- 건축선 및 기타 법령에 의한 후퇴선, 공개공지 등을 표시

- 지하층, 옥상바닥의 높이가 다른 경우 이를 구분하여 서로 다른 해치(HATCH)를 이용하여 구분 표현하며, 옥상바닥의 줄눈이나 냉각탑 등은 표현하지 않는다.

- 건물의 외곽선을 굵은 실선, 도로경계선 및 인접대지경계선은 이점쇄선, 지하 외벽선은 점선으로 표현한다.

- 도로의 위치와 폭, 대지경계선, 기준선의 높이(레벨), 위치(좌표), 기준점 등을 정확히 표시한다.

- 건축공사, 토목공사, 조경공사, 기계공사, 소방공사, 전기공사, 통신공사 등 각 공종별 구분을 명확히 하고 도면에 표기한다.

- 지하매설물(정화조, 맨홀, 설비 시설물 등)은 각 공종별 책임자와 협의를 거친 후 위치 및 크기, 기타 주의사항 등을 표시한다.

- 차량 및 사람의 주출입구를 표시한다. 주차장의 주차구획, 주차대수, 주차동선, 건물 주출입구, 부출입구, 서비스 출입구 등을 표시한다.

- 옹벽, 배수 및 오수정화시설, 폐수처리시설, 담장, 국기게양대 등 부대시설, 공작물의 위치 및 규격을 명확히 표시한다.

(3) 기준점(Bench Mark)

- 배치도에서 레벨은 M단위를 사용하고 소숫점 3자리까지 표시한다.

- 측량 시 기준점을 정하여 그 지점을 기준으로 대지 주요구조물 위치 및 건물의 외벽(기둥)의 교차점 중심에 좌표를 표기한다.

- 기준점은 지하층이 설치되지 않은 지점을 지정한다.

(4) 외부재료 마감표 : 바닥, 걸레받이, 벽, 천장, 지붕 등

- 바닥, 걸레받이 : 바탕, 마감, 높이, 상세번호

- 벽(내벽, 외벽) : 바탕, 마감, 두께, 상세번호

- 천장 : 바탕, 마감, 천장고, 상세번호

(5) 실내재료 마감상세도

- 벽, 바닥, 걸레받이의 접합부 상세도

- 상세번호기입(실명 포함)

- 천장, 커텐박스(몰딩),벽 접합부 상세도

(6) 주차계획도

- 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭, 경사도, 배수시설 등

(7) 평면도

- 평면도는 바닥에서부터 1.5m 높이에서 아래를 내려 본 상태를 표현한  도면으로서, 평면의 구획(총칙에서 제시한 각 실면적의 요구수량을 반영), 각 실의 출입관계, 공간의 구성 상태, 개구부 등의 관련사항을 표현하기 위한 도면이다. 세부 표현이 필요한 부분은 확대평면도를 작성하여  표현한다.

- 축척은 1/100을 기준으로 하고 필요시 발주기관과 협의 조정한다.

- 확대평면도가 그려진 부분은 간략하게 표현하고 중요치수만 표기한다.

- 방화구획은 기둥(내력벽) 중심을 따라 굵은선으로 표기한다.

- 화장실 관련 내용은 확대평면도에서 표기한다.

- 벽체의 종류, 바닥, 벽 마감재의 변경선 및 재료명을 기입한다.

- 당해 공사의 범위가 아닌 부분은 굵은선으로 표기하고 “별도공사”라고 표기한다.

- 별도의 확대 평면도가 있는 부분(예 : 문, 개구부)은 문틀치수로 표기한다.

- 창호는 창호 부호평면도를 작성하여 표기하는 것을 원칙으로 한다.

- 실명표기는 각 실의 중앙에 표기하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 부득이한   경우에는 인출선을 사용하여 외부에 표기한다.

- 커튼월 등의 치수 기준선은 구체선에서 마감선까지의 치수를 표기한다.

- OPEN부위, 상부 돌출부 바닥 등을 나타내는 표기는 점선으로 한다.

- 각종 설비기기를 표시할 경우는 그 형태를 점선으로 표시하여 창호, 문짝의   개폐 시 겹치지 않게 하고 각 종 PAD는 필요한 위치에 규격, 치수를 표시한다.

(8) 지붕 평면도

- 각종 Joint, 배수드레인 및 우수 유역도 등 시공에 필요한 사항일체

- 갤러리 창 등 환기구는 지붕으로부터 30cm 이내에 설치하여야 하면 그 면적은 바닥면적의 3%이상이어야 한다.

(9) 입면도

- 입면도는 건물 전체높이, 건물바닥 마감선과 창문의 위치, 창문의 모양, 개폐방  향 그리고 외장재 등의 정보를 주는 도면이다.

- 축척은 평면도와 같은 기준으로 한다.

- 입면도는 건물의 입지에 따라서 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도 또는 동측면도, 서측면도, 남측면도, 북측면도로 표기하고, 입면의 방향이 불명확할 경우 Key-Plan을 작성하여 그 방향을 표기한다.

- 건축평면도와 입면도가 서로 일치하도록 작성한다.

- 상부에는 주열, 좌측에는 층을 표기한다.

- 바닥 마감선을 기준으로 각 층을 표기하고, 하나의 Sheet내에 입면이 좌∙우측  에 배치 될 때에는 두 입면의 중앙에 각층 표기를 한다.

- 원근감이 표현되도록 G.L,건물 외곽선 등의 선두께를 다르게 한다.

- 외장재료는 정확히 표기하고, 그 구분을 명확히 한다.

(10) 주 단면도(종∙횡 2면 이상 작성)

- 주 단면도는 실명, 층고, 반자높이, 보(기둥,벽 등)의 위치 및 크기, 창호의 높  이, 각 종 pit 단면, 마감재 및 두께, 지반레벨과의 관계 등을 표현한다. 건물의 전체단면 상황을 검토하는 도면으로서, 건물의 단면레벨이 변경되고, 개구부, 창호 등의 구조가 변경되는 중요한 지점을 표현하여 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

- 축척은 평면도와 동일한 축척을 사용한다.

- 구조 System을 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

- 개구부의 치수는 문틀치수로 표기한다.

- 건물의 전체높이와 최고높이, 각층의 층고 및 반자높이, 기둥 간 치수 등을 표기한다.

- 익스펜션조인트(Expansion Joint)가 있는 경우 그 위치를 표현한다.

(11) 실내벽 및 반자의 마감도

- 평면도에 실내벽(경량칸막이 등)의 식별부호를 표기하고 식별부호별 전개도를 작성한다.

- 반자의 마감도는 천장의 마감재, 재료분리대, 전등, 냉난방기구, 커텐박스, 각종 점검구, 감지기, 스프링클러 헤드 등의 위치와 치수를 표기한다.

(12) 외벽 상세도

- 외벽관련 상세도면은 평면∙단면∙입면상세를 가급적 같은 도면 내에 그린다.

- 외벽의 마감재, 창호, 바닥레벨의 변경이 있는 부분을 표현한다.

- 외장재의 재료 구분과 나누기의 기준을 표기한다.

- 재료의 명칭, 규격, 마감치수, 물끊기 홈 등을 표기한다.

- 창호의 단면위치, 휀코일 박스, 물 흘림 경사도 등을 상세히 표기한다.

(13) 부분 상세도

- 부분 상세도는 지금까지의 도면에서 표현하지 못한 사항을 더 상세하게 작성  하는 것으로 커튼박스, 휀코일 및 방열기 커버, 트렌치, 맨홀, 엑서스 플로어, 블럭쌓기 표준도, 사다리, 상황판, 주방설비, 카운터 등 가능한 비슷한 것을 모아서 작성한다.

- 축척은 표현하기에 적절한 것을 임의로 선택한다.

- 서로 유사한 상세는 같이 배치함을 원칙으로 한다.

※바닥관련상세(바닥+걸레받이+벽), 천장관련상세(벽+몰딩(커텐 박스)+벽), 외부 시설물관련 상세, 외벽관련상세

- 도면명은 해당부분이나 항목을 표기한다.(ex. 루프드레인 및 선홈통 상세도 등)

- 외부시설물 상세는 관련분야와 협의하여 건축사항 만을 표기한다.

(14) 기타 상세도

- 각실 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 정화조, 각종 저수조, 계단 평, 단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 샤프트, 굴뚝, 핏트, 발코니 등 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표 : 창호의 종류, 규격별 분리 작성, Hardware계획, 유리규격(강화유리), 실명,  수량, 방충망 등 표기

- 각층 창호평면도 : 각 종 창호의 위치 및 식별기호 표기

- 창호 상세도: 수평 및 수직 단면 상세도

아. 건축구조 실시설계 내용

(1) 건축구조계산서

- 일반사항 : 건물개요, 사용재료의 강도, 특성 분석(이음, 정착, 피복 등), 지질조사보고서의 지내력 및 지하수위, 구조기준, 사용프로그램

- 설계하중 : 각 실별 고정하중 및 적재하중 등 필요하중 표기

- 풍하중 : 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제3조

- 내진설계 : 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제5조

- 구조평면도 : 평면도에서 각 부재를 표기하고 부재 일람표에서 부재별(기초, 기둥, 보, 벽, 슬라브, 정화조, 저수조, 철골, P.C, 기타)규격, 간격, 치수를 작성

- 구조계산서 : 산출근거

자. 공사시방서

- 표준시방서에 일반적인 사항을 공종별 작성하고 필요한 경우(관급설치, 특수공종  과 공법∙재료 등) 전문시방서를 작성한다.

차. 공사비 산출서

- 물량산출근거, 내역서, 일위대가, 가격자료, 견적서 등으로 구성

- ‘물품 목록정보의 관리 및 이용에 관란 법률’에 의거 시설자재를 목록화함에 따라 시설자재 식별코드 11자리로 작성한다.

- 철근의 이음‧정착 길이 산정 시 콘크리트구조설계기준에 부합하는 정미수량을 산출한다.

카. 공정표 작성

- 공사에 필요한 절대공기 산출 및 네트워크 공정표 작성

(강우일수 혹서, 혹한기 일수 고려)

3. 토목분야

가. 기본지침

(1) 고려사항 요구조건

① 조성부지에 대한 배수성 확보(기존배수성을 반드시 검토)

② 오․우수 계획에 따른 반영사항(계획부지 주변전체에 대한 배수계획)

③ “기존교통동선 체계를 고려한 도로체계”를 “관련법기준심의” 등에 적합하도록 기본계획을 수립 연구원에 제시하여 승인을 득하여야 한다.

④ 보도블럭 계획 시 상세 보도블럭 PATTERN 반영

(2) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계한다.

(3) 부지 내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시한다.

(4) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정한다.

(5) 공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 경제성, 시공성, 굴착심도 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정한다.

(6) 설계 시 건설교통부 등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행) 적용한다.

- 기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부)

- 도로포장 설계 및 시공지침

- 하수도 시설기준(환경부)

- 상수도 시설기준(환경부)

- 구조물 기초설계 기준

- 토목공사 일반 표준시방서

- 도로공사 표준시방서

- 하수관거공사 표준시방서(환경부)

- 콘크리트 표준시방서

- 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부 기준)

나. 실시설계 내용

(1) 대지조성(필요시)

- 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 대지 내에서 자체균형을 이루도록 하고 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계한다.

- 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하며 충분한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 하며, 단지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

- 성토 비탈면 구배는 1 : 1.5 이상의 완만한 사면으로 계획하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 옹벽설치 등을 검토, 설계한다.

- 부지조성 계획고 결정 후 토공량은 종․횡단면도를 작성하여 산출한다.

- 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계한다.

- 부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 기본에 단면을 추가한다.

- 토취장 선정 시에는 토취장의 위치, 운반거리 등을 정확히 명기하여야 하며, 관련기관에서 정한 원상복구 및 조경 등의 의무나, 각종 훼손에 따른 보수 및 정비 등을 발주기관과 협의, 고려하여 사후분쟁의 요인이 없도록 하여야 한다.

- 사토장 선정 시에는 사토장의 위치, 운반거리 및 차량동선 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 하고 관련기관 및 발주기관과의 협의 등을 거쳐 가장 최적의 장소를 선택하고, 설계도서에 위치와 거리, 이동방향 등을 명시한다.

- 토공 설계

① 토공설계는 관련되어 있는 제구조물과의 관계를 고려하여 가급적 깎기ㆍ쌓기 토량이 균형을 이루도록 평면 및 종단선형을 계획하며, 횡단구성 요소로서의 절․성토 법면경사는 토질조사 결과 및 제반 자료에 의거, 안전성 및 경제성을 고려하여 결정하여야 한다.

② 절취과정에서 발생되는 진동, 소음 등 환경에 저해되는 조건에 대하여 발파, 소음 영향을 작성하여 적절한 발파공법을 선정하여야 한다(특히, 축사, 민가, 학교 인접구간 등은 상세히 검토하여 공법 적용).

③ 일상적인 사면경사 기준치 적용이 곤란한 대사면 구간이나 기반암과 붕적토와의 경계선 및 용출수 위치, 기반암의 층리 및 절리의 경사방향과 균열상태 등의 절취 비탈면 붕괴 예상 구간에는 실측치 및 토성 시험 결과치를 활용하여 적정경사가 되도록 설계하여야 한다.

④ 실제 토공 공사 시험 시공 시 보다 면밀히 관찰하여 필요시 현장조건에 맞도록 경사 및 비탈면 보호공을 조정할 수 있도록 시방서에 상세히 기술하여야 한다.

⑤ 현장에서 발생되는 암은 사토여부에 대하여 주변골재원 등과 경제성 등을 비교하여 보조기층 재료로 이용 또는 고쌓기 부분 돌붙임 등으로 활용할 수 있도록 검토하여 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

- 구조물

① 부지조성상 구조물 설치가 필요한 경우 현지여건, 지반조건 등을 감안하여 옹벽 등의 형식을 결정하고, 구조계산에 의거 안정조건에 만족하도록 설계를 한다.

② 옹벽은 전도, 활동, 침하, 지반파괴 및 지반지지력에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안전에 대한 계산은 사용하중에 준해야한다.

③ 뒤채움 및 지지 지반흙의 내부마찰각은 실제값(사질토)으로 하고 옹벽의 뒤채움이 경사지게 성토 될 경우에는 경사각(1:1.5)과 동일하게 한다.

④ 옹벽의 구조세목은 표준시방규정에 의하여 산정하고 옹벽 후면 유출수는 뒤채움 내부에 30㎝이상의 배수층을 설치하여 벽면에 작용하는 수압을 저하시키고 최하단에 버림콘크리트로 바닥에 불투수층을 설치하고 그 위에 유관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 한다.

⑤ 구조형상 및 단면은 내공수치를 확보하고 내구성이 크고 안전성 및 시공성을 고려하여 경제적으로 설계한다.

⑥ 옹벽등 주요 구조물의 거푸집 및 동바리는 하중, 시공성, 경제성을 고려하여 적절한 방법으로 설계한다.

․ 옹벽의 전개도에 이음부 위치 상세도(시공, 신․수축이음) 및 구조상세도를 표시하여야 한다.

․ 배수로, 도수로 입⋅출구부 도면을 작성하여야 한다.

․ 옹벽, L형 측구 옹벽 등에 대한 시공, 신⋅수축이음 위치, 이음부의상세도를 작성하여야 한다.

․ 구조물 부위 중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계상세도를 작성하여야 하고, 시공 시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

․ 구조물에 사용되는 콘크리트는 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

- 콘크리트 재료에 대한 제반시험을 실시하고 시험성적서 및 배합설계서 제출

․ 콘크리트 균열에 대하여 다음과 같은 사항을 명기하여야 한다.

- 각 구조물별, 부위별로 허용되는 균열의 종류 및 크기 명기

- 허용 균열외의 유해균열 발생 시 이에 대한 보수, 보강방법 또는 재시공 여부 명시

․ 콘크리트 구조물별, 부위별로 습윤, 증기, 살수, 부직포 양생 등 양생방법 및 양생기간에 대한 사항을 명기하여야 한다.

․ 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 구체적이고 세부적인 콘크리트 타설 순서, 타설 방법, 콘크리트 종류(압축강도, Slump치, 골재크기), 타설 전․ 중․ 후의 유의사항 등을 명기하여야 한다.

- 적용기준 및 시방서

① 국토교통부등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행)

․ 토목공사 일반 표준시방서

․ 도로공사 표준시방서

․ 도로포장 설계 및 시공지침

․ 콘크리트 표준시방서

(2) 하수도

- 환경부제정 하수도시설기준과 하수도법 및 관련법규에 의하되 기존 및  시공 중인 배수시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정과 배수방식  및 유량계산을 실시하되 설계 및 사업시행에 차질이 없도록 관계기관의 사전협의에 만전을 기한다.

- 배수시설은 해당지역의 특성에 맞추어 계획하되, 우․오수 분류식으로 계획하고, 우․오수 교차 부분은 오수관로가 우수관로보다 가급적 깊게 하고 동일경로로 계획하여 간선 배수시설까지 분류식으로 연결한다.

- 설계기준 검토 및 설정

① 하수관거 설계기준 특히, 관거 내에서 침전이나 퇴적을 최소화할 수 있도록 최소유속 등 기준을 확보 할 수 있도록 대책을 수립한다.

② 도로포장 및 토지이용 증대로 유출량 증가에 따른 적정 유출율을 설정한다.

③ 도로 등의 우수받이는 강우 시 토사나 협잡물 등이 관로 내에 유입되는 것을 억제할 수 있는 시설(구조)의 검토 및 유지관리 방안을 제시한다.

- 관거평면 및 종단도 작성

① 기존 관거 매설현황에 대한 세부도면 작성 시는 관종, 관경, 깊이 경사도, 매설위치, 맨홀 등 하수시설물의 표기가 포함되어야 한다.

② 관거 평면계획은 우수유출량 수용여부를 선 결정한 후 합리적인 관거 계획이 되도록 하며 기존 관거의 육안조사를 통하여 수집된 자료를 참고로 용량검토 후 증․신설을 요하는 관거에 대해서 종단계획을 수립한다.

③ 위치도는 지형도 (1/50,000～1/5,000)에 설계구역 또는 설계구간을 기입한다.

④ 관거의 평면도는 기존 공공하수도 관망도를 참고하여 설계구역 또는 설계구간의 관거, 구간번호, 형상, 관경, 경사, 구간거리 및 배수구역 또는 처리구역 등을 기입한다.

- 실시설계

① 일반지침

․ 추가조사 등 주요 사항이 있을 경우에는 감독원의 승인을 받아 실시한다.

․ 공사비 산정은 국토교통부제정 토목 표준시방서 및 각종 시방서와 실적공사비 및 건설공사 표준품셈을 비교 적용한다.

․ 특허공법 도입 시는 사용료 지불에 관한 협약을 체결하고 특허사용료를 반영한다.

② 관거평면 및 종단계획

․ 관거 용량부족에 따른 신설계획 관거와 불량정도에 따른 정비 관거에 대해서는 평면 및 종단계획을 수립하여야 한다.

․ 관거 평면계획은 기 개발지 이외에 유역내 택지개발 예정지구 및 지구지정 예정지와 개발가능지 등을 종합 검토하여 이에 대한 우수유출량 수용여부를 선 결정한 후 합리적인 관거계획이 되도록 한다.

③ 관거 실시설계

․ 하수관은 하중에 대한 내구성과, 접합성, 내부식성, 내마모성 및 수밀성이 확보될 수 있는 관종으로 한다.

․ 하수관거의 기초지반 침하로 인한 관거의 기능 상실을 감안하여 매설지반의 지지력을 검토하여 적합한 관거 기초 설계를 실시한다.

․ 모든 시설물은 기존의 주택지와 타 시설물에 영향을 미치지 않도록 설계한다.

․ 시설물의 구조 및 자재는 내구성이 크고 외력에 안정된 구조물이 되도록 한다.

․ 하수관거의 합류부는 맨홀부에 유입되는 것을 원칙으로 계획하되 횡 방향으로 관을 연결할 경우 하수관거의 천공을 지양하고 불가피할 경우 접속관을 사용하도록 하고  연결부분의 수밀성이 유지되도록 설계한다.

․ 하수관거의 접합은 반드시 수밀성이 확보될 수 있는 방법으로 계획한다.

․ 관거의 경사는 유속이 1.0~1.8m/초를 유지하도록(최소0.6 ~ 최대 3.0m/초)하여 하수의 정체 및 침전물 침전방지와 관거의 내구 년 수 확보 등이 가능하도록 한다.

․ 되메우기 재료는 다짐이 잘되는 양질토를 사용하도록 계획하며, 다짐은 충분히 검토하여 침하가 되지 않도록 한다.

․ 맨홀의 뚜껑은 발주청의 표준디자인으로 설계하여야 한다.

④ 구조물 설계

<설계하중 산정>

․ 사하중 및 적재하중은 국토교통부 철근콘크리트 및 도로교 표준시방서의 규정에 준한다.

․ 상부 및 측벽에 작용하는 수압은 해당 계획홍수위를 감안해 산출한다.

․ 지하수에 의한 양압력을 고려하여 구조물의 안정성을 검토한다.

<설계 세목>

․ 콘크리트 : 하수암거에 사용되는 콘크리트는 내부식성, 내구성을 요하므로 설계허용강도는 구조검토를 실시하여야 한다.

⑤ 적용기준 및 시방서

․ 기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부)

․ 토목공사 일반 기준 시방서(국토교통부)

․ 철근 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

․ 무근 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

․ 하수도 시설기준(환경부)

․ 하수관거공사 표준시방서(환경부)

․ 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부)

․ 수량산출기준지침(국토교통부)

․ 한국산업규격 및 건설표준품셈

․ 기타법규 및 제 규정

(3) 상수도

- 수도법 및 관련법규와 괴산군 수도급수조례 등을 준수하여 설계에 적용한다.

- 화재발생 관련 옥외소화전 설치가능 여부등을 검토

- 급수관로의 분기점에는 적절한 위치에 제수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

- 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 산정한다.

- 급수관로 자재는 다음 각호에 해당되는 자재를 사용한다

① 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품

② 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품

③ 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품

④ 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품

⑤ 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따른 인증을 받은 제품

⑥ 「기술개발촉진법」 제6조에 따라 신기술의 인증을 받은 제품

⑦ 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품

- 적용기준 및 시방서

① 토목공사 일반 기준 시방서(국토교통부)

② 철근 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

③ 무근 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

④ 상수도 시설기준(환경부)

⑤ 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부)

⑥ 수량산출기준지침(국토교통부)

⑦ 한국산업규격 및 건설표준품셈

⑧ 기타법규 및 제규정

(4) 성과물

- ANCHOR FRAME

- 저장용기 SADDLE 및 조립도

- 저장용기/인입배관 상부 차양막

- 방호문 제작도

- 과속 방지턱

- 기계동 배치도

- 차량 충돌 방지대

- ISLAND 철근 배근도

- 고압배관 PIT 및 GRATING

- 캐노피 외형도

- 캐노피 기초도

- 기계실 및 방호벽 철근 배근도

- 부지 포장도

3. 기계설비분야

가. 과업의 범위

(1) 냉난방 및 환기설비

(2) 위생설비

나. 기계설비의 설계기준

(1) 각 설비의 시스템 기본설계 검토

(2) 장비의 형식, 부하용량 및 규격설계

(3) 장비․기구의 배치, 배관 설계 및 시공 상세도 작성

다. 기타사항

(1) 모든 기계설비자재는 고효율에너지 기자재보급 촉진에 관한 규정에 의거 고효율유도전동기 및 고효율기자재를 설계에 반영하여야 한다.

(2) 건축 및 전기 등 관련 기술분야의 설계 추진계획과 긴밀한 협의 하에 수행하여야 한다.

(3) 냉난방 및 환기설비 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지 할 수 있는 방법으로 채택한다.

(4) 모든 설비는 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

(5) 편의시설 설치에 따른 오수 및 집․배수처리시설 처리용량을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(6) 향후 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 시공법 등을 세밀하게 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(8) 철거 및 시공 시 발생되는 건설폐기물을 충분히 산정한 후 건축결과물에 반영 될 수 있도록 한다.

라. 실시설계

(1) 설계서에는 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계도서 및 표기사항

구분	작성도서	표기사항	비고
설계도면	계통도	․ 각종 배관 등 계통도
	배치도	․ 각종 장비 배치도 등
	평면도	․ 각종 배관 등 평면도
	상세도	․ 각종 배관 등 상세도 등
설계계산서	각종 계산서	․ 각종 장비 부하 및 용량계산서
공사비 내역서	설계 내역서	․ 설비별 공사비 내역서
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․ 일반 시방서의 적용범위 등 ․ 특기시방서 : 자재시방, 시공방법 등
관급자재	도면 + 내역서 + 시방서	․ 관급자재(장비)별 도면, 내역서, 시방서 작성 및 제출

5. 전기분야

가. 기본지침

(1) 전기설비기구는 에너지 절약형으로 설계 검토 한다.

(2) 조명 설비는 간접조명을 원칙으로 검토한다.

(3) 1차 전원설비는 일반전원과 동력용으로 구분한다.

(4) 모든 전기기구(전열기구)는 어린이들의 안전을 우선적으로 검토 설계한다.

(5) 모든 전기설비를 필히 접지 한다. (피뢰 접지 및 시설접지 필요성 검토 필요)

(6) 신재생에너지 설비의 법적 검토를 반드시 실시한다.

(7) 전기차 충전설비 법적 요구 사항을 반드시 실시한다.

(8) 기존 전기 맨홀 및 지중 관로 사용 가능성을 면밀히 검토한다.

(8) 철거 및 시공 시 발생되는 건설폐기물을 충분히 산정한 후 건축결과물에 반영 될 수 있도록 한다.

(9) 한국전기설비규정(KEC) 기준에 맞게 설계 검토 한다.

나. 설계보고서 및 검토서 작성

(1) 공사위치, 설비규모, 공사기간 등 명시

(2) 설비의 특징, 구성 및 방식명시

(3) 설비의 구성, 배치, 결선 등에 관한 경제성 및 유지관리비

(4) 본 설계에 적용한 각종설비의 채택에 대한 타당성 설명

(5) 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 및 상수 (계수)등 제시

(6) 각종설비의 용량계산(단락전류 계산서 포함)

다. 시방서 작성

(1) 일반시방서 : 공사시행상 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

(2) 특기시방서 : 일반사항의 특별히 유의하여야 할 사항 명시

(3) 자재구매시방서 : 사용하고자 하는 각종 기자재의 특성, 정격, 제작기준 등 명시

라. 설계도 작성

(1) 부근안내도 : 지형지물 등 표시

(2) 범  례  도 : 사용기호, 부호 및 공사시 유의하여야 할 특기사항

(3) 배  치  도 : 건축물과 설비의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥내․외 간선도 : 옥내. 외 연결시설의 설치방법 및 상세도

(5) 설비계통도 및 결선도(전기 설비 사양서(용량, 수량, 규격 등) 포함)

(6) 전기 설비 용량 계산서( 부하용량 계산서, 단락전류 계산서)

(7) 전등, 전열, 접지설비의 계통도 및 평면도 (조도계산서 포함)

(6) 설비배치도: 기기배치 및 기기간 배관, 배선도

(7) 기     타 : 각설비의 시공 상세도

마. 실시설계

(1) 설계서에는 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계도서 및 표기사항

구분	작성도서	표기사항	비고
설계도면	계통도	․ 전기설비 계통도
	배치도	․ 전기설비 배치도
	평면도	․ 옥내외 전력 간선 평면도
	상세도	․ 전기설비의 시공 상세도
설계계산서	각종 계산서	․ 각종 장비 부하 및 용량계산서 ․ 단락전류 계산서 ․ 조도 계산서 ․ 접지 관련 보고서
공사비 내역서	설계 내역서	․ 공사비 내역서 (수량산출서, 단가조사서 포함)
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․ 일반 시방서의 적용범위 등 ․ 특기시방서 : 자재시방, 시공방법 등
관급자재	도면 + 내역서 + 시방서	․ 관급자재(장비)별 도면, 내역서, 시방서 작성 및 제출

6. 통신분야

가. 설계보고서 및 검토서 작성

(1) 정보통신공사업법 제6조1항 및 동법시행규칙 제2조의 규정에 의하여 작성

(2) 공사위치, 설비규모, 공사기간 등 명시

(3) 설비의 특징, 구성 및 방식명시

(4) 설비의 구성, 배치, 결선 등에 관한 경제성 및 유지관리비

(5) 본 설계에 적용한 각종설비의 채택에 대한 타당성 설명

(6) 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 및 상수 (계수)등 제시

(7) 각종설비의 용량계산

나. 시방서 작성

(1) 일반시방서 : 공사시행상 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

(2) 특기시방서 : 일반사항의 특별히 유의하여야 할 사항 명시

(3) 자재구매시방서: 사용하고자 하는 각종 기자재의 특성, 정격, 제작기준 등 명시, 재료비는 조달청에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사 공표한 3이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용

다. 설계도 작성

(1) 부근안내도: 지형지물 등 표시

(2) 범  례  도 : 사용기호, 부호 및 공사시 유의하여야 할 특기사항

(3) 배  치  도 : 건축물과 설비의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외간선도 : 옥외 연결시설의 설치방법 및 상세도

(5) 설비계통도 및 결선도

(6) 설비배치도: 기기배치 및 기기 간 배관, 배선도

(7) 기     타 : 각설비의 시공 상세도

라. 특기사항

(1) 설계중이거나 시공중인 타분야 등과의 연계성 유지에 특히 유의하여야하며 특히 외국산으로 공급되는 기기는 관련된 설비에 대한 충분한 사전협의 등을 거쳐 가장 적합한 방식으로 설계하여야 한다.

(2) 설계 시 문제점이 발생하였을 경우는 상호 협의 하에 처리하여야 한다.

(3) 편의시설 설치사항을 세밀히 조사하여 최적의 기능을 발휘하도록 설계하여야 한다.

(4) 수급인은 유지관리 문제점 등을 사전 검토하여 개선방안을 설계에 반영하여야 한다.

(5)  정보통신(IT)기기는 최신의 기종으로 설계반영하여야 한다.

(6) 설계 전 발주자측의 요구사항 발생 시 설계에 검토․반영하여야 한다.

마. 기술분야

(1) 국선 및 내선 회선 수 케이블규격 설계, 기 설치된 교환기 용량 증설여부 검토, 안정적이고 체계적인 정보통신설비를 설계하여야 한다.

(2) 전선관 및 중간단자함 설계, 단자반과 단자반 사이에는 예비공간을 설치

(3) 케이블 배관 배선 설치는 업무용 건축물에 대한 구내통신선로설비의 기술표준 및 정보통신공사업법에 적합하도록 설계, 배선은 UTP(Category6) 동등이상 제품으로 설계하여야 한다.

(4) 초고속 정보서비스 및 멀티미디어 서비스 제공으로 전화용/데이터 수구는 SYSTEM박스를 채택 사무환경개선과 편리한 시설이용이 확보되도록 설계하여야 한다.

(5) 비상방송 및 공지사항 방송이 가능한 방송설비의 구축을 검토하고 기 설치된 주장치의 용량 검토, 소방법에 의한 비상방송이 가능하도록 계획하고, 각종전원설비설계를 하여야 한다.

(6) TV 공시청 설비를 설계하고 건물의 필요한 실별로 TV UNIT를 설치한다.

(7) 각 실에서 무선데이터를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

(8) 주요동선을 감시할 수 있는 CCTV를 반영하여야 한다.

(9) 아날로그 TV시대 마감에 따른 디지털방송을 수신할 수 있도록 반영하여야 한다.

(10) 충분한 용량의 전화교환설비를 반영하고, 인터넷 등 업무지원 위해 네트        워크장비를 반영하여야 한다.

(11) TV장치함 입상배관에 CATV 공배관을 설계에 반영한다.

(12) 유선방송(CATV)예비관은 인입관로에 별도로 확보한다.

(13) 필요시 유선방송설비 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

(14) TV 수신 전계강도는 초종단 수구까지 전계강도가 기준치 이상이 되도록       설계를 한다.

(15) 건축물의 용도에 맞게 회선수를 선정 및 인입배관은 방수와 관련하여 설계에          반영한다.

바. 실시설계

(1) 설계서에는 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계도서 및 표기사항

구 분	작성도서	표 기 사 항	비 고
설계도면	계통도	․ 각종 배관 등 계통도
	배치도	․ 각종 장비 배치도 등
	평면도	․ 각종 배관 등 평면도
	상세도	․ 각종 배관 등 상세도 등
설계계산서	각종 계산서	․ 각종 장비 부하 및 용량계산서
공사비 내역서	설계 내역서	․ 설비별 공사비 내역서
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․ 일반 시방서의 적용범위 등 ․ 특기시방서 : 자재시방, 시공방법 등
관급자재	도면 + 내역서 + 시방서	․ 관급자재(장비)별 도면, 내역서, 시방서 작성 및 제출

사. 기타사항

(1) 기존 장비, 기구 등을 파악하여 향후 유지관리 및 호환성을 고려하여 설계에 반영하여야한다.

(2) 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 공법 등을 세밀하게 검토하여 설         계에 반영하여야 한다.

7. 소방분야

가. 소방설계는 기계분야와 전기분야를 구분 작성하여야 한다.

나. 소방관련 법규에 따른 소방펌프 용량, 화재수신기 회로 수, 소방배관 관경 등을 계산하여 설계에 반영하여야 한다.

다. 향후 유지관리가 편리하고 안정적인 시스템을 고려하여 설계에 반영하여야한다.

라. 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 공법 등을 세밀하게 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

8. 조경분야

가. 일반지침

1) 최신공법 및 부지내 기존 설계를 효과적으로 검토, 분석하여 설계에 적용한다.

2) 주요 자재원을 선정, 검토하여 설계에 반영한다.

3) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본구상 개념도에 의하여 계획하여야하며 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

4) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 가능하면 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 계획한다.

나. 실시설계 내용

1) 정지

가) 정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변지역

도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

나) 불량식재지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 확보할 수 있도록 설계한다.

다) 필요한 경우 마운팅 등을 이용한 지형변화를 주어 주변 환경과 잘 조화되게 설계되어야 한다.

라) 식재지역의 토질이 불량할 경우 이를 개선하는 설계를 해야 한다.

2) 구조물

구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계를 한다.

3) 시설물

가) 주변경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여 설계에 반영한다

나) 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치상황에 적합한 치수를 선택하여 설계에 반영한다.

다) 염해, 습기, 광선, 바람 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

라) 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야한다

마) 포장에 있어서는 콘크리트 포장방법 등은 지양하고 투수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

4) 식재

가) 수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목간의 상호간섭을 줄이기 위하여 적정 수관거리를 확보한다

나) 잔디는 전면 평떼로 식재한다.

다) 식물생육에 불량한 식재지반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

라) 수목배식 간격․밀도는 조경설계 표준시방서 및 조경설계기준(건설교통부승인)에 따른다.

마) 식재지 전역은 적정시간 햇볕이 들어오는지를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 식재설계에서 제외한다.

바) 토양검사 결과에 따라 적합한 식생을 도입한다.

사) 수목식재지는 식재에 적합한 기반시설을 설치하여야하며, 토양의종류에 따라 수목의 원할한 생육도모를 위해 생육환경개선에 필요한 시설을 반영한다.

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계설명서
도면	도면목록표	도면 목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물 배치도	1/100 이상
	평면도	배식 평면도 및 수량집계	1/100 이상
		포장계획 평면도	1/100 이상
		시설물 평면도	1/100 이상
	상세도	포장 평․입․단면 상세도	1/10 이상
		지주목 상세도	1/10 이상
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10 이상
		조명등 상세도	1/10 이상
		플랜터 상세도	1/10 이상
		시설물 상세도	1/10 이상

Ⅳ. 성과품 제출 및 납품

가. 과업이 종료되었을 시 완료계(공문)와 함께 아래도서를 현장 납품한다.

종류	규격	부수	비고
설 계 원 도	A3	6	반접(A4사이즈 책자), 전분야 묶음 제본 3부 별도
구조계산서	A4	4
공사시방서(특기시방포함)	A4	6
설계내역서	A4	6
일위대가표	A4	6
단가산출서	A4	6
수량산출서	A4	6
각종 설계계산서	A4	6
조감도(채색, 아크릴액자)	세로 60㎝ ×가로 90㎝	수량협의	필요시
공사예정공정표	-	-	전체, 공종별 구분 (해당공종 도면첨부)
저장매체(USB 등)	-	2	전체내용 포함

나. 종결 보고서

종결 보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 건축자재 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 제출한다.