수도권통합센터 연구동 건설공사 설계용역

과 업 지 시 서

2023. 12.

목       차

제 1 장     설계개요	1

제 2 장     설계일반사항	5

제 3 장     설계진행사항	7

제 4 장     설계일반지침	11

제 5 장     설계도서 작성요령	26

제 6 장     납품도서목록	48

부록	51

[붙임 1] (계획,중간,실시)설계 검사원 양식	51

[붙임 2] 주간공정보고 양식	52

[붙임 3] 월간공정보고 양식	53

[붙임 4] 현장조사 체크리스트 및 참석자 양식	54

[붙임 5] 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	56

[붙임 6] Space Program	57

[붙임 7] 실험실 및 연구실 모듈	58

[붙임 8] 주요 이전장비 현황	59

[붙임 9] 건설 위치 및 설계부지 한계선	60

제1장  설계개요

1. 용 역 명 : 수도권통합센터 연구동 건설공사 설계용역

2. 사업개요

가. 목   적 : 인천시 송도 K-바이오 랩허브 연계 산·학·연·병 공동연구 지원을 위한 첨단 바이오메디컬 플랫폼 구축·운영을 위해 수도권통합센터 연구동을 건설함

나. 위   치 : 인천광역시 연수구 송도동 10-78(송도지식정보산업단지 Ia-4구역 3,4,7,8)

다. 규   모 : 9,195㎡(3% 범위 내·외의 변경 가능)

라. 대   지 : 9,132.4㎡(준주거지역, 제1종 지구단위계획구역)

마. 층   수 : 지하1층, 지상 4층(단, 관련법규 적합여부는 별도 검토해야함)

바. 구   조 : 철근콘크리트구조 등

사. 총 공사비 : 29,914,000,000원(부가세 포함)

※본 사업의 상기 제시된 총 공사비는 건축(인테리어 포함)·토목·조경·기계·전기·통신·소방·기존 지장물 철거, 폐기물 처리, 관급자재 수수료 등 모든 제반사항에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기·가스·상하수·폐수 등) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 공사비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주처의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음.)

※과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

※인증관련 수수료(건물에너지효율등급, 녹색건축, 제로에너지 인증)는 발주처에서 부담한다.

3. 용역범위

가. 설계범위 : 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등

나. 용역범위

1) 각종 인허가에 필요한 건축 기본자료 작성 및 제공, 개발행위인허가, 건축협의완료, 인·허가 업무(토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방설비, 폐기물 처리 등. 관련한 각종 위원회, 심의일체), 계획설계(안) 작성, 중간 및 실시설계도서 등 공사관리에 필요한 제반사항

※설계용역성과물은 제반 인허가를 득한 성과물이어야 함

※건축(인테리어 포함), 기계, 전기, 소방, 조경, 토목 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

※계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

2) 각종 자연재해 및 재난에 대비할 수 있는 시설 반영

3) 실 용도에 대한 설비 계획 포함(환기시설, 항온항습, 실험용수 처리 또는 저장시설 등)

4) 건축물 에너지효율등급, 제로에너지건축물, 녹색건축 등 설계단계에서 필요한 필수 인증(에너지효율, 녹색건축 , 설계안전성검토 등 획득업무 포함)

※건축물 에너지효율등급(1++이상), 제로에너지 건축물(5등급), 녹색건축인증(일반, 그린4등급)

5)「공공기관 에너지이용합리화 추진지침」에 따른 에너지절약 설계 및 신·재생 에너지설비, 에너지저장장치 설계 포함

6) 전개도(로비 등 인테리어 입면) 및 투시도(건물, 로비 등) 작성 포함

7) 관계전문기술자(각종 기술사 등) 활용 및 협력 포함

8) 설계완료 후‘설계의도구현’시 발주처와 협의 후 진행한다.

9) 지질조사보고서 작성(지질조사 공수: 10공)

10) 사업추진 및 각종 영향평가 등에 대한 업무협조

11) 발주처 직접 발주업무(교통영향평가, 설계VE 용역 등)에 대한 도급인의 적극 협조 및 반영

12) 건물 준공시 건축물대장 작성 및 제출(건축행정시스템 등록)

13) 내진설계 대상이므로 지반(지질)조사 시, 지반(지질)의 분류를 파악하기 위해 반드시 전단파 속도 측정을 실시하여야 한다.

14) 「조달청 설계검토업무 처리규정」에 따른 계획, 중간, 실시설계 단계에서의 설계 적정성검토 서류 제출(설계도면,내역서,계산서,시방서 등)

15) 발주처(한국기초과학지원연구원)에서 수행하는 설계VE 용역수행을 위한 설계자료 제출 협조

16) 건설기술 진흥법에 따른 설계의 안전성 검토대상 건축물에 해당될 경우 설계안전성검토보고서를 작성하여 검토기관 검토 후 조치사항에 대하여는 설계에 반영

17) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항을 설계도서에 반영

18) 사업추진 단계별로 진행되는 협의·조정시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무

19) 조달청 설계심의, 한국기초과학지원연구원 자체심의 등의 심의 대응

20) 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및「건설기술진흥법」제45조의2,「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 적정 공사기간(예정공정표 포함)을 검토하고, 또한 공사비의 적정성을 검토하여 제출

21)「건설기술진흥법」 제39조의2에 따른 시공단계의 건설사업 관리계획을 수립

22)「건축물 관리법」 에 따른 건축물 관리계획서 제출

23)「국토교통부 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침(2020.3.)」에 의거 실시설계 시 일체형 작업발판(시스템 비계)을 반영

24)「건설기술진흥법」제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 및 제63조(안전관리비용)에 따른 건설공사의 품질 및 안전관리비를 계상

25) 포장부 재포장시 탄소저감을 위해 친환경 에너지 저소비형 도로포장 기술인 중온아스콘을 적극 사용

26) 공사시방서에는 시공 상태를 검토·확인 받아야 하는 대상 공종을 구체적으로 명기하고, 공사 진행단계별 작성하여야 하는 시공상세도면 목록을 명기

27)「건설기술진흥법」 제50조, 동법 시행령 제82조에 따라 용역 이후 건설기술용역평가 업무를 수행

28)「건설산업기본법」제42조에 따른 준공석 또는 준공판의 설계도 작성 및 설치비용 산정

29) 공사금액 50억원 이상은「산업안전보건법」제67조(건설공사의 산업재해 예방 조치)에 따라 건설공사의 유해, 위험 요인의 감소방안을 포함한 설계안전 보건대장을 작성

30) 지반조사 시에는 토성시험을 포함하여 시행하고 토성시험 결과에 따라 기초설계(구조검토 포함)를 실시

31) 조경용수 또는 잡용수 사용에 필요한 빗물 재활용시설을 적극적으로 검토하여 반영

32) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주처(감독관)가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

33) 자재 사양서 작성 포함 - 설계에 사용되는 각종 자재에 대한 세부사양 작성

34) 사용자요구서 작성(URS, User Requirement Specification) – 주요 기계설비, 프로세스 장비)

35) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 도급인의 협의 하에 수행

36) 기타 건축허가에 필요한 제반 업무

다. 예산범위 내에서 공사가 완료될 수 있도록 설계

1) 도급인은 예산 범위 내에서 최대한 경제적으로 설계

2) 사용 자재 중 친환경, 에너지 절약형 자재를 우선 선정

4. 용역 계약기간 : 총 365일(실제 과업기간은 270일, 적정성 검토 등 관련 심의기간 포함)

가. 용역기간 산정 시 심의기간은 제외하되, 심의 완료일 익일부터 다음 단계(계획-중간-실시)의 용역수행 기간으로 산정한다.(발주처에서 조정가능)

1) 계획설계 : 착수일로부터 약 90일

2) 중간설계 : 계획설계 심의 완료일 익일부터 약 90일

3) 실시설계 : 중간설계 심의 완료일 익일부터 약 90일

나. 상기 각 단계(계획, 중간, 실시설계)마다 용역을 수행하는 과정에서 연구원에서 성과물의 요구가 있을 시에는 부분적으로 정리하여 요구 부분에 대한 성과물을 제출 하여야 하며, 설계 적정성 검토 등의 관련심의 진행으로 인하여 계약기간이 초과 소요되는 경우 공기를 연장 할 수 있다.

다. 다음 경우에는 발주처가 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 용역계약 내용에 따른 계약기간의 연장

2) 용역계약 내용에 따른 불가항력

3) 용역계약 내용에 따른 기술용역의 일시정지

4) 용역계약 내용에 따른 계약상대자의 기술용역 정지 등

5) 연구원의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

5. 기  타

가. 도급인은 계획설계(안)(배치계획 및 평․입면계획 포함) 2개 이상을 착수일로부터 30일 이내에 작성․제출하여 우리 연구원 건설추진TF 등에서 설명하여야 한다.

나. 도급인은 필요시 수차례 우리 연구원에 보고 및 설명 후 수정보완 사항이 있을시 즉시 수정 설계하여야 한다.

다. 도급인은 공사를 위한 법규를 검토하여야 하며 연구원 명의로 득하여야 하는 모든 인허가 대행 업무를 포함한다.

라. 도급인은 산업안전보건법에 따라 용역 착수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 감독자에게 제출·개선 조치하여야 하며, 도급사업의 감독자가 안전사고 예방을 위한 요청에 적극 협조하여야 한다.

마. 도급인은 건설기술 진흥법에 따라 건설안전전문가(건설안전기사 이상)를 포함하여「설계안전성평가」를 실시하도록 한다.

제2장  설계일반사항

1. 설계용역 정의

가. 설계용역의 최종도면은 환경보전법, 건축법, 전기관련법, 소방법, 도시계획법, 농지법 등 관련법규에 위배됨이 없고 완성검사 및 연구원과 협의 완료된 도면을 말한다.

나. 완성도서의 검증에 필요한 도서 및 제반자료는 도급인 부담으로 제작 납품한다.

2. 납품방법

납품은 계획, 기본, 실시설계납품으로 하되 발주처와 협의하여 통합 납품 할 수 있다. 단, 성과품 납품 전에 예비검사를 위한 설계도서를 제출하여 사전검사를 받는다.

3. 설계의 책임

가. 설계도서는 도급인의 책임으로 작성하며 납품 후라 할지라도 설계상의 하자로 인한 모든 책임은 도급인이 부담한다.

나. 설계도서 납품 후 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경에 대해서 도급인이 책임을 진다.

4. 건축법 및 관련법규 검토

도급인은 현장을 답사하여 건축법 및 관련 법규를 검토 협의하여야 한다.

5. 사전조사 업무

현지답사, 기존 시설조사, 지장물조사, 대지내의 공급시설 조사, 부지조사, 관련계획 자료조사 및 기존 건설된 건물의 설계도서(도면 및 구조계산서 등) 등 설계에 필요한 각종 조사를 실시하여 합리적인 설계가 이루어질 수 있도록 한다.

6. 설계도서 작성방법

설계도서의 작성방법은 발주처가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의한 후 후속작업을 실시한다.

7. 설계공정

가. 도급인은 발주처에게 설계 착수계 제출시 참여기술자 현황을 제출하여야 하며, 용역설계 책임기술자 및 해당 공종별 책임기술자(하도급인 포함)를 지정하고    기술자격증 사본을 제출하여야 한다.

나. 도급인은 설계내용에 대하여 발주처와 협의 또는 상의하고자 할 때에는 당해     공종 책임기술자로 하여금 발주처와 협의하여야 한다.

다. 도급인은 설계 예정공정표를 제출하고 공정표의 일정에 따라 진행보고서를       발주처에 제출하여야 한다.

※설계 예정공정표에는 각 인증 및 법규사항에 대한 인허가 업무를 포함하여 작성

8. 설계도서 수정

가. 도급인은 설계 중간과정에서 일단 완성된 부분의 설계도서를 발주처에게 제출하여 중간검사를 받아 수정사항이 있으면 발주처의 지시에 따라 수정한다.

나. 설계도서 작성이 완료되면 완성검사 전 발주처에게 제출하여 예비검사를 받는다. 만일 수정사항이 있으면 발주처의 지시에 따라 수정하여 납품할 것이며, 납품 후라 할지라도 설계도서상의 결함사항은 수정지시에 따라야 한다.

9. 검  사

가. 도급인은 설계가 완료되면 해당공종 책임기술자가 확인 날인한 납품검사원을     제출하여야 한다.

나. 각종 검사를 하기 위하여 시험 및 검토에 필요한 비용은 도급인 부담으로 한다.

10. 공사기간 산정(공정표 작성 포함) 및 공사비 검토

도급인은 공정계획을 수립하여 적정 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 NETWORK 공정표를 작성․제출하여야 한다. 또한, 공사비의 적정성을 검토하여 그 결과를 발주처에 보고한다.

11. 안전 및 품질관리

안전관리 및 품질관리 등에 대하여 해당규모에 적정한 내용을 특기시방에 명시하고 필요한 내용을 내역에 반영한다.

12. 기성대금 지급

설계의 진행절차에 따라 기성대금 요청이 있을시 다음과 같이 산정하도록 한다.

(단, 단계별 제출도서 접수·승인 후 기성대금 신청하도록 한다.)

가. 계획설계 완료 – 20%

나. 중간설계 완료 – 50%

다. 실시설계(내역조정 전) - 90%

라. 실시설계 완료 – 100%

마. 기타 세부사항은 발주처와 협의

※선금관련 공정률 산정 시, 예정공정표상 당해연도 공정률의 최대 70%까지 산정

제3장 설계진행사항

1. 설계의 진행

과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주처와 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행 시 제출서류

도급인은 설계진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 설계착수 시

도급인은 용역 착수시 다음의 제반서류(이하 “착수신고서”라 한다.)를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.

1) 착수신고서(계약일자, 착수일자, 완료일자 명기) 1부

2) 책임기술자 선임계(실무책임 건축사) 1부

3) 계약금액에 대한 산출내역서

4) 설계용역 예정공정표(계획설계(안) 및 중간, 실시설계의 납품예정일자 명시)

5) 용역수행계획서

- 과업개요

- 단계별 과업수행계획(계획설계 및 중간, 실시설계)

- 업무추진 조직도(분야별)

- 참여기술자 명단(경력증명서, 자격증사본 등)

- 인력, 장비 투입계획서

6) 참여기술자 보안각서

7) 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 사항

- 책임기술자 및 분야별 책임자의 경력확인서

8) 하도급 예정현황(하도급 승인 요청은 착수후 4주 이내 제출, 공종별 하도급관련

면허 및 등록증 등 사본, 조직도 작성, 연락처 명기)

나. 계획설계 및 중간설계 제출 시

1) 계획설계(안) 제출(착수일로부터 30일 이내)

- 계획설계(안)[총 2개의 대안을 제시(설계공모 당선작 및 부분 수정된 대안 포함),“건축물의 설계도서 작성기준”의 도서 및 납품도서 작성]

- 관련법규 검토서

- 현장조사 결과보고서

- 현황측량 성과도

- 유사시설 견학보고서

- 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 상황

2) 계획설계(안) 확정 후, 중간설계도서 제출

(“건설기술 진흥법 시행령”의 도서 및 납품도서 작성)

3) 지질조사보고서

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

5) 기타 발주처가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전ㆍ후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

라. 실시설계 제출 시

1) 실시설계도서(“건설기술 진흥법 시행령”의 도서 및 납품도서 작성)

2) 공사예정공정표

3) 최종설계설명서(환경영향평가, 교통영향평가, 지자체 협의결과 등에 대한 보고 포함)

4) 중간설계검토 결과 반영

5) 건축협의(허가)서

6) “건축물 관리법”에 따른 건축물 관리계획서

7) 기타 발주처가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

3. 업무보고 및 회의

도급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 ‘붙임 2’ 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

매월 말일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 ‘붙임 3’ 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 도급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주처와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 도급인 임의로 해석할 수 없으며 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 도급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고, 회의에 필요한 자료를 작성하여야 하며, 회의 후 회의록을 작성하여 보존하고, 회의록을 발주처에 즉시 보고하여야 한다.

2) 업무착수회의

- 업무착수회의(Kick off Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수신고서 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명해야 하며, 관계자의 질의에 답변해야 하고, 문제점 및 대책을 보고하여야 한다.

3) 수시회의

- 기본, 실시설계 진행 중 각 설계단계별로 1회 이상 전 공종이 참여하는 설계협의 계획을 작성하여 예정공정표에 반영하고, 설계진행시 문제점이 발생하거나, 중간설계, 실시설계 보고회의 시 보고에 필요한 자료를 작성ㆍ배부하여야 한다.

- 중간설계 및 실시설계 중 1차 공사비가 공사예산을 초과할 시에는 필히 전공종 담당자 및 견적 담당자가 합동회의를 하여 감축방안을 수립하여 제출하여야 한다.

4. 보안성 검토

가. 도급인은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 도급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수신고서 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 과업수행자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 도급인에게 있다.

5. 민원발생 방지대책 수립

가. 신축예정 부지 주변 건물에 일조권, 조망권, 하천 환경훼손 등 피해가 없도록 관련법규를 준수하여 설계하여야 한다.

나. 민원발생을 최소화 할 수 있는(진동, 소음, 먼지, 기타환경) 민원발생 방지 조치를 설계에 반영하여야 한다.

다. 공사차량 진출입으로 인한 부지 주변 교통영향 최소화 방안을 마련하여 설계에 반영하고, 보행자의 안전사고 방지를 위해 가설펜스 등 보행자 별도 통행로에 대한 대책을 마련하여 설계에 반영하여야 한다.

라.「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」에 따라 위 나,다 항의 조치에 필요한 금액을 공사내역서에 적정하게 반영하여야 한다.

제4장  설계일반지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 시는 도급인 임의로 판단해서는 안되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 기계, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형으로 안전하고 미려한 구조로 설계하여야 하며 건물의 유지관리가 편리하도록 계획 및 시설을 반영하여야 한다.

라. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

마. 납품할 최종결과물에 대한 저작권과 소유권은 용역 발주처에 귀속된다.

바. 해당지역의 기존 분야별 현황을 검토하여 본 건물 설계 시 필요사항을 반영한다. 또한, 본 건물 설계의 장비특성 등 세부 필요사항을 반영하기 위해 통합대상 센터(서울,서울서부,춘천) 방문조사를 시행할 수 있다.

사. 층수에 상관없이 법적 한도 내 연면적 기준으로 다양한 구성안이 도출 될 수 있도록 한다.

아. 공사 중 분진, 진동 등으로부터 주변 시설의 운영을 고려한 공사관리계획 수립을 포함한다.

자. 위험물을 취급하거나 격리가 요구되는 시설은 해당법령 및 안전기준에 맞게 설계하도록 한다.

차. 공용공간의 면적은 건축물의 피난방화 및 교통약자의 안전한 보행환경을 위하여 적정여부를 재검토 한다.

카. 인접 대지의 건축물을 고려하여 소음 차단, 프라이버시 보호 및 일조·채광 확보 방안을 마련하여야 한다.

타. 실험실 물품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스동선을 별도로 확보하고 하역공간, 회전반경을 고려하여 충분한 면적을 확보하여야 한다.

하. 다양한 이동수단(자전거,오토바이,퍼스널모빌리티)을 고려한 보관소 계획을 검토하여야 한다.

거. 각 공종별로 관급자재에 대한 설계도서를 작성·제출한다.

너. 각 공종간 교차 확인하여 설계하고, 공종간 교차 확인서를 작성·제출한다.

더. 과업기간 이내 모든 과업이 조기 종료될 시, 계약을 조기완료 할 수 있다.

러. 실시설계중 원활한 내역 검토를 위해 2개 업체의 내역을 산출하여 각 감독원에게 제출한다.

2. 건축설계

가. 건축설계 일반사항

1) 연구기능, 실험실기능, 사무실기능, 기타기능(회의,관리,지원)을 연계하여야 한다.

2) 건물은 쾌적성, 편의성, 내구성, 안전성, 경제성을 감안하여 유지보수 및 안전점검의 편리성을 고려하여 계획한다.

3) 전반적으로 수재, 화재, 도난, 보안, 낙뢰, 재난 및 구조 등의 재해방지시설에 대하여 최대한 고려한다.

4) 에너지 절감이 되도록 단열, 열교차단 등을 고려한 페시브 계획이 우선시 된 에너지 효율화 설계를 수행한다.

5) 본 과업과 유사한 교육연구시설(벤치마킹 가능한 최신 사례로 발주처와 협의하여 결정)을 분석하여 본 설계에 반영한다

6) 화장실, 샤워실, 청소부대기실 및 탕비실 등을 설치하되, 화장실은 남자, 여자화장실을 구분한다.

7) 사용할 건축재료는 제반 법규에 맞도록 계획하되 외장설계, 마감재료의 선택이조화를 이루도록 계획한다.

8) 사무실, 연구실 등의 창호는 냉ㆍ난방의 단열, 도로 소음, 사무실의 면적, 일조량 등을 고려하여 적정크기 및 수량이 설치되도록 하고, 내구성이 강한 재질로 계획한다.

9) 본 시설물은 용도에 따라 연구시설(실험실, 장비실 등), 사무시설(세미나실, 창고 등), 공급시설(기계실, 전기실, 공조실 등)로 구분할 수 있으며 각 실의 특성을 고려하여 평면을 계획하고, 직원의 편의공간(휴게실 등)은 추가 검토한다.

10) 각 실별 세부면적은 수용인원, 장비제원, 설비조건, 층고 등을 고려한 설계가 되도록 한다.(부록‘붙임 6’참조 및 관련자료, 기획도면 발주처 제공)

11) 각 실별 세부면적은 전체 연면적의 3% 범위내에서 조정가능하다.

12) 법정 주차대수 및 주차 실수요에 기인한 합리적인 외부주차장 계획 및 적절한 주차 면적을 산출하고, 적합한 진·출입로를 설정하여 회전반경을 충분히 확보한다.

13) 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 전기차 전용주차구역을 전체 주차대수의 5%이상 확보한다.

14) 계획설계(안) 작성시 층별 연구실 및 실험실은 모듈화 하여 구획하며, 발주처의       확인 후 중간설계를 실시한다.

15) 실험실 특성에 따라 고용량 설비 필요시 유사용도별로 구간 설정하며, 추가 고용량          설비장비가 추가될 시 추후 평면의 변경가능성을 염두해야 한다.

16) 복도폭은 최소 2,400mm 이상, 실험실 층고 기준 최소 4,500mm 으로 확보하며, 그 외의 시설의 층고는 설계자가 합리적으로 제시한다.

17) E/V는 장비 인양을 위해 인화물용으로 설치하며 야외에서 반·출입 가능토록 설계한다.

18) 설계내역 작성시 물량의 누락, 자재의 표기 모호, 단가 오적용 등으로 공사계약자로부터   설계변경요구 등 상당한 문제점이 발생하고 있으므로 설계 내역 작성시 2개 업체로 작성하여   비교검토 후 물량을 적용한다.

19) 공사비 산출시 견적을 요하는 경우 2개 이상 업체의 견적서를 제출하여 비교가능토록 한다.

20) 오염 물질을 다량 망출하는 자재(도장재, 접착제, 목재 등)는 친환경 건축자재로       설계하여야 하며 필요시 특기시방서에 명기한다.

21) 실험실(실험장비)의 구성은 부대설비를 고려하여 유틸리티 실을 별도 구획하여 쾌적한 연구환경이 될 수 있도록 한다.

22) 연구실과 실험실의 위치는 인접하게 설치하여 이동 동선이 가능한 짧게 설계한다.

23) 건축물의 접근성 및 원활한 보행환경을 위하여 부출입구를 계획한다.

24) 건축물 실내 안전하고 합리적인 피난동선을 계획한다.

나. 구조계획

1) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

2) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

3) 향후 대형실험장비/기계설비 증설에 따른 적재 하중 증가를 고려하여야 한다.

4) 지진발생을 대비한 내진설계를 통해 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

다. 배치계획

1) 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차량/보행자 진출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

2) 금회 설계부지 한계선 내 법정 소요물(주차,조경 등)을 계획하고, 한계선 내 여건과 세부시설을 고려하여 합리적이고 다양한 건축물의 배치안이 도출 될 수 있도록 한다.(부록의‘붙임 9’참고)

3) 효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

4) 외부공간 활용 및 외부 이동동선을 고려한 배치가 되도록 한다.

5) 대지 내 A구간에 한하여 수도권 통합센터 건립 예정이므로 해당 부지에 맞춰 설계를 실시한다.

6) 건축물 실내 평면 배치는 부록의‘붙임6’Space Program 및‘붙임 7’의 모듈크기,‘붙임 8’의 이전장비 특성을 모두 참고하여, 합리적인 평면배치를 하도록 한다.

라. 주요자재 사용계획

1) 기능에 맞고 경제적인 자재

2) 국내 자재중 KS품 또는 최상품 자재 중에서 선정

3) 주요자재는 선정시험 등을 통하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

3. 토목설계

가. 일반사항

1) 설계도서는 본 지시서에 의거 작성하되 먼저 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도 및 종합계획도를 작성하고 설계에 착수한다.

2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로 및 맨홀, 건물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석해야 한다.

3) 설계도서 작성에 필요한 모든 비용은 도급인 부담으로 한다.

4) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면 및 하수 종단면도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

나. 현황측량

1) 현황측량은 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 발주처의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주처의 확인을 받는다.

2) 현황측량은 발주처가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위 도로망 및 도시계획 선까지 기재하고 대지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

3) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 기준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주 등을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화 하여야 한다.

4) 가수준점(T.B.M.)은 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

5) 옹벽 및 석축은 높이의 변환지점에 높이를 수치로 도면에 표기하도록 한다.

다. 토공 및 흙막이 설계

1) 토공은 가급적 절ㆍ성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 도급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

※비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

3) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

4) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

5) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 학회 발표자료 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 한다.

6) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계 내역서에 반영하여야 한다.

7) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

라. 오·우수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배수 될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 배수시설 계획은 인접 오·우수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

4) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며  적당한 간격으로 설치하여야 한다.

5) 오수 및 폐수의 처리에 관한 법률 또는 수질환경보전법, 폐기물관리법에 적법하고, 하수도 시설기준에 적합한 설계를 한다.

마. 도로 및 포장 설계

1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치해야 한다.

2) 도로 및 광장 포장두께는 기층에 따라 적정하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 CBR시험치에 의거 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

3) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

바. 상수도

1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

3) 필요시 심정을 개발하여 설계하여야 한다.

사. 기  타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

3) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1:1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

4. 조경설계

가. 일반사항

1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

2) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

4) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

5) 조경은 해당지역의 조례 등을 고려하여야 하며 국가시설물에 조성하는 조경공사임을 감안하여 민원인들에게 위압적인 분위기를 지양하고 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

나. 조경수목

1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

2) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

3) 단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

4) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

5) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

5. 기계설계

가. 기계설비 공통

1) 열원설비

2) 냉·난방(공조, 환기 등) 설비

3) 위생설비(건축물내 오,배수 및 폐수 포함)

4) 소방설비(기계분야)

5) 오·배수 설비

6) 자동제어설비

7) 에너지절약설비

8) 폐수설비

9) 흄후드 배기설비

10) 항온·항습설비, 동물실 및 LMO실

11) 상수도

12) T.A.B

13) 가스설비

14) 신재생에너지 분야

나. 설계유의사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

2) 기계설비는 유지관리가 편하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요 장비는 설계전 반드시 발주처의 지침을 받아 설계를 진행한다.

3) 배관의 재질은 건물의 위치가 바다에 인접해 있는 관계로 염분을 고려하여 선정하며 부식이 발생되지 않도록 한다.

다. 기계설비 공종별 지침

1) 열원설비

- 열원기기는 부하변동에 적절히 대응할 수 있도록 합리적으로 배분하고 운전비를 최소화 할 수 있는 시스템으로 선정한다.

- 보일러 및 냉동기는 별도 각실 부하계산에 따라 선장하며 용도별 특성을 고려하여 검토 후 설계에 반영한다.

- 냉·난방은 면적을 고려하여 냉·온수기, 관류보일러, EHP 등이 단독또는 복합으로 운영이 가능하도록 한다.

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

2) 냉·난방(공조, 환기 등) 설비

- 건물 및 용도의 특성에 적합한 냉·난방 방식으로 한다.

- 공조 조닝은 중앙 제어가 용이하도록 하고, 안전 및 에너지절감 등을 고려하여  모든 관제점은 자동제어가 가능토록 설계한다.

- 냉·난방 방식은 중앙제어가 가틍토록 설계하고, 유지관리상의 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방법으로 설계한다.

- 실내의 냉·난방 및 습도의 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 동파방지 및 24시간 사용지역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계해야 한다.

- 가스공급은 기존 기계실에서 최단거리로 공급한다.

3) 위생설비(우·오수포함)

- 위생기구는 KS표시품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

- 위생기구 및 자재는 내용연수를 고려하여 선정하되 내구성 및 내식성 자재를 우선적으로 적용한다.

- 위생도기 및 부속류는 절수형을 원칙으로한다

- 건물 주요부분에 정수기등 필요한 시설 및 설비를 고려하여 설계에 반영한다

- 급수방식은 지하 저수조에서 공급토록 함을 원칙으로 한다.(현장상황에 따라 발주처와 협의)

- 지하 저수조는 제반법규에 적합하고 내진성능이 확보된 제품을 설치하며, 필요한 양 이상의 위생용수, 비상용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 급탕조는(기존설비 사용여부 검토) 별도로 설치하고 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 상수도 절약을 위해 세면기 및 소변기는 전자 감응식을 적용한다.

- 세면기와 샤워기에는 절수형 헤드 설치를 검토한다.

4) 소방설비(기계)

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

- 소방계통 구성과 기능면에서 가장 우수하고 유지·관리면 에서 최적의 설계가 되도록 한다.

- 범위는 소화설비, 소화용수설비, 기타 필요한 사항

- 신뢰성, 기능성, 경제성을 고려하여 설계하여야 한다.

- 모든 소방설비 설계는 유지보수에 지장이 없어야 한다.

5) 오·배수설비

- 관계 법규 및 환경기준에 맞도록 설계한다.

- 유지 관리가 용이한 방식을 비교 검토하여 채택하여야 한다.

※폐수조는 배출량을 산정하여 관련법에 맞게 설치한다.

- 오수 배관에서 발생되는 악취가 실내로 유입되지 않도록 설계한다.

6) 자동제어설비

- 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온·습도조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 인터폰 및 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

- 모든 제어는 기존 기계실에서 조정할 수 있도록 설치하고, 현장에서 수동 조작이 가능하여야 한다.

7) 에너지절약설비

- 공공기관 에너지이용합리화 추진지침에 따른 에너지절약 설계 및 신재생 에너지설비 설계 포함(에너지절약형, 고효율형 등), 에너지절약계획서 작성시 반드시 협의 후 작성한다.

- 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙, 제로에너지건축물 인증 기준 등에 따른 제로에너지 설비를 설계에 포함한다.

8) 폐수설비

- 실험실에서 발생되는 폐수를 저장할 수 있는 지하 폐수조를 설계한다.

- 폐수발생량을 일일 점검이 가능토록 계측장비를 설치하여야 한다.

- 폐수관의 재질은 내산성 재질로 한다.

9) 흄후드 배기설비

모든 실험실에는 흄후드 배기설비를 설계하여야 한다

- 배기 FAN 및 덕트는 배출가스의 특성(내산, 내열 등)을 고려하여 설계한다

- 배기 FAN의 용량은 최소 1,500CMH이상으로 설계한다.

10) 항온·항습설비, 동물실 및 LMO실

- 실험장비의 특성에 따라 항온·항습기를 설치한다.

- 항온·항습에 온도 따라 실내 마감재를 적정하게 선정한다.

- 동물실 및 LMO실에 적합하도록 설계한다

11) 상수도

- 인입관로를 조사하여 최단거리로 설계하여야 한다.

- 관의종류, 접합방법 등은 장, 단점을 비교하여 발주처와 사전협의 등을 거처 결정한다.

12) T.A.B.

- 냉·난방설비의 공기분배 계통, 공기조화용 물분배 계통 및 전체 공조시스템에 대한 T.A.B.를 시행한다.

- 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정, 평가하도록 설계 및 내역에 반영한다.

13) 가스설비

- 연료용 및 각종 실험 가스에 대한 설비 등은 사용용도에 따라 계획한다.

- 관련법규에 적합하고 안전하고 유지관리가 용이하게 설계를 하여야 한다.

14) 신재생에너지 분야

- 에너지절약시스템 도입과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지설비, 신·재생에너지 이용 등 자연 친화적이며 경제적인 기법을 도입한다.

- 에너지 절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

- 지열 등 신재생에너지 설비의 적용 시, 설치공간을 고려한 건축물 배치계획을 수립한다.

15) 실험장비의 특성에 따라 냉각장치 실외기, 부대설비 등을 실험실 인근에 설치하여 장비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

16) 기타 발주처의 요구사항을 반영하여 설계한다.

6. 전기. 통신설계

가. 전기설비공종

1) 전력인입설비

2) 수·배전설비

3) 조명설비

4) 전열설비

5) 동력설비

6) 예비전원설비

7) 접지 및 피뢰설비

8) 원격검침설비

9) 소방설비(전기분야)

10) 통신설비

11) 방송설비

12) 신재생에너지설비 및 전기차 충전설비

13) 에너지저장장치(ESS)

14) 기타 본 사업수행을 위한 부대설비

나. 설계시 유의사항

1) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

2) 토목, 건축, 기계 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

3) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

4) 설계에 적용되는 국내 및 국외 기술기준에 대해서 명기하고, 기술기준에 적합하도록 설계서를 작성해야 한다.

다. 전기 및 통신설비 공종별 지침

1) 전력인입설비

- 고압 수전방법 및 인입경로는 한국전력공사의 공급약관 및 관련 부서·기관과의 충분한 사전협의 후 설계해야 하며, 전원 인·출입의 편리성, 부하의 위치, 지반, 침수 등을 고려한다.

- 인입케이블은 인입거리 및 향후 부하증설을 감안한 충분한 규격으로 계획하여야 한다.

- 정전 및 비상상황 대응을 위해 인입선로 2회선 수전방식(절체)도 고려하도록 한다.

- 외부 전력케이블 인입시 방수방법에 대해 고려하여 설계한다.

2) 수·배전설비

- 향후 부하설비 증설(별동 증축)과 에너지 절약측면을 고려하여 설계해야하고
예비 비상전원(UPS, 발전설비, ESS설비 등)설치 용량을 검토한다.

- 수전시설의 역률(지상, 진상)은 95% 이상이 유지될 수 있도록 해야 하며, 전자식무효전력보상장치에 의한 전력에너지의 합리적 운영이 가능하도록 한다.

- 사용전압 등을 검토하고 전압강하 계산서와 부하계산서(상용, 비상전원)를 제출한다.

- 역률 개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

- 전기설비기술기준(KEC규정)에 적합한 시공 및 접지방법으로 설계하고 낙뢰 등의 대한 전기설비 보호에 종합적인 대책을 검토한다.

- 저압배전반 내 분기용 차단기는 각 면당 20%의 예비수량(최소 2개)을 확보하여야 한다.

3) 조명설비

- 조도기준(KS) 설정 및 각 실별 조도계산서를 작성하여야 한다.

- 옥외 및 옥내 모든 조명기구의 광원은「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 의거 LED제품으로 설계한다.

- 조명기구 배치는 사용구역 및 모듈별로 회로를 분리하여 에너지 절약이 가능하도록 계획하며, 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설계하여야 한다.

- 대강의실, 회의실 등은 DIMMING이 가능한 등기구를 선정해야한다.

4) 전열설비

- 전열설비는 일반적인 기기에 대한 전원공급을 위한 것과 동력기기에 전원 공급을 위한 것으로 분리하여 설계토록 하고, 건축모듈에 맞게 수구를 설치하며 정보통신 배선과의 간섭을 최소화하도록 계획하여야 한다.

- 사무실, 실험실, 회의실 등 용도에 맞도록 배관배선방식을 선정해야 하며, 용도에 알맞은 전압을 선정하고 고용량기기(에어컨, 방열기 등)의 전원은 별도구성 계획한다.

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- 자동절전제어장치를 통해 제어되는 콘센트(대기전력차단콘센트) 개수가 전체 콘센트 개수의 30% 이상 차단되도록 설치하여야 한다.

- 물기 및 습기가 있는 장소에 설치되는 회로의 누전차단기는 정격감도전류 15[㎃](동작시간 0.03초)이하로 설치하거나 정격감도전류의 누전차단기가 부착된 방적형 콘센트를 사용한다.

5) 동력설비

- 동력설비는 부하별, 용도별로 구분하여 제어반(MCC)을 구성하고 제어는 제어반(MCC)에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하며 기계설비 제어에 의한 원격제어가 용이하도록 계획한다.

- 전원이 필요한 동력장비(크레인, 호이스트, 차폐도어, 전동셔터, 펌프류, 기계 및 소방장비 등)는 적정한 전원이 공급되도록 계획한다.

- 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기를 선정하여야 한다.

6) 예비전원설비

- 발전설비는 전압종별, 전원변환방식, 방진 및 내진성 등을 충분히 고려하여 관련법규(소방관련법, 환경관련법규, 소음·진동규제법 등)에 적합하도록 설계에 반영하고, 안전과 경제성을 감안한다.

- 비상발전기의 부하계산은 엘리베이터, 비상동력, 소방설비, 비상조명 및 전열, UPS등의 용량을 합산하며 추후 증설될 비상부하도 반영하여 여유율을 결정한다.

7) 접지 및 피뢰설비

- KEC규정 및 제반규정 요건에 따라 감전방지와 전기설비의 보호협조가 충분하도록 접지설비를 계획하고, 인체 및 시설물 보호를 고려한 피뢰설비를 설계하여야 한다.

- 접지설비용 기기의 선정과 접지공사 시공법에 대해서는 KEC규정에 의거하여 결정한다.

- 고주파설비 및 전력변환설비의 접지는 타 접지와 충분히 이격하여 시공함으로써 타 장치의 오동작을 예방하고, 부지의 효율적인 활용을 위해 향후 건물 증축 가능성 등을 고려하여 접지설비 매설지역을 선정해야 한다.

- 접지선의 재질은 모든 사고조건에서 전위를 안전치 이내로 유지하기 위하여 나동선 또는 접지용 전선(F-GV)을 사용하여야 하며, 고장전류가 안전하게 대지로 통과될 수 있는 굵기의 접지선을 사용한다.

- 낙뢰, 유도뢰, 이상전압으로부터 인명과 기기보호를 위하여 서지보호장치는 다음 사항을 만족하여야 하며, 국제표준규격(IEC, NFC, UL 2nd, CE, VDE, ITU) 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

(1) 가능한 낮은 잔류전압 특성

(2) 인입 라인에는 낙뢰, Surge 전류에 대한 방전 능력

- 공통접지 시 목표 접지값은 2Ω 이하로 계획한다.

8) 원격검침설비

- 건물의 전기에너지 사용량을 원격으로 검침하여 Data를 기록·보관 등 유지·관리하고, 전력요금의 산정 및 효율적 에너지 사용을 목적으로 설계한다.

- 중앙제어실에서 수·배전설비 주요부분의 전 상태를 감시할 수 있도록 감시 계측제어 Point를 선정하여야 한다.

- 전기실 및 각 층 모든 배전반의 사용량이 원격으로 검침할 수 있도록 설계한다.

9) 소방설비(전기분야)

- 모든 소방설비는 소방시설공사업법 및 소방관련법(화재안전기준(NFSC) 등)에 준용하여 설계를 하여야 한다.

- 경보설비는 소방대상물의 특성을 고려하여 적법하게 설치하되, 상시 화재감시를 감시하고 화재 시는 소화설비와 연동되어 조기 경보를 발하여 조속한 피난으로 인명 피해가 없도록 시스템을 구축하여 설계한다.

- 소방설비공사(기계) 공종 및 화재 시 자동개폐장치 등이 연계가 될 수 있도록  설계한다.

- 피난설비는 소방관련법에 의거 하여 소방대상물의 특성을 고려하여 설치하되, 화재가 발생할 경우 피난하기에 적합한 시설이 되도록 계획한다.

- 비상조명등 설치 시 소방 대상물의 각 거실과 복도, 계단 및 통로에 설치한다. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단되어 정전 또는 화재 시 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 계획한다.

- 비상방송은 전관방송설비와 연계될 수 있도록 계획한다.

- 각각의 시스템은 될 수 있는 한 통합하여 시공비의 절감과 관리상 편리하도록 계획하되, 소방관련법 규정에 위배되지 아니하도록 계획한다.

- 시공 후 각 설비에 대한 현장성능시험이 가능하도록 계획한다.

10) 통신설비

- 정보통신망 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회), KICI(한국정보통신산업연구원) 기준을 준용한다.

- 각종 정보통신설비들은 행정안전부 업무지시(정보보호기반과–2417, 2015.7.9.), TTA표준 등에 준한 해킹 감시 방안과 수용변동에 따른 현행화를 위한 운용·관리 스마트화 방안을 계획하여야 한다.

- LAN을 구성하는 통신케이블(코드)들은 광신호 탭핑(Tapping)이 차단되는 해킹 방지용으로 설계하여야 한다(TTAK.KO-04.0002/R2)

- 통신실의 설치조건 및 위치, 전화회선수 등을 검토하고 구내통신 회선 수를 충분히 확보한다.

- 통신설비 설계는 정보통신공사업법 및 통신관련법(전기통신공사업법, 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 등)을 준용한다.

- 구내방송, LAN, TV공시청(케이블TV 등), 카드키 및 CCTV 시스템, 인터폰 등도
설계하여야 한다.

- 영상저장장치(DVR 또는 NVR) 설계할 때에는 기존 설치 되어 있는 영상장치와 연동이 가능하도록 하며 영상저장장치(DVR 또는 NVR) 설계계산서를 제출한다.

- 확장설비 및 장애인 호출설비를 검토하여야 한다.

- 각종 정보통신설비의 네트워크는 해킹지점이 감시되도록 계획하여야 한다.

- 통신케이블들은 광신호 탭팽(Tapping)을 차단할 수 있는 해킹 방지용이어야 한다.

11) 방송설비

- 전관방송설비는 TTS 프로그램을 사용한 컴퓨터 자막방송으로 계획한다.

- 전관방송설비는 비상방송을 겸용할 수 있는 제품으로 계획한다.

- 회의실, 세미나 실은 규모와 크기에 맞게 방송설비 앰프와 비디오 프로젝터 등 을 반영하여 설계해야 한다.

12) 신재생에너지설비 및 전기차 충전설비

-「신에너지 및 재생에너지 개발·이용ㆍ보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

-「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 전기차 충전시설 및 전용주차구역을 전체 법정 주차대수의 5%이상 확보한다.(추후 법령 개정에 따라 변동될 수 있음.)

13) 에너지저장장치(ESS)

- 인체감전, 화재 그밖에 사람에게 위해를 주거나 다른 전기설비에 지장을 주지 않도록 설계하여야 한다.

- 사용목적에 따라 전기를 안정적으로 저장하고 공급할 수 있도록 적절한 보호 및 제어장치를 갖추고 폭발의 우려가 없도록 설계하여야 한다.

-「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 PCS 용량은 계약전력의 5% 이상 확보한다.(추후 법령 개정에 따라 변동될 수 있음.)

14) 기타 발주처의 요구사항을 반영한다.

7. 설계도서의 분리작성

건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기설비, 통신 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.(폐기물처리도서 분리여부는 발주기관과 협의)

8. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 한국어로함을 원칙으로 한다

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M

6) 전기도면 : E

7) 통신도면 : T

8) 소방도면 : 기계소방:MF, 전기소방:EF

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

9. 도면작성

가. 제도용지는 필요시 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

라. 토목, 건축, 조경, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인하여야 하며 최종설계설명서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 구조도면 및 구조계산서에는 구조기술자가 필히 서명, 날인하여야 한다.

사. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제5장  설계도서 작성요령

1. 공통사항

가.‘건축물의 설계조서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

-“계획설계”라 함은 발주처로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주처에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 도급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 도급인은 필요 시 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주처의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주처가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 도급인은 즉시 보완 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우·오·폐수계획, 가스 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우·오·폐수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도(해당 시)

9) 기타 필요한 사항 및 발주처 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획 확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

- 해당부지에서 발생한 재해 이력 (우천, 지진, 산사태 등)과 인접도로에 발생한 지하공동 등에 관한 자료를 수집하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음·진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영·보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상·하수도, 오·폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉·난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 해당부지 내에 있는 각종 기반시설 및 옹벽, 안전방호 시설등의 안전성 검토와 진단, 사용성에 대한 자료를 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성·제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 측량에 임해야 한다.

다) 본 지시서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지시서에 명기되지 않았으나 도급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 인·허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 도급인이 책임지며, 도급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

사) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 도급인은 이를 도급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시·구에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

2) 조사측량

가) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

나) 가수준점(T.B.M)은 2개소 이상 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

다) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

라) 각종 조사 및 계산

- 지적의 복제 : 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산 : 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

가) 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

-“중간설계(‘건축법’ 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주처로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지반(지질)조사계획서에 근거한 지반(지질)조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조, 가스실 등)시설은 장비 Lay -Out을 작성하여 발주처의 승인을 받는다.

다. 지반(지질)조사(KDS 11 10 10 지반조사)

1) 일반사항

가) 지반(지질)조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주처의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 건축 및 토목분야 등 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한  기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

※건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자)에 따라 지질조사 및 토목설계는 토질 및 기초기술자의 협력을 받아야한다.(하도급승인요청 사항)

라) 지반(지질)조사는 발주처가 지정하는 위치에서 실시하고, 소규모 지하안전영향평가 대상이 될 경우 지하안전영향평가 표준매뉴얼에 의거하여 지반조사 위치를 발주처와 협의하여 지정하도록 한다. 또한 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품하고, 기초설계에 필요한 현장시험 및 실내시험의 경우 발주처의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 도급인은 현장 지반(지질)조사 완료 후 현장의 지반상태를 종합적으로 분석하여 경제성, 안정성 및 시공성을 고려하여 합리적인 설계를 진행해야 하며, 굴착으로 인한 인접건물 및 주변지반의 피해를 최소화 할 수 있는 공법을 선정하도록 한다.

바) 지반(지질)조사 시 책임기술자를 상주하여 지반(지질)조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반(지질)조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정주가 설계에 반영되도록 하여야 한다.

2) 지반(지질)조사 방법

가) 지반(지질)조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지반(지질)조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 소규모 지하안전영향평가 대상이 될 경우 지하안전영향평가 표준매뉴얼에 의거하여 시추간격을 산정하며, 지반상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 기반암 3.0m 이상까지 실시하여야 한다.(KDS 11 10 10 ‘지반조사’기준)

라) 도급인은 현장 지반(지질)조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

마) 도급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 도급인은 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 건설기술진흥법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주처의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유ㆍ무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인 바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단, 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추 중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아 회수율 및 천공속도

- 앞 층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추 중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼 위치

타) 도급인은 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합 분석하여 공사비 산출  및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다. 또한, 본 사업대상지는 ‘매립지’로 기초 및 지반 보강의 가능성을 분석하여 공사비 및 공사기간 추가 확보 필요성을 발주처에 보고한다.

파) 도급인은 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 도급인 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 각종 시험성과 및 분석 자료

◦ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

◦ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코어 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

◦ 기초형태에 대한 제안

하) 지반(지질)조사 보고서는 별도로 제출하며, 지반(지질)조사 결과를 국토지반정보포털시스템(www.geoinfo.kr)에 등재하도록 한다.

3) 지반(지질)조사 시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

- 공내재하시험, 공내전단시험, 현장투수시험, 암반수압시험, 순간충격시험, 지하수유향유속시험, 양수시험 등 협의

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험 (다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용한다.

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인시험기관에 의해 시험을 실시해야 하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며,  암석의 색조, 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링 주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패사례를 조사.분석.검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정

※공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진 및 바람에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 당해공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서”양식으로 작성한다(붙임 5)

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내·외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평·단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평·입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

- 절(터파기)·성토 사면안정성검토서

- 본 설계는 향후 증측에 대비한 기초지지력을 확보하여야 하므로 모든 구조 설계기준은 증축 시의 하중을 반영하여야 한다.

다) 지반(지질)조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지반(지질)조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항일체

4) 기계설비

가) 설계설명서

- 설비개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조치사항, 각종방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교, 검토 후 결정)

나) 시방서

- 당해 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서(유사건물비교)

- 부하계산서, 장비용량 계산서, 덕트 및 관경계산서(위생, 오·폐수 등), 공조장비선정서(습공기선도 공기상태 표기), 견적서 등

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상·하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비 평면도, 냉·난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서

- 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사서, 견적서 등

바) 기타 필요한 사항

사) 작성지침

- 제반 관계법규와 규정 및 각종 설계기준에 적합하도록 한다

- 특수공법 및 특수 자재는 선지 외국을 준용하나 관련 사항을 충분히 검토 적용하고 개요 및 설명서를 첨부한다.

- 설계 도면은 각종 확대도와 상세도를 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 한다.

◦ 각종 치수의 명확한 표기

◦ 각부 자재의 품질, 규격, 형태의 표기

◦ 도면 이해를 위한 주기 상세 명기

◦ 품목별 수량 집계표 명기 : 규격, 단위, 수량

◦ 시공 공법 및 계통 설명도 명기

◦ 중요 장치 및 기구의 확대 설명도 명기

◦ 기타 필요사항

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등/전열, 동력, 방재설비, 기타 설비 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선·네트워크 인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 각종 기자재 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S 등 제반 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, 방송, 출입통제, 주차관재 CATV,

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 기본설계의 기준이 되는 도면

7) 소방

가) 설계설명서

- 설비개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조치사항, 각종방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교, 검토 후 결정)

나) 시방서

- 당해 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서(유사건물비교)

- 부하계산서, 장비용량 계산서, 덕트 및 관경계산서(스크링클러 등), 배연설비선정서(공기상태 표기), 견적서 등

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 수신반 위치 등

- 계통도 : 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 소방펌프 평면도, 특수층의 설비 평면도, 배연설비, 스프링클러, 자탐설비 기준층 평면도

- 단면도 : 펌프실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 펌프실은 각종 법률을 검토 후 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서

- 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사서, 견적서 등

바) 기타 필요한 사항

사) 작성지침

- 제반 관계법규와 규정 및 각종 설계기준에 적합하도록 한다

- 특수공법 및 특수 자재는 선지 외국을 준용하나 관련 사항을 충분히 검토 적용하고 개요 및 설명서를 첨부한다.

- 설계 도면은 각종 확대도와 상세도를 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 한다.

◦ 각종 치수의 명확한 표기

◦ 각부 자재의 품질, 규격, 형태의 표기

◦ 도면 이해를 위한 주기 상세 명기

◦ 품목별 수량 집계표 명기 : 규격, 단위, 수량

◦ 시공 공법 및 계통 설명도 명기

◦ 중요 장치 및 기구의 확대 설명도 명기

◦ 기타 필요사항

4. 실시설계

가. 정의

-“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주처의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주처가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주처와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진 및 바람에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서”양식으로 작성한다(붙임 5)

- 전문시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내·외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평·단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥·보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※입면이 달라지는 부분은 평·입·단면상세도(축척:1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서(모든 구조 설계기준은 증축시의 하중을 반영 할 것)

다) 지반(지질)조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서”양식으로 작성한다(붙임 5)

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서”양식으로 작성한다

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 조경 수목 식재 상세도

- 조경시설물 시공 상세도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지절약 측면에서 초기투자와 유지관리비의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오·배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 의료가스, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면(소방 기계 및 소방 전기)

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사서, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, UPS, 비상발전기등 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 비상발전기실, UPS실과 각층 EPS실 배치 전력제어 감시반 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 지점에 대한 설명

- 접지공사 공법과 방법을 제시하고 설계반영

- 한전불입금, 전기사용전검사비, 전기안전점검 검사비, 관청업무등 대관업무 반영

- 한전 인입선로 구축 방법 제시 및 설계반영

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선 계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기용량 계산서(연료탱크 포함), 단락계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 일반시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 전문시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기(유류탱크 및 위험물전용도면 포함), 전력제어, 조명제어, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 발주처에서 필요도면

마) 공사비산출서 : 수량산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사서 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 전관방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 빔프로젝트, 출입통제, 전산네트워크, 전산서버, GPS시계설비, 인터폰설비, 비디오폰, 너스콜 설비 등 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등의 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 전화 수구와 랜 수구는 분리하며, 통합 배관 배선은 가능하게 설계하되 케이블 색상구분

- 각 설비별 HUB 및 랙장비는 각각 분리하여 향후 설비 증설에 지장이 없이 설계

- 통신·전산장비실과 각층 TPS실은 확장 가능한 공간을 확보하며, 설비증설이 용이 하게 설계함

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 일반시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제반 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 전문시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기 설치기준 및 방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, IP교환기, 전관방송, A/V, 빔프로젝트, MATV 등 통신설비 및 기타 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 실시설계의 기준이 되는 도면

- 기타 발주처에서 필요도면

마) 공사비산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사서 등

7) 소방

가) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량 산출서

- 재연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임 5)

라) 도면 종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종 기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 발주처에서 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

제6장  납품도서 목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계도서	A3	15	부	매스모형, 추정공사비 내역서 포함
2	현장조사보고서	A4	7	부	유사시설견학보고서 포함 (발주처 지정현장 조사보고서 포함)
3	관련법규 검토서	A4	7	부
4	공사비 검토서	A4	7	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD, USB 각 5개로 제작하여 제출

※ 인증 및 평가 도서 별도 제출

※ 심의 및 협의용 별도 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	15	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	15	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 분리
3	내 역 서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계 산 서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방 포함
6	지반(지질)조사보고서	A4	7	부		◯
7	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	7	부
8	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	7	부
9	장애물 없는 생활환경 인증관련 검토서	A4	7	부
10	조 감 도		7	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상) 보건복지부 제출(1부)

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 위 제출목록 전부를 CD, USB 각 5개로 제작하여 제출

※ 인증 및 평가 도서 별도 제출

※ 심의 및 협의용 별도 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	설계도면	A1	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반책5, 편철5
	설계도면	A3	15	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	구조계산서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도	A1	5	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상) 보건복지부 제출(1부)
15	공정표		5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함 보건복지부 제출((1부)
16	DVD(CD)		7	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합 보건복지부 제출((1SET)
17	USB		7	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합 보건복지부 제출((1SET)
18	녹색건축 예비인증서, 건축물 에너지효율 예비인증서, 제로에너지건축물 인증 관련서류
19	BF예비인증서, 에너지 절약계획서 관련 증빙서류
20	설계안전성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성 저감대책에 관한 사항, 설계안전보건대장
21	공사계약요청자료	공사원가계산서, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
22	자재 견본자료	A4	3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
23	건축물 관리계획서	A4	협의	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	설계내용 중심
24	기타 발주처 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 조감도는 제출시 별도로 A4 규격 3매와 원본File을 USB로 제출

※ 폐기물처리내역, 석면폐기물 처리 및 해체는 관련규정에 의거 분리발주 시 발주처  협의 후 별도 제작 제출

※ 위 제출목록 전부를 CD, USB 각 7개로 제작하여 제출

※ 공종간 교차를 확인하고, 확인서를 작성하여 제출

※ 인증 및 평가 도서 별도 제출

※ 심의 및 협의용 별도 제출

※ 건축 허가등 대관청 수속용 도서는 별도임

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역진행 과정, 참여기술자 현황, 하도급인 현황, 수정·보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성ㆍ제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD 및 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주처 요구부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 5부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주처가 요구하는 성과품

[붙임 1] (계획, 중간, 실시)설계 검사원 양식

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙 임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국기초과학지원연구원장 귀하

[붙임 2] 주간공정보고 양식

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

◦ 계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (20 . . .)			금주예정사항 (20 . . .)			비고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성
문제점 및대책	문제점 및 해결책 등 표기
공정률	계획	실적	대비	계획	실적	대비

책임기술자 :             (인)

한국기초과학지원연구원장 귀하

[붙임 3] 월간공정보고 양식

월간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

◦ 계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ∼ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

한국기초과학지원연구원장 귀하

[붙임 4] 현장조사 체크리스트 및 참석자 양식

현장조사 체크리스트(지반조사 전)

□ 사 업 명 :

구분	점 검 항 목	설계자검토사항	점검결과
지장물조사	지장물조사 계획 수립여부.
	지장물조사를 위한 관계서류 열람 확인 여부. (토지대장, 건축물대장, 지적도, 도시계획확인원 등)
	지장물조사를 위한 관계기관과 협의 여부 및 관계자 연락처 및 소속 기록 여부.
	우수관, 오수관 위치 및 깊이 파악 여부.
	상수도관 및 급수 인입관로 위치 조사 여부.
	가스관, 통신관 등 기타 자하매설물 확인 여부.
	지장물조서 및 지하매설물도 작성 여부.
지반 조사 (시추 조사)	지반조사계획서 적정 수립 여부.
	지반조사를 위한 자료수집 확인. (지형도, 지질도, 토양도, 지하수이용현황 등)
	과업지시서에 의한 방법 및 수량 일치 여부. (시추조사 승인서에 의한 방법 및 수량 일치여부)
	시추공 위치 적정성. (시추조사 승인서 위치와 일치여부 확인)
	시추 위치 도면 표기 여부.
	과업지시서에 의하여 적정 실시 여부. (시추조사 승인서에 의하여 적정 실시 여부)
	자연시료채취 방법 확인.
	시추공 내 지하수위 측정 적정 여부.
	표준관입시험 및 실내시험 등 한국산업규격과 일치 여부.
	시료상자의 규격 적정 및 보관방법 적정성. (채취한 시료의 규격(∮)과 길이가 보고서상의 시추규격 및 깊이와 일치여부 확인)

※ 붙임 : 관계서류 및 사진 첨부, 미비사항은 조치계획서 첨부.

※ 지반조사 후 관계자(지반조사분야/구조분야/토목분야/건축분야 참여기술자)협의 후 보고서 제작.

20  년   월   일

점검자  소속 :                                                       (인)

입회자  소속 :  한국기초과학지원연구원원   안전시설실                (인)

현 장 조 사  참 석 자

□ 사 업 명 :

□ 일    시 :

□ 참 석 자

구 분		소 속	성 명	서 명	비 고
입회자	수요기관
	감독기관
참석자	설계자
	지반조사 참여기술자
	기 타

현 장 조 사  사 진

□ 사 업 명 :

[붙임 5] 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

“설계자가 작성하는 공사시방서” 양식은 <조달청 홈페이지 → 조달업무 → 업무별자료 →본청→업무별자료→시설공사>에서 다운로드 받아 활용할 것

☞링크 : https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=0001212097&key=00348

“표준시방서 코드 링크표”는 <조달청 홈페이지 → 조달업무 → 업무별자료 →본청→업무별자료→시설공사>에서 다운로드 받아 활용할 것

☞링크 : https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=0001212097&key=00348

[붙임 6] Space program

구 분	세부시설	개소	면적(㎡)	비 고
교육연구 시설	첨단장비실(NMR 등)	1개소	1,131	1층
	부대시설(행정실)	1개소	170
	부대시설(문서보관실)	1개소	314
	부대시설(접견실)	1개소	81
	부대시설(시설관리실)	1개소	113
	부대시설(창고)	1개소	16
	부대시설(안내실)	1개소	28
	연구실	12모듈	1,129	2층
	실험실(Lab)
	부대시설(회의실)	1개소	56
	부대시설(창고)	1개소	16
	연구실	12모듈	1,129	3층
	실험실(Lab)
	부대시설(회의실)	1개소	56
	부대시설(창고)	1개소	16
	연구실	12모듈	1,129	4층
	실험실(Lab)
	부대시설(회의실)	1개소	56
	부대시설(창고)	1개소	16
	소 계	-	5,456	-
공용공간	기계실	1개소	370	지하1층
	휀룸	1개소	45
	전기실	1개소	226
	계단실, 승강기 등	-	51
	방풍실, 로비, 계단실, 승강기, 화장실 등	-	391	1층
	홀, 복도, 계단실, 승강기, 화장실 등	-	449	2층
	홀, 복도, 계단실, 승강기, 화장실 등	-	449	3층
	홀, 복도, 계단실, 승강기, 화장실 등	-	449	4층
	소 계	-	2,430	-
옥내 주차공간	지하주차장	1,309㎡×1개소	1,309	지하1층
합 계(연면적)			9,195

※1. 실험실 및 연구실 모듈은 부록의‘붙임7’을 참고

2. 옥외 주차공간 규모 : 1,140㎡

3. 권장 주차대수 규모 : 80대 (법정주차대수 포함)

[붙임 7] 실험실 및 연구실 모듈

(단위: mm)

[ 실험실 모듈(참고용) ]

※1. 실험실 규격 : 7,200 mm × 8,000 mm (EPS, PD 포함)

2. 연구실 규격 : 3,600 mm × 4,800 mm

3. 복도 규격 : 2,400 mm 이상

4. 층고 높이 : 최소 4,500 mm 이상 (실험실 해당)

5. 실험실과 연구실은 대향배치 지향

6. 연구실은 창측배치 지향

7. EPS(전기), PD(기계) 피트 규격은 추후 유틸리티 설비 구성 및 관련법령에 따라 변경가능

[붙임 8] 주요 이전장비 현황

구 분	이전장비	부대시설 및 기타사항	설치공간(최소)	비 고
첨단장비실 (NMR 등)	800MHz NMR	- 지하층이 없는 지상1층에 배치 - 실내 유틸리티 장비실 별도 구획 - 실내 전실 별도 구획 - 항온항습 필요 - 긴급 상황 시 배기·환기장치 필요	1모듈 (7×8m)	서울서부센터
	700MHz NMR		1모듈 (7×8m)	서울서부센터
	600MHz NMR		1모듈 (7×8m)	서울서부센터
	500MHz NMR		1모듈 (7×8m)	서울서부센터
	400MHz NMR		1모듈 (7×8m)	서울서부센터
	NMR용 공기압축기실	- 진동, 소음 등으로 다른 실험실에 영향을 미치지 않는곳에 배치 - NMR 장비실과 인근 배치가 유리 - 공기압축기 5대 설치(약4×4m/대)	2모듈 (14×8m)	서울서부센터
	EPR system (전자상자기공명)	- 지하층이 없는 지상1층에 배치 - 3대의 마그네트 자장범위(R420, R129, R100)에 따라 이격이 가능한 배치	2.5모듈 (18×8m)	서울서부센터
	9.4T FT-ICR MS (초고분해능 분자영상 질량분석기)	- 지하층이 없는 지상1층에 배치 - 실내 유틸리티 장비실 별도 구획 실내 전실 별도 구획 - 긴급 상황 시 배기·환기장치 필요	1모듈 (7×8m)	서울센터
	TEM(투과전자현미경)/ FIB(집속이온빔)	- 지하가 없는 지상1층에 배치 주차장 및 도로와의 이격 배치 - 실내 유틸리티 장비실 별도 구획	1모듈 (7×8m)	서울센터
생체반응 통합영상 분석실(IBL)	생체영상 통합시스템, STED, Intravital MP-LSM, SPIM, 펨토초 순간 흡광 현미경	- 바닥 에폭시방수 필수(LMO규정) - 항온항습 및 급·배수설비 필요	2모듈 (14×8m)	서울센터
동물실험실	IVIS200 & animal care system, 동물사육실, LagoX&CT	- 동물사육실 규모(최소8×4m) 실험동물 반·출입 동선을 고려하여 계획 실내 전실 별도 구획 - 바닥 에폭시방수 필수(LMO규정) - 항온항습 및 급·배수설비 필요	2.5모듈 (18×8m)	서울센터 춘천센터
일반실험실	-	-	12모듈	서울센터 서울서부센터 춘천센터
습식실험실	-	-	11모듈
계			39모듈	-

※실험실 면적이 부족할 경우 연구실 면적 일부를 실험실로 확보 가능(3~4모듈 정도)

[붙임 9] 건설 위치 및 설계부지 한계선

사업부지

IBM 비지니스파크

코텍

[ 건설 위치도 ]

[ 설계부지 한계선 ]