군포시 웨어러블 로봇 실증센터 구축 사업

기본 및 실시설계 용역

과 업 지 시 서

2025. 10.

	목 차
Ⅰ. 사업개요 03 사업명 용역목적 용역금액 용역기간 예정공사비 입찰참가자격 공동계약에 관한 사항 용역범위 Ⅱ. 과업내용 10 1. 시설현황 2. 과업내용 Ⅲ. 과업수행 일반지침 17 1. 일반사항 2. 용역감독 등 3. 수급인의 책임 4. 전문가 심의 및 자문회의 등 5. 보안 및 비밀유지 사항 6. 자료의 적용 7. 업무회의 및 보고 8. 협의와 조정 9. 과업수행 결과에 대한 보완 의무 10. 과업완료 11. 특이사항 Ⅳ. 설계도서 작성지침 24 공통사항 기본설계 실시설계 성과품제출 [부록] [별지 제1호 서식] 보안각서 [별지 제2호 서식] 책임기술자 선임계 [별지 제3호 서식] 설계 검사원 [별지 제4호 서식] 주간공정보고 [별지 제5호 서식] 월간공정보고

Ⅰ		사업개요

1. 사 업 명 : 군포시 웨어러블 로봇 실증센터 구축 사업 기본 및 실시설계 용역

2. 용역목적

가. 군포시 웨어러블 로봇 실증센터 건립에 앞서, 건축물의 공공적 가치와 디자인 품격을 향상시키기 위한 사전전략을 수립

나. 사용자의 요구사항과 사업부지에 대한 조사, 분석, 건축 규모의 적정성 및 구조의 안정성 등을 종합적으로 검토하여 설계에 반영하고, 공간구성, 발주방식, 디자인 관리방안 및 운영계획 등을 체계적으로 마련

3. 용역금액 : 250,000,000원 (VAT 포함)

4. 용역기간 : 계약체결일로부터 90일

가. 본 과업 수행기간은 착수일로부터 90일로 하되, 과업의 추가 또는 변경 시 군포시와 용역수행자의 합의하에 과업수행기간을 조정할 수 있다.

1) 용역 완수 일 이후 공사중 또는 공사완료 후 설계변경 필요시

과업의 수행 범주로 보고 계약된 설계사가 변경 인허가 행위를 수행한다.

나. 용역수행자는 다음의 경우에 계약기간의 변경(중지 요청 등)을 요구할 수 있다.

1) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능한 때

4) 계획변경 등 방침변경에 따라 본 과업내용의 변경이나 증감이 있을 때

5) 당초 과업구상 시 예상하지 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 되었을 때

6) 기타 과업과 관련한 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

5. 예정공사비 : 3,400,000,000원 (VAT 포함)

6. 입찰참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추어야 하며, 입찰참가자격 등록마감일시까지 조달청 국가종합전자조달시스템(나라장터) 입찰참가자격을 등록한 자

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)에 해당되지 아니한 자

다. 공고일 전일부터 주된 영업소의 소재지를 경기도에 두고 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 유지하여야 함

라. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자

1) 건축사법」제7조에 따른 건축사 면허를 보유하고, 동법 제23조에 따라 ‘건축사사무소’ 개설 신고를 필한 자

2) 「전력기술관리법」에 의한 전력시설물 종합설계업 또는 전문설계업(1종)으로 등록한 자 또는「기술사법」에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 자

3) 「엔지니어링산업 진흥법」제21조 규정에 의한 정보관리부문(정보통신)에 엔지니어링활동 주체로 등록을 필한 자 또는「기술사법」에 의한 정보통신분야 기술사사무소를 개설 등록한 자

4) 「소방시설공사업법」제4조 및 동법 시행령 규정에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반 소방시설 설계업(기계・전기) 등록을 필한 자

7. 공동계약에 관한 사항

가. 본 용역은 공동계약 및 공동 수행업무가 없기에 해당 사항 없음

8. 용역범위

가. 건물의 층별 공사 범위

1) 위치 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5

2) 건축면적 : 1,791.66㎡, 연면적 : 11,049.05㎡

3) 금회 대수선 공사 면적 : 1880.28㎡

구분	내용	기본설계	실시설계	전기, 통신, 기계, 소방	비고
옥탑층	계단실	-	-	-	공사제외
6층	업무시설	-	-	-	공사제외
5층	업무시설	-	-	-	공사제외
4층	업무시설	-	-	-	공사제외
3층	문화 및 집회시설 (컨벤션홀)	-	-	-	공사제외
	업무시설(교육연구시설)	O	O	O
2층	업무시설(교육연구시설)	O	O	O
1층	근린생활시설 (용품,편의, 북카페)	O	O	O
지하1층	운동시설, SUNKEN, 기계실, 근린생활시설(식당)	-	-	-	공사제외
지하2층	주차장, 기계실(수영장)	-	-	-	공사제외

4) 건물 외벽마감 및 지하주차장은 공사범위에서 제외함. 단 주차관리 및 방범설비는 포함.옥외공간은 장비반입에 따른

장비반입 차량에 대한 영역 구분 정도로 적정한 곳 계획

5) 외관과 코어 등 기존 시설은 존치하고, 대수선 공사의 범위에서 제외함.

6) 1층 근린생활시설(카페), 업무시설(은행)의 기본 및 실시설계, 대수선 공사는 제외함.

7) 3층 문화 및 집회시설(컨벤션홀)은 공사 범위에서 제외함.

8) 기본 및 실시설계에서 제외되더라도 전기, 설비, 통신, 소방 등의 설계는 기준층에 준하여 반영하고, 대수선 공사에 포함함.

9) 운송용 수직리프트 설치에 따른 해체계획과 설치 포함

10) 대수선에 포함된 각 실별 철거 공사 계획(도면, 내역)

나. 건물의 컨텐츠 구성

층	건물 활용
	용 도	주 요 내 용	면적(㎡)
3F	세미나실	ㆍ웨어러블 로봇 관련 교육·워크숍 등 세미나 개최	102.92 (31평)
	리빙랩	ㆍ실환경 시나리오 기반 웨어러블 로봇 실증 평가시스템 ㆍ리빙랩을 중심으로 의료재활·물류·제조·일상생활 공간과 유기적으로 연계 (2단계 장비 : 실환경 시나리오기반 웨어러블 로봇 실증평가시스템)	74.06 (22평)
	의료재활		88.94 (27평)
	물류		71.30 (22평)
	제조		83.37 (25평)
	일상생활		83.37 (25평)
2F	공용사무실, 회의실, 문서고, 탕비실, 휴게실	ㆍ센터 운영을 위한 공용사무 및 지원 기능 공간	191.37 (57평)
	기업 공용라운지	ㆍ기업 간 교류 및 정보 공유공간	89.65 (27평)
	생체신호 분석실	ㆍ이동형 정밀 생체신호 측정 분석시스템 (1단계 장비 : 이동형 정밀생체신호 측정분석시스템)	73.72 (22평)
	음향, 영상 시험실	ㆍ인체-로봇 상호작용성 평가 시스템 (1단계 장비 : 인체-로봇 상호작용성 평가 시스템)	74.65 (23평)
	기능 안전 동작 분석실	ㆍ동작 의도 파악 분석 성능 평가 시스템 (1단계 장비 : 웨어러블로봇 기능 안전평가시스템)	102.53 (31평)
	안전, 보안평가 시험실	ㆍ운영체제 API 보안성 평가 장비 ㆍ웨어러블 로봇 전기적, 기계적 안전성 평가 (1단계 장비 : 웨어러블 전기적ㆍ기계적안정성 평가시스템)	87.25 (26평)
	더미로봇 분석실	ㆍ웨어러블 로봇 시험 평가용 인간형 더미로봇 ㆍ제어, 구동기술 시뮬레이션 시스템 (2단계 장비 : 웨어러블 시험평가용 인간형 더미 로봇)	83.37 (25평)
	모션실험실	ㆍ동작 운동 성능 평가시스템 (1단계 장비 : 동작운동성능평가시스템)	83.37 (25평)
1F	가상현실 시험실	ㆍ가상현실 기반 웨어러블 로봇 통합 성능평가 장비 (2단계 장비 : 가상현실시반 웨어러블로봇 통합성능평가장비)	54.83 (17평)
	환경챔버실	ㆍ환경 신뢰성 시험평가 장비 (2단계 장비 : 환경신뢰성 시험평가장비)	80.17 (24평)
	내구성 시험실	ㆍ내구성, 내충격 평가 장비 (1단계 장비 : 내구성, 내충격 평가 장비)	91.33 (27평)
	EMC 챔버실	ㆍ웨어러블 로봇 전자기적 호환성, 안전성 평가시스템 (2단계 장비 : 웨어러블 로봇 전자기적 호환성ㆍ안정성 평가시스템)	64.52 (20평)
	고장분석실, 데이터분석실, 컨설팅룸	ㆍ실증 결과 기반 고장 진단·데이터 분석 및 기업 맞춤형 성능 개선 컨설팅 지원	88.27 (27평)

다. 내용적 범위

1) 기본설계

· 용역에 필요한 설계 대상의 세부조사 및 분석, 급․배수 계통, 냉난방, 전기, 통신, 소방 계통의 배관 배선 등의 사전 조사

* 발주처가 제시하는 자료를 기준으로 자료의 미비 또는 불충분한 경우 설계자는 충분한 조사를 통해 설계에 반영

· 기본설계 내용은 발주처에서 제시하는 제반 요소와 의도, 현장 상황 등을 바탕으로 작성하여 발주처와 협의(평면, 입면, 투시도 작성 협의)하여 전 분야별[건축(대수선), 기계, 전기, 통신, 소방 등] 설계 지침에 따라 기본 설계도서 작성

· 기본설계 내용의 결정에 필요한 경우 설계자는 발주처가 요청하는 형식의 회의 및 보고회를 준비하고 계획 내용에 대해 협의 및 보고

· 사무용 집기류 및 가구 등은 발주처와 협의한 후 설계에 반영할 것.

2) 실시설계

· 기본설계를 바탕으로 입찰, 계약 및 시공에 필요한 전 분야[건축(대수선), 기계, 전기, 통신, 소방 등]의 실시설계도서 작성

* 각 분야별 설계 지침에 따라 작성 (단, 설계 지침에 명시되어 있지 않거나, 상이한 부분은 발주처와 충분히 협의 후 작성)

· 보고회, 기타 공사 수행 등에 필요한 제반 서류 및 발주자가 요구하는 서류 등

3) 건축협의, 각종 인허가 및 심의 등 대응

· 건축 협의에 필요한 각종 인허가 서류 작성 및 업무 대행

(허가, 착공, 사용승인 포함)

· 용역 완수 일 이후 공사중 또는 공사완료 후 설계변경 필요시 과업의 수행 범주로 보고 계약된 설계사가 변경 인허가 행위를 수행한다.

· 사업기간 등을 줄일 수 있는 방안 등을 검토하여 계획 시

효율적인 업무절차로 수행한다.

· 관련 규정 등에 의하여 심의가 필요한 경우 그에 필요한 전반서류 작성

4) 설계 안전보건 대장 작성

· 산업안전보건법 제67조에 따라 제공받은 기본 안전보건 대장을 근거로 유해·위험 요인의 감소 방안을 포함하여 작성

5) 건축 서비스산업 진흥법 22조 설계 의도 구현에 따라 발주처의 요청시 설계자는 설계 의도 구현에 참여하여야 한다.

6) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 있어 필요하다고 인정되어 협의 및 각 전문 자문의견을 거쳐 발주자가 요구하는 사항

Ⅱ		과업 내용

1. 시설현황

가. 위치: 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5

나. 건축면적: 1,791.66㎡ 연면적: 11,049.05㎡

다. 금회 사업공사면적: 1880.20㎡

라. 지하2층~지하1층, 지상 4층~6층 평면은 금회 대수선 공사 범위에서 제외함.

마. 지상 1층~지상 3층 평면은 용도 변경 시의 LAYOUT을 기준하였으며, 기본설계 시 반드시 재협의 후 실시설계에 반영하여야 함.

[지상1층 평면도]

[지상2층 평면도]

[지상3층 평면도]

2. 과업내용

가. 실별규모

1) 대수선 (전체 공사)

구분	세부시설	면적(㎡)	비 고
1층	EMC 챔버실	64.52	대수선 (전체 공사)
	내구성 시험실	91.33
	가상현실 시험실	54.83
	환경챔버실	80.17
	분석실 복도	25.34
	장비실 복도	40.30
	고장분석실, 데이터분석실, 컨설팅룸	88.27
	소 계	444.76
2층	공용사무실, 회의실, 문서고, 탕비실, 휴게실	191.37
	안전, 보안평가 시험실	87.25
	기능안전 동작 분석실	102.53
	음향, 영상 시험실	74.65
	생체신호 분석실	73.72
	시험실 복도	18.56
	장비실 복도	50.47
	기업 공용라운지	89.65
	모션시험실	83.37
	더미로봇 시험실	83.37
	소 계	854.94
3층	창고, 탈의실	24.76
	물류	71.30
	의료재활	88.94
	관제실	24.79
	일상생활	83.37
	제조	83.37
	리빙랩 복도	74.06
	세미나실	102.92
	안내데스크	27.07
	소 계	580.58
합계		1880.28

나. 설계 기본방향

구 분	설계 방향
공통	- 효율적인 공간 구상설계 필요 - 전체적으로 가변형(추후 변형 가능한) 공간으로 구성 - 제한된 예산을 고려한 설계 - 공간의 협소함으로 오는 답답함을 해소할 수 있는 환기, 채광 등 방안 - 배관시설 설치 위치를 고려한 공간 구상 - 각 용도별 공간 장비 배치 등 상세 Lay-Out - 장비 발주를 위한 대상 목록의 작성 - 마감재는 친환경적이며 유지관리가 용이하고 화재 및 방수에 강한 자재 사용 - 층고를 감안하여 공간 간 통일성 있고 사용자에게 밝은 느낌을 주는 천정, 바닥 인테리어 제안
공간 계획 특화 방향	- 각 과의 특성에 맞게 실들이 유기적으로 활용할 수 있도록 기능을 고려하여 인접 연계 배치하고 유연성 있는 공간구조가 가능하도록 계획 체험시설, 장비 시험실, 컨설팅 공간 등 외부에서 유입되는 이용자의 명확한 동선 계획 장비의 반입 및 분출 시 건물 타 이용자와의 안전한 동선 관계 고려한 배치 계획
안전 설계 방안	- 실별 사용 용도에 적합한 조명 확보 - 사업장의 일반 안전 규칙에 관한 지침 반영 유사시 신속한 피난이 이루어지도록 경보기 및 유도등 설치계획
건축, 전기, 통신, 기계, 소방 등 시설	- 인테리어 : 각 실별 용도에 따른 구성, 면적, 천장고, 재료, 필요 설비에 대한 설계 - 전기 : 인테리어 구획에 따른 설비 설치계획 등을 검토하여 설계, 공간 계획에 따른 설계(조명기구, 콘센트, 전기판넬 등) - 기계 : 인테리어 구획에 따른 기존 냉난방 설비 조작부, 환기설비, 기타 등 설계 - 소방 : 건물의 용도 및 규모, 인테리어 구획에 따른 소방시설 설계(유리 방화문, 비상 피난구 설치 등) ※ 각 관련 전문기술자 협력으로 진행

다. 세부설계지침

1) 과업수행을 위한 기초조사로 현지답사, 자료수집 및 담당 관련자 협의, 관련 법령 이행 사항 등을 조사 수행해야 함

2) 현지조사를 통해 인테리어・전기・통신・건축구조・소방・냉난방 관련 시설 및 기타 시설물 등 법적 사항을 조사하고 평면도 또는 종・횡단 도면에 위치 및 종류를 표시해야 함

3) 유사시설을 조사하여 인테리어, 디자인 우수사례를 발굴하여 제시

· 기본설계(안)이 사전조사 및 기본계획 단계에서 결정되지 않았다면, 2가지 이상의 설계(안)을 준비하여 발주기관이 선택할 수 있도록 해야 함

· 인테리어 레이아웃, 구조, 전산시스템・배치, 방향, 보안시스템 등 여러 가지 대안들을 제공해야 함

· 시공사가 기본・실시설계를 인수받아 진행 가능하도록 설계

· 기타 설비공사가 수반되는 경우에는 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토・반영해야 함

· 실시설계(안)이 확정되면 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 각종 계산서, 산출내역서, 공사 예정공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료 등 설계도서를 차질없이 준비・납품함

· 설계는 경제성에 입각하여 계획, 구조, 자재 및 공법 등이 제시되야 하고, 내구성과 외력에 대한 안정성을 고려함

· 실시설계는 건축・전기・소방・통신 등 분야별 기술적 상호 보완 및 연계되어야 하며, 기타 구조물・설비 등 시설물과 호환도록 설계시 밤영할 것

· 설계도서는 전문(공종)분야별(디자인, 전기, 소방, 통신 등) 설계도서로 구분 작성한 후 납품함

· 수급인는 관련 법령 및 제반 규정을 준수하여 용역을 수행해야 함

· 시방서는 국토교통부 표준시방서 이상으로 하며, 설계개요, 인ㆍ허가 사항, 시공방법 등에 관하여 기술하여야 함. 필요 시 특기시방서에 각종 자재의 설치방법, 구조공법, 관련공사(건축, 기계, 전기 등)와의 시공한계 구분 및 사용재료의 규격, 품질, 질감 등과 관리에 관한 사항을 포함하여 작성해야 함

· 수량산출은 국토교통부 제정 적산요령을 기준하여 산출하되 수량산출 기초는 산출세부 내역을 알아보기 쉽도록 공종별로 구분하여 집계하여야 함

· 복합단가로 구성되는 가격에는 반드시 규격, 수량, 단가, 기타 특징을 명기한 일위대가표를 작성하고 일식으로 적용되는 단가에는 충분히 납득할 수 있는 자료를 제출해야 함

· 외부 및 내부 모든 게시물은 별도 건축주의 기획내용을 참조하여 설계에 반영한다.

· 실내 모든 실은 소방 방송뿐만 아니라 고음질의 음악방송이 가능하도록 계획

· 외벽은 에너지 절약계획서 지침에 의해 변형, 훼손은 금하며 1층 방풍실은 현 상태를 유지한다.

· 경기도 유니버설디자인가이드라인(건축공간, 가로공간)

참고하여 반영할 것

· 『2025년 성별영향평가 지침』(여성가족부) 준수

라. 실별설계지침

1) 1~3층 장비실(EMC챔버실, 안전, 보안평가 시험실 등)

· 장비실 구축을 위한 설계 시 보다 전문적이고 장비 특성 등이 정확하게 반영될 수 있도록 별도 추진되는 전문 컨설팅 업체와의 상호협의 및 주요사항 등을 반영할 것.

· 장비실에 설치될 장비 리스트

① 웨어러블 로봇 기능 안전 평가 시스템

② 동작운동성능평가 시스템

③ 전기적·기계적 안전성 평가시스템

④ 이동형 정밀생체신호 측정분석 시스템

⑤ 운영체제 API 보안성 평가장비

⑥ 표준 웨어러블 로봇 5종

⑦ 인체·로봇 상호작용성 평가 시스템

⑧ 내구성·내충격 평가 장비

⑨ 환경신뢰성 시험 평가 장비

⑩ 시험 평가용 인간형 더미 로봇

⑪ 가상현실 기반 웨어러블 로봇 통합 성능 평가 장비

⑫ 제어·구동 기술 시뮬레이션 시스템

⑬ 동작의도파악분석 성능평가 시스템

⑭ 실환경 시나리오 기반 실증평가 시스템

⑮ 전자기적 호환성·안전성 평가시스템

· 이 외의 사항에 대하여는 공단의 의견을 청취하여 의견이 최대한 반영될 수 있도록 하여야 한다.

2) 3층 리빙랩

· 넓은 복도에 리빙랩 프로그램을 운영하여 지역 주민이 참여할 수 있는 실험 및 체험 공간으로 활용할 수 있도록 계획

· 웨어러블 사업에 대한 스타트업과 협업하여 전문지식 공유와 같은 역량 강화 지원 컨설팅 프로그램 운영을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 3층 세미나실

· 실이 가변적으로 활용될 수 있도록 내부를 고정적으로 구획하지 않고, 유연한 변형 및 통합 사용이 가능하도록 계획

4) 1~3층 장비운반 리프트 설치에 따른 합리적으로 계획

Ⅲ		과업수행의 일반지침

1.  일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) 수급인은 착수일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

ⓛ 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본첨부)

② 세부 예정공정표

③ 분야별 책임 및 참여기술자 투입계획(과업수행 조직도 포함)

④ 관련 분야별 업무범위와 책임한계 검토서

⑤ 보안각서

⑥ 공동이행계획서(분담 이행방식 계약인 경우)

⑦ 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 수급인은 필요시 다음 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공검사원

④ 기타 용역수행에 필요한 사항

나. 수급인은 각 과업에 대하여 발주처와 사전협의를 거치고 협의 사항에 대하여는 발주처의 방침을 받아 추진하여야 한다.

다. 수급인은 과업에 필요한 국내외 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 등 최신기술을 이용하여 과업을 수행하여야 한다.

라. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 충실한 수행 및 목적 달성을 위하여 추가ㆍ보완이 필요한 사항이 있을 시에는 이를 이행하여야 한다.

마. 본 과업으로 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 수급인이 그 손실을 보상하여야 한다.

바. 과업수행에 있어 발생되는 문제에 관해서는 발주처와 협의하여야 하며, 양자 간 이견이 있을 때에는 발주처의 의견을 우선적으로 반영 한다.

사. 본 과업수행 중 다음과 같이 계약내용의 변경요인이 발생하거나, 기타 계약금액의 조정사유가 발생하였을 경우에는 해당금액을 정산하여야 한다.

1) 상위계획 또는 발주처의 계획변경 등으로 인하여 과업범위나 내용이 변경될 때

2) 정부 또는 관계기관과의 심의, 인가 등 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 본 용역은 계획변경으로 인해 과업을 더 이상 진행할 수 없을 경우 타절(중간정산) 준공 할 수 있다.

아. 천재지변으로 과업수행이 불가능하거나 과업 추진 중 인·허가의 협의 지연 등으로 연장이 필요한 경우 중단되었을 때에는 발주처의 승인을 얻어 과업수행 기간을 변경할 수 있다.(금액 증감 없음)

자. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주처로부터 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 교체요구가 있는 경우 수급인은 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

차. 과업수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 수급인이 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 수급인에게 있다.

카. 과업지시서에 따로 명시하지 않은 기타 본 계약의 일반조건은 이 계약서류에 첨부 여부를 불문하고 「(계약예규) 용역계약 일반조건」에 따른다.

2.  용역감독 등

가. 용역감독

1) 발주처는 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음 계약 관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

2) 인력 투입

ⓛ 수급인은 과업책임자(건축분야) 외 분야별 책임자를 지정하여 업무 수행조직을 구성한다.

② 착수계 제출 시 각 분야별 인력투입 계획서를 제출하여 발주부서의 승인을 받아야 한다.

③ 수급인은 발주처의 의견과 요구사항을 수시로 파악하여야 한다.

3) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

4) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

1) 발주처는 과업 품질확인과 원활한 용역업무 수행을 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 용역 감독과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

3. 수급인의 책임

가. 수급인의 책임범위

1) 수급인은 발주처의 승인을 받아 작성한 자료라 할지라도, 수급인의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것이 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대하여 발주처의 수정․보완 요구가 있을 때 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록·비치

1) 수급인은 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

1) 수급인은 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다해야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 법률준수의 의무

1) 수급인은 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

4. 전문가 심의 및 자문회의 등

가. 본 과업기간 중 발주처가 다음과 같이 과업내용에 대한 심의, 자문회의, 보고회를 실시하는 경우 수급인은 심의, 자문회의, 보고회에 필요한 자료 준비 및 협조하여야 한다.

1) 주요계획 및 정책의 결정 또는 변경 시

2) 설계 자문위원회 등 자문회의 시

3) 기타 발주부서가 필요하다고 인정할 경우

5. 보안 및 비밀유지 사항

가. 보안관계 법규의 준수

1) 수급인은 정부 또는 발주처에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다. 특히, 확정되지 않은 자료 등이 유출되지 않도록 자료 관리에 철저를 기하여야 하며 발주처와 사전협의 없이 자료를 누출해서는 안된다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하여 대표자 및 과업참여자 전원의 보안각서와 함께 착수계 제출 시 제출한다.

나. 과업 성과품 등 유의사항

1) 수급인은 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물을 용역감독과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 한다.

2) 본 용역과 관련한 모든 성과품을 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다. 납품한 성과품 이외의 잔량, 원지, 폐지, File 등 발생한 폐기물 등은 수급인 부담으로 전량 처리한다.

다. 보안관리 책임

1) 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 계약조건의 제반 보안사항을 준수해야 할 책임이 있다.

2) 과업수행 중 발주처로부터 제공받은 모든 자료는 본 과업 수행을 위한 목적이외 사용을 금한다.

6. 자료의 적용

가. 본 과업수행에 적용하는 각종 자료는 객관적으로 인정되는 최신의 자료를 사용하여야 하며, 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

나. 계획의 지표는 정부의 공식지표를 우선 적용하고 기타 정부기관의 잠정지표, 당해 부문 전문기관의 자료 순으로 적용하며, 자료가 없는 경우에는 면밀한 조사ㆍ분석을 통해 별도로 추정ㆍ활용한다.

다. 통계자료는 통계청 통계자료, 각종 행정기관의 통계자료 등과 같이 공공기관의 공신력 있는 자료를 활용하여야 한다.

라. 각 부문별 조사결과 자료는 부분별, 지역별, 시계열별 등으로 재편성할 수 있도록 정리하여야 하며, 통계처리가 가능하도록 하여야 한다.

7. 업무회의 및 보고

가. 과업에 대한 보고는 착수보고, 중간보고 및 과업완료 이전에 최종보고를 원칙으로 하며 용역보고회 개최여부, 시기 및 내용 등은 발주처와 협의하여 정한다. 자문 및 협의사항에 대하여는 발주처의 방침을 받아 계획에 반영하여야 하며, 관계부서 및 관계 기관에서 주요 현안사항에 대한 보고 등의 요구사항이 있을 경우 각 현안별로 보고를 하여야 한다. 단, 보고는 책임기술자가 직접 수행함을 원칙으로 한다.

1) 착수 보고: 계약일로부터 7일 이내(발주처 요청 시)

2) 중간 보고: 계약일로부터 1개월 차(발주처 요청 시)

3) 최종 보고회: 과업종료 7일 전(발주처 요청 시)

나. 수급인은 과업진척 상황에 대해 서면보고 형식의 정기 및 수시 보고를 하여야 한다.(※ 발주처와 협의 조정 가능)

1) 정기보고: 주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출)

2) 수시보고: 발주처가 지정한 감독자가 요청 시, 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 하며, 각 단계에서 보고내용에 대한 승인을 얻은 후 다음단계 업무에 착수한다.

8.  협의와 조정

가. 수급인는 수시로 회의를 개최하여 상호간의 의견을 조정하여야 한다.

나. 수급인은 의견 조정 시 중요사항은 감독자와 협의하여 결정하여야 하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 날인을 받은 후 감독자에게 제출하여야 한다.

9.  과업수행 결과에 대한 보완 의무

가. 기 협의를 거친 사항이라 하더라도 과업완료 후 하자가 발생되었을 때에는 추가용역비의 청구 없이 수정․보완하여야 하여야 한다.

나. 용역완료 후에라도 이 과업과 관련한 정당한 보완요구 사항에 대하여는 추가 대가요구 없이 즉시 보완, 제출하여야 하여야 한다.

※ 사업규모 변경 등으로 사전검토 의견반영이 어려울 경우 적정사유 및 조치사항 등 작성

10.  과업완료

가. 본 과업은 최종 성과품을 제출하여 발주처의 검사가 완료될 때 과업이 완료된 것으로 한다.

나. 다만, 수급인은 본 과업의 종료 후에도 각종 심의·대응 등 관계기관의 협의·승인이 완료될 때까지 성과품의 보완 및 보충이 필요한 경우 이에 응해야 하며, 설명이 필요한 경우에는 해당 분야 책임자가 참석하여 설명하여야 한다.

다. 계약자는 설계 완료 후에라도 전기, 정보통신, 소방분야 등의 공사와 각종 지급자재 등에 대하여 발주처의 요청이 있을 경우 발주처과 협의하여 관련도서(도면, 시방서, 설계예산서)를 보완·작성하여 제출하여야 한다.

11. 특이사항

가. 관련법규 등의 개정으로 인한 소요업무에 대해서는 발주처의 요청여부에 관계없이 조치해야 함

나. 본 사업에 사용되는 자재는 특별한 사항이 있는 경우를 제외하고는 KS제품을 사용하여야 하며, KS제품이 없는 품목은 국내에서 생산되는 최우수 제품을 사용하여야 함

다. 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 발주기관과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록, 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야 한다. (관련: 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률시행령 제11조)

Ⅳ		설계도서 작성지침

1. 공통사항

가. 설계도서의 분리작성

1) 건축(기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주처와 함께 결정해야 한다.

2) 관련 규정에 따라 해당 시 폐기물처리 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

나. 설계도서 표기

1) 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

2) 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

3) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

- 건축도면 : A

- 건축구조도면 : S

- 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

- 전기도면 : E (전기소방 : EF)

- 통신도면 : ET

다. 도면작성

1) 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

3) 도면은 발주처의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조가 가능하도록 하여야 한다.

4) 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

5) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

라. 설계도서 작성시 준수 사항

1) 도면, 시방서(표준시방서 및 전문시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재규격, 공법 등이 필히 일치할 것

2) 내역서의 품명 또는 규격란에 재료명, 시공방법 등을 명확히 표기

3) 각 공종에 대한 모든 품목은 일위대가표 작성이 원칙

4) 내역서 작성 시 전문업체 견적가격을 적용한 품목은 해당 견적서 첨부(복수견적)

5) 내역서는 반드시「조달청 공사원가 호환규정 및 표준공사코드」를 준수한 전산파일(확장자:XML)로 작성하여 제출할 것

6) 사후 정산공종이 있을 경우에는 특기시방서에 품명, 범위, 수량, 해당금액 및 정산 방법 등을 표기하고 현장설명시 배포하는 현장설명서에도 표기

7) 관급자재는 도급자 설치 관급액과 관급자 설치 관급액으로 구분 표기

8) 폐기물은 품명, 규격란에 폐기물 종류(내장재, 구조물 철거재, 혼합폐기물 등) 및 처리방법(매립 또는 재활용처리)을 표기하고, 중량합계가 100톤 이상일 경우에는 별도 발주 내역 작성

9) 공사비분석표를 작성할 것

10) 각 공종별 구조물 설치공간 내 간섭 여부를 교차검토하고 성과물을 제출할 것(예: 설비 배관과 건축 보 하부 스페이스, 소방, 전기, 전열, 냉난방 배관배선)

2. 기본설계

가. 정의

‘기본설계(건축법 제8조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)’라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 작성하되 과업내용서 및 수정․보완에 사항에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등 을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

다. 기본설계 작성 시 포함사항

1) 설계설명서〔현장조사보고서, 관련법규 검토서, 인테리어계획

개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 기본설계 도면(개략 평면, 입면계획), 공간 스케치(컬러링 포함)

3) 자재선정 계획(인테리어 재료마감)

4) 사인그래픽 계획(각종 시각물)

5) 개략공사비 산정내역, 유사시설사례보고서

6) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

3. 실시설계

가. 정의

‘실시설계”라 함은 기본설계(본 과업지침서 및 대학에서 제시 기초자료)를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주처가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

6) 도면은 기존건축물의 변경 전 도면과 변경 후 도면으로 작성되어야 하며, 도면은 철거, 신설  등의 표기가 명확히 구분하고, 내역서 작성 시 누락 없이 구분하여 작성할 것

다. 성과품 설계도서 구성 세부 지침

1) 건축(인테리어)

① 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 바람, 소음, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법, 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 인테리어 색채사용계획 및 사인계획

- 공정계획(공정표 포함), 기타 필요한 사항

② 시방서(일반, 특기, 관급시방서)

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서, 관급시방서

- 관급시방서에는 품명, 규격·수량, 공급일, 자재 하차 장소 등 모두 기술

③ 도면종류(시공에 필요한 사항 일체 포함)

- 도면 목록표, 조감도(투시도)

- 배치도 및 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 건축면적 산출표, 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도, 단열 및 방화계획도, 우수 및 방수계획도, 지붕평면도, 입면도(4면), 주단면상세도, 계단 평․단면상세도(기존 도면 활용)

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 내부 벽체상세도, 천정도, 천정상세도

⑤ 공사비산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

- 관급자재 견적서는 조달청에 등록되어있는 업체에서 받아야 하며, 견적서에 조달식별번호를 기입한다.

2) 기계설비

① 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

② 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

③ 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

④ 도면종류(기존 도면 활용)

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

⑤ 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

3) 전기

① 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

② 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

③ 공사시방서(일반, 특기, 관급시방서)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다.

- 관급시방서에는 품명, 규격·수량, 공급일, 자재 하차 장소 등 모두 기술

④ 도면종류(기존 도면 활용)

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도, 각종 설비의 배치도, 각종 설비의 결선도, 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체, 기타 필요한 도면

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

4) 정보통신

① 설계 설명서

- 통신설비개요 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

② 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

③ 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여  작성할 수 있다.

④ 도면종류(기존 도면 활용)

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도, 배치도, 결선도, 상세도, 평면도, 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함), 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료

5) 소방(전기소방·기계소방)

① 설계 설명서

- 소방설비개요 각 설비(방화셔터 또는 방화문, 스프링클러 또는 가스소화, 소화전, 비상전원반, 수동발신기, 화재감지기, 유도등, 소화기 등)에 대한 설명

- 전체 소화설비에 대한 배치 계획

- 소화설비에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항

- 화재 시 화재수신, 대피 방안 등에 관한 고려사항

② 계산서

- 당해 공사에 필요한 각종 계산서 및 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서 등

③ 공사시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

④ 도면종류

- 전기소방 : 소방설비 유도등설비도 등

- 기계소방 : 소화배관도, 방화계획도(방화문, 방화셔터), 자재상세도 등

- 각종 설비의 계통도, 각종 설비의 배치도, 각종 설비의 결선도, 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체, 기타 필요한 도면

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료

4. 성과품 제출

가) 보고서 내용은 본 과업의 전체 내용을 대상으로 작성되어야 하고, 최종 성과품은 다음과 같다.

<설계도서 납품목록>

납품도서명	방법	수량	비고
설계도서(건축(기계포함), 전기, 통신, 소방)	USB	1조	공종별
설계설명서(세부공정계획 포함)	A4제본책자	각 5부
내역서(건축(기계포함), 전기, 통신, 소방)
일위대가표, 단가산출표
설계도면	A3평철제본
공사시방서(건축(기계포함), 전기,통신, 소방)	A4제본책자
수량산출서(건축(기계포함), 전기,통신, 소방)
인테리어 공사 예상일정표
투시도		주요실별 1컷
용역 최종 보고서	A4 스프링제본

* 건축, 전기, 통신, 소방 공사는 내역 및 도면 분리하되, 공사량에 따라 조정 가능

※ 용역(최종) 보고서 수록 내용

1) 디자인 컨셉 및 그에 대한 시각화

2) 내부 동선계획 및 디자인 스토리텔링

3) 디자인의 구체화와 적용디자인 이미지

4) 디자인의 현실화에 소요되는 개략적인 공사비

5) 기타 협의 하에 진행한 사항

[붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                         설계용역

2. 계약  일자 : 2025.   .   .

3. 착수  일자 : 2025.   .   .

4. 완수예정일 : 2025.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주처에게 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년   월    일

주        소 :

주민등록번호 :  000000 - 0******

기 술  분 야 : (참여공종 표기)

성        명 :                   (인)

군포산업진흥원 원장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                         설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

-  아         래 -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :  000000 - 0******

라. 자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025년   월    일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

군포산업진흥원 원장 귀하

〔붙임 3〕 (기본, 실시)설계 검사원

(기본, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명   :                         설계용역

2. 계약금액   : ○○○원

3. 계약일자   : 2025.   .   .

4. 착수일자   : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록  1부

(기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025년   월    일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

군포산업진흥원 원장 귀하

〔붙임 4〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년   월   일 ～ 2025년   월   일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2025. . .)	금주예정사항(2025. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :              (인)

군포산업진흥원 원장 귀하

〔붙임 5〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월   일 ～ 2025년   월   일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2025. . . ～ 2025. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :             (인)

군포산업진흥원 원장 귀하