■ 과업지시서

「첫 대전시청사 보존 및 활용」을 위한 복원․보수공사 설계용역

과    업    지    시    서

2025. 8.

대전광역시 문화유산과

- 목    차 -

Ⅰ. 총칙	3

1 과업의 명칭

2 과업의 목적

3 과업의 개요

4 일반사항

5 세부사항

6 적용기준 및 시방서

Ⅱ. 설계 일반지침	12

1 공통사항

2 조사 및 자료수집

3 기본계획 단계

4 실시계획 단계

5 별도 추가업무

Ⅲ. 기술지침	20

1 공통지침

2 분야별 설계지침

2.1 건축분야

2.2 기계설비분야(소방포함)

2.3 전기설비분야(소방포함)

2.4 통신설비분야

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품	31

1 작성

2 납품

Ⅴ. 각종 서식	33

Ⅰ. 총칙

1. 과업 명칭 :  첫 대전시청사 보존 및 활용을 위한 복원․보수공사 설계

2. 과업의 목적

‘첫 대전시청사’ 건물은 대전의 100여년 역사가 담긴 건축물로 건립 당시부터 현재까지 도시의 흐름 속에서 핵심적인 역할을 해 왔으며, 앞으로 원도심에서 근대 건축문화유산의 중추 역할을 할 것으로 기대됨.

원형 복원․보수를 통해 근대 건축문화유산으로서의 가치를 회복하여 지역 주민들이 대전의 역사와 의미를 되새길 수 있도록 건축물의 정체성을 재확립하고자 함.

3. 과업의 개요

가. 과업의 위치 : 대전광역시 중구 중앙로 148(은행동 142-2, 142-3)

나. 과업의 개요

1) 설계범위

① 기본 및 실시설계

② 실측도면 및 상세도 작성

③ 구조설계(기 실시한 구조안전진단 결과 반영)

④ 설계도면, 내역서 및 물량산출서

⑤ 공사예정공정표 제출

⑥ 관련법에 의한 각종 심의, 협의, 승인에 따른 협의 도서 제출 및 지적사항 보완

※ 이에 따른 비용은 계약상대자가 부담한다.

⑦ 건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 폐기물 처리 등 각종 성과품의 제출

2) 시설개요

① 대지면적 : 1,649.9㎡

② 건물면적 : 연면적 2,323.15㎡, 건축면적 752.7㎡

③ 층    수 : 지하1층, 지상3층

④ 주 용 도 : 문화 및 집회시설(전시실, 집회장 등) ※ 현 용도: 업무시설(사무소)

⑤ 구    조 : 철근콘크리트 구조

⑥ 기타사항 : 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 ”국가등록 문화유산“ 등록 예정

3) 위치 및 현황사진

위치도	현황사진

다. 시설 층별규모 및 기능

구분	층별	세부용도	면적(㎡)	비율(%)
전용 공간	지하 1층	· 기계·전기실	66.94	2.9
	지상 1층	· 전시홍보관	399.60	17.2
		· 사무실	43.74	1.9
		· 사무실	41.58	1.8
		· 홀·복도·화장실 등	267.15	11.5
	지상 2층	· 전시실 1	196.83	8.5
		· 전시실 2	207.90	8.9
		· 연구실	43.74	1.9
		· 자료실	21.87	0.9
		· 사무실	20.79	0.9
		· 홀·복도·화장실 등	260.94	11.2
	지상 3층	· 공연장	599.40	25.8
		· 홀·복도·화장실 등	152.67	6.6
합계(연면적)			2,323.15	100

※ 실제 사업 진행 시, 발주처와의 협의를 통해 공간 구성 및 면적 등이 조정‧변경될 수 있음

라. 과업 기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

1) 기본 및 실시설계 진행시 각종 행정절차이행(심의, 협의 등)에 상당기간 소요되는 경우는 발주기관과 협의하여 과업 일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

2) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의 업무 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에 한하여 업무 담당자의 승인을 득하여 과업수행 기간을 연장 할 수 있다.

① 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

② 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

③ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

④ 심의 지연 등 외부적 지연요인으로 인하여 용역수행이 지연되는 경우

마. 과업내용

1) 계획 등 일반사항

① 제 법규와 설계기준 및 본 과업내용에 합당하여야 하며, 의문이 있을 경우 관계부서와 협의하여 합리적인 과업을 수행하여야 하며, 타 기관과의 사전협의 등 필요 서류를 작성 및 제출한다.

② 기존 시설물 철거가 필요한 경우, 도면 작성시 정확한 현장 조사 후 도면 미반영사항을 표기한다.

③ 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

④ cctv와 소방시설, 통신, 전기 등 시설물에 대하여도 철거가 필요시 관계자 등과 협의한다.

⑤ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체 사항에 대한 이행 및 보고서를 작성한다.

⑥ 과업수행 중 과업지시서에 명기하지 않은 사항은 발주기관과 수급인이 협의하여 수행한다.

2) 세부사항

① 기존 자료들을 바탕으로 복원계획이 수립된 요소들*에 대한 구체적 복원·보수 방법을 제시한다.

* 전면의 파사드, 측면의 창호 및 옥상난간, 배면의 옥외계단, 1층의 원형창, 2층의 매표소창 및 복도, 3층의 무대 및 객석, 층별 내부 마감재료 등

② 원형 복원·보수와 배치되지 않는 피난, 방화 계획 제시한다.

③ 설계 기본방향에 충실하며 최적의 계획으로 복원이 추진되도록 하되, 시공의 용이성 또한 고려한다.

④ 현재의 공간 구획을 최대한 활용함으로써 원형의 벽체를 보호하며 건축물의 기능을 보완할 수 있도록 공용공간(승강기, 화장실, 창고, 기계·전기·통신실 등)과 사무실 배치한다.

⑤ 복원 이후, 건물의 유지·보수·관리 등이 용이하도록 편의성 및 효율성을 고려하여 공간 구획한다.

⑥ 공공이 사용하는 시설이므로 장애인·노인·임산부 등 편의시설을 보강하되, 복원 취지에 적합하도록 계획한다

⑦ 기 실시된 구조안전진단결과를 반영하여 건축물의 원형을 최대한 유지할 수 있는 구조 검토 및 보강 계획 제시한다.

⑧ 옥상공간 활용 및 용도변경 관련 적절한 구조 검토 및 보강 계획 제시한다.

⑨ 원도심 내 위치한 기존 근대건축물과 연계할 수 있도록 외부공간 계획한다.

⑩ 도시 내 교통과 인구 유동의 중심지에 위치함에 따라 시민들이 자유롭게 방문·휴식 할 수 있도록 개방된 외부공간 계획한다.

⑪ 상업지역 내 위치함에 따라 녹화 및 조경을 적절히 활용하여 포켓 녹지공간 조성한다.

⑫ 장애인·노인·임산부 등 접근성을 개선하기 위하여 무단차 계획을 검토하되, 복원 취지에 적합여부 검토한다.

3) 기타사항

구조, 피난·방화, 소방, 주차 등 관련 법령 규정에 따라 적합하도록 설계해야 하나, 근대문화유산법 제32조에 따라 특례 적용을 검토할 수 있다.

바. 발주기관 및 연락처

1) 담 당 자 : 대전광역시 문화유산과 (담당자 : 이진아)

2) 주    소 : 대전광역시 서구 둔산로 100(둔산동, 대전광역시청 12층)

3) 홈페이지 : https://www.daejeon.go.kr/

4) 전화번호 : (042) 270-4521

5) e-mail : jinalee17@korea.kr

사. 공사기간 : 착공일로부터 7개월   ※ 공사 발주방법 : 일반공개경쟁

(순 공사기간으로 공사중단 사유 발생시 추가기간 필요)

4. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

• 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

• 예정 공정표

• 각 분야별 용역비 산출내역서

② 분야별 참여기술자 투입 계획

• 각 분야별 참여기술자는 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자자격 소지자(설계업등록업체)로 하여금 수행토록 하되 건축사 자격 소지자가 총괄하여야 한다.

• 계약상대자는 본 과업의 최종 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무 내용을 구체적으로 명기하여 제출한다.

③ 보안각서 및 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공 검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 경우 계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.

① 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 폐기물 처리 등)간의 업무범위와 책임한계

② 과업수행계획서, 책임기술자명단 및 참여기술자 조직표, 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

③ 전기분야설계는 전력기술관리법 제14조에 의한 설계자(전문설계업 제1종 이상 등록자)가 설계하여야 하고 분담이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

④ 정보통신분야 설계는 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제3조 규정에 의거 공고일 현재 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 따라 기술사사무소 [정보통신부문(정보통신)]를 등록한 업체가 설계하여야 하고 분담이행방식을 채택하여 설계하여야 한다.

⑤ 소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 하고, 분담 이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

⑥ 기계설비 분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조 냉동 기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 하고, 분담 이행방식을 채택하여 책임 설계하여야 한다.

⑦ 총 공사비를 고려한 설계운용계획

• 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시 설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

• 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

⑨ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

⑩ 설계도서는 국토교통부 고시 제2016-1025호 ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 기준으로 작성한다.

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시(계약 후 7일 이내) 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

2) 2차 업무협의는 계약일로부터 12일 이내에 하고, 3차 업무협의부터는 다음과 같은 경우에 월 2회 이상 단계별로 업무협의(회의)를 한다.

① 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

② 실시설계 완료 시 (유지관리 계획 포함)

③ 각종 심의(자문) 및 (주간 및 월간) 공정보고 시와 필요 시

④ 성과품 작성 및 준공 시

※ 상기 설계일정은 발주처와 협의하여 설계 응모자가 제시할 것

3) 계약상대자는 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하여 발주기관에 보고하여야 하며, 계약상대자는 착수와 동시에 설계일지를 작성한다.

① 주간보고 : 매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출).

단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략 가능.

② 월간보고 : 매 월 1회 작성

③ 수시보고 : 발주기관 요청 시 계약상대자는 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

4) 관련기관 인․허가 및 협조

① 계약상대자는 본 과업에 관련하여 필요시 세움터 작성 및 관련기관의 건축협의(허가)에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시 발주기관과 협의하여야 한다.

라. 각종 심의 및 자문

1) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 다음과 같이 설계사항에 대한 검토 및 자문을 할 예정이므로 계약상대자는 이에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

① 기본계획 시 : 기본계획 및 기본설계 사항

② 기본계획 완료 후 : 기본계획 및 기본설계 사항 완료 사항

③ 성과품 작성 시 : 실시설계도면 및 내역서 등 적정여부, 관련법규, 공사시방서 적정 작성 여부

2) 각종 자문 및 심의 시 지적사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

3) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요 시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.  ※ 상기 설계일정은 발주처와 협의하여 설계 응모자가 제시할 것

마. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 분담이행분야를 제외한 일부 도면작성 및 이에 부수되는 작업

③ 면허보완을 추가로 필요로 하는 분야의 도면작성 및 이에 부수되는 작업

④ 건설공사의 수량산출 및 견적업무

⑤ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이때 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

바. 설계에 사용하는 재료

1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 국산자재를 우선 채택하고, 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경(인증) 제품 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영한다.

2) 1) 이외의 자재 또는 제품 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

3) 정부기관(국토교통부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 즉 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정)에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하되 본 과업의 특성에 맞는 것을 적극 검토 적용하여야 한다.

4) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

5) 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

6) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률에 따라 적용여부를 검토하고 적용 시에는 사용되는 재료를 구분하여 추후 관계법령에 따라 중소기업청과 협의대상 목록을 작성하여야 한다.

사. 타 계약상대자와의 업무한계

1) 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로 간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

2) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술 관리법 시행규칙 제35조(용역참여 기술자의 업무내용 명기 등)에 따라 모든 설계 참여자 (사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것.

아. 기 타

1) 계약상대자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

2) 용역준공 후 설계용역 성과물의 사용권은 발주기관에 있다.

3) 분야별 설계지침에서 해당하지 않는 과업에 대하여는 생략할 수 있다.

4) 본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 축소 등 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있으며, 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 계약상대자의 기술용역정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 (행정안전부 예규 제252호, 2023.7.1.)에 따른다.

자. 수급인의 책임

1) 설계하자 책임한계 : 수급인이 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 우리 시에 손실을 입히거나 인명피해, 기타공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 발주처 또는 발주처가 지정한 자에게 하여야 한다.

2) 안전관리의 의무 : 수급인은 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 세부사항

가. 검토 보고

1) 계약상대자는 과업 착수 후 즉시 설계의 기본계획안을 발주기관과 협의하여야 하며, 협의 사항을 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 기본계획 보고에 필요한 도서는 다음에 정하는 바에 의한다.

① 설계설명서

a. 공사 및 설계개요	b. 건축계획

c. 개략공사비 및 개략공정계획	d. 상설전시실 등 주요설비계획

e. 주요 마감재료계획 등

② 설계도면

a. 배치도, 각층 평면도, 각층별 단면도(또는 내부 입면도)

b. 기타 설계보고에 필요한 도서

나. 주관부서 의견수렴

1) 계약상대자는 기본계획 수립 후 기본설계도서를 작성하여 발주기관에 보고하고 주관부서의 의견수렴 준비를 하여야 한다.

2) 기본설계 시 인테리어와 실 용도에 부합할 수 있는 기준적용을 철저히 준용한다.

다. 기초조사

1) 계약상대자는 대지의 현황 등 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애 요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

2) 계약상대자는 공부상의 내용(법적 현황과 상․하수도 등)을 철저히 조사하여 제반 법규 및 협의 보고서를 발주기관에 제출한다.

3) 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 높이, 상·하수, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

라. 관계부서 협의

1) 계약상대자는 기본설계에 대한 발주기관의 승인 절차가 완료된 후 실시설계를 실시하여야 한다.

2) 계약상대자는 실시설계 시 내역작업을 시행하기 전 소방협의 등 관계부서와의 협의를 시행하고 이에 따른 협의 결과를 설계에 반영한 후 내역 작업에 착수하여야 한다.

마. 관계 법령에 따른 절차이행 및 소요시간 산입

1) 계약상대자는 설계도서가 관계 법령에 위배되지 않도록 유의하여야 하며, 건축법, 소방법 등 관계법에 따른 협의․심의 절차를 계약상대자의 책임으로 용역성과품 납품 전까지 완료하여 지적사항에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 발주기관에 대한 과업진행상황 보고, 관계법에 따르는 심의․협의 보완 등에 소요되는 기간 등은 협의하여 정지 또는 연장 할 수 있다.

바. 과업내용의 변경, 조정 및 보완

1) 계약상대자는 과업수행 전 과정에서 감독관의 지시 및 감독을 받아야 한다.

2) 과업수행 중 발주자가 필요하다고 인정하여 설계내용의 변경 또는 수정을 요구할 경우 계약상대자는 지체없이 이에 응하여야 하며, 설계내용의 변경에 따른 용역기간 연장에 대하여는 발주기관과 협의하여 연장할 수 있다.

3) 과업수행 중 심의․협의 과정에서 발생되는 보완사항은 계약상대자가 즉시 보완하여야 한다.

4) 과업수행 중 발주부서의 사정에 의하여 예정공사비 등 공사량의 증가가 있을 경우에는 예산 범위 내에서 용역비를 조정할 수 있다.

5) 성과품에 의한 공사시행 시 현저한 기본계획이 변경되지 않는 사항에 대한 설계변경 사항이 발생하였을 경우 발주기관의 요구에 계약상대자는 불가피한 사유가 없는 한 지체 없이 이행하며 본 과업에 포함한다.

6. 적용기준 및 시방서

가. 본 설계용역은 건축 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.

1) 설계도서의 작성 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2

2) 시방서의 작성 : 표준시방서(국토교통부) 등 기타 참고자료

3) 예산서의 작성 : 건축공사 계약요청 설계서 작성 협조요청 (조달청) 등

나. 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출하여야 한다.

Ⅱ. 설계 일반지침

1. 공통사항

가. 적용 요령

1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

2) 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업지시서를 우선 적용한다.

3) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 그에 대한 보고서가 있어야 한다.

4) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용토록 명시할 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

나. 발주기관, 계약상대자의 책임 및 업무

1) 설계의 목표와 추진 절차

① 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야한다.

② 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구 조건을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

③ 계약상대자는 발주기관의 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 할 수 없다.

④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련 법규와 계약조건, 발주자와 협의된 설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주자에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

⑥ 계약상대자는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있어야 하며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 이를 알려야 한다.

⑦ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상이함이 없도록 만전을 기하여야 한다.

⑧ 계약상대자는 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

⑨ 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지할 수 없다.

2) 착 수

계약상대자는 발주기관과 계약 후 별도로 정한 기간 내에 설계용역을 착수하여야 한다. 이때 계약상대자는 과업수행계획서를 작성하여 용역 수행 전반에 관한 발주기관의 승인을 받아야 한다. 또한, 착수 회의를 개최하여 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

3) 공정 계획

① 계약상대자는 설계용역의 공정에 대하여 막대 공정표 또는 네트워크(Net-Work)공정표를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 승인을 받아야 한다.

② 공정은 모든 일정이 기술되어야 하고, 계약상대자는 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

4) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 정해진 날짜에 발주기관에 제출되어야 하고, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

5) 인․허가 및 승인

계약상대자는 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 발주기관에 제출 업무범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성하여 준공 전까지 인․허가를 완료하여야 한다.

6) 업무 연락

업무 연락은 계약상대자와 발주기관이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며, 용역착수 시 계약상대자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

7) 회 의

① 설계용역과 관련된 회의는 계약상대자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있어야 하고 회의의 목적이 분명하여야 하고, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

② 또한 회의에서는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 토의되어야 하고, 회의 소집자는 회의 3일 전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

③ 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

8) 보 안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

② 성과품은 발주기관에 최초 제출 : 계약상대자가 작성한 모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

③ 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화 : 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하여야 한다.

9) 계약서와의 관계

① 발주기관과 계약상대자는 계약내용 수행에 상호 책임을 진다.

② 발주기관의 승인으로 업무내용이 변경될 시에는 아래와 같이 계약을 변경하여야 한다.

a. 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

b. 업무 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

c. 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 한다.

10) 발주기관 승인

계약상대자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 포함된 것으로 본다.

11) 기존 시설의 처리

① 계약상대자는 대지 내에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

② 계약상대자는 발주기관에 의해 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토하고, 매설된 구조물에 대해 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.

③ 계약상대자는 기존 구조물의 개축 또는 철거가 필요할 때 이를 설계에 반영하여야 한다.

12) 공사비와 예산

① 계약상대자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

② 개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 계약상대자는 현지 답사하여 현지 조건에 계획시설물의 적합 여부를 확인하여야 한다.

2) 현지답사 시에는 필요시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)으로 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획 시 참조하도록 한다.

3. 기본계획

계약상대자는 기본계획 단계에서 다음과 같은 내용을 수행하여야 한다.

1) 사업 프로그램을 평가하고 발주기관이 승인하기 위하여 요구되는 합리적인 수량의 기본 설계안을 마련하여야 하며, 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

2) 구조, 설비 시스템과 배치 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

3) 그 외에 설계 요구 조건을 만족해야 한다.

가. 용역내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 파악

② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③ 유사 사례 조사	④ 관계법령 조사

⑤ 관련 기관 또는 부서와의 협의	⑥ 일정표 조정	⑦ 각종 협의

2) 조건 설정

① 설계 조건의 설정

a. 요구 성능 확인	b. 법령 및 기타 제약 조건의 정리

c. 안전 성능의 설정	d. 공사 예산의 파악

② 설계 방침의 설정

a. 설계 개념의 확립	b. 개략 시방서의 설정

c. 사용 재료 및 장비, 시스템 등의 설정

3) 비교 및 검토

① 성능 면에서의 기능성 검토

② 설계 이념 ․ 의장 및 구조 형식 등의 검토

③ 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

④ 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

⑤ 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

⑥ 사용기기, 시스템, 재료 등의 검토

4) 종합화

① 기능 배치계획의 책정	② 공간 구성 계획의 책정

③ 공사비 배분 계획의 책정	④ 동선계획의 책정

⑤ 방재 계획의 책정	⑥ 시설 배치계획의 책정

⑦ 평면, 입면, 단면 계획의 책정	⑧ 내외 환경 계획(조명, 공조 등)의 책정

⑨ 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기 등) 계획의 책정

5) 사업의 명확한 범위에 대해 발주기관 승인을 득한 수량의 도서와 추정 공사비 산출서

나. 착수 회의

1) 사업 관련 분야의 대표자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계기준 또는 자료, 계약조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

2) 계약상대자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청 일정 등을 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다. 보고서

1) 용역 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

2) 계약상대자가 서명한 승인요청 문서에 의해 제출한다.

3) 투명한 플라스틱 표지 또는 내구성 표지로 제본한다.

4) 제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

라. 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 도면을 작성한다.

마. 공간(면적) 요구 조건

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)의 요구 조건에 대한 프로그램을 제출한다.

바. 업무 수행 절차

1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

2) 문제 발생시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

3) 계약상대자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

사. 제출 도서

기본계획 단계에서 보고가 필요할 경우 성과품 작성기준에 의거 성과품으로 작성하여 제출한다.

4. 실시계획 단계

계약상대자는 기본계획을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시계획을 수행하여야 한다.

1) 현장측정을 토대로 도출된 문제점을 반영해 주기관과 협의하여 개선방향을 설정한 후  개선안을 제시한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 유지관리 방법을 제시한다.

3) 기본계획서와 공사비 산출서가 발주기관에 의해 승인되고 실시계획의 착수가 지시되면, 계약상대자는 발주기관의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

5) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위 내에서 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량을 산출할 수 있도록 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 작성되어야 한다.

6) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시한다. 계약상대자는 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

가. 용역 내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)	② 현지 상세 조사 및 확인

③ 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인	④ 각종 법령 수속에 대한 협의

⑤ 일정표 조정

2) 조건 설정

① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

a. 각 부분의 요구 성능의 확인	b. 법령, 기타 제약 조건의 각 부분별 파악

c. 각 설비의 요구 성능의 확인

② 공사비의 파악	③ 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

④ 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정	⑤ 배관 배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교․검토

① 각 부분 기능의 검토

② 공간 표현의 검토

a. 형태의 검토	b. 사용 재료의 검토

③ 공사비의 검토	④ 시공 기술의 검토

⑤ 사용기기 및 사용 재료의 검토	⑥ 각종 설비 방식의 검토

⑦ 유지관리에 관한 검토	⑧ 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

① 내부 공간 설계	② 평면, 단면, 입면 및 상세설계

③ 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정	④ 각종 설비의 설계

⑤ 공사비 계산과의 조정	⑥ 각종 설계 등의 조정

나. 착수 회의

1) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

2) 계약상대자는 대지를 검토하고 조사하여 필요한 자료를 제공한다.

다. 용역 범위의 승인

모든 용역 업무 범위는 발주자의 승인을 받아야 하며, 성과품은 “승인용” 표식을 한 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

라. 최종 공사 계약 서류의 준비

계약상대자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 성과품 작성기준에 의거 작성한다.

마. 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

1) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면계획을 수행한다.

2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임지고 조정한다. 계약상대자는 입찰단계, 시공단계에서 발주기관에 의해 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

바. 시방서

실시설계 전 발주자의 내부 시방서 기준에 의하거나 계약상대자가 합리적으로 검토․작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

사. 공사비 산출

1) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 예상 범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 계약상대자는 총공사비 산출서를 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

6. 별도 추가 업무

건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다.

1) 건축협의 신청서 작성

2) 관련 법령 및 규정에 의거한 검토 및 심의를 위한 설계자료 작성 업무

3) 기존 건축물 관련 석면유무조사 및 철거, 폐기물 처리에 관한 설계 업무

4) 『건축물 대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙』에 의한 건축물대장 작성 업무

Ⅲ. 기술지침

1. 공통 지침

가. 기본 개념

이용자에게 기능성, 친숙성, 편의성 및 안전성을 제공하여야 하며, 여러 가지 용도에 대응하는 기능을 충분히 발휘하고, 사회적, 기술적 및 조형적 조화를 이루어야 한다. 계약상대자는 설계업무 등의 이행에 있어 이 지침에 따라 구조 기준 등에 적합한 소정의 강도, 내구성, 경제성, 시공성, 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 하여야 한다.

어린이, 장애인 등에 대한 실질적인 편익증진과 지역 주민들의 사회참여 기회 확대 등을 위한 공간은 물론 시설의 사용 연한도 고려하여 계획하여야 하며, 시민 모두에 서비스가 제공되는 친밀성과 편의성, 생명, 신체 및 공공재산의 보호를 도모하는 안전성을 도모해야 한다.

또한, 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 사회적 요청의 변화 등을 정확히 파악하여 계획되어야 하며 특히 다음 사항을 고려하여 설계한다.

나. 소화 및 방재 설계지침

1) 화재에 대한 안전성 확보 : 계획 시 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 기타 지침

1) 에너지 절약

① 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

② 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

2) 건축물 사용 연한에 관한 고려

① 사용 연한의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

b. 해당 건물은 국가등록문화유산 등록 예정으로 이후 영구보존 할 것을 충분히 감안하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

② 내구성의 확보

a. 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

3) 비용에 대한 고려

① 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 등이 제시되어야 한다.

② 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

③ 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

4) 기성 규격제품 사용의 촉진

건축물에 쓰이는 재료는 국산 자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재의 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 운영 및 사후관리의 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

2. 분야별 설계지침

【 건축분야 】

가. 기본 지침

1) 건축물의 원형 복원 및 보수

- 1937년 건립 당시의 모습을 거의 유지하는 1966년대 까지를 복원 시점으로 설정하고, 기존 자료를 활용하여 원형과 최대한 동일하게 복원하는 것을 기본원칙으로 하되, 관련법령, 규정 지침 등에 위배되지 않도록 설계

2) 기존 공간 구조를 적극 활용하여 최소한의 구획 변경 검토

- 현재의 공간 구획을 최대한 활용하여, 복원 이후 건물의 유지·보수·관리 등이 용이하며 기존 건축물의 기능을 보완할 수 있도록 공용공간(승강기, 화장실, 창고, 기계·전기·통신실 등)과 사무공간 적절히 배치

3) 원형의 기본 형상을 유지하는 범위 내에서 구조 검토 및 보강

- 기 실시된 구조안전진단결과를 반영하여 건축물의 원형을 크게 벗어나지 않고, 최대한 기본 형상을 유지하는 범위 내로 구조설계 실시

4) 내부마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고 내구적이며, 유지보수가 용이하고, 대중의 사용에 적합하여야 하며, 개․보수 시에는 기존의 인테리어의 재질을 손상하지 않는 것이어야 한다.

5) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

6) 계약상대자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

7) 계약상대자는 수급으로 인하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료 또는 기타 요소로서 설계함을 피하여야 한다.

나. 건축일반

1) 건축기본계획

① 제반 법규에 적합하여야 한다.

② 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석, 계획에 반영하여야 하며, 이를 토대로 외부공간 및 배치계획에 대한 디자인을 제시한다.

③ 차량의 진․출입과 보행자 동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획하여야 한다.

④ 색채와 내부 기능의 변화, 구조보강 및 주변 관계와의 재해석을 위해 불가피할 경우를 제외하고는 가급적 외관을 최대한 보존하고, 입면을 변경하게 될 경우에는 변경 범위를 최소화하고 가급적 위치를 후면으로 한다.

⑤ 내부공간은 기능적으로 구성하고, 특히 상설전시실은 콘텐츠 용역의 결과를 반영하여 기술적이나 디자인적인 측면에서 창의성을 구현하고 이를 위해 별도의 인테리어 설계를 실시한다.

⑥ 기존 설비는 가급적 최대한 재활용하도록 한다.

⑦ 이용자의 편의고려

- 정시, 대량의 동선이 필요한 공간 등의 원활한 동선 구축

- 차량과 보행 동선은 구분하여 합리적인 동선체계를 확립

⑧ 공사 준공 후, 관리 주체에 의한 유지관리가 용이한 건물이 되도록 계획에 반영하고, 점검할 수 있도록 리스트 제출하여야 한다.
예) 주차, 설비, 전기, 소방, 시설유지보수, 친환경 소재 사용 등

⑨ 기 실시한 구조안전진단 결과를 반영하여 내진성능 향상을 위하여 다음 사항의 설계지침을 반영하여야 한다.

- 공공건축물 내진성능 향상과 관련 ‘건축물(내진)설계도서 체크리스트’ 및 ‘구조안전 및 내진설계 확인서’를 건축구조기술사가 작성·날인하여 제출하고 ‘내진설계 용역서’를 설계보고서에 수록한다.

- 내진설계는 행정안전부에서 발표한 『내진설계 설계기준 공통적용사항』을 반영한 「건축구조기준」을 적용한다.

* 「건축물 내진설계기준 KDS 41 17 00」에 의해 지진하중을 산정하고 이에 적합하도록 내진설계를 수행한다.

⑩ ‘장애인･노약자･임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률’ 및 ‘장애인 등 편익증진을 위한 건설기술심의 적용 실무매뉴얼’을 준수한다.

- 심의 시 장애인 등 편의시설 설계에 대하여 건축사가 설명

- 장애인 등 편의시설 관련 법률 적정 여부

- Barrier Free 인증 계획 및 설계반영 자체 평가서 작성(필요시)

- 장애인 편의시설 설치 매뉴얼 검토

⑪ 주차 단위구획 및 구획선의 표시의 경우, 주차장법 및 대전광역시 주차장 조례에 따라 계획을 하여야 한다

2) 세부사항

① 현재의 대지 형태를 최대한 이용할 수 있도록 계획한다.

② 주차 및 차량 보행 동선 등 합리적인 동선체계를 확립할 수 있도록 계획한다.

③ 토지이용계획이 주변환경과 조화가 되도록 계획한다.

④ 기계 환기와 동시에 자연 환기도 가능하도록 하고 자연채광을 고려하여 계획한다.

⑤ 각 기능실 배치 및 규모는 시설별 이용 인원의 변화에 대응하기 위하여 가변성, 융통성 있게 활용 가능토록 계획한다.

⑥ 건물 내부는 쾌적한 분위기가 될 수 있도록 각종 소음차단을 위한 흡음 및 방음을 고려하여야 한다.

⑦ 각종 편의시설 및 위생시설은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 이용하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계하여야 한다.

⑧ 내부 마감 재료는 건물의 특성과 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 내구적이며 유지보수가 용이하고 대중의 사용에 적합하여야 한다.

⑨ 계약상대자는 치수, 재료, 건물 구성요소의 설치와 관련하여 현재 건설산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

⑩ 폭우 시 우수가 건물 내부로의 유입 방지에 대한 층별 누수방지계획 수립해야 한다.

⑪ 주차장 내에 있어서는 자동차 및 보행자의 안전 확보를 도모하는 경우 구획선 등을 통한 주차구획을 명시하고, 필요한 경우 비상벨, 반사경, 감시용 카메라 등의 안전 설비를 설치하여야 한다.

⑫ 표지 체계(Signage)는 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고, 기본설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 검토받도록 하여야 한다.

다. 구조분야

1) 구조 설계

① 구조계획은 기 실시한 구조안전진단 결과를 반영하여야 하며 필요시 아래의 사항을 참고한다.

② 엔지니어링산업진흥법 제2조(정의) 4호의 규정에 따라 공고일 현재 산업통상자원부장관에게 신고한 자로서 건설 부문 중 구조 분야의 엔지니어링 활동 주체 또는 기술사법에 의한 해당 업체의 소속 관련 분야 구조기술사가 작성하여야 한다.

③ 장기, 단기 하중 및 지진에 대한 비틀림 방지 등 구조체 변형에 대처할 수 있도록 설계하여야 한다.

- 상부구조 처짐, 하부구조의 전도 및 활동, 기초구조의 지지력, 변위 등을 검토한다.

- 상부구조의 계산에 따라 구조물 각 부위의 단면력 계산 결과와 관련 설계기준 및 규정에 따라 주철근 조립도를 작성하며 시공 시 시공상세도를 작성한다.

- 하중 집중부에 대한 상세사항을 관련 설계기준에 따라 설계한다.

④ 설계방법은 최신의 설계기준을 적용하여야 한다(국토교통부 제정 콘크리트구조기준, 건축구조기준, 건축물 내진설계기준 등의 적용)

⑤ 구조물의 지연 Joint등을 두어 균열을 최소화하는 방안을 모색하고, 지하구조물의 방수처리 계획서 제출 및 이 부분을 통과하는 배관, 덕트 등에 대해 이를 감안한 설계를 반영하여야 한다.

⑥ 지진을 고려한 내진설계를 시행하며 설비 장비, 배관 등도 이 기준에 따라 설계에 반영하여야 하며, 내진설계와 함께 외부시설물은 풍하중을 고려한 내풍설계도 고려해야 한다.

⑦ 구조물 설계 중, 설계기준에 대한 사항을 명기한다. (상호조건을 검토하여 변위 및 부재력등을 산정하여야 한다)

⑧ 구조물 설계 중, 설계에 따른 시공방법과 순서를 보고서나 도면에 명기토록 제시하여야 한다.

⑨ 구조물의 신축이음 및 수축이음은 능률적이며 효율적인 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 온도변화에 따른 구조물의 변위 및 구조물 단면력을 상세히 검토하여 설계한다.

⑩ 특수한 기초형식 또는 공법을 계획한 경우에는 해당 공법이 요구하는 조건대로 시공할 수 있도록 시방서를 작성한다.

라. 토목분야

1) 기본지침

본 지침은 옹벽과 포장에 대한 내용을 제외하고는 필요한 경우에 적용한다.

2) 토공설계

① 토공 설계 시 비탈면 기울기는 관련 제법규의 기준을 따르며, 안정성을 해석하여 변경할 수 있다.

② 연약지반이 예상되는 구간은 지반조사 결과를 반영하여 대책 및 보강방법을 강구한다.

③ 토공은 모든 조사에 의한 자료와 토공계획에서 확정된 평면 및 종단선형, 횡단도 등을 기초로 하여 순성토 또는 사토를 최소화하여 최적의 계획을 하도록 한다.

④ 연약지반 등 부등침하가 우려되는 지역에 대하여 조사, 시험결과를 분석하여 처리대책을 수립하여야 한다.

⑤ 절토사면 경사는 지반조사 및 토질시험 결과에 따라 비탈면 처리계획을 검토하여 설계에 반영하며, 영구 암반 절취사면의 경우에는 절취면의 절리방향․절리간격․충진물을 파악하여 안정성검토를 실시하고, 미관이 고려된 사면 보호 및 대책공법을 설계에 반영한다.

⑥ 절토부의 원지반이 연약하여 시공이 불량할 경우 치환공법 등 연약지반 처리대책을 강구하여야 한다.

⑦ 구조물의 측벽 되메우기의 시공방법과 다짐방법, 다짐기준, 시험기준 등을 명시한다.

3) 옹벽공사

① 건물 후면의 옹벽은 경제성과 안정성이 충족되도록 계획한다.

② 옹벽 구조물 자체에 디자인적인 요소를 부여하고 벤치 등과 같이 타 용도를 겸할 수 있는 방안도 고려한다.

③ 옹벽의 재료와 색상은 문학관 건물과 잘 조화가 되도록 계획한다.

④ 예산 범위에서 신규 옹벽의 설치가 어려울 경우(옹벽 설치에 과도한 예산이 투입될 경우) 기존 철골 보강물을 디자인 적인 요소로 보완하는 방안을 고려한다.

4) 포장 설계

① 주차장의 포장 설계는 토질, 기후, 골재, 이용교통량 및 수리자료에 관한 조사 결과에 의거 실시한다.

② 포장구조는 콘크리트 포장과 각종 포장 공법을 비교 검토하여 경제적이며 주차장의 용도에 적합한 구조가 되도록 설계하여야 하며, 그 공법 및 계산 근거를 제시하여야 한다.

③ 포장의 두께는 도로포장 설계․시공지침에 따라 동결 깊이를 검토하여 설계한다.

④ 포장은 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영하여야 한다.

⑤ 침수방지를 위해 우수유출량을 저감할 수 있는 투수성 포장 설치를 검토한다.

⑥ 포장 설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 기초자료를 근거로 포장공법 및 개략적인 포장 두께를 결정한다.

⑦ 포장공법은 시멘트 콘크리트 포장과 아스팔트 콘크리트 포장을 비교․검토하여 경제적이며 지형 및 기후조건에 맞는 공법 및 구조가 되도록 설계하여야 하며 구조의 개략적인 계산근거를 제시하여야 한다.

⑧ 포장층의 포장 두께와 동결심도 등의 계산은 대표적인 지역 및 지반에 대해서만 실시한다. 사업노선의 연장이 긴 경우는 구간을 구분하여 포장구조를 선정할 수 있다.

⑨ 보도 턱 낮추기는 「보도 턱 낮추기 시설 설치개선 운용지침」을 준수하여 계획하여야 한다.

⑩ 보도포장은 「시공상세도면 작성지침」에 의거 시공상세도면을 작성한다.

⑪ 시멘트 콘크리트 포장은 줄눈 및 표면처리에 대해서 상세하게 설계하도록 한다.

⑫ 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동결방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며 동결심도는 완전방지법, 노상동결관입허용법, 감소노상강도법에 의한 계산결과를 비교․검토한 후 채택하여야 한다.

⑬ 소성변형 등을 고려한 적정포장공법을 검토하여 설계한다.

⑭ "자동차 진입 억제용 단주(bollard)"를 설치할 경우는 「보도설치 및 관리지침(국토교통부 예규 제135호, 2009.11.11)」을 준수하여 계획하여야 하며, 볼라드 설치 시 통행 관점에서는 일종의 장애물로 간주할 수 있으므로 반드시 필요한 장소에 선택적으로 설치하고 보행자 및 휠체어 사용 등을 감안하여 단주 간격을 1.5m 정도 이격하여 설치하여야 한다.

5) 배수시설 설계

① 하수도는 국토교통부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 및 시공 중인 배수시설을 충분히 조사한 후 우․오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하되 설계 및 사업시행에 차질이 없도록 관계기관과 사전협의해야 한다.

② 유역면적은 시에서 작성한 1/500 하수관망도에서 산출하여야 한다.

하수시설물은 세굴 및 퇴적이 되지 않도록 규정된 경사를 유지토록 설계한다.

④ 차로 및 주차실의 노면은 세차와 우수 등의 유입에 대해 배수가 가능하도록 적절한 경사의 유지 및 배수트렌치 등의 설치를 고려하도록 한다.

⑤ 토목의 최대강우량 설계 적용 시를 감안, 침수 시 배수가능한 펌프 등의 장치 용량을 검토하여 설계에 적용한다.

6) 유지관리 지침

건설 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목, 유지관리대장 및 분야별 검 체크리스트 작성 등을 검토하여 제시해야 한다.

7) 기타

① 공사시행으로 인한 도로 하수시설물 등에 훼손이 불가피할 시 원상복구를 설계에 반영하여야 한다.

② 오수정화 설비

- 건출물의 규모와 지역 특성에 따라 하수도법, 오수·분뇨 및 축산폐수처리에관한법률 등 관련법규에 의거 분뇨정화조를 설치하여 적정한 방류 수질과 정화설비의 성능을 갖도록 한다.

- 처리대상 인원의 산정은 KS F 1507 건축용도별 분뇨정화조의 처리대상 인원산정기준에 의한다.

- 요구 성능이 안정적으로 유지되어야 하며 주변주민, 유지관리자의 안정성에 유의해야 한다.

- 정화조 설비와 관련하여 환기가 필요한 경우 별도의 환기시설을 설치하여야 한다.

③ 순환골재 등 의무사용 건설공사의 순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시(국토교통부고시 제2014-105호)에 따라 순환 골재 등의 의무사용 대상 여부를 검토하여 반영하여야 한다

마. 조경분야

1) 기존 수목 및 녹지공간을 최대한 보존 및 재활용한다.

2) 보식이 필요한 경우

① 부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 하며 상호 이질감이 없도록 조화되도록 한다.(보식이 필요할 경우)

② 빗물의 순환을 통하여 수목의 급수로 이용할 수 있는 방안을 모색하고 수목의 활착과 관리기관의 용이한 유지관리를 위한 시설물 보완 등 수목유지관리에 대한 대책을 마련한다.

③ 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

3) 조경관련 시설물을 설치하게 될 경우

① 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 고려하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을(주변 경관과 연계하여) 설치하되, 주변지형, 단지 내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

② 겨울철 미끄럼 등 이용자의 안전사고를 예방할 수 있도록 계획한다.

③ 공개공지, 휴게공간, 산책로 등의 조형벽, 열주 등 구조물과 경관 조명시설 및 바닥 포장문양 등의 조경시설물은 공간의 통일성을 감안하여 설계하여야 한다.

4) 주요 보행 및 광장 주변을 계획할 때 보행등, 투광등, 수목 등의 조명 시설계획도 함께 고려하며, 각 공간이나 시설물의 독특한 야간경관 연출이나 보행인의 안전을 고려하여 야간조명 시설계획을 체계적으로 수립하여야 한다.

5) 주요 설계대상인 보행공간, 휴게공간 등의 각종 시설 공간계획은 배리어프리(Barrier-Free) 개념을 고려하여 설계한다.

6) 본 공사에 사용되는 자재는 반드시 KS 인증제품 사용을 원칙으로 하고 KS 기준이 없는 자재의 경우 국내생산 제품 중 품질이 우수한 제품으로 하며, 국토교통부 승인 조경 설계기준 등 관련 규정에 적합한 설계를 하여야 한다.

【 기계설비분야(기계소방 포함) 】

1) 설계 기본방향

① 건축, 전기 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

② 리모델링 공간의 이설에 따른 배관 등의 이설은 적절히 계획되어야 한며 특히 각 동의 2층 부분은 높은 층고를 감안하여 냉난방성능을 위해 최상의 방안으로 설계하여야 한다.

③ 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 설비방식을 추구하고, 특히 기자재 선정 시 에너지이용합리화법에 의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정한다.

④ 보수, 유지 관리가 용이하여야 한다.

⑤ Life Cycle Cost를 고려하여 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

⑥ 자동제어와 컴퓨터 제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

⑦ 진동 및 소음을 최소화하여 실내 근무자들에게 쾌적한 환경을 유지시켜주어야 한다.

⑧ 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

⑨ 신기술, 신공법의 적극적 반영.

⑩ 관계 제 법규의 규정을 준수한다.

2) 열원설비(냉․난방)

① 에너지의 합리적 이용을 위한 시스템 검토 선정

② 부분 부하운전 및 대수제어에 대비한 시스템 구성

③ 중앙집중식 냉난방 시스템 설비 검토

3) 공기조화설비

① 조건별(부하 특성별, 사용 시간별)로 조닝(Zoning)을 계획하여 제어할 수 있는 공조방식 채택

② 부하 변동에 적절히 대응할 수 있는 자동제어 시스템 적용

③ 결로 및 소음방지 대책과 실내 쾌적한 환경조성 등을 종합적으로 검토

4) 환기설비

① 환기목적에 적합한 환기방식 채택(실내 공기질 조건을 만족시키는 설비로 적용)

② 기능실의 용도를 고려한 환기계통의 분리

③ 기계 환기로 인한 동력소모를 줄일 수 있도록 자연환기 방법 적극 활용

④ 악취 냄새가 날 수 있는 기능실은 부압상태 유지

5) 위생 설비

① 급수, 급탕, 위생설비에는 최신형 절수형 기기를 채택한다.

② 보수, 유지가 쉽고 위생적인 재질을 선택 사용하여야 하며 소음이 적고 결로 및 동파방지를 고려한 시스템을 선정

③ 건물내부 오, 배수는 가능한 자연배수 되도록 설계.

④ 장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준 준용

6) 도시가스 설비

① 도시가스사업법 및 가스공급회사의 공급규정에 의한 공급방식 검토

② 도시가스 인입지점은 현장을 조사하고 관할 도시가스 공급회사와 협의 후 결정

③ 가스사용 기자재 선정 시에는 공급가스의 종류 및 압력 등에 적합한 설비를 채택

④ 도시가스 누출 시 경보음 및 자동 차단장치 채택

7) 승강기(장애인 겸용)

① 에너지 절약계획 등 시공 및 유지관리의 효율성을 고려한 제품 반영

② 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제8조(편의시설의 설치기준) 의한 장애인 편의시설의 구조와 재질 등에 관한 세부기준을 적용

③ 기존 바닥·벽체의 철거 후 각 실과 상호 동선상 연계가 될 수 있도록 계획

④ 기존 시설물의 철거 시 내력벽, 전기, 기계설비 시설물 등을 면밀히 조사하고 사용 가능한 시설물은 최대한 활용토록 설계 반영

⑤ 승강기 내부의 조도가 최대한 균일하게 될 수 있도록 채광계획

⑥ 소방법 피난계단기준 및 방화구획기준을 준수

⑦ 승강기 운행 중 긴급사태 발생 시 승강기 카 내부와 외부(사무공간 등)가 연결 가능한 비상통화장치 설치

8) 소화 및 방재설비

① 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 소화설비의 적정배치

② 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템 채택

③ 각 설비는 중앙감시반에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 설계

④ 전시시설로서 관계법령에 정하는 기준을 반영

【 전기설비 분야(전기소방 포함) 】

1) 설계 기본방향

① 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 호환성이 있도록 시스템 계획

② 건축, 기계 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조하여 건축물의 시설기준, 운영계획, 추진 방향 등을 면밀히 검토하여 각 구성요소가 서로 원활하고 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 내부 리모델링시 시 각 분야의 기능(전기, 공조, 조명 등)이 서로 연계․보완되어 성능발휘에 문제가 발생하지 않도록 분리하여 설계하여야 한다.

④ 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

⑤ 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

⑦ 관련 제반 법규의 규정을 준수 할 것.

⑧ 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기할 것

2) 전기설비 일반

① 전력간선설비

a. 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계강도, 단락 시 허용전류, 단락용량, 접지저항 등을 고려 하여야 한다.

b. 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선 구성 및 용량을 결정하여야 한다.

c. 배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 최단거리가 되도록 한다.

d. 건물 전체 전기용량을 산정하여 동시사용률을 감안한 수전설비 용량의 적정성을 검토한다.

② 동력설비

a. 동력제어반과 각 기기의 평면배치는 조화성을 고려 할 것

b. 동력배관은 배관 이격거리를 고려하여 설계할 것

c. 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려할 것

③ 조명설비

a. 건축물의 각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류와 각 실에 맞는 적정조도로 설계 할 것

b. 에너지이용합리화법 규정에 의한 「고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」에 적합한 설계 적용

c. 조명은 에너지 절약을 고려하고 각 구역별 패턴별로 구분하여 중앙조명제어반에 의해 점멸이 가능하도록 구성 검토

d. 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트 배관 등 장애물을 감안하여 충분한 설치공간을 협의하여 확보할 것

e. 가급적 조명기구 종류를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려할 것

④ 전열설비

a. 각 실의 사용기자재를 정확히 파악 실별, 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 할 것.

b. 일반용의 수구는 220V 접지형을 사용할 것.

c. 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분하여 사용이 가능하게 분류할 것.

d. 수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 할 것.

⑤ 소방설비

a. 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반 설비를 검토하여 설치

b. 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성 할 것

c. 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것

d. 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것

e. 비상조명등 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인

【 통신설비 분야 】

1) 설계 기본방향

① 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 호환성이 있도록 시스템 계획한다.

② 건축, 기계 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 시설기준, 운영계획, 추진 방향 등을 면밀히 검토하여 각 구성요소가 서로 원활하고 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

④ 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

⑤ 관련 제반 법규의 규정을 준수한다.

⑥ 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기한다.

2) 통신설비 일반

① 전화교환 및 구내통신 설비

a. 구내 통신선로설비에는 인입 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것.

b. 기존건물 통신설비 계통도를 검토하고 접속점의 위치는 관리자와 협의하여 결정한다

② 방송, CATV, TV공시청 설비

a. 일반방송(안내방송, BGM)은 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 설계 한다

b. 기존건물 계통도를 확인하고 접속점의 위치는 관리자와 협의하여 설계에 반영한다.

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

1. 작 성

가. 실시설계 보고서

1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

2) 발주기관의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

3) 설계도면

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부 확인 후 서명 또는 날인하여야한다.

⑤ 설계도면에는 필요한 경우 사용재료의 종류 및 강도, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑥ 설계도면에는 해당도면과 주요 관련 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM 또는 USB에 담아 제출한다.

나. 유지관리지침 : 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

① 개 요 : 설계방법, 사용자재, 기타

② 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

③ 점 검 : 주요 점검항목, 점검방법

④ 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

다. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록  작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑥ 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

⑦ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑧ 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세사항

⑨ 기타 주요공사 사항

3) 설계예산서

① 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 작성한다.

② 노임기준은 당해연도 공사노임단가를 기준한다.

③ 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1～2개 업체 이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

④ 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 의거 작성한다.

2. 납 품

가. 성과품 납품시기

1) 성과품의 납품은 기본계획 납품, 실시계획 납품으로 구분한다.

2) 계약상대자는 용역기간 중 각종 심의 및 자문 등 필요한 도면 및 서류를 최소 3일전까지 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 한다.

나. 성과품의 종류 및 납품부수

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
설계용역 최종보고서	A4	4
구조계산서	A4	4
유지관리지침서	A4	4
공사시방서	A4	4
설계내역서	A4	4
일위대가표	A4	4
수량산출서	A4	4
단가산출서	A4	4
설계도면	A3	5	반책제본
각종 설계계산서	A4	4
예정공정표	A3	5
성과품 모두가 기록된 USB	-	3	건축, 기계, 전기 등 각각

Ⅴ. 각종 서식

【 서식 1 】 착수계

【 서식 2 】 보안각서

【 서식 3 】 책임기술자 선임계

【 서식 4 】 참여기술자 명단

【 서식 5 】 하도급승인 요청서

【 서식 6 】 월간공정보고

【 서식 7 】 주간공정보고

【 서식 8 】 작업일지

【 서식 1 】

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 사 업 명 :

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년   월   일

○ 착수년월일 :      년   월   일

○ 완료년월일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2025년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 2 】

보 안 각 서

○ 용  역  명 :                                     설계용역

○ 계약  일자 : 2024.   .   .

○ 착수  일자 : 2024.   .   .

○ 완수예정일 : 2024.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 3 】

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2024.   .   .

4. 착수  일자 : 2024.   .   .

5. 완수예정일 : 2024.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 4 】

참 여 기 술 자 명 단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자								서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격사항	자격등급	자격증번 호

【 서식 5 】

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                          설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2024.   .   .

4. 착수  일자 : 2024.   .   .

5. 완수예정일 : 2024.   .   .

-  아      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

대전광역시장 귀하

【 서식 6 】

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년   월   일 ～ 20  년   월   일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 7 】

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025.   .   . ~ 20  .   .   .

○ 공정수행기간: 2025.   .   . ~ 20  .   .   .

□ 용역진행사항

구 분	진행사항		예정사항		비고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 전기분야 구분되도록 작성				실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
진행공정	계획	실적	계획	실적

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전광역시장 귀하

【 서식 8 】

작 업 일 지

일 자					착 공 일
작 성 자					준 공 일
인력투입현황	기술자명		전일까지	금 일		누 계		특 기 사 항
과업수행내용	※ 각 분야별로 진행과정 및 상황을 파악할 수 있도록 작성 다만, 지면 부족 시는 별도 첨부