- 청도 산림치유힐링센터 조성사업  -

기본 및 실시설계 과업지시서

청 도 군

목      차

Ⅰ. 총    칙	1

1. 과업명칭	1

2. 과업목적	1

3. 과업개요	1

4. 과업내용	4

5. 법령 등의 적용기준	7

Ⅱ. 일반지침	8

1. 공통사항	8

2. 조사 및 자료수집	10

3. 계획설계	11

4. 중간(기본)설계	12

5. 실시설계	13

Ⅲ. 기술지침	14

1. 공통 설계지침	14

2. 분야별 설계지침	15

Ⅳ. 성과품의 작성 및 납품	28

1. 일반사항	28

2. 성과품의 작성	28

3. 성과품의 납품	32

Ⅴ. 붙임서식	33

[붙임 1] 보안각서	33

[붙임 2] 책임기술자 선임계	34

[붙임 3] 하도급승인 요청서	35

[붙임 4] (계획, 중간, 실시)설계검사원	36

[붙임 5] 주간 공정보고	37

[붙임 6] 월간 공정보고	38

Ⅰ 총  칙

1. 과업명칭

⚬본 과업의 명칭은 「청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역」임

2. 과업목적

가. 도시화, 산업화, 고령화 등의 영향으로 만성𐄁환경성질환 등이 크게 늘어나면서       산림의 다양한 환경요소를 활용하여 인체의 면역력을 높이고 건강을               증진시키는 “산림치유”에 대한 국민들의 관심이 증가

나. 지속적으로 증가하고 있는 수요에 따라 풍부한 일조량과 자연채광의 확보로        심신치유 공간을 조성하고 최고의 산림복지 서비스를 제공하고자 함

다. 지역산림자원을 활용한 치유센터, 숲속의 집 등의 단위사업 조성으로              산림복지시설을 통합하고 산림휴양 인프라확충에 기여하고자 함

3. 과업개요

가. 위     치 : 경상북도 청도군 각북면 오산리 산56번지

나. 지역지구 : 농림지역(자연휴양림 지정 지구)

신축공사 (치유의숲 신규조성)	증축공사 (자연휴양림 보완사업)
<산림문화𐄁휴양에 관한 법률 시행령 제9조의2> ⚬형질변경면적 : 치유의 숲 전체면적의 10%이하 ⚬건축물 총 바닥면적 : 치유의 숲 전체면적의 2%이하 ⚬건축물 층수 : 2층이하	<산림문화𐄁휴양에 관한 법률 시행령 제7조> ⚬형질변경면적 가. 대상지의 산림면적이 20만㎡ 이상인 경우 : 10만㎡이하 ⚬건축물 총 바닥면적 : 1만㎡이하 ⚬개별 건축물의 연면적 : 900㎡이하 ⚬건축물 층수 : 3층이하
※공모 참여자는 사업대상 토지의 도시계획 상황에 대하여 반드시 확인하여야 하며, 현황 파악 및 법규검토 미비에 따른 책임은 참여자에게 있음 ※해당사업의 조성·운영 매뉴얼을 반드시 따라야 함

다. 부지면적 : 903,273㎡(신축공사:558,362㎡+증축공사:344,911㎡)

라. 건축규모

⚬연 면 적 : 1,921㎡

구 분			연 면 적	층 수		비 고
신축공사	치유센터	1동	490㎡	지상2층	관련법규 내 설계의도에 따른 자율	1동
		2동	340㎡	지상2층		1동
	외부공간	전망대	50㎡	-		-
	합계(신축 연면적)		880㎡
증축공사	치유센터	3동	249㎡	지상1층		1동
	숲속의집	“가”형	351㎡	지상1층		9실(1실당 39㎡)
		“나”형	441㎡	지상1층		9실(1실당 49㎡)
	합계(증축 연면적)		1,041㎡
합 계			1,921㎡

※표에 제시된 면적은 설계자의 의도에 따라 변경이 가능하며,

추정공사비가 초과되지 않는 범위에서 각 동의 최대 연면적은 500㎡미만 일 것

⚬용    도 : 제1종 근린생활시설, 숙박시설

⚬구    조 : 철근콘크리트조

⚬주    차 : 법적대수(7대) 이상 -숲속의 집은 호실당 1대

※과업개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관 협의결과에 따라 변경될 수             있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계하여야 함

마. 부지현황

위치도

사업대상지경계 및 구역계

바. 추정 공사비 : 8,635,000천원(부가세 포함)

⚬제시된 공사비는 건축, 기계 등에 대한 총 공사비이며 공종간 배분하여 사업비        내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함 (증액 시 감독관과 협의 조정하여야 함)

⚬공사와 관련된 각종 분담금(상𐄁하수도, 전기, 가스, 철거, 지역 냉𐄁난방 등              인입공사비 분담금, 준공 전 시운전 전력요금) 포함

사. 추정 설계비 : 334,000천원(부가세, 손해배상공제증권 포함)

아. 과업기간 : 착수일로부터 240일(공휴일 포함)

⚬과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며,

다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 연장할 수 있음

-천재지변으로 인하여 과업수행에 차질이 있는 경우

-발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

-발주기관의 사업계획 변경 등으로 과업내용이 변경되었을 경우

-과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리지연으로 과업수행에 현저한             차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

-기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우

자. 과업범위

⚬본 과업은 건축물을 신축+증축하는 사업으로 계획설계(설계공모), 중간설계,            실시설계로 구성되며, 실시설계는 해당기관과 건축협의(인𐄁허가) 및 허가관련           협의기관과의 인증과 시공이 가능하여야 하고 세부적인 공사비를 산정할 수           있어야 한다.

⚬본 과업은 발주기관과 수급인이 체결한 기술(설계)용역 계약서에 의한 일체의          설계도서 작성, 각종 심의 등 건축협의에 필요한 각종 구비서류 기타 본 용역에       관한 각종 보고 및 자료의 작성, 각종 조사 등 발주기관이 필요하다고 인정하여       지시하는 일체의 사항을 포함한다.

⚬본 과업은 장애물 없는 생활환경(BF) 인증, 제로에너지 건축인증, 지반조사 등         관련업무 일체의 사항을 포함한다.

⚬「건축사법」에 따른 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함된다.

①건축허가 신청서 작성(세움터 관련 업무 일체 포함), 관련기관 업무 협의,             협의결과 이행하여야 할 절차 이행 및 관련 대리 업무

②조감도

③건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙에 따른 건축물대장 작성업무

④사후 설계관리 : 설계의도 구현(설계의도 구현 계약 별도시행)

-공공건축 설계의도구현 업무 수행지침 준수

-공공건축 조성 과정에 참여하여 설계자의 의도에 맞게 시공 및 유지관리가            되도록 확인𐄁해석𐄁자문 해야 함

-설계의도 구현에 따른 비용은 설계의도 구현 대가 요율(안)에 따르며, 산정된           대가에 따라 공사발주 시점에서 당선자와 수의계약 함

※본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인        임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 함

4. 과업 내용

가. 과업수행 중 단계별 제출서류

1) 수급인은 용역착수 시에 다음의 제반 서류 각 3부를 제출한다. 단 수급인은          다음 서류는 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아야 한다.

①착수계 1부

②책임기술자 선임계(기술자 면허수첩 사본첨부) 1부

③설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 1부

④과업수행 계획서 1부

⑤설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부

⑥각 공종(건축, 기계 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용,                      소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

⑦설계용역 예정공정표 1부

⑧낙찰금액에 대한 산출내역서 1부

⑨보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

⑩기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 수급인은 기술용역 예정 공정표 상의 완료일 이전에 다음 서류를 제출한다.

①계획설계 검사원 [붙임 4]

②중간설계 검사원 [붙임 4]

③실시설계 검사원 [붙임 4]

④지반조사보고서, 각종 측량(경계 및 현황) 성과표 (필요 시)

⑤건축법 및 과업지시서 등 제반법규 검토서

⑥환경𐄁교통영향평가 보고서 (해당 시)

⑦건축 협의에 필요한 각종 서류 (해당 시)

⑧장애물 없는 생활환경(BF)인증, 제로에너지 건축인증 등 각종인증에 관한 서류

⑨각종 심의에 필요한 각종 서류

3) 기타 서류

①준공기한 연기원( [Ⅰ.총칙-3.과업개요-아.과업기간]에서 정한 사유 발생 시)

②본 과업(기술(설계)용역)을 수행하면서 발생하는 문제점 및 이의 해결방안

③용역의 진도보고(건설기술 용역계약 특수조건 제8조)

-월간공정 보고(매월 30일) [붙임 6]

-주간공정 보고(매주 금요일) [붙임 5]

④기타 용역수행에 필요한 사항 : 업무협의 결과 보고서 등

나. 업무협의 및 공정보고

1) 과업수행 기간 발주기관과 수급인은 상호 협의로 업무를 한다.

2) 수급인은 다음과 같은 경우 업무협의를 하고 업무협의 결과 보고서를 작성,          보고 한다.

①조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

②계획설계 검사원 제출 전

③중간설계 검사원 제출 전

④실시설계 검사원 제출 전

⑤중간검토 또는 설계자문회의 시

⑥공정보고 시(필요시)

⑦기타 발주자가 필요시

3) 수급인은 발주청이 요구하면 용역보고회(착수, 중간, 최종)를 3회 이상 개최          하여 보고하여야 한다.

다. 착수계

1) 수급인은 발주기관과 계약 후 약정한 기간 내에 설계용역을 착수한다.

이때 수급인은 착수계를 작성하여 용역수행 전반에 관한 조직 및 절차와

방법에 대하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

라. 관련기관 인𐄁허가 및 협의

1) 수급인은 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 건축협의 내용 및 우리 군           계약 심사결과를 반영한 후 납품하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은            수급인이 부담한다.

2) 수급인은 본 과업수행 중 관계부서 및 발주기관과 수시로 협의한다.

3) 수급인은 용역공정예정표상의 공정이 5%이상 또는 건축협의가 지연되면

그 사유 및 대책을 세워 문서로 발주기관과 협의한다.

마. 설계검토 및 기술자문

1) 수급인은 본 과업수행 기간 중 발주기관의 설계 중간검토 및 계획(평면, 동선,        환경, 설비 등) 내용에 대한 타당성 검토, 필요시 구성되는 지방건설기술심의         및 기술자문위원회(기타 이와 유사한 경우 이하 “기술자문위원회”라 한다)          등의 자문에 필요한 자료준비 및 협조 하여야 한다.

2) 중간검토 등에 대해서는 설계 반영여부를 발주기관에 통보하고 승인을 얻은         후 설계에 반영한다.

3) 본 과업기간 중 발주기관은 상기사항과는 별도로, 필요시 본 과업의 설계사항        에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 수급인이 준비한다.

바. 과업내용 변경

1) 과업내용 변경사항이 발생할 경우, 발주기관은「지방자치단체입찰 및 계약           집행 기준」(행정안전부예규 제282호)에 따른다.

2) 수급인은 설계용역 수행 중에 주요 설계과업 내용에 대한 변경 없이 경미한         변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토          하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위         내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업변경 하여야 한다.

3) 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주          기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용            변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에게 제출하여야 한다.

4) 수급인은 아래 항목에 해당할 때 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

⚬과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

⚬계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산변경 시

⚬민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

⚬천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

⚬관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

⚬지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

5)「용역계약 일반조건」제16조(과업내용의 변경)에 따라 설계진행 중 발주기관이        필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한         사유없이 이를 거부할 수 없다.

사. 기술용역 예정 공정표

1) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 기술용역 예정 공정표(PERT/PCM)를            작성하여 발주기관에 제출하여 승인받아야 한다. 수급인은 발주기관이 동의할        수 있는 새로운 공정관리기법을 제안할 수 있다.

2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수급인은 발주기관이 동의한 공정 계획        에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 수급인은 기술용역 예정 공정표를 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역수행 과정         에서도 항상 재검토하여 적절히 수정, 보완한다.

4) 기술용역 예정 공정표에서 조사 및 자료의 수집과 건축, 토목의 실시설계는          설계용역 완료 예정일 20일 전에, 기계𐄁전기𐄁통신은 설계용역 완료 예정일 10일        전에 완료될 수 있도록 작성하고 해당 관계기관에 건축협의(인𐄁허가) 제출은          설계용역 완료 예정일 10일전에 이루어져야 한다.

아. 설계에 사용하는 재료

1) 본 과업에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대한 고려          하고, KS제품과 국토교통부 지정 AT인증, 산업통상자원부 지정 NT인증,              고효율 인증제품이 있는 경우에는 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되,         기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다.

2) 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고, 사후관리가        편리하고 교환성이 좋은 제품을 선택하되, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은         발주기관과 협의 후 채택한다.

3)「에너지이용합리화법」제3조(정부와 에너지사용자𐄁공급자 등의 책무) 및             「고효율에너지기자재 보급𐄁촉진에 관한 규정」(산업통상자원부고시                   제2024-153호)에 따른 고효율 기자재를 우선으로 사용한다.

4) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니되며, 가능한 친환경        자재의 사용을 고려한다.

자. 하도급 범위

1) 수급인은 도급받은 설계용역 전체를 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수        없으나 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)에 따라 하도급         할 수 있다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

①각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

②지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③건설공사의 수량 및 견적업무

④기타 발주기관이 하도급이 필요하다고 인정하는 업무

3) 수급인은 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령          에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 당해 용역착수 시 설계협력업체        명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받는다. 이때 수급인은 하도급된 당해         업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

차. 보안성 검토

1) 수급인은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 이에           의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

①착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

②모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니된다.

③과업 폐기물은 소각처리를 원칙으로 한다.

④과업 수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든          책임은 수급인에게 있다.

카. 기타

1) 수급인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한           소유권 및 저작권 등에 관련한 제반사항은「저작권법」이 정하는 바에 따른다.

2) 수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 및 감독을 받는다.

5. 법령 등의 적용기준

가. 본 설계용역의 성과품은「건설기술(설계) 용역계약 특수조건」제10조(법령 등의       준수)에 따라「건축법」,「국토의계획 및 이용에 관한 법률」,「산림문화𐄁 휴양에       관한 법률」,「건설기술 진흥법」,「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」,        「소방시설 설치 및 관리에 관한법률」,「주차장법」, 「건설산업 기본법」,          「전기사업법」,「전력기술 관리법」,「전기공사업법」,「정보통신 공사업법」,        「건축사법」,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「장애인𐄁         노인𐄁임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등과 상기 각 법의 시행령,            시행규칙과 기타 본 과업과 관련있는 관계법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령,       각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

나. 설계도서의 작성 방법은「건설기술 진흥법」제48조(설계도서의 작성 등),            「건설기술 진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토        등), 건설교통부 고시(건축물의 설계도서 작성기준) 등 관련 규정에 따른다.

다. 설계도서 작성 중 이의가 있을 때는 발주기관과 협의 후 후속작업을 시행한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를        위반 시 지체상금 부과 등의 조치에도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의          상이, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생         되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야하며, 일체의        책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상         으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로사항이        발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령 (「건축사법」제11조           (자격의 취소 등), 제20조(업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를           제기할 수 없다.

Ⅱ 일반 지침

1. 공통사항

가. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 수급인이 발주기관과        협의하여 구체화 한다.

2) 수급인은 설계내용에 대하여 발주기관과 협의 또는 상의하고자 할 때 당해           공사 종류 책임기술자가 발주기관과 협의한다.

3) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에               대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 정한다.

4) 본 과업지시서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는              자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

5) 발주기관은 수급인에게 설계 중 완성된 부분의 설계도서를 제출𐄁요구하여             수정𐄁보완을 지시할 수 있으며 수급인은 정당한 이유없이 이를 거절할 수 없다.

6) 각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의한다.

7) 설계도면 및 시방서에 특정제품𐄁공법을 사용하도록 표기할 수 없으며, 신기술         적용 등 부득이한 경우에는 발주기관이 수요기관과의 협의 또는 기술심의를           거쳐 승인받은 후 설계에 반영할 수 있다.

8) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지,          기술용역의 이행보증 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」                  (행정안전부예규 제282호) 제9장 계약 일반조건에 따른다.

9) 모든 설계도서의 일련번호는 아래의 예와 같이 작성함을 원칙으로 한다.

예1) A-○○의○ 또는 A-○/○○ (○○:전체PAGE, ○:해당PAGE 를 뜻함)

예2) 도면표기의 머리문자는 아래와 같다.

	구 분	표 기	구 분	표 기
	건축 도면	A	조경 도면	L
	구조 도면	S	전기 도면	E
	기계설비 도면	M	통신 도면	T
	기계소방 도면	MF	전기소방 도면	EF
	토목 도면	C

나. 설계의 목표와 추진 절차

1) 수급인은 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당 공사에 대한 전문적 기술        능력과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등                사업계획을 세워 최상의 설계가 되도록 한다.

2) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위𐄁내용 등을 변경할 수 없다.

3) 수급인은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 설계용역의 단계별 성과품을         검토하고 그에 대한 책임을 진다.

4) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주기관과 합의사항 등을 만족하여야 한다.

5) 수급인은 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건           또는 제공된 자료의 문제점이나 계약문서 간의 상이점에 대해 발견 즉시             발주기관에 문서로 알려야 한다.

6) 수급인은 설계도서에 실제 조건(대지의 현 상황 등)을 반영한다.

7) 수급인은 설계도서를 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 공사 종류 및            동별로 분리하여 작성한다.

8) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 공사          종류별로 서로 협조하여, 세부 설계내용이 어긋나지 않도록 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 조사항목 및 내용

1) 현지답사

⚬수급인은 현지답사를 하여 지형 등의 자연 상황, 주변도로, 대지조건 등을           상세히 파악하여야 한다.

⚬현지답사 시에는 반드시 사진 또는 동영상으로 촬영하여 사진첩에 정리하고         민원발생시 또는 구조물계획 시에 참조한다.

⚬인접지역 조사 : 주변건축물 현황, 인접 공사장, 민원 예상사항, 토취장,                            사토장, 각종 장비와 자재(폐기물, 흙 등) 운반로 등을 조사한다.

2) 지반조사

⚬결과를 검토하여 설계 시 반영한다.

3) 배수시설 조사

⚬계획 대상지 주위의 하수처리시설을 조사한다.

4) 교통량 및 교통시설 조사 (필요시)

⚬계획 대상지 주변 가로망 현황과 교통관련 시설(고가차도, 보도 육교, 주차장,         버스정류장, 택시정류장, 교통신호등, 기타)을 조사한다.

⚬계획 대상지 주변 교차로의 교통신호 운영현황과 교통량을 조사한다.

⚬기 조사된 교통현황 자료를 비롯하여 각종 교통관련 자료를 수집한다.

5) 소음𐄁진동 조사 (필요시)

⚬계획 대상지 주변 도로에서의 소음을 측정, 조사한다.

⚬소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를         조사한다.

⚬사업시행으로 인한 환경영향 예측 및 저감대책을 수립하고 공사 진행 중            환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함          하도록 공사시방서에 반영한다.

6) 토취장 골재원 및 사토장 조사 (필요시)

⚬공사 수행시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하고 이를 설계에 반영한다.

⚬골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

7) 표토 및 지장수목 조사

⚬식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과            보관을 위한 계획을 한다.

⚬사업 대상지 내의 기존수목을 조사하여 활용계획을 수립한다.

⚬현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

⚬이식이 불가능 할 경우에는 벌채하여 처리한다.

8) 관련계획 자료조사

⚬본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

⚬계획 대상지 관련 도시계획현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사, 검토한다.

나. 조사내용의 보고

⚬수급인은 조사 및 자료의 수집이 완료되면 A4용지(필요시 규격변경)에

5부 이상 작성하여 업무협의 시 제출하고 종합보고서에 수록한다.

3. 계획설계

가. 정의

⚬“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을               참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를         정하고 실현이 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및             연관분야(구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등을 말한다.) 의 기본시스템이           검토된 계획안을 발주기관에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 내용

⚬수급인은 조사 및 자료수집에서 얻은 정보를 기초로 합리적인 계획설계가             되도록 한다.

※설계공모 시 내용을 계획설계로 하면 아래의 내용을 생략할 수 있음

1) 공통사항

①제반 법규검토 및 과업내용 검토서

②심의대상일 경우 심의도서 등 발주기관이 필요한 도서

③공사에 필요한 공법

④각 공사 종류별 계략 예산 및 설계방향 설정

⑤추정 부하 산정(기계, 전기)

2) 제출도서

①<Ⅳ성과품의 작성 및 납품-2.성과품의 작성-가.계획설계 납품도서>

②기타 발주기관 요구사항

3) 제출방법

-계획설계가 완료되면 수급인은 계획설계 검사원을 작성𐄁제출 하여야 한다.

·규  격 : A3(필요시 발주기관과 협의 후 조정 가능)

·수  량 : 계획설계 2부(필요시 발주기관과 협의 후 조정 가능)

·축  척 : 실시설계 기준으로 작성

4) 건축 기계 등 공사종류 간의 업무 분장, 공사 종류별 업무 영역을 분명히             하기 위하여 공사 종류 책임자 간의 업무협의를 하여 그 결과를                      발주기관에게 통보하고 설계에 반영한다.

4. 중간(기본)설계

가. 정의

⚬“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고,               실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각도적인 검토가              이루어지는 설계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모,         용량이 구체화 한 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인받는 단계이다.

나. 내용

⚬실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공종별로 작성되어야 한다.

⚬주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한                 설계기준을 제시하여야 한다.

1) 중간설계서 작성

-<Ⅲ기술지침> 과 <Ⅳ성과품의 작성 및 납품-2.성과품의 작성-나.중간설계              납품도서>에 의거하여 작성한다.

2) 제출방법

-중간설계가 완료되면 수급인은 중간설계 검사원 [붙임 4] 및 <Ⅳ성과품의              작성 및 납품-2.성과품의 작성-나.중간설계 납품도서>을 작성하여 발주기관에           중간설계서와 함께 제출한다.

다. 관급자재의 종류

⚬수급인은 각 공사 종류별 관급자재의 종류 및 수량, 규격을 파악하여                 발주기관과 협의하여 결정한다.

5. 실시설계

가. 정의

⚬“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 공사의 입찰, 계약 및         시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 기능, 구조, 미적 구성         요소와 수요기관의 요구조건을 충분히 반영하여 실현할 수 있는 설계도서를 말한다.

나. 내용

⚬당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 필요한         비용𐄁인력𐄁장비 등 유지관리방법을 제시한다.

⚬굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하매설물 및 대상지 주변의 안전관리에          관한 사항이 충분히 검토𐄁반영 되도록 한다.

⚬공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍𐄁혹서𐄁혹한 등           작업불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

⚬중간(기본)설계도서와 공사비 산출서가 발주자에 의해 승인되고 실시설계의            착수가 지시되면, 설계자는 발주자의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

⚬설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조계산서, 공사비내역서,             발주자가 승인하는 공사공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

⚬도면과 공사시방서는 공간 요구조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를                포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량,            품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의              의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

⚬설계자는 건설공사의 전체 소요비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로             발주자에 제시하여야 하며, 발주자의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할         필요가 있을 경우에는 설계자가 도면을 수정한다.

⚬설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업𐄁조정 하여야 한다.

1) 실시설계서 작성

-<Ⅲ기술지침> 과 <Ⅳ성과품의 작성 및 납품-2.성과품의 작성-다.실시설계              납품도서>에 의거하여 작성한다.

2) 제출방법

-실시설계가 완료되면 수급인은 실시설계 검사원 [붙임 4] 및 <Ⅳ성과품의              작성 및 납품-2.성과품의 작성-다.실시설계 납품도서>를 작성하여 발주기관에           실시설계서와 함께 제출한다.

다. 관급자재의 종류

⚬수급인은 중간설계 시 발주기관과 협의된 관급자재와 실시설계 시 추가 또는          제외된 관급자재를 발주기관의 승인을 받아 설계한다.

Ⅲ 기술지침

1. 공통 설계지침

가. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

⚬대지가 안정성 있도록 하여야 하며 도로, 공동구, PIT 등이 침하, 침수되지            않도록 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

⚬기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및              실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는            합리적인 설계를 한다.

⚬건축부지와 주차장부지가 유기적으로 연결될 수 있도록 설계한다.

나. 수요를 감안한 시설 설계

⚬성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 설계하고, 예술성 및 안전하고                공간효율이 편리한 설계를 통해 쾌적한 환경을 조성한다.

⚬내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변 환경과 조화롭게 설계한다.

다. 에너지절약형(Energy Saving) 설계

⚬창호, 내𐄁외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로방지 등을           고려한 에너지절약형 구조로 설계한다.

⚬기계 및 전기설비는 에너지고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계를 한다.

⚬커튼월 설계를 최소화 하면서 자연채광을 최대한 반영하고 적정 환기로               실내 환경을 최적화하고 건물용도와 실에 따른 적정 조도를 반영한다.

라. 환경 친화적 부지환경 조성

⚬합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 환경을 조성한다.

⚬조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 오수계획 기타 시설은              오염배출량 저감을 위한 투수성재료 사용 등 환경 친화적으로 설계한다.

마. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

⚬건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한             경제적인 설계를 한다.

⚬화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,           방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

바. 안전성과 시공성이 확보된 설계

⚬고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 상태에             따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의             영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계를 한다.

⚬지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조 계획이 이루어진 설계를 한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축 분야

1) 기본지침

⚬설계용역의 착수 시 설계자와 모든 관계자가 당해 설계용역의 목적에 대하여           분명한 인식과 확인을 하여야 한다.

⚬현장여건을 정확히 조사한 후 배치계획은 대지의 특성과 지역𐄁지구 요구조건,           인접 건축물, 공개공지, 보행자와 차량의 동선 요구조건 등과 상응하여야 한다.

⚬대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원검토 및 주변 구조물의              피해예상 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

⚬부지내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한                 경우에는 보강방법을 제시하여야 한다.

⚬굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법           등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정하여야 한다.

⚬건축물 외부설계와 재료마감은 건축물 형태와 조화되어야 하고, 영구적이고           내구적이며 유지𐄁보수관리가 용이하여야 하고, 개보수 시 기존 재료와의               일치를 고려하여야 한다.

⚬내부 공간 계획은 이용자 및 차량의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로             연계되고 효율적으로 배치가 가능하도록 계획되어야 한다. 또한 부적절한             서비스의 배치와 같은 간섭과 잠재적 위험이 제거되어야 한다.

⚬내부 마감재료는 건물의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하고,                    내구적이며 유지보수가 용이하여야 한다.

⚬각종 편의시설 및 위생시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수           있도록 설계한다.

⚬건축물 내𐄁외부 색상은 주변 환경과 조화로운 색상계획을 수립한다.

⚬층별, 용도별 구분하여 공간이 최대한 활용되도록 구획한다.

⚬휠체어 이용자를 위한 경사로 등 장애인𐄁노인𐄁임산부 등의 편의증진에 관한            법률에 관한 규정에서 정한 준수사항을 설계에 반영한다.

⚬분진, 진동, 소음을 최소화 하고 안전사고 발생에 유의한 가설계획을                  수립해야하며, 공사 중 안전한 통행환경을 확보하여야 한다.

2) 지반조사

⚬수급인은 본 과업지시서와 토질 및 암석시험규정, 한국 공업규격 및 기타             관련규정에 따라 조사를 수행하여야 한다.

⚬본 과업지시서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고                 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

⚬시추조사 위치에서 지하 매설물(전화선, 송전선, 가스관, 상하수도관 등)이             예상되는 경우는 감독관에게 보고하고 관계기관과 협의하여 현지 조사를              실시하여 위치, 규모, 구조 등을 확인하여야 한다.

3) 토공 및 흙막이 설계

⚬토공은 가급적 절𐄁성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고            부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수               있도록 계획하여야 하며, 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

⚬건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에             가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보하도록 한다.

⚬지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지반조사 보고서의 결과에 따라                 작성하되, 지하수 유𐄁무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여              적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

4) 대지조성

⚬건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 대지 내에서 자체균형을 이루도록 하고            이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계           외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계한다.

⚬잔토처리는 부지경계선을 성토 한계선으로 하여 조성 계획고에 맞춰 성토하며           충분한 박층 다짐을 실시하도록 설계하여야 하며, 단지조성에 따른 토량이동           및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

⚬성토 비탈면 구배는 1:1.5 이상의 완만한 사면으로 계획하는 것을 원칙으로            하며 부득이한 경우 옹벽설치 등을 검토, 설계한다.

⚬토공사 시 인접건물 및 도시기반 시설, 기타 지하매설물과 불가피하게                근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계한다.

⚬부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 기반의 기복 및 구조물의 설치                등으로 필요한 경우 중간에 단면을 추가한다.

⚬토취장 선정 시에는 토취장의 위치, 운반거리 등을 정확히 명기하여야 하며,           관련기관에서 정한 원상복구 및 조경 등의 의무나, 각종 훼손에 따른 보수            및 정비 등을 발주기관과 협의, 고려하여 사후분쟁의 요인이 없도록 하여야 한다.

⚬사토장 선정 시에는 사토장의 위치, 운반거리 및 차량동선 등을 고려하여             경제적인 설계가 되도록 하고 관련기관 및 발주기관과의 협의 등을 거쳐              가장 최적의 장소를 선택하고, 설계도서에 위치와 거리, 이동방향 등을 명시한다.

⚬분진, 진동, 소음을 최소화하고 안전사고 발생에 유의한 가설계획을 수립              하여야 하며, 공사 중 안전한 통행환경을 확보하여야 한다.

⚬암 발파공법이 필요시에는 지형, 암질, 주위환경(밀집지역 또는 기존구조물과           인접한 경우 등) 등을 고려하고 소음, 진동 및 비산방지대책은 물론 인근              구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 발주기관과 충분한 협의를 거쳐               적절한 공법을 선정한다.

⚬원지반 또는 기초지반이 연약하여 별도의 연약지반처리공법이 필요한 경우,           공법 선정에 있어서는 그 목적에 따라 현장조건에 적절하고 경제적인 공법을           선정하되 공법의 시공성, 안전성, 경제성 등의 비교 검토(안)을 발주기관에            제출하여 승인을 받아야 한다.

5) 외부시설

⚬향후 건물 유지관리가 용이하며, 냉난방에 유리한 외부설계를 한다.

⚬외부바닥, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

⚬환기구는 외기의 역류 및 눈𐄁비가 들어오지 않도록 하기위한 개폐장치,

후드 등을 설치한다.

⚬루프드레인의 수 및 구경은 최대 강수량(게릴라성 폭우 등) 및 지붕면적 등을           고려하여 여유를 둔다.

⚬부대시설

-필요에 따라 시설의 이용에 편리하도록 표지체계를 설계한다.

-휠체어 이용자를 위한 경사로 등 장애인𐄁노인𐄁임산부 등의 편의증진에 관한            법률에 관한 규정에서 정한 준수사항을 설계에 반영한다.

나. 건축구조 분야

1) 기본지침

⚬구조계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려한 합리적인 계획이 되도록 한다.

⚬주요 구조부위 치수를 모듈화 하고 건물마감을 고려한다.

⚬구조계산은 객관성이 있는 국내𐄁외 관계 규준을 적용하여야 한다.

⚬구조안전은 관련법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의              품질은 관계법에 의거 공인된 것 이어야 한다.

⚬구조물 취약부분은 별도의 보강계획을 명기한다.

⚬EXPANSION JOINT 설치 시 이에 대한 방수처리 계획은 명기한다.

⚬주요부재의 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수 및 보조부재의 보강을             검토하여야 한다.

⚬구조기술사가 구조안전에 대한 안전성을 검토하여야 한다. (구조계산서 포함)

2) 하중의 산정

⚬고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중, 건축법 및 동법 시행령, 동법                시행규칙, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 등에 의거 산정한다.

⚬지진력 : 국내 실정을 조사, 분석하고 필요시 외국의 규준 등 참고자료 제시

⚬수압 및 토압 : 수압 및 적정 토압을 고려하여 산정

3) 적용규준 및 해석

⚬상부 구조 설계 시 적용기준

①구조설계에 있어 허용응력도 설계법이나 극한강도 설계법을 사용 시

-건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

-철근콘크리트 구조계산 규준

※구조규준 적용은 동일규준을 일관성 있게 적용하여야 하고 여러 규준의               혼용을 피한다.

⚬하부 구조 설계 시 적용기준

①기초구조계산기준 및 철근콘크리트구조계산기준(국토교통부제정) 또는 이에             상응하는 외국의 관계기준 및 연구보고서

②직접기초(지내력기초) : 지반조사 결과를 이용, 토질 및 기초 구조계산 근거

⚬구조해석

①해석방법에 대한 근거를 명시 (참고문헌, 적용기준)

②라멘골조나 전단벽 또는 양자 혼성구조에 있어서는 횡력 분담율을                    고려하여 구조해석을 실시, 부재설계에 적용

③조건이 상이한 각종 부재에 대한 응력해석을 실시

④구조체의 단면 해석 시에는 전산처리 방식에 의거 정밀해석을 실시하고               필산을 병행하여 검사 실시

4) 구조재료 선정

⚬주요 재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서 시공성과             수급 여건을 감안하여 발주기관과 협의하여 선정한다.

⚬기타 재료 및 기성제품(PC부재, 기타) 사용 시에는 재료의 물리적, 화학적             특성과 구조안전을 증명할 수 있는 자료 또는 보고서를 첨부한다.

다. 기계설비 분야

1) 기본지침

⚬기계설비 설계관련 신기술 도입, 친환경을 고려한 설계, 시공으로 합리적인            시설이 되도록 하며 본 계획서 및 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약,            환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계 및 시공이 되도록 계획하여야 한다.           또한 기계설비 설계𐄁시공은 본 과업지시서 및 국토교통부 제정 건축 기계             설비공사 표준시방서 및 전문시방서에 적합하게 계획되어야 한다.

⚬쾌적한 실내환경

-각 실의 용도에 적합한 냉𐄁난방시스템 계획

-각 실의 특성을 고려한 환기방식 선정

-소음 및 진동의 최소화 계획

⚬경제적이며 효율적인 설비계획

-에너지 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

-효율적인 기기운용 시스템 계획

-부하산정의 적정성

-효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 대체에너지(태양열, 지열 등)의 이용            가능여부 검토

⚬환경 친화적 설비

-수질오염, 대기오염의 억제나 방지 등에 대한 대책을 고려하여 주변                  환경오염 방지

-자연조건(자연채광, 자연환기 등)의 적절한 이용 검토

-녹색제품 구매촉진에 관한 법률에 의거 친환경 상품을 계획한다.

⚬유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

-장비 및 배관보수 공간의 충분한 확보

-신뢰성 높은 장비선정 및 설치

-시스템의 단순화로 보수𐄁유지관리 및 점검이 용이하고 장래 증설, 변경 및             개보수 고려

-주요설비에 대한 생애주기비용(LCC)분석, 유지보수, 장래의 설비변경,                 에너지절약 설계기준을 고려한 경제성 검토

⚬관계법규의 규정을 준수

-건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

-소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

-에너지이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

-장애인𐄁노인𐄁임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 승강기안전관리법,               동법 시행령 및 시행규칙

-물환경 보전법, 수도법, 고압가스안전관리법, 도시가스사업법, 동법 시행령

및 시행규칙

-건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제 2024-421호)

-고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

(산업통상자원부 고시 제2024-153호)

-녹색제품 구매 촉진에 관한 법률, 동법 시행령

-전문시방서(건축기계 설비공사 분야)

-기타 본 공사와 관련된 법규, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

2) 설계기준

⚬일반사항

-각 실의 용도에 적합한 설비를 계획하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지                관리성 등이 확보되도록 한다.

-효율적인 설비설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

-기계설비 시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의              원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

-층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 유지, 보수 등에 용이            하도록 한다.

-동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

-기계실 및 열원기기 등은 각 건물에 분리하여 설치하며, 자동제어설비는              기계, 전기, 통신, 소방 등 통합감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록 검토한다.

-기자재사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

-기계, 전기장비 가동 시 발생되는 소음으로 주변에 민원이 발생되지 않도록            대책을 강구하여야 한다.

⚬외기온도 조건

-건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제 2024-421호)을

적용하여야 한다.

⚬공기조화설비 실내 설계기준

-실내 온𐄁습도 및 공기청정도 기준은 용도별 특성을 고려하여 적용한다.

⚬건축물 각 부위의 열관류율 기준

-건축물 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준,

고효율 에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정을 적용한다.

⚬배관자재의 사용기준

-한국산업규격(KS규격) 및 동등이상의 배관 선정

-공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

-내식성 및 내구성이 좋은 것

-내산성 및 내약품성이 우수한 재질

-유지보수용 자재의 확보가 용이한 것

⚬오수정화조 설비는 관련법규 및 관할 관청 조례에 적합하도록 설치한다.

3) 냉𐄁난방 및 공기조화설비

⚬각 실의 용도에 적합한 냉𐄁난방설비로 검토𐄁계획 한다.

⚬공기조화방식은 실별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려             하여 각 용도별로 유지관리, 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

⚬기존 시스템을 분석하여 용도별, 시간대별에 따라 조닝을 분리하여 적합한            공조방식을 채택한다.

⚬공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지           대책을 강구한다.

⚬기기배관 및 덕트는 국토교통부 제정“건축기계설비공사 표준시방서” 및             전문시방서 등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는             단열재로 보온하여야 한다.

⚬소음𐄁진동의 발생원이 되는 공조설비, 기기류에 대해서는 실내의 환경악화를           초래하지 않도록 설계하여야 한다.

⚬배관, 슬리브 계획 시 건축구조의 검토 확인 후 설계에 반영한다.

4) 환기설비

⚬실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며,                   공조설비와 조화되도록 한다.

⚬용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

⚬습도가 많은 곳의 배기덕트는 STS재질을 사용하여 단독배기로 설치하여야             하며 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 계획한다. 단 화장실 배기덕트의               재질은 PVC계통의 재질 사용도 가능하다.

⚬화장실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

⚬환기시설 및 강제 배기시설 설치로 원활한 환기를 도모한다.

⚬환기설비를 통해 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리가 되도록 계획한다.

5) 위생설비

⚬급수관 인입은 사전에 관할 수도사업센터와 협의하여 인입위치 및 인입구경           등을 결정하여야 한다.

⚬급수, 급탕, 위생설비에는 최신형 절수형 기기를 채택한다.

⚬에너지절약과 안정적인 급수공급방식을 채택한다.(직수압에 의해 안정적               급수가 가능한 층까지 직결급수 및 이외 고층부 가압급수)

⚬보수, 유지가 쉽고 위생적인 재질을 선택, 사용하여야 하며 소음이 적고 결로           및 동파방지를 고려한 시스템을 선정한다.

⚬건물 내부 오𐄁배수는 가능한 자연배수 되도록 설계한다.

⚬장애인 화장실 위생기구는 장애인관련 법에 의한 설치기준을 준용한다.

⚬정화조 내의 적정 환기설비를 채택한다. (해당 시)

6) 승강기설비

⚬일반인, 장애인들이 함께 사용할 수 있는 편리성과 안전성이 있고 주차장의           규모에 적정한 수송능력을 갖도록 계획한다.

⚬세부지침

-승강기 사용인원을 고려하여 적정크기의 승강기를 설계한다.

-승강기 내부에는 시각 및 청각장애인을 위한 안내시스템과 인터폰을                  설치하여야 한다.

라. 전기설비 분야

1) 기본지침

⚬계약대상자는 현장조사 등을 면밀히 실시하여 시설부하 및 수전용량을                판단하고 수전방식, 인입케이블의 재사용 또는 변경, 전기용량 증설,                  분전반의 교체 또는 정비 등을 설계에 반영하여야 한다.

⚬안정성, 경제성, 신뢰성, 에너지절약 등을 고려하여 양질의 설계가 되도록 한다.

⚬용역 준공 시점에서 관계 법규(입법 예고 포함)에 적합하여야 한다.

⚬유지보수 등 관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경 및 개·보수에 대한              적용성이 있어야 한다.

⚬각종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여야 한다.

⚬공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고             관련 도면에 명기하여야 한다.

⚬본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

⚬실내에 설치되는 조명 및 전기기구는 가변성을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 설계지침

⚬수변전설비

-수전설비의 용량산정은 수용율, 부등률, 부하율 등을 충분히 고려하여                 선정하여야 한다.

-변압기 용량 결정 시 각종 시설의 부하밀도 및 장래 부하설비 증설을                 고려하여 결정하여야 한다.

-전력수급지점은 현장을 충분히 조사하고 한전과 협의 후 결정하여야 한다.

-수변전설비의 회로구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여 구성하여야 한다.

⚬전력간선설비

-각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치하여야 한다.

-간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류,                  단락용량계산서, 접지저항 계산서 등을 고려하여 결정하여야 한다.

-간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여 간선의 구성            및 용량을 결정하여야 한다.

⚬동력설비

-동력제어반과 각 기기의 평면배치는 조화성을 고려하여야 한다.

-동력배관은 설비배관의 증기 및 고열로 인하여 피해가 없도록 배관                   이격거리를 고려하여 설계하여야 한다.

-제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분하도록 고려하여야 한다.

⚬조명설비

-전등설비는 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를

세분화함으로써 에너지 절감효과를 갖도록 한다.

-매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안 건축            층고높이 설계시 천장부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보하여야 한다.

-가급적 조명기구 종류를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을              고려 하여야 한다.

-옥외 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려하여 설계하여야 한다.

-모든 조명기구(실외, 실내)등은 LED조명(KS, 고효율)을 사용하여야 한다.

⚬전열설비

-각 실의 사용기자재를 정확히 파악 실별, 용도별로 구분하여 전원이                  공급되도록 하여야 한다.

-일반용의 수구는 220V 접지형을 사용하여야 한다.

-수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분하여 사용이 가능하게               분류하여야 한다.

마. 정보·통신설비 분야

1) 기본지침

⚬외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며,                 자재품질은 관련 KS 규격이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가             용이한 것을 사용하도록 하여야 한다.

⚬공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고             관련 도면에 명기하여야 한다.

⚬본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

2) 설계지침

⚬전화(통합배선)설비

-일반전화 또는 모사전송기 등이 필요한 개소를 파악하여 일반전화 UNIT 및            배선을 설계하여야 한다.

⚬방송설비

-기존 설비의 재활용 여부를 검토 후 발주처와 협의하여 구내방송설비를               계획하여야 한다.

-비상 방송설비는 일반방송과 겸용으로 구성하며, 화재 시 비상방송이                 우선되도록 계획한다.

바. 소방 분야

1) 일반지침

⚬화재시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려하여 소화설비를 적정배치 하여야 한다.

⚬건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템을 채택하여야 한다.

⚬설계의 기본방향

-안전성 : 화재를 예방, 경계할 수 있도록 소방설비를 채택하고 화재 발생시                    신속히 진압을 할 수 있도록 대처 기능 유지

-운용성 : 운용이 편리한 자동화 설비의 도입

-보수성 : 시설의 유지보수 및 교체가 용이한 설비

-대응성 : 초기화재에 즉시 대응할 수 있는 설비

-기능성 : 건물의 특성 및 용도에 적합한 설비

-단순성 : 계통을 단순화하여 계통의 오작동 요인을 최소화

⚬시설설계

-소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반설비를 검토하여                   설치하여야 한다.

-비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을               차단시킬 수 있는 회로를 구성하여야 한다.

-유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 설계하여야 한다.

-감지기는 실의 규모에 따라 적합한 감지기를 사용하여야 한다.

-계단, 복도의 통로 유도등은 피난방향을 표시하는 등 모든 설비는                    화재안전기준 등 최근규정에 따라 설계하여야 한다.

2) 기타사항

⚬소방설계는 기계분야와 전기분야를 구분 작성하여야 한다.

⚬모든 자재는 KS규격 또는 동등 이상으로써 고효율 기자재 및 고효율                  유도전동기 등을 설계에 반영하여야 한다.

사. 토목분야

1) 기본지침

⚬공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도           등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.

⚬설계 시 국토해양부 등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근발행)을           적용하여야 한다.

2) 우·오수관 설계

⚬환경부 제정 하수도 시설기준과 배수시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정과           배수방식 및 유량계산을 실시하여야 하며 설계 및 사업시행에 차질이 없도록           관계기관과 사전협의를 하여야 한다.

⚬우수맨홀 뚜껑은 차도에서는 주철뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도 포장재와           조화되는 재질의 뚜껑으로 하고 오수맨홀의 경우에는 밀폐된 주철제 뚜껑을           사용하여야 한다.

⚬오수받이는 우수가 유입되지 않도록 밀폐된 뚜껑을 사용하여야 하며 오수맨홀의           바닥에는 Invert를 설치하여 오수의 흐름이 원활하도록 설계하여야 한다.

3) 도로 및 포장설계

⚬도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며, 주변도로와           유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로                  배치하여야 한다.

⚬도로의 구조·시설기준에 관한 규칙 등 관련규정을 준용하여 설계에                   반영하여야 한다.

⚬포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의           흐름이 원활하게 하여야 한다.

아. 조경분야

1) 일반지침

⚬녹지확보 및 환경개선의 목적 구현에 적합하도록 설계하여야 한다.

⚬조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며,               주차장과 주변환경이 전체적인 조화를 이루도록 하여야 한다.

⚬차량동선 및 보행자 동선 등을 고려하여 적절한 휴게공간 및 녹지공간을              계획하여야 한다.

2) 실시설계

⚬분야별 업무주관 부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후                   실시설계에 임해야 한다.

⚬기본설계에 관한 변경 및 수정을 요하는 경우 감독관과 협의하여 결정하고            설계를 진행하여야 한다.

⚬조경분야 설계는 국토교통부제정 표준시방, 조경설계기준 및 규칙과 청도군           건축조례 등 기타 관련법 및 규정을 적용하여 설계하여야 한다.

3) 공종별 상세설계

⚬정지설계

-주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후 기존지형을 최대한 고려하여                 설계하여야 한다.

-불량식재지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 충분히 확보하고             생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계하여야 한다.

⚬구조물설계

-구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 사용성, 안정성, 경제성, 미관 등을             종합적으로 세밀하게 검토하여 설계하여야 한다.

⚬시설물설계

-주변경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여            설계에 반영하여야 한다.

-구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계하여야 한다.

-시각적 안정 및 주변환경과 어울리도록 설계에 반영하여야 한다.

-산책로 등 포장지역은 전구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게                   계획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하고, 가급적               투수성 및 자연친화적 재료를 사용하여야 한다.

⚬식재설계

-수목의 식재설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목 간 상호간섭을 줄이기              위하여 적정 수관거리를 확보하여야 한다.

-식물생육에 불량한 식재지반은 환토 등 충분한 토심을 확보하여야 한다.

⚬이식설계(필요시)

-부지 내 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을            마련하여 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정하고 신규 식재 시 수종, 형태,            규격 등이 기존 수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

⚬옥상조경설계(필요시)

-옥상조경을 하는 지반은 수목·토양 및 배수시설 등이 건축물의 구조에                지장이 없도록 설계하여야 한다.

-수목의 정상적인 생육을 위하여 건축물이나 구조물의 하부시설에 영향을              주지 아니하도록 관수 및 배수시설을 설치하여야 한다.

-방수조치를 하여야 하며, 식물의 뿌리가 건축물이나 구조물에 침입하지               않도록 설계하여야 한다.

⚬배수시설설계

-녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며, 필요시                       연결배수시설을 설계에 반영하여야 한다.

-옥상조경 설계 시 수목의 생장 및 건축의 안전도 등을 고려한 배수계획을             강구하여야 한다.

Ⅳ 성과품의 작성 및 납품

1. 일반사항

가. 수급인은 설계용역 성과품을 기술용역 예정공정표의 제출일 이전에                발주기관의 승인을 얻은 후 인쇄한다.

2. 성과품의 작성

가. 계획설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비고
1	계획설계 도면	A3	2	부
2	현장조사 보고서	A4	2	부
3	관련법규 검토서	A4	2	부

나. 중간(기본)설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비고
					건축	기계	전기	통신	소방	토목
1	중간설계 보고서	A4	2	부	○	○	○	○	○	○
2	중간설계 도면	A3	2	부	○	○	○	○	○	○	공종별 분리
3	내역서 (관급내역서 별도)	A4	2	부	○	○	○	○	○	○	개략 공사비
4	각종 계산서	A4	2	부	○	○	○	○	○	○
5	시방서	A4	2	부	○	○	○	○	○	○

다. 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비고
					건축	기계	전기	통신	소방	토목
1	종합보고서	A4	00	부	○	○	○	○	○	○
2	설계도면	A3	1	부	○	○	○	○	○	○	반접
		A3	00	부	○	○	○	○	○	○
3	계산서	A4	00	부	○	○	○	○	○	○
4	내역서 (관급내역서 별도)	A4	00	부	○	○	○	○	○	○	일위대가, 단가산출근거, 수량산출근거 포함
5	시방서 (관급시방서 별도)	A4	00	부	○	○	○	○	○	○
6	공사예정공정표	A4	00	부	○	○	○	○	○	○
7	각종 인증서류 (BF, 에너지 등)	A4	00	부	○	○	○	○	○	○
8	USB		1	SET	○	○	○	○	○	○

※성과품 제출 목록은 발주처와 협의하여 조정될 수 있음

1) 종합보고서

①설계보고서

-표지

-제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

-참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

-목차

-위치도

-과업의 목적

-과업의 개요(내용), 과업수행 지침

-현장조사자료

-설계기준

-관련계획 검토사항

-중간(기본)설계 내용검토

-실시설계 내용

-부록(각종 조사자료, 설계자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 내용,          주요설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정𐄁비교 등)

-설계 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여               기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자의                  주민등록번호는 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

-기타 발주기관 요구사항

②설계설명서

-공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공                      내용 및 공정, 총 공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

-건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규검토, 주요 사용재료                     결정, 평면𐄁입면𐄁주요단면 선정, 구조𐄁부대시설 등 기본방식 결정,                      친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량𐄁보행자                     동선 등에 관한 동선계획 등을 설명한다.

-기계분야 : 주요설비, 냉𐄁온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경                     설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책,                         세부공정 계획, 세부 공사비 산정 등을 설명한다.

-전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법,                     에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용,                     세부 공정계획, 세부공사비 산정 등

-통신분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

-토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정,                           기초공법검토, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획, 공정계획,                       공사비산정 등 추가

2) 계산서(구조 등 관련 계산서)

⚬구조계산서는 계산내용이 알기 쉽고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게              작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입𐄁출력 자료는 모든 케이스 별로 이해하기         쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

⚬계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을              정리하여 수록한다.

⚬전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 작성한다. 출력자료가             구조의 형태 및 순서로 정리하여 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⚬구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자 란을 만들어           계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

⚬구조계산에서 주요 설계계수가 가정치인 경우 가정치 임을 표시한다.

3) 설계도면

⚬설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

⚬설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여            작성한다.

⚬도면 하단의 표제난의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

⚬모든 설계도면에는 도면 작성자, 검토자, 담당건축사가 적정여부를 확인한 후          서명 또는 날인하여야 한다.

⚬설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및           강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⚬설계도면에는 관련도면 란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의             번호 및 도면명을 표기한다.

⚬모든 도면은 CAD program을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아               제출한다. (CAD파일 및 PDF파일)

4) 시방서

⚬시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조,         재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을            규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주         기관 및 설계자의 설계의도가 반영될 수 있도록 작성한다.

⚬시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

-적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에           관한 상세사항

-해당 건설공사 표준시방서 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

-계약문서의 계약조건에 관한 사항

-관련법규에 따른 요구사항

-시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록

-시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에            관한 세부사항

-발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

-각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

-공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

-주요공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비,               소요인원 등에 대한 상세한 규정

-공사전반에 관한 주의사항 및 절차

-기타 주요공사 사항

⚬작성 시 유의사항

-전문용어를 사용하고, 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

-계약에 필요한 사항이 포함되도록 작성한다.

-표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

-문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

-공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 공사 순서대로 작성한다.

-현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

-공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

-발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자 등이           직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

-작성에 사용한 참고자료의 명칭, 저자, 출판사 등을 기록한다.

5) 공사비 명세서

⚬설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하고 별책으로 작성한다.         (관급내역서 별도 제출)

⚬지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령에 따라 작성한다.

⚬제경비 산출근거가 포함된다.

⚬품셈은 당해년도 건설공사 표준품셈에 의한다.

⚬노임기준은 당해년도 최근 공사노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

⚬재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를                참조하여 산출한다.

⚬중기손료 작성시의 외환환율은 외국환거래법에 의한 기준 환율(매매기준율)을          기준으로 한다.

⚬공사비 산출을 위한 견적서는 3개 이상 업체의 것을 기준으로 하되, 부득이한         경우에는 발주기관과 상의하여 견적업체의 수를 정할 수 있다.

6) 공사예정 공정표

⚬NETWORK 기법으로 설계도면에 작성하고, 별도로 A3규격으로 축소하여 제출한다.

7) 기타

⚬수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

⚬모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙           으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를         사용할 수 있다.

3. 성과품의 납품

가. 성과품의 납품은 계획설계 납품, 중간설계 납품, 실시설계 납품으로 구분하고       수급인은 계약심사, 심의 등에 필요한 도면 및 서류를 지정일 전까지               제출하고, 최종성과품은 과업수행 종료일 까지 납품한다.

[붙임 1]

보 안 각 서

1. 용    역    명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계  약  일  자 : 202   .   .   .

3. 착  수  일  자 : 202   .   .   .

4. 완 수 예 정 일 : 202   .   .   .

아래의 본인은 「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 따라 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 지식에 대하여 철저히 보안을 지킬 것을 서약하오며, 만약 자료 및 성과물 등을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

성 명	공 종	생년월일	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					〃
					〃
					〃
					〃
					〃
					〃

202  .     .     .

		계 약 자
		상 호 :
		주 소 :
		대 표 :		(인)

청도군수 귀하

[붙임 2]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용    역    명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계  약  금  액 :              원

3. 계  약  일  자 : 202   .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202   .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202   .   .   .

-  아     래  -

가. 성       명 :

나. 주       소 :

다. 생 년 원 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증하는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

202  .     .     .

		용역수행자
		상 호 :
		주 소 :
		대 표 :		(인)

청도군수 귀하

[붙임 3]

하 도 급 승 인 요 청 서

1. 용    역    명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계  약  금  액 :              원

3. 계  약  일  자 : 202   .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202   .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202   .   .   .

-  아     래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지반조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

-주   소 :

-상   호 :

-대 표 자 :

-보유면허 :

붙임  1. 유자격자임을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부.

상기 자에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며「건설기술용역계약 특수조건」제5조(하도급 승인)에 따라 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202  .     .     .

		계 약 자
		상 호 :
		주 소 :
		대 표 :		(인)

청도군수 귀하

[붙임 4]

(계획, 중간, 실시)설계검사원

1. 용    역    명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계  약  금  액 :              원

3. 계  약  일  자 : 202   .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202   .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202   .   .   .

위 용역의 도급시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 과업지시서 및 기타 약정대로 어김없이 완성되었음을 확인하오며, 만약 용역의 감독 및 검사에 관하여 하자 발견 시에는 납품완료 전,후를 막론하고 실액변상 또는 재납품 할 것을 서약합니다.

이에 (계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 납품설계도서 목록 및 사진 각 1부.

202  .     .     .

		계 약 자
		상 호 :
		주 소 :
		대 표 :		(인)

청도군수 귀하

[붙임 5]

주 간 공 정 보 고

1. 용  역  명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 현 장 위 치 : 경상북도 청도군 각북면 오산리 산56번지

3. 용 역 기 간 : 202   .   .   .  ~  20   .   .   .

4. 계 약 금 액 :              원

5. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (202 . . . ~ 202 . . .)	금주 예정사항 (202 . . . ~ 202 . . .)	비 고 (진행률)
업무 내용	- 인원투입 현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%)표기
특기 사항	문제점 및 해결책 등 표기

		주 소 :
		상 호 :
		대 표 :
		책임기술자 :		(인)

청도군수 귀하

[붙임 6]

월 간 공 정 보 고(○월)

1. 용  역  명 : 청도 산림치유힐링센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 현 장 위 치 : 경상북도 청도군 각북면 오산리 산56번지

3. 용 역 기 간 : 202   .   .   .  ~  202   .   .   .

4. 계 약 금 액 :              원

5. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ~ 20 . . .)	비 고 (진행률)
첫째 주		실시공정 / 예정공정(%)표기
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주
익월

		주 소 :
		상 호 :
		대 표 :
		책임기술자 :		(인)

청도군수 귀하