2025. 09.

「부산광역시 국민안전체험관 건립」

건축설계공모 지침서

(일반 설계공모)

목   차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	3

2. 설계공모 운영	4

3. 제출도서 및 작성요령	9

4. 심사 및 입상작 선정	11

5. 계약에 관한 사항	17

6. 기타 사항	19

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	20

2. 기본 설계지침	25

3. 각종서식 및 제공자료	35

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1. 설계공모 명칭:『부산광역시 국민안전체험관 건립』일반 설계공모

1.2. 설계공모의 목적

종합적이고 차별 없는 안전체험교육 기회를 전연령을 대상으로 제공하고 실효성 있는 안전체험교육 인프라 확충을 위한 국민안전체험시설을 조성하고자 한다.

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	부산광역시 국민안전체험관 건립사업
위 치	해운대구 재송동 884-7번지 일원
지역‧지구 등	제2종일반주거지역,가축사육제한구역, 철도보호지구
대지면적	5,264㎡
연 면 적	6,000㎡	±5% 범위 내 조정 가능
층 수	지상 4층 / 지하 1층	연면적 및 관계법령 등에 맞추어 제안 가능
용 도	문화 및 집회시설(안전체험관), 교육연구시설(재송어린이도서관 등), 운동시설(수영장)	<용도별 면적제한> 문화 및 집회시설(2,000㎡ 미만) 운동시설(2,000㎡ 미만), 교육연구시설(면적제한 없음)
구 조	철근콘크리트구조
총 사업비	35,000,000천원
예정공사비	23,564,497천원	관급자재대 및 부가가치세 포함
설 계 비	1,102,000천원	부가가치세, 손해보험료 등 포함

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으나, 총 공사비 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

※ 설계비는 과업에 필요한 각종 심의, 인·허가, 경제성 검토 등을 포함하며, 예비인증 대상일 경우 행정절차를 모두 이행해야 하여야 함.

[예비인증: 녹색건축, 제로에너지건축물 및 장애물 없는 생활환경(B/F)]

※ 공사비는 건축, 토목, 구조, 기계, 소방, 정보통신, 조경, 기존건물 철거 등에 대한 전체 공사비(전기 분야 제외)이므로 공종간 배분하여 공사비 내에서 실현가능한 설계가 이루어지도록 해야 함.

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조에 따른 일반 설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최: 부산광역시 주택건축국 건축정책과

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

나. 운영위원회 : 관련 전문가들로 구성하여 설계공모 운영, 질의답변서 작성, 심사위원 추천, 기술검토서 작성 등 설계공모 전 과정을 운영한다.

다. 심사위원회 : 토론을 통해 공모안을 심사하고 공정한 과정을 거쳐 입상작 등을 선정한다.

2.3 부산광역시 건축설계공모 홈페이지

가. 주소: http://making.busan.go.kr

나. 이용 : 설계공모 참가 및 공모안 제출 등 공모 전반에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 게재하고, 참가등록 및 공모안 제출에 필요한 서류는 홈페이지를 통해 제출한다.

2.4 설계공모 일정

구 분	추진일정	비 고
공 고	2025. 09. 12.(금) 09:00	‧ 홈페이지를 통해 공고
참가등록	2025. 09. 25.(목) 09:00 ~ 2025. 09. 26.(금) 17:00	‧ 등록방법: 홈페이지 등록
공개설명회	-	‧ 필요한 경우 개최(개최 시 별도 통지)
질의접수	2025. 09. 30.(화) 09:00 ~ 2025. 10. 01.(수) 17:00	‧ 접수방법: 홈페이지 접수
질의답변	2025. 10. 15.(수) 17:00까지	‧ 회신방법: 홈페이지 게재
심사위원 기피신청	2025. 10. 27.(월) 17:00까지	‧ 제출방법: 담당자 전자메일 제출 (wnsaps@korea.kr)
작품제출	2025. 11. 03.(월) 09:00 ~ 2025. 11. 04.(화) 17:00	‧ 제출방법: 홈페이지 제출
기술검토	2025. 11. 05.(수) ~ 2025. 11. 13.(목)	‧ 심사 전 법규 및 지침 위반사항 검토
1차 심사 (공개진행)	2025. 11. 17.(월) 15:00~ ※ (2차) 발표심사 대상자 통지 2025. 11. 17.(월) 22:00까지	‧ 설계설명서 심사(공개로 진행) ‧ 6작품 이상 접수 시 심사위원회에서 2차 심사대상 5개 이내 작품 선정 ‧ 2차 심사 대상자는 개별 유선 통지
2차 심사 (1차 심사 시 선정작품)	2025. 11. 18.(화) 14:00~	‧ 설계자발표(비대면온라인) 및 심사 ‧ 당선작 및 기타 입상작 선정
심사결과 발표	2025. 11. 21.(금)	‧ 홈페이지 게재, 당선작 및 기타 입상작에 한하여 개별 통지

※ 응모작품이 5개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

※ 상기 및 본 설계공모 지침서의 모든 내용은 발주기관의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 공개하며 응모자에게 필요한 사항은 홈페이지에 게시한다.

2.5 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는 ‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9)

2.6 참가등록

가. 응모자격

1) 국내‧외 건축사 모두 참여 가능하고, 공동응모 시 총 2인까지 참여 가능하며, 건축사 자격(면허)은 참가등록 마감 날짜까지 취득한 것을 인정하고 국내 건축사 자격(면허) 소지자의 경우 건축사협회에 가입한 자로 한정한다.

2) 공동응모 시 구성원 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

3) 외국 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 참가 등록 마감일까지 건축사법에 따라 국내에 건축사사무소를 개설하거나, 국내 건축사사무소 개설자와 공동응모해야 하고, 공동응모 시 계약당사자는 국내 건축사가 된다.

4) 설계공모 참가 등록 시 건축사 및 업체는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출 가능하다.

5) 심사위원‧운영위원 당사자 및 당사자가 속한 조직, 조직의 직원 등 기타 본 공모와 관련 있는 관계자는 응모 및 계약할 수 없다.

6) 유의사항

가) 국내 건축사 자격(면허) 소지자 중 등록된 건축사사무소가 아닌 경우, 당선된 후 계약 전까지 「건축사법」 제4조에 따라 건축사사무소 등록을 필해야 하며(공동응모자 포함), 관계 법령에 따른 결격사유가 없어야 한다.

나) 정당한 사유 없이 건축사사무소 등록을 기피‧회피하여 계약이 불가능한 경우 국토교통부 「건축 설계공모 운영지침」 제36조에 따른 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한 및 입찰보증금 귀속 외, 사업 지연에 따른 배상 등 민사적 책임을 질 수 있다.

다) 공동응모의 경우 참가등록신청서 등록 이후 공동응모자를 변경할 수 없으며(공동응모협정서 제출) 당선된 후 계약은 공동계약방식으로 수의계약을 체결하여야 한다.

라)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조의 참가자격 판단 기준일은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」입찰참가 신청의 참가자격의 판단 기준일을 준용하여 공모 참가등록마감일을 기준으로 한다.

마) 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 건축사법 제30조의3(징계)에 따라 자격등록취소 및 업무정지 중인 건축사와 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 설계공모에 참여 및 공모안을 제출할 수 없다.(공동응모자 포함)

나. 참가등록 기간: 2025. 09. 25. (목) 09:00 ~ 2025. 09. 26.(금) 17:00

다. 참가등록 방법

1) 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해서만 등록 가능함(우편, 팩스접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인)→진행 중 공모→해당 공모전 선택→참가등록 신청] 후 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료된다.

3) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 등록 기간 이후에는 일체 수정 하지 못한다.

4) 등록 기간 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 참가 등록이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 참가 등록 서류를 제출할 수 있다.

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

라. 참가등록 서류

1) 건축사 자격증(면허증) 사본

2) 건축사사무소개설 신고확인증 사본 (건축사사무소 개설자가 아닌 경우에만 참가등록 시 생략 가능하나, 당선작 결정 후 10일 내 계약 전까지 반드시 건축사사무소 개설 신고 확인증 사본을 제출해야 함)

3) 건축사협회 가입 증빙서류(정회원 증명서 등)

4) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

- 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자의 명단을 작성하여 제출(대표, 직원, 외주업체 포함)

5) 서약서(서식 제2호)

6) 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

7) 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함)(서식 제3호)

8) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

- 공모안 작성에 직접 관여하지는 않으나 외부 자문 등으로 참여하는 명단을  작성하여 제출

9) 보안각서(서식 제6호)

- 설계공모 참여자(서식 제1호), 참여 외부전문가(서식 제5호) 전원이 서명하여 제출

10) 청렴서약서(서식 제7호)

11) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함)(서식 제4호)

마. 유의사항

1) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 상기 구비서류를 각각

첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부한다.

2) 모든 제출물의 원본은 참가자가 보관하고 있어야 한다.

3) 설계공모에 참가 등록 시 건축사 및 업체(이하 ‘설계공모 참가자’라 한다)는 단독 또는 공동응모 중 1개 방식으로만 참여하여 1개 공모안만 제출 가능하다.

4) 공고 이후 변경사항 등 발생 시 부산광역시 건축 설계공모 홈페이지 또는 참가자의 전자우편, 유선(문자메시지) 등으로 통지할 수 있으며, 미확인에 따른 책임은 참가자에게 있다.

5) 공모 기간 중 참가자의 주소, 이메일, (휴대)전화번호 등이 변경사항 발생 시 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

6) 공모에 참가 등록하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가등록을 완료한 자는 지침서에 따른 제출도서를 모두 제출하여야 한다.

2.7 질의접수 및 응답

가. 질의접수 : 2025. 09. 30.(화) 09:00 ~ 2025. 10. 01.(수) 17:00 (해당기한 내 신청에 한함)

나. 응답기한 : 2025. 10. 15.(수) 17:00 까지 (홈페이지에 일괄 게재)

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

다. 질의방법

- 참가등록을 완료한 자는 질의기간에 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해[로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 질의응답] 질의 가능함

(우편, 팩스, 전화, 전자우편 등으로 질의할 수 없음)

2.8 공개설명회

가. 질의내용이 복합적인 경우 등 필요하다고 판단되는 경우 공개설명회를 개최하여 질의․답변한다.

※ 질의에 대한 응답(회신)은 본 설계공모 지침서의 수정으로 간주한다.

나. 공개설명회를 개최할 경우 참가등록한 자에게 일시/장소 등을 별도 통보한다.

2.9 심사위원 기피신청서 제출 및 방법

가. 제출기한 : 2025. 10. 27.(월) 17:00 (해당 기한 내 제출 가능함) (공모안 제출 7일 전)

나. 제출방법 : 참가자는 심사위원이 아래의 제척사항에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일 7일전(2025. 10. 27.(월) 17:00)까지 부산광역시(건축정책과) 담당자 전자우편으로 기피신청서(서식 제8호) 및 그 근거자료를 제출해야 한다.

다. 기한 내 제출되지 않은 내용이 추후 알려질 경우 불이익이 생길 수 있음을 양지하여 해당사항 있을 경우 반드시 기피신청해야 한다. 공모 참가자의 기피신청 시, 발주기관에서 신청서 검토 및 해당 심사위원 확인 후 제척여부를 결정한다.

라. 기한 내 미제출시에는 해당 사항이 없는 것으로 간주된다.

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

마. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인· 단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 위원이 소속된 업체가 설계공모 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다, 기준시점은 준공일(완료일)부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다)

2.10 공모안 제출 및 방법

가. 제출기간 : 2025. 11. 03.(월) 09:00 ~ 2025. 11. 04.(화) 17:00 (해당 기한 내 제출 가능함)

나. 제출방법

1) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 공모안과 모든 서류는 홈페이지(https://making.busan.go.kr)를 통해 제출 가능함(우편, 팩스 접수 불가)

2) 홈페이지에 접속하여[로그인 → 진행 중 공모 → 해당 공모전 선택 → 작품제출] 홈페이지 안내에 따라 요구되는 사항을 제출해야 한다.

3) 제출기한 이후 일체 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

4) 모든 파일은 제출기한 내에 업로드 완료하여야 하며, 참가자는 업로드에 소요되는 시간을 충분히 고려하여 제출하여야 한다(업로드 미완료 시 제출기한 미준수로 판단되어 제출하지 않은 것으로 간주함).

5) 제출기한 내 홈페이지의 장애로 인해 정상적인 공모안 제출이 불가할 경우, 부산광역시 건축정책과에 유선(전화)으로 해당 사항을 확인받아 전자우편 등의 방법으로 공모안과 모든 서류를 제출할 수 있다.

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

6) 심사과정은 부산광역시 설계공모 유튜브(https://www.youtube.com/@makingbusan2024)을 통해 일반인들에게 실시간 공개되며, 공모안을 제출함으로써 심사과정 공개에 동의한 것으로 간주한다.

3. 제출도서 및 작성요령

3.1 제출도서 목록

구 분	규 격	파일형식	파일명	비 고
설계설명서	A3 300MB 이하	pdf	설계설명서.pdf	20쪽 이내 (별첨1 참조)
사전접촉 여부 확인서	A4 Size	pdf	-	[서식 2-2]
홈페이지 게재 이미지	300dpi 이상 각 5MB 이하	jpg	대표이미지.jpg 조감도.jpg 투시도.jpg 개념도.jpg 배치도.jpg 각층평면도.jpg 입면도.jpg 종횡단면도.jpg	설계설명서 내 이미지 (대표이미지는 다른 이미지와 중복 가능)

※ (2차) 심사는 제출된 설계설명서로 발표심사 예정

※ 홈페이지 게재 이미지는 입상할 경우 홈페이지에 전시되는 도서로서 설계설명서 내의 이미지로 한정하여 업로드하여야 하며, 같은 종류의 이미지인 경우 숫자로 구분하여 업로드 (ex. 조감도1.jpg/조감도2.jpg/…, …, 종단면도.jpg/횡단면도.jpg/…)

※ 랜더링 제한기준 준수여부 확인 필요시 발주처는 렌더링 원본 파일 확인을 요구할 수 있으며, 참여자는 원본 파일을 제출하거나 이미지 구현 방식을 증명하여야 한다.

3.2 작성요령

가. 제출도서의 익명성

1) 제출도서 및 작성요령에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없다.

2) 제출도서의 익명성은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 온 ·오프라인 전체에서 적용된다.

나. 설계설명서

1) A3에 가로로 작성하며, 색상은 제한하지 않는다. (배경무늬 사용 불가)

2) 전체 매수는 20쪽 이내(표지, 목차, 간지는 매수에서 제외한다. 표지는 제공된 서식 그대로 사용해야 하고(표지의 글자체, 글자크기·색상·내용 등 고정), 표지 목차에는 무늬나 로고, 이미지, 머리말 등 기타 표현을 일체 사용할 수 없으며 이를 위반 시에는 익명성 위반으로 간주될 수 있으므로 각별히 주의한다.

3) 도면의 종류

조감도 또는 투시도 5컷 이내(실내 투시도 포함), 배치도(건축면적 검토내용 포함), 층별 평면도, 입면도(2면 이상), 종․횡단면도(각1면 이상), 신재생에너지/제로 에너지건축물 인증/BF 인증/녹색건축인증 계획도, 단면계획도, 동선계획도(차량 및 보행동선 포함, 옥외시설과의 관계를 파악할 수 있도록 표현), 계획 개념도[배치, 매스, 입면, 공간계획의 주요 개념 설명 등]

4) 축척은 설명서 크기에 맞추어 보기 쉽게 작성한다.

5) 설계설명서는 ‘별첨 1 설계설명서 서식’에 따른다

6) 설계설명서(표지 제외)의 글자체, 글자 크기는 가독성과 주어진 분량 및 2차 심사 시 발표 자료로 활용됨을 고려하여 자유롭게 표현할 수 있다.

7) 조감도 또는 투시도는 각 도면당 설계설명서 한 페이지 전면을 사용하고, 표현기법은 「렌더링 제한기준」의 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현할 수 있다.

8) 설계설명서 도면에는 해당 도면을 설명할 수 있는 부가적인 표현이 가능하나, 「렌더링 제한기준」에 위배되는 이미지는 어떠한 방식으로도 사용할 수 없다.

※ 렌더링 제한기준

1. 일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 “조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법”은 사용할 수 없다.

2. 투시도 및 조감도의 시야각은 60°이상의 광각으로 작성하여서는 아니된다. 이때, 투시도 작성시 평면도(또는 key plan)상에 시점과 시야 및 그 각도를 표현하여야 한다.

3. 투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 기준 1 범위 내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

4. 부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족한 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

5. 기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

다. 주의사항

1) 모든 제출물의 원본은 공모 참가자가 보관하고 있는 것으로 간주하며, 제출과정 및 제출 후 발생한 손상에 대하여 발주기관은 책임을 지지 않는다. 또한, 어떠한 사유로 제출물이 손상되어 발주기관의 요청이 있을 시에는 공모 참가자는 제출물을 다시 제출할 의무를 갖는다.

2) 참가자가 직접 생산하지 않은 참조 이미지나 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

3) 제출기한 내에 정상적인 파일이 제출되지 않는 경우 ‘제출시간 미준수’로 판단해 공모안이 제출되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

4) 발주기관은 필요시 추가 서류를 요청할 수 있고, 이 경우 서식과 제출 방법은 홈페이지 등을 통해 공지한다.

5) 제출 도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우는 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

6) 설계설명서의 규격‧쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

7) 제출된 공모안은 심사 결과 발표 후 발주기관이 임의로 처리할 수 있다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 기술검토

가. 운영위원회는 설계공모 규정 및 지침, 관계 법령에 기초하여 제출된 공모안의 위반사항에 대해 판정하고, 이를 보고서로 정리하여 이를 심사위원회에 제출하고 1차 심사위원회 개최 전에 보고한다.

나. 기술검토 사항

구 분	항 목	위반 여부		비 고
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요사항 중대한 위반 여부			‧ 제출된 모든 공모안을 대상으로 검토 ‧ 실격기준 검토 포함 ‧ 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ‧ 심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정공사비 과도한 초과
	제출도서 누락 및 규격 현저한 위반
	설계도서 기준 미준수
	규모 허용범위 초과 및 스페이스 프로그램 미준수
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

※ 제출된 공모안에 중대한 위반사항 등이 발견된 경우 설계공모 참가자에게 전자우편이

나 유선 등 확인하는 절차를 거친다.

4.2 심사위원회

가. 공 개 일 : 심사위원 명단은 설계공모 시행 공고 시 공개한다.

나. 심사위원

분 야	성 명(소속, 자격)
심사위원(5)	조호제(건축사, ㈜라라호호 건축사사무소) 김경희(건축사, 희가 건축사사무소) 김홍기(교수, 동명대학교) 강혜진(건축사, ㈜우다 건축사사무소) 유창욱(건축사, 캘리토닉)
예비심사위원(2)	김동준(건축사, 건축사사무소 이도) 유상훈(건축사, 애드아키 건축사사무소)

다. 심사위원장

1) 심사위원장은 최초 심사일에 심사위원들 간의 협의 등을 통해 호선한다.

2) 심사위원장은 설계공모 심사를 주관하며, 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부적인 기준을 정하거나 심사방법, 심사기준 등 심사와 관련하여 필요한 사항을 변경할 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

라. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원회는 심사 개시 전 운영위원회의 각 공모안에 대한 기술검토 의견을 보고받고, 심사위원들의 토론 및 합의 등을 통해 심사 반영여부 등 최종 결정한다.

2) 심사위원회 의결을 통해 심사대상 제외(실격)로 결정된 공모안이 있는 경우 그 사유 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 심사위원은 심사기준 및 의제사항, 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 심사한다.

4) 심사위원은 지역적 특성, 부지 조건 등을 파악하기 위하여 사전에 현장을 답사하고, 운영위원회로부터 해당 사업의 목적 및 특성, 평가기준, 설계지침서 등 심사에 필요한 사항에 대하여 충분한 설명을 듣고 이를 숙지 후 심사에 참여한다.

5) 발주기관 및 운영위원회 등은 심사위원회에 참석(참관)하여 심사 중 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

6) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 참석 심사위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

7) 심사과정은 진행 여건에 따라 녹음, 녹화, 온라인 공개(SNS 생중계) 등을 통해 일반인이 시청할 수 있도록 실시간 공개할 수 있으며, 설계공모 참가자 및 발표자, 심사위원 등 관계자는 이에 동의한 것으로 간주된다.

8) 심사위원회의 최종 결정 시까지 익명의 원칙은 설계공모 전 과정에 적용된다.

4.3 심사 기준

가. 심사방법

1) 심사의 목표는 본 사업(공모)에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자)을 선정하는데 있으므로 심사기준은 심사위원회가 최종 결정함을 원칙으로 한다.

2) 심사방식은 아래와 같이 토론 심사 등으로 진행하는 것을 원칙으로 하며, 변경할 경우 심사위원회 의결을 거쳐 정할 수 있다. 단, 제출된 공모안이 6개 이하일 경우 1차 심사는 생략한다.

가) 1차 : 토론 심사(공개방송 : 일반인 시청 가능)

- 심사위원회에서는 심사 대상 공모안 중 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 특별한 사유가 없는 한 2차 심사에 오를 6개 이하의 공모안을 선정한다.

- 2차 심사 대상자(발표자)에게는 개별 유선 등 통지(1차 심사당일 22:00까지)

나) 2차 : 발표 및 토론 심사(온라인 화상회의, 공개방송, 일반인 시청 가능)

- 발표자료는 제출된 설계설명서로 한정한다.

- 발표자의 프리젠테이션과 질의응답 시간은 각 10분 이내를 원칙으로 하나, 심사위원회가 적정하게 정할 수 있다.

- 심사위원은 자유토론 및 투표 등 심사위원회에서 정하는 방법으로 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

- (2차 심사 대상자)발표자는 심사 당일 비대면 화상회의(ZOOM)통해 지정된 시간에 익명의 원칙에 따라 심사기호로 온라인 접속(회의 참가)하여야 한다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 발표할 수 있다. 다만 대리인은 공모 공고일 이전부터 해당 업체에 재직 중으로 공모안 작성에 직접 관여한 설계자(서식1 설계공모 참여자)에 한한다.

- 발표 순서는 심사위원장의 공개 추첨을 통해 결정되며, 화상회의(ZOOM)를 통해 각자의 발표 순서(심사기호)를 확인한다.

- 심사위원은 발표자의 프리젠테이션 및 심사위원과 발표자 간의 질의응답을 통해, 설계공모 참가자가 설계설명서로 표현하지 못한 사항이나 추가 설명이 필요한 사항을 확인할 수 있다. 이때, 심사위원은 공모안별로 각자의 평가를 피력하고, 발표자는 그에 대해 반론 또는 변론할 수 있다.

- 타 공모안과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 심사에 지장을 줄 수 있는 행위(발표자 상호 간의 신분이 노출될 수 있는 행위 등 포함)를 하는 경우, 심사위원장은 발표 등을 중지시키고 심사위원들과 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

3) 심사 시 평가는 제2장의 설계지침을 기준으로 하여 다음 항목과 사항으로 평가한다.

평가항목	세부사항
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도, 공공성 제고방안 ○ 지역의 공공건축물의 용도에 맞는 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 접근 및 차량동선 등의 적절성
공간계획	○ 이용자 중심의 공간구성 및 공간이용 효율성 ○ 동선계획 및 기능배분의 타당성 ○ 내외부공간 계획의 적절성 및 창의성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변공간 및 환경과의 연계 및 조화, 배려에 관한 사항 ○ 매스 및 입면 디자인계획의 우수성 ○ 색상, 재료 등 계획의 적절성 및 창의성
기술계획	○ 환경친화적 설계 ○ 비용절감 등 경제성 ○ 신재생에너지 계획의 적절성 및 건축 디자인과 조화성

4)	심사위원(심사위원장 포함)은 당선작과 기타 입상작에 대해 심사평가서(우수한 점과 개선사항, 발주기관을 위한 조언사항 등을 포함)를 구체적으로 작성하여 공모부서에 제출한다.

5) 심사위원회는 심사결과 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 (2차)심사 대상, 당선작 및 기타 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

6) 온라인 화상회의(ZOOM) 사전 접속 안내

- (2차 심사 대상)발표자는 발표심사 당일 AM 09:00까지 재직기간이 명시된 재직증명서(발표자가 대리인인 경우에 한한다)및 신분증(얼굴 식별이 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 발표자 휴대전화번호(비상연락망)를 부산광역시(건축정책과 담당자) 전자우편으로 제출하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

[담당자: 임준영 전화번호: 051-888-4266, 전자우편: wnsaps@korea.kr)]

- (2차 심사대상)발표자는 발표 심사 당일 오전에 온라인 화상회의(ZOOM)에 사전 접속하여 발표자 및 발표자료(설계설명서), 온라인 통신환경(인터넷 및 스피커, 마이크 등), 심사기호 등을 확인·점검해야 한다(※ 대상자 개별 통지)

- 발표자의 자격 등을 확인할 수 없는 경우나 온라인 화상회의(사전접속)에 참여하지 않는 경우에는 심사 참가 의사가 없는 것으로 판단하여 심사에서 제외한다.

7) 주의사항

- 발표심사 대상자는 발표 등 심사에 지장이 없도록 인터넷 연결이 안정적인 곳에서 심사에 참여해야 하며, 개별 통신환경(카메라, 스피커, 오디오, 인터넷 등) 및 장비, 사용법 숙지 등을 사전에 준비해야 한다.

- 발표심사 대상자는 비대면 화상회의(ZOOM) 참가 및 발표 시 익명성을 위반하지 않도록 주의해야 한다.

나. 실격 고려 항목

- 심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 아래의 어느 하나에 해당하는 공모안은 심사위원회에 의결을 거쳐 심사대상에서 제외, 실격처리될 수 있다.

1)「건축법」등 관련 법령을 중대하게 위배하여 전면적 수정이 불가피한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과 또는 미달, 심각하게 과제를 누락한 경우

3) 제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위사실인 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사위원 제척사유 (제1장 설계공모 개요 2. 설계공모 운영 2.9 기피신청서 제출 및 방법, 마. 심사위원 제척사유)등에 해당됨에도 본 지침서에 따라 제척·기피신청하지 않은 경우

6) 심사위원이 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 설계공모 참가자 및 심사위원이 불공정한 행위를 한 경우

7) 설계공모 참가자 및 심사위원, 제3자가 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 심사 전에 심사위원과 접촉하여 공모안을 설명한 경우

9) 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

10) 심사위원 전원이 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

11) 참가등록 자격에 해당하지 않는 자가 공모안을 제출했을 경우

다. 처벌 조항

- 심사위원회에서 당선작(당선자)을 실격으로 결정한 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 한다. 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민‧형사상의 책임을 진다.

- 발주기관의 장은 입상작 등 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작 등을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관의 장은 보상금을 환수한다.

- 심사위원은「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

4.4 입상작의 종류와 그 권리, 보상의 내용

가. 입상작

- 입상작은 당선작 1점(설계용역 우선협상권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 입상작 시상 내용

1) 당선작 : 상장 및 설계권 부여

2) 기타 입상작 : 심사위원회가 4인 이내로 선정, 상장 및 보상비 지급

가) 4인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 3인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

다) 2인인 경우: 공모 심사 순위가 높은 순으로 보상비 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 1인인 경우: 보상비 예산의 3분의 1을 지급

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회에서 결정하고, 동일한 순위의  기타 입상작이 결정된 경우에는 아래에 따른다.

- 동일한 순위가 높은 순위인 경우: 높은 순위와 낮은 순위의 각 상금을

합하여 평균한 금액 지급

- 동일한 순위가 낮은 순위인 경우: 해당 순위의 금액 지급

3) 보상비 예산 : 금100,000,000원(부가가치세 포함)

4) 시상금액 및 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 심사 및 시상식에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

4.5 설계공모 심사 결과 공개 및 시상식

가. 심사위원회의 심사 결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 등에 게재한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주기관이 지정한 날짜와 장소에서 시행한다.

4.6 입상작에 대한 조건

가. 당선 이후 조건

1) 당선자는 발주기관과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주기관은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 개설신고 등 발주기관이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우에는 발주기관의 사정, 사업의 추진 여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

2) 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약 상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우 심사결과에 의한 차순위 작으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차순위자에게 지급된 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

3) 당선자에게 당선 이후라 하더라도 위 실격고려 항목의 실격사유가 발견된 경우, 계약체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민‧형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민‧형사상의 책임을 진다.

4) 당선자는 관련 예산‧정책‧사업계획의 변경‧심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주기관이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

5) 당선자는 “설계공모 지침서”, “과업지시서” 등 발주기관이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

6) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법령 및 규정을 준수하여야 한다.

나. 저작권 및 출판 전시

1) 제출 공모안은 창작품어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 제출 공모안의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 부산광역시는 모든 제출 공모안에 대하여 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조 하여야 하며, 공모안을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5. 계약에 관한 사항

5.1 일반사항

가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

나. 당선자는 계약 시 대한민국의 관계 법령, 규정을 준수하여야 한다.

다. 발주기관은 설계용역 과정에서 심사위원회 등의 동의를 받아 설계안 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 요구가 전체 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

라. 공모 운영은 설계공모 운영위원회에서, 설계공모 행정절차는 부산광역시(건축정책과)에서 하며, 공모 완료 후 설계용역 등 사업 추진은 부산광역시(건설본부)에서 시행한다.

5.2 계약의 당사자 조건

가. 「건축사법」에 따른 건축사 자격(면허) 취득자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설한 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자. 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

나. 당선자는 계약 시 기계ㆍ전기ㆍ정보통신ㆍ소방 분야의 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 「기술사법」에 따른 기술사사무소 개설등록 하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링 사업자 신고 한 자가 설계하여야 한다.

1) 전기분야 설계용역 과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조의 규정에 의한 전력시설물의 설계업(종합설계 또는 전력전문설계 1종 이상) 등록을 필한 업체

2) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(정보통신) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(정보통신)을 한 자

3) 소방분야 설계용역 과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조 및 제11조, 같은 법 시행령 제2조 및 별표1에 따른  전문 소방시설설계업 또는 일반 소방시설설계업(기계 및 전기) 등록을 한 자

4) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

엔지니어링 산업진흥법 제21조에 따라 엔지니어링업(기계설비)자로 신고 또는 기술사법 제6조에 따라 기술사사무소(기계설비)를 개설한 자

5) 조경분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(조경) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(조경)을 한 자

6) 토목분야 설계용역 과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고(토질‧지질, 구조) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 개설등록(토질 및 기초, 지질 및 지반, 토목구조)을 한 자

7) 건축구조 설계용역 과업의 자격

「기술사법」 제6조 제1항 및 동법 시행령 제19조에 의거 기술사사무소(건축구조)를 등록한 자 또는「엔지니어링 산업진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링 활동주체로 신고하고 건축구조기술사를 보유한 엔지니어링사업자(건축구조)

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 구조, 토질 및 기초 등 전문분야는 등록된「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계 법령에서 정하는 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

6. 기타 사항

6.1. 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 지침을 준수하는 것으로 간주하며 이 지침을 위반한 참가자는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「건축 설계공모 운영지침」, 「부산광역시 공공건축 설계공모 운영기준」을 준용한다.

6.2. 무효 및 승계

- 아래의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계할 수 있다.

1) 당선자가 설계권을 포기한 경우

2) 당선작에서 4.3 심사기준, 다. 실격 고려 항목에 해당하는 사실이 발견된 경우

3) 당선자가 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

4) 소정의 기한 내에 계약체결이 이루어지지 않는 경우

6.3. 사업 취소에 따른 보상

사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 당선자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 당선자가 협의하여 결정한 보상액을 당선자에게 지급한다.

6.4. 참여 외부전문가 신고제

가. 공모안 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 공모안 제출 시 해당 전문가를 신고(서식 제5호)하여야 한다.

나. 미신고한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치한다.

1) 설계용역 계약체결 전: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 회수

2) 설계용역 계약체결 후: 입상 결정 취소, 상장 및 상금 환수, 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(계약을 해지한 경우에는 선금 및 기성금을 회

수하며, 관계 법령에서 정한 사업 지연에 따른 손해배상금 청구)

6.5. 분쟁

- 설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 발주기관 소재지의 법원에서 조정하거나 판결한다.

제2장 설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

가. 위    치: 부산광역시 해운대구 재송동 884-7번지 일원

1) 지역‧지구: 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 철도보호지구

2) 건폐율: 60% 이하, 용적률: 200%

나. 사업규모

1) 대지면적: 5,264㎡

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 규   모:

- 지상 4층, 지하 1층(층수 및 동수 변경 가능)

- 연면적 6,000㎡(±5% 범위 내 조정 가능)

나) 용   도: 교육연구시설(재송어린이도서관 등), 문화 및 집회시설(안전체험관), 운동시설(수영장)

3) 예정공사비: 23,564,497천원(관급자재대 및 부가가치세 포함) ※전기공사비 제외

4) 설  계  비: 1,102,000천원(부가가치세 포함) ※전기공사 설계비 제외

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 설계자의 의도에 따라 연면적(±5％ 범위 내)과 실별면적(±5％ 범위 내) 및 층수 조정 가능하며 건축법 등 관계 법령에 적합하여야 함 (체험시설의 기본 필요 면적을 해하지 않는 선에서 자유롭게 계획 가능)

※ 규모의 변경은 합리적으로 조절 가능하지만 연면적의 증가는 공사비의 증가를 수반함으로 가급적 주어진 연면적의 조정 범위내에서 설계를 권장하고 반드시 총(예정)공사비 내에서 계획되어야 함.

※ 설계용역시 국민안전체험관 건립에 따른 모든 행정절차(건축허가 등)를 이행하여야 함

1.1 사업목적

최근 재난유형의 다양화·대형화 추세로 미래지향적인 새로운 종합안전체험관을 건립하여 시민들의 눈높이에 맞는 체험관을 건립함으로써 각종 신종 재난의 증가에 대응할 수 있고, 체계적이며 종합적인 안전체험 교육과 차별 없는 안전체험교육 기회를 제공하여 실효성 있는 체험교육 인프라 확충에 목적이 있음

◦ 다양화·대형화 되는 재난상황에 대한 위기대응능력 향상

- 재난에 대한 사전교육의 필요성이 대두됨에 따라 안전의식 향상 및 재난상황, 일상생활에 필요한 체험위주의 국민안전체험관을 건립하기 위한 사업 임.

◦ 가상·현실성 체험을 통해 안전교육의 중요성과 동기부여하여 실생활속의 안전가치를 창출

- 스토리가 있는 실제 상황구현 및 영상연출을 통해 감동과 안전의 중요성을 전달하고 자발적인 체험유도, 안전교육의 중요성과 효과를 극대화를 통한 안전가치를 창출하고자 함.

◦ 재난 상황 시 생명권 및 인권의 존중의 중요성을 체험교육을 통해 제약·제한 없는 안전체험시설을 건립

- 어린이·노약자·장애인·외국인 등 누구나 안전체험이 이루어 질 수 있는 인권적인 국민안전체험관을 지향하고자 함.

위치도

1.2 대상지 현황

연번	소재지	지번	지목	지적 면적
합 계				5,264㎡
1	재송동	872-5	답	114 ㎡
2	재송동	873-5	공원	142 ㎡
3	재송동	873-4	공원	210 ㎡
4	재송동	874-3	공원	173 ㎡
5	재송동	874-4	공원	290 ㎡
6	재송동	877-3	공원	126 ㎡
7	재송동	877-4	공원	566 ㎡
8	재송동	883-2	공원	97 ㎡
9	재송동	883-4	공원	118 ㎡
10	재송동	884-4	공원	24 ㎡
11	재송동	884-7	공원	759 ㎡
12	재송동	885-1	공원	407 ㎡
13	재송동	885-2	공원	938 ㎡
14	재송동	886-1	공원	224 ㎡
15	재송동	894-1	공원	34 ㎡
16	재송동	895-10	공원	141 ㎡
17	재송동	895-14	공원	262 ㎡
18	재송동	895-15	공원	382 ㎡
19	재송동	895-3	공원	10 ㎡
20	재송동	895-6	답	13 ㎡

사업대상지 현황사진

1.3 주요 시설개요 및 면적 ※ 층수 및 동수, 각층 면적, 층별 배치계획 변경 가능

구분	시설명	층별(면적)	주 요 시 설
체험 시설	부산시 시민안전 체험관	지상1층 (1,280㎡)	수영장	800㎡	· 지역특성화 안전체험 · 생존수영장(250㎡이하) · 수상안전교육장 공간 배치 · 1층 배치 권장
			- 해양레저안전교육장	-
			- 탈의실(남/여)	70㎡
			- 샤워실(남/여)	70㎡
			- 의무실/강사실	15㎡
			로비	480㎡	· 어린이도서관과 공동 사용
			- 안내데스크	-
			- 오리엔테이션 공간	-	· 체험 전 사전교육
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도
			계	1,280㎡
		지상3층 (1,620㎡)	아동안전체험관	260㎡	· 교통, 생활, 화재안전 놀이안전 교육
			교통안전체험관	400㎡	· 대형교통(선박, 버스, 지하철), 자동차, 보행안전 교육
			시청각실	260㎡	· 50~100명 수용
			사무실	300㎡	· 운영인력(40~45명) · 휴게실, 회의실, 관장실, 사무공간 등
			수유실	15㎡
			보건실	15㎡
			홀	370㎡
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도, 숙직실, 통신실, 용역실, 창고
			계	1,620㎡
		지상4층 (1,580㎡)	방사능안전체험관	140㎡	· 지역특성화 안전체험 · 방사능안전, 방사능물질 처리 안전 체험교육 등
			자연재난안전체험관	280㎡	· 기후성, 지질성 재난 안전체험 등
			생활안전체험관	320㎡	· 화재안전, 시설안전, 주거안전 체험 등
			보건안전체험관	120㎡	· 중독안전, 응급처치 등 교육
			범죄안전체험관	120㎡	· 폭력안전,성폭력안전 등 교육
			사회기반안전체험관	200㎡	· 에너지 공급마비, 정보통신사고 체험 교육
			홀	400㎡
			- 기타공용	-	· 화장실, 계단실 및 복도
			계	1,580㎡
소 계		4,480㎡
어린이 도서관	재송어린이 도서관 (들락날락)	지상1층,2층 (820㎡)	어린이자료실	610㎡	· 책 열람, 도서 대출 및 반납공간 · 두 공간을 구분 짓지 않고 열린 공간으로 조성 · 유아 자료실은 온돌 필요
			유아자료실
			사무실	50㎡	· 수서 정리실과 겸하는 공간 · 직원 3~4명 상주
			들락날락체험관	30㎡	· 실감형 콘텐츠, XR체험등 · 체험관벽은 가벽으로 설치
			강의실	60㎡	· 어린이 프로그램 운영 및 강연, 독서행사 등 운영
			보존서고	50㎡	· 도서보관
			기타		· 북카페
소 계		820㎡	· 어린이 도서관 1층배치 권장
지하		지하1층 (700㎡)	· 창고, 기계실, 전기실 등 포함한 면적, 계단실 및 복도
소계		700㎡
합 계		6,000㎡ (±5%)

※ 건축면적 및 연면적은 공사 예산범위 ± 5% 내 발주기관과 합의하여 조정 가능

(문화 및 집회시설 용도를 감안하여 충분한 공용공간 확보 권장)

※ 층수는 시설개요를 참고하되 연면적 허용범위 내에서 대지여건 및 구조, 경제, 기능, 확장성 등을 고려한 합리적 제안에 따라 변경 가능

※ 층별, 실별 배치 및 용도별 면적은 설계자의 기능 특성을 고려한 합리적인 설계안 제시 가능하며, 실시설계 시 협의 변경 가능

※ 공사규모, 각 실의 규모 및 배치, 주요마감재 등은 우리 시(이하 “발주기관”이라 한다.)와 계약상대자의 협의에 따라 변경될 수 있음

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계비 등) 및 설계 용역기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 총 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 폐기물처리 등 건립에 필요한 모든 분야의 기본 및 실시설계가 포함된 금액임(전기분야 제외)

※ 주차장은 60대(장애인주차,확장형주차,친환경자동차 포함)이상으로 계획할 것

※ 대상지는 제2종 일반주거지역으로(문화 및 집회시설 2,000㎡미만, 운동시설 2,000㎡미만, 교육연구시설 면적 제한없음) 용도별 면적 제한이 있으므로 체험시설 일부를 교육연구시설 및 운동시설로 주용도를 구분하여 면적을 분배하되 주차계획은 문화 및 집회시설 기준으로 계획 할 것(어린이도서관은 교육연구시설로 계획)

※ 철도보호지구 관련하여 충분히 검토하여 계획에 반영할 것

※ 인접지에 도시철도(재송역)가 있어 철도 운행으로 인한 진동 및 소음이 예상되므로   진동·소음을 방지하여 피해발생을 줄일 수 있도록 충분히 검토하여 반영 할 것

※ 어린이도서관 운영은 체험관과 별도로 운영되므로 서로 연계하되 운영상 구분이    되도록 계획하며 1층에 계획 할 것을 권장함

2. 기본 설계지침

2.1 설계기본방향

가. 건축물은 안전을 최우선으로 하며, 안전체험교육이 효과적으로 이루어 질 수 있도록 하며 직접 체험하는 교육시설 운영으로 시민과 아이들의 전인적 성장에 기여할수 있도록 설계되어야 한다.

나. 모든 설계는 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

다. 체험관으로서 실용적이어야 하며, 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

1) 다양한 연령층을 대상으로 복합문화공간 조성을 통한 대표되는 거점형 재난교육 및 체험시설을 제시한다.

라. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

마. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지를 고려하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

바. 개관이후 운영비가 최소화될 수 있는 자연친화적인 친환경설계를 한다.

사. 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

아. 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의로 확인하여야 한다.

자. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우‧오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

차. 주차장은 진‧출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

카. 실내공간은 여건 변화에 탄력적으로 대응이 용이한 오픈 공간을 검토하여 반영하여야 한다.

타. 이용자의 다양한 요구를 반영하고 특성을 고려하여 건축계획을 수립하여야 한다.

1) 유아, 청소년, 성인, 취약계층 등 다양한 이용계층과 개인, 단체(유치원, 학교 등), 가족 등의 이용 행태를 고려한 공간 계획을 하여야 한다.

2) 복합문화공간의 특성을 반영하여 실내·외 다양한 체험프로그램이 가능한 연계성 있고 개방감 있는 건축계획을 하여야 한다.

2.2. 설계지침일반

가. 일반사항

1) 체험시설 특성 및 주변 여건을 충분히 검토하여 이용자의 편리성과 안전성 및 내구성 등을 고려하고 관리와 운영이 쉬운 에너지절약형 및 환경친화형으로 설계하여야 한다.

2) 최근 체험시설의 방향 및 사례 분석을 통하여 미래지향적인 건축물을 계획하도록 하며, 재난체험시설로서 선도적 모델을 제시한다.

3) 기존 지형과 주변 환경을 고려하고 지형훼손을 최소화한 효율적인 건축 배치계획을 수립하고, 지형적 특성을 이용한 각 층의 내-외부공간 연계, 대지 레벨에 따른 다양한 디자인 요소를 가미하여 공간 배치

4) 주변 환경과 동화될 수 있는 창의적이고 선도적인 디자인 제안

5) 전연령을 대상으로 한 복합문화교육시설로서 공간구성계획이나 세부계획에 있어 내부 동선을 최대한 짧고 명료하게 조닝(Zoning)하고, 이동 및 휴식 공간 간의 통제·관리가 용이하도록 효율적인 공간구조로 계획한다.

6) 공간구성 및 건축물의 형태는 지역의 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획으로 구성하고 외관 위주의 계획보다는 사용이 편리하도록 효율적인 평면계획에 주안하여 계획한다.

7) 주변 환경 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간 이용계획을 수립하고, 시설물 이용자의 안전확보와 특히 범죄예방 등 보안문제 해결 방안을 설계에 반영ㆍ제시하여야 한다.

8) 효율적이고 합리적인 설계 계획 수립

① 효율적인 공간 활용을 위한 지원시설 배치 및 시설계획

② 첨단 공법에 의한 공사비 절약 방안 수립

② 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 함

9) 쾌적하고 편안한 시설환경 조성

① 쾌적한 공간과 자연친화적 내ㆍ외부 공간구성

② 각 실의 효율적 배치와 적정한 Open Space 및 휴게 공간 부여

③ 각 실별 채광면적 최대 확보, 실별 용도에 맞는 적절한 조도 확보

10) 친환경적 설계

① 자연에너지 최대한 활용

② 환경 친화형 건축자재의 사용(석면자재 사용불가 등)

③ 환경오염부하 절감, 자원절약 및 재활용 요소의 설계도입

④ 건강하고 쾌적한 실내 환경설계 요소의 도입

⑤ 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 에너지절약설계기준에 따라 녹색건축인증, 제로에너지건축물인증 등 관련규정에 적합하게 설계 반영ㆍ취득하여야 한다.

11) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감(인테리어) 계획을 수립하고 시설물 내ㆍ외부 마감 재료는 방습, 소음(방음)ㆍ진동, 먼지 저감(예방)등을 고려하고 실 기능의 효율성 극대화를 위한 합리적인 재료를 선택 설계에 반영한다.

12) 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 등 공사원가 절감 방안 및 소요공사 비용, 공사기간 등을 면밀하게 검토 제시ㆍ제출한다.

13) 건축물의 업무특성, 설비특성, 공간특성을 충분히 검토하고 그 특성에 적합하게 이에 따른 건축, 구조, 설비계획 등을 마련하여 설계할 것

14) 건축연면적은 제시한 면적의 ±5% 범위 내에서 조정가능

15) 지진 및 태풍, 홍수 등 자연재난을 대비한 계획을 건축설계에 반영하고 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 본 건축물은 시민안전체험관의 건립 취지에 부합하고 지역 문화복합공간으로 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 문화, 환경(인접도로, 인접건물, 인접시설 등)등을 충분히 고려하여 대지의 효용성을 높이도록 하며, 각 시설별 유기적인 연계가 가능하도록 건물배치, 매스, 외부공간 및 동선체계(주차장 포함)를 합리적으로 고려하여 계획한다.

2) 건물배치는 지형 및 향과 조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

3) 대지에 접한 도로와의 적정 이격거리를 확보하여 건축물 배치 및 진출입구, 외부 공간 및 동선계획 시 대지 형태와 접도 조건을 고려한다.

4) 이용자의 다양한 요구를 반영하고 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하며 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직동선을 원활을 기하여야 한다.

5) 실내·외 공간 계획시 사회적약자(장애인·노인·임산부 등)의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 편의시설을 설치하여 일반이용자의 이용에 있어서도 전혀 불편이 없도록 계획하여야 한다.

6) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시, 보행자 및 장애인 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

7) 기존 동선체계를 단절시키지 않도록 하고 시설간 기능의 원활화 및 효율적인 동선체계를 갖도록 계획을 수립하며, 관계자 및 방문자 등의 이동이 편리하고 건축물의 유지관리가 용이한 동선을 구축한다.

8) 외부동선 계획의 기준이 될 수 있는 진출입구 유형과 특성(차량출입구, 주출입구, 부출입구 등)을 시설의 기능을 고려하여 계획한다.

9) 방범 상 시야가 확보되고 사각지대가 생기지 않도록 건물, 외부공간, 매개공간 등의 각 시설 배치계획 수립한다.

10) 재난 및 응급피난동선이 단순하고 명쾌한 내·외부 동선을 계획하고, 모든 사용자가 응급사항에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비를 설치하여 재난 발생 시 안전한 피난이 가능하도록 설계한다.

11) 다수 필지인 대상지는 추후 건축물이 걸치지 않은 경우 합필 해야함으로 이를 고려하여 계획한다.

다. 평면계획

1) 기능별 층별 조닝(Zoning)을 통해 체험, 교육, 운영, 휴식, 서비스 제공 등 공간이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

2) 각 시설의 프로그램 운영, 이용자를 고려 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보한다.

가) 재송어린이도서관

- 어린이자료실, 유아자료실은 영역이 구분되도록하되 통합사용이 가능하도록 열린 공간으로 계획

- 유아어린이자료실은 모든 공간 바닥난방이 가능하도록 계획

- 가급적 지상1층에 위치하고, 남향에 설치하여 자연채광이 잘되도록하며 책에 대한 흥미를 느껴 편안하고 아늑한 도서관으로 인식될 수 있도록 공간구성을 계획

- 안전교육테마존 운영 : 독서프로그램과 안전체험관을 연계

- 디지털 콘텐츠 경험 / 문화예술 디지털교육 및 가족 친화공간 조성

나) 수영장

- 수영장시설(필요면적 800㎡)은 지역특성을 고려하여 해양레저사고를 대비한 특성화 안전체험 공간으로 계획하고 20명의 체험인원이 사용가능하며 탈의실 및 샤워실(140㎡이상)과 생존수영교육장, 수상안전교육이 이루어질 수 있는 공간 계획

다) 아동안전체험관

- 유아가 혼자 있을 때 경험할 수 있는 안전사고의 상황을 연출(교통, 생활, 화재안전 놀이 교육)하여 눈높이에 맞는 안전교육

라) 교통안전체험관

- 기본적인 교통안전부터 대형교통(선박, 지하철, 버스안전)체험교육이 이루어지며 체험 동선이 자연스럽게 이루어지도록 하고 공간이 답답하지 않도록 개방적으로 계획

- 선박 침몰 체험을 통해 다양한 방법의 탈출 방법과 구조요청 및 구조체험, 갑판 위에서 바다로 탈출하는 체험을 통해 생존수영의 교육적 효과를 제고

- 지하철 안전체험 공간은 지하철 이용 안전 수칙과 에티켓 교육, 지하철 역사와 내부에서 발생할 수 있는 화재에 대비한 구호용품 사용 방법, 탈출방법등 체험·교육하는 공간이며, 계획 시 포그머신 사용을 대비한 환기 관련 설비 계획이 필요

- 버스 안전체험공간은 버스를 안전하게 이용할 수 있도록 다양한 상황에서의 버스 이용 안전 수칙을 교육하고 버스 모형을 통해 버스 사고 및 비상탈출을 체험하고 교육하는 공간

마) 방사능안전체험관

- 지역 특성화 체험 공간으로 방사능 안전 및 방사능물질 처리 안전에 대한 기본 지식 습득과 사고 발생 시 대응 방법을 교육

바) 자연재난안전체험관

- 홍수, 호우, 낙뢰, 폭염, 황사, 미세먼지, 태풍, 지진 등에 대한 대처요령을 학습하여 상황 발생 시 대처가 가능하도록 체험

사) 생활안전체험관

- 주거와 다중이용시설에서 일어날 수 있는 화재 및 시설 안전과 생활공간에서 일어날 수 있는 다양한 사고의 원인과 안전수칙을 교육하고 사고발생 시 대처 방법을 체험

아) 보건안전체험관

- 질병이나 사고로 갑작스럽게 위험에 빠진 사람을 현장에서 빠르게 조치할 수 있는 응급처치법, 심폐소생술, 자동심장충격기, 구급상자 사용법을 교육하고 중독(게임 및 인터넷, 스마트폰, 흡연, 약물, 마약류, 도박)과 관련된 안전교육을 실시

자) 범죄안전체험관

- 폭력(아동학대, 학교폭력 등) 및 성폭력(아동 성추행인지 및 피해방지 등)과 관련된 예방과 대처범을 교육

차) 사회기반안전체험관

- 특정지역의 재난상황 시 통화 폭주로 일시적 통신장애 및 에너지 공급마비(정전, 수도 및 온수 중단 등)에 대한 대응 교육

카) 시청각실

- 안전에 대한 이해를 돕기 위한 시청각 교육이 이루어지는 공간으로 50~100명 이상 수용하며 스크린, 음향, 조명, 가변형 좌석을 고려하여 계획

- 시청각실 내부는 흡음이 가능하도록 계획하고 바닥 진동, 소음 등이 아래층에 전달되지 않도록 바닥충격음 차단구조로 계획

타) 사무실

- 운영인력은 40~45명이 탄력적으로 근무할 수 있는 가변형 공간으로 사무실, 회의실, 탕비실, 관장실, 휴게실 등 공간 계획

3) 층별 조닝은 지침서에서 요구하는 실별 배치계획에 제한을 두지 않고, 설계자가 기능, 특성을 고려하여 합리적인 설계안을 제시할 수 있다.

4) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하고, 배치(장ㆍ단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)하고 가급적 무창실이 발생하지 않도록 한다.

5) 공간 이용의 효율성을 제고하고 이용자 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려한다.

6) 복도 등 공용공간은 시각적 폐쇄감을 주는 공간 및 동선 위주 공간을 지양하고, 각 부분공간으로 이어지는 연결공간을 휴식과 소통을 위한 휴게공간, 로비 등 쓰임새 있는 공간으로 활용하는 방안을 고려한다.

- 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획

- 단체방문객 대기공간과 우천시 비를 피할 수 있는 공간을 계획

7) 엘리베이터(E/V)는 시설의 목적에 맞게 적정 운송 규모로 계획한다.

8) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애인용 화장실 등)을 계획한다.

라. 입면계획

1) 건물의 외관은 주변환경과 조화되고 시설 용도에 대한 인지가 가능하며 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

2) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

3) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화 되도록 설계한다.

4) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

5) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

6) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획을 하고 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

7) 색채계획은 주변의 환경과 조화롭게 계획한다.

마. 단면계획

1) 동별 배치, 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적인 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 우수의 침투를 방지하고, 바닥의 단차나 엘리베이터, 에스컬레이터 등 수직 동선 등의 경우에는 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 등의 법령 기준에 적합하게 하여야 하며, 인접도로면과 인접부지 지표면을 고려하여야 한다.

4) 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물은 물론 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

5) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

6) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

7) 지하 주차장 경사램프 출입구에는 우수범람을 대비한 분리가 가능한 차폐막 설치를 반영한다.

바. 주차계획

1) 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전(ex: 안전통로, 볼라드설치)을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 설계에 반영한다.

2) 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되, 가급적 이용객들의 보행출입 동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험요소를 배제한다.

3) 주차장은 60대 이상으로 계획한다.(장애인 주차, 확장형 주차, 친환경자동차 주차 포함)

4) 공사 중 교통 처리 계획도를 평면도에 작성한다.

5) 주변 도로망 체계를 검토하여 본 건축물의 진출입 동선체계를 계획하고 합리적인 차량진출입구 설치가 되도록 한다.

6) 보행 진출입동선과 차량 진출입동선을 분리하여야 하며, 합리적인 보행공간을 확보하여 보행자의 안전을 도모하도록 계획하여야 한다.

7) 장애인 주차면은 건물출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

8) 주차장계획 시 막다른 곳은 회차공간을 확보하여 원활한 주차가 가능하도록 계획하여야 한다.

9) 외부공간의 친환경적인 측면을 고려하여 일부 프로그램주차 도입을 권장한다.

10) 주차 진․출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치한다.

11) 전기실, 기계실, 발전기실, 공조실 등 장비반입이 예상되는 실은 주차장에서 화물 진입이 가능하도록 계획

사. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도면 및 설명서 등에 구체적으로 제시하고 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

- 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

- 자연광, 우수 등의 자연 요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화 계획을 수립 고려 할 것.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 이산화탄소 발생을 저감 할 수 있는 친환경 자재인 중온 아스팔트 포장재를 설계 반영

3) 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

5) 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 진행되는 경우가 많으므로 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 감안 신·재생에너지계획을 현실성 있게 계획하여 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 녹색건축인증, 에너지절약설계기준은 관련규정에 적합하게 설계 반영ㆍ취득할 수 있게 한다.

6) 신․재생에너지 중 태양광설비 도입과 신재생에너지 기술로 인정되는 다양한 기술 등이 도입될 수 있도록 계획한다.(공급의무비율 36%)

아. 경관 계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

자. 외부공간 계획(조경계획)

1) 건축물과 실내·외 프로그램 운영을 고려하여 다양한 외부체험 활동이 가능한 공간을 조성하고, 안전체험을 위한 집합·대기·이동 등이 용이하도록 외부공간 계획을 수립한다.

2) 체험실, 북카페 등 각 실과 연계된 야외 휴식공간을 계획하고, 행사 및 집합·대기·외부활동, 비상시 대피공간으로 활용할 수 있는 적정한 광장계획을 권장한다.

3) 기존 주변환경이 가로공원 형태로 이용되고 있던 점을 감안하여 외부공간계획시 가로공원의 성격을 반영할 수 있도록 계획을 수립한다.

4) 건물배치와 연계한 테라스, 데크, 회랑 등 야외공간을 조성하여 사계절 다양한 활동을 수용할 수 있도록 계획하고 충분한 녹음과 주민들이 사용할 수 있는 휴식 공간을 선하지숲, 소공원 등과 연계하여 조성한다.

5) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려한 수종을 선정하여야 하며, 배치는 수목의 형태 및 색채, 질감 등의 미적 특성에 따라 나타나는 조형미, 계절감을 고려하여 식재 배치가 갖는 기능 및 흐름이 완충 역할에 적합하도록 식재 계획을 한다.

6) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

7) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입 수종을 검토하고 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 한다.

8) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

9) 여름철 냉방부하 및 겨울철 난방부하를 저감할 수 있는 차양 기능을 할 수 있는 조경배식을 계획하도록 한다.

10) 조경용 또는 보행용 전용 포장재료를 투수성 및 열적 압박을 저감할 수 있는 포장 계획을 수립한다.

11) 우수저류 및 열적 완화 기능을 할 수 있는 우수용수 활용시설 계획한다.

12) 여름철 온도 저감을 할 수 있는 녹피율 계산에 의한 조경설계 등으로 계획한다.

차. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품자재 중에서 선정한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부 공간을 조성한다.

카. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진, 태풍 등 자연재해에 대비하여 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 구조물 기초설계 기준(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(용도별) 배치계획을 고려하여 계획

다) 내진설계 기준에 적합하게 설계

라) 안전성과 기능성을 고려한 경제적인 구조

마) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 근무자와 이용자의 편안함과 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

바) 대지의 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 함.

타. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요 시 외부인의 출입 통제가 용이하도록 구조 계획한다.

2) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 시설보안 및 방범 성능을 발휘할 수 있도록 설치하며, 사무공간을 이용객 공간과 분리하는 방범 및 보안을 계획한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제 시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4) 사무실은 자체 보안 시스템을 반드시 설치하도록 한다.

3. 각종서식 및 제공자료

가. 서식

1) 설계공모 참여자 명단(서식 제1호)

2) 서약서(서식 제2호), 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호),

사전접촉 여부 확인서(서식 제2-2호)

3) 공동응모 협정서(서식 제3호)

4) 대표건축사 선임계(서식 제4호)

5) 참여 외부전문가 신고서(서식 제5호)

6) 보안각서 1부(서식 제6호)

7) 청렴서약서(서식 제7호)

8) 심사위원 기피·회피 신청서(서식 제8호)

나. 별도 제공자료 [※ 참가등록한 자(업체)에 한해 홈페이지에서 다운로드 가능]

1) 설계설명서 서식

2) 대상지 일원 연속지적도 및 건축할 대지 범위(계획부지 경계도)

3) 지반조사 및 대지 현황 측량 보고서

4) 도시관리계획(시설-철도) 결정(변경)도

[서식 1]

설계공모 참여자 명단

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

□ 공모안 작성에 직접 관여하는 참여자(대표, 직원, 외주업체 포함)

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

20  년    월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명         (서명 또는 날인)

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

부산광역시장 귀하

[서식 2]

서     약     서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시에서 시행하는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 : (서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-1]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모와 관련하여 부산광역시에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 2-2]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 위 원 명 : ∙ 일시/장소 :

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 3] 공동응모시에만 작성

공동응모 협정서

(설계공모 참가자용)

제1조 (목적) 이 협정서는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모를 (      ), (       )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (명칭 등) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다) or 건축사의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자) or 건축사를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :         대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :         대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체 or 건축사는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 (탈퇴 등) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4] 공동응모시에만 작성

대표건축사 선임계

(설계공모 참가자용)

본인은 {○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서} 부산광역시에서 시행하는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

20  년    월     일

○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

(서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 공모안 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 5] 해당 없을 시 서식에 “해당없음”으로 작성하여 제출

참여 외부전문가 신고서

(설계공모 참가자용)

연번	소 속	직 위	성 명	전화번호	참여내용 (구체적 설명)

위 사람은 부산광역시에서 시행하는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모에 외부전문가로서 참여하여 신고합니다.

20  년    월     일

응모대표자 : 소속          직위          성명          (서명 또는 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 6]

보  안  각  서

(설계공모 참가자용)

본인은 부산광역시의 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 부산광역시에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20  년    월     일

□ 설계공모 참여자 및 외부전문가 포함

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명, 서명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

부산광역시장 귀하

[서식 7]

청 렴 서 약 서

(설계공모 참가자용)

□ 공모명 : 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 부산광역시가 추진하는 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모에 응모하여 설계지침서 등에서 정한 제반 규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률

제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여,

금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나

불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과

관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약

이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

20  년    월     일

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :         (서명, 날인)

부산광역시장 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 8] 해당시 작성

심사위원 기피 신청서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 「부산시 국민안전체험관 건립사업」설계공모

□ 기피위원

성 명	소 속	제척(기피) 사유

※ 근거 및 증빙자료를 제시해야 함

20  년    월     일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :
		(서명 또는 날인)
○ 공동응모업체(자) or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자
		(서명 또는 날인)

「부산시 국민안전체험관 건립사업」 설계공모 심사위원회 귀중

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[참고자료]

전시·체험분야 공간구성 표준모형(안)

1. 재난안전 체험존

면적 : 290㎡

전시체험장 수 : 2실

- 풍수해체험장, 지진체험장

1. 풍수해 체험장 170㎡

체험공간명		풍수해 체험장				대 상
교육목표		- 홍수와 태풍에 대한 대처요령을 학습하여 상황발생 시 대처가능
교육방법		1) 영상장비 및 음향장비를 활용하여 풍수해 상황 인지 및 풍수해 대처방법 숙지 2) 탈의실에서 우의 환복 후 풍수해 체험실습(보행방법, 대피방법, 우산 쓰는 법 등) 3) 체험실습 후 풍수해 발생 시 대처방법 토의/정리
공간구성 주안점		- 풍속 및 풍량 컨트롤러 계획(체험 대상별 체험수위 조절) - 와류 현상이 발생되지 않도록 송풍기 반대편 급·배기 설비시설 적용(천장 배기 덕트 적용) - 체험시 미끄러짐 현상 방지를 위한 미끄럼 방지 기능의 타일 마감 - 원활한 배수를 위한 스틸그레이팅 설치 및 바닥 구배 계획 - shelter 공간 배기 설비 설치 - 체험장 관찰을 위한 강화 유리 설치 - 설계 시 기존 급수관을 활용한 우수 체험 방식 권장(직수방식) - 송풍기팬 가동 시 소음 및 진동이 발생하므로 실 위치에 대한 검토 필요 - 탈의공간 바닥 배수설비 설치 - 설비장치 유지보수를 위한 점검구 설치
구 분	명칭		단위	수량(개)	연출사양		비고
가구	의자		개	30	550×500(㎜)		대기용 의자
	탈의옷장		개	7	400×400×1100(㎜)		3인용(1열 3단)
	자외선 건조함		개	2	-		우의 및 장화 건조 보관
	행거		개	1	1250×500×1100 (㎜)		우의 보관 옷거리
			개	1			투명우산 보관
기자재	투명우산		개	30	-		체험실습 기자재
	장화		개	10	대		실습체험 기자재
			개	10	중		실습체험 기자재
			개	10	소		실습체험 기자재
	우의		개	10	대		실습체험 기자재
			개	10	중		실습체험 기자재
			개	10	소		실습체험 기자재
	발판		개	2	-		미끄럼 방지용(고무매트)
	LED모니터		개	1	영상(55")		이론교육(동여상) 활용
	스피커		식	1	-		체험실습 기자재
	현수막 또는 간판모형		식	2	-		낙하연출 모형
	CCTV카메라		개	1	200만 화소이상 / NVR(녹화장치)		체험 실습 녹화 및 진행사항 파악
체험설비	송풍기펜		식	2	강풍 연출		풍수해 체험 실습
	컨트롤러		식	1	-		체험난이도 조정
	컴퓨터		식	1	-		풍수해 체험실습 운영
	배기펜		식	1	-		풍수해 체험 실습
	배기설비		식	1	-		풍수해 체험 실습
	스프링클러		식	12	비 연출		풍수해 체험 실습

표준 모형 구상(안)

2. 지진체험장 120㎡

체험공간명		지진 체험장				대 상
교육목표		- 지진의 개념과 대처요령 학습
교육방법 (시나리오)		1) 교실환경 기반의 공간에서 이론교육 이전 약식 사전체험 실시 2) 영상저장장치(사전체험에서 녹화된 영상)를 활용한 자가진단 및 대처방법 숙지 3) 지진 체험실습(지진발생 시 대처방법) 4) 체험실습 후 지진 발생 시 대처방법 토의/정리
공간구성 주안점		- 교실형태의 공간 연출 - 다양한 지진파 시나리오가 설정되도록 설치 권장 - 지진판 하부 1.0~1.5m 공간 필요 - 체험장 내 점검구(정비공간) 확보 - 내부 기자재는 모서리에 고무패드 설치(충격 완화 및 안전성 고려) - 공간 구성 시 지진판과 벽을 함께 움직이는 형태로 구성 - 스티로폼 등으로 낙하연출 모형 제작(형광등, 책장 등) - 지진판과 바닥판 사이 간격에 리프트로 발판 설치
구 분	명칭		단위	수량(개)	연출사양		비고
가구	의자		개	24	550×500(㎜)		지진체험 구성가구
			개	10	-		대기의자
	책상		개	24	-		지진체험 구성가구
	교탁		개	1	-		지진체험 구성가구
	책장		개	2	-		지진체험 구성가구
기자재	칠판		개	2	실물모형		지진체험 구성가구
	LED모니터		개	1	영상(55")		이론교육(동영상) 활용
			식	1	전경영상연출		외부환경 연출
	CCTV카메라		식	1	200만 화소이상 / NVR(녹화장치)		체험 실습 녹화 및 진행사항 파악
체험설비	모션 플랫폼		식	1	5300×6100(㎜)		지진 체험 실습
	발판 Lift		식	1	-		지진 체험장 이동설비
	컨트롤러		식	1	-		체험난이도 조정
	컴퓨터		식	1	-		지진 체험 실습 운영
	사물함		식	2	실물모형		낙하연출 모형
	형광등		식	6	실물모형		낙하연출 모형
	창문		식	2	실물모형		낙하연출 모형

표준 모형 구상(안)

2. 교통안전 체험관

면적 : 400㎡

전시체험장 수 : 3실

- 지하철안전체험장,버스안전체험장,선박안전체험장

자동차안전체험장, 보행안전체험장

※ 최상의 안전체험 교육공간 조성을 위하여, 필요에 따라 실외 배치 제안 가능

1.지하철안전체험장100㎡

체험공간명	지하철안전 체험장	대 상
교육목표	- 지하철을 안전하게 이용하기 - 교통안전교육을 통해서 안전하게 대중교통 이용하기
교육방법 (시나리오)	1) 영상장비를 활용하여 지하철 안전수칙 및 사고 시 대응방법(탈출, 신고 등) 숙지 2) 지하철 사고 시 비상탈출 밸브 사용방법 체험실습 3) 체험실습 후 지하철안전 토의/정리
공간조성 주안점	- 교통안전분야의 타 체험공간과의 연계성을 고려한 공간 내·외부 구성 필요 - 모형으로 제작할 경우 체험공간을 천장을 오픈하지 않고 천장을 실제 지하철과 동일하게 계획하도록 권장 - 포그 머신 사용 시 분사되는 액체 및 기체가 다른 전자기기의 고장 원인이 될 수 있으므로 환기를 위한 설비계획이 필요 - 스크린도어, 자동문 개폐방식은 지역별로 상이할 수 있으므로 해당 지역의 지하철을 참고하여 적용 - 자동문 1식은 스크린 도어에 일치하도록 배치하고 나머지 1식은 일치하지 않도록 어긋나게 설치

표준 모형 구상(안)

2. 버스안전체험장 122㎡

체험공간명	버스안전 체험장	대 상
교육목표	- 교통안전교육을 통해서 안전하게 대중교통 이용하기
교육방법 (시나리오)	1) 버스 외벽에 설치된 영상장비를 활용하여 버스 승/하차 유의사항 숙지 2) 버스의 사각지대 숙지 3) 영상장비를 활용하여 버스 내 안전수칙 및 안전벨트 착용방법 숙지 4) 안전벨트 안전 체험 실습 5) 체험실습 후 버스안전 토의/정리
공간구성 주안점	- 교통안전분야의 타 체험공간과의 연계성을 고려한 공간 내·외부 구성 필요 - 중고차량 또는 모형제작을 통해 구축이 가능하나, 현실성을 고려하여 가능한 중고차량을 활용함을 권장하되, 체험인원 축소 등 차량의 규모 조정이나 특수한 장치를 계획할 경우 모형제작을 권장 - 모형으로 제작할 경우 실제차량에 탑승하는 높이를 동일하게 구현 - 모형으로 제작할 경우 승차계단의 단 높이를 중고등학생에 적합한 높이로 구현 - 사각지대 연출은 센서를 활용한 사이렌 구현 가능 - 사각지대를 확인할 수 있도록 CCTV를 설치하여 외부 모니터에 영상이 송출되도록 함 - 체험의자는 가급적 수동식 장치가 아닌 전동식 시뮬레이터로 설치를 권장 - 체험의자에서 전면(운전석 측) 영상이 확인될 수 있도록 모니터의 크기를 선택하고 또한 차량 내부 바닥 높이를 차등하게 계획

표준 모형 구상(안)

5. 보행 및 자동차 안전 체험장 : 178㎡

체험공간명	보행안전 체험장	대 상
교육목표	- 교통사고 예방을 위해 안전하게 길 걷기 요령 파악 - 자동차의 사각지대의 위험성과 내륜차, 외륜차의 특성 파악
교육방법 (시나리오)	1) 교구판넬을 활용하여 신호등 및 교통표지판 안전수칙 숙지 2) 신호등 확인 후 횡단보도 건너기 체험실습 3) 교구판넬을 활용하여 보행안전(주/야) 숙지 4) 조명기구를 활용하여 주/야간 시 안전하게 길 걷기 체험 실습 5) 체험실습 후 보행안전 토의/정리
공간구성 주안점	- 교통안전분야의 타 체험공간과의 연계성을 고려한 공간 구성 필요 - 야간 상황을 연출할 수 있는 밝기 조절용 조명기구 설치 - 영상장비를 활용하여 도로 상황 연출 - 신호등에 장애인용 벨 설치

표준 모형 구상(안)

3. 방사능안전 체험존

면적 : 140㎡

전시체험장 수 : 1실

- 화학 원자력 사업재난사고 체험

1. 사회안전체험장 66㎡

체험공간명	방사능안전체험장	대 상
교육목표	- 각종 테러와 방사능 관련 사고와 폭발과 붕괴 사고 발생 시 대응방법 실습
교육방법 (시나리오)	1) 영상장비를 활용하여 폭발/붕괴사고 및 테러/방사능 사고 대처방법 숙지 2) 방독면 착용방법 숙지 후 의자 하부에 배치된 방독면 착용 체험실습 3) 전시모형(대피시설, 응급처치도구 등) 및 교구판넬을 활용한 폭발/붕괴 및 테러/방사능 대처방법 숙지 4) 영상장비를 활용하여 폭발/붕괴사고 및 테러/방사능 사고 대처방법 토의/정리
공간조성 주안점	- 개인별 의자 하부 방독면 비치 공간 확보 - 재난발생 상황 연출을 위한 각종 장치 설치(싸이렌, 포그머신 등) - 포그머신 적용에 따른 환기 시스템 적용 - 체험zone은 가정환경으로 인테리어 연출 ※ 재난발생시 구호물품 또는 비상물자 비축 방안 교육

표준 모형 구상(안)

4. 생활안전 체험존

면적 : 320㎡

전시체험장 수 : 3실

- 화재안전, 시설안전, 주거안전

1. 대피 체험장 123㎡

체험공간명	대피 체험장	대 상
교육목표	- 화재 발생 시 대피요령을 알고 비상구를 통하여 스스로 대피
교육방법 (시나리오)	1) 교육실 암전 및 포그머신 작동 후 LED사인 등을 활용한 대피방법 사전교육 2) 레벨별(수준별) 화재대비 체험실습(연기, 장애물, 열역화 등) 3) 체험실습 후 화재대피방법 토의/정리
공간구성 주안점	- 참여자 수준에 따라 15m형 또는 30m형의 가변형으로 계획 - 설계 시 가변 구조물을 움직일 수 있는 장치계획 - 포그머신 적용에 따라 바닥 마감은 논슬립 재질 반영과 배기설비 필요 - 가변 구조물의 마감은 고무매트 등 완충 효과를 줄 수 있는 마감재 사용 - 구조물의 직각부위는 구배를 두고 충돌/충격 안전사고 방지 - LED SIGN 형식의 대피요령 패널 설치 - 적외선 카메라 설치 고려(안전관리 및 학습지도 차원) - 대피체험장 내 음향 시스템 설치 : 체험장 내 음성(음향) 확인 가능 ※ 체험 대상 학생의 관리차원 - 중도 체험 포기자를 위한 대피 동선 계획 고려

표준 모형 구상(안)

2. 완강기체험 59㎡

체험공간명	완강기 체험장	대 상
교육목표	- 화재 발생 시 신속히 대처
교육방법 (시나리오)	1) 완강기 사용방법 및 유의사항 숙지 2) 완강기 탈출 체험실습 3) 체험실습 후 완강기 탈출방법 토의/정리
공간구성 주안점	- 완강기는 체험 대상의 수준(연령)에 따라 체험 높이를 결정 - 가급적 홀과 같은 공용공간 또는 외부공간을 활용한 계획 권장 - 완강기 체험시 충돌이 발생될 모든 공간에 매트 설치 - 완강기 착지부에 에어매트 등 설치 - 낙하부분 적정높이 이상의 스틸 난간 설치

표준 모형 구상(안)

3. 소화기(전)체험 119㎡

체험공간명	소화기(전) 체험장	대 상
교육목표	- 화재를 진화할 수 있는 소화기와 소화전 사용방법 학습
교육방법 (시나리오)	1) 전시모형을 활용한 소화기의 종류 및 사용방법 숙지 2) 실습장비(물소화기, 화재연출 스크린)을 활용한 체험실습 3) 소화전 사용시연 및 사용방법 숙지(상황에 따라 대표자 실습) 4) 소화기(전) 체험 토의/정리
공간구성 주안점	- 소화기 사용 위치에서 모니터까지 최소 2m이상 확보 - 수도직결 방식으로 소화기의 용수를 공급하는 방식 권장 - 설계 시 급수 및 배수관에 대한 위치의 사전고려 필요 - 바닥 마감은 미끄럼 방지를 위한 고무재질 반영 - 소화전 시범교육 공간은 강화유리로 마감 - 바닥 마감은 미끄럼 방지용 마감재를 활용하고 스틸그레이팅 설치 및 바닥 구배 적용

표준 모형 구상(안)

4. 화재안전체험장 59㎡

체험공간명	화재안전 체험장	대 상
교육목표	- 화재 발생 시 대피와 대응 및 신고 요령의 실습을 통하여 체득
교육방법 (시나리오)	1) 영상장비를 활용하여 화재발생 시 신고 및 전파요령 숙지 2) 신고자와 접수자의 역할 분담 후 신고 및 접수 체험실습 3) 영상저장장치(화재신고 및 접수 영상/음성)를 활용한 자가진단 토의/정리
공간구성 주안점	- 신고자 및 접수자용 폰부스 제작(소음방지용) ※ 단 폰부스의 문은 유리와 같은 개방형 재료로 마감 - 신고자 부스에 상황부여 모니터 및 신고용 전화기(공중전화, 핸드폰, 가정용 전화)설치 - 접수자용 부스에 상황접수용 입력장치(컴퓨터 등) 배치 - 대표 신고자 및 접수자 교육 내용의 음성과 내용을 전면부 모니터에 실시간 방영할 수 있는 시스템 설치 - 프로젝터 램프 교환 등의 유지 보수로 인해 LED 모니터 사용 권장

표준 모형 구상(안)

5. 승강기안전 체험장(최소면적 제안하지 않음)

체험공간명	승강기안전 체험장	대 상
교육목표	- 승강기 안에서 지켜야 할 안전약속 알기 - 안전하게 승강기 이용하려면 어떻게 해야 하는지 말하기
교육방법 (시나리오)	1) 영상장비를 활용하여 승강기 안전수칙 및 사고 시 대응방법 숙지 2) 승강기환경 기반 공간에서의 사고 시 대응방법(구조방법 등) 체험실습 3) 체험 대기자는 영상장치를 활용하여 체험인원들의 대응활동 관찰 및 문제점 진단 4) 체험실습 후 승강기안전 토의/정리
공간구성 주안점	- 내부 우퍼 설치 및 진동 효과 체험 효과 상승 ※ 엘리베이터 하부 우퍼 설치 공간 확보 필요(≥ 500㎜) - 실제운영중인 엘리베이터 이용은 안전 및 운영상 불리하므로, 교육 전용 승강기 구축이 필요 - 독립된 공간이 아닌 공용공간에 설치될 경우 이동통로 등을 고려한 최소 4,500㎜ 이상 여유 공간 확보 - 승강기를 상하로 움직이게 설치 할 경우 유인기구 탑승물로 간주되어 관련 법규가 적용됨으로 고정 형태의 제작물로 설치를 권장 - 엘리베이터 모형 제작 시 낙하 추락을 알 수 있는 층수 Display 포함

표준 모형 구상(안)

5. 보건안전체험존

면적 : 120㎡

전시체험장 수 : 1실

- 약물·사이버중독예방 체험, 응급처치 교육 등

※ 통합학습공간으로 구성 제안 가능

1. 응급처치 체험장 : 120㎡

체험공간명	응급처치 체험장	대 상
교육목표	- 자동제세동기의 쓰임새를 알고 응급상황 시 사용할 수 있다 - 소아, 영아의 심폐소생술 방법을 정확히 실시 할 수 있다 - 기도폐쇄의 원인과 증상을 알고 예방법 실천
교육방법	1) 상황 전달 후 개인별 심폐소생술 모형(애니)를 이용한 심폐소생 사전체험 2) 영상저장장치(사전체험 시 녹화된 영상)을 활용한 자가진단 후 올바른 심폐소생술 및 제세동기 사용방법 숙지 3) 심폐소생술 및 제세동기 사용체험 실습 4) 체험실습 후 응급처치방법 토의/정리
공간구성 주안점	- 체험자가 동일하게 강사의 지도를 관찰할 수 있도록 “U”자형 또는 “O”자형의 배치 계획 - 탄성이 있는 고무매트 형식의 바닥재 마감 - 학생 1인당 1매트. 1애니, 1AED가 확보되도록 배치 - 일부 유아용 애니 비치 권장 - 사전체험 녹화용 CCTV 및 LED모니터 설치

표준 모형 구상(안)

2. 약물·사이버중독예방 체험 : 74㎡

체험공간명	약물/사이버중독예방 체험장(SC-1)	대 상
교육목표	- 일반담배와 전자담배의 유해성분 및 흡연으로 인한 피해에 대해 알아보고 직·간접흡연의 피해를 모두 인식하여 적극적으로 대처할 수 있도록 함
교육방법 (시나리오-1)	1) 영상장비 및 전시 모형을 활용하여 술 및 담배의 위험성 숙지 2) 음주 고글 및 COPD 장비 등을 활용한 체험실습 3) 체험실습 후 약물·사이버중독 예방 토의/정리
공간구성 주안점	- 이론교육장과 체험공간으로 구분하여 계획 - 계단 및 경사로 오르기를 고려하여 체험장의 층고 설정 - 계단 및 경사로에 스틸 난간 설치 - 전체적으로 바닥재를 고무매트 또는 탄성이 있는 마감재를 활용

표준 모형 구상(안)-(SC-2)

6. 범죄안전체험존

면적 : 120㎡

전시체험장 수 : 1실

- 성폭력예방 체험., 학교폭력에방체험, 생명존중체험

※ 통합학습공간으로 구성 제안 가능

7. 성폭력예방 체험 : 95㎡

체험공간명	성폭력예방 체험장(SC-1)	대 상
교육목표	- 성폭력이 일어날 수 있는 위험상황 및 성추행 상황 대처방법 숙지
교육방법 (시나리오-1)	1) 성교육 관련 교구판넬 및 전시모형(임산부 마네킹, 태아모형 등)을 활용한 올바른 성 인식 2) 임산부 체험복을 착용 체험실습 3) 상황극(데이트성폭력, 성폭력 상황 등) 체험실습 4) 체험실습 후 성폭력 예방 토의/정리
공간구성 주안점	- 무대 측에 전신거울 설치 (다목적 활용) - 밝기조절이 가능한 조명기구 설치 - 무대 전면부 및 중앙부 암막커튼 설치 - 역할극이 가능한 스탠드 형식의 교육zone과 성교육 중심의 학습zone으로 구분하여 공간구성 - 성교육 중심의 학습zone은 남자와 여자의 공간이 명확하게 구분되도록 배치 - 감성적인 체험 교육의 공간으로 방음처리 권장(방음벽, 방음문 등)

표준 모형 구상(안)-(SC-1)

18. 학교력예방 체험 : 70㎡

체험공간명	학교폭력예방 체험장(SC-2)	대 상
교육목표	- 사이버 블링의 문제점을 인식하고 상황극을 통해 예방법 모색 - 또래 중재(조정)화동을 통해 집단 따돌림을 예방 - 상황극을 통해 피해자를 공감하고 또래 중재 및 조정이 가능하도록 함 - 학생자치법정 활동을 통해 집단 따돌림을 예방 및 대처
교육방법 (시나리오-2)	1) 집단따돌림 상황전달 및 역할(가해자, 피해자, 방관자 등) 배분 2) 집단따돌림 상황 상황극 체험실습 3) 체험실습 후 학교폭력 예방 토의/정리
공간구성 주안점	- 역할극의 몰입도(참여도)를 위한 원형 또는 U자형태의 스탠드형 관객석 구성 - 밝기 조절이 가능한 조명기구 설치 - 무대 측에 전신거울 설치 (다목적 활용) - 감성적인 체험 교육의 공간으로 방음처리 권장(방음벽, 방음문 등)

표준 모형 구상(안)

19. 생명존중체험 : 65㎡

체험공간명	생명존중 체험장	대 상
교육목표	- 자살의 위협에서 벗어나 대처방법을 배우고 신고할 수 있다 - 나의 스트레스 지수를 파악하고 바람직한 해소법을 찾을 수 있다
교육방법 (시나리오)	1) 각 체험공간에서의 체험실습 - 분노표현의 방(고함, 샌드백 치기 등) : 스트레스 해소 체험 - 거울의 방 : 자아성찰 - 전화부스 : 도움요청하기 2) 체험실습 후 영상장비를 활용하여 생명존중 숙지 3) 조명기구 점등 후 천장의 별자리 연출을 활용한 생명존중 토의/정리
공간계획방향	- 감성적인 체험 교육의 공간으로 방음처리 권장(방음벽, 방음문 등) ※ 특히 분노표현의 방과 전화부스는 방음이 반드시 설치되도록 계획 - 거울방의 거울은 쉽게 깨지지 않는 강화 거울로 계획 - 밝기조절이 가능한 조명기구 설치 - 무대 전면부 및 중앙부 암막커튼 설치 - 별자리 조명은 텍스가 아닌 별도의 천장마감으로 설치해야 유리

표준 모형 구상(안)

7. 사회기반안전체험존

면적 : 170㎡

시설 수 : 1실

-화생방, 민방위, 환경생물 안전체험

1. 미세먼지안전 체험장

체험공간명	미세먼지 안전체험장	대 상
교육목표	- 미세먼지 및 황사의 유해성을 인지하고, 이에 대한 대처 요령 알기
교육방법 (시나리오)	1) (정보확인) 미세먼지란 무엇인가? 미세먼지의 위험성(시청각 교육) 가)홈페이지 접속 및 확인 (대기오염실시간 공개시스템) 나)각종 어플리케이션 (각종 어플 및 활용방법 소개 – 스마트폰 형태의 모형 활용) 2) (예방대응) 가)올바른 마스크 착용 나)마스크 정화과정(정화능력) 실험(황사마스크와 일반 마스크 기능 차이 실험) 다)창문개방(환기) 3) (행동지침) 노출시 청결 유지 하기(올바른 손 세척 방법 – 6단계) - 소형 세면대와 손 세정제를 활용한 체험교육 4) (학습점검) 가)시청각 교육 : 피해사례, 미세먼지 환경기준, 예보등급 및 예보내용 나)교구활용 교육 : 미세먼지 바로알기 OX 퀴즈 등
공간구성 주안점	- 공간규모 : 30M × 25M(최소) - 세면기 설치를 위한 급배수 고려 마스크 성능 실험기 주변 환기 설비 고려 체험공간과 이론공간의 통합활용

표준 모형 구상(안)