치

[자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사]

설계(제안)공모 지침서

2022. 11.

목      차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업의 목적	1

2. 사업 개요	1

3. 제안과제	4

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 용어의 정의	5

2. 설계공모의 조직 및 운영	5

3. 주요 설계공모 절차	5

4. 참가등록 및 응모자격	6

5. 질의응답	6

6. 작품제출 및 접수	7

7. 작품심사방법 및 심사결과 발표	7

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권	8

9. 당선 이후 조건	9

Ⅲ. 설계 지침

1. 일반사항	10

2. 설계공모 주요지침	11

3. 설계공모 세부지침	11

[서식 1] 건축설계공모 서면질의서	17

[서식 2] 청렴서약서	18

[서식 3] 서약서	19

[서식 4] 설계도면 표지	20

[서식 5] 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서	21

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적

가. 안전한 연구시설물 구축, 운영을 위한 내진 보강공사 및 내외부 대수선 리모델링 공사가 필요하며, 일부 철거 및 증축 등을 통한 연구환경 구축 필요

나. SPF실험동물시설은 클린룸 시설로 실험동물사육 환경을 외부 병원체 등으로부터 보호하고 안전하게 사육하기 위한 시설임. 바이오 의약 연구 등 원천기술 개발을 위한 필요시설로 내부 사육환경 및 사육실 유지관리 공간에 대한 효율적 구축 필요.

다. 생명공학 연구실험실 및 실험동물사육실, 운영 기반시설 등 구축목적에 부합하는 창의적인 아이디어 적용과 건물의 구조안전 및 내진보강 조사, 평가 등을 통한 보강공법 계획을 설계하며, 건물 내외부 대수선 리모델링을 통한 공간활용도 및 기능적 완성도를 높이기 위하여 설계공모를 추진함

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사 설계용역

나. 발주기관 : 한국생명공학연구원

다. 대지위치 : 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원

라. 대지면적 : 약 100,978㎡

마. 사업규모 : 6,811㎡(지하1층/지상3층)

(현재 6,554.44㎡, 증축(예정)면적 257㎡, 증축 부분은

기존 건물(동측 2층동(Pilot Plant)) 해체, 철거 후 증·개축)

※ 사업규모 연면적(±3%범위)은 설계자의 계획에 의하여 조정 가능하며, 세부시설개요는 “과업내용서의 Space Program”참조

바. 주 용 도 : 교육연구시설(연구소)

사. 시설 공사비 : 18,555백만원(VAT포함)

※ 본 공사비는 추정공사비로 변경될 수 있음.

아. 설계 용역비 : 공고서에 따름

※ 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 철거 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 수행 등의 비용을 말한다.(단, 설계공모 상금은 별도이며, 지질조사비, 설계안전성 검토 수수료는 포함)

자. 공모기간 : 공고서에 따름

차. 설계기간 : 착수일로부터 10개월(공휴일 포함)

※ Space Program 기준 :

(단위 : ㎡)

1) 연구실험시설 :

시설구분	상세시설	용도	단위 면적	실 수	면적(m2)	비 고
연구실험 시설	사무실	연구원 office	22	30	660
	실험실	연구실험	83	12	996
	실험실	연구실험	53	4	212
	실험실	연구실험	36	5	180
	실험실	연구실험	18	6	108
	검수장	물품창고, 사무실, 검수장	402	1	402
	저온실	저온실험	25	3	75
	연구실	학생, 연구인력	21	7	147
	공동기기실	냉장고 등 장비	69	3	207
	세포배양실	세포배양실험	15	4	60
	회의실	랩세미나	54	3	162
	항온실	연구실험	25	3	75
	암실	연구실험	12	3	36
	보관실	연구장비, 비품	25	3	75
	공용공간	복도, 계단실, 화장실, 전기실, 공조실 등	2,074	1	2,074
총계					5,469

2) SPF실험동물사육시설(클린룸) :

시설구분	상세시설	용도	청정도 (Class)	면적 (m2)	온습도 조건
실험동물 사육	현관(출입구)	1,2층 신발장, 에어샤워	일반	33
	중앙통제실	동물실 모니터링	일반	33
	세척준비실	사육장비 세척, 폐기물처리, 세탁/건조, 멸균기(3대)운용 등	일반	198
	탈의실 (동물실출입구)	1,2층 남녀 구분 탈의 및 동물실 출입 (에어샤워)	일반	39
	화장실 및 샤워실	1,2층 화장실, 1층 샤워실	일반	49
	검역실 및 전실	1,2층 동물 반입 및 검역	SPF	39	23±2℃ 50±5%
	청정동물실	동물사육 및 실험공간 (1개당 면적, (3m x 6m = 18m2, 약 6평 규모 22실)	SPF	436
	Isolator실	Isolator 활용 동물사육 및 실험	SPF	99
	청정창고	1,2층 동물실 내 사육장비 보관	SPF	39
	덤웨이터(청정 동물실 화물용)	1,2층 멸균된 사육장비/물품 운반	SPF	19
	청정준비실 및 복도	1층 청정동물실 작업준비 및 복도	SPF	99
	부검실	실험동물 수술 및 부검	SPF	36
	동물분석실	동물분석장비 (CT, IVIS, Metabolic cage 등) 설치/분석	SPF	59
	Pass room	1,2층 출구 및 사육물품 반출	SPF	26
	화물용 승강기	1,2층 동물 및 물품 이송	일반	19
	일반 창고	기자재 및 물품 보관	일반	19
	저온 창고	사료 보관	일반	19	4±2℃
	깔집 창고	외부설치 (1층)	일반	23
	초저온실 (LN2 tank)	초저온 조건하 시료보관	일반	19
	실험실	2층 실험실	일반	39
총계				1,342

3. 제안과제

가. 실험동물클린룸(증축부분), 그 외 연구,사무공간 등 구성(대수선)

1) 각 공간 연계성

2) 실험동물, 사람, 차량 등 동선시스템

3) 리모델링 서비스공간(홀, 기계, 전기실 등 계획)

나. 증축 및 리모델링부분 내진보강을 고려한 입면 디자인 제안

1) 구조안전 향상, 경제성, 시공성을 고려한 내진보강 계획

2) 한국생명공학연구원의 상징성 반영 계획

다. 건물에너지 효율제고, 임시사육시설 운영 계획 및 재활용 계획

1) 건물 운영에너지 절감시스템 계획

2) 공사중 임시사육시설 계획(공간구성, 설비시스템 등), 임시사육시설(자재, 시스템) 재활용 계획

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 용어의 정의

본 지침서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. ‘주최자’란 한국생명공학연구원을 말한다.

나. ‘관리자’란 주최자로부터 설계공모 심사를 위임 받은 조달청을 말한다.

다. ‘발주자’란 주최자와 관리자를 말한다.

라. ‘심사위원회’란 조달청이 응모작품 심사를 위하여 구성하는 심사위원회를 말한다.

마. ‘공동응모’란 건축설계공모에 응모하기 위한 업체간 제휴, 협동 또는 연합을 말한다.

2. 설계공모의 조직 및 운영

가. 주최자는 설계공모의 재정을 조달하고 감독하며, 관리자는 주최자의 협조 하에 설계공모 전반에 관한 사항을 주관한다.

나. 한국생명공학연구원의 주소와 연락처는 다음과 같다.

1) 주소 : 대전광역시 유성구 과학로 125

한국생명공학연구원 시설운영실

2) 담당자, 연락처 : 한기석(042-860-4056,  hks@kribb.re.kr)

3. 주요 설계공모 절차

가. 공모 일정

참가 등록	➱	질의 마감	➱	질의 회신	➱	작품 접수	➱	작품 심사

나. 공모 관리

1) 공모 일정 관리는 관리자가 총괄한다.

2) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

3) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 이메일, 우편 또는 FAX를 통하여 참가 등록한 자 또는 작품 응모자에게 통지한다.

4) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 관리자에게 통지하여야 하며, 이를 소홀히 하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

4. 참가 등록 및 응모(설계공모 참가)자격

가. 참가 등록

공고서에 따름

나. 응모(설계공모 참가)자격

공고서에 따름

다. 설명회 개최

1) 일시/장소 : 미개최(코로나바이러스감염증-19 예방 등으로 생략)

5. 질의응답

가. 본 설계공모의 지침서, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는〔서식 1〕의 양식으로 작성한 질의서를 질의기간 내에 제출한다.

나. 제출방법은 응모자가 이메일(hks@kribb.re.kr)로 제출하여야 한다. 이메일은 접수 여부를 반드시 담당자에게 확인하여야 한다.

다. 질의는 □글 등의 워드프로세서를 사용하여 명확히 작성해야한다.

라. 답변서는 “한국생명공학연구원 홈페이지 (https://www.kribb.re.kr) ⇒ 알림공간 ⇒ 입찰공고”에 일괄 게재한다.

마. 이메일에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우 및 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

바. 조달청 홈페이지에 일괄 게재된 질의응답 내용은 본 설계공모 지침서 및 제공 도서류의 추가 또는 수정으로 간주한다.

6. 작품제출 및 접수

가. 제출 요령

공고서에 따름

나. 제출도서

공고서에 따름

다. 비용부담

공고서에 따름

7. 작품심사방법 및 심사결과 발표

가. 심사위원 구성

공고서에 따름

나. 심사방법

공고서에 따름

다. 평가방법

공고서에 따름

라. 실격사항

공고서에 따름

마. 심사결과 발표

공고서에 따름

사. 공모비용의 보상

1) 당선자 : 설계권 부여

2) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로   아래와 같이 보상비(천원미만은 절사)를 지급한다.

- 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

- 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 , 10분의 2 지급

- 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

- 1인인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

3) 보상비 예산 : 금50,000,000원

※ 보상비는 세금포함임.

※ 공동응모의 경우 대표사에 보상금 지급.

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작은 반환하지 않고 주최자가 보관할 수 있다

나. 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 주최자에 귀속한다. 또한, 주최자는 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다.

다. 주최자는 입상작 외의 작품의 경우에도 응모자와 협의하여 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 입상작 이외의 응모작품은 반환 통보 후 10일 이내에 찾아가지 않을 경우 주최자가 임의 처분할 수 있다.

마. 기타 저작권과 관련한 개별사안에 대하여는 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

9. 당선 이후 조건

가. 설계 진행

1) 당선자는 정부의 기본 방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

2) 당선자는 본 설계와 관련하여 발주자의 요청에 대한 각종 자료를 작성ㆍ제출하는 등 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

3) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주자가 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

4) 당선자는 반드시 제시된 시설 공사비 범위 내에서 실시설계를 마무리 하여야 한다.

5) 당선자는 주최자의 총사업비 업무협의 및 자료작성에 적극적으로 협조하여야 한다.

6) 주최자가 계약체결 이전에 불가피한 사정으로 본 사업을 취소하는 경우, 주최자는 당선자에게 기타입상자 공모보상비 이상의 비용을 지급하여야 한다.

Ⅲ. 설계 지침

1. 일반사항

가. 모든 설계는 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

나. 유지관리, 운영의 효율성을 반영한 SPF실험동물사육 클린룸 시설의 증축계획, 기존 건물의 구조안전 성능향상 및 경제적 내진보강 공법을 통한 건물의 안전성·내구성 향상, 리모델링 내외부 마감, 에너지효율을 고려한 건축,전기,기계,정보통신,소방설비 등 계획이 표현되어야 한다.

다. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

라. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 건물과 조화를 이루도록 외관 마감재, 증축부분 건물을 계획하여야 하며, 대상지의 지형, 주변 도로 등의 활용성을 제고할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

마. 운영비를 최소화하고 저탄소 녹색성장의 시대적 추세를 고려한 친환경설계를 한다.

바. 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경 등 분야별 유기적인 협력을 위해 인터페이스 운영 계획을 수립하여 진행한다.

사. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다..

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(건축 심의, 건축물 에너지효율등급, 설계안전성검토 등)변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우 조정 및 기본설계수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 함

2. 설계공모 주요지침

가. SPF실힘동물사육실 클린룸 설계

1) 실험동물사육을 위한 SPF 클린룸 설계, 유지관리 및 경제적 운영을 위한 시스템 및 실별 배치계획, 청정도 관리를 위한 동선계획, 유지관리 편의성을 위한 규모 계획

2) 기존 건축구조물과의 연계를 고려한 증축 구성 및 신속한 사업추진을 위한 구조와 마감공법 계획

3) 공사기간 중 기존 SPF실험동물사육시설의 대체․임시시설 운영방법, 시스템 제안

나. 건물 구조안전 향상 및 내진보강 설계

1) 노후 건물의 구조안전 향상과 경제성 및 시공성이 우수한 보강공법 계획(고하중 연구장비 고려, 향후 증축 가능성 반영)

2) 현재 및 시공완료 시점 기준을 반영한 건물의 내진보강설계(행정안전부 내진보강 가이드 라인 등 반영)

다. 건물 에너지 효율 제고를 위한 내․외부 리모델링 설계

1) 에너지소비 효율제고를 위한 공법, 자재, 시스템 계획

2) 전기 수배전반 등 전면교체 및 동력, 전열, 전등 등 계획

3) 소비에너지 저감 및 효율성 향상을 위한 기계설비 SPF실험동물사육 클린룸 공조시스템, 건물냉․난방, 자동제어 시스템 계획

4) 건물 내외관 단열 및 친환경 공법 계획

5) 조명제어, 전력감시, 통합방범, CCTV, 전관방송, AV, 정보통신, 소방 등 유지관리 및 운영이 용이한 시설 계획안을 제시

라. 경제성과 합리성을 고려하여 반드시 주어진 예산범위 내에서 실행 가능한 현실성 있는 계획안을 제시

3. 설계공모 세부지침

가. 쾌적한 환경

(1) 자연 채광/환기를 고려한 최적의 연구, 실험환경을 조성

(2) 건축물의 방수, 결로 및 배수의 합리적인 처리

(3) 외벽의 충분한 단열을 고려하여 에너지절감을 극대화하고, 동파 등의 피해가 없도록 하며, 적절한 습도 유지를 고려하여 설계방안을 제시(항온․항습 등 특수실험실, SPF실험동물사육실은 해당 요구기준 반영)

(4) 부지주변이나 건축물 내 소음원 및 진동원이 있는 경우 소음 및 진동에 대한 대책을 수립하고, 소음진동규제법에 부합하도록 설계방안을 제시, 철거후 증축부분에 대한 안전성 검토(특히, SPF실험동물사육시설 증축부분 고려)

(5) 건물 및 공간 용도에 따른 적정 조도의 반영

(6) 증축 SPF실힘동물사육시설 및 임시 사육시설에 대한 계획안 제시

나. 편의성 확보

(1) 원활한 수직, 수평동선을 고려한 적정 공간 및 기능 제공

(2) 각 공간 간의 원활한 기능적 연계 가능한 합리적인 동선체계 및 효율적 배치

(3) 장애인·노인·임산부 등의 편의시설은 관련법에 근거하여 편의성을 최대한 고려한 설계방안을 제시

다. 보안 및 안전성 확보

(1) 국가 중요 연구시설로서 보안 및 출입통제시스템 구축, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 계획

(2) 화재·지진·태풍·홍수 등의 재해 및 피난에 대하여 안전한 건축물 계획

(3) 내진 및 내화 성능을 확보할 수 있는 구조설계 및 상세설계

(4) 24시간 안정적인 SPF실험동물사육시설 운영을 위해 필요부분의 무정전 전원공급체계를 계획하고, 긴급상황을 고려한 정보통신회선(방송포함), 방재시설 등을 갖춘 최신 시설을 적용하여 당해 사업비 범위 내에서 실행 가능하도록 설계방안을 제시

라. 친환경 계획 및 합리적인 에너지절감 계획

(1) 에너지절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템을 적용하여, 주어진 사업비 범위 내에서 실행 가능하도록 설계방안을 제시

(2) 부지의 환경 조건, 실의용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

(3) 에너지의 효율적 이용이 가능한 부분에 대하여 적극적으로 검토하고 설계 반영

(4) 기계 및 전기설비는 고효율에너지 기자재 사용 및 고효율 시스템을 반영하여 설계방안을 제시

(5) 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건물에너지 성능지표(EPI) 이상 취득하도록 설계방안을 제시

(6) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리 등)을 비교·검토하여 최적의 시스템을 반영하여 설계방안을 제시

마. 최첨단 건물 계획

(1) 스마트 설비, IOT 등 능동적으로 대처할 수 있도록 최신의 정보통신 기술을 도입

(2) 공기단축과 경제성을 고려한 구조 설계와 기계설비·전기설비·자동제어시스템 설계가 유기적으로 결합될 수 있도록 하고, 미래 지향적으로 설계방안을 제시

(3) 통합관제시스템, 자동제어시스템은 기존 시설물의 감시·운영과 호환될 수 있도록 설계 구성을 원칙으로 함.

(4) 정보통신기본법에 의한 통합배선을 설계에 반영

(5) 정보통신 설계는 KICI(한국정보통신산업연구원, 과학기술정보통신부 지정) 및 TTA(정보통신단체표준) 표준 준용

바. 합리적인 운영 및 유지관리

(1) 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계방안을 제시

(2) 정보·통신 서비스 제공의 유연성이 있는 인프라 구축 (정보·통신기술 변화에 따른 장비, 배선 교체 등을 고려한 여유 공간 계획)

(3) 기존 시설(주변 건축물)을 중앙 통제하는 관제실(전기,기계실)과 금회 자원동 증축, 대수선, 리모델링 시설이 효과적으로 연계되어 유지관리, 안정적 운영이 가능하도록 안전한 설계방안을 제시

(4) 통합관리가 용이하도록 방재센터에 소방방재시스템과 모니터링시스템 구축을 위한 설계방안을 제시

(5) 설비자동제어, 조명제어, 전력감시, 주차관제, 시설관리, 통합방범, CCTV, 통합배선, 전관방송, 빌딩안내, AV 등 시스템을 단일운영환경으로 연동하여 설치

(6) 모든 시설 및 시스템은 기존 자동제어시스템과 유기적으로 연동되어 실시간 감시 및 제어, 관리비용 및 에너지절감효과, 합리적이고 효율적인 시설관리가 되도록 계획

(7)  실시간 감시 및 제어 뿐 아니라 관리비용 및 에너지 절감 효과를 거둘 수 있도록 계획

(8) 체계적인 방범·방재계획 계획으로 운영인원 최소화 방안 수립

(9) 구내 정보통신설비의 모든 정보와 케이블 및 배선 경로, 회선 등에 관한 운용ㆍ관리를 위한 전산화 방안

사. 시공성 및 경제성 확보

(1) 고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중 등 건축법, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 등 관련법령에 적합하도록 설계방안을 제시

(2) 지반조건을 분석 반영한 합리적인 구조계획 (기초/구조시스템 방식 등)

(3) 구조물의 경제성 확보를 위한 구조계획 및 설계

(3) 증축부분의 공기단축을 위한 구조계획을 설계하며, 대수선 리모델링 부분의 구조안전 보강 및 내진보강 공법 계획시 시공이 용이하며 경제적인 일반적 공법을 검토하여 신속한 공사진행 및 품질관리를 수행할 수 있도록 계획함.

(4) 시공성L.C.C(건물의 전생애주기비용)를 고려한 자재선정 및 설비계획 등으로 준공 후 에너지 절감과 건물관리 인원 및 유지관리 비용이 최소화 될 수 있도록 설계방안을 제시

아. 최신 기술 및 관련법규 적용

(1) 미래 지향적인 기술기준을 적용

(2) 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 반드시 적용

(3) 설계용역기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용

자. 공사예산 최적화

(1) 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대 시설 등을 제시 하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성을 비교·검토하여 설계방안을 제시

(2) 적절한 내부 배치계획을 통한 공용면적의 중복을 최소화

(3) 자재(철골, 철근, 유리 등)규격을 고려한 모듈화를 통해 노임 및 자재 낭비를 최소화

(4) 시공효율 및 준공 후 효율적인 유지 보수가 될 수 있도록 설계방안을 제시

(5) 장비반입을 고려한 적정 개구부 규모를 확보하고, 가급적 건물 내부에 불필요한 단차가 생기지 않도록 설계방안을 제시

(6) 초기비용 / 유지관리 비용을 동시에 고려한 경제성이 검토된 자재선정을 하되, 우수한 품질 및 계획개념의 충분한 표현력 확보되어야 함

[서식 1]

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

[서식 2]

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사 설계용역

□ 발주기관 : 조달청(과학기술정보통신부)

당사는 『자원동 증축, 대수선, 리모델링 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2022년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

조달청장(한국생명공학연구원) 귀하

[서식 3]

서     약     서

당사는『자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사』설계공모에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 청의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2022년    월    일

회   사   명 :

주        소 :

대   표   자 :                   (인)

전 화 번 호  :

조달청장(한국생명공학연구원) 귀하

[서식 4]

설계도면 표지 (A3, 횡)

80

자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사 설계공모

10

설계도면

40

				30	30	30	20
30
20

2022.  .

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 5]

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

당사는『자원동 증축, 대수선, 리모델링 공사 설계공모』와 관련하여 조달청에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2022.   .   .

서약자    소속

대표             (인)

조달청 기술자문위원회 설계공모 심사위원장 귀하