가축유전자원 분산센터 건립공사

설계공모지침서

2025. 03.

경상북도 축산기술연구소

경상북도 건축디자인과

목    차

Ⅰ. 공모개요

Ⅱ. 공모지침

Ⅲ. 제출도서 및 작성기준

Ⅳ. 심사 시 불이익 처분기준

Ⅴ. 심사위원회 운영, 당선작 및 입상작 선정

Ⅵ. 당선작 발표 및 보상

Ⅶ. 기타

<부록-1> 설계공모 공고 요약

<부록-2> 각종서식

Ⅰ. 공모개요

1. 설계공모 명칭

「가축유전자원 분산센터 건립공사 기본 및 실시설계용역」 설계공모

2. 설계공모 개요

가. 발주기관 : 경상북도

나. 대지위치 : 경상북도 구미시 옥성면 옥관리 산107번지 일원

다. 대지면적 : 27,421㎡(공모면적:27,421) 적용.

※ 진입도로공사는 별도(30억)추진

라. 지역지구 : 보전관리지역, 농림지역(도시관리계획결정-연구시설 및 도로)

마. 건립규모

1) 연 면 적 : 5,897㎡ (전체연면적 ±5% 범위 내 조정가능)

2) 건 폐 율 : 20%이하 / 용적률: 80%이하

3) 규    모 : 청사동 330㎡, 기숙사동 540㎡(전체연면적 ±5% 범위 내 조정가능)외 10동

4) 용    도 : 교육연구시설 / 연구시설-연구소(BF인증-대상제외)

5) 총공사비 : 10,317,000,000원 (부가세 포함, 진입도로공사 별도)

※ 건축, 실내의장, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 관급자재 등에 대한 총 공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금도 포함.

6) 설 계 비 : 595,500,000원 (부가세 포함) (*공모보상비 60,000,000원)

※ 설계비는 녹색건축물인증, 제로에너지건축물 등 각종 인증 및 심의, 장애인편의시설 설치 협의, 신재생에너지 설비 설치, 각종 인허가에 관한 사항, 부가세 등을 포함한 금액임. 용역비는 발주기관과 협의를 통해 조정될 수 있음

바. 공모기간 : 공모 공고일로부터 작품 제출일까지 79일 (공휴일 포함)

사. 용역기간 : 착수일로부터 10개월 (공휴일 포함)

※ 해당기간은 기본 및 실시설계 과업 성과품 납품기한으로, 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외할 수 있음

아. 용역범위

1) 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 등의 계획, 중간, 실시설계

2) 건축협의, 건축허가 등 각종 인·허가 관련 설계업무 및 행정절차에 필요한 제반업무 등 일체 포함

3) 사업에 필요한 협의, 심의, 설명회 등 자료작성 및 보고 및 장애인 편의시설 설치 협의 업무

4) 사후 설계관리: 공사 준공 완료 시까지 발주, 시공, 준공단계 설계 지원

5) 녹색건출물인증(우수) 관련 설계업무 (예비인증)

6) 제로에너지건축물 인증(5등급) 관련 설계업무 (예비인증)

7) 자연재해대책법 제19조, 시행령 제16조에 따른 우수저감대책 수립대상(별도발주 협조要)

8) 「건축서비스산업 진흥법」 제22조에 따른 설계의도 구현

9) 「산업안전보건법」제67조에 따른 설계안전보건대장 및 설계안전성검토(별도발주 협조要)

3. 설계공모 방식: 일반설계 제안공모

※ 「건축서비스산업진흥법」 제21조 및 「건축 설계공모 운영지침(국토부고시)」에 따름.

4. 설계공모 응모자격

가. 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법 제23조에 의거 건축사 사무소를 개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

※ 설계공모 공고일 기준으로 해당 관청으로부터 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가

제한 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모 할 수 없음

나. “가" 항의 자격조건을 갖춘 업체는 단독 또는 공동도급(공동이행방식)으로 응모 가능하며 공동응모 시 총 참가자 또는 업체 수는 3인(개인 또는 법인) 이내로 하며 과반의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다.(구성원별 계약참여 최소지분율은 20% 이상)

이때 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

※ 응모신청서 등록 이후에는 공동응모로 변경할 수 없으며, 응모신청 시 대표자 선임계,

공동수급협정서를 제출하여야 한다.

다. 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는 “가” 항의 자격을 충족하는 국내 건축사 사무소와 공동도급(공동이행방식)으로 수행하여야 하며 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임해야한다.

※ 응모신청서 등록 이후에는 공동응모로 변경할 수 없으며, 응모신청 시 대표자 선임계,

공동수급협정서를 제출하여야 한다.

※ 외국건축사의 공동계약 시 의무사항

① “대한민국 「건축사법」 제23조 제5항 및 동법 시행규칙 제12조의2”규정에 따라 계약

체결 시까지 교부받은 신고필증 사본을 제출하여야하고 이외의 사항은 「지방자치단체

입찰 및 계약 집행기준 제7장(공동계약운영요령),(행정안전부 예규 제197호, 2022. 1. 7.)」등

대한민국 관계법령에 따른다.

② 당선자가 외국건축사 자격을 가진 개인이나 법인인 경우 지침서에 따라 한국건축사와

공동계약을 구성할 때 업무단계(계획설계, 중간설계, 실시설계) 에 따른 각 공동참여자의

구체적인 업무를 명시한 업무 분담계획서를 기본 및 실시설계용역 계약 시 제출한다.

라. 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방분야 설계업의

등록업자와 공동도급(분담이행방식)방식의 공동수급체를 구성하여 발주자와 계약하여야 한다.

(단, 당선자가 분야별 자격요건 충족 시에는 예외)

※ 대표자는 분담이행업체의 해당업무를 총괄 조정하는 역할을 수행해야 하며 공모와 관련하여

수반되는 모든 법적권리 및 책임, 의무사항은 대표자(주계약자)에게 귀속됨

마. 심사위원 및 기타 공모 관계자는 참가할 수 없다.

5. 설계공모 추진일정

구 분	일 시	내용 및 유의사항	비 고
공모 공고	2025. 3. 4.	나라장터, 경상북도 홈페이지, 세움터
참가등록	2025. 3. 4. ~ 3. 10. 17시까지	접수방법 : 온라인 접수[Ⅰ.6. 참가등록] 참고
질의접수	2025. 3. 11. 09시 ~ 3. 13. 17시까지	접수방법 : 온라인 접수[Ⅰ.7. 질의응답] 참고
질의답변	2025. 3. 19.	회신방법 : 응모자 전원에게 이메일을 통하여 회신
작품 제출	2025. 5. 22. (09:00〜17:00)	장소 : 경북도청 건축디자인과 공공건축팀 (※ 우편접수 불가)
기술 심사	2025. 5. 28.	심사 전 법규 및 지침위반 검토, 심사위원회에 전달
작품 심사	2025. 6. 4.	장소 : 경북도청 2층 회의실(화랑실-254호) ※ 일정/장소는 발주처 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 홈페이지 별도 공지
심사결과 발표	2025. 6. 11.	경상북도 홈페이지, 세움터

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

6. 참가 등록

가. 등록기간 : [Ⅰ.5. 설계공모 추진일정] 참고

나. 등록방법 : 전자우편 접수(담당자 이메일 주소 : kanju534@korea.kr)

※ E-mail 참가 등록 후 반드시 담당자에게 전화로 수신 여부를 확인하여야 함

다. 연 락 처 : 경상북도 건축디자인과 공공건축팀 담당자 ☎(054)880-4083

라. 응모신청자 구비서류

1) 설계공모 응모신청서<서식 1> 1부, (접수번호 및 접수인은 공란 제출)

2) 건축사면허증 및 건축사사무소 업무신고필증 사본 1부

3) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

※ 외국건축사의 경우 「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자 신고필증 사본 1부

4) 공동응모 시 대표자선임계<서식 2>, 공동수급표준협정서<서식 3> 각 1부

※ 한 사무실에 2인 이상의 대표가 있는 경우에도 대표자선임계 제출

5) 설계공모 공고일 기준으로 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이

아님을 증빙하는 서류 (공동응모 업체도 관련 증빙서류를 제출해야 함)

마. 유의사항

1) 공동 응모자도 상기 자격증 및 업무신고필증 등 해당 서류 전부를 각각 제출

2) 등록기간 중 상기 등록방법으로 제출 (우편ㆍ팩스ㆍ대면 제출 불가함)

3) 기한 내 미등록 건 또는 구비서류미비 건은 등록대상에서 제외(별도 통보없음)

4) 제출되는 모든 사본에는 원본대조필 날인 필요

7. 질의 응답

가. 질의접수 : [Ⅰ.5. 설계공모 추진일정] 참고

나. 질의방법 : 질의접수 기간 내 설계공모 서면질의서<서식 4> 양식에 따라 작성 후 아래

E-mail 주소로 첨부하여 질의

1) E-mail 주소 : kanju534@korea.kr

2) 전화번호 : 담당자 (054)880-4083

3) 유의사항

가) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail 주소 및 사무실 주소를 반드시 기재

나) E-mail 질의 후 반드시 수신 여부를 유선으로 확인하여야 하며, 질의는 참가자(업체) 별로 1회에 한함

다. 질의답변

1) 일자 : [Ⅰ.5. 설계공모 추진일정] 참고

2) 방법 : 응모신청서에 기재된 이메일로 회신

라. 질의서에 대한 답변사항은	본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동등 이상 효력을 가짐

8. 작품 제출 방법

가. 제출일자 : [Ⅰ.5. 설계공모 추진일정] 참고

나. 제출장소 : 경북도청(경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455, 건축디자인과 공공건축팀)

다. 제출방법 : 방문제출(우편접수 불가, 응모신청을 한 업체대표자 또는 대리인이 직접 제출.)

- 응모등록을 하지 않은 자는 설계공모에 참가할 수 없으며, 작품은 응모자별로

1점으로 제한함(접수 시 [서식9]에 의한 작품접수증 교부)

- 규정된 제출도서 목록이외의 도서류 제출은 불가함

라. 제출자료

1) 설계공모 참여 신청서<서식 5> 1부

2) 설계도판 2매 (1SET) 및 설계도면 15부

3) 설계도판, 설계도면 자료의 내용을 저장한 USB 1매(저장형식 : JPG 또는 PDF)

4) 위임장(대리인 접수에 한함)<서식 6> 1부

5) 사전접촉 금지서약서<서식 12> 1부

6) 사전접촉 여부확인서<서식 13> 1부

7) 개인정보 수집 및 이용 동의서<서식 15> 1부

8) 전시․홍보 및 출반 등 이용 동의서<서식 16> 1부

마. 유의사항

1) 제출서류는 명시된 마감시간 전까지 직접 제출하고 접수증을 교부받아야 한다.

2) 설계공모 참여 신청서와 제출 도서 등 제출서류를 모두 제출하여야 접수 가능하다.

3) 응모 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없다.

4) 작품 수는 응모자별로 1점으로 제한한다.

5) 모든 제출도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리된다.

6) 응모 제출도서는 발주자 임의의 심사번호를 부여하여 익명 관리한다.

9. 익명성

가. 익명 사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지된다.

나. 심사용 도서(설계도면)는 심사번호만 기재하고 익명 관리한다.

다. 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 불가하다.

라. 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명을 하거나 설명이 실제로 이루어지지 않았더라도 접촉을 시도하는 것도 불가하며, 위반할 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음.

마. 참가자의 정보는 심사결과가 발표되기 전까지 공개하지 않으며, 공정한 심사평가를 위해 당선작 선정 시까지 참가자도 SNS 등의 매체를 통하여 제출안을 공개하지 않는다.

Ⅱ. 공모지침

1. 사업의 배경 및 목적

가. 사업의 추진배경

1) 구제역, AI 등 해외악성 가축전염병의 국내 상시 발생 및 피해 확대로 가축유전자원 보호에 대한 대내외적 요구가 강화되고, 종축 등 가축유전자원은 국내 축산업의 영위와 농가소득 창출의 근간이자 공공재산의 체계적인 보존과 관리 필요.

2) 기존 방역체계로는 차단 방역에 한계가 있어 종축의 안전보존체계를 구축하고 비상상황 시 가축유전자원을 신속히 복원하는 등 우량종축개량 및 경북 전 지역의 균형 있는 축산 기술보급을 통한 축산업 생산성 향상 기여로 지속 가능한 축산발전 기반을 마련하기 위한 가축유전자원 분산센터 건립 조성.

나. 사업의 목적

1) 우수한 설계안을 제안 선정을 통해 효율적이고 쾌적한 연구·업무·우량종축개량을 조성하고, 주변 환경과 조화를 이루는 고효율 친환경적 건축물을 건립하여 경상북도 가축유전자원 분산센터 연구시설 및 활성화 체계 마련을 목적으로 함

그림 1-. 사업의 배경 및 목적

2. 사업부지의 특성 및 설계의 범위

가. 사업부지의 특성

1) 위치 : 경북 구미시 옥성면 옥관리 일원

2) 규모 : 연구시설(A=27,421㎡), (공모면적:27,421㎡)

【위치도】

나. 건축계획의 범위

1) 접근성을 포함한 시설 이용자의 편리성과 토지이용 및 운영 관리적 측면에서의 효율성 등 검토

및 각 시설의 기능별 공간 배치 가능 및 시설 복합화 측면에서 토지활용 효율 극대화 가능성 고려

2) 지반조성공사가 완료된 부지로 별도의 토목공사 없이 곧바로 건축행위가 가능한 상태임

3) 접근성, 안전성, 방역 등 이동환경을 최적하기 위해 보행자와 내외부 차량 간의 동선 분리

4) 남향배치를 원칙으로 동선 등 배치 계획(동절기 일조량 증대와 하절기 환기에 유리함) 및 연구동은 출입구 가까운 곳에 배치하여 외부인 출입통제가 용이하도록 배치 하고, 외부 출입 동선 상에 소독조를 배치

5) 주차장은 단지 내에서 작업차량만 주차시키고 외부차량의 주차는 외부에 배치하여 방역 관리가 용이하도록 설계 및 축분처리장은 축분이 자연구배로서 집하할 수 있는 곳을 선정하여, 우수 유입 등으로 침수되지 않도록 설계

6) 소독시설은 정문 출입구에 배치하여 출입하는 모든 차량이 소독시설을 통과하도록 설계 및 축사 간 배치는 충분한 이격 거리를 확보하여 오염된 공기가 배출될 수 있도록 설계

건물 위치도

3. 건축계획의 주안점

가. 일반사항

1) 응모자는 주변여건 및 법규․지침에 대한 충분한 조사․검토를 통하여 관련 법령 및 설계지침에   적합하도록 계획하여야 한다.

2) 본 지침 외 건축·도시계획 관련법(건축법, 소방법, 주차장법, 건설관련 법령 등) 제반 규정을 준수하여야 한다.

3) 가축유전자원 분산센터는 연구·업무·우량종축개량시설로서 안전성과 효율성이 주요하게 고려되어야 하며, 사업의 목적, 건물의 용도 및 성격 등에 부합되도록 계획한다.

4) 대상지의 지리적 특성을 적극 활용하여, 주변 환경 및 경관과 조화를 이룰 수 있도록 한다.

5) 건물 내외장재는 충분한 오염방지 기능 및 내구성을 갖추어야 하며 일상 점검 및 유지관리에 용이한 재료와 구조가 되도록 계획한다.

6) 건립부지의 지역·지구를 면밀히 검토하여 관련규정에 저촉되지 않도록 계획한다.

7) 패시브 계획 등을 적용하여 에너지효율이 높고, 유지관리비를 최소화하는 계획을 하여야 한다.

8) 전체 연면적은 건물외관, 공간의 효율적 활용 등을 위하여 ±5% 범위 내에서 증감은 허용되나,

예정 총공사비를 초과하지 않도록 하고, 유니버셜 디자인을 적극 반영하여 모든 이용자의 편의를

도모하고, 각종 재난․재해시 안전하고 원활한 피난이 가능하도록 계획하여 불의의 사고에 적절한 대처가 가능하도록 계획한다.

나. 기본방향

1) 가축유전자원 분산센터는 연구·업무·우량종축개량시설로서 안전성과 효율성이 주요하게 고려되어야 하며, 사업의 목적, 건물의 용도 및 성격 등에 부합되도록 계획한다.

2) 대상지의 지리적 특성을 적극 활용하여, 주변 환경 및 경관과 조화를 이룰 수 있도록 한다.

3) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능하여야 하며, 이에 대한 각종 자료와 근거를 제시할 수 있어야 한다.

4) 사회여건의 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간 구성과 경제성 (관리 측면과 기능의 합리성)을 갖춘 건축물로 계획한다.

5) 창조적인 아이디어(Mass 및 입면디자인 등)를 제시한다.

6) 편리한 보행·차량동선 시스템 제공과 효과적인 주차 동선계획 및 주차장을 확보한다.

7) 에너지효율을 최적화 할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획한다.

8) 생애주기비용(Life Cycle Cost)의 저감 방안을 충분히 반영하여 유지관리비가 절감계획 한다.

9) 첨단 공법에 의한 공사비(공기) 절약 방안을 수립한다.

10) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내외부 마감재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택하여 설계에 적용한다.

11) 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용공법 및 소요 공간 비용 등을 면밀하게 검토한다.

12) 전체 연면적은 건물외관, 공간의 효율적 활용 등을 위하여 ±5% 범위 내에서 증감은 허용되나,

예정 총공사비를 초과하지 않도록 하여야 한다.

13) 총공사비는 시운전 비용, 부가세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획해야 하며, 반드시 개략

공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 한다.

14) 건축, 조경, 실내환경 등 모든 공간계획에 유니버설디자인(Universal Design)의 개념을 적용하여 누구나   이용이 편리하도록 계획한다.

가축유전자원 분산센터 전체 조화 및 부지여건을 고려한 건축계획

- 가축유전자원 분산센터 시설동들의 외부 마감재, 규모‧형태 등 조화롭게 디자인 방안

* 주변시설과 조화를 고려한 입면·재료·색채계획 및 휴게·녹지공간 계획시 시설 이용자

편의를 제고하여 지역의 모범이 될 수 있는 공공건축물 조성이 될 수 있도록 함

(축산기술연구소 기존 건립 건물 현장 확인 필요)

- 부지 활용도 고려한 층수 계획 (청사동, 기숙사동 및 가축시설동 등 건축계획 배치)

* 청사동 및 기숙사동은 수직증설 가능하도록 옥상시설 계획

- 여유부지 발생시 효과적인 활용 방안 제시
(주차동선, 건물 배치 등이 드러나는 1층 평면, 배치계획 제시 가능)

- 목적(교육연구시설)에 맞게 향을 고려하여 건물 및 실 배치

- 주변과의 연계성 및 편의성을 고려하여 차량 동선계획 제안

* 추후 연구동 등의 추가 건축가능성을 염두한 공간배치계획 검토

이용자의 연구·업무·우량종축개량환경과 편의성을 고려한 시설계획

- 도로와 접한 부지로 외부 빛, 소음 차단 등 감안

- 각 실별 용도별 분리 조닝과 현황에 맞는 보안성 고려

- 편의시설(탕비실, 휴게시설 등) 제안

* 제시한 실별면적 중 공용면적 활용 편의시설 계획

예상 공사비 내 각종 관련법규, 유지관리성 및 건설안전을 고려한 계획

- 예상 공사비에 맞춘 각종 법규, 인증 검토사항

- 정부의 온실가스 감축 정책에 따른 에너지절약 건물 설계방안 제시

- 유지관리의 경제성 및 효율성 확보를 위한 LCC 비용 절감 방안 제시

- 산업재해 예방을 고려한 건물형태 및 공법 등 설계방안 제시

다. 배치 및 동선계획

- 시설공간 : 건물 본체가 위치하는 공간으로 대지 내에서 상징성과 인지성을 가질 수 있는 공간에 배치함으로서 사용자, 관리자, 분산센터의 진입동선이 원활하게 처리 될 수 있도록 계획

- 진입공간 : 진입마당의 개념으로 외부에서 접근이 쉽게 인지되는 장소에 배치함으로서 만남의 공간, 이벤트 공간 등 다양한 성격을 수용할 수 있도록 계획, 또한 장애인이나 노약자의 이용에 불편함이 없도록 그 경사도나 포장재 선정에 주의를 기울여야 하며, 쾌적한 공간창출을 위해 충분한 조경요소를 도입할 필요가 있음

- 차량 진출입구 계획 시 진출입여건(차로 폭, 차량회전반경 등)을 감안하여 계획하고 보행로의 단절을 최소화할 수 있도록 고려해야 한다.

- 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 보행동선이 차량동선에 간섭되지 않도록 계획하며 방문객, 가축유전자원 분산센터의 진입공간은 구분조닝을 원칙으로 한다.

- 서비스 동선과 하차공간을 고려해야 한다.

- 화재․비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

- 도난 방지 및 보안 유지를 위한 동선계획을 수립하도록 한다.

- 지형적 레벨차이를 활용하여, 폭우나 산사태 등의 발생가능한 재해위험성을 최소화 할 것.

- 사업부지 내 계절별 기초변화 등을 고려하여 각 시설별 위치를 충분히 고려할 것.

- 기존 동선 체계를 정비하여 보차분리 환경 조성 및 단순 명쾌한 외부동선계획을 수립한다.

- 국도로부터 사업부지까지 도시계획도로가 개설됨에 따라 동절기 근무자 및 트럭 등의

원활한 통행을 고려한 안전하고 완만한 경사와 가축운송차량 및 사료 및 퇴비운반 등의

중장비 차량이 접근 가능한 적정한 폭을 고려한 진입로 개설할 것.

- 근무자의 휴식 및 자연친화적인 활동 등을 고려한 운동장, 체력단력시설 등 외부공간 조성

- 각 시설별로 시설 이용의 쾌적성을 위해 약35%이상 공용면적으로 확보할 것

- 임야에 위치한 기숙사가 있어 직원수를 고려한 충분한 부설주차장을 확보할 것

- 축산업 사료, 퇴비 등의 운반을 위한 장비 및 작업차량등을 고려한 대형장비 주차장을 확보.

- 주차단위구획 및 주차통로 등을 감안하고 관련규정을 참조하여 1대당 주차면적 검토 조정.

- 단지 내 건축물이 여러개의 동으로 구성되므로 마스터플랜 차원에서 단지 전체이미지, 개별

건물에 대한 접근성과 정면성, 건축물 상호 간의 연결관계, 출입구 위치, 진입마당 등에

대해 설계시 고려할 것.

- 기존 지형을 최대한 이용하고 기존수목을 이용 하도록 할 것.

- 계획건물과 주차장 사이에는 녹지등 완충공간 계획을 필히 검토할 것.

1) 시설배치는 향·조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록하며 가축유전자원 분산센터 이용자, 직원, 출입구 등 기능별로 동선은 분리하고 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 계획한다.

2) 이용자의 특성(연령, 성별)을 고려하여 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접배치하며, 각 실은 층별, 기능별로 구분 배치하여 효율적인 설계가 되도록 계획한다.

3) 본 제안공모 취지에 맞는 안전성, 보건성, 편의성, 쾌적성, 경제성 등을 고려하여 계획하고, 상충된 기능을 분리하고 보완적 기능은 집약시켜 용도 간 결합성이 유지되도록 계획한다.

4) 종합적인 부지 활용계획과 향후 시설확충 등을 고려하여, 전체 부지의 단계별 배치 개념을 제안(건물배치, 조닝, 주차공간 등 오픈스페이스 활용) 하여야 한다.

5) 노인, 임산부, 어린이를 위한 각종 편의시설 및 이용자 안전을 고려한 시설물 설치를 계획한다.

6) 출입구, 엘리베이터, 계단(경사로), 열람실 등은「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 편의시설을 설치하여야 하며, 가축유전자원 분산센터의 이동 및 일반 이용자의 이용에 있어서도 전혀 불편이 없도록 계획한다.

7) 차량과 보행 동선은 분리하며, 부지 내 실외 공간은 휴식 공간 등이 적절히 배치되도록 계획한다

8) 보행 동선과 차량 동선은 분리시키는 것을 원칙으로 하되, 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성, 친환경성이 우선되어야 하며, 보행 동선과 차량 동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시에는 보행자 및 장애인 이용 및 통행에 지장이 없도록 계획한다.

9) 비상상황에 대비하여 피난 계획은 평면·단면, 내장계획, 구조계획 시 검토하여 화재의 연소 및 확대를 방지할 수 있도록 계획한다.

10) 부지 내 화물차량, 소방차, 비상차량 등 대형차량의 진⋅출입에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

라. 평면계획

- 분산센터 관리영역의 조닝과 동선은 업무 프로세스에 효율적으로 대응할 수 있도록 계획되어야함

- 동선은 보안성능측면에서 직원, 이용자의 동선과는 명확히 구분되어야 하며 동시에 센터의 이동 동선은 이동의 편의성을 위해 적절한 복도 폭과 높이, 단차가 없는 바닥구조 등을 갖추어야함

- 센터 설치에 따른 구조적 안전성 및 내부환경유지에 최적화 될 수 있도록 설계되어야함

- 공간은 24시간 공조체계를 갖춘 각종 시설물 설치구역으로 구분되어 계획되어야 하며, 기타 기능영역과 상호간의 환경적 간섭을 최소화 할 수 있도록 조닝 되어야함

- 행정사무영역은 이용자나 가축유전자원 분산센터의 동선과는 구분되는 것이 필요함

- 일반직원 동선의 경우에는 주로 시설유지관리업무를 수행하는 일반직원의 특성에 따라 사무영역이나 설비영역 및 가축유전자원 분산센터 등으로 원활한 접근이 가능하도록 계획되어야 함

- 가축유전자원 분산센터영역 등으로의 접근에 있어서는 출입이 허용된 직원 이외의 일반직원의 접근이 통제되어야함(동선의 결절점에는 출입카드 등의 보안설비가 함께 계획되는 것이 필요)

해당영역의 각 실은 가축유전자원 분산센터의 기본적인 기능을 유지하는 선에서 영역의 총면적에서 설계자의 의도에 따라 자유롭게 배치가 가능함.

이용자 동선의 가축유전자원 분산센터 활용영역을 중심으로 유기적으로 연계되어야 하며, 특히 장애인이나 노약자의 동선에 대한 배려가 이루어져야함.

영역별.실별 기능에 부합하도록 분리, 이격등의 조닝기준을 제시하고 합리적인 내부동선 계획.

조닝.평면 계획 시 상호연계가 필요한 실이 동분리되어 분산 배치되거나 유사 기능의 실이 동별로 중복 배치되지 않도록 유의할 것.

- 사용자측의 요구사항을 적극 반영하여 스페이스프로그램을 제시 실별 설계요구조건 구체화.

- 실별 설계요건은 소요면적, 수용인원, 필요 장비와 설비 조건, 층고, 부속공간등 구체적 제시.

- 기숙사동은 성별구분 및 독신자용 여부를 운영계획을 기반으로 구체적으로 계획.

- 관리사 영역의 휴게실은 직원 및 사용자측의 요구사항을 적극 반영하여 구체적으로 계획.

- 우사 및 계사는 사육두수에 따라 개별조닝과 공유공간, 또는 장비 종류 및 자동화 수준 등 축산. 낙농분야의 장비 설치규격 및 서비스 수준을 설정 후 설계공모 시 제시할 것.

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보한다.

2) 전체 이용자가 이용할 수 있는 공적영역과 각 층별(분야별) 이용자의 영역을 명확하게 분리, 구획하여 계획하고 차후 수직증축을 할 수 있도록 본동 및 기숙사동은 필히 계획할 것.

3) 공간계획 중 가축유전자원 분산센터의 작업환경을 고려하여 상호관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 관리성 및 기능의 효율성이 증진되도록 설계되어야 하며, 천장고, 하중과 구조, 실내환경(온도,습도,채광,환기 등)이 현저히 다르므로 이를 면밀히 고려한다.

4) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장·단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

5) 엘리베이터는 이용자 규모를 감안하여 적정규모로 계획해야 한다.

6) 옥상 등 공간은 친환경 옥상정원을 조성하여 이용자가 자연환경 속에서 쉴 수 있도록 계획하고, 식생 및 방수에 대한 사후관리에도 지장이 없도록 설계한다.

7) 코어부를 제외한 시설의 경우 가변성 및 개방성을 확보할 수 있도록 모듈(Module)을 적용하여 균질한 성능공간이 되도록 하고, 축사시설은 차후 다른 용도의 가축이 사용가능 하도록 다용도로 계획할 것.

8) 방재센터는 비상시 모든 운영체계를 일원화하고 운영의 효율을 기할 수 있어야 하며, 재해 발생 시 소화 및 피난 등 총괄 지휘업무 수행에 지장이 없는 위치에 계획한다.

9) 코어부를 제외한 시설의 경우 가변성 및 개방성을 확보할 수 있도록 모듈(Module)을 적용하여 균질한 성능공간이 되도록 한다.

10) 특수 성능(내진, 무진동, 항온항습, 특수조명, 적정층고, 하중 등)을 확보하여야 하는 실의 경우

가축유전자원 분산센터의 시설환경기준을 준수하여야 한다.

11) 보안이 필요한 통제구역은 각 시설의 보안등급 장비 및 시스템에 대한 기준을 검토 후 제시하도록 한다.

12) 가능한 기능별 · 층별 조닝(Zoning)을 통해 각 시설의 독립성을 유지하고, 운영, 관리, 업무, 전시, 연구 등의 상호 유기적 연계를 확보하며, 각 시설별 구획이 명확하게 계획한다.

마. 입면계획

1) 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 공공시설로서 품격을 고려하여 계획한다.

2) 에너지의 효율성 및 유지관리를 고려한 경제적이고 실용적인 외장마감을 계획한다.

3) 안정감 있는 디자인 및 용도, 기능을 고려한 실용적이고 전체적으로 동질성을 갖는 입면의 형태를 고려한다.

4) 인지성과 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 유지한다.

5) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

6) 입지조건, 주변경관, 주변과의 조화를 고려하여 입면계획을 구상하고 외장 마감은 태양복사열로 인해 실내온도 상승으로 오히려 에너지 사용을 높이는 유리 또는 금속재질의 커튼월 공법 등은 최소화한다.

7) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

8) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

9) 건축물의 입면계획 시 외관디자인은 부지활용성 및 실용성을 우선하여 설계한다.

바. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 기능성 및 경제성이 확보된 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적 연결이 가능하도록 하며, 층간 소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 쿨링타워, 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물은 물론 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

4) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

5) 난간 등의 높이는 관계법령에 적합하게 고려하여 계획한다.

6) 실 내부의 구획 변경에 대비하여 건축설비의 부분적 가동, 변경이 가능하도록 설계한다.

7) 건물의 특성에 맞는 충분한 천장 높이와 복도 및 각실로의 출입문 폭을 확보하도록 계획한다.

8) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

9) 각 실의 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.

사. 외부공간계획

- 화재 및 비상상황 시 대피와 각종 행사 개최 등을 고려하여 외부광장을 충분히 확보하도록 한다.

- 가축유전자원 분산센터의 넓은 부지의 방송장비 및 방송차량 배치(필요 시)등의 계획을 사전검토하여 이를 고려한 광장 규모, 외부공간의 종류를 제시할수 있도록 한다.

- 전체 부지에 대한 동선을 마스터플랜 차원에서 종합적으로 검토하여 설계자가 합리적인 동선

계획을 유도

- 단지 전체 보행 네트워크, 각 영역별 설계조건을 검토하여 각 영역의 특색을 유지하되, 단지

전체를 아우르는 보행로 위계나 연결성 제시

- 장비 및 물품 반.출입차량, 각종 서비스 차량(쓰레기, 시설유지 관리등)고려하여 별도의 동선

확보하고, 작업 관련 차량의 이동동선과 보행자동선이 교차하지 않도록 유의

- 계획규모에 비해 대상 사업부지가 여유가 있으므로 마스플랜 차원에서 건축물과 주차장을

제외한 다양한 외부공간의 종류와 규모에 대한 계획 방향을 수립하여 본 사업계획에 반영

- 내부공간과 연계되는 옥외 공간을 마련할 수 있도록 할 것.

- 연구자 및 직원을 위한 외부 휴게공간을 충분히 확보하도록 한다.

- 축사 인근에는 충분한 완충식재를 통해 센터 전체의 쾌적성을 유도한다.

1) 부지 내 조경계획이 건축물 및 조성되는 주변 시설과 조화를 이루도록 하고 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 감안하여 사후 수목 및 시설물의 피해를 방지하는 계획을 수립한다.

3) 지리적 위치, 풍향 및 일조량을 감안하여 지역 특산수목, 국내 전통수목 위주의 수종으로 검토하고 인근 지역의 생태적 특성을 고려한 식재계획을 수립한다.

아. 주차 및 동선계획

주차공간은 지상 주차장으로 계획하되, 향후 증축에 따른 주차면 증설을 고려한 계획이 되어야 하며, (증축개념도에 주차장 증설계획도 포함하여 제시) 이용객주차와 하역 및 서비스 주차를 구분해야 하며, 또한 그늘식재 등을 통해 주차공간의 쾌적성을 확보해야 한다.

1) 주차대수는 통상 법정 주차대수 이상의 충분한 주차 공간(대수) 확보와 주차 연계성을 고려하여 이용자들이 편리하게 주차장을 이용할 수 있도록 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다.

2) 주차관제설비(무인, 번호인식)를 계획하여야 한다.

3) 주차장은 프로그램 주차방식을 고려하고 대형차량 및 장애인주차 공간을 확보하여 이용에 편리함을 도모하며 포장은 투수성으로 한다.

4) 주차장 출입구는 안전성 및 편리성이 고려되어야 하며 출입 차량에 대한 안전공간을 확보(설치)하여야 한다.

5) 주차장 종합계획도에 점선으로 표기하고 제출된 도면에는 주차구획별 주차대수가 표기되어야 한다.

6) 장애인, 경차, 일반주차, 전기차 등으로 구분하여 확장형으로 계획하고 주차면 구분이 가능하도록 설계한다.

7) 주차장은 접근, 방범(사각지역이 없도록 CCTV 설치 등), 경제성 등을 종합적으로 고려하여 설계한다.

자. 기타 특수조건

- 임야에서 진행되는 공사이고 연구시설은 설비 관련 공사비 증가요인 충분히 고려

- 주요시설은 축사로서 상.하수 및 대기 오염등과 관련된 기반시설을 필히

-「실내공기잘관리법」에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준이 강화되어 본시설도

구체적인 실내환경 조건을 검토하고, 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서

기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지

않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보방안을 필히 검토할 것.

- 종자의 보존 및 연구 관련 시설임을 고려한 안전계획을 필히 수립할 것.

- 불필요한 외부인의 출입을 철저히 통제하고, 단순하고 명쾌한 내.외부 동선계획으로 재난             발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 할 것.                                                      - 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황을 고지하고 설비 계획할 것.

- “범죄예방 건축기준 고시”에서 제시한 사항을 준용, 안전사고가 우려되는 부분은 CCTV설치

- 부지 단차로 인한 경사면과 지표수 및 우수 처리 시 지속 가능한 생태환경을 고려하여 계획

- 사업지가 산지에 위치하여 시설계획 및 공사, 운영 시 환경훼손을 최소화하는 방안 마련 필요

1) 악취방지ㆍ환기ㆍ단열 계획은 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 충분한 환기가 될 수 있도록 하고, 혹서기 및 혹한기를 대비한 단열계획과 퇴비사에서 발생할 수 있는 악취가 확산되지 않도록 계획하여야 한다.

2) 실시설계 설계시 반드시 도시계획위원회 심의 결과 조치계획반영 도시관리계획(연구시설 및 도로)결정 변경 심의에 따른 마을 주민설명회 조치사항 및 지자체 법규검토결과서를 반드시 확인하고 검토하여, 적극 반영하여 세부설계 진행할 것.

3) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보방안을 검토해야 하고, 경계부분은 긴밀한 펜스를 설치하여 동,식물 유입 차단.

4) 연구시설을 고려한 안전계획 수립 필요함으로 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획으로 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 할 것, 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비를 계획할 것, ‘범죄예방 건축기준 고시’에서 제시된 사항을 준수할 것보안 구역 및 안전사고가 우려되는 곳에는 CCTV를 설치하도록 한다.

카. 시설별 면적

구 분		면적(㎡)	층수	비 고
청사동 1층	소장실	36.0	1층	수직1개층 증축예정분
	회의실	36.0
	사무실	72.0
	문서고 및 창고	27.0
	휴게실	9.0
	장애인화장실 및 화장실(남,여)	36.0
	방풍실, 홀, 복도, 계단	107.0
	증축예정 승강기	7.0
	소 계	330		(전용면적:180 / 공용면적:150)
기숙사동 3층	식당	57.6	1층
	휴게실	57.6
	1층화장실(남.여)	14
	계단실(2개) 및 홀	50
	원룸형숙소(1세대)*5	117	2층	1세대(23.4)/화장실/현관/숙소/방 발코니(면적제외:1.5m돌출)
	계단실(2개) 및 복도	63
	원룸형숙소(1세대)*5	117	3층	1세대(23.4)/화장실/현관/숙소/방 발코니(면적제외:1.5m돌출)
	계단실(2개) 및 복도	63.8
	소 계	540		수직1개층 증축예정분 (전용면적:349.20/공용면적:190.8)
관리사A	휴게실/현관/화장실/샤워실(남/여)	66.0	1층	휴게실(18.72)/부속실((14.4)/남/여 (전용면적:36.20 / 공용면적:28.80)
관리사B	휴게실/현관/화장실/샤워실(남/여)	66.0	1층	휴게실(18.72)/부속실((14.4)/남/여 (전용면적:36.20 / 공용면적:28.80)
우사A	우사 및 통로	1300.0	1층	한우 100두
우사B	우사 및 통로	1300.0	1층
계사A	계사 및 통로	500.0	1층	종계 3,000수
사료창고		525.0	1층
우사퇴비사		650.0
계사퇴비사		105.0
소독시설		140.0		1동(70)-2개소 가설건축물
	소 계	4,652
순면적(소계)		5,522.0
외부(주차공간 등)		375.0
전체공사면적		5,897.0		공용면적 35%이상(권장) 확보

※ 각 실별 면적은 발주자와 협의하여 변경될 수 있음 (연면적 (±5% 범위) 및 주어진 각 실별 면적 (±5% 범위)

이내에서 자유롭게 구성 가)

4. 제안과제

과제 1 : 가축유전자원 분산센터의 배치안(마스터플랜)을 계획하여 경제적인 설계방안제시

1) 변화하는 연구환경을 고려하여 내부 공간계획의 유연성 확보방안 고려하고관용차량을 포함한

주차장계획과 휴게공간 등을 포함한 외부공간계획수립

2) 기숙사(연구원 상주)에 대한 경제적인 안을 제시하고 보안 강화 방안 설계

3) 비상시 대피동선, 소방진입용 동선을 확보하여 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능할 것   4) 마스트플랜 시설물 계획시 토목옹벽을 가급적 지양하고 높이를 이용한 경제적인 방안 고려   5) 가축유전자원 분산센터 축사 설치시 특별지침사항 참조(별첨)하고, 과업지시서 마스터플랜

예시안 및 현황평면도 필히 참조할 것.

과제 2 : 축사(한우사 및 계사)에 대한 자연친화적 건축물 활용 방안을 제시

1) 남향배치를 원칙으로 동선 등 배치 계획(동절기 일조량 증대와 하절기 환기에 유리함)

2) 건초창고 및 트렌치사이로 등의 부대건물 배치는 인공장애물 역할을   위하여 축사의 북서

방향으로 배치하여 북서풍의 유입을 방지.

3) 일반사무실은 출입구 가까운 곳에 배치하여 외부인 출입통제가 용이하도록 배치하고, 동선이

교차되는 곳에 소독조를 배치하여 소독이 용이할 수 있도록 하고 축사로 출입하는 모든 차량은

소독시설 통과하도록 계획.

4) 주차장은 단지 내에서 작업차량만 주차시키고 외부차량의 주차는 외부에 배치하여 방역 관리가용이 하도록 설계하고 축산시설은 오염방지 및 우수의 유입등으로 침수되지 않는 것을 선정한다.

5) 축사 간 배치는 충분한 이격거리를 확보하여 오염된 공기가 배출될 수 있도록 하고, 계사동은

종계사의 면역력등을 고려하여 제일 안쪽배치.

과제 3 : 유지관리의 효율성ㆍ경제성ㆍ악취방지 방안 확보

1) 건축물간 연계계획 및 전기, 수도, 하수 등 각동별 시설과의 연계 계획과 주변 환경을 고려한 배치.

2) 에너지 절약을 위한 설계방안 및 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 충분한 환기가 될 수

있도록 하고, 혹서기 및 혹한기를 대비한 단열계획과 퇴비사에서 발생할 수 있는 악취가 확산 되지

않도록 계획하여야 한다.

3) 태양광에너지를 적극 활용한 에너지계획을 수립하여 계획 한다.

Ⅲ. 제출도서 및 작성기준

1. 공모안의 작성기준

가. 공모안은 과업내용서의 설계방향 및 계획, 기준, 지침 등을 준수하여 작성한다.

나. 축척과 방위는 도면의 왼쪽 상단에 정확히 표현한다.

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

라. 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 간지사용은 불가하다.

마. 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

바. 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

사. 도면의 축척은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축척으로 작성한다.

아. 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용하고 표현은 흑백색만 사용 가능하며 색채는 사용이 불가하다. (검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함)

자. 조감도는 색채 사용이 가능하며, 스케치업 프로그램을 사용한 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현한다. (3차원 이미지는 조감도 1컷으로 한정하며, 설명을 위한 사례사진은 사용 가능)

* 렌더링 프로그램은 사용할 수 없으며, 스케치업 작업 후 해당파일(조감도)에 대한 포토샵 등 그래픽 프로그램 사용을 통한 이미지 보정 금지

【조감도 가능이미지 (예시)】

2. 설계도판의 구성

가. A1(가로 841㎜×세로 594㎜)의 도판 1매 단위로 하여 장변이 수평이 되도록 작성한다.

나. 도판도면의 축척은 설계자 임의(임의 축척, 현장에서 측정할 수 없는 축척은 불가함)로 하되 통상적으로 사용하는 축척으로 한다.

다. 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10.0㎜의 백색 압축스티로폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

라. 도판에 사용되는(숫자 포함) 폰트는 자율적으로 작성하고, 글자크기는 도판에 적절한 크기로 한다.

마. 도판의 기본구성과 도판 수는 아래에 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다. 여백에는 창의성을 발휘하여 디자인 개념 및 다이어그램(2D) 등 설계자가 의도하는 사항의 표현이 가능하다.

도판 ①	- 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 조경 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기한다. - 조감도 : 규격은 도판에 맞게 적절히 배치 - 배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설(지상 주차장)
도판 ②	- 평면도 : 각 층별로 작성하고 치수를 기재하여야 하며, 지상 1층 평면도는 외부 동선과 내부동선이 함께 파악할 수 있도록 대지 내·외의 상황 및 외부공간계획을 함께 표현한다. - 입면도 4면 이상 - 종/횡단면도

바. 각 도판의 우측 상단에 심사번호를 기재할 수 있는 공란을 표기.

	30mm	30mm			30mm	20mm
											20mm
											30mm

3. 설계도면의 구성

설계도면에는 설계 설명 내용을 포함할 수 있다.

가. 설계도면 작성 방법 및 구성

1) 지 질 : 표지는 흰색 아트지(200g/㎡), 본문은 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규 격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 단변을 세로방향으로 좌철하고, 접착제를 이용한 제본을 하여  제출한다.

3) 표현방법 : 도면의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채 사용은 불가하다.

(조감도는 컬러사용 가능)

4) 도면상의 글씨(숫자 포함) 폰트는 자율적으로 작성하고, 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다. (가급적 10p 이상의 크기를 권장) ※ 표지 서식은 <서식11>을 참고한다

5) 1층 평면도에는 외부와 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

6) 도면은 배치도, 평면도, 입면도, 단면도(종, 횡) 순으로 작성한다.

7) 설계도면의 쪽 번호 표시는 표지는 제외하고 다음페이지부터 적용하며, 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아 숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

8) 설계도면의 구성은 아래의 표와 같다. (앞뒤표지 포함 30쪽 이내)

구 분	내용 및 순서		비 고	쪽 수
설계 도면	1	표 지	<서식 11> 참조 (뒷표지 포함)	2
	2	목 차	페이지 기재	1
	3	조감도	조감도 1컷 (렌더링하지 않은 3차원 이미지, 컬러사용 가능)	1
	4	건축개요	<서식 7>, <서식 8> 참조	1
	5	설계개념	배치개념, 디자인컨셉, 특화방안 등	2이내
	6	설계도면	배치도	8이내
			각층 평면도
			주요 입면 4면
			주요 부분 종, 횡 단면도, 주요 마감재료
	7	동선계획	보행 및 차량동선계획(비상/서비스차량 포함)	2이내
	8	외부공간계획	조경 및 포장계획 포함	1
	9	친환경 및 에너지절약계획	친환경 설계 및 에너지절약계획, 장애인편의시설 계획, 신재생에너지 활용 등 통합적인 개념 제시	3이내
	10	기술계획	구조, 토목, 기계, 전기, 소방 및 신공법과 신소재 등에 관한 사항 중 필요하다고 판단되는 항목	2이내
	11	법규검토 및 공사비 검토	관련법규 검토서<서식 9>, 개략공사비 산출내역서<서식 10>	1
	12		기타 설계자가 계획안의 설명에 필요하다고 판단하는 사항
	합 계			30이내

4. 제출물

가. Ⅰ. 8. 라. 의 제출서류 일체

나. 설계도판 2매 (1SET)

다. 설계도면 15부(표지 <서식 11>)

라. 설계도판 및 설계도면의 내용(JPG 또는 PDF형식)과 3차원 이미지(조감도, JPG형식)를 수록한 USB 1개

마. 제출물은 내용물이 파손되지 않도록 백색종이로 포장하여 제출한다.

구분		규격	수량	비고 (제출도서 작성기준 참고)
서류		A4 (210㎜ × 297㎜)	1식	가. Ⅰ-8-라의 제출서류 일체
제출 도서	설계도판	A1 (841㎜ × 594㎜)	2매 -1SET	가. 두께 10.0㎜의 백색 압축스티로폼 보드에 부착 나. 테두리 없이 장변이 수평이 되도록 횡 방향 작성
	설계도면	A3 (420㎜ × 297㎜)	15부	가. 단면인쇄, 좌편철, 접착제 제본 나. 테두리 없이 장변이 수평이 되도록 횡 방향 작성
증빙 자료	저장매체	USB	1개	가. 제출도서를 전자파일로 제출

Ⅳ. 심사 시 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부 기준에 따라 설계공모 심사 위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 실격, 감점 등 불이익 처분 할 수 있다.

1. 불이익 처분 절차

가. 실격처리는 설계공모심사위원회에서 작품심사 시작 전 발주기관에서 작성한 실격사유를 심사하여 실격여부를 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

나. 다음 각 호에 해당하는 위반사항에 대하여는 심사위원회에서 정하는 기준 및 결정에 따라 불이익 처리될 수 있다.

1) 제출도서에 작성기준 위반이 있는 경우

2) 건축면적 및 연면적의 조정범위를 기준으로 초과 또는 미달

3) 대폭적인 계획변경을 수반하지 않은 관련 법규 위반

4) 소요공사비가 예산범위를 초과할 것으로 판단되는 경우

5) 기타 심사위원회에서 감점으로 판단되는 사항

다. 기타 본 지침서에 명기되지 않거나 해석의 차이는 다음 관련 규정을 참조한다.

1) 국토교통부장관이 고시한 건축설계공모운영지침

2) 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부예규) 설계공모 운영요령

2. 실격기준 및 설계지침서 미준수시 조치사항

가. 실격기준

항 목	조치사항
건축법 등 관계법령을 중대하게 위반한 경우	설계공모심사 위원회에 상정 후 의결로 결정
건축규모, 총 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우
제출도서의 작성지침을 현저히 위반한 경우
제출도서에 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우나 심사위원과 사전 접촉한 사실이 입증되어 공모의 공정성을 심각하게 훼손한 사실이 인정된 경우
표절 등 저작권법 위반

나. 설계지침서 미준수시 조치사항

구 분	항 목	조치사항
법 규 위 반	건축법 등 관계법규 위반(직통계단·피난계단의 설치, 진입도로, 대지안의 조경 등)	설계공모심사 위원회에 의결로 결정
지 침 위 반	총 공사비 초과 ※ 제경비 및 부가가치세 적용 여부 검토
	설계도서 지질, 규격 및 제본방법 미 준수
	설계도면 기준 매수 초과
	제출도서 부족
	기타 지침상의 도서작성 기준 위반

Ⅴ. 심사위원회 운영, 당선작 및 입상작 선정, 심사기준

1. 심사위원회 운영

가. 심사위원 선정 및 공개

1) 심사위원회는 아래와 같이 총 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

구 분	성 명	소 속
심사위원	정운억	건축사사무소 천명
	김해진	건축사사무소 서우건축
	임형철	국립창원대학교
	정동욱	경상북도개발공사
	이중호	계명대학교
예비 심사위원 1	김기석	기단건축사 사무소
예비 심사위원 2	김성태	경남대학교

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며 심사위원은 정수의 과반수가 참석하여야   심사를 진행할 수 있다.

2) 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유 및 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 공개로 하고, 심사내용은 녹음 또는 녹화를 하여야 한다.

4) 심사위원회의 결정이 필요한 사항은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

5) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 <서식 17>에 의한 평가사유서를 작성, 제출하여야 한다.

6) 응모된 작품수가 다수일 경우 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 단계별로 심사를 할 수 있다.

라. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척된다.

가) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와

공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라) 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우(사외이사 포함)

바) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정

또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원이 1)항의 제척사유에 해당하거나 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기

어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 첨부하여 심사위원 기피․회피 신청서<서식 14>를 참가등록 시

제출하여야 한다.

3) 심사위원은 1)항 각호에 해당될 경우 회피신청서를 제출하고 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

마. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우  당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

2. 당선작 및 입상작 결정방법 및 평가의 주안점

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래 작품심사기준을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

가. 절차기준

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다.(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

2) 평가방식은 투표제를 원칙으로 하며 평가방식 및 세부방법은 심사위원회의 의결을 통해 결정한다.

3) 5작품 초과 응모 시 1차 심사를 시행하여 5작품을 선정 후 2차 심사에 상정하여 평가할 수 있으며, 이 때, 선정되지 않은 작품은 발표에서 제외된다.

[ 응모작품 수에 따른 1차 심사(예시) ]

응모 작품수	1차 심사(투표제)			2차 심사(투표제)
2 ~ 5작품	1차 심사 생략			당선작 및 입상작 선정
5작품 초과	→	5작품 선정	→

※ 1차 심사(투표제) 결과 동점작이 발생할 경우 심사위원회 의결을 통해 5작품 이상이 2차 심사 대상이 될 수 있다.

나. 심사기준

1) 심사기준은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시)」 및 「설계공모 운영요령(행정자치부예규)」를 고려하여 심사위원회에서 정한다.

2) 심사방법, 평가항목, 배점 및 기타 필요한 사항은 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

3) 설계공모 심사 시 평가주안점은 아래사항을 기반으로 제안과제를 주된 평가요소로 반영함.

평가항목	세부사항
배치 계획	○ 배치 및 부지활용계획의 창의성, 합리성, 확장성 등 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 및 기능성 등 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 가변성 및 확장성을 고려한 공간계획 ○ 이용의 편의성 및 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간, 환경과의 연계 및 조화 (천년숲, 경북도청과의 연계 등) ○ 형태, 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성 ○ 조경 편의시설 등 옥외 공간계획의 창의성 및 천년숲 계획과의 연속성
기술 계획	○ 친환경 설계기법의 적용 및 적정성 ○ 에너지 절약계획, 신재생에너지 적용의 효율성 및 적정성 ○ 실내 환경계획의 우수성 ○ 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 설비계획 및 유지관리 비용 절감 등 경제성
유지관리계획	○ 시설물 유지관리의 편의성 및 경제성 ○ 시설 운영계획과의 적합성
계획의 적정성	○ 공사원가 분석의 적정성 ○ 비용 절감 등 경제성

4) 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이

있지 아니한 경우 『국토교통부 건축 설계공모 운영지침』 에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용

Ⅵ. 당선작 발표 및 보상

1. 심사결과 발표

심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 경상북도 홈페이지와 세움터에 발표하고, 당선자에게는 개별 통보한다.(발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정)

2. 입상 작품 및 보상

가. 당선작 1점 : 설계용역 수행권 부여

나. 설계공모 보상기준

총 보상예산 : 60,000,000원(부가세 포함)
결 과	구 분	지 침	보 상	비 고
당선작	우승작	우선협상권	설계권 및 설계의도 구현권	2개 업체 이상 참가 시 선정
입상작	1순위	보상 예산의 1/3	20,000,000원	2개 업체 참가 시
	1순위 2순위 3순위 4순위	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	24,000,000원 18,000,000원 12,000,000원 6,000,000원	3개 업체 이상 참가 시 각 입상자 차등 지급

※ 「건축설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호)

나. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약 체결의 설계권과 설계의도 구현권을 가진다.

다. 보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

라. 입상작으로 선정된 자는 설계공모 결과 발표일로부터 15일 이내에 보상비 지급 청구를 하여야 하며 청구를 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

마. 발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다.

이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 한다.

바. 공동응모의 경우 대표자에게 보상비를 지급한다.

사. 심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작, 입상작을 선정하지 아니할 수 있다.

Ⅶ. 기타

1. 당선자의 의무

가. 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 계획, 중간 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 계획, 중간 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 당선자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수하여 설계하여야 한다.

라. 당선자는 계약 시 전기․정보통신․소방 분야의 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 그 외 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 「기술사법」에 따른 기술사사무소 개설등록을 하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업자 신고를 한 자가 설계하여야 한다.

1) 전기분야 설계용역과업의 자격

「전력기술관리법」 제14조에 따른 전력시설물의 설계업(종합설계업 또는 전문 설계업 1종) 또는 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록(건축전기설비)을 한 업체

2) 정보통신분야 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업자 신고(정보통신) 또는 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록(정보통신)을 한 자 등 업체

3) 소방분야 설계용역과업의 자격

「소방시설공사업법」 제4조에 따른 전문 소방시설설계업 또는 일반 소방시설설계업(기계 및 전기) 등록을 한 업체

4) 조경분야 설계용역과업의 자격

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업자 신고(조경) 또는 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록(조경)을 한 자

5) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록(건축구조, 토질 및 기초)을 한 자

6) 건축기계설비분야 설계용역과업의 자격

「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록(건축기계설비 또는 공조냉동기계)을 한 자

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

라. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물)에 따라 관계 법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

마. 당선자는 설계용역 수행 시, 녹색건축물 인증(우수등급), 장애인편의시설 설치계획, 제로에너지건축물 인증의 예비인증을 득하여야 한다.

바. 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료 제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

2. 당선의 무효

아래 사유에 해당하는 공모안은 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며,

심사 이후에 발견되었을지라도 추후 심사위원회의 의결을 통해 무효화할 수 있다.

가. 설계공모 규정과 요구사항을 따르지 않은 경우

나. 공모안의 익명성을 무시한 경우

다. 최종 심사 결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우

라. 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

마. 제출서류 상 허위사실이 발견된 경우

바. 공모안이 관련 제반 법규를 크게 어겨 보완할 수 없거나, 혹은 보완하게 되면 최초 공모안과 크게 달라지는 경우

3. 저작권 및 작품전시

가. 응모작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소 될 수 있다.

나. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 응모작에 대하여는 발주기관이 필요한 경우 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

라. 당선작 및 입상작을 당선자(팀) 및 입상작(팀)과 별도의 보상 및 협의 없이 보고서, 출판 및 전시할 수 있으며 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공할 수 있다. 이 경우 당선작(팀) 및 입상작(팀)은 작품의 사용과 관련한 협조를 할 수 있고, 이용 동의서<서식 16>을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

4. 작품반환

가. 응모 작품의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 참가자가 부담한다.

나. 반환기간 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 참가자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

5. 기타

가. 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 한다.

나. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우, 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우, 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따른다.

바. 본 설계공모에서 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 타인에게 제공할 수 없으며, 본 설계공모 이외의 어떠한 목적으로도 사용할 수 없다.

<부록-1>

설계공모 공고 요약

	용 역 명	「가축유전자원 분산센터 건립」 기본 및 실시설계 용역
	용역개요	◦ 부지위치 : 경상북도 구미시 옥성면 옥관리 산107번지 일원 (도시관리계획결정-연구시설) ◦ 부지면적 : 전체 118,906㎡ 중 27,421㎡(공모면적:27,421㎡) ◦ 연 면 적 : 5,897㎡(±5% 이내) , 건축면적 한계면적 : 5,484.00㎡미만 ◦ 건 폐 율 : 20%이내, 용적률: 100% 이내 (법적기준 확인요망)
	용역범위	◦ 기본 및 실시설계로서 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 일체의 설계
	총공사비	◦ 10,317,000,000원 (부가세 포함)
	설계비	◦ 595,000,000원 (부가세 포함)
	설계공모 목 적	◦ 건축설계공모를 통한 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 가축유전자원 분산센터를 조성하여 악성 가축전염병으로부터 가축유전자원 보호 및 종축보전 관리를 도모하고자함.
	공모방식	◦ 일반설계공모 – 「건축서비스산업진흥법」 제21조 및 「건축 설계공모 운영지침(국토부고시)」에 따름
	응모자격	◦ 공고일 현재, 「건축사법」에 의한 건축사 자격 소지자로서 같은 법 제23조에 의거 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자(※ 설계공모 공고일 기준으로 해당 관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가 제한 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음) ◦ 외국 건축사면허 또는 자격을 가진 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 협약을 한 자 (이때, 주계약자는 국내 건축사로 한다.) ◦ 공동응모 시 공동응모자는 상기 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다. (단, 공동응모 시 3개사를 초과할 수 없으며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 20% 이상) ※ 응모신청서 등록 이후에는 공동응모로 변경할 수 없음 ◦ 심사위원 및 기타 공모 관계자는 응모할 수 없음
	응모신청서 등록	◦ 등록기간: 2025년 3월 4일 ~ 2025년 3월 10일 17:00까지 ◦ 등록방법: 전자우편 접수(kanju534@korea.kr) ◦ 구비서류: 설계공모지침서 참조
	등록서류	◦ 설계공모지침서 참조
	질의 및 응답	◦ 질의기간: 2025년 3월 11일 09:00 ~ 3월 13일 17:00 ◦ 질의방법: 질의기간 내에 질의서를 담당자 전자우편(kanju534@korea.kr) 으로 제출 ◦ 질의응답: 2025년 3월 19일 전자우편(이메일) 회신
	작품제출 및 접수	◦ 제출일자: 2025년 5월 22일 09:00~17:00 (직접 방문 제출) ◦ 제출장소: 경북도청 건축디자인과(공공건축팀)(※ 변경시 홈페이지 공지)
	심사방법 및 기준	◦ 설계공모심사위원회를 구성하여 설계공모지침서에서 정한 기준에 따라 심사
	작품심사	◦ 일자: 2025년 6월 4일 ◦ 장소: 경북도청 동락관 1층 세미나실(※ 변경시 홈페이지 공지)
	실격 및 감점기준	◦ 설계공모지침서 참조
	결과안내	◦ 일시: 2025년 6월 11일 ◦ 방법 : 전자정보처리 시스템(세움터) 및 경상북도 홈페이지 일괄 게재
	입상작품 및 보상	◦ 당선작(최우수작) 1점: 본 설계용역 수의계약권 ◦ 기타 입상작(우수작 및 가작) : 응모작품 수에 따라 보상금 지급 (※보상금 지급기준 : 설계공모지침서 참조)
	기 타	◦ 설계공모지침서 및 과업지시서 등 열람(“경북도청 홈페이지 – 알림마당”, “세움터”) ◦ 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의함
	문 의 처	◦ 주소 : 경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455, 경북도청 건축디자인과 공공건축팀 ◦ 전화: 054)880-4083 FAX : 054) 880-4039

<부록-2> 각종서식

1	설계공모 응모신청서	(서식 1)
2	대표자 선임계	(서식 2)
3	공동수급표준협정서	(서식 3)
4	설계공모 서면질의서	(서식 4)
5	설계공모 참여 신청서	(서식 5)
6	위임장	(서식 6)
7	건축개요 및 시설면적표	(서식 7)
8	세부용도 및 면적표	(서식 8)
9	관련 법규 검토서	(서식 9)
10	개략공사비 산출내역서	(서식 10)
11	설계도면 표지	(서식 11)
12	사전접촉 금지서약서	(서식 12)
13	사전접촉 여부확인서	(서식 13)
14	심사위원 기피·회피 신청서	(서식 14)
15	개인정보 수집 및 이용 동의서	(서식 15)
16	전시․홍보 및 출판 등 이용 동의서	(서식 16)
17	평가사유서	(서식 17)
18	심사위원 위촉동의 및 보안각서	(서식 18)
19	심사위원별 평가점수표	(서식 19)
20	심사위원별 평가점수표(투표제)	(서식 20)
21	심사위원별 평가집계표(투표제)	(서식 21)
22	심사위원별 동점작 심사평가표	(서식 22)
23	심사위원별 동점작 평가집계표(투표제)	(서식 23)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명
	주 소
	전화번호 (휴대번호)				e-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명
	소 재 지				전화번호
경상북도에서 시행하는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』에 있어서 입찰공고 및 설계지침, 제반법규를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 건축사면허증 사본 1부 2. 건축사사무소 업무신고필증 사본 1부, 외국 건축사 자격 취득자 신고필증 사본 1부 3. 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부 4. 공동응모 시 대표자선임계<서식2>, 공동수급협정서<서식3> 각 1부 ※ 외국건축사 공동응모 시 외국 건축사 자격 취득자 신고필증 사본 1부 2025년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 경상북도지사 귀하
------------------------ 절 취 선 -------------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자 (건축사)			전화번호
주 소

※ 접수번호 란은 기입하지 말 것

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 경상북도에서 시행하는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』 에 관한 모든 권한을 (본) 설계사무소 (공동)대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025년    월    일

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

경상북도지사 귀하

[서식 3]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자 간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당계약과 관련한 권리·의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익·손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그  밖의 정당한 이유 없이 해당계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당계약을 이행하지 아니하여 지방계약법시행령 제92조제1항제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년    월    일

○ 대표업체 업체명 : (전화번호) 소재지 : 대표자 : (인)
○ 공동응모 업체(자)의 구성원 업체명 : (전화번호) 소재지 : 대표자 : (인)	○ 공동응모 업체(자)의 구성원 업체명 : (전화번호) 소재지 : 대표자 : (인)

[서식 4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 (e-mail)
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

[서식 5]

설계공모 참여 신청서
※ 접수번호
신청인	업 체 명					소 재 지
	대표자명					전화번호 (휴대번호)
	e-mail
공 동 응모자	업 체 명					소 재 지
	대표자명					전화번호
경상북도에서 시행하는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출합니다. 2025년 월 일 신청인(대표자) (인) 경상북도지사 귀하
구비서류 1. 설계도판 2매 (1SET) 2. 설계도면 15부. 3. 설계도판, 설계도면 내용, 3차원 이미지 등을 저장한 USB 1개 4. 위임장(대리인 접수 시) 5. 기타 설계공모 지침서에 명시된 서류 일체
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대 표 자 (건축사)				전화번호
소 재 지

※ 접수번호 란은 기입하지 말 것

[서식 6]

위    임    장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		전화번호
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 경상북도에서 시행하는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년 월 일 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 경상북도지사 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025년 월 일 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 한다.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 진다.

[서식 7]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요 (산정식포함)
조경개요
기타사항

[서식 8]

세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 9]

관련 법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준 (산정식 포함)	비 고

[서식 10]

개략공사비 산출내역서

(단위:천원)

구 분	공종명	재료비	노무비	경 비	합 계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비
합 계
부가가치세
총 공 사 비

[서식 11]

설계도면 표지규격 (A3, 횡방향)

80

						20
						30
		30	30	30	20

『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』

10

설계도면

40

2022.  .

20

경 상 북 도

◦글씨체 및 글자크기

- 제    목 : HY견고딕 32 Point

- 날    짜 : HY견고딕 20 Point

- 경상북도 : HY견고딕 24 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로, 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 12]

사전접촉 금지 서약서

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

□ 발주기관 : 경상북도

당사는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 아  래 -

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원, 관계공무원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

경상북도지사 귀하

[서식 13]

사전접촉 여부확인서

경상북도에서 시행하는 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원등과 사전접촉 여부를 아래와 같이 확인합니다.

◉ 사전접촉 해당여부 :   여 /  부

2025년    월    일

공모참가자 :                     (서명)

경상북도지사 귀하

[서식 14]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사업명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

□ 기피ㆍ회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2025년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

경상북도지사 귀하

[서식 15]

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』에 따른

제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 제안공모 응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서 보유 기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생하는 불이익에 대해서는 본인이 부담한다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

제출자    소속 :

성명 :          (인)

경상북도지사 귀하

[서식 16]

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

당사는 당선자 발표 후 발주자가 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가 작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

공동참가 대표자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

2025년    월    일

경상북도지사 귀하

[서식 17]

평 가 사 유 서

□ 사업명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

심사번호	세부 평가 내용

2025년    월    일

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 :                  (서명)

경상북도지사 귀하

[서식 18]

심사위원 위촉 동의 및 보안각서

본인은 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』

의 심사위원으로 위촉됨을 동의하며, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 『가축유전자원 분산센터 건립 설계공모』

응모작품을 심사함에 있어 심사 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에 보안관계 제 법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년   월   일

소  속 :

직  위 :

성  명 :         (인)

경상북도지사 귀하

[서식 19]

심사위원별 평가점수표

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

세부 심사항목	배점	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
배치계획
공간계획
경관 및 주변과의 조화
기술계획
기타
합 계	100

2025년    월    일

심사위원 :                (인)

심사위원장 귀하

[서식 20]

심사위원별 평가표(투표제)

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

심사 번호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
작품 선택

위와 같이 평가함

2025년    월    일

심사위원 :                (서명)

심사위원장 귀하

[서식 21]

심사위원별 평가집계표(투표제)

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

심사 위원	심사번호										비고
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
합계
결과

작성자 :                (서명)

확인자 :                (서명)

2025년    월    일

심사위원장 귀하

[서식 22]

심사위원별 동점작 심사평가표

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

통과작	심 사 번 호

위와 같이 평가함

2025년    월    일

심사위원 :                (서명)

심사위원장 귀하

[서식 23]

심사위원별 동점작 평가집계표(투표제)

□ 사 업 명 : 가축유전자원 분산센터 건립 설계공모

심사 위원	심사번호(당선작, 우수작, 탈락작) 작품에 O표시										비고
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
합계
결과

작성자 :                (서명)

확인자 :                (서명)

2025년    월    일

심사위원장 귀하