- 대구명복공원 현대화사업 -

설계공모 지침서

2025.  05.

	대구광역시 도시건설본부

목    차

Ⅰ.  사업개요	1

1. 과업의 배경 및 필요성	1

2. 과업의 목적	1

3. 개요	1

Ⅱ. 설계공모 일정 및 방법	3

1. 공모 목적	3

2. 설계공모 방식	3

3. 참가자의 자격	3

4. 설계공모 일정	5

5. 설계공모 절차	6

Ⅲ. 제출도서 작성방법	8

1. 제출도서의 익명성	8

2. 제출도서의 작성	9

Ⅳ. 작품심사 및 입상작 선정	10

1. 작품 심사	10

2. 심사일정 및 심사위원 명단	11

3. 작품 심사 방법	11

4. 심사시 실격 및 감점기준	13

5. 심사결과 발표 및 공개	14

Ⅴ. 건축설계 지침	15

1. 계획의 기본방향	15

2. 친환경 및 에너지 절약 설계	16

3. 설계 일반사항	16

4. 세부 설계지침	18

5. 각 실별 소요면적	24

Ⅵ. 각종서식	26

Ⅰ. 사업개요

1. 과업의 배경 및 필요성

가. 명복공원은 1966년 5월 현 위치로 이전하여 운영이 시작되어 2025년 현재 약 59년 경과된 시설로 노후화가 심각한 수준임

나. 대구지역 내 유일한 화장시설로 지속적으로 증가하고있는 화장수요를 감당하기에 현실적인 어려움이 있음

2. 과업의 목적

가. 사업의 목적

대구광역시 유일의 화장시설인 명복공원 현대화를 통해 증가하고 있는 화장수요에 능동적으로 대처하고, 아울러 시민 편의 증진, 효율적·안정적 시설 운영 토대를 마련코자 함

나. 공모의 목적

1) 대구유일의 화장장으로서의 새로운 가치 창출을 위한 합리적이고 창의적인 아이디어 도출

2) 자연친화적 공간 조성으로 기피시설이 아닌 이별의 아픔을 위로받고 극복할 수 있는 품격있는 치유의 공간 조성

3) 유족편의시설 설치 및 환경과 기능을 고려한 첨단 화장설비 도입 등을 통한 전국 최고수준의 화장시설 건립

3. 개요

가. 공 모 명 : 대구명복공원 현대화사업 설계공모

나. 발 주 청 : 대구광역시 도시건설본부

다. 대지위치 : 대구광역시 수성구 달구벌대로 541길 47(현 명복공원)

라. 대지면적 : 45,349㎡

마. 연 면 적 : 16,544㎡

(신축 연면적 :16,544㎡, 기존 철거 연면적 :1,806.59㎡ )

※ 전체 연면적은 설계자의 계획에 의하여 합리적으로 조정이 가능하며 (연면적의 ±3% 범위 내, 대체시설 면적은 연면적 제외), 층수는 관련 법규 허용 범위 내에서 설계자가 합리적으로 제시 가능, 세부시설개요는 과업이행요청서 참조

바. 주 용 도 : 묘지 관련 시설(화장시설)

사. 예정 공사비 : 73,792,000,000원 정도(부가세 포함) ※ 전기공사비 제외

※ 제시된 공사비는 건축(인테리어 포함), 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방, 폐기물처리, 기존건물 철거 등에 대한 총공사비이며, 각종(가스, 수도, 폐수 등) 인입에 따른 시설분담금 또한 공사비에 포함(단, 추후 발주청의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음), 단 화장로 설치비용 별도

아. 예정 설계비 : 3,640,846,000원 정도(부가세 등 포함) ※ 전기분야 분리발주

1) 건축, 인테리어, 토목(형질변경, 흙막이 및 가시설 포함), 조경, 기계, 통신, 소방 등 제반 분야의 계획, 중간, 실시설계용역 수행 및 제반 행정절차 이행[지하안전영향평가(필요시), 건축물 내ㆍ외의 공간디자인 및 환경디자인, 사업부지 내 건축물 내외 및 모든 시설물에 대한 색채계획, 사업부지 내 조경 및 편의시설 설치, 부대토목과 조경분야의 포장 재료선정 및 패턴디자인 설계, 건설폐기물처리, 설계의 안전성 검토, 건축협의, 각종 심의·심사, 녹색건축물과(우량) 제로에너지건축물(4등급, 1~3등급 등급 상향 권장), 건축물에너지효율등급(1++, 필요시), BF 등 각종 예비인증 등 관련 설계업무 대가, 기타 관련법령 등에 따른 행정절차 이행 등]

※ 설계내용에 따라 이행 불필요 사항 발생 시에는 해당 사항 삭감 예정이며, 설계공모 보상비, 개발제한구역 관리관리계획변경, 환경영향평가, 교통영향평가, 재해영향평가, 설계VE 수수료, 인증 기관 수수료 등은 별도임

※ 전력기술관리법 제14조의3에 따라 전기분야 설계용역은 분리발주 예정임

2) 지정폐기물 해체 및 처리는 현장조사 후 관계법령에 해당되는 경우에 한함.

3) 기존 건축물 (묘지관련시설 연면적 1,806.59㎡ 7개동)  철거(해체계획서 작성) 및 사업부지 내 각종 지장물 철거 및 이전 설계 포함

※ 신축 화장시설 설치완료 및 가동시까지 기존 화장시설의 운영이 가능     (일부시설 사전철거 및 대체시설 건립)하도록 공사계획 제시할 것

4) 건축협의[공용건축물 협의(의제처리 대상, 개발제한구역 관련 인허가 포함), 건축물해체허가, 건축물대장 말소, 착공신고, 공용건축물 준공 통보, 건축물대장생성신청, 건축물대장 정리 및 등재 등, 세움터 접수 및 처리], 각종 예비인증(BF인증, 녹색건축, 제로에너지건축물 등), 각종 심의·심사(해체심의, 설계VE, 건설기술심의, 공사기간 산정의 적정성 심의, 지하안전영향평가, 설계의 안전성 검토, 계약심사, 일상감사, 계약심의 등), 자문(기술자문) 등 행정절차 이행에 필요한 자료작성 등 제반 업무 포함

5) 주요실[화장시설, 유족대기실, 고별실, 공해방지시설, 사무실 및 식당, 매점, 홀, 엘리베이터 홀, 화장실, 휴게실 등]인테리어 설계와 건축설계와의 조화 및 연계성 등에 대한 의견제시, 인테리어 설계와 건축설계 상호 간 Cross Checking 등

6) 기존 건축물(묘지관련시설 연면적 1,806.59㎡ 7개동) 철거에 따른 석면조사비, 건축물 외부 조감도 또는 실외,실내 투시도(3D) 등 일체의 비용 포함

7) CI 적용 시설물(Sign, 간판류 및 각 시설 내․외부 부착물) 설계 및 대 내‧외 설명용 리플렛 제작

8) 설계용역비에는 신재생에너지(지열 시험천공 등), 에너지절약계획서 작성, 안전보건대장 작성, 가설구조검토, 공사기간 산정보고서 작성(심의참석), 손해배상보험료, 기타 상기항목에 언급된 행정절차 진행에 관한 사항 등에 소요되는(도서작성 비용 포함) 일체의 비용이 포함됨

자. 설계기간 : 착수일로부터 12개월

※ 단, 발주청의 요구로 추가용역 발생이나 제반 행정절차 등에 따라 필요시 발주청과 협의하여 설계기간을 조정할 수 있다.

Ⅱ. 설계공모 일정 및 방법

1. 공모목적

설계공모를 통하여 보다 창의적이고 예술성, 작품성을 갖춘 설계안 제출자를 설계자로 선정하여 우수한 공공건축물 건립 및 건축서비스산업 발전에 기여코자 함.

2. 설계공모 방식 : 제한공모

「건축서비스진흥법」에 따른 국토교통부고시 ‘건축 설계공모 운영지침’ 제2조 제9호에 의한 제한 설계공모

3. 참가자의 자격

가. 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필한 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자

1) 지역경제 활성화 및 지역 기술수준 향상을 위하여 본사의 소재지가 대구광역시 이외의 응모자는 대구광역시 소재 건축사사무소 개설자와 공동응모를 권장함.

나. 등록일 기준으로 최근 10년 이내에 단일 계약건(건축허가일 기준)으로 건축물의 주용도가 건축법 시행령 제3조의5 [별표1] 용도별 건축물의 종류에서 5. 문화 및 집회시설 또는 14. 업무시설 중 가. 공공업무시설 또는 26. 묘지관련시설에 해당하는 실적으로 연면적 5,000㎡ 이상의 설계용역(신·증축*에 한함)을 완료한 실적이 있는 자에 한함.(단, 공동응모시 대표사의 수행실적만 인정함) * 증축의 경우 증축면적만 인정

다. 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 공모에 참여할 수 없다.

라. 공동응모 시 공동응모자는 모두 가, 다항의 자격조건을 갖추어야 하며, 출자 비율이 많은 자를 대표자로 선정하여야 한다. 다만, 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다. 단, 공동응모시 대표사 포함 총 2인까지 가능하다.

마. 공동응모를 하고자 하는 자는 응모등록 시[서식 3] 공동응모협정서를 제출 하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다.

바. 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는 [서식4] 대표자 선임계를 응모등록 시 제출하여야 한다.

사. 본 공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모(설계사무소에 한함)한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

※ 당선자가 설계용역 계약 시 통신, 소방분야 설계업 면허가 없을 경우, 통신 분야는 엔지니어링산업 진흥법 제21조의 규정에 의한 정보통신부문(정보통신)에 엔지니어링활동주체로 신고를 필한 자 또는 기술사법에 의한 정보통신분야 기술사사무소 개설을 등록한 자, 소방분야는 소방시설공사업법 제4조 및 같은법 시행령의 규정에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계․전기)등록을 필한 자와 공동 도급하여야 하며, 그 외 각 분야별 설계도 관련 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업 진흥법에 의한 활동주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

아. 본 사업 기본계획 수립 용역 등 수행 건축사는 본 공모에 참여할 수 없다.

4. 설계공모 일정(예정)

구 분	일 시	비 고
공모 공고	2025. 5. 20.(화)	□조달청(나라장터), 세움터, 대구광역시 홈페이지
참가 등록	2025. 5. 28.(수) 09:00 ~ 18:00	□e-mail(kwang20jin@korea.kr) 제출 -이메일 제출 서류는 공모(안) 제출 시 원본 제출
현장설명회	미개최	□설계공모 효율성 제고를 위하여 자료배부 및 질의응답으로 대체 □자료배부는 참가등록자에 한해 등록자 이메일로 배부 예정
질의 접수	2025. 6. 4.(수)	□공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능 □e-mail(kwang20jin@korea.kr) 접수
질의 답변	2025. 6. 12.(목)	□대구광역시 홈페이지 공개 ※ 기한 내 접수된 질의서에 한하여 답변
공모안 제출	2025. 7. 18.(금) 09:00 ~ 18:00	□장소 : 대구광역시 도시건설본부 건축1과 (방문제출)
심사위원 명단공개	2025. 7. 18.(금)	□대구광역시 홈페이지 게재
공모안 심사	2025. 8. 5.(화) 14:00 ~ 18:00	□시간 변경될 수 있으며, 공모안 제출자에 한하여 개별통지
심사결과 발표	2025. 8. 7.(목) 10:00	□대구광역시 홈페이지, 세움터 게재 □공모 참가자에 한하여 개별통지

* 상기 일정은 발주청 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 또는 추가제공 정보 등은 대구광역시 홈페이지에 게재할 예정이므로 공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음.

가. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한함(점심시간 12:00~13:00 제외)

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 전화 또는 메일을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지함

3) 공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

5. 설계공모 절차

가. 참가등록

1) 일    시 : 2025. 5. 28.(수) 09:00 ~ 18:00

2) 등록방법 : 이메일(kwang20jin@korea.kr)

- 제출 후 수신 여부를 등록기간 내 유선(053-803-8182) 확인 가능하며 참가등록 접수에 대한 별도 통지는 하지 않음

3) 등록 시 구비서류

가) 설계공모 참가신청서[서식1] 1부

나) 설계공모 참가자 서약서[서식2] 1부

다) 공동응모 시‘대표자 선임계’[서식4],‘공동응모협정서’[서식3] 각 1부

- 단독응모로 참여한 경우라도 공동대표인 경우 대표자 선임계[서식4] 제출

라) 인감증명서 각 1부(사용인감사용 시 사용인감계[서식7] 1부 같이 제출)

- 공동응모인 경우 구성원 전원의 인감증명서(사용인감계 포함) 제출

마) 심사위원 사전접촉 금지서약서 [서식8] 1부

바) 건축사자격등록증 또는 건축사면허증 사본 각 1부

사) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

아) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부(외국건축사의 경우 건축사법시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

자) 행정처분 여부 사실증명서 원본 또는 사본 1부

※ 모든 서류는 사본일 경우 ‘원본대조필’ 표기 후 인감 날인, 제출서류가 2장 이상일 경우 간인하여 제출(공동응모 시 제출서류는 반드시 구성원 전원 간인 필)

차) 실적증명서[서식19] 1부

※ 발급부서 담당자, 전화번호 반드시 기재. 민간실적일 경우 계약서와 세금계산서를 함께 제출. 실적증명서의 ‘용역개요’에 반드시 ‘입찰 공고일 기준 최근 10년 이내 단일 설계용역 규모로 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설 또는 공공업무시설 또는 묘지관련시설(건축법 시행령 제3조의5 [별표1] “용도별 건축물의 종류”)의 건축(증축의 경우 증축면적에 한함) 설계용역을 완료함’을 확인할 수 있어야 함

나. 현장설명 : 미개최 (현장설명회는 시행하지 않으나, 제공자료를 참고하여 반드시 현장을 방문하여 계획에 반영하고, 질의응답을 활용하여 문의점 해소)

- 제공자료

1) 본 공모를 위한 제공자료(현황측량도, 지반조사보고서 등)는 참가 등록을 완료한 업체에 한하여 대표자 이메일로 제공함

2) 제공자료 내용의 일부 혹은 전부는 설계공모 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없음

3) 제공자료 내용은 실제 현황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 당선자는 설계시 이를 보정하는 작업을 하여야 함

다. 질의응답

1) 제출방법 : 설계공모 서면 질의서【서식5】으로 작성한 질의서를 첨부하여 이메일로 제출

2) 질의접수기간 : 2025. 6. 4.(수) 09:00 ~ 18:00 (′25. 6. 12. 홈페이지 답변게재)

3) 질의접수처: 이메일(kwang20jin@korea.kr)

라. 유의사항

1) 질의서 제출 후 수신 여부를 질의 접수기간 내 유선 확인하여야 하며 질의서 접수에 대한 별도 통지는 하지 않음

2) 접수기간 내에 질의한 경우에 한하여 유효함

3) 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한하며, 복수로 질의서를 제출한 경우 최초 질의만 인정

4) 공동응모의 경우 공동응모의 대표자의 질의서만 인정

5) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

6) 질의에  대한  회신은 대구광역시 홈페이지/공지사항에 게시할 예정이며, 답변사항은 본 설계공모 지침서에 대하여 추가 또는 수정된 것으로 간주하고 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가짐

마. 공모안 제출(접수)

1) 제출일자 : 2025. 7. 18.(금) 09:00 ~ 18:00

※ 지정된 시간 이외에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의할 것.

2) 제출장소 : 대구광역시 도시건설본부 건축1과(북구 연암로 40, 103동 2층, 대구시청 산격청사)

3) 제출방법 : 방문제출 (※ 추후 변경시 별도 통보)

4) 제출서류

가) 공모안 제출서【서식6】

나) 사전접촉여부 확인서【서식9】, 참여외부전문가 신고서【서식17】

다) 제출도서 종류

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
1. 심사용 설계도판	A1(841×594)	1매
2. 설 계 도 면	A3(420×297)	17부	횡철, 30매이내(1면 인쇄)
3. 설 계 도 서 USB		1EA	심사용 설계도판, 설계도면 (PDF, DWG)

5) 기 타

가) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가자별로 1점의 공모안만 제출할 수 있음.

나) 상기 작품제출 구비서류를 모두 제출하여야 접수 가능함.

바. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 외부전문가 신고서【서식17】를 작성하여 공모안 작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 한다.

2) 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치하며, 발주청에서 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

가) 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소

나) 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소 및 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(관계법령에 따라 손해배상금 청구)

Ⅲ. 제출도서 작성방법

1. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지 되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 제출서류를 제외한 제출도서(설계도판, 설계도면+USB)는 각각 포장하되 포장지에는 작성자를  인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

2) 발주청에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

3) 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 된다. 만약, 사전접촉과 관련하여 이 건 사업추진에 지장을 초래할 경우에는 손해배상 등 민·형사상 책임을 진다.

2. 제출도서의 작성

가. 공통사항

1) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 함께 표기한다.

2) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

3) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

4) 제출 도서에는 공정한 심사에 영향을 줄 수 있는 표현은 불가하다.

5) 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 표현의 제한은 없다.

6) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제로 제본한다.

7) 쪽번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “1”부터 표기한다.

나. 심사용 설계도판

1) 도판은 공모안 심사 시 게시가 가능하도록 횡장방향(장변이 수평방향으로 작성)으로 두께 10㎜의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

2) 도판의 표현에서 색채 사용 및 CG 프로그램 사용의 제한은 없다.

3) 조감도 혹은 투시도 중 1컷만을 사용한다.

※ 도판에는 투시도 또는 조감도 이외 어떠한 표기(시설물명칭, 작품제목, 작품설명, 다이어그램, 방위 등)도 할 수 없다.

다. 설계도면(※ 색상사용 불가)

1) 규    격 : A3(가로420㎜×세로297㎜)

2) 제작방법 : 전산출력(횡장방향으로 좌측을 접착제로 편철)

3) 매    수 : 30매 이내(한면으로 인쇄, 앞․뒤 표지 제외, 간지사용 불가)

※ 겉표지는 백색무광택 아트지를, 내용용지는 일반백상지로 한다.

4) 설계도면의 표지는 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.【서식 18】

5) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

가) 표지

나) 목차

다) 조감도 혹은 투시도(색상사용 불가하며, 컷 수의 제한은 없음)

라) 설계개요 및 시설현황【서식 13】

마) 각 실별 세부용도 및 면적【서식 14】

바) 설계 개념

사) 배치도

아) 각층 평면도

자) 입면도(4면)

차) 단면도(종, 횡단면도)

카) 부지 및 건물접근, 동선계획(장애인‧노인‧임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 이용자 접근계획 포함)

타) 환경친화계획 및 에너지 절약, 신공법, 신소재 등에 관한 사항

파) 건축구조, 시공계획, 조경계획, 우수 및 배수계획(경제성, 안전성, 시설물 활용성(증축), 주변환경 등을 고려한 착안점 포함

하) 설비계획(기계설비, 통신설비, 소방설비 계획 등)

거) 관련법규검토서【서식 15】, 예정공사비 내역서【서식 16】

6) 설계도면의 쪽번호는 중앙하단에 표시할 것.(전체쪽번호-쪽번호)

예) 30-1, 30-2, ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ , 30-30

라. 설계도서 USB 1개

1) 제출목록 : 설계도판_PDF, 설계도면_PDF, 설계도면_DWG,

2) 설계도서 USB 표지, 파일명 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

Ⅳ. 작품심사 및 입상작 선정

1. 작품 심사

‘건축 설계공모 운영지침’에 따라 발주청에서 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사한다.

2. 심사일정 및 심사위원 명단

가. 심사일정 : 2025. 8. 5.(화) 예정

※ 사정에 의해 변경될 수 있음.

나. 심사위원 명단 : 건축 설계공모 운영지침 제12조 제2항에 따라 공모안 제출마감일에 별도 공개 예정(대구광역시 홈페이지/공지사항)

3. 작품 심사 방법

가. 건축 설계공모 운영지침 제20조 제4항에 따라 평가방식은 투표제를 원칙으로함.

나. 심사위원회 의결을 거쳐 채점제 또는 채점제와 투표제의 혼합방식으로 평가할 수 있으며, 채점제 또는 혼합방식 평가시 아래의 배점기준에 따르며, 투표제 적용시 심사위원이 평가의 주안점으로 참고할 수 있다.

배점기준 및 평가항목
평가항목	세부 사항	배점
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성	50
	○ 공간 이용의 효율성
	○ 동선 및 기능배분의 타당성
	○ 형질변경 최적화를 통한 건축물 환경 계획의 우수성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화	30
	○ 입면 디자인 계획의 우수성
	○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법·기술도입의 우수성	20
	○ 에너지절약형 건축계획의 우수성
	○ 공사기간 최소화 방안 및 비용 절감 등 경제성 ※ 과다 설계 지양 및 공모안의 현실성 등 평가 병행
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
		100

※ 채점제 또는 혼합방식 평가시 최종 평가점수는 설계공모 참가자별로 심사위원 평가점수 중 최고총점과 최저총점을 제외(최저․최고 점수가 각 2개 이상일 때에는 이 중 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균한 점수로 하고 감점기준에 따라 감점사항을 반영하여 산정한다.

다. 효율적인 심사를 위하여 심사대상 공모안이 7개를 초과할 경우 2단계로 나누어 실시할 수 있으며, 1단계에서는 심사위원회를 소집하지 않고 주관부서등이 각 심사위원의 사전 서면 평가결과를 취합하여 점수(위 평가점수 산정 방법 준용) 순위에 따라 7개 이내로 2단계 심사대상 공모안을 선정할 수 있다. 다만, 심사위원회의 의결에 따라 그 방법을 달리할 수 있다.

라. 공모안 설계 설명 발표 및 질의응답

1) 설계공모 참가자 참석 일시, 장소

- 일시 : 2025. 8. 5.(화) 14:00(예정)

- 심사장소 : 대구시청 산격청사 101동 1층 대강당

- 대기장소 : 상기 심사장소 동측 대기장소(당일 변경시 별도 안내)

- 발표자가 상기 일시까지 대기장소에 참석하지 않을 경우, 해당 업체를 제외하고 발표순서 추첨을 진행하며 발표기회를 부여하지 않는다.

2) 제출 자료

- 발표자의 재직증명서, 4대보험 가입 증명서, 건설기술인 경력증명서(대한건축사협회, 건설기술인협회에서 심사일 기준 15일 이내 발급 건), 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

3) 발표(질의응답)자 : 설계공모 참가자(업체) 소속 건축사*

* 발표자와 질의응답자는 동일한 사람으로 한다.

- 발표자는 본 설계공모 시행공고일 기준 6개월 이상 해당 업체(공동응모시에는 대표자가 속한 건축사사무소의 소속 건축사에 한함)에 재직한 자이어야 하며, 이의 확인은 심사 당일 재직증명서, 4대 보험 가입증명서 및 신분증 확인으로 갈음한다.

- 다만, 시행공고일 기준으로 설립한지 6개월 미만의 업체는 시행공고일 기준의 발표자 재직 여부만 확인하고 재직 기간은 고려하지 않는다.

4) 발표 및 질의응답 관련 지침

- 발표자가 공모안 제출일에 제출한 전자파일(pdf)을 심사장의 빔프로젝터를 통해 설명한다.

- 심사장에는 발표자를 포함한 2인이 입장할 수 있으며, 이 경우 발표자 외 1인은 발표 시 공모안 전자파일에 대한 조작만 가능하며, 발표 또는 질의응답에 일체 관여할 수 없다.

- 심사장에서 포인터 등 별도의 전자기기를 사용할 수 없다.

(단, 발주청에서 포인터 등을 업체별로 동일하게 제공하는 경우 제공되는 기기에 한하여 사용 가능)

- 업체 당 발표시간은 15분 이내, 질의응답시간은 10분 내외로 실시하며, 질의응답시간은 질의시간과 응답시간 모두를 포함한다.(단, 심사위원회 합의에 따라 시간이 조정 될 수 있음)

- 어떠한 경우에도 업체를 인지할 수 있는 발언을 할 수 없다.

- 상기 지침을 위반하였을 경우 해당 설계공모 참가자는 심사위원회의 결정에 따라 불이익을 받을 수 있다.

5) 상기 발표, 질의 응답 등의 개최 여부, 방법 등 세부 사항은 심사위원회에서 결정하여 변경이나 생략할 수 있다.

4. 심사시 실격 및 감점기준

가. 실격 기준

다음 각 호에 해당하는 실격사항이 있을 경우에는 심사위원회에서 그 실격을 의결하여 처분한다.

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배하여 구조적으로 치유가 불가능한 경우

2) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회에서 실격처리로 의결하는 경우

나. 감점 처리대상 및 감점 기준

채점제의 경우 아래 기준을 위반할 경우에는 감점대상으로 심사위원회에 상정하여 감점처리(최대 3점 감점)하며, 투표제의 경우 투표시 위반사항(감점항목 및 감점점수)을 감안하여 평가한다.

구분	감점항목	감 점	소계한도	누계한도
지 침 위 반	‧ 건축관련 법령이나 각종 규정에 저촉되는 경우 (건폐율, 공고 연면적 ±3% 초과·미달 등)	건당 - 0.5점	최대 - 2점	최대 -3점
	‧ 설계지침의 위반이나 요구조건에 부적합 시	건당 - 0.5점
도서 작성 위반	‧ 설계도판 작성기준 미준수시 (시설물 명칭 표기 등)	건당 - 0.5점	최대 - 1점
	‧ 설계도면 작성기준 미준수시	건당 - 0.5점
	‧ 설계도면 및 설계 설명서 기준 매수 초과 시	- 0.2점 (페이지당)
	‧ 제출도서 부수 부족(누락)	- 0.2점 (부수당)

다. 상기 가. 나에서 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결 조정 적용할 수 있다.

라. 심사위원회에 부의하여 탈락여부 결정 대상

1) 지정스케일의 지나친 확대 또는 축소로 심사 또는 검토불가 작품

2) 법규 또는 주요지침의 위반으로 심사 또는 검토가 불가한 경우

마. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주청이 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

바. 심사위원의 기피, 제척

1) 설계공모 참가자는 심사위원이 건축 설계공모 운영지침 제12조(심사위원 선정 등) 제8항의 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심사위원 공개일로부터 3일 이내에 그 근거자료를 첨부하여 제출하여 기피신청【서식10】을 하여야 한다.

2) 심사위원이 건축 설계공모 운영지침 제12조 5항에 해당하는 경우에는 제척한다.

사. 심사위원 명단 : 건축 설계공모 운영지침 제12조 2항에 따라 공모안 제출마감일에 별도 공개 예정(대구광역시 홈페이지/공지사항 및 공공건축 설계공모 정보서비스(세움터))

5. 심사결과 발표 및 공개

가. 결과발표 : 2025. 8. 7.(목) 예정(대구광역시 홈페이지/공지사항 및 세움터 게재)

나. 당선작에게는 설계 용역권을 부여하고, 기타 입상작은 ‘건축 설계공모 운영 지침’에 따라 설계보상비 차등 지급한다.

1) 당선작 : 설계용역권 부여

2) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천원 미만은 절사)를 지급함

가) 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

나) 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2 지급

다) 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

라) 1인인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

3) 보상비 예산 : 100,000,000원(VAT 포함)

※ 공동응모의 경우 대표 건축사에게 보상비 지급함

다. 발주청 등은 입상작 선정 이후라도 금품ㆍ향응 등의 제공ㆍ수수, 담합, 알선ㆍ청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작을 취소할 수 있다. 이 경우 발주청 등은 보상한 공모비용을 환수하여야 한다.

Ⅴ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 스마트 화장시스템 도입 등 미래지향적 첨단 장사시설을 건립함과 동시에 화장시설로의 기존의 부정적 이미지를 개선할 계획안을 제시한다.

나. 본 사업 진행중에도 현 명복공원 운영은 계속 되어야 하며, 화장시설 신축 완료 후 현 명복공원은 철거하고 해당부지는 공원 및 유택동산 등으로 계획한다.

다. 신축 화장시설은 현 명복공원 서측 여유부지를 활용하여 계획하며, 해당 부지가 산지 지형임을 감안하여 지형을 최대한 활용할 수 있는 자연친화적 건축 계획을 수립한다.

라. 화장시설이 기피시설이 아닌 환경 친화적이며 새로운 이미지를 부여하는 건축 계획을 수립하고 대형차량(버스, 운구차 등) 주차장 전체는 옥내에 배치하며, 소형차량 주차장도 최대한 옥내에 배치하여 외부 공원 및 옥상공원 조성 등 공원조성 면적을 넓힐수 있는 계획을 수립한다.

바. 주차 – 운구 – 화장 – 대기 동선의 최적화를 통한 화장시설 운영의 효율성을 고려함과 동시에 추모의 기능을 충분히 고려한 공간계획 수립하여야 한다.

사. 치유공간으로서의 새로운 화장시설 프로토타입 제안과 화장-공원으로서의 내외부 통합디자인을 통해 화장문화를 선도하는 창의적 계획안을 제시한다.

2. 친환경 및 에너지 절약 설계

가. 대구명복공원 현대화사업 건축계획에 친환경적인 개념이 구체적으로 반영되어야 한다. 특히 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템의 최적화 등을 통해 경제적이며 효율적인 운영 및 관리가 되도록 하여야 한다.

나. 다음 항목에 대하여 의무 대상여부를 판단하여 적용하여야 한다.

1) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제12조, 동법 시행령 제15조 및 신‧재생 에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-34호)

2) 녹색건축물 조성 지원법(시행 2025.1.1.)

3) 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2024-1026호)

4) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-110호)

5) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-153호)

6) 제로에너지건축물 인증 기준에 관한 규칙

(국토교통부령  제1425호, 산업통상자원부령 제589호)

7) 기타 관련 법령 저촉 여부 등

3. 설계 일반사항

가. 제출된 설계는 공유재산 및 물품관리법, 건축법, 국토의계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 대구광역시 건축조례, 도시계획조례 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

나. 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

다. 주변 자연경관과 조화로운 컨셉(concept)과 테마를 설정하여 설계한다.

라. 건축물의 형태, 실내 공간디자인, 조경 등 다양한 분야에서 지역의 특성 및 주변 산지에 인접한 대지의 자연환경을 반영하여 주변 경관에 자연스럽게 어우러지는 독창적이고 창의적인 형태디자인, 경관계획 및 외부 입면계획이 되도록 설계한다.

마. 지형을 활용하여 건축물을 계획하고, 산책로, 쉼터 등 시설 전체를 공원화 하여 자연 친화적 공간으로 계획한다.

바. 화장시설로서의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계한다.

사. 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 유니버설디자인(Universal Design)으로 계획한다.

아. 스마트 화장시설 도입 등 최적의 설비를 검토하고 화장로 설비 등을 설계에 반영하여 화장로 기당 소요시간이 단축될 수 있도록 계획한다.

자. 장사문화의 패러다임 변화에 맞춘 장사문화 전시관 조성 등 문화.예술 및 휴식공간 조성을 계획한다.

차. 모든 설계 체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙 통제형 체계를 구축하고, 효율적인 시설 운영을 계획한다.

카. 냉‧난방설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 한다.

타. 신재생에너지, 빗물관리시설 설치 등 미래지향적이고, 친환경적인 건축물이 되도록 기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.

파. 지붕 및 지하부분의 방수․방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

하. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

거. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

너. 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획되어야 한다.

더. 건축, 토목, 기계설비, 소방, 통신, 조경 등의 각 분야는 기능적으로 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

러. 흙막이 가시설물 설계 등

1) 건축물 설계 시 건물 기초, 엘리베이터 PIT, PIT층, 전기실ㆍ기계실 기초, 지하층 등의 시공을 위한 터파기 공사를 시행할 경우에는 사업부지 인접 시설물(도로, 주택 등 인접건축물, 상ㆍ하수도, 가스 등)의 침하, 처짐, 전도, 균열 등의 각종 피해가 발생하지 없도록 적정한 공법으로 흙막이 가시설물을 반드시 설계하여야 한다.

2) 또한, 흙막이 설계시에는 사업부지 내 지반을 면밀히 검토하여 터파기 후 터파기 사면 및 터파기 저면부(하부)에 지하수(건수 등) 유입 및 보일링(Boiling) 현상 등의 발생으로 인해 지반이 연약해 지거나 지반 침하가 발생하여 파일항타 장비 등 각종 장비 배치가 불가하거나 장비가 전도되어 시공이 불가능한 상태가 되지 않도록 차수벽 및 지반개량 공사(치환공법 등)를 반드시 설계하여 공사 중 설계 변경사항이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 또한, 흙막이 가시설물 설계시에는 터파기 저면에서 히빙파괴 현상(Heaving Failure) 및 보일링(Boiling) 현상이 발생하지 않도록 흙막이 널말뚝의 깊이를 점착력을 갖는 길이까지 박도록 설계하는 등 흙막이 설치에 따른 상기 하자가 발생하지 않도록, 부실한 설계가 되지 않도록 설계하여야 한다.

머. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성‧경제성‧안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

버. 건축물 내ㆍ외부(입면 등), 마감자재, 사업부지 부대 공간, 조경공간 등의 모든 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

서. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지 관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획한다.

어. 시설물의 안전한 관리를 위한 방범, 안전, 방재계획을 설계에 반영하여야 한다.

※ 「범죄예방 건축기준 고시, (국토교통부 제2021-930호, 2021.7.1.)」에 적합한  계획을 반영한다.

저. 과업 완료 후 공사시행시 발주청의 설계의도 구현업무에 적극 협조하여야 한다.

처. 총공사비는 부가가치세 포함이며, 예정공사비 내에서 계획하여야 한다.

4. 세부 설계지침

가. 배치계획

1) 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건, 관계법규 제반규정 등을 정확히 분석하여 계획에 반영한다.

2) 본 과업과 부합하는 기본 개념(Concept)과 기본구상안을 설정하고 그에 따른 기본계획(MasterPlan)을 바탕으로 창의성 있는 배치계획을 수립한다.

3) 건축규모는 제시된 면적 총 연면적을 기준으로 하되, 가용 부지를 검토하고, 내부 시설배치, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

4) 본 사업 시행중에도 화장장 운영은 계속되는 점을 고려하여 사업부지 중 현 명복공원 부지를 제외한 구역에 신축 시설을 계획 하여야 하며, 신축 화장시설 건립 완료 후 현 화장시설 철거를 계획 하여야 한다.

5) 현 명복공원 철거부지는 유가족, 지역주민들이 이용할 수 있는 공원 및 옥외 주차장으로 계획하고, 화장시설과 연계된 산책로 및 유택동산 조성 등을 포함하여 배치계획안을 제안하여야 한다.

6) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설 이용에 불편이 없도록 최대한 배려하여 계획한다.

7) 공간의 유형에 따라 계획상 시각적인 개방 및 차폐, 소음차단 등의 계획을 고려한 공간을 구성하며, 이용자가 내부공간을 이해하기 쉽고, 상례 및 조문의 동선과 관리 서비스가 용이(신속한 실내 상황 파악, 최단 보행거리)한 구성을 계획한다.

나. 공간계획

1) 일반사항

가) 각 층별, 실별 배치 및 규모는 본 지침서에서 제시된 「5. 각 실별 소요면적」을 참고하여 적정한 규모로 설계하여야 한다.(이용자의 측면에서 유용성, 편리성을 최우선으로 고려)

나) 공공시설임을 감안하여 엘리베이터, 경사로, 핸드레일, 비상재해시설 등 장애인 편의시설을 최대한 설계에 반영한다.

다) 관계법규 및 제반규정에 적합하고 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한법률」을 준수하여 설계한다.

라) 소음방지를 위한 내부시설을 고려한다.

마) 승강기는 건축법 등 관련법에 의하여 계획한다.

바) 기능적 영역에 따른 세부 공간의 면적은 1인당 소요면적을 산정하여 최적의 평면 공간을 계획한다.

사) 명복공원 현대화에 따른 실별 면적 이외에 추가적으로 필요한 공간이 있으면 추가적으로 제안하여 계획한다.

2) 화장시설

가) 화장로실, 화장로작업실, 화장로전실, 기계실(공해방지시설), 분골실, 화장로중앙제어실, 직원휴게실, 잔재처리실, 대차보관실, 안내접수실, 창고 등을 포함한다.

나) 향후 화장로 추가 설치를 고려하여 총 18기에 대한 화장시설 공간을 계획 한다

다) 공해방지시설등 화장시설 외부노출을 최소화하여 화장시설로서의 부정적 이미지를 제고할수 있는 공간배치를 계획한다.

3) 의식공간

가) 고별실, 고별홀, 안치실, 수골실, 수골홀 등을 포함한다.

나) 유가족이 방해받지 않고 충분히 추모할 수 있는 공간 및 동선계획을 수립한다.

4) 편의공간

가) 유족대기실, 유족대기홀, 카페테리아, 갤러리(문화공간), 식당, 조리실, 매점, 기사대기실 등을 포함한다.

나) 유족대기실은 유가족간 충돌이 발생하지 않도록 독립된 공간으로 계획한다.

다) 장사시설에 대한 시민들의 인식을 개선할수 있는 갤러리(문화공간) 조성을 계획한다.

5) 관리공간

가) 사무실, 문서고, 회의실, 창고, 안내/접수실, 용역원실, 쓰레기집하장, 직원휴게실, 기계‧전기‧발전기실, 주차장 등을 포함한다.

나) 현대적이고 효율적인 복합시설로서 합리적인 사무실 배치와 구조, 장래에 갖출 시설설비에 대한 충분한 배려는 물론 정확한 재해정보의 수립‧전달‧피난‧구조활동 등 방재기능도 고려한다.

다. 입면 및 단면계획

1) 전체적으로 합리적인 구조로서 경제성과 안정감 있는 입면을 계획하고, 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

2) 건축적인 조형미를 살리면서 「명복공원」 건물로서의 상징성이 부각되도록 설계한다.

3) 자연환경을 반영하여 주변 경관에 자연스럽게 어우러지는 독창적이고 창의적인 형태디자인, 경관계획 및 외부 입면계획이 되도록 설계한다.

라. 마감계획

1) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

2) 바닥 마감재는 청소가 용이하고 사용되는 장소에 합당한 적절한 내구성을 가져야 한다. 물의 사용빈도가 높은 부분에 사용되는 재료는 내구성 및 내수성이 우수하고 미끄럽지 않는 재료를 사용하며, 연결부위는 내산성이 있도록 한다.

3) 각 실별 마감재료를 재질, 규격, 성능 등을 포함한 마감표를 설계설명서에 포함한다.(당선작에 한하여 실시설계 과정에서 수정할 수 있음)

4) 건축물의 배치, 입면의 개구부율, 마감자재 결정시 에너지 절감방안을 고려하여 계획한다.

마. 동선 및 주차계획

1) 건축물 전체의 동선계획은 시설 이용자의 이용목적에 따라 용이한 동선체계를 이루어야 한다.

2) 주 진입로 및 주차시설에서 편리하게 접근할 수 있는 보행동선 체계를 구축한다.

3) 주차 – 운구 – 화장 – 대기 동선의 최적화를 통한 화장시설 운영의 효율성을 고려하여 공간계획을 수립한다.

4) 운구동선 계획시에는 유가족이 고인과 마지막 이별하는 공간임을 고려하여 고인을 충분히 애도할수 있고 유가족은 위로받을 수 있는 공간으로 계획한다.

5) 화장시설을 사용을 위한 운구차량이 승강기를 이용하거나 별도 차량동선으로 화장시설로 직접 접근이 가능하도록 운구차량 동선계획을 하여야 한다.

6) 이용자 및 관리자 동선과 차량동선이 교차하지 않도록 계획한다.

7) 주차장은 진ㆍ출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리 되도록 계획한다.

8) 보도와 차도 및 주차장계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

9) 주차장에서 각 시설로의 접근 효율성을 고려한 계획을 한다.

10) 주차장은 대형차량(버스, 운구차량 등)와 소형차량을 구분해서 계획하고, 대형차량은 32대, 소형차량은144대 이상 설치하며, 대형차량 주차장은 옥내 주차장으로 계획하고, 소형차량 주차장은 옥내 및 옥외 주차장으로 계획하되 옥외주차장은 최소화한다.

바. 녹지조성계획

1) 사업대상지 주변 환경과 조화되고 환경 친화적 계획을 수립하며, 상징성 있는 테마가 있는 녹지공간으로 조성한다.

2) 현 명복공원 철거부지를 활용하여 유가족, 지역주민들이 이용할 수 있는 공원 조성계획을 수립하고 공원내에는 화장시설과 연계된 산책로 및 유택동산을 포함한다.

3) 신축 건물의 옥상을 녹지화 하여 외부공간과 동선을 연계하고, 산책로로 연결 계획을 고려한다.

4) 옥상녹화 등 시설물 내의 옥외공간은 조망, 휴게 및 커뮤니티의 기능을 가지는 공간계획을 수립하여 이용자의 편의를 도모하도록 한다.

5) 각종 조경 시설물과 식재계획으로, 사용도가 낮은 건조한 외부공간이 되지 않도록 지형의 특성을 고려하여 계획한다.

사. 구조계획

1) 대상지 지형 및 지질의 특성을 고려하여 이에 적합한 공법을 검토하여 이를 바탕으로 구조계획을 수립‧반영한다.

2) 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

3) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

4) 지질조사보고서, 현장 주변 자료를 검토하고 경제적이고 효과적인 기초 방법을 채택하여 시공여건에 충족시킬 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수 구조이거나 시공상 특수 공법이나 신공법이 필요한 경우에는 이에 대한 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

아. 토목계획

1) 기존 지형을 이용한 기초 조성공법을 고려하여 계획을 수립한다.

2) 기존 경사지레벨을 고려하여 형질변경시 성‧절토량을 최소화 하여 공사비를 절감 계획을 제안 하여야 한다.

3) 과도한 형질변경으로 인한 높은 옹벽 설치를 지양하며, 기존 지형과 조화로운 부지조성이 되도록 계획한다.

자. 에너지 절약설계

1) 녹색건축물(우량), 제로에너지건축물(4등급, 등급 상향 권장) 예비인증 등을 취득할 수 있는 에너지 절약형 건축설계로 계획한다.

2) 관련 법에 따른 신재생에너지 설치 공급 의무비율을 준수하여야 한다.

차. 기계설비 계획

1) 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려할 것을 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

2) 운영계획에 따른 구역별로 운영 가능한 공조시스템을 계획하고 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

3) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택한다.

4) 추후 증축(수평 증축 등), 확장성 및 변경에 대한 대응성을 고려하여 시스템을 선정한다.

5) 에너지절약 설계방안을 최대한 도입하여 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택한다.

6) 냉ㆍ난방공급 방식은 실별 특성을 고려하여 계획하고, 냉난방기는 사무실별 별도 계획한다.

7) 건축, 토목, 통신 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획한다.

8) 방재설비는 건축방재와 기계 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다

9) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며 향후 증설(용량증가) 및 장비 반·출입(통로 등)에 대비할 수 있게 계획한다

10) 건물 실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

11) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

카. 정보통신 계획

1) 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·확장성·에너지절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

2) 사무자동화를 수용할 수 있도록 하고 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치가 가능하도록 고려한다.

3) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로 설비, 이동통신 구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

4) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

타. 추가 아이디어 제안

공모 지침 외에 필요하다고 생각하는 추가적 기능(특화공간등), 프로그램, 아이디어 등을 추가로 제안할 수 있음. (단, 예정 공사기간 내에 설계비, 공사비 등 제반 비용의 증가없는 제안에 한함.)

5. 각 실별 소요면적(※ 대체시설 면적은 연면적 산정 시 제외)

영역	소요실	실수	면적	비고
화장 시설 (2,569㎡)	화장로실	16기(18기)	437㎡	금회 계획 : 16기 (향후 2기 추가설치공간 반영)
	화장로작업실	16기(18기)	318㎡
	화장로전실	16기(18기)	272㎡
	기계실(공해방지시설)	16기(18기)	1,056㎡
	분골실	1	90㎡
	화장로중앙제어실	1	134㎡
	직원휴게실	1	90㎡
	잔해처리실	1	47㎡
	대차보관실	1	46㎡
	안내접수	1	32㎡
	창고	1	47㎡

영역	소요실	실수	면적	비고
의식 공간 (1,118㎡)	고별실	6	220㎡	금회 계획 : 16기 (향후 2기 추가설치공간 반영)
	고별홀	1	677㎡
	안치실	1	45㎡
	수골실	2	52㎡
	수골홀	1	124㎡
편의 공간 (2,333㎡)	유족대기실	16	681㎡
	유족대기실	2	150㎡
	유족대기홀	1	455㎡
	카페테리아	1	205㎡
	갤러리(쉼터)	1	142㎡
	식당	1	342㎡
	조리실	1	167㎡
	납골함판매소	1	42㎡
	매점	1	69㎡
	기사대기실	1	80㎡
관리 공간 (7,235㎡)	사무실	1	209㎡
	문서고	1	56㎡
	회의실	1	69㎡
	창고	1	113㎡
	안내/접수실	1	69㎡
	용역원실	1	69㎡
	쓰레기집하장	1	53㎡
	직원휴게실	1	69㎡
	기계ㆍ전기ㆍ발전기실	1	830㎡
	주차장(옥내주차장)	1	5,698㎡
순면적			13,255㎡
공용공간(순면적의 해당비율)		24.81%	3,289㎡	화장실, 복도, 계단실 등
합 계			16,544㎡

※ 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 건축설계에 따라 합리적, 창의적으로 조정하여 변동 가능하며, 실별 및 층별 계획에 따른 연면적은 공모지침서 상 기준 연면적의 ±3% 범위 내에서 설계자가 건축설계에 따라 조정하여 변동 가능함.

※ 추후 설계용역 진행 시 발주청의 요청 및 협의에 따라 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 조정이 가능함.

Ⅵ. 각종서식

-  첨  부  -

【별첨 1】-----------------------------------------------------  심사위원 명단

【별첨 2】-----------------------------------------------------  기존 건축물 도면

(평면도, 배치도 등 DWG 파일)

【서식 1】-----------------------------------------------------  설계공모 참가신청서

【서식 2】-----------------------------------------------------  설계공모 참가자 서약서

【서식 3】-----------------------------------------------------  공동응모협정서

【서식 4】-----------------------------------------------------  대표자 선임계

【서식 5】-----------------------------------------------------  설계공모 서면질의서

【서식 6】-----------------------------------------------------  설계공모안 제출서

【서식 7】-----------------------------------------------------  사용인감계

【서식 8】-----------------------------------------------------  사전접촉 금지서약서

【서식 9】-----------------------------------------------------  사전접촉 여부확인서

【서식 10】----------------------------------------------------  심사위원 기피 신청서

【서식 11】---------------------------------------------------  심사위원별 평가점수표

【서식 12】---------------------------------------------------  심사위원별 평가사유서

【서식 13】---------------------------------------------------  설계개요 및 시설현황

【서식 14】---------------------------------------------------  각실별 세부용도 및 면적

【서식 15】---------------------------------------------------  관련법규 검토서

【서식 16】---------------------------------------------------  예정공사비 내역서

【서식 17】---------------------------------------------------  참여 외부전문가 신고서

【서식 18】---------------------------------------------------  설계도면 표지 양식

【서식 19】---------------------------------------------------  기술용역이행 실적증명서

【서식1】

설계공모 참가신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
『대구명복공원 현대화사업』 설계공모에 있어서 공모 요강 및 설계지침서를 준수하여 참가할 것을 신청합니다. 2025년 월 일 신청인(대표자) : (인) 대구광역시 도시건설본부장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
참가신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

【서식2】

설계공모 참가자 서약서

당사는 『대구명복공원 현대화사업』설계공모에 참가함에 있어 귀 대구광역시 도시건설본부의 건축설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 요청, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불공정 행위에 대하여 어떠한 불이익도 감수하고, 설계 공모관련 공모안 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여 이의 없이 귀 대구광역시 도시건설본부의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2025년    월     일

회사명 :

주  소 :

대표자 :                   (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식3】

- 대구명복공원 현대화사업 설계공모 -

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 대구광역시 도시건설본부에서 주관하는 대구명복공원 현대화 사업 설계공모를 (  )와 (  )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 대구광역시 도시건설본부 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 대구광역시 도시건설본부에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025.    .     .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식4】

35 -

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 대구명복공원 현대화사업 설계공모에 참가하는 대표자로 선임하였으므로 인감 증명서를 첨부하여 제출합니다.

2025년    월     일

확인자 : 업체명                    대표자              (인)

업체명                    대표자              (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식5】

- 대구명복공원 현대화사업 설계공모 -

서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서를 첨부하여 이메일로 제출.

【서식6】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 대구광역시 도시건설본부에서 시행하는『대구명복공원 현대화사업』설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 1매 2. 설계도면 17부 3. usb 1EA 4. 사전접촉 여부확인서 및 참여 외부전문가 신고서 1부 2025년 월 일 신청인 (인) 대구광역시 도시건설본부장 귀하
절 취 선
『 대구명복공원 현대화사업 』 설계공모안 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식7】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 대구광역시 도시건설본부에서 시행하는「대구명복공원 현대화사업」설계 공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :                     (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식8】

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

당사는「대구명복공원 현대화사업」설계공모와 관련하여 대구광역시 도시건설본부에서 공고한 심사위원 명부를 열람 후 해당 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않았음을 확인하며, 이후에도 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않을 것임을 서약합니다.

또한, 건축 설계공모 심사위원이 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음을 인지하였습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년   월    일

공모참가자 :                     (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식9】

사전접촉 여부확인서

당사는 대구광역시 도시건설본부에서 시행하는 「대구명복공원 현대화사업」 설계공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원등과 사전접촉 여부를 아래와 같이 확인합니다.

◉ 사전접촉 해당여부 :     여      /    부

2025년   월    일

공모참가자 :                     (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식10】

심사위원 기피 신청서

□ 공 모 명 : 대구명복공원 현대화사업 설계공모

□ 기피 위원

성 명	소 속	기피 사유

2025년   월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :                 (인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식11】

심사위원별 평가점수표

□ 공 모 명 : 대구명복공원 현대화사업 설계공모

세부 심사항목	배점	작품A	작품B	작품C	작품D	…
합 계

2025년    월    일

심사위원 :                (서명 또는 인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식12】

평가사유서

□ 공 모 명 : 대구명복공원 현대화사업 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
작품 C
작품 D

2025년    월    일

심사위원 :                   (서명 또는 인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식13】

설계개요 및 시설현황

□ 사업명 : 대구명복공원 현대화사업

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m	단면도에 층고 및 최고높이 표기할 것
외부마감
설비개요
주차개요	지하/지상	대
조경개요	조경면적		법적 제외 (창의적 표현가능)
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
기 타 사 항

※ 소수점 3째 자리에서 반올림

【서식14】

각실별 세부용도 및 면적

□ 사업명 : 대구명복공원 현대화사업

구 분	바 닥 면 적 (㎡)	용 도	비고
계

※ 소수점 3째 자리에서 반올림

【서식15】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 대구명복공원 현대화사업

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식16】

예정공사비 내역서

□ 사업명 : 대구명복공원 현대화사업                             (단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	소계
통신공사
소방공사
○○공사
제 경 비 (비율계산)
총 계

【서식17】

참여 외부전문가 신고서

․ 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	2025. . .～ 2025 . . .

상기인이 대구명복공원 현대화사업 설계공모안 작성 시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2025.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

대구광역시 도시건설본부장 귀하

【서식18】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A3"                                                                                              【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

대구명복공원 현대화사업 설계도면

2025.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식19】

기술용역이행 실적증명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

신 청 인	업 체 명 (상호)						대 표 자
	영 업 소 재 지						전 화 번 호
	사 업 자 번 호
	증 명 서 용 도		설계공모 신청용				제 출 처
	용역범위 및 기준 (면적,금액등)
용역이행 실적내용	용 역 명					구 분		설계( ) 감리( ) 기타( ) :
	용 역 개 요
	계 약 번 호	계약 기간		건축 허가일	규모	이행실적				비 고
						비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :					담당자 :

【주】

① 민간거래실적은 세금계산서 사본(원본제시), 계약서 사본을 첨부하여야 함.

② 용역이행실적은 당해용역과 동일한 공종의 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함.

③ 이행실적란은 기재후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.