설계공모안 작성지침서

사업명 :「바이오 메디컬 클러스터 신축 설계공모」

2024.  9.

충  남  대  학  교

(시 설 과)

	목 차

Ⅰ. 건 명	1

Ⅱ. 사업목적	1

Ⅲ. 사업의 주요내용	1

1. 부지현황	1

2. 사업개요	1

3. 주요과업내용	1

Ⅳ. 설계지침	2

1. 설계의 범위	2

2. 기본 방향	2

3. 분야별 설계지침	3

■ 부지위치도 및 Space Program

설계공모안 설계지침

Ⅰ. 건 명 : 「바이오 메디컬 클러스터 신축 설계공모」

Ⅱ. 사업목적

○ 대덕특구 신동지구 중이온가속기‘라온(RAON)’과 연계하여 전문인력을 키우고 연구하기 위한 클러스트 구축

○ 중이온가속기와 바이오 빅데이터를 기반으로한 융합인재 교육시스템을 구축하고 실증연구센터 운영, 바이오 메디컬의 규제자유특구 사업화 지원 및 공유와 상생을 통한 지역상생 인프라 마련

Ⅲ. 사업의 주요내용

1. 부지현황

가.  위        치  : 대전시 유성구 신동 663-1(국제과학비즈니스벨트 내)

나. 부지면적 : 전체부지 면적 40,897.9㎡ 중 약 12,000㎡

전체 부지 면적은 40,897.9㎡이나, 신축 규모(연면적 8,588㎡)와 향후 부지활용을 고려하여 신축 건물은 북서측 설계대상 부지(약12,000㎡)에 배치- 사업부지 위치도 별도 붙임

다. 지역지구 및 용도: 일반공업지역(연구용지), 교육연구시설

2. 사업개요

가. 사업규모: 8,588㎡신축

나. 예정공사비: 금 26,940,000천원(부가가치세 포함).

※ 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 및 각종 인증 수수료, 한전불입금, 하수처리원인자부담금 등이 포함된 공사금액임.

다. 부설주차장 : 법정 주차대수(1대/200㎡)의 1.5배 이상 신설

라. 예정공사기간: 2026. 7. ∼ 2028. 12. (30개월간)

마. 용역기간 : 착수일로 부터 450일간

바. 설계용역비 : 공고서에 따름

사. 수용시설 : “붙임 SPACE PROGRAM” 참조

3. 주요 과업내용

가.  계획, 중간 및 실시설계(기본 및 실시설계) 도서 작성

(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 포함)

나.  건축법 제29조에 의한 건축협의(허가) 및 이에 수반되는 용역 전반에 관한    사항, 각종 심의 및 인증 수행비용 일체 포함. (단, 각 인증 수수료는 별도)

다. 건축물 예비인증 업무 수행(인증수수료 별도)

- 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경(BF), 제로에너지 인증

라. 에너지절약계획서 제출 및 협의, 에너지 사용계획서 보고서 작성 및 협의

마. 설계의 안전성 검토에 따른 업무 수행 및 검토 보고서 작성

바. 신‧재생에너지 설치에 따른 사전 업무(필요시)

사. 최종 성과물 관련 보고서 작성 및 제출 등

아. 지하안전관리에 관한 특별법에 의거한 지하안전영향평가 등 별도용역 진행 시 해당 용역 업체와 협력

※ 당선된 공모안의 설계변경 및 보완: 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(각종 심의 및 인허가 사항, 도시계획시설결정 및 교통개선대책 등)을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 하며, 이에 대한 이의를 제기하지 못한다.

Ⅳ. 설계지침

1. 설계의 범위

바이오 메디컬 클러스터 신축 계획

대상건물의 건축과 관련된 진입로와 주차장 계획

건물 내부의 현관, 홀 및 로비, 3대 클러스터인 융합대학원, 연구센터, 산학연 및 지역상생관 등의 신축 계획(1~3개동)

연구센터 내 동물실험시설, 방사선실험실시설 등 특수시설 계획

외부공간조성 및 주변 건축물 및 녹지와 연계를 고려하여 계획

공용시설 면적은 실내 환경개선 및 이용자 편의를 고려하여 계획

기타 본 사업과 관련되는 공사 일체

2. 기본 방향

가.  연구센터와 산학연공간 등을 분리하여 보안 및 안전을 확보하고, 사업부지 주변의 환경과 어우러질 수 있도록 설계하여 자연 친화적인 디자인 구현을 통한 입면 및 배치계획 수립

나. 차량 진입이 용이한 위치에 주출입구를 개설하고, 인근 버스정류장과 연계하여 대중교통 이용자들의 접근이 용이한 지점에 보행 진입로 조성

다. 인근 중이온가속기 연구소 등과 협업이 가능하도록 외부공간 연계 고려

라. 연구 및 실험 특성을 고려하여 방사선 차폐시설 조성 및 공간 분리 검토

마. 환경친화적인 자재사용과 에너지 절약형 설계등을 통하여 친환경적 건축물이 되도록 계획

바. 사용자재는 품질 및 성능이 공인된 제품으로서 공급과 유지관리가 용이한 것을 선택하여 계획

사. 설계기준은 관계법규, 규정, 지침 및 조례등과 정부제정 표준 기준이상 적용

3. 분야별 설계지침

가. 건축계획

외부의 입면계획은 마감재의 재질, 질감 등을 고려하여 주변환경과 조화롭고, 창의적으로 계획

2) 건물은 용도는 3개(융합대학원, 연구센터, 산학연)로 나뉘며, 아래 여건 고려하여 1~3개동 이내로 배치

- 공사비 고려

- 연구센터는 안전(방사선 물질 연구, 지정폐기물 처리) 및 보안을 고려하여 별도 구획(별동(연결통로 설치) 또는 층별 구획 등)

- 산학연 시설은 지역 상생 및 인근 연구자 교류 활성화를 위한 개방된 배치 및 공간 설계

공용공간에 대한 디자인 계획을 수립하고, 유지관리에 용이한 마감재와 충분한 자연채광이 가능하도록 창호 계획

외부 창호는 단열을 고려하여 에너지 절약형 구조로 계획

각종 마감재는 교육연구시설의 기능향상과 유지관리의 효율성을 고려하여 합리적으로 계획

녹색건축물 및 에너지효율등급, 제로에너지건축물 인증을 받을 수 있도록 에너지 절약 및 친환경적인 설계 구현

실의 용도 및 기능은 제시된 Space Program을 기준으로 계획

방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 계획

건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려하여 경제적으로 계획

화재, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 계획

캠퍼스 전체 마스터플랜을 고려하고 주변 건물(산학연) 및 시설물(남부운동장) 등과의 관계를 검토하여 건축물을 배치

주변 건축물 및 외부공간과 조화를 이루어 보다 쾌적한 학교 환경이 조성되도록 계획

지하층 설계시에는 채광 확보와 적정한 방수공법 제시

산학연클러스터는 건축물 내.외부 공간을 개방하여 연구원, 학생들과 협업 및 소통의 장이 될 수 있도록 관련 계획 수립

실험실습실은 유해화학물질과 용접 등 폭발 및 화재 요인이 상존하는 시설이므로 화재 등 유사 시 안전성을 확보할 수 있도록 소방 및 피난에 유리하도록 계획(긴급 상황의 대피, 탈출시설 계획 고려, 배관·배선 공사 계획 시 층간 또는 천장 속 방화구획 관련 규정을 준수)

15) 방사선 차폐시설 및 실험 폐기물 처리 확보 방안 검토

16) 지반조사서를 검토하여 안전하고 효율적으로 구조계획

나. 설비계획

1) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 시스템 설계

2) 각종 외부에 노출되는 기기는 기능을 충분히 확보하는 조건에서 건축미관에 저해되지 않도록 계획

3) 각종 설비는 운영․보수․점검 등 유지관리가 용이하여야 하며 소음․진동․오염물질 배출 등의 공해발생을 방지할 수 있도록 계획

4) 건축 신축과 관련된 전기․통신 및 소방 등은 관계법에서 제시하는 기준이상으로 계획하되, 경제성 및 우수한 디자인이 고려된 계획

5) EHP 설치에 따른 실외기 ․ 내기 전원 및 변압기 용량 검토 설계

7) 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제5조 실내공기질 유지기준 등에 부합되는 설계

8) 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영.

9) 「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법」제12조에 따라 예상 에너지사용량에 대한 신재생에너지 공급의무비율 34% 이상 되도록 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 고려하여 적정한 방식 채택(GHP 채택 시 도시가스 인입 검토)

10) 실시설계때까지 신재생에너지 공급의무비율이 유지되도록 신재생에너지 시스템 계획을 현실성 있게 제안

11) 추후 증축을 고려한 전기 수전 용량 계획 및 수변전설비 주전기실 배치 계획

12) 한국전력과 전기 인입 루트, 수전 용량 등 관련 협의 및 대관 업무 수행

3. 설계공모 입상작 대우(보상비)

1) 당선작: 해당 설계용역 수행권을 부여

2) 기타입상작: 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천원미만은 절사)를 지급한다.

- 4인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급

- 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 , 10분의 2 지급

- 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급

- 1인인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

3) 보상비 예산 : 설계비의10%(최대1억원)

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급한다.

※ 보상비는 세금포함임.

[붙임 1]

부지 위치도

○ 주소: 대전시 유성구 신동 663-1

계획부지
(면적: 약4,320㎡)

[붙임 2]

세부 시설계획(Space Program)

□ 수용시설 및 총규모

(단위: 실, ㎡)

시설	실 명	공간배정 면적			비 고
		기준면적(A)	실수(B)	면적 (C=A*B)
융합 대학원 (2,300)	공유형 교수 연구실	100	3	300
	필수인원 연구실	20	6	120
	공유형 대학원생 연구실	50	3	150
	회의실 (중)	50	1	50
	세미나실 (소)	50	4	200
	세미나실 (중)	100	2	200
	자료실	80	1	80
	행정실	50	1	50
	소계	-	-	1,150
	공용면적	-	-	1,150
	합계			2,300
연구센터 (2,820)	동물실험시설	80	2	160	공간 구획
	부검실	50	1	50
	세척실	50	1	50
	공동실험실	150	2	300
	차폐실험실	50	6	300
	특수실험실	100	2	200
	분석실	100	1	100
	대형실험실	200	1	200
	지원실	50	1	50
	소계	-	-	1,410
	공용면적	-	-	1,410
	합계			2,820
산학연 및 지역상생관 (3,468)	지원실	50	2	100	공간 개방
	회의실 (소)	25	3	75
	회의실 (중)	50	2	100
	회의실 (대)	100	1	100
	세미나실 (소)	50	1	50
	대강당	400	1	400
	산업체 사무실	30	10	300
	임대형 실험실	30	10	300
	휴게공간	50	2	100
	클러스터 보직자실	25	4	100
	자료실	100	1	100
	소계	-	-	1,725
	공용면적	-	-	1,743
	합계			3.468
전용면적 소계				4,285
공용면적 소계				4,303
면적 합계				8,588

· 전체 연면적은 8,588㎡이내(연면적 조정 가능 범위 ±2%) 에서 설계하여야 한다.

· 세부 용도별 바닥면적 및 공용면적은 실내 환경개선 및 이용자 편의를 고려하여 조정할 수 있다.

· 연구센터는 보완 및 안전을 위해 별도 구획 필요하며, 공조·폐기물처리보관을 위한 설비·안전설비·급배수와 충분한 전력량을 제공하도록 계획한다.

· 산학연 및 지역상생시설은 인근 연구소, 기업 등과  연구 및 기술지원 연계 및 소통을 위한 시설 및  개방 공간 계획한다.