- 용인시 축구센터 이전 건립사업 -

설계공모지침서

2025. 09.

			b					목 차

Ⅰ. 공모개요
Ⅱ. 공모지침
Ⅲ. 당선작 발표 및 보상
Ⅳ. 기타

Ⅰ. 공모개요

1. 설계공모 명칭

「용인시 축구센터 이전 건립사업」 설계공모

2. 설계공모 배경

1) 현재 용인시 축구센터는 청소년수련원(숙소)과 미르스타디움(축구장)으로 나뉘어져 임시시설로 운영되어 이용이 불편하고 전용 기숙사 및 축구장이 없는 상황으로 축구센터 운영의 정상화가 시급

2) 유소년 선수들에게 시설 이용 편의성을 제공하고, 선진 축구 기술을 체계적으로 훈련하여 유능한 축구 인재 양성을 위한 축구센터가 필요

3. 설계공모 개요

가. 발주기관 : 용인시

나. 대지위치 : 경기도 용인시 처인구 운학동 624번지 등 8필지 (세부 지번은 과업지시서 참조)

다. 대지면적 : 75,524㎡ (금회 건립사업부지)

라. 지역지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 보전녹지지역(일부), 성장관리계획구역(주거형)

마. 건립규모

1) 총연면적 : 4,617㎡(총연면적의 ±3% 범위 내 조정 가능, 4,478㎡~4,755㎡)

증축(2,470㎡), 리모델링(2,147㎡), 축구장 2개소(정식규격 1면, 8인제 1면)

2) 건 폐 율 : 20% 이하 / 용적률: 100% 이하

3) 규    모 : 지하1층, 지상 2층

4) 용    도 : 교육연구시설 및 청소년수련시설

5) 예정공사비 : 금 21,019,000,000원 (부가세 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거, 관급자재 등에 대한 총 공사비임.

바. 용역기간 : 착수일로부터 240일 (공휴일 포함)

※ 해당기간은 기본 및 실시설계 과업 성과품 납품기한으로, 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외할 수 있음

사. 용역범위

1) 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 등의 계획설계, 중간설계, 실시설계

2) 건축협의, 건축허가 등 각종 인·허가 관련 설계 업무 및 행정절차, 법령에 따라 필요한 제반 업무 등 일체 포함

3) 사업에 필요한 협의, 심의, 설명회 등 자료작성 및 보고

4) 제로에너지건축물 인증(4등급) 관련 설계업무 (예비인증)

5) 「산업안전보건법」 제67조에 따른 설계안전보건대장 작성

7) 기타 관련 인·허가 관련 업무 일체

아. 기타사항

1) 공모기간 중 추가로 배포할 자료나 제공할 정보가 있을 경우에는 “용인특례시 홈페이지(https://www.yongin.go.kr) - 분야별정보 – 도시 – 공공건축 – 건축설계 공모 게시판”에 게재할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며 이를 열람하지 못함에 따른 모든 책임은 참가자에게 있습니다.

2) 본 용역은 손해배생책임보험(공제) 가입 대상용역입니다. 본 용역의 계약상대자는 「건축사법 시행령」제21조 제2항에 따라 손해배상책임 보험증서 또는 공제증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

4. 설계공모 방식 : 일반설계공모(공동참여 가능)

※ 「건축서비스산업진흥법」 제21조 및 「조달청 건축 설계공모 운영기준」에 따름.

5. 공모 응모자격 : 공고서에 따름

6. 공동수급협정서 제출 : 공고서에 따름

7. 설계공모 추진일정 : 공고서에 따름

8. 현장 설명회 : 질의 및 답변으로 갈음

9. 당선작 선정

가. 당선작을 제출한 자를 계약상대자로 결정합니다.

나. 당선작을 제출한 자가 계약을 포기할 경우에는 기타 입상작을 제출한 자에게 순차적으로 설계권을 부여하여 계약할 수 있습니다.

다. 심사결과 당선작이 없는 경우에는 당선작을 선정하지 않을 수 있습니다.

라. 심사결과 동득표(또는 동점)가 발생하는 경우, 투표로서 당선작을 결정합니다. 다만, 2회 이상 투표를 실시한 후에도 당선작 결정이 되지 않는 경우에는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제15조를 준용하여 나라장터시스템을 통한 자동 추첨 방식으로 당선작을 결정할 수 있습니다.

10. 익명성

가. 설계공모 참가자는 참가등록에서부터 최종심사결과가 나올 때까지 모든 과정에서 익명성을 유지하여야 합니다.

나. 공모안에 설계공모 참가자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등(업체명 또는 대표자명을 포함한다)을 포함하거나 발표 및 질의응답 시 이를 심사위원에게 표현한 경우 해당 공모안을 실격 처리합니다.

다. 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉한 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.) 해당 공모안을 실격 처리합니다.

라. 심사위원회 종료 전까지 의도와 무관하더라도 설계공모 참가자는 신문, 방송, SNS 등의 매체를 통하여 설계공모 참가 사실 및 공모안의 제출 사실, 공모안의 내용 등을 공개할 수 없으며, 위반할 경우에는 해당 공모안을 실격 처리합니다.

11. 하도급에 관한 사항

가. 본 용역의 계약상대자는「기술사법」,「엔지니어링산업진흥법」등의 적용을 받는 전문업체에게 하도급 하고자 할 때에는「건설기술진흥법」등 관계 규정에 적합하고, 본 용역의 특수성에 맞는 유자격자를 선정하여야 하며, 하도급 계약내용을 첨부하여 수요기관의 승인을 받아야 합니다.

나. 만약, 하도급에 관한 제한규정을 위반하여 하도급한 자 및 수요기관의 승인 없이 하도급을 하거나 수요기관의 하도급 조건을 변경한 자는 「지방계약법령」제31조제1항제3호에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있으며, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자는「지방계약법」제31조제1항제5호에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.

Ⅱ. 공모지침

1. 사업의 배경 및 목적

가. 사업의 추진배경

1) 용인시 축구센터 운영 정상화

- 시설 및 활용면에서 유소년축구의 메카였던 국내 최초 축구센터인 용인시 축구센터가 반도체클러스터 편입으로 2022년 폐쇄

- 이로 인해 현재 용인시 축구센터는 청소년수련원(숙소)과 미르스타디움(축구장)으로 나뉘어져 임시시설로 운영되어 이용이 불편하고 전용 기숙사 및 축구장이 없는 상황이라 축구센터 운영의 정상화가 시급

- 특히 임시 기숙사로 운영 중인 청소년수련원 생활관의 경우 ‘청소년수련원 인프라 확충사업’에 따라 리모델링이 예정되어 ‘26년 12월말까지 유소년 선수들이 퇴소해야 하는 상황이어서 조속한 사업추진이 필요

나. 사업의 목적

1) 청소년수련원, 미르스타디움 등 임시시설로 운영 중인 용인시 축구센터의 운영 정상화를 위해 축구센터 이전 건립이 필요함으로써 학생들의 축구활동을 지원하고, 축구선수 육성 및 지속가능한 운동환경을 조성하는데 기여하고자 한다.

2. 사업부지의 특성 및 설계의 범위

가. 사업부지의 특성

1) 계획대상지는 북측에서 남측으로 낮아지는 계곡형태의 지형적 특성으로 남측 열린경관 확보.

2) 대상지는 산(녹지공간)로 둘러싸여 있음.

【사업대상지 위치】

나. 건축계획의 범위

1) 사업부지 현황도

2) 계획대지경계선은 경계선 내 구거(808-1번지) 사용을 전제로 작성되었음

3) 사업부지와 8미터 도로 사이 연결 도로는 도시계획시설 결정(도로) 예정

4) 5km 내 남북대로, 6.6㎞ 내 용인 IC가 위치하고 남측 8m 도로에 접함.

5) 사업부지의 내부 길이는 장변 약 258m, 단변 약 147m로 확인함.

용인시 축구센터 이전 건립사업 부지

6) 기존 구관과 신관 일부는 철거하고, 신관 일부는 리모델링으로 계획함.

리모델링 건축물 범위

3. 건축계획의 주안점 (세부사항은 과업지시서 참조)

가. 일반사항

1) 건축부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 한다.

2) 건물 유지관리가 편리하고 경제적인 건축물이 되도록 한다.

3) 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위해 범죄예방 건축기준을 적용해 설계한다.

4) 공공시설·공간 조성사업에 있어 공간이용안전 확보를 위한 지침 준수 요망

5) 리모델링이란 건축법 제2조 제1항 10호의 정의를 준수하고, 리모델링 설계 시 내·외부 마감과 성능(구조, 단열, 방수 등)을 만족하도록 설계한다.

6) 사업부지에 접하는 도로는 도시계획시설 결정 예정이며, 제공된 현황도를 바탕으로 계획(배치)한다.

나. 기본 방향

1) 현장여건, 체육센터의 기능 및 특성을 고려하여 합리적인 배치계획, 보행자와 차량 동선계획 및 주차계획을 수립하여야 한다.

2) 외부공간계획 시 보행자 안전을 확보하고 다양한 활동이 가능하도록 휴게공간, 산책로, 공원(마당) 등 필요공간의 유형 및 규모를 제시한다.

3) 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간계획을 수립한다.

4) 사회적 여건의 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간 구성과 경제성 (관리 측면과 기능의 합리성)을 갖춘 건축물로 계획한다.

5) 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설계획이 되도록 계획한다.

6) 개발행위기준 등을 고려하여 급경사지, 산림이 양호한 지역은 보존할 수 있게 계획한다.

7) 건축물은 교육연구시설로 계획하고, 축구장(부지)은 청소년 수련을 위한 청소년수련시설로 계획한다.

8) 사업지 중 산86-1(임야)는 향후 수련시설로서 활용 할 수 있다.

9) 추후 시설 사용 중 증축 영역의 수직증축(3층)에 대한 고려(구조안전계산 등)가 되어야 한다.

10) 축구센터란 특성을 고려해 시설(경기장)을 야간에도 사용할 수 있게 고려(전기설비 등)되어야 한다.

11) 시설물 배치 시 지역지구에 대한 법규 규정을 준수하고, 고려하여 배치한다.

다. 배치 및 동선계획

1) 사업부지는 운학동 [구]국토정보교육원 부지로 용인시 축구센터 교육생들이 운동환경 조성을 위한 공간으로 배치하도록 한다.

2) 증축 건물은 리모델링의 건물과 연결(수평증축)하여 서로 상호 조화를 이루도록 조경 및 편의시설 배치를 고려하여 계획한다.

3) 리모델링 대상 건축물, 축구장 등과 연계 및 통합운영, 사업부지의 효율적 활용, 시설 이용의 편의 및 접근성, 개방적인 외부공간을 고려한 증축 건축물의 배치계획이 되도록 한다.

4) 시설배치는 향 ․ 조망, 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치하도록 한다.

5) 축구센터의 리모델링 및 증축 공간과 주변 녹지 및 외부공간을 연계하여 산책로, 광장 등 시설이용자의 휴식 및 편의 공간을 계획(배치)한다.

6) 사업부지 내에서 필요한 주차대수 설치를 권장한다.

7) 물품 및 장비 반출입 등 서비스 동선을 확보하고, 보행 및 차량 동선을 명확히 구분하여 보행자의 안전을 우선적으로 확보되도록 계획한다.

8) 지역 활성화에 기여하는 공공공간으로서 외부공간 활용 프로그램을 제시하여 합리적인 계획안이 되도록 한다.

라. 평면계획

1) 축구센터의 운영프로그램을 반영한 공간별 기능 및 특성을 고려하여 증축 건물과 리모델링을 활용한 계획을 반영하도록 한다.

2) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장·단변비)는 에너지절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

3) 시설은 관리 및 통제가 용이하며 최소 인원으로 운영, 관리가 가능한 경제적인 시스템 도입 설계가 되도록 한다.

4) 리모델링 시 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 한다.

마. 입면계획

1) 외관은 특징을 살려 주위환경과 조화되고 사용자에게 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 친환경적인 조형성을 고려하여야 한다.

2) 사용재료는 내구성 및 유지 관리가 우수한 것으로 설계하고 에너지 절감 및 경제성을 고려한 시설을 계획하도록 한다.

3) 건축물의 과도한 장식과 불필요한 벽체 부착물 및 실제 기능에 상관없이 공사비 상승에 영향을 주는 입면 재료는 배제하도록 한다.

바. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 기능성 및 경제성이 확보된 공간을 계획한다.

2) 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적 연결이 가능하도록 하며, 층간 소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 각 층별 수직 동선은 유기적으로 연결하여 계획하여야 한다.

4) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 통해 조경 및 옥외 시설물과 디자인 계통을 유지하도록 한다.

5) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

사. 외부공간계획

1) 부지 내 조경계획이 건축물 및 조성되는 주변 공원과 조화를 이루도록 하고 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 사후 수목 및 시설물의 피해를 방지하는 계획을 수립한다.

3) 지리적 위치, 풍향 및 일조량을 감안하여 지역 특산수목, 국내 전통수목 위주의 수종으로 검토하고 인근 지역의 생태적 특성을 고려한 식재계획을 수립한다.

4) 방문객이 편리하게 이용할 수 있도록 외부공간을 조성하고, 특히 장애인 및 이용자의 보행편의성을 확보한다.

5) 사후관리를 고려하여 친환경적이고 유지관리가 용이한 시설물 및 포장계획을 수립한다.

아. 주차 및 동선계획

1) 주차공간은 지상 주차장으로 계획하되, 향후 증축에 따른 주차면 증설을 고려한 계획이 되어야 하며, 이용객 주차와 하역 서비스 주차를 구분해야 하며, 또한 그늘 식재 등을 통해 주차 공간의 쾌적성을 확보해야 한다.

자. 기타

1) 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보방안을 검토해야 한다.

2) 운동 및 높은 신체활동이 행해지는 시설임을 고려한 안전계획 수립이 필요하므로 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획으로 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 할 것, 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비를 계획할 것,

3)‘범죄예방 건축기준 고시’에서 제시된 사항을 준수 할 것. 보안 구역 및 안전사고가 우려되는 곳에는 CCTV를 설치하도록 한다.

4) 에너지효율등급 인증, 제로에너지 인증, 신재생에너지 설치비율 등 관련 법규를 확인하여 법적 기준등급 이상 획득하도록 계획하여야 한다.

5) 건축물 성능 향상을 위한 공사 범위(외벽단열, 창호 교체, 기계, 전기, 통신, 소방 설비의 정밀진단, 장비용량의 적정성, 효율성 등)를 검토하여 계획한다.

6) 축구장 주변 경사지를 적극 활용해 다양한 기능적인 공간(스텐드, 샤워장, 화장실 등)을 설치 할 수 있다.

7) 단지 내 건축물에 소방자동차가 접근이 가능한 통로가 설치되어 소방활동이 가능할 수 있도록 설계한다.

8) 정규규격 경기장은 천연잔디로 설치하고, 8인제 경기장은 인조잔디로 설치한다.

카. 시설별 면적

[ 세부 면적개요 ]

구 분	주요용도	실별	면적(㎡)
기숙사	선수 및 지도자 용도의 생활공간	숙소	800
	유소년 선수단 단체 세면시설	세면실/샤워실	100
	U-15 선수단 세탁실	세탁실-1	25
	U-18 선수단 세탁실	세탁실-2	25
	프로 선수단 세탁실	세탁실-3	25
	프로 선수단 세탁실	세탁실-4	25
	선수단 생활 위생시설	화장실	170
트레이닝 및 의무실	선수단 실내 트레이닝 공간	강당 및 실내훈련장	380
	본훈련 전 워밍업 및 근력 강화	체력단련실	320
	부상 예방과 회복, 재활 치료 공간	물리치료실	130
	프로 선수단의 전용 치료 공간	프로 의무실	25
	유소년 선수단의 전용 치료 공간	유스 의무실	90
	훈련에 필요한 다양한 용품 보관·관리	훈련 용품	90
식당 및 휴게실	식사와 영양을 공급	식당 (주방/창고/식당사무실)	380
	운동 전후 선수들간 휴식 및 재충전	휴게공간(1F)	60
	운동 전후 선수들간 휴식 및 재충전	휴게공간(2F)	60
회의 및 교육공간	교육, 회의, 전략 수립등의 의사소통	회의실	60
	강연, 교육, 공연, 시청각 학습	시청각실	160
	조용한 학습과 자기 개발을 위한 집중	독서실	100
	심리적, 정서적 안정을 지원하는 공간	상담실	25
코치 · 운영사무	행정 업무, 제반 업무 등 주요 의사결정 협의 공간	프로 사무실/회의실	50
	U-15 지원 및 행정 업무	유스 사무실-1	20
	U-18 지원 및 행정 업무	유스 사무실-2	20
	영상 편집 등 자료 제작 및 시설 관리	방송실/관리실	30
공용시설	시설의 설비를 관리 및 운영	기계실, 전기실, 발전기실, MDF실	430
	훈련용 기구, 보조장비, 소모품 보관	창고-1	30
	샤워실, 세탁실 사용되는 소모품 보관	창고-2	25
	샤워실, 세탁실 사용되는 소모품 보관	창고-3	25
	추가 숙소 생활공간 및 별도 활용	부속실	25
	건물 내 진출입 및 실 이동하는 공간	방풍실 및 복도	912
합 계	-	-	4,617

※ 각 실별 면적은 예시이며, 연면적(±3%) 및 각 실면적(±5%)은 허용범위 내에서 설계자가 제안한다.

※ 각 영역별 (유소년 영역, 프로선수 영역, 업무 및 지원영역 등) 기능과 특성에 따른 동선계획 제시

※ 필요시 분리 운영이 가능하도록 동선 및 출입구를 계획

※ 고려사항

1) 각종 부속 공간 (각종 장비 및 기구 수납, 창고 등)이 누락되지 않도록 유의할 것

2) (사무실) 예상 운영인원에 따른 면적을 산출할 것. 한국건설기술연구원 ‘업무시설 적정 공간면적 설계기준 개발 연구’에 따르면 1인당 적정 면적은 8.5㎡이므로 참고할 것. 탕비실, 용역원실 등이 누락되지 않도록 유의할 것

3) 필요 설비(통신, 조명, 환기, 배수)와 주요 사양 등 구체적인 계획 요건을 제시할 것

4. 구조분야

가. 일반사항

1) 적재하중 및 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조관련규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

4) 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토 및 예상하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 「건축구조기준」등 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

5) 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방법을 채택한다.

6) 건물의 생애주기(LCC)측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 시공여건을 충족시킬 수 있도록  설계한다.

7) 옥상 조경 시 화단 조경토의 두께변화와 조경수의 성장 시 하중을 고려하여야 한다.

8) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 건축법 제48조, 동법시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한규칙 및 건축 구조기준에 적합하게 내진설계(내진성능평가)를 하여야 한다.

9) 실시설계 완료 전 건축구조기술사가 “구조안전 및 내진설계 확인서” 및 “내진설계 도서 체크리스트”를 작성․확인하여 성과품 납품 시 제출하여야 한다.

5. 토목분야

가. 일반사항

1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.(암반고려)

3) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 상․하수도분야 시설의 설계는 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전검토를 거쳐 설계에 반영하고, 특히 물순환시스템 구성, 상수도 직결급수 가능여부(저수조 설치 여부) 등에 대하여 관련부서(해당 사업소)와 사전협의 후 구체적인 계획이 수립될 수 있도록 설계하여야 한다.

6. 기계설비 분야

가. 일반사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

2) 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

3) 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

4) 건축, 전기 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

5) 보수, 유지 관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

6) Life Cycle Cost를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

7) 건축물의 에너지절약 설계기준에 의한 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

8) 건축시설별 운영계획(사용시간, 사용요일 등)을 고려한 설비 시스템을 구성한다.

7. 전기설비 분야

가. 일반사항

1) 전력, 조명 및 방재설비 등의 설계에 대한 기본적 사항을 기준한 지침으로 복합시설의 기능을 충분히 발휘함은 물론 미래지향적으로 변화하는 새로운 기술에 대응하는 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 안전성, 신뢰성, 기능성, 보전성, 경제성 등에 중점을 두어 최상의 근무 및 생활환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

3) 향후 장비교체 및 증설을 위한 장비반입 대책이 고려되어야 한다.

8. 정보통신 분야

가. 일반사항

1) 본 설계지침은 정보통신설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 수급인은 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

2) 모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 등을 고려하고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계하여야 한다.

3) 정보통신부령 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합유선방송전송설비 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 건축물에는 접지설비 구내통신 선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준, 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에 따라 설계하여야 한다.

9. 소방설비 분야

가. 일반사항

1) 건축물의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 화재/피난 시뮬레이션 등 성능위주설계 및 각종 정량적인 기법을 통한 안정성을 검증하고, 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비 종합 방재계획을 수립한다.

2) 소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률과 동법 각 시행령, 동법 각 시행규칙, 시설기준과 건축법 등을 기준으로 계획한다.

3) 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계한다.

4) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있도록 검토한다.

5) 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토한다.

10. 조경분야

가. 일반사항

1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고, 건물, 주차장, 화단 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 한다.

3) 외부공간은 이용자의 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성한다.

4) 수목선정은 용인시의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

5) 기존에 식재된 수목을 최대한 활용할 수 있도록 계획한다.

11. 기타

가. 외장 마감은 에너지 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 자재로 계획하되, 특히 입면구성에 있어 커튼월 위주 요소는 지양하되 창문은 채광 통풍이 잘 될 수 있는 형태로 계획한다.

나. 소방차량 등 긴급구조, 응급‧화재진압 차량의 진․출입 등이 용이하도록 계획하며, 특히 화재 등 비상상황 발생 시 장애인의 피난이 원활하도록 내·외부 공용 공간이 연계 될 수 있도록 계획한다.

다. 경사지 활용에 대한 창의적인 접근과 안전성 확보, 교통약자의 접근성을 향상시킬 수 있는 계획을 하여야 한다.

라. 공기단축, 건설원가 절감, 준공 후 유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

마. 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 제반규정에 대하여 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅲ. 당선작 발표 및 보상

1. 심사결과 발표

심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 조달청 홈페이지에 발표하고, 당선자에게는 개별 통보한다.(발표일은 발주기관 사정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 상기 홈페이지를 통해 안내 예정)

2. 입상 작품 및 보상

가. 당선작 1점 : 설계용역 계약권 부여

나. 공모비용의 보상

1) 입상작의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 예정 설계비의 10%에 해당하는 금액으로 최대 1억원의 범위 내에서 다음 각 호와 같이 지급하여야 한다. 다만, 해당 사업의 특성을 고려하여 1억원을 초과하여 지급할 수 있다.

가) 기타 입상작이 4개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 1을 지급

나) 기타 입상작이 3개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

다) 기타 입상작이 2개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 기타 입상작이 1개인 경우 : 보상금의 3분의 1을 지급

2) 입상작으로 선정된 자가 입상 통지일로부터 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

3) 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 차순위 입상작에게 설계권을 부여할 수 있으며 이 경우 차순위 입상작 보상금은 전액 반환하여야 한다.

4) 2인 이상이 공동으로 응모하여 입상자가 된 경우에는 1)항 기준에 의해 산출된 금액을 대표사에 지급한다

Ⅳ. 기타

1. 당선자의 의무

가. 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 계획, 중간 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 계획, 중간 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 당선자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수하여 설계하여야 한다.

라. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

마. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물)에 따라 관계 법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

사. 당선자는 설계용역 수행 시, 제로에너지건축물 인증(4등급)의 예비인증을 득하여야 한다.

아. 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료 제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

2. 저작권 및 작품전시

가. 응모작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소 될 수 있다.

나. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 응모작에 대하여는 발주기관이 필요한 경우 당해 설계자의 동의를 얻어 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

라. 당선작 및 입상작을 당선자(팀) 및 입상작(팀)과 별도의 보상 및 협의 없이 보고서, 출판 및 전시할 수 있으며 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공할 수 있다. 이 경우 당선작(팀) 및 입상작(팀)은 작품의 사용과 관련한 협조를 할 수 있다.

3. 기타

가. 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고 한다.

나. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우, 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우, 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따른다.

바. 본 설계공모에서 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 타인에게 제공할 수 없으며, 본 설계공모 이외의 어떠한 목적으로도 사용할 수 없다.