의정부 행복로골목형상점가 특화가로 조성 사업

설계공모지침서

2025. 09.

목 차
공모 규정		3. 설계 지침
1.1 공모 목적 4		3.0 공간계획의 주안점 22
1.2 공모 개요 5		3.1 가로계획의 주안점 22
1.3 공모 위치도 6		3.2 아케이트 계획의 주안점 23
1.4 설계공모 일정 8		3.3 키오스크 계획의 주안점 23
1.5 공모 운영 및 관리 8		3.4 일반사항 24
1.6 설계공모 참가자격 8		3.5 기타 24
1.7 참가등록 9
1.8 제공자료 9
1.9 공식 언어 및 계량 단위 9
1.10 현장설명회 10
1.11 질의접수 및 답변 10
1.12 공모안의 제출 및 작성 10
1.13 제출도서 작성 방법 11
심사 규정		4. 첨부 서식
2.1 기술검토 14
2.2 심사위원회 15
2.3 심사기준 16
2.4 결과공고 17
2.5 시상 18
2.6 설계계약 18
2.7 저작권 19
2.8 분쟁 20
2.9 전시 및 출판 20
2.10 익명성 20
2.11 기타 20

1. 공모 규정

Competition Regulation

1. 공모 규정

1.1 공모 목적

경기도 전통시장의 품격 항상 프로젝트의 일환으로 획일적 방식의 전통시장 현대화 사업에서 벗어나 지역성, 역사성, 특수성을 고려하여 장소 맞춤형 전통시장시설 계획을 통해 주변과 조화롭고 창의적인 전통시장 계획으로 전통시장의 경쟁력을 강화하고 지역 경제 활성화에 목적이 있다.

의정부시 내 상권의 중심지이자 차 없는 거리로 유동인구가 많은 행복로골목형상점가의 잠재력을 극대화시킬 수 있는 독창적인 특화가로 조성계획으로 분절된 테마거리와 시장을 연결하고 다양한 이벤트 및 문화ㆍ예술의 장이 될 수 있는 거점공간을 목표한다.

혁신적이고 창의적인 아케이드 및 키오스크 디자인으로 상권의 유기적 연결을 돕고 내ㆍ외부 방문객 유입 및 공간의 활력을 부여할 글로벌 관광 명소로 도약하는데 기여하고자 한다.

사업 특성상, 발주처와의 협의 및 논의과정을 거쳐 설계안을 만들어가는 과정이 필요하므로 본 공모에서는 완성된 설계안을 요구․평가하는 것이 아닌, 설계자의 경험과 역량을 기본으로 본 사업의 추진 방향에 대한 적절한 이해와 창의적이고 독창적인 아이디어 제안을 중심으로 설계자를 평가하고, 기술적, 전문적인 수행능력을 겸비한 과업수행에 적합한 설계자를 선정하고자 한다.

1.2 공모 개요

구   분

내   용

공 모 명

의정부 행복로골목형상점가 특화가로 조성 사업 설계공모

대지위치

경기도 의정부시 의정부동 180-11도 (행복로골목형상점가 내부 광장)

지역지구

일반상업지역, 광장(저촉), 중점경관관리구역

공모방식

제안공모

공모

범위

시설용도

공공시설물

대지면적

13,573.6㎡ 중 일부 12,200㎡

시설규모

가로조성: 행복로골목형상점가로 폭 약 19.5m X 길이 약 600m (면적 약 12,200㎡)

아케이드: 약 1,250㎡

키오스크: [붙임01]의 타입별 규격을 기준으로 자유롭게 디자인 제시 가능 (면적 약 300㎡) (±5%)

예정 공사비

금 8,271백만원(부가가치세 포함)

※ 반드시 예정 공사비 내에서 실현가능한 계획을 제안하여야 한다.

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리 등에 대한 총비용이다.

예정 공사기간

12개월(준공목표 : 2027.8월)

※ 준공 목표시기에 실현가능한 계획을 세워야 하며, 준공시기는 변경 될 수 있음.

설계 용역비

금 457,700,000원 마스터플랜 계획, 부가가치세 포함)

구 분			기본요율 (100%)	비 고
설계비	기본요율		372,545,983	4.624%	부가세포함
	추가업무	마스터플랜	74,509,197	설계비의 20%
		안전설계비	8,800,000	설계안전성검토 및 설계안전보건대장작성
	소 계		455,855,180
손해배상공제료			1,868,900
합 계			457,700,000	만원단위 절사
계획, 중간설계			137,310,000	설계비의 30%
실시설계			320,390,000	설계비의 70%

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계와 이에 따르는 인허가 수행업무를 포함한다.

※ 본 과업은 발주기관 주체별로 분리 발주를 통해 기본(계획, 중간)설계 및 실시설계를 각각 계약 체결을 할 수 있다. 분리하여 위탁되는 경우  업무비율은 기본설계 30%, 실시설계 70%로 구분한다.

※ 추가 업무비 및 손해배상공제료는 증감액이 발생할 수 있다.

예정 설계기간

착수일로부터 180일(기본설계 90일, 실시설계 90일)

계약사항

본 설계 공모 당선작과 용역 계약은 발주기관(‘경기도시장상권진흥원’, ‘의정부도시공사’)에서 각각 체결될 수 있으며, 발주기관 일상감사 및 계약심사 결과에 따라 설계 용역비는 조정(증 또는 감)될 수 있음

1.3 공모 위치도(2024.9. 기준 사진)

가. 대상지 위치

나. 전체 가로조성 특화가로 및 먹거리 문화 특화가로 구간

다. 아케이드 및 키오스크 설치 범위 (먹거리 문화 특화가로 L165M)

라. 현황사진 (ⓐ에서 바라본 전경)

※건축물 높이 차이(최고 68.0m ~ 최저 4.0m)

1.4 설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공모공고	‘25.09.18.(목)	조달청
참가등록	‘25.09.29.(월) 09:00~‘25.10.02.(목) 16:00	공모전 홈페이지 등록(http://designarchi.kr/)
현장설명회	‘25.10.14.(화)(예정)	장소, 일정 추후 공지 예정
질의접수	‘25.10.15.(수)	질의서 양식에 의한 서면질의
질의답변	‘25.10.20(월)	공모전 홈페이지 등록
작품접수	‘25.11.17(월) 10:00 ~ 17:00	장소 : 경기도시장상권진흥원
기술검토	‘25.11.20.(목)~‘25.11.21.(금)	장소, 일정 추후 공지 예정
작품심사	전문가평가(심사위원회) ‘25.11.24.(월)~‘25.11.27.(목)	장소, 일정 추후 공지 예정
심사결과 발표	‘25.11.28.(금)	공모전 홈페이지

※ 일정의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 한다.

※ 일정과 장소는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 공식 공모 홈페이지에 이를 공지하며, 확인하지 못해 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

※ 참가등록자는 공모 기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

1.5 공모 운영 및 관리

· 운영위원회와 발주처는 설계공모 일정과 규정을 준수하여 설계공모를 진행한다.

· 운영위원회는 설계공모 제반사항, 운영, 질의응답 등에 대해 자문하고 심사위원회 심사의 전과정을 지원한다.

· 운영위원회 구성 : 경상원

· 공모 및 사업주관 : (대표 발주기관) 경기도시장상권진흥원, (공동발주) 의정부도시공사

· 공모운영 : ㈜디자인오아시스 (070-4227-3560, designoasis_ltd@daum.net)

· 공모전 홈페이지: http://designarchi.kr/ (참가등록 등)

1.6 설계공모 참가자격

① 국내·외 건축사(Licensed Architect) 모두 참여 가능하며, 공동으로 응모할 수 있으나 팀의 대표는 반드시 국내 건축사로 한다.

- 건축 외 공공디자인 전문회사, 산업디자인전문회사(종합디자인) 등 다양한 분야의 전문가로 구성할 수 있다.

- 공동 응모 시 선임된 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계공모 관련 문서의 제출, 수령, 권리의 취득 및 포기 등에 관한 권한을 갖는다.

② 설계공모 공고일 기준, 해당 관청으로부터 등록 취소, 휴·폐업, 업무 정지, 부정당 업체 지정 등 결격사유가 있는 자는 참가할 수 없음

※ 등록신청서 등록 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하

여야 함. (공동응모자 포함)

③ 설계 공모 참가자는 1개의 공모안만 제출 가능

④ 공동 응모자는 설계공모 참여자 명단과 공동수급 협정서를 첨부해야 함.

⑤ 공모 응모에 따른 책임과 권리 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술진흥법 및 지방자치단체 계약예규 등 관련 규정에 따름.

⑥ 공모 당선자(계약자)는 설계용역 계약 시 구조, 토목, 전기, 통신, 소방 설계 자격 및 지질, 측량 자격 등이 없는 경우에는 아래와 같은 유자격업체와 공동도급(분담이행방식)으로 계약하여 본 용역을 진행하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)는 대표자가 되어야 함.

- 「엔지니어링산업 진흥법」제21조 규정에 의한 각 해당 분야 신고를 필한 사업자 정보통신부문(정보통신)

신고를 필한 업체 또는「기술사법」제6조의 규정에 의한 기술사사무소를 등록한 업체

- 「전력기술관리법」제14조에 의한 종합설계업 또는 전문설계업(1종)으로 등록한 업체 또는 기술사법

제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」제4조에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계·전기) 등록을

필한 업체

⑦ 이 사업과 관련하여 기본계획, 자문, 기획, 심사위원, 운영위원 등 직·간접적으로 참여한 자는 본 공모에 응모할 수 없음

⑧ 국외 참가자의 경우 참가등록 자격을 작품제출시 까지 갖춰야 함.

1.7 참가등록

· 참가 등록은 공모전 홈페이지를 통해서만 가능하다.

· 등록 기간 내 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간이 끝난 후에는 어떤 수정도 할 수 없다.

· 등록일시 : ‘25.09.29.(월) 09:00~‘25.10.02.(목) 16:00

· 참가등록 방법 : 공모전 홈페이지에 등록 (http://designarchi.kr/)

· 구비서류 : 설계공모 참가신청서 1부.(서식 제1호)

1.8 제공자료

· 본 공모를 위해 필요한 자료는 공모전 홈페이지에 게시한다.

- 설계공모 지침서

- 참가등록자에게만 참가등록 시 기재된 이메일로 현장설명회 전 관련 자료를 안내함

1.9 공식 언어 및 계량 단위

· 본 공모전의 공식 언어는 한국어이며. 계량 단위는 SI 미터법(Metric system)을 사용한다.

1.10 현장설명회

· 일정 :  ‘25.10.14.(화)(예정, 추후 공지 예정)

· 장소 : 경기도 의정부시 의정부동 180-11도 (행복로골목형상점가 내부 광장) (상세주소)

(현장설명회 장소 추후 안내)

※ 일정 변경 시 설계공모 사이트 공지사항에 알림 예정

1.11 질의접수 및 답변

· 참가자는 지침서에 명기한 기간에 공모 홈페이지에서 질의가 가능하며, 이메일 또는 전화 등을 통한 질의는 받지 않는다.

· 질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지에 제공할 예정이며, 일정 변경 시 홈페이지 공지사항에 공지한다.

· 질의에 대한 답변은 설계공모 규정 및 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주하여 공적 효력을 갖는다.

1.12 공모안의 제출 및 작성

· 작품 접수 : ‘25.11.17(월) 10:00 ~ 17:00 경기도시장상권진흥원 양평 본원 2층 시장상권팀

(경기도 양평군 양평읍 시민로 131)

※ 일정 변경 시 설계공모 사이트 공지사항에 알림 예정

[유의사항]

➀ 참가등록을 하지 않은 자의 작품 접수는 불허한다.

➁ 공동응모의 경우 공동응모 참여자분까지 포함하여 제출해야 한다.

➂ 사본 제출 시, 법인인감 또는 사용인감으로 원본대조필 날인 후 제출해야 한다.

[제출물]

구분	제출내용	서식	파일형식	현장제출
제출서류	설계공모 참가신청서 접수증	[서식 1]	pdf	1부
	공동응모 대표자 선임계_공동응모 시	[서식 2]
	공동응모 협정서_공동응모 시	[서식 3]
	서약서, 보안각서	[서식 4,5]
	위임장_대리인 제출 시	[서식 7]
	작품 활용 및 변경동의서	[서식 8]
	예정 공사비 개략 내역서	[서식 9]
	사용인감계	[서식 10]
	사전접촉 금지 서약서	[서식 11]
	설계공모 응모작품 제출서	[서식 12]
	심사위원 기피 및 회피 신청서_해당 시	[서식 13]
	설계사무소 사업자등록증
	건축사 관련 자격증 사본 1부. (자격증이 없는 나라의 참가자는 해당국 협회의 증명서)
	건축사사무소개설 신고확인증
	행정처분 사실 조회서 (등록관청에서 발급한 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙하는 서류)
설계설명서	A3 사이즈(11쪽 이내)	[서식 14] 표지	pdf	15부
USB	제출서류, 설계설명서, 이미지, 발표자료		-	1개

1.13 제출도서 작성 방법

[공통사항]

➀ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

➁ 모든 도면의 축척은 임의로 할 수 있으며, 축척과 방위는 정확하게 표현한다.

➂ 글씨체는 가시성을 기준으로 임의로 정한다.

➃ 제공된 서식에서 별도로 지정한 경우를 제외하고는 컬러 사용에 제한이 없다.

➄ 조감도와 투시도, 개념도, 다이어그램 등은 렌더링하지 않은 3차원 이미지(스케치업)로 표현 가능하다.

➅ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

➆ 설계설명서에 표현된 시설물과 대지의 크기 등을 이미지 상의 효과를 위하여 임의로 조정하는 행위 등을 포함한 상기사항의 위반은 모두 보고되어 심사위원회에서 탈락여부를 결정할 수 있다.

[설계설명서] (총 15부)

➀ 설계설명서는 다음 구성하여 A3(420㎜×297㎜) 용지 11쪽 이내로 제작하여 총 15부를 제출한다.

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지(앞·뒤)	․ 앞표지 서식 활용, 뒤표지 빈페이지	각1쪽
2	수행계획 및 방법	․ 업무에 대한 이해도 ․ 설계자의 경험·역량	1쪽	8쪽
3		․ 과제에 대한 설명 (3개 과제)	총 6쪽
4		․ 과업수행계획서	1쪽
5
합계			총 10쪽

➁ 설계설명서에 포함되는 도면의 축척은 자유롭게 한다.

➂ 가로 방향으로 하여 좌측을 접착제로 철하여 제출한다.

➃ 설계설명서 표지는 [서식 14]을 활용한다.

[USB]

➀ 파일1:설계설명서(PDF) 파일을 USB에 백업하여 제출한다.

➁ 파일2:조감도 등 기타 주요 이미지는 JPG 파일로 각각 작성하여 제출한다.

➂ JPG 파일은 원본 크기로 출력 시 해상도를 유지할 수 있도록 최소 300dpi 이상의 것으로 제출한다.

➃ 제출되는 USB 데이터는 설계공모 이후 작품집의 출판과 홍보를 위한 자료로 쓰일 예정임

2. 심사 규정

Evaluation Regulation

2. 심사 규정

2.1. 기술검토

· 기술위원회는 관련 분야 전문가들로 구성되며, 설계공모 규정 및 지침, 관련 법규에 기초하여 응모 작품의 위반사항에 대해 심사 전에 기술검토를 통해 판정하고, 그 결과를 기술검토서로 작성하여 심사위원회에 보고한다.

· 기술위원회는 총 3인으로 구성한다.

No.	성 명	소 속	비고
1	김두홍	홍건축사무소
2	권순정	아주대학교
3	김진숙	공명건축사사무소

2.1.1. 실격 및 감점 기준

1) 심사 시 불이익처분 기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익처분 세부기준에 따라 설계공모 심사위원회에 보고하고, 위원회의 의결에 따라 실격·감점 등 불이익처분 할 수 있다.

가) 적용방법

(1) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 감점기준에 의거 사전검토하고 심사위원

회에서 최종 결정한다. 이때 심사위원회에서는 감점사항을 조정할 수 있다.

(2) 기술검토에서 감점기준(법규 및 지침위반으로 인한 실격)에 따라 공모안에 대한 감점사항을 검토하

여 해당 설계공모 참가자에게 안내하며, 기술검토보고서는 심사위원회에 제출한다.

(3) 작품 심사방법은 투표제로 하되, 세부사항은 평가의 주안점, 감점사항 등을 반영하여 심사위원

회에서 정한다.

(4) 기타 본 지침서에 명기되지 않거나 해석의 차이는 다음 관련 규정을 참조한다.

- 국토교통부장관이 고시한 건축설계공모 운영지침

나) 처분기준

(1) 실격대상 : 발주기관이 설계지침서 등에서 요구하는 조건에 맞는지를 확인하여 심사에

영향을 미칠 수 있는 아래의 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인

정되는 경우에는 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외 할

수 있다.

- 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 건축규모 초과 및 설계지침서에서 요구한 사항을 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

- 제출도서의 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등

- 참가자격 기준을 위반한 경우

- 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우

- 직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

- 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

(2) 감점대상

위반내용	실격 및 감점기준	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격 (심사제외)
∙ 공모안에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 공모안 15부 중 원본 1부는 제외)
∙ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 공모안을 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
∙ 심사대상으로 적절하지 않다고 심사위원회에서 판단한 경우 등 기타 실격 해당 사항
∙ 지침서 실격대상 기준에 해당 되는 경우
∙ 설계공모 작성 일반사항 위반 시	감점 (심사위원회보고)
∙ 제출물의 형식과 규격 및 작성기준 위반 시
∙ 제출부수 부족 시
∙ 기술검토대상으로 적절하지 않다고 판단한 경우 등 기타 해당 사항 시

2.2. 심사위원회

2.2.1. 심사위원 구성 및 운영

· 심사위원회는 총 7인의 심사위원으로 구성한다.

No.	성 명	소 속	비고
1	김현중	이화여자대학교
2	장영호	홍익대학교
3	차선주	건축사사무소선재
4	김경은	세미종합건축사사무소
5	홍경구	단국대학교
6	최원아	동원대학교
7	신형기	구성종합건축사사무소

· 심사위원회는 심사위원 과반수가 참석해야 한다.

· 심사위원회는 협의를 통해 심사위원장을 선출한다.

· 심사과정은 진행 여건에 따라 녹음, 녹화 또는 생중계 중 한가지 방식을 선택 적용한다.

· 공모 참가자는 심의의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우에는 <서식 13>을 작성하여 심사위원 기피신청을 하여야 한다.

2.2.2. 심사절차

· 심사방식은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시)을 준용하여 투표제를 원칙으로 한다.

· 심사위원회는 기술검토위원회의 검토결과인 「기술검토서」를 확인하고, 감점사항은 발표심사때 발

표자의 질의답변을 통하여 심사에 반영하여 결정한다.

· 작품토론 및 평가를 거쳐 당선작 및 입상작들을 선정한다.

· 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사의결서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

· 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단 될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

· 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

· 심사위원회 의결을 통하여 심사절차 및 방식을 변경할 수 있다.

· 심사대상이 5개 작품 이상 시 서면 심사를 진행하여 발표업체를 선정한다.

2.2.3. 작품발표

· 심사 시 팀의 대표자가 직접 참석하여 제출 작품에 대해 발표하여야 한다.

※ 대표자가 직접 발표하는 것을 원칙으로 하되, 불가피한 경우 주최 측의 승인을 거쳐 발표자 대체가 가능하다.

· 발표는 심사의 일환으로서 경기도시장상권진흥원에서 추후 정확한 시간과 장소를 개별 통지한다.

· 발표자들은 제출한 발표 자료를 사용하여 발표한다. 단, 해외 참가자는 상황에 따라 대면 발표가 어려울 경우 동영상을 활용한 발표 및 화상 발표(질의응답 포함)식으로 변경할 수 있다.

· 작품발표 순서는 발주처에서 주관하여 모든 발표자가 참석한 가운데 공개 추첨으로 결정한다.

· 작품설명 참석자는 한 팀당 2인으로 제한한다.

· 각 팀당 발표시간 15분 이내, 질의시간 10분 이내로 진행하되, 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

· 발표는 공개심사(생중계)로 진행할 수 있으며, 공개심사 시 참가자는 이에 따른다.

· 발표자는 심사당일 주최 측의 별도 공지시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석 시 작품 설명 대상에서 제외된다.

· 발표자가 타 작품과의 비교 설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 주는 행위를 하는 경우 심사위원장은 즉시 발표를 중지하며, 심사위원 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다.

2.3. 심사기준

· 심사의 목표는 본 공모의 목적에 가장 부합되는 최상의 설계안을 선정하는 데 있다.

· 심사기준은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」등을 준용한다.

· 아래 표는 평가의 주안점이 된다.

구 분	평가항목(안)		세부 항목(안)
업무에 대한 이해도 (15%)	- 과업의 범위와 내용 - 관련계획 및 법령 등의 적용방안 - 주요한 고려사항 - 발생가능한 문제점과 개선방안 등 - 설계자의 경험 및 역량
제안 과제에 대한 평가 (75%)	과제 1 (25%)	건축·공간 계획	행복로골목형상점가의 상징성을 나타낼 수 있는 혁신적이고 창의적인 아케이드 및 키오스크 디자인 으로 분절된 상권의 유기적 연결을 돕고 내ㆍ외부 방문객의 유입 및 공간의 활력을 부여할 수 있는 글로 벌 관광 명소로의 자리매김을 목표한다 주변과 조화롭고 창의적인 지역사회의 랜드마크 (Landmark)가 될 수 있는 계획안을 제시한다.
	과제 2 (25%)	아케이드 계획	- 일반적인 재래시장의 아케이드 시설의 형태를 지양하고 지역의 명소화가 될 수 있도록 디자인 특화방안을 제시한다. - 아케이드 설치 높이는 기존 주변건축물의 높이에 조화를 고려하고 프로그램의 운영 및 사업예산에 문제가 없는 수준에서 설계자의 판단에 따라 합리적으로 제안할 수 있다. - 건축법 및 관리법규 상 구조계산에 의한 지붕구조를 선택하여야 한다. - 디자인을 자유롭게 구현할 수 있는 소재로 난연재료 이상이어야 하며 우수 및 적설하중에 대응 할 수 있도록 처리한다. - 식품영업 점포 등의 용도를 고려하여 환기와 통풍을 충분히 고려하여야 하며 유지관리 측면에서 용이한 설계방안을 제시한다. - 아케이드 출입구 간판 파사드 은 지역과 장소의 특성을 고려한 상징적인 간판 디자인을 제시하여야 한다.
	과제3 (25%)	키오스크계획	- 키오스크는 별첨 [01]의 타입별 규격을 기준으로 자유롭게 디자인 제시가 가능하다. - 키오스크 타입별로 명확히 구분하되 같은 타입은 가급적 조건이 동일하도록 계획한다. - 키오스크 배치는 층으로 우선 배치하고 키오스크 내 타입별 적절한 주방시설 및 기본설비를 갖춘다 .(수도시설 전기 통신, Lan선 등 기본설비) - 키오스크 내 설치되는 기본설비 및 실외기 위치를 고려하여 디자인을 계획한다.
과업수행 계획서 (10%)	- 과업수행계획서
실격 및 감점 등	- 실격 및 감점기준 - 기타 심사위원회 의결 사항

2.4. 결과 공고

· 당선자 및 수상자는 공모전 홈페이지(http://designarchi.kr/)에 게시한다.

2.5. 시상

· 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

· 당선작 및 입상작의 종류와 보상내용은 다음과 같다.

- 1등(당선작) 1작품 : 설계계약 우선협상권

- 입상작(4점)

시 상 내 역						비 고
응모작품수 (실격제외)	보상대상	최우수작	우수작	가작	입선
9개이상	4개 작품	4/10	3/10	2/10	1/10	총 지급예산 44,700,000원
7~8개	3개 작품	4/10	3/10	2/10
5~6개	2개 작품	4/10	3/10
4개	1개 작품	1/3
3개이하	-

※ 공동응모의 경우 대표자에게 지급하며, 한국 원화를 기준으로 지급한다.

· 발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령한 보상비를 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 보상비를 1등 당선자에게 지급한다.

· 심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 아니할 수 있다.

· 입상작 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

2.6. 설계계약

· 본 설계 공모의 발주기관은 ‘경기도시장상권진흥원(대표), 의정부도시공사이며, 본 설계 공모 당선작과 용역 계약은 발주기관에서 체결되며, 일상감사 및 계약심사 결과에 따라 설계 용역비는 조정(증 또는 감)될 수 있다.

· 1등 당선자는 우선 협상대상자로서 발주기관과 기본 및 실시설계 계약 체결(이하 계약 체결)의 우선 협상권을 가지며 1등 대상자가 없는 경우, 발주기관은 차 순위 입상자와 계약체결을 협상할 수 있다.(발주기관 주체별로 분리 발주를 통해 기본설계, 실시설계를 각각 계약 체결을 할 수 있다. 분리하여 위탁되는 경우 업무비율(설계비 분담비율)은 기본설계 30%, 실시설계 70%로 구분한다.

· 설계용역 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 대한민국 관계 법령 및  규정을 준수하여 이루어지며, 계약서 및 과업내용서는 한국어로 작성된다. 계획·중간 및 실시설계와 이에 따르는 인허가 수행을 포함한다.

· 당선자는 용역 계약 시 구조, 전기, 도시계획 등 과업 수행에 있어 설계 자격이 없는 경우 유자격 업체와 공동도급 (분담이행방식)으로 계약하여 본 용역을 진행하여야 한다.

· 국내 설계사와 외국 설계사가 공동수급체를 구성하여 계약할 시 아래의 사항을 준수하여야 한다.

① 외국 설계사 자격을 가진 개인이나 법인이 한국 설계사와 공동계약을 구성할 때에는 업무단계 (계획설계, 중간설계, 실시설계)에 따른 각 공동참여자의 구체적인 업무를 명시한 업무 분담계획서를 제출하고, 이에 따른 공동참여자 간 협정서(지분을 포함)와 대표자 선임계를 주최자와 기본 및 실시설계용역 계약 시 제출한다.

② 공동수급체의 대표는 국내 설계사로 한다.

· 당선자는 인허가·관계기관 협의 과정 및 발주기관의 계획 변경으로 인해 과업내용 외 추가 과업을 요구받는 경우 발주기관과 사전 협의하여 승인을 얻어야 하며, 이 때 발생한 추가 비용은 발주기관에서 지급할 수 있다.

· 당선자는 발주기관의 사전승인 없이 계약의 모든 사항에 대하여 하도급 계약을 할 수 없다.

· 설계계약 체결 기간은 특별한 사유가 없는 한 심사결과 발표일로부터 10일 이내로 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업 추진 여건에 따라 계약 상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

· 발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경 범위 및 내용에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급할 수 있다.

· 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 차순위 입상자에게 설계권을 부여할 수 있으며, 이 경우, 차순위 입상자 보상금은 전액 반환하여야 하며, 발주처는 반환 보상금을 1등 당선자에게 지급한다.

· 당선자에게 실격 사유가 발견된 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민·형사상의 책임을 진다.

· 설계용역 계약체결 이후 아래와 같은 경우 발주기관은 설계자와의 계약을 해약할 수 있다. 이 경우 설계자는 기본 및 실시설계 권리 그리고 지급된 설계비를 반납하여야 하며, 발주기관은 차순위작과 계약체결을 할 수 있다.

- 당선자(설계자)는 계획안의 오류로 인하여 설계변경이 발생할 경우 본인의 비용으로 설계를 변경하여 발주기관이 수용할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우

· 설계자의 설계의도가 구현되도록 「건축서비스산업진흥법」 제22조에 따라 ‘설계의도구현’을 위한 별도의 용역계약을 하고, 용역비는 추후 관계법령에 따른다. 설계도서 해석 및 자문, 자재 및 장비의 선정 검토, 시공상세도 및 디자인 검토, 현황도 등록 등의 업무를 수행하여야 한다.

2.7. 저작권

· 응모 작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 타인의 저작권을 침해했을 경우 수상을 취소한다.

· 응모 작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있으며 발주처는 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정한다.

· 다만, 발주처는 참가작품에 대해 참가자(팀)와 별도의 보상이나 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 저작물 복제, 전시(3ds 모델링 전시 및 체험전시장 등), 배포, 공중송신, 2차 저작물 작성)과 출판물(백서 제작 및 판매)에 이용할 수 있다. 참가자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극적으로 협조하여야 하며 응모 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

2.8. 분쟁

· 설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행하며 공모와 관련하여 분쟁이 발생하면, 대한민국에 있는 법원에서 조정하거나 판결한다.

2.9. 전시 및 출판

· 발주처는 필요 시 전시를 개최할 수 있으며, 설계공모 결과를 백서로 발간하여 시민에게 공개할 수 있다.

2.10. 익명성

· 모든 제출물은 심사 결과가 발표되기 전까지 공개되지 않으며, 공정한 심사 평가를 위하여 참가자 또한 당선작 선정전까지 제출안을 공개하지 않는다.

2.11. 기타

· 이 지침에서 명시하지 아니한 사항은 「지방자치단체 설계공모 운영요령(행정안전부 예규)」, 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 시)」, 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」 등을 고려한다.

· 본 지침서의 문구 해석상 발주처와 참가자 간에 차이가 있을 경우 국문과 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따름

※국문과 영문의 해석상의 차이가 발생시 국문이 우선임

· 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고할 수 있다.

3. 설계 지침

Design Guideline

3. 설계 지침

3.0. 공간계획의 주안점

새롭게 조성하는 행복로골목형 상점가는 테마 공간이 직렬로 연결된 선형광장으로, 내ㆍ외부 방문객의 유입 및 공간의 활력을 부여할 수 있는 글로벌 관광명소를 목표한다. 이 공간은 다양한 도시 문화 활동을 담아내고 지역 내 보행 네트워크의 허브 역할을 수행하는 것을 바탕으로 한다. 이에 따라 전체 가로(약 600m)를 ‘먹거리 문화 특화가로’ 포함 최소 3개 이상의 구간으로 설정해 구간별로 특색있는 가로(예: 만남의 거리, 휴식의 거리, 먹거리 문화특화거리 등)로 계획한다.

특히 해당 사업의 아케이드 및 키오스크가 설치될 ‘먹거리 문화 특화가로(가칭)’는 행복로의 유동인구를 의정부중앙역(파발교차로)까지 확장하고 의정부부대찌개거리와의 연결성을 강화하는 공간으로써 내ㆍ외부 방문객의 유입 및 공간의 활력을 부여할 수 있는 관광 명소로써의 역할이 요구되는 영역이다.

도시조직 및 테마거리와의 연계ㆍ확장을 고려하여 보행 친화적인 특화가로를 조성하고, 행복로골목형상점가의 상징성을 나타낼 수 있는 혁신적이고 창의적인 아케이드 및 키오스크 계획을 통해 의정부시 내 상권 중심지이자 다양한 이벤트 및 문화ㆍ예술이 펼쳐지는 글로벌 관광명소 및 지역 내 랜드마크(Landmark)로 자리매김할 수 있는 계획안 제시가 요구된다.

3.1. 가로계획의 주안점

[마스터플랜 전체 가로_ 약 L600m]

가. 행복로골목형상점가와 연결되는 도시조직과 주요 가로망의 결점으로 보행환경 개선 등을 유기적으로 연계ㆍ확장 할 수 있는 공간계획을 제시한다.

나. 가로에서 인접한 상업시설 및 테마거리와의 확장성 및 연계성을 고려하여 계획한다. (ex. 가로 내 상가, 지하연결통로, 의정부로데오거리 등)

다. 마스터플랜에서 수립한 내용을 바탕으로 디자인 및 세부계획을 한다.

라. 세부계획이란 보행로 포장, 폭원, 구조, 사인(안내), 조명, 설치물, 경관 식재 등 그밖에 필요한 계획을 의미하며, 마스터플랜에서 수립한 기본구상(안)으로 이를 새롭게 해석하여 예정공사비 안에서 보행로 전체를 효과적으로 아우를 수 있도록 계획한다.

마. 인근 주민들이 일상생활 속에서 품격 있는 디자인 및 활용성, 치수, 방재, 안전 등을 모두 고려한 창의적이며 혁신적인 디자인을 제시한다.

바.. 소방 및 이사 차량을 고려하여 양변에 통행로(5M이상)를 확보하고, 화물차량 이동 및 하역공간을 고려하여 설계한다.

사. 행복로골목형상점가 일대의 생활편의시설 및 상업시설의 이용편의 제공과 지역주민이 공유할 수 있는 지역 활성화 전략 (시간대별 활용방안, 활성화 전략 프로그램 등)을 제시한다.

아. 가로활성화를 위한 연간(사계절) 광장 활용 방안을 모색하고 계절 및 날씨에 관계없이 쾌적한 쉼터 환경을 제공 할 수 있도록 세부계획을 제시한다.

자. 사업대상지는 도로 점용허가를 통해 조성하는 부지임을 고려하여 가설건축물 및 시설물을 포함한 공간을 계획한다.

차. 주민 이용시설임을 감안하여 안전상 취약요인을 최대한 고려하고, 모든 시설물은 무장애(Barrier-Free) 환경 및 「장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 관한 규칙을 적용하여 노약자의 안전 및 편의시설을 고려하여 쾌적한 보행환경을 계획한다.

카. 인파밀집 관련 안전에 유의하여 충분한 유동인구 수용이 가능하도록 혼잡도를 최소화 할 수 있는 외부공간을 계획한다.

타. 대상지 내 기존 지하상가 출입구를 보완할 수 있는 디자인과 의정부역과의 연계를 고려한 디자인을 제시한다.

[마스터플랜_먹거리 문화 특화가로 약 L165m]

가. 아케이드 설치 영역 (양변의 5m이상 확보, 길이 135m 이내)을 참고하여 면적 1,250㎡ (±5%) 내로 자유롭게 아케이드를 계획한다. (다. 아케이드 및 키오스크 설치 범위 참고]

나. 길과 연접한 상업시설과의 관계를 고려하여 키오스크 및 아케이드를 설치하고 원활한 보행 흐름과 판매 및 휴게&이벤트공간으로써의 성격을 확보한다.

나. 파발교차로와 만나는 ⓐ웰컴 마당은 원활한 외부 동선의 유입 및 비상차량의 동선을 고려하여 도로경계로부터 22M 이상을 확보한다. (다. 아케이드 및 키오스크 설치 범위 참고)

3.2. 아케이드 계획의 주안점

가. 일반적인 재래시장의 아케이드 시설의 형태를 지양하고 지역의 명소화가 될 수 있도록 디자인 특화방안을 제시한다.

나. 아케이드 설치 높이는 기존 주변건축물의 높이에 조화를 고려하고 프로그램의 운영 및 사업예산에 문제가 없는 수준에서 설계자의 판단에 따라 합리적으로 제안할 수 있다.

다. 가로경관과 방문객 동선을 고려하여 경계부에 충분한 오픈스페이스(5M이상)를 확보하고 가로 내 다양한 외부공간 및 휴게공간을 계획하여 상인 및 지역주민들의 편의성을 확보한다.

라. 건축법 및 관리법규 상 구조계산에 의한 지붕구조를 선택하여야 하며 아케이드의 구조부는 원활한 통행 및 인접 건축물의 이사와 화재 등의 상황을 고려하여 설치가능영역인 가로 중심부에 설치할 것을 권장한다. (다. 아케이드 및 키오스크 설치 범위 참고]

마. 디자인을 자유롭게 구현할 수 있는 소재로 난연재료 이상이어야 하며, 우수 및 적설하중에 대응할 수 있도록 처리한다.

바. 식품영업 점포 등의 용도를 고려하여 환기와 통풍을 충분히 고려하여야 하며 유지관리 측면에서 용이한 설계방안을 제시한다.

사. 아케이드 출입구 간판(파사드)은 지역과 장소의 특성을 고려한 상징적인 간판 디자인을 제시하여야 한다.

3.3. 키오스크 계획의 주안점

가. 키오스크는 [붙임01]의 타입별 규격을 기준으로 자유롭게 디자인 제시가 가능하다.

나. 키오스크 타입별로 명확히 구분하되 같은 타입은 가급적 조건이 동일하도록 계획한다.

다. 키오스크 배치는 제시된 설치영역 내에 설치함을 기본으로 하며 1층으로 우선 배치한다. 각 키오스크 내 타입별로 적절한 주방시설 및 기본설비를 갖춘다. (수도시설, 전기, 통신, Lan선 등 기본설비)

라. 키오스크 내 설치되는 기본설비 및 실외기 위치는 보행 간섭과 외부에서의 시각적 노출을 최소화할 수 있도록 계획한다. 특히 냉난방 실외기는 상부 설치를 원칙으로 하여 차폐할 수 있는 디자인으로 계획한다.

마. 가설건축물임을 고려하여 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조를 지양한다.

바. 급·배수 설비는 바닥 매립을 원칙으로 하며, 유지관리 측면을 고려하여 설계한다.

사. 각 키오스크에는 행복로골목형상점가의 리플렛(키오스크별 상점이름, 쉐프와 메뉴, 개방화장실 등이 표기됨)을 비치할 수 있는 공간을 고려하여 계획한다.

3.4. 일반사항

가. 본 설계서는 「전통시장 아케이드 표준설계 지침」[붙임02]에 적합하여야 하며, 건축, 전기, 소방, 통신 설비 등을 갖추고 건축법, 소방시설 관련 법, 전기사업법, 전기통신사업법 등 관련 법규에 적합하도록 설계한다. 설계 지침서와 「전통시장 아케이드 표준설계 지침」의 항목이 중첩되어 내용이 상이할 경우 설계 지침서의 내용을 우선으로 한다.

나. 행복로골목형상점가 내 지장물(동상, 조경석, 분수대 등)은 전체 철거를 기본원칙으로 한다. 단, 이성계 동상의 경우 향후 협의를 통해 보존 및 이동될 수 있다. ([붙임03]현황측량도면 참고)

다. 행복로골목형상점가 내 수목은 일부 활용을 기본원칙으로 하며 설계자가 공간별 기능 및 특성을 고려하여 창의적인 계획안을 통해 기존 수목의 적절한 활용 및 정비(이식 및 제거) 방안에 대해 자유롭게 제안한다. 단, 금강송([붙임04]자료 기준 장송 64그루)은 최대한 보존하여 활용한다. ([붙임04]중앙로(행복로) 문화의거리 조성사업 준공도면 참고)

라. 행복로골목형상점가 내 이용자들의 생활환경(채광, 환기, 소음, 이사 등) 및 안전성(화재, 재난, 태풍 등)을 고려하여 계획을 수립한다.

마. 아케이드 및 키오스크 설치 공사 시 공사 기간을 단축하고 예상 민원을 최소화할 수 있는 구조시스템, 재료, 공법, 모듈러방식 등을 고려한다.

바. 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 내구성, 안전성, 유지보수 등을 고려한다.

사. 면밀한 사전점검 및 현황조사를 통해 기존 건축물, 설치구간 내 지장물, 매립시설물 등 공사 시 발생할 수 있는 문제점의 해결방안을 제시한다.

아. 사업대상지의 인접 가로 및 특화가로와의 확장ㆍ연계성을 고려하여 보행로 바닥포장, 사인물, 홍보조형물 등의 방안을 제시한다.

자. 주간 및 야간의 이용 특성을 고려하여 상점가의 보행 흐름과 휴게 동선을 연결하는 열린 공간으로 계획하고, 특히 야간 시간대에 지역 주민과 상점가 이용객이 머무를 수 있도록 야간경관을 고려한 조명계획, 옥외광고물 등을 통합하여 설계한다.

차. 고정형의 키오스크가 야간 시간대에 시각적 장애물이 되지 않도록 조명·색채계획 등을 통해 야간경관 및 안정성을 확보 할 수 있도록 한다.

3.5. 기타

가. 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용과 에너지이용의 합리화를 도모한다.

나. 건축물, 설비 및 기타 시설물은 구조방법 및 부재의 합리적인 선정으로 내구성이 증진되도록 계획한다. 시설물의 설계는 경제성에 따라 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교‧검토되어야 하며 설비의 갱신 및 개・보수가 용이하도록 한다.

다. 공공시설의 공간이용안전 및 범죄안전 확보를 위한 범죄예방설계 및 방범시설 설치 등을 반영하며, 특히 야간보행의 안전성 확보 및 야간 방범에 대한 계획을 제시한다.

라. 도구, 시설, 설비 등 설계시 유니버설 디자인(Universal Design, 공용화설계)을 반영하여 계획

하며, 세부내용은 제2차 경기도 유니버설디자인 가이드라인을 참고한다.

마. 주변 환경과 태양광 활용 등의 음영을 고려하여 쾌적한 보행환경 및 휴게공간을 제공하도록 한다.