제천 의림동 도시재생사업 (문화클러스터 조성) ·목재친화도시(목조건축물 건립)
건축설계공모 지침서
2025. 08.

				목 차
Ⅰ	.	공모 개요		01
Ⅱ	.	설계공모 요강		04
Ⅲ	.	제출도서 작성 기준		10
Ⅳ	.	설계공모 심사		14
Ⅴ	.	설계 지침		22
Ⅵ	.	각종 서식		34

Ⅰ		공모 개요

	1	사업의 목적

쇠퇴한 원도심 내 상권 활성화, 창업지원 등의 보편화된 전략이 아닌 문화콘텐츠 중심의 활성화를 위한 전략사업으로써 문화적 재생 부문의 거점 역할을 수행

문화콘텐츠 거점조성 등 중심 상권 방문 요인의 다양화를 유도해 젊은 소비계층 유입과 체류형 소비 거점으로 위상 회복

	2	사업 개요

공모명 : 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물건립) 설계 공모

A. 아트뮤지엄 林 개요

대지위치 : 충북 제천시 의림동 25-35 외 2필지

지역지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역

대지면적 : 1,093.8㎡

건축면적 : 법정 규모 이내

연 면 적 : 1,280㎡(±5%)

건축규모 : 지하1층 / 지상3층

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 미디어 라운지, 운영관리 지원사무실, 미디어 아트 전시관 등

건축구조 : 철근콘크리트조

B. 콘텐츠 창작소 作 개요

대지위치 : 충북 제천시 중앙로2가 75-26 외 3필지

지역지구 : 도시지역, 일반상업지역, 방화지구

대지면적 : 630.9㎡

건축면적 : 법정규모 이내

연 면 적 : 1,150㎡(±5%)

건축규모 : 지상4층

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 콘텐츠 창작소, 소규모 공연장, 휴게공간 등

건축구조 : 철근콘크리트조

C. 미디어내일센터 개요

대지위치 : 충북 제천시 의림동 33-1

지역지구 : 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 시가지경관지구

대지면적 : 439.7㎡

건축면적 : 법정규모 이내

연 면 적 : 1,200㎡(±5%)

건축규모 : 지상4층

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 임대형 업무지원공간, 목재문화체험장 등

건축구조 : 철근콘크리트 및 중목구조

공사종별 : 신축

추정공사비 : 금 16,503,372천원 (VAT 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 포함

설 계 비 : 금 866,900천원 (VAT 포함)

※ 인증용역 설계비, 설계 안전성 검토비, 설계 경제성 검토비, 지질조사, 경계측량 등 비용 포함

※ 각종 인증 수수료 미포함

※ 설계의도구현은 착공 시 별도 계약

설계용역기간 : 착수일로부터 240일 (공휴일 포함)

※ 용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련 규정 위반 또는 설계 미비 등 하자 상황이 발생하여 변경이 필요할 시는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경 작업을 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 얻어 과업 수행 기간을 변경할 수 있음

- 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업 수행이 중단되었을 경우

- 발주기관의 방침에 의하여 과업 수행이 중단되었을 경우

- 발주기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

- 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 기타 사유가 발생할 경우

과업의 주요 내용

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방의 기본 및 실시설계 용역 등의 설계비 및 각종 행정절차에 필요한 자료작성 등 제반 업무.

예비 인증(에너지 효율 1++등급, 제로 에너지건축 5등급 이상, 장애물 없는 생활환경 인증) 취득.

설계 경제성 검토(VE), 각종 인·허가 및 심의, 자문(설계자문, 경관자문 등) 등의 행정절차 이행에 필요한 서류작성 및 제출.

기타 발주기관이 필요하다고 인정한 문서 및 도서 작성.

공모방법 : 일반 설계공모

Ⅱ		설계공모 요강

	1	설계공모 방법

용 역 명 : 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계용역

공모방식 : 일반 설계공모 국토교통부고시

제2023-180호 ‘건축 설계공모 운영지침’ 제2장에 따른 일반 설계공모

	2	설계공모 일정

구분	내용	공모일정	비고
1	설계공모 공고	25. 08. 21 (목)	- 조달청 나라장터, 세움터 홈페이지 ※ 심사위원 공개
2	참가등록	25. 08. 28 (목) 14:00~16:00	현장접수 ※ 충북개발공사 3층 균형개발사업처
3	현장설명회	-	※ 사업 대상지 확인 요함
4	질의 접수	25. 09. 05 (금) 17:00까지	- 메일 접수(cjjhot@naver.com) ※ 수신여부 확인 : 070-4217-8323
5	질의 회신	25. 09. 10 (수)	- 발주처 홈페이지 공지사항 게재 (https://www.cbdc.co.kr/)
6	기피신청	25. 09. 12 (금)	- 메일 접수(cjjhot@naver.com) ※ 수신여부 확인 : 070-4217-8323
7	공모안 제출	25. 11. 18 (화) 14:00~16:00	- 방문 접수 ※ 장 소 : 충북개발공사 3층 균형개발사업처 ※ 대 상 : 응모접수 대상자
8	공모안 심사	25. 12. 09 (화)	- 심사위원회 개최(예정)
9	당선작 발표	25. 12. 15. (월)	- 발주처 홈페이지 공지사항 게재 (https://www.cbdc.co.kr/)

※ 상기 일정은 추후 변경될 수 있으며, 변경 시 발주처 홈페이지 공지사항에 게시.

※ 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 때 발주기관에 신속히 통지하여야 하며, 미통 인해 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

	3	참가자격

응모 자격 : 다음 각 호 중 어느 하나의 자격이 있는 자

「건축사법」제7조 규정에 의한 건축사면허를 소지하고,「같은 법」 제23조 규정에 의한 건축사사무소 등록을 필한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 건축 사법에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(단, 국내 건축사 사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

공동으로 응모하는 경우

공동응모 시 공동응모자 모두 “가” 또는 “나”항의 자격조건을 갖추어야 함.

공동응모의 경우 대표자 1인을 지정하여야 하며, 동일한 건축사사무소 내 공동 대표일 경우에도 대표자 1인을 지정하여야 함. (공동응모시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음.)

공모응모에 따른 책임과 권리는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체 계약예규 등 관련 규정에 따름.

대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자(주계약자)에게 귀속됨.

공동응모 시 [서식8] 설계공모 참여자 명단과 공동수급협정서 [예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7장 참고]를 첨부하여야 함.

설계공모 당선자의 설계용역 계약 시

당선자는 계약 시 구조, 기계, 전기, 정보통신, 소방 설계에 의한 자격이 없는 경우 아래의 업체와 공동계약(분담이행방식)을 체결하여야 함.

구조분야는 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 구조분야 엔지니어링활동주체 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 구조 분야의 기술사사무소를 개설 등록한 업체

정보통신 및 기계분야은 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 정보통신 (정보통신), 기계(설비) 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 동 분야의 기술사사무소를 등록한 업체

전기분야는 전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전력전문설계1종, 종합설계) 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

소방분야는 소방시설공사업법 제4조에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계 및 전기 모두 등록)으로 등록한 업체

응모 제한

1개 업체가 2개 이상 중복 응모는 불가하며, 단독으로 응모 신청 후 공동으로 중복 응모하는 것도 불가

응모신청 등록일을 기준으로 해당 관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

	4	참가등록 [응모신청서 접수]

일    시 : 25. 08. 28 (목) 14:00~16:00까지

접수방법 : 현장 접수

(접수 시간 내에 접수분에 한함)

구비서류

응모신청서【서식1】 1부.

설계공모 지침 준수 각서【서식2】 1부.

청렴서약서【서식3】 1부.

사전접촉금지 서약서【서식4】 1부.

건축사면허증 사본 1부.

건축사사무소등록증 사본 1부. (법인인 경우 대표자 등록증 사본)

대표자선임계 및 공동응모협정서【서식5, 6】 각 1부. (공동응모시)

법인등기부 등본 또는 사업자등록증 사본 1부.

위임장【서식7】 1부. (대리인 등록시)

재직증명서 1부. (대리인 등록시)

사용인감계 및 인감증명서【서식8】 (법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

건축사 행정처분 조회서 (공고일 기준, 최근 3년 치)

국외 건축사 자격증 사본(외국 건축사가 참여할 경우에 한함)

※ 건축설계공모의 운영에 대해서는 본 설계공모 지침을 우선 적용하며, 그 외에는 건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)을 따름.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출.

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출.

	5	현장설명회

별도의 현장설명 없음 (사업 대상지를 반드시 확인하고 공모에 참여할 것)

	6	질의회신

질의기간 : 25. 09. 05 (금) 17:00까지 접수분에 한함

접수방법 : 【서식 9】을 활용하여 E-mail 접수 (cjjhot@naver.com)

(접수사실을 반드시 확인하여야 함. 전화 070-4217-8323)

질의회신 : 25. 09. 10 (수)

발주청 홈페이지(http://www.cbdc.co.kr/) 공지사항에 일괄 게재하며, 개별회신은 하지 않음.

질의 회신내용은 설계공모지침서와 동일한 효력을 가짐.

질의 회신내용이「설계공모지침서」등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 질의회신 내용을 우선 적용

유의사항

워드프로세서 등을 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 함.

지정된 질의 접수 기한에 한하며, 질의자의 회사명, 주소, 응모 대표자 성명, 전화번호 등을 기재하여야 함.

공동응모의 경우 대표자를 통하여 질의하여야 함.

질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없거나 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 답변하지 않음.

유선상 질의는 효력을 갖지 않음.

	7	기피신청

제출기한 : 25. 09. 10 (금) 17:00까지 접수분에 한함

기피신청 : 【서식 10】을 활용하여 E-mail 접수 (cjjhot@naver.com)

대    상 : 심사위원이 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우

유의사항 : 제척사유에 해당됨에도 불구하고 기피신청을 하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있음.

제척대상

위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사한 경우

	8	설계공모 작품제출

제출기한 : 25. 11. 18 (화) 14:00~16:00까지 (사무실 도착분에 한함)

제출장소 : 충북개발공사 3층 균형개발사업처

제출방법 : 방문 제출

※ 응모작은 제출기간 마감 시간까지 직접 제출해야 하며, 추가 제출·수정·변경·보완할 수 없음.

※ 각 응모자는 1개의 응모안만을 제출할 수 있음.

제출서류

설계공모 참여신청서 【서식 11】 각 1부

입상작 확인용 서류 【서식 12, 13】 각 1부

사전접촉여부 확인서 【서식 14】 각 1부

설계설명서 심사용 13부(A3)

설계설명서 보관용 2부(A3)

설계 도판 2매 (A1)

작품 내용 수록 USB 1개

유의사항

참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없음.

작품 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품은 추가 제출이나 수정, 보완 불가.

설계공모안 제출 관련 제반 작성 비용은 응모자가 부담함.

모든 도서에는 작성자를 알아볼 수 있는 문양, 채색 등 어떤 표시도 할 수 없으며, 각 도서의 종류별로 백색 포장지로 분리 포장하여 제출함.

심사용과 보관용 제출도서는 각각 하나의 묶음으로 파손되지 않도록 포장하여 겉포장에 제출도서 제목 및 심사용, 보관용을 구분하여 제출하며, 모든 도서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금함.

	9	설계공모 작품심사

심사일시 : 25. 12. 09. (화)

심사장소 : 충북개발공사

※ 일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 홈페이지 상 게재

심사방법 : 설계공모 심사위원회 심사

	10	심사결과 발표 및 당선작 통보

심사결과발표 : 25. 12. 15 (월)

당선작 통보 : 당선자 개별 통지 및 발주청 홈페이지(https://www.cbdc.co.kr/) 공지사항 게재

	11	기타 공지

설계공모 기간 중 발생하는 자료나 정보는 발주청 홈페이지(공지사항)에 게재할 예정이므로, 공모 참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

Ⅲ		제출도서 작성 기준

	1	공통사항

국토교통부 고시 『건축물의 설계도서 작성기준』등 관련 기준에 따라 적정하게 작성하도록 해야 한다.

제출도서의 종이는 백색으로 하며 제본은 스프링, 클립 등의 사용이 불가하며, 무선, 무철로 접착제 제본만 가능하다.

표지를 제외한 페이지에 컬러 사용이 자유로우나 모든 도서에는 응모자를 식별할 수 있는 설계 문구나 이미지 등이 포함되지 않도록 해야 한다.

쪽수 산정 시 표지와 목차는 반영하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 “-1-”부터 표기한다. (모든 페이지는 단면 인쇄함.)

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자 리까지 표현할 것, 셋째자리 반올림)을 사용한다. 단 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 ( )속에 넣어서 명기할 수 있다.

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

모든 도서에는 렌더링을 금지하며, 다만, 제출물의 명확한 설명을 위하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지, 다이어그램, 이미지 등은 사용할 수 있다. (조감도 외 3D표현 금지)

<그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시>
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

심사용 제출도서 : 설계도면 및 설계설명서 13부, 설계도서 수록 USB 1개, 참여신청서 1부를 개별로 포장하여 제출한다.

보관용 제출도서 : 설계도면 및 설계설명서 1부와 입상작 확인용 서류를 함께 포장하여 제출한다.

작품접수는 설계공모 응모신청을 필한 업체의 작품에 한하여 접수한다.

작성요령을 위반할 경우 감점기준에 따라 감점 처리된다.

모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

대지면적, 레벨 등 부지 현황을 사실과 다르게 임의 조정 시에는 심사위원회에 상정하여 실격 여부를 결정한다.

	2	설계도판 [2매]

규격 : A1(가로 594mm X 841mm) 크기로 단변이 가로 방향이 되도록 하며 허용 오차는 ±5mm 이다.

매수 : 2매

도판 1 : 조감도(렌더링 금지), 설계개요, 배치도

3차원 이미지 : 3개 부지 시설물의 입체적 특성이 잘 나타날 수 있도록 표현

설계 개요 : 3개 부지의 건축개요, 마감재, 설비, 주차, 조경개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 핵심 개념 등에 대한 사항을 표기 배치

배치도 : 3개 부지의 시설 배치, 도로, 녹지 및 부대시설(주차장) 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성하고 지하 구조물은 점선으로 표기

도판 2 : 각층 평면도, 입면도, 단면도 등 자유롭게 표현

재질 : 인화지 사용 가능

도판은 칼라 사용 가능하며, 제출물의 명확한 설명을 위하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지, 다이어그램, 이미지 등은 사용할 수 있음

도판은 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드(횐색)에 테두리 없이 견고히 접착 하여 제출 (두께 허용오차는 ±2㎜)

※ 액자 및 장식물은 일체 부착 할 수 없음

작품심사 시 도판의 진열은 충북개발공사 사정으로 변경될 수 있음.

도판 및 심사번호는 좌·우측 측 상단 30㎜ 정사각형에 다음 같이 표기

도판 번호 박스 좌측상단 모서리가 도판 좌측 모서리에서 세로로 20mm, 가로로 20mm 지점에 위치하도록 배치. (심사번호 기재 금지, 공란 유지)

가로
도판 1)	도판 2)
□(도판번호)(심사번호)□ 3차원 이미지 설계개요 배치도 등	□(도판번호)(심사번호)□ 각층 평면도 입, 단면도 등	세로

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(굴림체) 검정색 - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬											<심사번호 기재란> - 테두리선 : 진하게
					20	30							30	20
(단위 : mm)															(단위 : mm)
	20																20
	30					1											30

	3	설계도면 및 설계설명서 [총 15부]

지 질 : 표지는 아트지(200g), 내용지는 백상지(100g)로 한다.

규 격 : A3(420mm×297mm) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며, 무선 무철로 접착제 제본(좌편철)하여 제출.

매 수 : 24페이지 이내 1부로 작성 (앞,뒤표지 및 목차 제외)

※ 표지 및 목차는 쪽수 산정에서 제외, 양면인쇄 금지, 간지 사용불가. 표지 이외 칼라 사용 가능

표 지 : 【서식14】(첨부된 양식 참고)

(심사번호)□

제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)

·목재친화도시(목조건축물 건립)

설   계   설   명   서

2025.  .  .

충북개발공사

(00 건축사사무소/대표 000)

※ 외곽선은 표지(A3)의 끝부분을 표시한 것으로 실제 작성 시에는 선이 없음

표지를 제외한 내용물의 글씨 크기는 12포인트 이상으로 하고, 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하며 글씨체는 자유롭게 사용 가능하다.

15부 중 보관용 2부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재·날인하고, 심사용 13부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

설계설명서에 포함되어야 할 기본 구성

※ 아래 내용을 기준으로 구성하되 설계자의 의도에 따라 조정 가능 (단, 지정 매수 이내 작성)

표 지 (앞, 뒤 표지 모두 쪽 번호 미표시 / 【서식14】참고)

목 차 (쪽 번호 미표시 / 다이어그램 및 이미지 표현 금지)

조감도 (각 사이트별 1매 제한 / 총 3매 / 렌더링 금지)

설계 기본 개념

대지 현황분석

설계 개요(건축개요, 시설면적표, 각 층별 세부용도 및 면적표)

※【서식15】, 【서식16】를 참고하여 작성

※각 사이트 개별작성

개념도 (설계의도, 이용자 동선계획, 공간구성 의도 등 포함)

관련 법규 검토서 (【서식17】를 참고하여 작성)

※각 사이트 개별 작성

건축계획

※각 사이트 개별 작성

배치도 (도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심 개념 표시)

층별 평면도 (실명, 면적 표현)

입면도 (정면도 포함 2면 이상 / 주요 경관 및 색채계획)

단면도 (2면 이상 / 종·황 각 1면 이상 / GL 표기)

외부 공간 계획 (차량 및 보행 동선, 주차, 조경 등 포함)

재료 및 색채에 관한 계획 (【서식19】를 참고하여 작성)

건축구조계획, 소음·진동 저감계획, 공법계획 (신공법, 신소 재에 관한 사항 포함)

기계, 전기, 통신, 소방, 방재 등 계획

친환경, 녹색건축, 제로에너지 및 에너지성능확보계획, BF인증, 신재생 등

추정공사비 개략 내역서 (【서식18】를 참고하여 작성)

	4	전산화자료 USB

외장메모리(USB) 1개

수록 목록

조감도 (JPG 또는 PDF)

설계설명서 (PDF)

설계 도면 (DWG)

스케치업 원본 파일 (SKP)

각 도면, 사진에는 제출 회사명, 설계자 등을 표기한 타이틀 또는 참조 박스 등 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

파일, 폴더이름 등에 암호, 제출 회사명 등을 기입 하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며, 기입 또는 표시한 작품은 감점 기준에 따라 감점 처리한다.

제출목록이 누락된 경우 감점 기준에 따라 감점 처리된다.

	5	제출도서의 익명성

작품 작성요령 및 제출방법에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 응모자임을 인지할 수있는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간 동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

사무소명 및 응모자명은 심사 종료시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

Ⅳ		설계공모 심사

	1	심사위원회

건축서비스산업 진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 건축 설계공모 운영지침(국토 교통부고시 제2023-180호(2023.3.30.)에 의거 설계공모 심사위원회를 구성하여 작품을 심사

공모참가자 및 심사위원은 불공정행위 방지를 위하여 사전접촉을 금지하며, 심사위원을 사전에 접촉하여 응모작에 대하여 설명한 경우 실격 처리 대상임을 유의

심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	손창백	세명대학교
2	손태진	국립한국교통대학교
3	김종언	성남도시개발공사
4	김광식	서경대학교
5	정승욱	한국부동산원
6	양관목	경동대학교
7	임상범	성북구청
예비	이정석	한국수자원공사
예비	권최남	세종특별자치시청

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인 사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음

심사위원회 운영 방법

위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

임의로 심사번호를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

심사는 심사위원 과반수 이상 참석 시 심사를 진행하고 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원회의 의결이 필요한 사항의 결정은 출석위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

심사 시 작품선정을 위한 심사위원회 진행은 공개를 원칙으로 하며, 하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음할 수 있다.

설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원의 기피, 제척

설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피 신청【서식9】을 할 수 있다.

심사위원이 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호) 제12조 제8항에 해당하는 경우에는 배제(제척)한다.

	2	심사방법 및 기준

심사방법

건축서비스산업 진흥법 및 동법 시행령, 건축 설계공모 운영지침에 의한다.

심사방식은 각 심사위원별로 심사 배점표에 따라 평가(감점 포함)하여 고득점순으로 당선작, 우수작, 가작을 결정한다.

심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우에는 심사위원회의 심사를 거쳐 당선작 등을 선정하지 아니할 수 있다.

심사는 「국토교통부 고시 제2023-180호(건축 설계공모 운영지침)」에 따라 체점제를 원칙으로 한다.

종합평점 산정 결과 동점일 경우에는 배치 및 종합계획, 공간계획, 시공성/경제성, 경관 및 주변과의 조화, 친환경/에너지절약계획 등의 순서로 높은 점수를 얻은 공모안을 당선작으로 선정한다.

동점자 처리에도 당선자가 판정되지 않을 경우 심사위원 과반의 찬성을 얻은 작품을 당해 작품으로 선정한다.

※ 심사위원회에서 정한 방법(세부기준)에 따라 위 심사기준은 변경될 수 있음

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을 현저하게 초과하는 경우 설계자는 「건설기술 진흥법」 제34조에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

종합평점 산정방식은 위원별 심사점수 합계에서, 최고, 최저점을 뺀 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 평점에 내부 평가 감점 점수를 반영한 점수로 다음과 같이 산정한다.

종합평점=	(	위원별 점수합계-최고점-최저점	)	+ 가점 점수 - 감점 점수
		참석위원 수-2

심사일시 : 25. 12. 9. (화)

※ 변경 시 별도 공지

심사 장소 : 충북개발공사

투표제 및 채점제 진행 시 평가의 주안점

평가항목	세 부 평 가 사 항	배점	점수	수	우	미	양	가
배치 및 종합계획	- 배치 및 토지 활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 - 조경 및 옥외공간 계획의 창의성 및 적합성 - 외부 진출입 및 주차계획	30	평점	30	27	24	21	18
			평가
공간계획	- 내·외부 공간계획의 적절성 - 공간 이용의 효율성 - 동선 및 기능 배분의 타당성	30	평점	30	27	24	21	18
			평가
시공성/경제성	- 건물구조, 공법 등의 타당성 및 우수성 - 비용 절감 등 경제성 - 기능성, 내구성 등을 고려한 유지관리의 용이성	20	평점	20	18	16	14	12
			평가
경관 및 주변과의 조화	- 주변 공간·환경과의 연계 및 조화 - 입면 디자인 계획의 우수성 - 색채 및 재료 선정의 적절성	10	평점	10	9	8	7	6
			평가
친환경/ 에너지절약 계획	- 환경친화적 설계기법의 우수성 - 에너지 절약을 고려한 계획	10	평점	10	9	8	7	6
			평가
합계		100
감점사항	- 감점 및 실격기준 참고	-5
가점사항	- 지역업체 기여도	+3

실격처리기준

항 목	심사규정
① 건축법등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우 (※ 시정 불가능한 것)	심사위원회 의결로 실격 여부 결정
② 참가 자격이 없는 자 또는 제출한 응모 서류에 허위 사실을 기재한 경우
③ 응모자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
④ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

※ 발주처는 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 검토하여 실격여부를 상정하여, 심사위원회의 심의 및 결정을 통해 실격 판정

※ 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외

감점처리기준

구 분	내 용	감 점	한 도	누계 한도
법규위반	건축법등 경미한 법령 위반(건폐율, 용적률 등)	0.5점/건	1점	- 5점
지침위반 (도시규격 및 과다설계 등)	예정공사비 초과 (1% 초과 : 1점, 3% 초과 : 2점, 5% 초과 : 3점)	3점
	제시 면적(총 연면적) 초과 또는 미달 시 (±5%~±8% : 1점, ±8%~±10% : 2점)	2점
	제출도서 쪽수 초과	0.2점/쪽	1점
	제출도서 부족	0.2점/부
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미준수	0.2점/건
	기타 지침상의 도서 작성기준 위반	0.5점/건

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항의 실격 및 감정사항에 대해서는 심사위원회에서 의결하여 조정·적용할 수 있음.

※ 감점 기준에 대하여 심사위원회에서 중대한 사항 위반이라고 판단 시 실격여부를 결정할 수 있음.

지역업체 기여도

평가항목	평가요소	배점
지역업체 기여도	※ 충북도 내 업체 단독참여 시 ---------------------------------- <3점> ※ 충북도 내 지역업체 참여율 30%이상 ------------------------ <3점> 지역업체 참여율 20%이상~30%미만 -------------------------- <2점> 지역업체 참여율 10%이상~20%미만 -------------------------- <1점>	최대 3점

상대평가 시 등급

상대평가시 등급은 수, 우, 미, 양으로 하고 점수는 수(100%), 우(90%), 미 (80%), 양(70%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

업체수	등급
	수	우	미	양
2	1	1	-	-
3	1	1	1	-
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	2	2	1
7	1	2	2	2

※ 7개 업체 이상일 경우 1개 업체 증가 시 마다 미, 우, 양, 수 순으로 등급 수를 증가

기타 설계공모 관련 지침

설계공모는 2개 업체 이상 응모하여야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행한다.

응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

본 지침서의 문구 해석상 발주처와 응모자 간에 차이가 있을 경우는 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리공사가 정하는 바에 따라야 한다.

	3	당선작 선정

당선작 및 입상작 선정

당선작은 입상작 중에서 가장 높은 득표 또는 점수를 받은 작품으로 결정한다.

입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우 당선작 없이 그 밖의 입상작만을 선정할 수 있다.

심사위원회 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지 게시 및 개별 통보한다.

입상작에 대한 공모안 작성비용 보상

당선작 1점 : 설계(기본 및 실시)용역 수의계약권 부여

우수작 보상 : 보상금 2,000만원

가작 보상 : 보상금 1,500만원

※ 응모작품 수가 2개일 경우에는 당선작만, 3개일 경우에는 우수작까지, 4개 이상일 경우에는 가작까지 선정

※ 우수작 점수가 2개 업체 동일할 경우 1,750만원 지급. (가작 없음)

※ 가작 점수가 2개 업체 동일할 경우 750만원 지급

보상비는 제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료를 포함한다.

공동응모의 경우 대표자에게 보상비 지급한다.

입상자가 확정되면 공모안 작성 비용 보상 관련 내용을 입상자에게 통지한다.

입상자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성 비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

입상자는 당해 심사위원회가 정하며 최대 5개 이내(당선작 포함)로 한다.

응모자는 심사결과에 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 공고내용에 규정된 시상내용 이외의 보상을 요구할 수 없다.

작품의 반환 및 처리

공모안의 지적소유권 및 저작권법 등에 의한 일체의 권리는 발주기관에 귀속된다.

발주기관은 별도의 보상 및 허락 없이 공모안을 본 설계공모와 관련한 보고서 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송 또는 기타 매체를 통한 홍보에 사용할 권리를 갖는다. 단, 입상자 이외의 응모자가 요청할 경우에는 제외할 수 있음

당선작은 반환하지 아니하고 발주기관이 보관하며, 심사결과 발표 후 당선작은 일정기간 전시할 수 있다.

당선작 이외의 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 응모자가 회수해야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다. 위 기간 안에 회수하지 않은 작품은 발주기관에서 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

	4	계약 이후

계약 상대자 결정 및 계약체결

당선자으로 선정된 공모안을 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.

낙찰자가 결정되면 7일 이내 그 사실을 서면 통지한다.

당선자는 특별한 사유가 없는 한 낙찰자 결정 통지일로부터 15일 이내에 발주처와 수의계약을 체결한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업의 추진여건에 따라 낙찰자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 낙찰자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 입상자 중에서 차선작을 낙찰자로 선정하거나 낙찰자를 정하지 아니한다. 입상자 중에서 낙찰자를 선정하는 경우, 입상자에게 지급된 상금은 계약금액에 포함하여 계약한다.

당선자가 계약체결 이후에 실격사유가 발견된 경우에는 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 입상자의 경우에는 입상을 무효로 하며 지급받은 보상금을 전액 반환하고 민·형사상의 책임을 진다.

당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있다.

계약의 체결 및 이행에 관하여는 법·시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약 일반조건, 입찰 유의서 등 관련 예규를 따른다.

당선자는 건축, 전기, 통신, 소방 등에 대한 자격요건이 있는 관계법령에 의한 적법 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)한다.

당선자가 설계를 시행함에 있어 과다설계가 되지 않도록 예정공사비 이내로 하여야 한다.

본 설계 계약과 관련하여 수반되는 모든 법적 관리, 책임 및 의무 사항은 당선자 또는 공동 설계팀의 경우에는 대표 설계자에게 있으며, 이를 공동설계자에게 승계할 수 없다.

당선작 설계자와 발주처의 협의 사항

설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 하여야 한다.

심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 보완, 수정한다.

에너지효율등급(1++), 제로에너지(5등급), 장애물 없는 생활환경인증(BF)에 따른 설계 업무와 설계의 경제성 검토(VE) 업무를 수행하여야 하여야 한다.

심의 결과 보완사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관 의견이 있을 시 적극 수용하여야 한다.

Ⅴ		설계지침

	1	설계의 기본방향 - 공통

기본방향

사업의 목적 및 특성을 충분히 고려하여 설계자의 창의적이고 효율적인 계획안을 제안한다.

각 사업부지의 조건 및 주변 환경을 고려하여 효율적이고 합리적인 건물의 배치와 내․외부 공간, 동선, 외관 디자인 등을 계획한다.

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성, 시공성, 유지보수의 편의성 등을 고려하여야 하며, 예정공사비를 초과하지 않도록 철저히 준수하여야 한다.

설계단계부터 재해, 환기, 에너지 및 유지관리비의 절감을 고려하고, 관련된 공법·재료를 적극적으로 반영하여 친환경건축물을 구현할 수 있도록 계획한다.

이용자의 쾌적하고 위생적인 실내환경(온·습도, 공기의 질, 소음 등)을 고려하고, 특히 실외기실 배치를 통한 열 손실, 비효율적인 냉난방 운영이 발생하지 않도록 계획한다.

각 사이트의 건축물은 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증 대상 시설이므로 부지 내 장애인, 노인 등의 접근성을 고려하고, 동선 체계는 보행자를 우선으로 하여 안전하게 계획한다.

건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 설비 기준 법령 등 관련 규정에 위배되지 않도록 계획한다.

신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용 부위, 공인기관의 기술 검토서 및 성능 관련 입증자료를 제시하여야 하며, 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

국토교통부고시 제2021-930호 「범죄예방 건축기준 고시」를 준용하여 설계하여야 한다.

배치계획

인근 도로를 파악하여 교통 혼잡도가 적은 방향에서 진입하도록 배치한다.

효율적인 부지 활용을 위해 부지 내·외부 공간을 합리적으로 배치한다.

공간계획을 통해 자연스러운 동선의 흐름을 유도하며 주변 시설과의 연계성 등 주변환경과 조화를 이루는 설계가 되도록 한다.

이용자의 쾌적한 이용환경을 위해 향, 조망, 편의성을 고려해야 한다.

신재생에너지인 지열을 이용한 냉·난방설비 도입을 고려 시 천공 개수 및 위치를 고려하여 합리적인 지열 천공위치가 배치계획에 반영되어야 한다.

서비스동선, 화재 등의 비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선을 고려한다.

평면계획

건축물의 조형미, 개방감, 상징성 등의 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 하여야 한다.

용도와 기능에 적합한 공간계획과 사용자에게 쾌적함을 줄 수 있는 평면계획을 한다.

실의 형태는 그 실의 용도에 적합하여야 하며, 장·단변 비는 에너지절약 및 채광 등을 고려하여 너무 깊지 않게 계획한다.

적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간으로 계획한다.

모든 시설의 기능을 고려하여 공간들 사이에 연계성을 지니도록 배치하고 이용객의 동선 편리성도 고려하여 계획한다.

이용 편리성을 증진시킬 수 있어야 함에 따라 무장애(barrier free)공간으로 계획하고 엘리베이터를 설치한다.

향후 늘어나는 수요변화에 따라 탄력적인 운영이 가능하도록 가변성 및 융통성 있는 공간구성과 유사한 공간은 최대한 같은 존으로 고려한다.

장비반입을 고려한 적정 개구부 폭 확보와 준공 이후 유지보수의 효율성을 고려하여 계획한다.

최소 인원으로 운영·관리가 가능하도록 중앙집중관리 및 통제를 고려한다.

입·단면계획

세 개의 사이트가 통일감을 줄 수 있도록 입면을 계획한다.

전체 입면과 조화되고 도시미관을 선도할 수 있도록 계획하되, 화려하지 않고 세련되게 계획하며, 이용객에게 친밀감을 줄 수 있도록 계획한다.

외부 사용재료는 에너지절약 및 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

창의 크기 및 형태는 디자인과 보완적 측면이 고려되도록 하고, 개방감과 기능 및 에너지 효율, 소음방지 등을 고려하여 계획된다.

천장고와 공용공간 등은 각 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

기능별 Zoning을 통해 서로 독립되면서도 상호연관성을 가질 수 있도록 하며， 수직·수평 동선이 원활하도록 계획한다.

건물 내부의 단차로 인한 공선 이동의 불편함이 없도록 계획한다.

내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 쉬운 재료를 사용하며, 균열 및 탈락을 고려한 재료를 사용한다.

외부 CI 및 각종 안내 표지 등의 부착을 고려하여 계획한다.

구조계획

공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

구조계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적인 계획이 되도록 한다.

경제적이고 합리적인 구조계획에 의거 구조물의 안전성이 확보되어야 하며, 진동 및 소음에 대한 안전성과 쾌적성을 확보해야 한다.

토질조사 후 지반의 상태에 따라 기초 형식을 결정한다.

평면의 가변성 확보가 가능한 구조계획을 고려한다.

친환경 및 에너지절약계획

경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 냉·난방 시스템을 계획하고 초기 투자비 및 운전비를 고려하여 계획한다.

에너지절약형 건물을 위한 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템을 채택 계획한다.

각 실의 공조설비 및 냉난방 설비가 가동하지 않을 때 자연환기를 통한 쾌적한 실내 환경이 될 수 있도록 고려한다.

「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 적합하게 계획한다. (공공기관 신재생에너지 공급의 비율 준수 등)

국토교통부 고시 「건축물 에너지절약 설계기준」에 적합하도록 계획한다.

우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 반영한다.

주차장 계획

주차장법 및 건축법 지자체 조례 등 각종 법규 등을 고려하여 법정 주차대수 이상의 주차 공간을 확보한다.

주차구획은 주차장법에 의거 반영하고 장애인 주차 및 경차, 임산부 전용 주차구획은 관련 규정에 의거 적합하게 계획한다.

주차 진·출입로는 90°이상의 급회전을 피하도록 계획하며, 진·출입 차량의 상호인식이 쉽도록 계획한다.

장애인 등을 위한 주차계획은 건물에 최대한 가까운 곳에 계획한다.

외부공간 및 조경계획

차량의 대지 내 진·출입은 전체적인 교통의 흐름이 방해되지 않도록 주변 교통체계를 고려하여 계획한다.

장애인·노인·임산부를 우선으로 고려하여 시설 및 외부 공간을 계획한다.

조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 기존의 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

기계·소방 설비 계획

각 공간별 설비는 난방, 급수, 급탕, 소화, 환기, 냉방시설 등을 고려한다.

에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구하고, 특히 기자재 선정 시 (냉‧ 난방기, 공조설비 등)에너지이용합리화법에 의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정한다.

대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어가 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 계획한다.

유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수 점검이 용이한 장비 배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가)및 장비의 반․출입 통로 등에도 대비할 수 있게 계획한다.

방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

전기·통신 설비 계획

전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진 방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화되게 하고, 고효율 LED 조명의 사용을 고려한다.

건축물과 옥외공간을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고 조명기구의 디자인 및 설치 장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

건축, 기계 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 시설기준, 운영계획, 추진 방향 등을 면밀히 검토하여 각 구성요소가 서로 원활하고 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

	2	설계 세부지침 – A사이트 [충북 제천시 의림동 25-35 외 2필지]

A. 아트뮤지엄 林 개요

대지위치 : 충북 제천시 의림동 25-35 외 2필지

지역지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역

대지면적 : 1,093.8㎡

건축면적 : 법정 규모 이내

연 면 적 : 1,280㎡(±5%)

※ 전체 바닥면적(1,280㎡)은 ±5％ 범위 내 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

건축규모 : 지하1층 / 지상3층

※ 층수는 지하 1층, 지상 3층이나 설계자의 의도에 따라 규모 이상으로 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 미디어 라운지, 운영관리 지원사무실, 미디어 아트 전시관 등

건축구조 : 철근콘크리트조

배치계획

버스터미널 방문자를 유입할 수 있도록 계획한다.

건축면적, 주차장, 조경면적, 외부동선 및 외부공간을 포함한 전체 대지 활용할 수 있도록 계획한다.

일조권 사선제한을 고려하여 계획한다.

주차는 지하 1층, 지상 1층을 활용하여 법정 주차대수 이상으로 최대한 확보한다.

평면계획

팝업스토어 및 미디어 라운지

팝업스토어는 미디어 라운지 내 일부 공간을 활용하여 체험존, 굿즈존, 구매존 등 다양하게 활용할 수 있는 공간으로 조성한다.

팝업스토어는 미디어라운지 방문자 및 인근 버스터미널 방문자를 유입할 수 있도록 외부에 인지가 가능한 위치에 배치한다.

팝업스토어 영역은 기둥에 의한 시야 간섭이 없도록 계획한다.

미디어 라운지 방문자가 팝업스토어 영역에 의해 동선에 방해받지 않도록 계획한다.

미디어 라운지는 미디어 월을 감상하며 휴게할 수 있는 카페 공간으로 조성한다.

미디어 라운지 내 음료 및 제빵을 할 수 있는 조리영역 및 판매영역을 조성한다.

운영관리지원 사무실

사무실은 8인 이상 사용할 수 있는 공간으로 계획한다.

사무실 내 부대시설로써 탕비실, OA실 회의실을 계획한다.

미디어 아트 영상 송출 관련 기기의 전문적인 운영관리가 가능하도록 계획한다.

전시, 관람자 동선과 구분하여 출입 보안에 적정한 위치에 배치하며, 향후 시설 및 조직의 변화 등에 융통성 있게 대응할 수 있도록 계획한다.

아트포레스트 (전시영역)

상설전시 영역과 기획전시 영역을 구분하여 관리가 쉽도록 계획한다.

창호 계획은 전시실 및 공용공간 등 해당용도 등을 고려하여 전시관에 적합한 환경으로 계획한다.

모든 공간이 전시·관람·쉼터의 공간이 될 수 있도록 한다.

전시공간은 가변성을 고려한 설계가 되어야 하며, 원활한 동선처리와 함께 모듈화로 융통성 있는 공간 이용이 가능하도록 한다.

전시공간 전면부에는 전시·관람의 원활한 처리를 위한 홀, 안내, 지원시설 등을 고려한다.

기획전시 영역은 전시물 및 프로그램이 지속적으로 변경되는 특성을 고려하여 단순화된 공간으로 계획한다.

전시물품 보관창고는 전시영역의 동선과 중첩되지 않고 관리가 용이하도록 계획한다.

입·단면계획

획일적인 공공건축물의 형상을 벗어나 독창적인 입체 및 입면을 고려한다.

전시공간의 천장고는 충분히 확보하도록 한다. (4.5m 이상 고려)

층고는 설비(기계, 전기, 통신, 미디어아트 등)의 설치공간을 충분히 고려한다.

구조계획

전시장 바닥은 단위 면적당 충분한 하중을 고려하여 내구성을 확보해야 하고, 진동을 수반하는 장비의 전시가 가능하도록 충분한 내력을 갖는 구조여야 한다.

시설규모 기준(안)

구분			건축기획
용도	영역	세부공간	실별 면적(㎡)	전체 면적(㎡)
근린 생활시설	팝업스토어 및 미디어라운지		300	300
	운영관리 지원 사무실	업무공간	55	100
		회의실	25
		탕비실	20
문화 및 집회시설	아트 포레스트	전시공간	470	500
		전시물품 보관창고	30
소계				900
임산부 휴게실			20	20
공용 (계단실, 화장실 등)				360
지상층 합계				1,280
지하(주차장 및 기계실)				580
총계				1,860

※ 전체 바닥면적(1,860㎡)은 ±5％ 범위 내 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 층수는 지하 1층, 지상 3층이나 설계자의 의도에 따라 규모 이상으로 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 설계자의 의도에 따라 사이트 간의 공간 교차, 층별 실의 설정, 실의 면적, 배치 등은 설계의 융통성, 적정성, 합리성을 고려하여 계획 가능함. 단, 모든 영역이 반영되어야 함.

※ 세부 공간에 명시되지 않은 공간이어도 필요하다고 판단되면 계획에 반영할 수 있음.

※ 건축 연면적 등의 공사 규모 및 과업 개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계함.

	3	설계 세부 지침 – B 사이트 [충북 제천시 중앙로2가 75-26 외 3필지]

B. 콘텐츠 창작소 作 개요

대지위치 : 충북 제천시 중앙로2가 75-26 외 3필지

지역지구 : 도시지역, 일반상업지역, 방화지구

대지면적 : 630.9㎡

건축면적 : 법정규모 이내

연 면 적 : 1,150㎡(±5%)

※ 전체 바닥면적(1,150㎡)은 ±5％ 범위 내 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

건축규모 : 지상4층

※ 층수는 지상 4층이나 설계자의 의도에 따라 규모 이상으로 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 콘텐츠 창작소, 소규모 공연장, 휴게공간 등

건축구조 : 철근콘크리트조

배치계획

건축면적, 주차장, 조경면적, 외부동선 및 외부공간을 포함한 전체 대지 활용할 수 있도록 계획한다.

주차는 지상 1층을 활용하여 최대한 확보한다.

평면계획

방송실

1인 미디어, 유튜브 크리에이터를 위한 1안 방송 스튜디오와 스튜디오, 조정실이 구분되어 있는 전문 방송실을 구분하여 계획한다.

1인 방송 스튜디오는 스튜디오와 조정실을 분리하지 않고 통합하여 조성한다.

스튜디오는 크로마키 작업이 가능할 수 있도록 벽과 바닥 모두 통일된 컬러를 고려한다.

조정실은 영상과 음향의 각종 제어와 조정 작업이 동시에 이루어지므로 음향 조건을 중시한 설계와 함께 쾌적한 환경에서 업무할 수 있도록 조성한다.

소음방지를 위한 내부 시설 및 미래의 설비 증가를 충분히 고려한다.

방송실 내부를 외부에서 관람할 수 있도록 외부 관람 시창을 고려한다.

방송 장비 보관실은 사용자의 동선과 중첩되지 않고 관리가 용이하도록 계획한다.

종합편집실

편집실 공간은 방송 후반작업이 원활하게 이루어질 수 있도록 방송실과 인접하게 배치한다.

다양한 전문 디지털미디어의 편집 및 제작을 위한 공간으로 소규모 인원이 개별 활동을 할 수 있도록 조성한다.

일부 공간은 집중도 있는 미디어 편집을 위해 독립적인 칸막이를 활용한 공간으로 계획한다.

강의실

강의실은 10~20인, 20~30인 등 사용 규모의 변동이 발생할 수 있으므로 가변형 공간으로 조성하여 다양한 인원을 수용할 수 있도록 계획한다.

강의실 내부를 외부에서 확인할 수 있도록 복도에 시창을 고려한다.

창작소

소규모 공연장으로 미사용 시 악기연주, 영상제작, 공연준비 등 다양한 목적으로 사용할 수 있도록 계획한다.

공용공간 및 라운지와 연계하여 넓은 공간으로 활용할 수 있도록 고려한다.

휴게 라운지

층별로 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

방송실, 편집실 등의 원활한 활용을 위해 대기 공간이 될 수 있도록 조성한다.

콘텐츠 하우스

LP판 및 FLAC(무손실음원)을 전시 및 감상할 수 있는 공간을 조성한다.

모든 공간이 전시·관람·쉼터의 공간이 될 수 있도록 계획한다.

음악 감상 공간은 영역을 따로 구분하지 않고 자유롭게 마련된 헤드셋을 통해 감상할 수 있도록 조성한다.

정적인 공간으로 편안한 디자인과 다양한 색을 통한 심리적 안정을 취할 수 있는 디자인을 고려한다.

시설 규모 기준(안)

구분				건축기획
용도	영역	세부 공간		실별 면적(㎡)	전체 면적(㎡)
근린 생활 시설	방송실	전문 방송실	스튜디오	20	90
			조정실	10
		1인 방송실		15*3EA
		방송 장비 보관실		15
	종합 편집실	공유 편집실		50	50
	강의실	중형 강의실		40	70
		소형 강의실		30
	창작소	로컬 콘텐츠 창작소 및 공연장		150	150
	휴게 라운지			150	150
	관리실			20	20
문화 및 집회시설	콘텐츠 하우스	전시 및 음악 체험관		170	200
		전시 물품 보관창고		30
소계					730
임산부 휴게실				20	20
공용 (계단실, 화장실 등)					400
지상층 합계					1,150
지하(주차장 및 기계실)					-
총계					1,150

※ 전체 바닥면적(1,150㎡)은 ±5％ 범위 내 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 층수는 지상 4층이나 설계자의 의도에 따라 규모 이상으로 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 설계자의 의도에 따라 사이트 간의 공간 교차, 층별 실의 설정, 실의 면적, 배치 등은 설계의 융통성, 적정성, 합리성을 고려하여 계획 가능함. 단, 모든 영역이 반영되어야 함.

※ 세부 공간에 명시되지 않은 공간이어도 필요하다고 판단되면 계획에 반영할 수 있음.

※ 건축 연면적 등의 공사 규모 및 과업 개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계함.

	4	설계 세부 지침 – C 사이트 [충북 제천시 의림동 33-1]

C. 미디어내일센터 개요

대지위치 : 충북 제천시 의림동 33-1

지역지구 : 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 시가지경관지구

대지면적 : 439.7㎡

건축면적 : 법정규모 이내

연 면 적 : 1,200㎡(±5%)

건축규모 : 지상4층

건축용도 : 근린생활시설, 문화 및 집회시설

세부시설 : 임대형 업무지원공간, 목재문화체험장 등

건축구조 : 철근콘크리트 및 중목구조

배치계획

동쪽 도로가 일방통행이므로 인근 시외버스 터미널의 버스 동선을 파악하여 통행에 지장을 주지 않도록 계획한다.

주차는 인근 부설주차장 제천시민타워를 사용하도록 한다. (직선거리 293m)

※ 직선거리 50m 이내 제천시 공용주차장 검토 중 / 필요시 장애인주차장 등을 설치할수있다

보행자가 접근하기 쉽도록 1층 공간을 최대한 활용하여 계획한다.

평면계획

사무실 입주자, 방문자, 관리자의 이동 동선을 고려하여 계획한다.

입주 공간은 외부인의 출입이 제한될 수 있도록 동선 분리, 운영시스템 등을 고려하여 계획한다.

관리실은 1~2인이 사용할 수 있는 시설관리자 공간으로 계획한다.

이용객 편의를 위해 저층부에 목재문화체험장, 디지털숲 체험관을 계획한다

임대형 사무실

다양한 업무 활동이 가능하도록 회의실, 휴게실, 탕비실 등의 공용공간을 업무공간에 적절하게 배치한다.

문화산업 등 지역 내 창업 인재들을 대상으로 사무실을 임대할 계획으로 임대 수요에 따라 공간 변형이 가능하도록 계획한다.

프리랜서 계층의 업무 여건 조성을 위해 1인 사무공간, 4인 사무공간, 6인 사무공간 등 임대 수요에 따라 공간 변형이 가능하도록 계획한다.

다양한 형태(칸막이형, 요새형, 단독형, 일반형 등 비일상적인 형태)의 책상 등 사무실 가구를 분산 배치하여 천편일률적인 사무실 배치를 탈피하고 자율적인 학습·업무 환경을 조성하여 창의적인 사고를 할 수 있는 공간으로 계획한다.

단순한 사무공간이 아닌 휴게, OA등 업무에 필요한 각종 기반 시설을 갖추고 있는 코워킹스페이스를 계획한다.

커뮤니티 라운지

입주 및 방문자가 수시로 이용할 수 있도록 각 층에 고려한다.

입주 및 방문자를 위한 대기/휴게 및 비즈니스(회의, 접견 등)를 위한 공간으로 계획한다.

입주자가 홍보, 전시, 행사, 강연, IR피칭 등의 용도로 사용할 수 있는 열린 공간으로 홀과 연계하여 사용할 수 있도록 고려한다.

목재 체험관

체험(목공 등 나무관련 활동) 및 교육을 하기 원활한 공간으로 계획한다.

지역주민 및 버스터미널 방문자에게 열린 공간으로 인식할 수 있도록 계획한다.

다) 동적 활동(강의, 산림치유 등) 및 정적 활동(공예 활동, 목재 놀이터 등) 등 다양한 활동이 가능한 공간으로 계획한다.

각종 목재 작업 활동을 해야 하는 공간임을 고려하여, 방음장치 시설을 계획하고 공구 보관창고를 계획한다.

입·단면 계획

목구조 미를 드러내거나 목조를 활용한 창의적이고 구체적 디자인을 제시한다.

입면의 마감 재료는 목재를 최대한 이용하고 목재에 대한 내구성과 경제성, 안전성을 고려하며 이에 대한 구체적인 방안을 제시한다.

외부 아나몰픽 전광판 부착을 계획한다.

목재 친화 도시의 상징적인 건축물로서 입체적이고 상징적인 공간을 계획한다.

디지털숲체험관은 관련 시설물 설치 가능한 높이로 계획한다

구조계획

건축물의 구조부는 목구조로 계획하여야 하고, 목구조의 단점을 극복하기 위해 하이브리드 구조의 계획도 가능하다.(구조, 외장재 등 50%이상 목재 사용 / 목재 사용시 50%이상 국내용목재 사용)

목구조의 특·장점(낮은 탄소배출 및 탄소 저장, 자연 친화적 입면·실내 환경 조성 등)이 최대한 드러날 수 있도록 구조계획 수립한다.

목구조는 습기와 해충에 취약한 특성이 있으므로 지면과 닿는 부분은 철근콘크리트 구조로 하고, 지상층 주요 구조 및 외기에 면한 입면 등은 목구조로 하여 각 구조의 장단점을 상호 보완할 수 있는 구조계획 권장한다.

재료와 구조의 결합에 대한 가능성을 제시하고 디테일에 대한 상세를 표현한다.

제시된 공간 및 지붕 등 목구조가 지닐 수 있는 형태적 구조적 아름다움을 보여줄 수 있도록 계획한다.

시설 규모 기준(안)

구분			건축기획
용도	영역	세부공간	실별 면적(㎡)	실 수	전체 면적(㎡)	비율
근린생활시설	사무실	커뮤니티 라운지	100		400	33%
		임대형 사무실 (OA실)	240
		회의실	20	3
문화 및 집회시설	목재 체험관	목재 체험 및 전시장	200		400	33%
		디지털 숲 제험관	140
		물품보관 창고	30	1
		관리 사무실	30	1
소계					800	66%
임산부 휴게실			20	1	20	34%
공용 (계단실, 화장실 등)					380
지상층합계					1,200	100%
지하(주차장 및 기계실)					-
총계					1,200

※ 전체 바닥면적(1,070㎡)은 ±5％ 범위 내 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 층수는 지상 4층이나 설계자의 의도에 따라 규모 이상으로 조정 가능. (단, 예정 공사비 이내로 하여야 함.)

※ 설계자의 의도에 따라 사이트 간의 공간 교차, 층별 실의 설정, 실의 면적, 배치 등은 설계의 융통성, 적정성, 합리성을 고려하여 계획 가능함. 단, 모든 영역이 반영되어야 함.

※ 세부 공간에 명시되지 않은 공간이어도 필요하다고 판단되면 계획에 반영할 수 있음.

※ 건축 연면적 등의 공사 규모 및 과업 개요는 설계과정에서 발주청 및 관계기관 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계함.

Ⅵ		각종 서식

응모 신청서 【서식1】

청렴서약서 【서식2】

사전접촉금지 서약서 【서식3】

대표자 선임계 【서식4】

공동응모 협정서 【서식5】

위임장 【서식6】

사용 인감계 【서식7】

건축설계공모 서면질의서 【서식8】

심사위원 기피신청서 【서식9】

설계공모 응모작품 제출서 【서식10】

심사 후 입상작 확인용 【서식11】

입상작 확인용 서류 규격 봉투 【서식12】

사전접촉여부 확인서 【서식13】

설계설명서 표지규격 【서식14】

설계 개요 및 시설 면적표 【서식15】

면적 산출표 【서식16】

관계법규 검토서 【서식17】

개략 공사비 산출내역서 【서식18】

내·외부 재료 마감표 【서식19】

【 서식 1 】

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	주 소			전화번호 (FAX번호)
충북개발공사에서 시행하는 『제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물건립) 설계공모』에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참고) 202 . . . 신청인 : (인) (대표자) 충북개발공사 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접수인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

【 서식 2 】

설계공모지침 준수 각서

당사는 충북개발공사에서 시행하는 ｢제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 건축설계공모｣에 응모하고자 함에 있어 아래의 내용을 준수․이행할 것을 확약하고, 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 ｢제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립)건축설계공모｣ 지침서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계설명서에 제반 사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적 ‧ 재정적 ‧ 행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 충북개발공사에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  년     월       일

공동응모 대표자		업 체 명	:
		주소	:
		대 표 자	:	(인)
공동응모 참여업체 2		업 체 명	:
		주소	:
		참 가 자	:	(인)

충북개발공사 귀하

【 서식 3 】

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모

□ 발주기관 : 충북개발공사

당사는 『제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

202 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

충북개발공사 귀하

【 서식 4 】

심사위원 사전접촉 금지 서약서

□ 사 업 명 : 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터조성)·

목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모

본인은 위 설계공모와 관련하여 공정하고 투명한 건축설계공모 심사가 이루어지도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 준수하지 않을 경우 이로 인해 발생되는 모든 불이익을 감수할 것을 서약합니다.

1. 심사위원과의 사전접촉 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 등의 불공정한 행위를 일체하지 않겠습니다.

2. 당해 건축설계공모와 관련하여 이유 여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 등을 제공하지 않겠습니다.

202 년   월   일

제 출 자  회 사 명 :

대    표 :              (서명)

충북개발공사 귀하

【 서식 5 】

대 표 자 선 임 계

본인은 충북개발공사에서 시행하는 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

202 .    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

충북개발공사  귀하

【 서식 6 】

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모를 (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

202 .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

【 서식 7 】

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소	·
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
충북개발공사에서 시행하는『제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 202 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 충북개발공사 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【 서식 8 】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 청주시에서 시행하는 『제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

202  년    월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                           (인)

충북개발공사 귀하

【 서식 9 】

설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재하되 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. ※ 질의서는 서면으로 이메일로 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ 제출 시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 (기간 중 09:00 ~ 18:00 전화 : 043-000-0000 ) (e-mail : 0000@korea.kr)

충북개발공사 귀하

【 서식 10 】

심사위원 기피신청서

□ 사 업 명 :

본인은 위 설계공모와 관련하여 ① 심사위원이 아래의 제척사유에 해당되어 ② 심사위원이 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정 있어(①과 ② 중 선택) 심사위원 기피신청서를 제출합니다.

[건축 설계공모 운영지침 제12조 제6항]

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

붙임  근거자료 1부.

202 년   월   일

제 출 자  회 사 명 :

대    표 :              (서명)

충북개발공사 귀하

【 서식 11 】

설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신 청 인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
충북개발공사에서 시행하는 『제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모』에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다. 202 . . . 대표자 : (인) 충북개발공사 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		주민등록 번 호

【 서식 12 】

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)· 목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모
사무소명
응모자명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 배치도 축소 붙임

【 서식 13 】

규 격 봉 투
<뒤 면>	<앞 면>
								접는 선
	충북개발공사 귀하
	제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성) ·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모 응모작품 확인용
								20㎝
	(서식11. 심사후 입상작 확인서 재중)
	□□□□□□□□□ 접는 선 □□□□□□□□□□□ 7.5㎝

※ 시중 판매하는 규격봉투 사용 가능

【 서식 14 】

사전접촉 여부 확인서

본인은「제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립)」설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	비 고
없음( ) / 있음( )

202 .    .    .

제 출 자 :    ○  대표업체 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

충북개발공사 귀하

【 서식 15 】

설계설명서 표지규격 (A3,횡)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

(단위 : mm)

100mm
제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성) ·목재친화도시(목조건축물 건립) 설계공모 (안)
	충북개발공사
	50mm

※“글씨체” 휴먼명조 30 Point

※“위치” 가운데 정렬

※“장평” 100% “자간”0%

※ 제출도서(설계설명서)의 표지는 사업명만을 기재하여야 하며, 표지 우측상단에 심사번호 기재를 위한 실선(굵기 0.1mm)으로 네모칸(30㎜ x 30㎜)을 둔다.

	30	20
			(단위: ㎜)
					20
					30

【 서식 16 】

설계개요 및 시설면적표(예시)

구 분			면 적		비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m		․단면도에 층고 및 높이 표기
주차개요	계		대	대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대	대
	지 하		대	대
설 비 개 요
외 부 마 감
조경개요	조 경 면 적				․법정조경 : % ․설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적

※ 소수점 3자리에서 사사오입.

※ 설계자의 의도에 따라 자유롭게 조정 가능 (단, 위 표의 내용을 모두 기재)

【 서식 17 】

면적 산출표(예시)

◦전체 면적표                                          단위 : ㎡

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	소 계	전 용	공 용
총 계
지상1층
지상2층
...
...

※ 소수점 셋째자리에서 절사하여 둘째자리까지 표현

※ 평가자가 정확성 여부를 쉽게 판단할 수 있도록 작성하여 첨부

※ 각 사이트를 구분할 수 있게 작성하여 첨부 (개별 작성 가능)

【 서식 18 】

관 련 법 규  검 토 서(예시)

법 규	조 합	대 상	법적기준	설계적용	비 고

※ 각 사이트 개별 작성

【 서식 19 】

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	...
토목공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
...
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

※ 공종에 따라 항목을 삭제 또는 추가 가능

※ 각 사이트 공사비 합계와 전체 사이트 공사비를 합한 총 공사비가 구분되도록 작성하여 첨부

【 서식 20 】

내·외부 재료 마감표

구분	실 명	바 닥		벽		천 정		비 고
		바탕	마감	바탕	마감	바탕	마감
외부
내부