건축설계공모

지침서

[창녕박물관 복합문화관 증축사업]

2025. 04.

	창녕군

설계공모 규정

설계공모개요

설계공모 목적

증가하는 소장품을 체계적으로 보관·관리하고 보관시설 및 전시공간 협소 등의 문제를 해결하기 위해 수장시설 건립공사를 위한 설계용역으로써 미관·구조·안전 등 다각적인 검토를 통한 합리적인 설계를 이행하기 위함.

증축의 목적

창녕박물관은 창녕지역의 문화유산을 전시하고 체계적으로 연구하기 위해 개관하였으며, 현재 군내 유일한 1종 전문박물관임.

소장품 수집방안 중 ‘지역민 소장품 구입 및 기증’의 비중을 늘려  소중한 지역 문화유산을 안전하고 오랜 기간 보존할 수 있도록 박물관 수장시설을 개선하고자 함.

2011년 국가귀속문화유산 보관관리 위임기관으로 선정되면서 지역 출토 매장문화유산 인수에 따른 박물관 수장률이 지속해서 증가함.

증가하는 소장품을 체계적으로 보관·관리하고 보관시설 및 전시공간 협소 등의 문제를 해결하기 위해 수장시설을 증축하고자 함.

일반적인 박물관 소장품 전시에서 벗어나 관람객들에게 유물의 입수에서부터 수장고 격납까지의 과정과 다양한 유물을 가까이에서 보고, 느끼고, 체험할 수 있는 새로운 볼거리를 제공하고자 함.

필요성

215㎡ 규모 수장고에 1만 2천여 점이 넘는 유물들이 격납되어 있으며, 격납장을 추가로 구매하였지만, 이동통로가 좁아지면서 유물 이동 시 위험성이 높아짐.

창녕박물관 수장고는 재질별 분류가 되어 있지 않기 때문에 유물을 재질 및 특성에 맞게 분류하여 기존 수장고와 연계한 효율적인 유물 관리 필요성 강조됨.

특히 기탁유물 중 목판과 고서의 비율이 높아 재질별 관리가 시급함.
▶창녕박물관 기존 현황

구 분	연면적(㎡)	전시실면적(㎡)	수장고면적(㎡)	소장자료(점)
창녕박물관(기존)	2,227	760	215	12,250

▶창녕박물관 수장고 내부 현황

향후 창녕박물관(증축) 방향

개방된 공간, 개방된 소장품, 개방된 기관이라는 가치를 구현하는  문화공간인 창녕박물관 복합문화관 설립

최근 관람객 수가 증가한 박물관들은 전시와 관람 위주에서 벗어나  관람객들이 직접 참여하고 경험할 수 있는 프로그램 운영과 박물관 주변 주요 관광지 연계 및 복합문화공간을 활용한 다채로운 프로그램을 운영할 계획

일반적인 전시시설을 건립하는 것이 아닌, 보존과 전시가 공존하는  ‘복합문화공간’을 증축하여 문화 환경 취약지역의 한계를 극복

개방형 수장고의 전시적인 요소를 활용하여 새로운 문화체험 제공

1차원적 수장 공간의 개방에서 그치지 않고, 교육 및 체험프로그램을 운영하여 관람객들과의 소통 추구

설계공모 개요

❙표  설계공모 개요

구 분		내 용
공 모 명		창녕박물관 복합문화관 증축사업
대지위치		경상남도 창녕군 창녕읍 송현리 48-3번지 외 13필지
지역지구		자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
공모 사업 범위	주요용도	문화 및 집회시설(박물관)
	대지면적	7,910㎡
	연 면 적	2,563.0㎡ ( ± 5% 범위 이내)
	건폐율/용적률	20% / 100%
규모 /구조	층 수	2개층(레벨을 고려하여 지상 2개층 또는 지하 1개층, 지상 1개층으로 계획)
	주 차 장	법정 주차대수 이상 계획
	구 조	철근콘크리트조
추정 사업비		8,943,000천원 (부가세 포함)
추정 공사비		8,000,000천원 (부가세 포함)(지질조사 별도 발주 예정)
예정 설계비		402,000천원(부가세, 손해보험료 포함)
예정 설계기간		착수일로부터 210일(공휴일 포함)

사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 설계과정에서 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

추정 공사비 포함 항목

건축 · 구조 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 통신 · 소방 · 신·재생에너지 · 인테리어 · 철거 등 전체 공사비
(설계에 따라 산출되는 공사비는 최적의 공법, 경제적인 재료 선정 등으로 가능한 8,000,000천원 범위 내에서 설계되도록 함.)

각종 분담금(상·하수도, 전기, 가스, 폐기물 등)에 대하여 사전조사를 시행하여 해당 금액을 원가계산서에 별도 표시(발주기간 부담)

예정 설계비 포함 항목

기본 및 실시설계(건축 · 구조 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 통신 · 소방 · 신·재생에너지 · 인테리어 · 철거 · 폐기물 등) 용역

각종 인허가, 심의 등의 법적 사항에 대한 모든 업무
(국가유산청 현상변경 심의,세계유산 영향평가심의 인.허가 수행 포함)

제로에너지건축물 예비인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 (단, 인증수수료는 발주기관 부담)

신·재생에너지 설치계획서, 에너지절약계획서 작성

시행□주관기관 : 창녕군 관광환경국 문화예술과 박물관팀 ( 담당자 :  ☎ 055-530-1507 )

공모관리기관 : 마실와이드 공모담당자
( ☎ 02-6010-1022 [내선번호 2] / 이메일 : competition@masilwide.com )

설계공모 홈페이지 : https://공모전.kr

작품심사 생중계 : https://www.youtube.com/@Masilwide

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및
「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에 따른다.

설계공모 일정

❙표  설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	‘25. 04. 30.(수)	창녕군, 설계공모 홈페이지 및 나라장터, 세움터에 공고
참가등록	‘25. 04. 30.(수) ~ 05. 09.(금) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
현장설명회	(생략)	설계공모 공고로 대체
질의접수	‘25. 05. 12.(월) ~ 05. 13.(화) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘25. 05. 16.(금)	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘25. 06. 18.(수) 10:00 ~ 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해서만 제출
기술검토	‘25. 06. 23.(월)	법규 및 지침위반 사항 등 서면 검토
작품심사	‘25. 06. 25.(수)	당선작 및 입상작 선정(온라인 생중계)
심사결과 발표	‘25. 06. 27.(금)(예정)	창녕군, 설계공모 홈페이지에 게재 및 개별통보 (심사일에 따라 조정 가능)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 일정을 조정하거나 변경하는 경우 설계공모 홈페이지에 이를 공지한다.

※ 설계공모 참가자는 홈페이지 공지사항을 수시로 확인하여야 하며, 이를 확인하지 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있다.

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다.
다만, ‘외국 건축사 면허·자격을 취득한 자’는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며, 설계공모관리 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자 이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

등록방법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능

홈페이지에 접속하여 [ 회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후,
공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며,
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

공동응모의 경우 설계공모 홈페이지 등록은 대표건축사만 진행하며, 참가자 자료의 경우도 대표건축사를 통해 제공된다.

제출서류(스캔)

❙표 3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계공모 참가등록 신청서	서식 1
2	대표자 선임계(해당 시)	서식 2
3	공동응모협정서(해당 시)	서식 3
4	사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	서식 4
5	청렴서약서	서식 5
6	서약서	서식 6
7	보안각서	서식 7
8	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
9	개인정보 수집·이용 동의서	서식 8
10	심사위원 기피신청서 ※ 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조	서식 9

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 하나의 PDF 파일로 제출한다.

사본 제출의 경우, 반드시 ‘사실과 상위없음’ 기재 후 직인 날인하여 제출한다.

설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모 중 1가지의 방식으로만 참가등록이 가능하며,
참가등록 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우, 참가등록 기간 내에서만 철회 후 재접수가 가능하다.

유의사항

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

참가등록 후 참가자는 설계공모 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 공지사항을 확인하지 않아 발생한 모든 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

현장설명회

설계공모 공고 및 지침서로 대체한다. (별도없음)

현장 확인은 의무사항은 아니나, 현장을 확인하지 않아 발생하는 모든 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

질의접수 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

질의등록방법 : 설계공모 홈페이지 를 통해 질의 제출만 가능

참가등록을 완료한 팀에 한해서 질의 제출 가능

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지를 통해 제공할 예정이며,
일정 변경 시 설계공모 홈페이지 공지사항에 공지한다.
※ 추가제공 자료 있을 시, 공모홈페이지 로그인 후
[대시보드 → 참가중 → 해당 공모전 “상세”선택 → 파일첨부 → 신청자공개 자료] 에서 확인

유의사항

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

제공자료

설계공모에 필요한 자료는 참가 등록 승인 완료 후 설계공모 홈페이지를 통해 내려받을 수 있다.

모든 제공자료는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 참가자는 설계공모 종료 후 제공자료를 삭제하여야 한다.

제공된 자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료로 일치 확인 책임은 참가자에게 있다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다.
(단, 공모안을 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.)

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

공모안의 제출 및 작성

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능 (방문, 우편, 팩스 등 불가)

제출도서 및 서류

❙표 4 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	설계공모 응모작품 제출서
2	설계도판 (A1, 세로방향), 2매
3	설계설명서 (A4, 세로방향)
4	건축사사무소개설 신고확인증 (사본)
5	사업자등록증 (사본)

유의사항

규정된 ‘제출도서 및 서류’ 목록 이외의 도서류 및 모형 등은 제출이 불가하다.

설계도판 및 설계설명서에는 익명성 확보를 위해 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사위원회 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외할 수 있다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(심사위원회 종료 시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, SNS 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

온라인 제출로 설계공모 종료 후 제출물에 대한 별도의 반환 과정은 없다.

고유번호(PIN) 기재방법

공모 홈페이지에서 ‘[  ]-[대시보드]-[참가 중]’ 에 표시되는 해당 공모의 “참가번호”를 고유번호로 사용한다.

제출 시 파일명에 고유번호(PIN)를 표기한다.
- 설계도판 파일명 : 고유번호_panel1.pdf, 고유번호_panel2.pdf, 고유번호_panel_merge.pdf

고유번호는 참가등록 시 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로 변경이 불가하다.

공모안의 작성

공통사항

설계도판 작성 시 컬러는 자유롭게 사용이 가능하다. (단, 배치도를 제외한 도면은 흑백으로 작성)

각종 개념도 및 다이어그램 등은 형식에 제한없이 자유롭게 표현이 가능하다. (3차원 표현 등 가능)

조감도 및 투시도는

각 제출도서 사이의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

❙그림 1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

설계도판

설계도판은 A1(가로 594mm × 세로 841mm) 2매로 작성하여 제출한다.

온라인 제출로 심사용 설계도판은 공모관리기관에서 일괄 인쇄한다.

설계도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 참가자의 자율에 따른다.

건축개요 및 개념

조감도 및 투시도 : 컷수 제한 없음, 컬러 사용 및 재료 표현 자유
렌더링 하지 않은 3차원 이미지(그림 1 예시 참조)로 제한한다.

3차원 모델링 프로그램의 기본 내보내기(Export)만 허용하며 렌더링 플러그인, 실시간 렌더링 프로그램 등의 모든 종류의 렌더링 표현과 이미지 편집프로그램을 사용한 후보정 및 콜라쥬는 불가

설계안을 심하게 왜곡하거나, 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.

배치도 : 건축물, 도로, 녹지 및 부대시설(주차장)의 배치계획 및 법적 이격거리에 대한 사항 등을 작성

평면도(각 층별 평면도 권장), 입면도(2면 이상 권장), 단면도(종·횡단면도 등)
※ 각 도면에는 축척을 확인할 수 있는 방위 및 축척을 반드시 표기한다.

대지 현황분석

프로그램 구성 및 동선 다이어그램 :
자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현

유니버설디자인 개념 제안

그 외 기타 자유 표현

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

Pin-Panel1.jpg

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

Pin-Panel2.jpg

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf
Pin-Panel_merge.jpg

설계설명서

설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 하나의 파일로 제출한다.

설계설명서는 표지를 포함하여 총 단면 6쪽 이내로 작성한다. (설계소묘 400~1,000자 내외)

건축개념

설계개요

세부용도 및 면적표

개략공사비 산출내역서

관계 법규검토서

심사 및 입상작 선정

사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표 5 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토보고서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정하여 평가
지침 위반	익명성 위반
	예정 공사비 초과
	제출물 규격 미준수
	설계도서 기준매수 위반
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성
심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단 (가,나,다 순)

연 번	이 름	소 속	비 고
1	권경은	오피스 경
2	김동규	경상국립대학교
3	김상석	광개토건축사사무소
4	김정임	서로아키텍쳐 건축사사무소
5	윤철재	경북대학교
예비1	서유석	국립창원대학교
예비2	홍경식	서울건축종합건축사사무소

※ 예비심사위원은 심사위원 전원이 참석할 경우에는 심사에 참석하지 않으며, 심사위원 중 결원 발생 시
본 심사위원이 되어 심사에 참여한다.

심사위원회 운영 방법

심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모작품 중 당선작 및 입상작 선정을 위한 심사 규정을 정하여 작품심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

심사위원은 본 사업의 목적 및 특성, 설계지침서 내용을 숙지한 후 심사에 참여하여야 한다.

심사위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 전화 등의 방법으로 질의 또는 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

설계공모 참가자는 심사위원이 「건축 설계공모 운영지침」 제12조에 따른 ‘제척’ 사유에 해당하는  경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 공모관리기관에게 제출하여 기피신청을 하여야 한다.

심사의 절차 및 기준

심사방법

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

발주기관은 기술검토위원회에서 작성한 기술검토보고서를 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회는 이를 확정하여 평가에 반영 여부 및 기준을 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작을 선정하며, 심사위원은 ‘당선작 및 입상작’에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

공모안이 심사과정에서 실격된 경우에는 해당 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회의 진행은 실시간 공개로 진행되나 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다.
(단, 전체 과정은 녹화하여 발주기관 및 공모관리기관에서 1년간 보관한다.)

작품평가 기준

평가의 주안점(투표제) 및 배점기준(채점제)의 예시는 아래와 같다.

❙표 7 평가의 주안점 및 배점기준(예시)

평가 항목	세부 사항	비 고
배치 계획	○ 건축물의 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간 계획	○ 내·외부 공간계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능 배분의 타당성	(30)
주변 환경 및 경관과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
기 타	○ ‘창녕’의 지역적 특성을 반영한 이미지 적용 ○ 설계지침서 부합성	(5)

※ 비고란의 숫자는 투표제 적용 시 평가의 주안점 비중으로 고려하며, 채점제 적용 시 배점기준이 된다.

※ 평가항목 및 세부사항의 내용은 심사위원회 결정에 따라 변경이 가능하다.

실격 및 감점 기준

❙표 8 실격 및 감점 기준

평가 항목	세부 사항
건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배하여 계획안의 전면 수정이 불가피한 경우	실격 (심사위원회 의결을 통해 심사대상에서 제외)
제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우
제출 시간 미준수
공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 정도로 불공정 행위를 한 경우
직간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우
제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
대상부지의 경계를 임의 조작하여 제출한 경우
공모 작성 일반사항 위반 시	심사시 감안
건축규모(연면적 등) 기준 미준수
예정공사비 기준 미준수
제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시
기타 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항

※ 실격대상 또는 감점처리(심사 시 감안 등)은 설계공모 심사위원회에서 최종결정 사항이며, 심사위원회에서 논의된 결과에 대하여 참가자는 이의를 제기할 수 없음.

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.
◦ 당선작 : 계획, 중간, 실시설계 계약체결 우선협상권
◦ 2등안 : 16,000,000원(보상 예산의 4/10)   ◦ 3등안 : 12,000,000원(보상 예산의 3/10)
◦ 4등안 : 8,000,000원(보상 예산의 2/10)    ◦ 5등안 : 4,000,000원(보상 예산의 1/10)
※ 전체 보상 예상 : 40,000,000원
※ 보상내용은 참가업체 수가 5개 이상일 경우이며, 4개 이하의 경우 내부규정에 따라 차등 지급한다.
※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.
※ 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금이 포함된 금액이며, 공동응모의 경우 대표사에게 지급한다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가지며, 당선자와 수의계약을 채결하려는 경우 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제8조의2에 따라 수의시담은 진행하지 않는다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급되며, 공동응모의 경우 대표사에게 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. (단 설계변경의 범위에 따라 발주기관이 적정한 대가를 지급한다.)

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다.

계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과 응모작품이 공모 목적에 적합하지 않거나 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 판단하는 경우 의결을 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

입상자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 보상금 청구 요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문·방송·인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자가 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다.
(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.)

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 「건축서비스산업진흥법」 제23조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 발주기관 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 건축물 에너지 효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행과정 별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 설계를 변경 할 의무를 가진다.

과업수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단 될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정, 변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 ‘정부 입찰 및 계약집행 기준’ 등 관련 규정에 따른다.

무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 중대한 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 참가자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참가해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용될 수 있다.

설계지침

대상지 현황

대상지 현황

위 치 도

사업대상지의 위치도 및 지목별 현황도

대지면적 : 7,910.00㎡(사업부지 면적)

소재지	지번	지 목	면적(㎡)	소유자
창녕군 창녕읍 송현리	48-3번지 외 13필지	사	7,910	창녕군

계획가능 범위

구분	위치	지번	지목	면적(㎡)	용도지역지구
1	창녕읍 송현리	45-4번지	사적지	810	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
2	창녕읍 송현리	48-3번지	사적지	747	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
3	창녕읍 송현리	48-4번지	사적지	1,309	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
4	창녕읍 송현리	49.5번지	사적지	32	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
5	창녕읍 송현리	49-6번지	사적지	91	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
6	창녕읍 송현리	50번지	사적지	770	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
7	창녕읍 송현리	50-1번지	사적지	561	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
8	창녕읍 송현리	51번지	사적지	1,005	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
9	창녕읍 송현리	56번지	사적지	479	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
10	창녕읍 송현리	57-1번지	하천	33	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
11	창녕읍 송현리	57-2번지	사적지	1,210	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
12	창녕읍 송현리	58-1번지	답	334	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
13	창녕읍 교리	99-4번지	사적지	112	도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
14	창녕읍 교리	100-1번지	사적지	417	제1종주거지역,자연녹지지역, 역사문화환경보호지구
합 계				7,910

* 계획가능범위 내에서만 계획 가능 (단, 기존주차장의 연결다리는 필요시 제안 가능)

* 인·허가시 99-4,100-1번지 제외/ 297번지 추가(130㎡)

-건폐율,용적률 산정용 부지면적 : 8,943㎡

설계주안점

설계주안점

주변환경과 조화되도록 계획하며 지형 및 일조, 조망을 고려하고 조망권, 일조권 및 프라이버시 침해 등의 피해가 발생하지 않도록 최대한 고려하여 계획함

사용자의 접근성과 이용 편의성을 고려하여 배치하고 기존박물관, 교육관, 고분군에서의 접근 동선을 적극 고려할 것.

부설주차장 계획은 관련 법규 이상(장애인주차 포함)으로 사업범위 내 최대한의 주차대수 확보가 필요하며 다양한 행사 시 주차 가능한 외부공간 범위(프로그램 주차 등)를 적절하게 계획. 또한, 법정 충전시설 및 주차구획을 제시하여야 함.

전체 건물의 배치 시, 상징성을 고려한 건축물이 될 수 있도록 창의적인 디자인으로 계획하며 가로변에서의 건물 외관에 대하여 적극적인 표현 요망

주변 대지와의 조화된 배치계획을 유도하고 개방감 등을 확보하여 입체적인 계획이 되도록 함.
(기존 잔디광장 활용 및 부분 철거가능)
※ 기존 시설중 계성고분 이전 복원관 및 옥외전시장은 철거 불가

옥상공간 활용 방향을 제시하여야 함.
※ 서쪽은 노을 경관이 우수하여 경관을 활용한 옥상공간 계획

구조는 내진설계를 하며, 기둥 간격을 적절히 배치하여 각 실의 사용에 지장을 주지 않고, 효율적으로 공간 활용이 되도록 설계함.

주변 현황을 철저히 조사하여 현장 여건에 적합한 기초공법 등을 선정하고, 지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계를 하며, 지하 외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계함.

우수 및 오수가 도로변에 설치된 차집관로에 연결하여 원활하게 자연배수 되도록 설계하여야 함.

기존 출입구(보행,주차진출입) 이용 및 전면도로에서 별도 보행.주차 출입구 제안 가능. 하역, 신설 주차 이동 동선을 고려한 단지 내 도로 계획과 기존 주차장과의 연계 가능. (기존주차 15대)

사업예정부지는 세계문화유산과 인접한 문화유산보호구역으로 주변 경관을 고려한 건물의 조형(매스)과 입면 이미지를 제안할 것.
※ 공모선정 후 국가유산청 현상변경 심의 및 세계유산 영향평가 심의 득하여야 함(필수조건사항)

사업부지 인접 주 도로변 보도 미설치로 보행자 안전 공간 확보를 위한 보행자 진입 통로 확보 요망(외부공간 등)

지반조사 보고서(인접지) 및 사업부지 현황토목 도면 자료제공
※ 현장 설명회 및 질의서 접수 후 메일발송

사업부지내 1074-11(구)번지는 현재 하부BOX 구거로 옥외공간은 활용은 가능하나 건축물 설치는 불가

인·허가시 제외 필지를 고려하여 건폐율 산정 요망
* 인·허가시 99-4,100-1번지 제외/ 297번지 추가(130㎡)/건폐율,용적률 산정용 부지면적:8,943㎡

증축 건물 배치와 외부 공간의 조성범위는 대략(4,000㎡-5,000㎡) 이내로 개발면적으로 선정 요함

전시수장영역 및 전용수장(관리자)영역의 진출입을 분리한 동선계획과 기존박물관 수장동선을 고려한 계획

하역장은 유물운송 차량용 하역공간 및 진출입로를 고려한 계획

대상지내 기존 수목 및 지장물 이전을 요하는 계획안 제시시 공사비에 이전 비용 포함되어야 됨.

※ 국가유산청 사적분과위원회 조건부 승인 사항

① 계성복원관 앞 레벨(G.L)바닥기준 3.0M이상 돌출 금지

② 건물 위 옥탑, 계단실은 높이에서 제외

③ 지하공간 자연채광, 환기가 되도록 설계

④ 계성복원관 앞 공원 일부 보존 (계획 가능 범위 참조)

설계지침

건설계획 지표

추정공사비 : ‘1.2. 설계공모 개요’ 참조

주요시설(영역 및 공간구성은 설계자의 의도에 따라 조정 가능)
단, 수장고(개방형 수장고) 면적은 1,200㎡ 이상 필요

구분	공간구성	면적	비고
		㎡
전시 수장 영역	개방형수장고1	150	국가 귀속문화유산 유물 특별전시
	개방형수장고2	150	국가 귀속문화유산 유물 특별전시
	기획전시실 (미디어아트실)	100	기획전시 기능
	보존처리실	50	보이는 보존처리실
	체험공간	50	복합문화관만의 체험 진행
	강당	200	계단실형 강당, 영상실 기능 포함
	휴게실	50	관람객 휴식공간 (카페테리아)
	기타 (공용공간)	450	E/V, 계단,창고,, 화장실, 복도, 홀 등
	소 계	1,200

구분	공간구성	면적	비고
		㎡
전용 수장 영역	수장고 (1~4실)	900	국가귀속문화유산 및 소장/기탁/기증 유물 보관 화물용E/V(유물수직이동전용)
	유물반입실	50	반입유물정리
	학예연구실 (사무실)	50	탕비기능 포함
	직원 휴게실	50	직원전용 공간(탕비기능 포함)
	기타	313	E/V, 계단, 직원화장실, 기계, 소화설비, 창고, 복도 등
	소 계	1,363

※ 시설배치는 기능 및 관리 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일부 가감 및 통합 설치할 수 있고, 용도별 실 기준면적은 적정면적을 제시한 것으로 절대적인 것은 아니므로 총면적 ±5% 이내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

설계의 기본방향

전시 및 수장공간 협소 문제 해결을 위해 단순 수장시설이 아닌 개방형 수장시설인 복합문화공간 고려

본 과업과 관련된 토목, 인테리어, 기계설비, 전기, 정보통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 함.

건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획함.

주변 환경과의 조화성
- 기존 박물관/고분군시설과 주변 환경의 조화(동선고려)
- 미관 개선 및 휴식공간 제공
- 독창적이며 예술성을 살린 미래 지향적인 디자인 창출
- 토지이용 효율의 극대화와 충분한 녹지 및 오픈스페이스 확보

쾌적한 환경 제공
- 원활한 수직, 수평 동선을 고려한 적정 공간 및 기능 제공
- 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법 고려
- 진동 및 소음방지 방법 고려
- 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계계획

합리적인 운영관리
- 기능별 동선 분리 및 동선 체계 합리화 방안 강구
- 새로운 환경변화에 대처할 수 있는 가변성 있는 공간배치

건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 사용자 중심의 평면과 공간을 내실있게 계획함.

입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비의 10%를 초과하지 않도록 설계함.

기후변화 대응을 위한 공공건축물 에너지 구조의 환경친화적 변화, 탄소 저감 정부정책 등에 호응하는 패시브 계획을 수립하고 건축물의 에너지 효율 제고방안을 충분히 검토하여 디자인을 제시하여야 함.

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 근거하여 신·재생에너지(지열 등) 설치계획을 세우고, 가장 유리한 시스템을 결정함.

사용 재료 및 설비는 운영 초기는 물론 사용 연도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 함.

내부공간은 옥외 활동공간과 긴밀히 연계되도록 계획하고, 공간 간 통합·분리·연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적·설비적 장치를 계획함.

공간구성 및 건축물의 형태는 지역의 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획으로 구성하고 독창적인 외관과 사용이 편리하도록 효율적인 평면계획에 주안점을 두어 계획함.

사업부지는 문화유산보호구역 및 세계문화유산 지정구역으로 제한조건을 반영하여 설계하여야 함.
(공모 선정후 심의) (지침서 2.1. ‘설계 주안점’ 참조)

기존 주차장에서 활용가능

기존 주차,보행 출입구 활용가능 및 추가신설 주출입구 제안 가능

기존 주차장 활용시 연결다리 제안 가능(단, 예정공사비에 포함하여 계획)

개방형 수장고는 단순히 외부에서 조망하는 것에서 나아가 브릿지를 통해 전체적인 공간감을 느끼면서 수장시스템을 모두 감상할 수 있도록 복층의(층고) 구조를 염두에 두고 단면설계

설계 시 고려사항

설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

제출된 설계안은「건축법」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「실내공기질 관리법」, 「환경·교통·재해영향평가법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」, 「신재생에너지 도입 가이드라인」, 「창녕군 주차장 조례」 및 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 함.

현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영하고 차량의 진·출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하고 장애인과 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획함.

주변 건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 안전확보 및 대책을 수립하여 설계에 반영함.

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택함.

구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획함.

색상은 주변환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하고 부분적인 디자인의 특성을 요구하는 부분이라도 독창적이면서 친근한 이미지를 부각할 수 있는 계획이어야 함.

모든 설계체제는 최소 인원으로 관리할 수 있도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 함.

각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 조닝 계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 함.

관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 함.

장애물 없는 생활환경 인증(BF) 등 관련법을 검토하고 (예비)인증을 획득하여야 함.

관련 규정에 의한 공공기관 신․재생에너지 이용 의무화를 설계에 반영하여야 함.

「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 적합한 빗물이용 시설을 설계에 반영하여야 함.

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 설계에 반영함.

다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 동선 설계를 함.

부문별 설계지침

일반사항

건축 부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 함.

건축물의 기능은 설계공모 지침에 명기된 성능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 함.

각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함.

향후 추가 수용에 대응할 수 있도록 영구적이며 합리적인 구조로 설계하되 경제성과 안전성이 확보되도록 함.

사업시행 대지의 도시계획 및 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지 이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영함. 배치계획 및 법적 검토는 「건축법」, 「창녕군 건축조례」 및 「창녕군계획 조례」등을 반드시 숙지하고 준수하여 설계하여야 함.

건물 유지관리가 편리하고 경제적인 건축물이 되도록 함.

시설변경 등 변화에 대응하기 용이한 시설계획, 설비계획 등을 반영함.

배치계획

예정지는 주위환경에 조화되도록 배치하며 인접 창녕박물관, 고분군 시설 등, 시설이용자 등의 동선을 고려하여 계획.

본 시설이 입지할 지역의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며 장애인과 노약자가 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 하며 보행 동선, 서비스 동선, 주차계획, 옥외 공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 함.

진입 도로에서 상징성과 인지성을 고려하여 건축물을 배치하며 이용객들의 접근이 편리하고 시설관리에 효율적인 공간배치를 함. 기존 출입구 외 별도 출입구 신설 가능 및 기존 주차장과의 연계 가능.

인접 시설과의 연계와 주민들의 접근을 고려하여 조성함.

기존 잔디광장 활용 및 부분철거 가능. 성,절토 등을 고려한 배치가 되도록 함.
※ 기존 시설 중 계성고분이전복원관 및 옥외전시장은 철거 불가.

건물의 배치 시 채광, 층고 등을 고려하여 결로, 환기가 원활할 수 있도록 계획하고, 건축물의 외형미를 추구하는 동시에 효율적인 배치공간을 확보하도록 함.

송현리 297(도) 국유재산 매입예정(추가 편입면적 130㎡)

평면계획

시설명: 창녕박물관 개방형 수장고 <복합문화관>
유물을 관리하는 수장고와 관람객을 위한 개방형 수장고, 전시실, 체험공간이 공존하는 복합문화공간을 조성

박물관 기존 시설과의 차별성
- 복합문화관은 관람객이 함께 할 수 있는 개방형 수장시설로 증축
- 창녕박물관 앞 공원에 건립하여 관람객의 동선이 주차장(옥외공간 등), 창녕박물관, 복합문화관으로 자연스럽게 이동할 수 있도록 함
- 기존 수장고로 이동할 수 있는 엘리베이터 최단동선을 고려하여 위치를 선정, 유물이동용 통로와 관람로를 분리(기존 수장고 위치 현장 확인)
- 0층은 전체 공간을 전용 수장고 공간으로 사용, 0층의 공간은 관람객들이 수장고 관람과 체험을 할 수 있는 열린 공간으로 구성하여 개방형 수장고의 역할을 하도록 함.

개방형 수장고와, 전시공간이 함께 공존하는 구조를 조성 개방형 1, 2 수장고는 관람객들이 수장고 투어를 할 수 있도록 관리에 용이한 토도류 위주의 소장품을 격납할 개방형 수장고의 면을 유리창으로 설계하여 일반수장고 내부 격납 모습까지 관람할 수 있도록 설계하여 유물정리, 등록, 보존처리과정 등을 알 수 있는 설명문과 박물관의 기능과 역할, 소장품의 상세내역을 검색할 수 있는 정보의 방 조성

건축물의 이용을 극대화 할 수 있도록 계획하며 피난 규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획함.

각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영․관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 함.

시설별 면적을 참조하여 이에 적합한 규모로 계획하고 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 실의 용도 변화 및 증축을 고려함.

건축물은 자연채광 및 통풍 가능한 실 깊이 등 효율적인 평면계획과 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 공간 환경을 제공하며 각 실과 상호 연계할 수 있도록 계획함.

장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률에 따라 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 이동 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영함.

가변성 확보를 위하여 기본모듈을 설정 및 적용토록 함. 모듈 설정 시 자재(철골, 철근, 유리 등) 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비를 최소화함.

각 실 구성, 주요 실의 면적, 천장고, 인테리어, 마감 재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 함.

입면 계획

이용객과 지역주민들에 대한 친근한 이미지 부각, 주변 환경과의 조화를 고려한 조형성, 상징성 등이 부각된 입면이 되도록 계획함.

경제성, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 에너지효율을 고려한 입면 계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 계획함.

건물 외부 색채디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획함.
- 고분군과의 조화를 고려한 자재 및 색채디자인 선정 요함

외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연 환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 설계하여야 함.

자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하며 이로 인한 에너지 손실이 최소화되도록 하여야 함.(전시시설 영역을 고려하여 채광계획 요함)

일조, 채광, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함. 에너지효율 및 안전의 효과도 극대화되도록 계획함.

설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 함.

마감재는 기계설비, 전기설비, 소방시설, 정보통신설비 등의 각종 부착물과 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함.

주차 및 교통·보행 동선계획

차량 동선과 보행 동선은 보차분리를 원칙으로 하고 주차장의 위치, 형태, 접근로 등은 이용자의 이용 편의를 고려하여 배치하며 진입 후 보행자 중심의 동선체계로 계획함.

화재 등 재해 시 소방차 등 대형차량의 진·출입에 지장이 없도록 계획함.

이용자 특성별 동선을 구분하여 쾌적한 배치계획을 하고 사고 발생 시의 피난 동선도 고려하여 계획함.

장애인을 위한 무장애 디자인 계획 개념을 적용하여 이용자의 이용 편의를 높이며 쾌적한 서비스 제공을 고려한 계획을 함. 특히 장애인 등 노약자 배려를 적극적으로 반영하여 장애물 없는 생활환경 인증기준에 따라 보행 접근로(경사로 1/18) 조성을 고려하여 계획하되 주 진입공간에 인접하여 계획하도록 함.

물품·장비 반·출입, 쓰레기 처리 등 서비스 및 유지관리를 위한 별도 동선을 고려하여 일반 동선과 교차하거나 혼재되지 않도록 계획함.

단면 계획

건축물의 높이는 반드시 제공된 구적도 상의 레벨 값 EH:107.50 으로부터 +3m 인 EH:110.50 이내로 계획 (국가지정문화유산 현상변경 허가 조건부 의결사항)

각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평 동선이 원활하고 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 함.

층고는 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 함.

가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 등 단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 함.

기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단의 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함.

재료 및 색상계획

사용 자재는 불연성이고 가능한 한 국산 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 함.

공기 단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법 채택을 하며 불연자재를 사용하고, 인체에 유해한 자재는 가능한 한 사용을 제한함.

흡음 및 방음·방진 계획

내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 각종 소음 및 분진에 대한 흡음, 방음, 방진계획을 고려함.

구조 계획

모든 구조 계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것 있어야함.

제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계하여야 함.

구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조 계획 및 설계상 배려하여 계획함.

구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려함.

재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려함.
※ 부지는 평탄한 지형이며 기존 건축물이 위치하여 건축공사에 적합한 지반으로 판단되나, 향후 공사를 위해 지반조사를 시행하여, 지반보강 등 공사비 상승요인을 반영할 것

구조의 안전 성능은 법령 및 정부, 학회, 국토해양부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수함.

진동 및 소음에 대한 안정성을 확보하여야 함.

지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입, 결로 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하 외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계함.

지하수위를 검토하여 지반에 대한 안전성을 고려하여야 함.

증축계획에 대한 구조 계획을 미리 반영함.

토질조사 후 지반의 상태에 따라 기초양식을 결정함.

식재 및 조경 계획

건축법 및 국토교통부 조경기준, 관할 인·허가기관 건축조례에서 정한 조경의무 면적, 식재수량 등 관련규정을 준수함.

조경 계획은 충분한 녹지를 확보하여 생태적인 이미지를 강조한 조경 계획을 수립, 쾌적성을 유지하여야 하며 공간별, 시설별 특색을 연출하고 다양한 자연경관이 되도록 조성하여야 하고 전면 광장의 면적도 여유 있게 확보하여야 함.

다양한 활동형태를 수용할 수 있는 조경공간이 되도록 하여 휴게, 모임 등의 공간으로 활용되도록 함.

조경 계획은 건축물 및 주변경관과 조화되어야 하며, 각 조경공간은 건축물 진입공간, 휴게공간 등과 유기적인 연계가 되도록 디자인하여야 함.

지역 특성 및 외부 녹지 환경과의 연계를 고려하여 자연적이고 개방적인 옥외공간을 조성함.

수목 선정은 지역 여건에 적합한 향토수종 위주로 선정하되 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 함.

주변 녹지의 환경요소와 생태적 네트워크가 형성될 수 있도록 설계하여야 함.

토목계획

대상지 이용객의 편의를 도모하고 주변 여건을 고려하여 계획하며 장기수요에 대비한 공급 및 처리량의 적정 규모를 산정하여야 함.

지형조건을 최대한 활용하여 자원 절약형 계획을 지향함.

부지 내 차로계획은 시설물의 배치, 활용성 등을 검토하여 합리적이고 기능적인 설계가 되도록 하여야 함.

시설물의 배치에 따라 급·배수, 전기·통신 등 공급 처리방안을 수립하고 적정한 용량을 산정 제시함.

기존의 도시기반시설을 고려하여 지하 굴착 시 발생할 수 있는 기반 변형 억제시설 및 차수시설 등을 검토하여 설계에 반영하여야 함.
※ 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 함.

해당부지 지형조건에 따라 우수대책 수립을 하여 부지에 대하여 배수가 원활하도록 계획함.

포장면의 기울기가 휠체어 이동 시 영향을 주지 않게 계획되어야 함.

기타사항

<건축기계설비 계획>
- 공간 및 기능별로 최적의 환경을 제공할 수 있도록 건축설비를 종합적으로 계획함.
- 냉·난방용 연료원에 대한 충분한 검토와 Life Cycle Cost의 최소화를 고려한 설비 방식을 적용함.
- 코로나시대에 대응하여 실내 공기질 유지관리를 위한 기계식 환기설비를 검토하여야 함.

<건축전기설비 계획>

- 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성·미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용하며, 에너지 절약 뿐만 아니라 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여 쾌적하고 환경 친화적인 설비가 될 수 있도록 함.

- 전기설비 시설 공간(전기실, 발전기실, UPS실, EPS실 등)의 계획은 기능성·유지보수·관리성·안정성·확장성 등 중점 고려하여 계획함.

- 모든 전기자재는 최신 KSC/IEC 60364(건축전기설비)규격과 관련 규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고, 허용전류·기계적 강도·단락전류·전압강하 등을 충분히 고려하여 설계함.

- 모든 기기 및 부품은 KS 표시품 또는 검정품으로 설계해야 하며, 이 외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 최상의 자재를 선정함.

- 경관 조명은 에너지 절약 시책에 따라 계획을 지양함.

- 에너지 절감 기준에 의하여 100% LED 조명기구를 설치함.

- 건물 요소요소에 전력량을 검침할 수 있는 전기 계통도를 구성하여야 함.

<정보통신분야 계획>

- 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·확장성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계함.

- 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신 구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 반영함.

- 전기용 ES(EPS)와 별도로 주요통신시설(통신실, 전산실)에 축전지 등 예비전원(UPS)을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 계획함.

- 통합 운영 체제를 구축하여 에너지 절약 및 운영 유지관리의 편리성을 도모하도록 계획함.

- 통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련 기관과의 협의를 통해 계획함.

<소화설비 계획>

- 「소방기본법」, 「소방시설공사업법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 함.

- 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 함.

- 각 설비는 중앙 방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 함.

- 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관 설비를 계획함.

- 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 함.

- 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화 활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치함.

- 피난 기구는 건축평면계획 및 피난 동선 등을 고려하여 설치함.

<기타 유의사항>

- 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할 때에는 설계에 포함해야 함.

- 장애물 없는 생활환경인증 등 각종인증을 받을 수 있도록 계획하여야 함.

- 우수한 신기술, 신소재에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용 부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능 관련 입증자료를 제시하여야 하며, 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 함.

- 장애인을 위한 편의시설은 해당 관련 법의 수준 이상으로 설치하며 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획함.

- 범죄예방환경 설계에 준하는 접근로 및 편의시설계획 등 쾌적하고 안전한 시설이용이 이루어질 수 있도록 계획함. (국토교통부고시 제2019-394호‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용할 것을 권장함)

서 식

【서식 1】

설 계 공 모 참 가 등 록 신 청 서
※ PIN번호		빈 칸으로 제출
대표자	대표자명		사무소명
	생년월일		전화번호
	E-mail
	주 소
공동 응모자	대표자명			사무소명
	생년월일			전화번호
	E-mail
	주 소
창녕군에서 주최하는 『창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모』에 공고 및 지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2025년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 창녕군수 귀하

【서식 2】

대 표 자  선 임 계

□ 공  모  명 : 창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모

□ 대표자 선임

① 사무소명 :

② 대표자명 :                    (인)

상기인을 공동 응모자 전원의 합의하에 대표자로 선임하여

창녕군에서 시행하는 위 공모전에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2025년    월    일

□ 공동응모자

① 사무소명 :

② 대표자명 :                    (인)

창녕군수 귀하

※ 2인 이상 공동응모일 경우만 제출

【서식 3】
		공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 창녕군에서 시행하는 『창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모』를 (             )와  (            ) 가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 사무소명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

공동응모업체(자)

1. 사무소명 :

2. 소 재 지 :

3. 대표자명 :

제4조 (대표업체의 권한)대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임)구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한)구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격 요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.      .      .

○ 대표업체

사무소명 :	(전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :	(인)

○ 공동응모업체

사무소명 :	(전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :	(인)

※ 2인 이상 공동응모일 경우만 제출

【서식 4】

사전접촉 금지 서약서

본인은 창녕군에서 시행하는 「창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모」와 관련하여 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년      월      일

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

창녕군수 귀하

【서식 5】

청 렴 서 약 서

본인(당사)은 『창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모』에 응모함에 있어 공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며, 제출서류 전반에 대한 허위기재, 공모 및 심사 전 과정에서 심사결과에 영향을 주기 위하여 심사위원이나 발주기관의 관계자와 직․간접적으로 접촉, 연락하거나 금품, 향응, 기타 어떠한 유형의 편익도 제공하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 책임을 지겠습니다.

2025.    .     .

(대표)업  체  명  :

주           소  :

대 표 자  성 명  :                    (인)

(공동응모)업체명  :

주           소  :

대 표 자  성 명  :                    (인)

창녕군수 귀하

【서식 6】

서    약    서

본인(팀)은 창녕군에서 시행하는 『창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모』 에 응모함에 있어 공모 규정 및 지침을 성실히 준수하고 서류 및 관련 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성․제출하며, 만일 제출한 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2025년    월    일

대표자                 (인)

창녕군수 귀하

【서식 7】

보 안 각 서

본인은 창녕군에서 시행하는 「창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모」를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 창녕군수에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년    월    일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	서명	소 속	직 위	성 명	서명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

창녕군수 귀하

【서식 8】

개인정보 수집·이용 동의서

‘창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모’의 원활한 진행을 위하여 아래와 같이 개인정보를 제공받고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 제3자 제공 내역

제공기관	제공 받는 자의 이용목적	제공항목	보유기간
창녕군	설계공모 참가자 자격 검증	성명, 사무소명	1년

※ 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 공모 운영에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

※ 위 제3자 제공 동의는 기존에 수집‧이용 동의를 받았을 경우에 해당하며, 수집‧이용 동의가 없는 경우에는 수집‧이용 및 제3자 제공 동의를 같이 받아야 합니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는 데 동의하십니까? ( 예,  아니오 )

2025년    월    일

본인  성명            (인 또는 서명)

창녕군수 귀하

【서식 9】

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

(발주기관 보관용)

본인(팀)/당사는 당선자 발표 후 발주기관이 전시(온라인 포함)·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음과 당선 및 입상시 홍보영상을 촬영을 위한 인터뷰 요청 등에 동의합니다.

대표자	소 속		대 표	(인)
공동 응모자	소 속		대 표	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

2025년    월    일

창녕군수 귀하

심사위원 기피 및 회피 신청 안내

「창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모」 심사위원회 개최에 앞서 공정한 심사 진행을 위해 건축 설계공모 운영 지침(국토교통부 고시 제2021-872호)에 따라 심사위원 기피 신청을 받고자 하니, 지침 제12조(심사위원 선정 등) 제6항 및 7항 내용에 해당하시는 분은 기피신청을 해주시기 바랍니다. 기피 신청 기간 내에 제출되지 않는 내용이 추후 알려질 경우 심사는 물론이거니와 당선 이후에도 당선 취소 등 불이익이 생길 수 있음을 사전에 알려드리니 꼭 정해진 기간에 기피 신청을 해주시기 바랍니다.

□ 기피대상

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(※ 설계공모를 공동 응모한 경우도 포함)

□ 신 청 서 : [서식 제10호] 참조

【서식 10】 - 해당시에만 작성

심사위원 기피 및 회피 신청서

□ 설계공모명 : 「창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모」

□ 기피 및 회피위원

연 번	이 름	소 속	기 타

※ 증빙자료 첨부

□ 기피 및 회피 사유

-

2025년    월    일

제출자   업체명 :

연락처 :

직  위 :

이  름 :             (서명)

창녕군수 귀하

【서식 11】

설계공모 응모작품 제출서
업 체 명
주 소
대 표 자
TEL(대표/휴대전화)
사업자등록번호
창녕군수에서 시행하는 『창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 2025. . . 신청자(대표자) : (인) 창 녕 군 수 귀하

【서식 12】 A4용지, 세로방향으로 작성

창녕박물관 복합문화관 증축사업 설계공모

설계설명서

2024.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

창녕군

【서식 13】

- 건 축 개 념 -

(설계소묘 400∼1,000자 내외)

(자유 표현)

【서식 14】

- 설 계 개 요 -

구 분			설 계 내 용	비 고
설 계 개 요	명 칭
	대지위치
	대지면적		㎡
	건축면적		㎡
	연면적	합 계	㎡
		지하층	㎡
		지상층	㎡
	주요구조
	주 용 도
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	층 수		지하 층/지상 층
	최고높이		m
	승 강 기		대
	설비개요
	외부마감
	외부창면적		㎡(창면적비: %)
주 차 개 요	계		※ 확장형 100% 대	- 법정대수, 산정근거 표기 법정대수의 130% 확보
	옥내주차		대
	옥외주차		대
조 경 개 요	조경 면적		㎡	- 법정기준 적용
	생태면적율		%

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

【서식 15】

- 세부용도별 면적표 -

구 분	용 도	면 적(㎡)	비 고
소 계	합 계
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적
	소 계
	공용면적

【서식 16】

- 관계법규 검토서 -

구 분	법 규 명 및 조 항	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 17】

- 개략공사비 산출내역서 -

[단위 : 천원]

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
○○공사
신재생 에너지
합계
제경비
부가가치세
총 계