■■■■■■

대구달서초등학교 공간재구조화사업(리모델링) 건축설계 용역

과업이행 요청서

■■■■■■

2025. 8.

(시설지원과)

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	3

2. 업무보고 및 회의	4

3. 관급자재의 선정	6

4. 에너지절약형 건축물 설계	6

5. 보안성 검토	7

6. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	7

7. 기타	7

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	9

2. 설계 일반 지침	9

3. 설계의 주안점	13

4. 설계진행 시 유의사항	15

5. 단계별 제출도서의 승인	16

6. 설계도서의 분리작성	16

7. 설계도서 표기	16

8. 도면작성	17

9. 타공종간의 협조	17

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	18

2. 계획 설계	18

3. 중간 설계	19

4. 실시 설계	22

제5장 설계도서 납품목록

1. 기본계획 납품도서	27

2. 중간설계 납품도서	27

3. 실시설계 납품도서	27

[부록]

〔붙임 1〕 보안각서	28

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	29

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	30

〔붙임 4〕 주간공정보고	31

〔붙임 5〕 월간공정보고	32

〔붙임 6〕 단선배치도 작성기준	33

〔붙임 7〕 설계안전보건대장	36

[별첨] 설계공모 심사위원 의견서

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭 : 대구달서초등학교 공간재구조화사업(리모델링) 건축설계 용역

2. 과업의 개요

가. 사업의 목적

1) 학교 사용자(학생, 교직원, 학부모 등) 중심의 사용자 참여 설계를 통해 미래 교육과정에 필요한 다양하고 유연한 미래형 학교 공간 조성

2) 지역주민의 교육 및 학습 연구를 충족하고 지역의 중심적인 교육ㆍ문화센터의 장으로 구축, 운영

3) 학습과 연계한 놀이 및 휴식 등 유연한 공간 조성

4) 학교 사용자의 주도적 참여 설계를 통한 민주시민 역량 강화

5) 학생과 교사, 학부모 등 학교 사용자 의견을 수렴한 설계를 통해 미래 교육과정에 대비한 학교공간 조성으로 교육수요자의 만족도 상승 기대

나. 사업의 주요내용

1) 사업규모

구 분	내 용
사 업 명	대구달서초등학교 공간재구조화사업(리모델링) 건축설계
대 지 위 치	대구광역시 서구 국채보상로 34길 35
대 지 면 적	15,585.5㎡
주 요 시 설	교육연구시설(초등학교)
사 업 규 모	- 기존 교사동 리모델링 6,243.66㎡(본관동 공간재배치 및 환경개선) - 부대토목 및 조경공사
총 공사비	9,300,000 천원 (부가세 포함)
예정설계용역비	156,978 천원 (부가세 포함) ※ 기계설비□전기□통신□소방 설계용역비 미 포함 (별도 발주 예정)

※ 사업규모는 설계과정에서 대구광역시서부교육지원청(이하 ‘발주기관’)과 계약상대자(이하, “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정 될 수 있다.

- 과업범위(학급규모 등)의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

제시된 공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 임시교사 기반시설 설치, 폐기물처리비 등에 대한 총공사비입니다.

2) 과업기간 : 착수 일로부터 120일 (공휴일 포함)

가) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 발주청의 요구에 응해야 한다.

나) 다음 경우에는 발주청이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업 기간을 변경할 수 있다.

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

① 제 14장 용역계약 일반조건 제7절제2항(계약기간의 연장)

② 제 14장 용역계약 일반조건 제7절제6항(용역의 일시정지)

③ 제 14장 용역계약 일반조건 제7절제8항(용역계약의 보증이행)

④ 제 14장 용역계약 일반조건 제8절제8항(불가항력으로 인하여 발생한 손해)

⑤ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

다. 과업의 범위

1) 본 과업은 기본설계, 실시설계, 인테리어 설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인․허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 인허가 처리, 건축물 사용승인 신청시 준공도서 인장날인 등을 포함한다. (설계용역성과물은 제반 인․허가를 득한 성과물이어야 한다)

가) 설계업무[기본설계, 실시설계, 인테리어설계]

- 건축, 토목, 조경, 철거, 폐기물 처리, 임시교사 설치에 따른 기반시설 조성 등

나) 사후 설계관리(건축물관리대장생성 및 작성 제출, 공간관리 현황 작성)

다) 녹색인증, 장애물 없는 생활환경(BF)인증, 건축물에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물인증에 준하는 설계(설계 시 발주청과 협의)

라) 각종 심의자료 작성 및 이에 따른 제반업무 수행(심의필)

마) ‘설계의도 구현’을 위한 설계자의 업무 내용(「건축서비스산업진흥법  시행령」제19조): 별도 계약 예정

바) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2) 건축 설계에서의 도서작성 ‘중급’의 작성업무

사) 기타 발주청이 요구하는 사항

2) 설계공모 시 심사위원이 작성한 당선작 지적사항을 설계 시 반영 및 조치

3) 본 과업을 수행함에 있어 설계공모지침서와, 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

4) 각 설계단계에서 이해도 향상을 위해 발주기관이 요구하는 실이나 부위에 대하여 실내외 투시도 및 상세도의 작성, 전체 및 특정부분의 3D 시뮬레이션의 작성

5) 공사 발주와 관련, 현장설명서 작성 및 적정 공사기간 산출

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 착수 후 7일 이내에 다음 서류를 3SET 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축(구조포함), 토목, 조경 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 당선작 지적사항 설계 반영 계획서 1부 (중간, 실시설계단계로 구분)

13) 기타(청렴서약서 등) 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급인은 착수 후 10일 이내에 설계공모 시에 제출한 도서를 수정․보완하여 다음의 기본계획도서를 2부(검토용 2부, 최종 2부)납품한다.

1) 세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조

2) 추가사항

가) 당선작 지적사항 설계반영 조치결과 보고서

나) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 수급인은 기본계획도서 납품 후 이를 기본으로 중간설계도서를 작성하여  아래의 설계도서를 3부를 납품한다.

중간설계도서 완료 후 발주기관의 총사업비 조정 협의가 진행되므로 조정 협의에 지연이 발생치 않토록 일정을 준수하여야 한다.

1) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

2) 추가사항

가) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

나) 건축물 에너지효율 향상을 위한 설계반영 내용 검토서

다) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 최종 제출된 중간설계도서로 수급인은 발주기관의 협의된 결과를 바탕으로 실시설계에 착수하여야 한다.

바. 수급인은 실시설계 납품예정일 이전까지 아래 서류를  2부 납품한다.

1) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

2) 추가사항

가) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

나) 용역완료 검사원

다) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

(CI설계 등 : Sign, 간판류 및 각 시설 내․외부 부착물)

사. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제9조)

가) 주간공정보고  [붙임 5]

나) 월간공정보고  [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

≪설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다≫

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고 : 일주일에 1회이상

설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 진행 과정 단계별로 학교사용자, 촉진자 등 사용자참여 설계과정과 발주기관과의 협의를 통하여 설계를 추진하여야 한다.

나) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

다) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

라) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른  객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

마) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

바) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 설계 보고회

수급인은 기본설계, 실시설계 과정에서 설계안을 작성하여 발주기관 담당자와 사전 협의를 거친 후 필요 시 설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

5) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 자문회의 및 사용자 협의를 개최할 수 있으며, 이때 과업수행자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

3. 관급자재의 선정

가. 관련근거

1) 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제86조

2) 「중소기업제 품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조

나. 설계자는 교육청과 협의하여 관급자재의 목록과 구매검토서를 제출

하여야 한다.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-97호,2020. 6.23.)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-71호,2017. 1.20.)

나. 주요 내용

1) 전력수요관리시설 설치

2) 고효율에너지기자재/ 효율관리기자재(에너지소비효율 1등급) 사용

3) LED 조명기기 사용

4) 대기전력 저감장치 설치

5) 적정 실내온도 준수

6) 엘리베이트 합리적 운행

☞ 평가 진행 중 필요 시 서류 보완 및 설계 수정

5. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

6. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사위원 의견이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(기본설계, 실시설계)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 기본설계, 실시설계 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부하여 제출하고 협의한 사항을 기록하여 제출한다.

7. 기타

가. 학교 사용자 참여 협의회(T/F) 구성․운영

설계자는 설계 과정에서 학교 등 사용자가 참여하는 설계협의를 반드시 거쳐 설계를 진행하여야 하며, 협의 시 협의록을 작성, 사용자 의견 반영 검토서 작성 등 사용자와의 협의 내용을 반드시 회의록 및 서명록을 작성하여 설계 납품 시 제출하여야 한다.

1) 명칭 : 대구달서초등학교 공간재구조화 사업 리모델링 사용자 참여 협의회

2) 위원구성 : 학교 관련자(교장, 행정실장, 학부모 등), 관련공무원, 전문가 등 10～13명

3) 운영시기 : 설계협의회, 설계설명회 등 참여

4) 협의회 자료 준비 : 설계자문도서, 모형 또는 판넬, 프리젠테이션 자료

나. 색채협의회 실시(색채디자인 계획)

건축물의 색채계획을 통하여 건축물의 미관을 향상시키고, 정서적 안정, 주변환경과 조화를 도모하며, 도시미관에 기여하도록 반영하여야 한다.

1) 명칭 : 대구효신초등학교 공간재구조화 사업 리모델링 색채협의회

2) 위원 : 우리교육청 공무원, 교장, 교사, 색채전문가, 현장소장 등 10명 정도

3) 운영시기 : 실시설계시 납품 시 색채계획을 제출하며, 설계자는 향후 시공단계에서 우리교육청에서 주관하는 색채자문위원회에 참석하여 설계자의 의도, 디자인 계획 등을 설명하고 협조하여야 한다.(발주처에서 확정 - 시공시 개최)

4) 과업내용 : 내․외부 색채 및 디자인 계획(입면도 및 각 실별 내부 전개도 색채계획 도면과 외부 시설에 대하여 작성)

5) 세부계획 및 내용

가) 지역사회의 중심적 공간으로서 주변 건축의 디자인 품질에 긍정적 영향을 미칠 수 있도록 국내외 교육시설 선진사례를 면밀히 검토 반영하여 혁신적이고 미래지향적으로 디자인한다.

나) 건물의 기능, 지리적조건, 역사성, 지역적 특성을 고려한 조형미를 구현한다.

다) 기능상 불필요하고 지나친 의장효과를 지양한다.

라) 옥외조경 및 포장, 오픈페이스, 옥외 시설물(안내표지, 가로조형물, 자전거 거치대, 놀이터, 벤치, 담장 등)의 설계에 있어 선도적 디자인으로 건물과 조화를 이루며 일관성과 통일감을 구현한다.

다. 설계안전보건대장 작성(50억 이상 공사)〔붙임 7〕

설계자는 발주자가 제공하는 기본안전보건대장을 바탕으로 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하고, 발주자에게 제출하고 확인을 받아야 하며, 실시설계 시 그 구체적인 내용을 설계서에 반영하여야 한다. 또한 산업재해 예방을 위한 설계조건이 충분하지 않을 경우 발주자의 요청에 따라 보완하여야 한다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례, 지적법, 신 에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 한다. 또한 우리교육지원청 『초․중등 학교시설 설계 매뉴얼』을 참고하여 작성한다.

나. 설계도서 작성기준은 “국토교통부 고시 제2024-907호(2024.12.31)”에 의거 작성하여야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야  하며, 이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거  조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자로 인하여 발생되는 사항에 대하여 일체의 책임을 지며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 저작권과 관련 제반사항은 저작권법령에 따른다.

2. 설계 일반 지침

가. 기본 지침

1) 본 설계는 공간재구조화 사업에 따라 발주처에서 제공하는 사전기획보고서를 참고하여 계획한다.

2) 납품은 기본설계, 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야한다.

4) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

5) 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의 하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

6) 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의  건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

7) 공사비는 총 공사예정금액을 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성, 친환경 등을 고려하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 설계되어야 한다.

나. 설계의 기본 방향

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 부지여건, 주변지역의 접근 체계, 기존 도로, 대지 내 정원 등 생태 공간 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관의 훼손을 최소화 할 수 있도록 설계되어야 한다.

나) 진입도로, 건물주변포장 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

2) 기존시설의 개선을 위한 합리적인 설계

가) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 각각의 영역에 대한 개별성과 독립성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계가 되도록 설계하여야 한다.

다) 소요공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램(안)에 의하며 학교운영에 차질이 없도록 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간구조가 될 수 있도록 설계하여야 한다.

라) 기존 설비 및 그 밖에 시 상수도, 오 배수, 자동제어 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련하여 설계하여야 한다.

마) 학교가 랜드마크로서 주변 시설과 조화를 이루며 문화와 예술이 담겨 있도록 설계하여야 한다.(부분적인 입면 변경계획 포함)

3) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

4). 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 에너지 절약학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 반영 할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-97호, 2020. 6.23)을 철저히 준수하여 설계하여야 한다.

다) 창호, 내ㆍ외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

라) 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계하여야 한다.

마) 적정 환기로 최적화 환경을 조성하여야 한다.

바) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계여야 한다.

5) 환경친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화한 설계

나) 조경포장 및 조경시설물은 환경친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 설계

※ 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

6) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 학생들의 안전을 고려하여 건축설계 단계에서 범죄를 유발할 수 있는 요인을 사전에 검토하여 범죄예방환경설계(CPTED)를 적용한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,  방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

7) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 기능에 적합하며 안전한 구조(내진설계)로 설계한다.

나) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(전시실, 수장고, 체험관 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

다) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 설계한다

라) 공사기간 동안 비산먼지, 소음 등 최소화 계획을 수립하여  학생들의 쾌적한 학습 환경을 조성하여야 하며, 공사장과 학생, 교직원과의 동선 분리하여 안전성이 확보되도록 설계한다.

8) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

다) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

마) 자재선정 투명성을 확보한다.(설계도서 특정자재 명시금지, 업체가 지정되는 관급금지, 모든자재는 동급이상이면(3가지 이상 설계반영)복수사용 가능토록 명시, 다수공급자 2단계 계약 활용)

다. 설계의 기본 조건

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 설비 설계의 적용

2) 정보통신 설계의 적용여부 및 향후 미래를 대비한 정보통신 계획

3) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템 구성

4) 냉·난방 시설계획은 에너지절약, 유지관리비 절감 등을 고려하여 계획

5) 이용자의 제 활동 등에서 그 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온ㆍ습도, 공기의질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획

6) 제안 된 설계품질 수준에 따른 추정공사비의 실현가능성에 대한 적정성

7) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설은 관련법에 의하여 계획

8) 관련 분야 전문가를 참여시켜 목적에 적합하고 효율적이며 경제적인시설물이 확보되도록 설계도서 작성

9) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 대한 규정을 참고하여 설계

라. 효율적인 학사운영을 고려한 계획

1) 공사기간 동안 학생들의 학습 환경 확보와 안전성 확보를 고려하여 계획

2) 공사장과 학생･교직원과의 동선분리로 안전성이 확보되도록 계획

3) 공사기간 중 교사동의 비산먼지, 소음 등 최소화 계획

3. 설계의 주안점

가. 배치 계획시 고려사항

1) 기존 교사동 배치를 조정할 수 없으므로 현재 배치가 지니고 있는 부지여건, 주변 지역의 접근체계, 기존 도로, 대지 내 정원 등 생태공간 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관의 훼손을 최소화하고 진입로 상의 보차분리 방안을 제시하여 학교 환경을 개선한다.

2) 기존 교사동과 연계가 가능한 외부공간을 계획한다.

3) 개방시설에 대한 학생과 주민 동선을 분리하고, 외부동선의 접근을 일원화하여 출입관리 등 보안을 향상하고, 범죄예방환경 설계를 적용한다.

나. 평면 계획시 고려사항

1) 내부동선 설계시 개별 기능의 중복과 충돌이 없도록 단순하고 효율적으로 계획한다.

2) 학년별 조닝을 구분하되, 지원시설을 중심으로 연결된 공간으로 계획한다.

3) 저학년 교실은 1층에 배치하여 외부공간과의 연계성을 고려하여 계획한다.

4) 특수학급, 저학년 교실은 좌식 학습을 고려하여 바닥 난방 설치를 고려한다.

5) 교실 뒤편에 학습공간, 놀이공간, 수납공간 등을 배치. 외부공간과도 연계를 고려하여 계획한다.

6) 교사연구실과 교무실은 업무와 휴식이 가능한 공간으로 계획한다.

7) 다목적실은 블랙박스 형태로서 암막커튼 등을 설치하여 연극 수업, 실내 체육활동 등으로 벽체 전부 또는 일부에 전면거울을 설치한다.

8) 다목적실은 하나의 큰 공간으로 조성하되 폴딩도어, 가변형 벽체 등을 활용하여 필요시 두 개 또는 세 개의 공간으로 분리 활용할 수 있도록 구성하고 필요시 음악실과 연계하여 대공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

9) 음악실 특성상 자유로운 신체표현학습을 위해 방음 장치 설치를 계획한다.

10) 실과실은 서로 인접 배치하여 연계성을 고려하고 가변형으로 계획한다.

11) 시청각실은 교과수업 및 동아리, 방과 후 활동 등 다양한 수업 및 활동에 활용 가능하도록 계획한다.

12) 과학실은 서로 인접 배치하여 준비실을 공유할 수 있도록 계획한다.

13) 영어실은 서로 인접 배치하여 연계성을 고려하고 가변형으로 계획한다.

14) 공용공간(복도, 홀)의 효율적으로 계획하여 다양한 규모의 휴식, 학습공간을 배치한다.

15) 복도 사이에도 폴딩도어, 가변형 벽체 등을 활용하여 필요시 복도공간까지 넓게 활용 가능하도록 구성한다.

다. 생태(그린)학교 조성

1) 학교 일부 입면 등에서 친환경 건축자재 적극 활용 방안 제시

2) 생태그린학교의 조성취지를 감안하고 실내공기질 개선(공기정화), 교육적 효과부여, 자연경관개선 등을 위해서 적정위치에 소규모가든(정원)배치하고 외부벽면 등에도 등반식물의 벽면녹화 등 검토

라. 스마트학교 조성

1) 학교별‧학급별로 첨단 디지털 기반을 구축하고, 디지털 기술을 활용한 교수학습 방식을 도입하는 동시에, 교원과 학생의 디지털 역량 강화 지원할 수 있도록 계획한다.

2) 다양한 학습경험을 제공하는 첨단 ICT 기반 교육환경 제공

3) 미래형 교수학습이 가능한 첨단 디지털 기반 스마트교실로 조성한다

4) 과목 간 융합 교육, 학년 간 통합교육 등 상황과 목적에 따라 자유자재로 확장, 축소 운영 가능 하도록 창의적인 형태의 공간 플랫폼 구축 계획

마. 지역 활성화에 대한 기여 방안

1). 지역사회를 위한 활성화 방안으로 작은 공원 형태의 조경공간에 지역주민이 쉴 수 있는 벤치 및 파고라 설치를 하는 등 학교 숲을 활용한 휴게 및 실외 학습공간을 계획한다.

2). 지역주민이 학교시설을 편리하게 이용할 수 있도록 개방공간의 접근동선을 고려하고, 개방 시 학생 이용상ㆍ관리상 불편함이 없도록 계획한다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 본 사업부지 관련 기반시설을 조사하여 공공시설물, 상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물 등 옥외라인 계획 시에 반영한다.

나. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

다. T.B.M(가 수준점)가 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

라. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

* 면밀하게 사전조사를 실시하여 내역에 반영하여야 함

마. 수급인은 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사ㆍ분석하여야 한다.

바. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 단계별 제출도서의 승인

가. 수급인은 사업 특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 발주기관 담당자의 확인을 득하여한다.

나. 예정공정표에는 단계별 설계도서 제출일을 지정하고, 각 단계별 제출도서를 지정된 제출일에 제출하여 발주기관의 확인을 득하여야 한다.

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 토목, 조경, 임시교사 기반시설 공사 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출서 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주자와 협의  하여 결정하여야 한다.

나. 건축 폐기물처리(발생폐기물 등) 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

다. 각 공종별 공사비 내역서 작성 시 과다계상 및 누락부분이 발생하지 않도록 설계자 책임하에 검토 후 납품한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E

7) 통신도면 : ET

8) 소방도면 : EF

8. 도면작성

가. 학교시설통합정보시스템의 공간관리용 단선도면을 작성한다.〔붙임 7〕

나. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

라. 토목, 건축, 기계설비 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한  축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록  하여야 한다.

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출  및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 토목, 건축, 기계설비 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

6) 도면, 시방서, 내역서 작성 시 특정자재(공법) 사용은 불가하며,  동등 이상의 제품사용 가능 표기

9. 타공종간의 협조

설계과정에서 각 공종간 부합 될 수 있도록 상호 협조하여야 하며, 상호 협의한 내용은 기록하여 제출한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. “국토교통부 고시 제2024-907호(2024.12.31)설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 기본계획

가. 정의

“기본 계획”이라 함은 발주자로부터 제공된 자료와 현장조사 및 자료수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 조경 등을 말한다.)의 기본시스템을 검토하여 발주기관의 요구조건을 반영하여 기본안을 발주자에게 제안하고 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 설계자는 설계공모 당시 제출한 계획안을 기본으로 하되, 설계공모 심사 시에 각 분야별 심사위원이 작성한 당선작 지적사항에 대해 기본계획 단계에서 적용가능한 부분에 대해서는 설계안에 반영하도록 한다.

2) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

3) 기본계획 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

다. 기본계획(안) 작성 시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

5) 조경계획

6) 개략공사비 산정내역

7) 기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제8조제3항에 의한 중간설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 기본계획 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계   단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 기본계획 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에  따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한  설계기준을 제시하여야 한다.

4) 기계, 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을   작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로  상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정(일위대가표는 불필요)

※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계  기준이 되는 사항 (축척 : 발주기관과 협의하여 결정)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서  종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사   방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도, 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,   주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도 (축척 : 발주기관과 협의하여 결정)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(축척 : 발주기관과 협의하여 결정)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 발주기관과 협의하여 결정) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 발주기관과 협의하여 결정)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서(교차검토 2개사), 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 수량집계표

- 공사계획평면도

- 녹지구적도

- 식재 및 시설물 계획평면도

- 식재 및 시설물 상세도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격  조사자료 등

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	기본계획 도서	A3	3	부	개략적 조감도 (발주기관 의견반영)

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종				비 고
					건축	토목	조경	기계
1	중간설계보고서	A4	5	부	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	5	부	◯	◯	◯		전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	5	부	◯	◯	◯		개략 공사비
4	계 산 서	A4	5	부	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	5	부	◯	◯	◯		특기시방

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계도면은 해당 파트만 제본한다.

3. 실시설계 납품도서 (공종별 실시설계서 제출)

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종			비 고
					건축	토목	조경
1	설계설명서	A4	10	부	◯	◯	◯	색채계획보고서 및 주요자재사용계획서 포함 설계전/후 스페이스프로그램 비교표 포함
2	설계도면	A1	5	부	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	반접이
3	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	학교시설 내진설계 체크리스트 등 포함
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가표	A4	3	부	◯	◯	◯
9	공사시방서	A4	10	부	◯	◯	◯
10	조감도 또는 투시도		3	부	◯			표구 포함(0.6m*0.9m이상)
11	예정공정표		1	부	◯	◯	◯	전공종 포함
12	USB		5	SET	◯	◯	◯	공종별 통합(공기산출근거 포함)
13	기타 발주기관 요구사항		1	식	◯	◯	◯	기계/ 관급도면 (A3반접) : 3부 추가
14	물량산출기준 및 산출내역서		1	식	◯	◯	◯	물량내역수정입찰 자료
15	사전기획보고서 조치 결과서		1	식				사전기획, 공공건축심의, 심사위원 지적사항 등 일체
16	설계안전검토보고서		1	식
17	설계안전보건대장		1	식
18	공간관리 현황 자료		1	식				실코드 부여 dwg, pdf, excel 파일
19	설계개요 및 보고판	A3/4						칼라 / 하드보드지
20	기술용역 평가 보고서		1	식

※협의도면은 별도(위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출)

가. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

나. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등).  끝.

〔붙임 1〕보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대구광역시서부교육지원청교육장 귀하

〔붙임 2〕책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :                원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대구광역시서부교육지원청교육장 귀하

〔붙임 3〕하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :            원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사, 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2022년   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대구광역시서부교육지원청교육장 귀하

〔붙임 4〕주간공정보고

주간공정보고

�  용 역 명 :                      공사 설계용역

�  용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :             원

�  용역진행사항

구 분	전주진행사항(20 . . .)	금주예정사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대구광역시서부교육지원청교육장 귀하

〔붙임 5〕월간공정보고

월간공정보고

�  용 역 명 :

�  용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�  용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대구광역시서부교육지원청교육장 귀하

〔붙임 6〕학교시설통합정보시스템 공간관리용 단선도면 작성 기준

1) 주요 기준

○도면 축적 : 1/1000 (A3기준)

○도면 양식 : 교육청 및 학교명, 도면명(배치도 및 평면도), 축척, 작성날짜를 우측하단에 표기하고 파일명은 00초등학교 (2017.00.00)

○왼쪽에 배치도를 작성하고, 오른쪽에 각 층 평면도를 작성하되, 건물의 층수 등에 따라 도면을 추가할 수 있음

2) 도면 레이어 기준

○도면 레이어는 아래 기준을 따름(※첨부 단선도면 참고)

구 분	내 용	비 고
SHEET	도면 양식(폼)
SITE	대지경계
LANDS	외부공간 및 주요 조경라인
0	방위, 지시선
WALL	주요 건물선
STAIR	건물내·외 계단
DIMS	치수
TEXT	실명, 코드
ELE	아래층 옥상 입면선
Defpoints	기준선	미출력 되는 레이어로 설정

3) 도면 출력용 플롯스타일 ctb 기준

○ctb파일 제공(공간관리 단선도면.ctb)

4) 배치도 작성 기준

○대지경계 및 주변도로, 방위, 주출입구(정문), 주요건물 및 부속건물 현황, 주요 외부공간을 표기

○주요 건물의 명칭은 앞의 현황정보 및 건물별 이력관리에서 사용되는 명칭과 일치되게 작성

5) 평면도 작성 기준

○평면도의 실명칭 및 코드는 공간관리 양식과

일치해야 함

○배치도에서 실면적 확인이 가능하도록 중심선으로

평면도를 작성하고 치수 표현

○치수 표기와는 별도로 증축연도 등을 치수선과 동일한   형태로 표현 (기존 표기된 증축연도 포함)

○각 실의 코드는 건물의 왼쪽부터 시계방향으로

일정한 규칙으로 부여(중복도의 경우 포함)

○층별 코드부여 방법

구 분	표기방법
지하1층	B101, B102∼
1층	101, 102∼
2층	201, 202∼
3층	301, 302∼
메자닌 층	101M, 201M∼

(※메자닌 층이란 일부 부속공간이 복층

형식으로 설치되어 층 구분이 모호한 경우에 해당됨)

○기타실은 영문자를 포함하여 코드 부여

(※계단실 : 1S1, 2S1, 홀 : 1H1, 2H1, 복도 : 1C1, 2C1, 화장실 : W101, W201)

○건물별로 실별 코드 부여(※코드는 건물별로 처음(101∼)부터 다시 부여)

○체육관의 경우 부속실(학생용 샤워 및 탈의실, 화장실, 무대 등)의 경우 코드 부여 및 공간 관리 포함

○조리실 내의 부속실(영양사실 등)은 별도 관리없이 조리실에 포함하여 관리

○준비실이 있을 경우 해당용도(예시-특별교실/과학실, 학습지원공간/시청각실)의 분류기준을 적용

○방송실 내부의 스튜디오의 경우도 별도 코드화 하고 해당용도(관리행정시설/방송실)의 분류기준을 적용

○지하층의 기계/전기실 등도 공간관리 항목에 포함, 지하주차장의 경우 건물하부에 있는 경우 공간관리에 포함

○복도의 설치연도는 미입력을 원칙으로 함

○2개의 학교가 같은 건물을 사용하는 경우(통합, 단설 등)는 상위학교에서 공간 이력관리를 입력하되, 실명칭에 하위학교에 대한 별도 정보를 표기함(예시 : 과학실(중학교), 미술실(초등학교))

공간관리용 단선도면 작성 (예시)

〔붙임 7〕설계안전보건대장

설계안전보건대장

1. 사업개요

공 사 명
현장 주소
공사기간
공사금액
발주자	회사명				전화번호
	대표자				지정된 담당자
	주소
설계자	회사명				전화번호
	대표자				대장 작성자
	주소
공사개요		주요 구조물	구조	개소		최대 굴착 깊이(m)	최고높이 (m)		연면적 /길이
특수 구조물 개요

2. 공사금액 및 공사기간 산출서

1) 공사금액 산출서

2) 공사기간 산출서

3. 주요 유해·위험요인 및 감소대책에 대한 위험성평가 내용

1) 위험성 평가 기준(발생 가능성(빈도), 중대성(강도), 허용 위험성 기준)

(1) 발생 가능성과 중대성 기준

(2) 허용 위험성 기준

2) 유해·위험요인별 감소대책

No	공종명	유해·위험요인	위험성 감소대책

4. 유해·위험방지계획서 작성 계획

작성 대상 여부	근 거	작성계획

5. 안전보건조정자 배치계획

배치 대상 여부	배치 계획

6. 건설공사의 산업재해예방지도 실시 대상 확인 및 실시계획

대상 여부	근거	실시계획

7. 산업안전보건관리비 산출계획

계상금액	계상 근거

8. 작성(변경) 일자 : 00년 00월 00일

9. 작성 및 확인자

1) 작성자

소속	직위	자격	성명	서명

2) 확인자

소속	직위	자격	성명	서명