건축설계 제안공모 지침서
홍성 K-락(樂) 디지털스페이스 조성 계획ㆍ중간 및 실시설계 용역

2025. 10.

□ 목   차 □

1. 사업 개요	1

1.1 사업의 배경 및 목적	1

2. 설계공모 요강	4

2.1 설계공모 방법	4

2.2 설계공모(제안공모) 일정 및 절차	6

2.3 참가등록	7

2.4 현장설명회	8

2.5 질의 및 응답	8

2.6 제안서 제출 및 심사위원 공개	9

2.7 제안서 발표 및 심사	10

2.8 심사결과 발표 및 당선작 통보	11

3. 설계공모 제안서 작성 및 제출	12

3.1 제안서 작성 일반사항	12

3.2 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	13

3.3 설계자의 경험 및 역량 부문 작성요령	14

3.3 수행 계획 및 방법 부문 작성 요령 [제안과제]	15

3.4 제출도서의 익명성	16

4. 설계공모(제안공모) 심사	17

4.1 심사위원회	17

4.2 평가기준	19

4.3 심사방법	22

4.4 제출 공모안에 대한 지적 소유권	24

4.5 기타사항	25

4.6 당선 이후 조건	25

4.7 계 약	26

4.8 기타사항	27

5. 홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 설계지침	29

5.1 사업지 현황	29

5.2 설계지침	32

5.3 분야별 세부설계 지침	35

5.4 LED 돔 상영공간 구축 지침	42

■ 서식 및 자료	55

1. 사업 개요

홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성

1.1 사업의 배경 및 목적

우리나라 K-콘텐츠와 홍성군의 지역적 문화 특성이 융합된 “K-락(樂)”이라는 콘셉트에 걸맞는 글로벌 수준의 디지털 콘텐츠 공간을 조성하여 다양하고 차별화된 디지털 콘텐츠를 제공함으로써 홍성군의 문화 수준 제고 및 경제 활성화를 도모하고자 함

1.2 개 요

⑴ 사 업 명 : 홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성

⑵ 수요기관

① 본 사업은 홍성군(이하 ‘우리 군’이라 한다)에서 주관한다.

② 연락처

- 주 소 : 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 혁신전략담당관

- 연락처 : 041-630-1197, FAX 041-630-1188

③ 공고

- 홍성군청 홈페이지(https://www.hongseong.go.kr (홈>군정소식>공고/고시))

④ 제공자료

㈀ 건축설계 지침서

㈁ 과업내용서

⑶ 설계자 선정방식 : 제안공모

⑷ 제안공모의 목적

디지털 스페이스에 대한 이해도가 높고, 보다 창의적으로 주변 환경과 조화를 이루면서 예술성과 작품성을 갖춘 건축물을 완성할 수 있는 역량있는 건축설계자를 선정하고자 「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 동법시행령 제17조 규정에 의거 설계공모 방식을 시행하고자 하며, 지역의 랜드마크적 건축물 건립 목적과 홍성역 주변 시설물(광장, 지하주차장)의 활용 및 세부 프로그램 주요 내용을 콘텐츠개발자, 운영자 및 다양한 이해관계자와의 협의를 통해 결정・반영할 수 있도록 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」 제29조 규정에 따라 설계자의 대표작품 포트폴리오, 경험 및 역량, 업무의 이해도, 수행계획 등을 심사하여 우수한 설계자를 선정하려 함

⑸ 사업개요

① 사업위치 : 충청남도 홍성군 홍성읍 역전1길 26

(홍성역 전면광장 및 공용주차장 부지)

② 대지면적 : 6,165㎡ (본 사업 사용면적 5,400㎡)

③ 주 용 도 : 문화 및 집회시설 - 전시장

④ 기준연면적 :  2,700㎡내외 (±5% 범위내 조정 가능)

⑤ 건폐율 / 용적률 : 50 % 이하(80% 변경 예정) / 50 % 이하(150% 변경 예정)

(대지 내 기성 건축물 면적 포함하여 산정, 적용함)

⑥ 층수규모 : 지상3층 / 지하1층 (지하층은 기존 지하공영주차장을 현황 그대로 사용하거나 일부분을 개조하여 사용하는 증축공사)

⑹ 예정 공사비

① 공사비 :  18,314,280,000원 (부가세 포함)

② 제시된 공사비는 건축, 구조, 기계설비, 토목, 조경, 전기, 조명, 통신, 소방, 디지털미디어(장비비), 신재생에너지, 건설폐기물 처리비, 포장, 부지 조성비, 관급자재, 인입공사비(상수도, 도시가스 등) 등에 대한 총공사비이며, 각 공종 및 분야 간 배분하여 제시된 각각의 공사비 및 부대비용 등 모든 금액의 합(총공사비)이 총공사비 예산액 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다. 공사 발주시점까지 목표 공사비를 초과하지 않도록 관리해야 함(과업지침 및 용역계약 특수조건 이행 필수)

※ 공사비 예산액은 설계공모를 위한 예정공사비로서 실시설계(내역서 등) 결과 및 발주청의 사정에 따라 변경될 수 있음

⑺ 설계 용역비와 주요 과업 내용

① 설계 용역비 : 815,103,000원 (부가세 포함)

※ 본 설계 용역비에는 아래 ‘설계 주요 과업내용’이 포함되어 있으며 ‘설계 주요 과업내용’을 수행하지 않을 시 감액하여 정산한다.

② 설계 주요 과업내용

㈀ 건축법 제29조에 의한 건축협의(허가) 및 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증 수행비용 일체 포함. (단, 각 허가ㆍ심의 수수료는 별도)

㈁ 계획, 중간 및 실시설계(기본 및 실시설계) 도서 작성 (건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등)

※ 공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준 상 ‘기본 및 실시설계업무(상급)’

㈂ 주요실[전시 및 체험공간, 사무공간, 편의공간, 교육연구공간, 공용공간]의  인테리어 설계 업무에 대한 협조, 인테리어 설계와 건축설계와의 조화 및 연계성 등에 대한 의견제시, 인테리어 설계와 건축설계 상호 간 Cross Checking 등

㈃ 건축물 인증 업무 수행(인증수수료 별도)

- 장애물 없는 생활환경 우수등급, 제로에너지인증(4등급)

㈄ 에너지절약계획서 제출 및 협의, 에너지 사용계획서 보고서 작성 및 협의

※ 녹색건축물조성지원법 및 에너지이용 합리화법에 따른 대상사업 및 시설에 해당할 경우 과업 수행

㈅ 신‧재생에너지 설치에 신‧재생에너지 공급비율 36% 이상 만족을 위한 설계 및 신ㆍ재생에너지 설비 설치계획서 제출 관련 업무에 따른 사전 업무

㈆ 건축물 외부 조감도 또는 투시도(1점), 3D 모델링업무(뷰컷 6점 이상), 용역손해배상보험료 또는 공제비용 등 일체의 비용 포함임

㈇ 공사물량 및 공사비 원가 산출 및 발주를 위한 자료 작성

㈈ 최종 성과물 관련 보고서 작성 및 제출 등

㈉ 미디어시스템 H/W, S/W 설치 계획 등

⑻ 용역기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

※ 용역기간은 홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성 계획 일정을 기준으로 하며, 사업일정 변경 시 조정될 수 있음.

⑼ 면적표 : ‘5.2 설계지침’참조

① 제시된 면적표는 건축기획중 도출된 프로토타입 안의 면적배분 및 구성으로 제안시 참조로서 활용하되, 층간 배분 및 조닝은 자유롭게 할 수 있다.

② 면적표의 모든 공간은 기본적으로 누락이 없어야 하며(필요 공간 추가 가능), 합계 면적 증감은 기준 연면적의 ±5% 범위내에서 할 수 있다.

2. 설계공모 요강

2.1 설계공모 방법

⑴ 공모방식 : 국토교통부 고시 제2023-180호 ‘건축 설계공모 운영지침’ 제29조에 따른 제안공모

⑵ 참가자격

① ｢건축사법｣ 제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자로 관계 법령에 결격사유가 없어야 함(법인 포함)

② ｢건축사법 시행령｣ 제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 “가항”의 자격을 충촉하는 국내 건축사 사무소와 공동으로 수행하여야 하며 국내 건축사 사무소 개설자를 주계약자로 함

③ ｢산업디자인진흥법｣ 제9조에 의한 【산업디자인전문회사(시각디자인분야)(업종코드:4440)】과 【산업디자인전문회사(멀티미디어디자인분야)(업종코드:4443)】과 【산업디자인전문회사(종합디자인분야)(업종코드:4444)】로 입찰참가 등록한 업체

④ ｢소프트웨어산업 진흥법｣ 제24조에 의한 【소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)(업종코드:1469)】과 【소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업)(업종코드:1426)】으로 신고를 필한 업체

⑤ ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖춘 자

⑥ 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가 자격 박탈

⑦ 당선자의 설계용역 계약 시 관련법에 따른 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물처리 분야 등 설계를 수행하는 데 있어 관계법령에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 이 경우 공모 당선된 자(건축사사무소를 개설한 자)가 공동수급업체 대표자가 되어야 함. 다만, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 함

⑶ 공동수급에 관한 사항

① 단독 또는 공동도급(분담이행)이 가능하며, 2.참가자격 다항, 라항의 자격을 갖춘 업체는 반드시 분담이행방식으로 참여하여야 함(하나의 업체가 산업디자인, 소프트웨어사업분야 모두 참여 가능)

② 공동수급체 구성원은 대표사를 포함하여 3개사 이내로 구성하여야 하며, 공고문 2. 참가자격 가항의 자격을 갖춘 업체를 대표사로 선임하여야 함

③ 공동수급체 구성원 간에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열회사가 아니어야 하며, 공동수급체를 중복 결성하여 참여할 수 없음

④ 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 대표업체는 사업예정금액의 50%를 초과하여 직접 수행해야 함

⑤ 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 설계공모 참여자 명단과 공동응모협정서, 대표자 선임계를 첨부하여야 함

⑥ 당선자는 제안공모 등록시 구성한 공동수급체를 당선 이후 변경할 수 없음

⑦ 공동도급과 관련한 세부사항은 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부 예규 제324호, 2025. 7. 8.) “제6장 공동계약 운영요령”의 규정에 따름

⑶ 참가제한

① 응모기간내 응모신청서를 등록한 업체에 한하여 “설계공모 제안서”를 제출할 수 있다.

② 공고일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분(부정당업체 제재 포함)을 받은 자는 본 공모에 참여할 수 없음

※ 응모신청서 등록 시 건축사협회 및 등록관청에서 발급한 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하여야 함(공동응모자도 행정처분 관련 증빙서류를 제출하여야 함)

2.2 설계 제안공모 일정 및 절차

⑴ 공모일정

추 진 일 정	일 시	비 고
설계공모 공고	2025.10.21.(화) ~ 10.27.(월)	ㆍ홍성군청 홈페이지 및 나라장터 게재
응모신청서 등록(접수)	2025.10.27.(월) 09:00 ~ 18:00	ㆍ직접 방문 또는 이메일 접수 - 직접 방문 : 홍성군청 혁신전략담당관 - 이메일 주소 : xgz9421@korea.kr ㆍ시간 : 18:00까지 - 이메일 송신시간 기준(18시 이후 수신시 확인) - 마감 이후 서류보완 불가 ※ 발송 후 수신여부 확인할 것
현장설명회	2025.10.28.(화)	ㆍ장소 : 사업현장인근(홍성역 전면광장) ㆍ시간 : 14:00
질의서 접수	2025.10.29.(수) 18:00	ㆍ설계공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능 (e-mail 제출) ㆍe-mail 주소 : xgz9421@korea.kr ※ 기한 내 접수된 질의서에 한해 유효, 발송 후 수신여부 확인할 것
질의서 회신	2025.10.31.(금) 17:00	ㆍ홍성군청 홈페이지 일괄 게재
설계공모 제안서 제출	2025.11.14.(금)	ㆍ장소 : 홍성군청 방문접수 필 ㆍ시간 : 10:00 ~ 17:00 ※ 12:00~13:00 점심시간 제외
제안서 발표 및 심사	2025.11.21.(금) 14:00	ㆍ시간 : 14:00 ~ ※ 발주처 사정에 의해 일정 변경될 수 있음
당선작 발표	심사일로부터 7일 이내	ㆍ홍성군청 홈페이지, 세움터 게시
공모안 반환	결과 발표일로부터 7일 이내	※ 입상작은 미반환, 반환기간 이후는 임의처분

※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 홍성군청 홈페이지(공지사항)에 게시(개별통지하지 않으며, 홈페이지 게시사항 미확인에 따른 책임은 응모자에게 있음)

⑵ 일정의 관장

- 모든 일정은 업무시간에 한하며, 시간이 지정된 일정은 시간 내에 접수된 것만 유효함

- 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 공문 및 전화 등을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지함

- 공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

2.3 참가등록

⑴ 일    시 : 2025. 10. 27.(화) 09:00 ~ 18:00(마감이후 서류보완 불가)

※ 상기 시간 내에 접수된 신청서에 한함(사전 접수 불인정)

⑵ 접수방법 : 직접접수 또는 전자우편

※ 응모신청서 작성(날인.서명 필) 후 제출 또는 스캔하여 전자우편(이메일)로 제출.

발송후 반드시 담당자에게 접수 확인할 것(전화)

⑶ 접 수 처

① 직접접수 : 홍성군 혁신전략담당관(충남 홍성군 홍성읍 아문길 27, 2층)

② 전자우편 : xgz9421@korea.kr (유선확인 : 041-630-1197)

⑷ 구비서류

① 설계공모(제안공모) 응모신청서 [서식 1] 1부

② 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

③ 건축사면허(자격)증 사본 1부, 중·소기업·소상공인확인서 사본 1부

산업디자인전문회사 등록증 사본 1부
디지털콘텐츠개발서비스사업 패키지소프트웨어개발공급사업 신고증 사본 1부

④ 대표자 및 담당건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함) [서식 2] 1부

⑤ 공동응모협정서(공동응모일 경우에 한함) [서식 3] 각 1부

⑥ 청렴서약서 [서식 4] 각 1부

⑦ 사용인감계 [인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 1부 포함] [서식 5] 1부

⑧ 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 행정처분확인서(공고일 기준 6개월) 1부

⑨ 서약서 [서식 10] 1부

⑩ 공동참가자(공동응모자)의 경우 상기 서류 ②,③,⑥,⑦,⑧,⑨ 각 1부

⑸ 유의사항

① 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

② 마감시간(17시) 경과후 수신된 신청서의 경우 송신시간을 증빙하는 경우 접수 인정

⑹ 심사위원 구성 및 발표

① 심사위원 구성 : 외부전문가 위원 7명(예비심사위원 2명 포함)으로 구성

② 심사위원 공개 : 설계공모 공고 시 공고

2.4 현장설명회

⑴ 일    시 : 2025년 10월 28일(화) 14:00

(참가 등록부에 서명, 발주청 사정에 의해 일시는 변경될 수 있음)

⑵ 장    소 : 사업현장인근 [홍성군 홍성읍 역전1길 26, 홍성역 전면광장]

⑶ 참석대상 : 응모업체 대표자, 담당건축사 또는 위임받은 자([서식6] 위임장 지참)

⑷ 내    용

① 사업 목적 및 주요사항 안내

② 공모 주요 일정 및 제안 과제 설명

③ 계획 대상지 및 설계 조건, 현장 설명

④ 관련 자료 배포

⑸ 유의사항 : : 응모신청 미등록자는 제안서를 접수할 수 없으며 현장설명회의 설명 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 참가자에게 있음

2.5 질의 및 응답

⑴ 질의접수

① 일    시 : 2025. 10. 29.(수) 09:00 ~ 18:00

② 접수방법 : 질의서는 [서식 7]로 작성하여 전자우편 제출

※ 전자우편 :  xgz9421@korea.kr (유선확인 : 041-630-1197)

③ 유의사항

- 등록업체당 상기 시간 내 접수된 질의서만 유효함

- 질의서 발송 후 수신 및 접수여부 유선확인(확인 이외 문의 불가)

⑵ 질의회신

① 일    시 : 2025. 10. 31.(금) (발주청의 사정에 의해 변경될 시 공지)

② 방    법 : 홍성군청 홈페이지(https://www.hongseong.go.kr)에 일괄 게시

③ 유의사항

- 질의사항에 대한 발주기관의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

- 질의내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

2.6 제안서 제출

⑴ 제출일시 : 2025. 11. 14.(금) 10:00~17:00

(※ 상기 제출일 시간 외에는 제출 불가)

⑵ 제출장소 : 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27

홍성군청 2층 혁신전략담당관

⑶ 접수방법 : 방문접수(우편접수 불가)

- 응모등록하지 않은 자는 제안공모에 참가할 수 없으며, 제안서는 응모자별로 1점으로 제한함 (접수시 [서식 8]에 의한 접수증 교부)

- 규정된 제출도서 목록이외의 도서류 제출 불가함

⑷ 제출서류

① 설계공모 제안서 제출서 1부 [서식 8]

② 제안서 10부 ([서식 9] 표지 사용, 원본 1부는 상호명 표기, 9부는 서식 사용)

③ 담당건축사 경력 및 실적 1부 [서식 11]

④ 담당건축사의 경력증명서 및 실적확인 서류(실적증명서 등) 1부

※ 실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 증빙서류

⑤ 포트폴리오 게재 작품 관련 수행 실적증빙서 사본 1부

⑥ 영상/음향 관련 실적증빙서 사본 1부

⑦ 상기 ①~⑥을 모두 저장한 USB 2매(오류 대비용)

⑸ 심사번호 추첨 : 응모자(또는 위임인)는 제안서 제출시 발주기관에서 정한 심사번호 추첨함에서 번호표를 뽑아 심사번호를 부여받고, 해당 번호를 수기한 제출확인서를 수령함. 부여받은 번호순으로 제안발표를 시행함

2.7 제안서 발표 및 심사

⑴ 설계공모 제안서 심사

① 일    시 : 2025. 11. 21.(금) 14:00~   (발주청 사정에 의해 변경될 수 있음)

② 심사방법 : 심사는 서면심사와 발표심사로 구성됨

③ 장    소 : 홍성군청 지정장소 ※ 추후통보

충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27

홍성군청 2층 혁신전략담당관

- 응모 업체가 7개를 초과할 경우, 원활한 심사를 위해 사전심사(서면심사)를 통과한 업체를 대상으로 최종심사(발표심사)를 실시함

※ 1차 심사 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

- 최종심사(발표심사)는 발표 및 질의답변 형식으로 진행됨

- 최종심사는 심사의 전문성 및 공정성을 높이기 위해 사업의 특성 및 심사위원 의견에 따라 투표제 또는 채점제를 선택, 병행할 수 있음

※ 구체적인 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

⑵ 제안서 내용 발표

① 발표자 : 담당 건축사 또는 참여자

② 발표내용

- 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오

- 수행계획 및 방법 제안서

⑶ 유의사항

① 발표자료는 별도로 작성하지 않고, 제출된 제안서를 PDF형식으로 변환한 파일을 활용하여 발표함

② 발표자는 대표사에 소속된 건축사 자격증 소지자에 한함

③ 발표자는 심사일시 30분전까지 반드시 지정된 대기장소에 입실하여야 함

④ 심사장에는 발표자 1인, 보조인원 1인 총 2인만 입장 가능하며 제안발표 및 답변은 발표자만 할 수 있음

⑤ 제안서 발표시간 10분, 질의응답 10분을 기본으로 진행(발표 및 질의응답 포함 25분 내에서 유동적으로 운영하되 최대 25분을 넘지 못함)

2.8 심사결과 발표 및 당선작 통보

⑴ 일    자 : 제안서 심사일로부터 7일 이내

⑵ 발표방법 : 당선자에게 서면통보 및 홍성군청 홈페이지에 게시

※ 당선자 및 입상자는 실명으로 공개

⑶ 도서반환기간 : 심사결과 발표일 이후 7일간

※ 최우수작(당선작)은 도서반환을 하지 않음

3. 설계공모 제안서 작성 및 제출

3.1 제안서 작성 일반사항

제출도서는 좌철(접착) 제본

제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용.  다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

(5) 조감도, 모형, 항공사진, 상세한 설계도면 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제안공모 참가자가 제출물에 조감도나 상세한 설계도면 등 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 함(담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성)

(6) 다만, ⑸의 규정에도 불구하고, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음

※ 스터디 모델 수준의 모형은 필요시 제작하여 사진으로만 첨부하되 축척은 1/500 이하로 하고 재료는 스티로폼, 아트지, 아크릴 등 백색의 경량재로만 하여야 하며, 창호 필름, 나무, 잔디 등 표현은 하지 않음

※ 필요한 경우 이미지, 다이어그램, 유사사례의 사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 사용 할 수 있음

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 단선으로 매스(mass)만을 표현하고 음영처리는 허용함. 매스(mass) 표현 이외에 재료의 질감 등 외벽재료 표현, 나무, 사람, 재질, 장식 등 세부적인 건축물의 장식 표현은 일체 금지하며, 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표시함. 건축물의 면은 백색만 사용하고 대지, 도로, 옥상녹화 등 건축물 외 객체는 색 사용이 가능함

(7) 제안서의 기본 내용은 업무에 대한 이해와 실적, 창의적 제안을 기본으로 하여 제출할 것

(8) 미디어 시스템 설계 방향은 적용 가능한 설비로 제안하고, 향후 연구개발로 연결될 수 있는 방식을 제안할 것

(9) 담당 건축사의 미디어 아트 실적 및 미디어 시스템의 실적은 표기 가능.  단, 기타 설계 실적을 과업 내용과 혼용하여 활용하는 표현은 자제해야 함

3.2 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

⑴ 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	앞, 뒷면(내용없음) [서식 9] 사용	2쪽
2	목차	(배경그림 없음)	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	담당건축사의 대표작품 포트폴리오(2작품)	2쪽
4	간지	(배경그림 없음)	1쪽
5	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
6		○ 과제에 대한 기술제안 (3개 부문)	총6쪽
7		○ 수행계획	1쪽
합계			총 14쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

※ 포트폴리오는 준공된 건축물에 한함

⑵ 제안서 작성시 유의사항

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌･우 20mm	- 상 30mm, 하 25mm - 좌･우 20mm
글자체		자 율	맑은고딕
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	자 율
분 량		2쪽(작품 당 1쪽)	8쪽
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~180g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오	- 업무에 대한 이해도 - 제안요청에 대한 과제 - 수행계획

3.3 설계자의 경험 및 역량 부문 작성요령

담당건축사의 대표작품 포트폴리오(5점)

① 담당건축사가 대표작품을 수행하였음을 증빙하는 서류제출

- 공동도급의 경우 담당건축사 대표작품만 인정

- 담당건축사가 수행한 공고일 기준 10년 이내 대표 2작품 포트폴리오

- 설계개요, 설계철학과 의도, 주요도면 및 사진 등 자율형식

- 포트폴리오는 준공된 건축물에 한함

- 미제출시 배점은 0점으로 함

3.4 수행 계획 및 방법 부문 작성 요령 [제안과제]

⑴ 업무에 대한 이해도 (10점, A3 1쪽)

① 사업 목적 및 전략적 이해 : 본 사업의 목적, 추진 배경, 필요성 등을 검토하고, 이에 따른 시설계획 방향과 사업 전략을 분석하여 제시

② 대상 부지, 시설 조건 및 환경 이해 : 과업이 수행될 장소의 물리적, 환경적 조건(입지, 주변 인프라, 건축적 제약 등)을 분석

③ 디지털 스페이스 산업 및 기술 동향 이해 : 몰입형 디지털 스페이스 관련 국내외 산업 현황과 주요 기술 발전 방향을 분석하여 과업 반영 방안을 제시

④ 운영 및 지속가능성 관점의 이해 : 이용자 특성, 향후 운영 방식, 운영조직 구성, 수익구조, 유지관리 및 지속가능성 측면에서 고려해야 할 사항을 분석하고, 이를 시설 계획과 전략에 반영할 수 있는 방안을 제시

⑤ 본 과업과 관련된 인증사항, 관련 법령 등을 검토하여 설계방향에서의 적용방안, 주요한 고려사항 제시

⑵ 과제에 대한 기술제안 (45점, A3 각 과제별 2쪽 총 6쪽)

① [제1과제] (15점, A3 2쪽) : 건축적 공간 디자인 및 기술 통합

몰입형 콘텐츠를 극대화하기 위한 건축적 공간 구성과 첨단 기술 시스템(스크린, 음향, 조명 등)에 대한 구체적인 전략을 제시
단순한 하드웨어 설치를 넘어 공간의 형태, 재료, 조명, 음향이 상호작용하여 관람객이 콘텐츠 속에 완전히 몰입할 수 있도록 하는 독창적인 디자인 접근 방안을 포함

② [제2과제] (15점, A3 2쪽) : 관람 경험 및 배치 계획

관람객 여정 전반에 걸쳐 최상의 관람 경험을 제공하기 위한 잔략을 제시, 좌석 배치와 시야선 설계를 통해 모든 위치에서 최적화된 경험을 보장하고, 식음료와 서비스 경험을 공간 배치와 결합하여 콘텐츠 감상과 유기적으로 어우러지는 차별화된 공간 활용 전략을 제안

기존 시설물(홍성역, 공영주차장 등) 및 주변 대지의 이용계획을 고려하여 적절한 계획기준의 제시 및 효율적인 배치계획, 평면ㆍ입면ㆍ단면 계획, 동선체계 및 외부공간 활용계획 개념 제시

▶ 지하공영주차장의 구조적의 모듈과 다양한 기능의 합리적 배치와 공간구성을 통하여, K-콘텐츠 체험을 극대화하는 사용자 중심의 기능성, 편의성 및 운용 개념 제시

③ [제3과제] (15점, A3 2쪽) : 음향/영상(LED 돔) 시스템

몰입형 콘텐츠 구현을 위한 이머시브 음향, 영상 시스템에 대한 구체적인 솔루션을 제시하고 단순한 장비 제안이 아니라 시뮬레이션이나 분석 기반의 설계접근을 통해 음향 전달
화면품질, 관람 위치별 실감도를 고려한 혁신적 시스템 설계 아이디어를 포함

⑶ 수행계획 (5점, A3 1쪽)

건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

- 발주기관 내 전문가와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

3.5 제출도서의 익명성

⑴ 설계공모 제안서 표지 [서식 9]의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 10부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 9부는 “인식명칭”란에 ｢홍성군｣으로 기재 제출

<예 시> 1부 : ㅇㅇㅇㅇ건축사사무소(마크 또는 로고 사용금지, 상호명만 명기)

9부 : 홍성군

⑵ 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

① 심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

② 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료시까지 밀봉하고 공개하지 않음

③ 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

④ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음

4. 설계공모(제안공모) 심사

4.1 심사위원회

⑴ 심사위원 구성

「건축서비스산업 진흥법」제21조, 같은법시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)」제10조, 제11조, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제325호, 2025.4.30.)」에 의거 7인의 심사위원으로 구성

⑵ 심사위원 명단(대외비)

연 번	성 명	소 속	비 고
1	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
2	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
3	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
4	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
5	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
6	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ	예비
7	ㅁㅁㅁ	ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ	예비

※ 심사위원은 공모일정에 따라 선정 발표함

※ 심사위원장은 현장에서 호선함

⑶ 심사위원회 운영

① 위원장은 위원회를 대표하고 직무를 통할함

② 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

⑷ 기밀유지

① 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 ｢심사위원 선정 동의 및 보안각서｣ [서식12]를 제출하여야 함

② 위원회는 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개해야 하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 함

③ 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

⑸ 심사위원의 제척･기피･회피

① 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인･단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임･직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

② 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 ｢심사위원 기피ㆍ회피신청서｣ [서식13] 및 그 근거자료를 발주기관에게 제출하여 기피신청을 할 수 있음

③ 심사위원은 회피사유에 해당하면 ｢심사위원 기피ㆍ회피신청서｣ [서식13]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

⑹ 발주기관은 심사위원의 제척･기피･회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지함

4.2 평가 기준

⑴ 평가항목별 배점 기준

① 설계자의 경험 및 역량(35점)

㈀ 정량적 평가 : 경력 및 유사프로젝트 실적부문(30점)

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

담당건축사 및 SI 설계사의 경력

10

- 담당 건축사 및 SI 설계사의 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
10	8	6	4	2

※ 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

담당건축사 및 SI 설계사의

유사프로젝트

실적

10

- 유사프로젝트 실적은 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 「제5호 문화 및 집회시설」에 해당하며, 해당 연면적이 1,000㎡ 이상인 사업 및 디지털미디어 설계 및 설치 사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된 설계용역에 한하여 인정함. 건축물대장 등 첨부 제출.

- 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출해야 함.

- 공동도급의 경우 대표건축사가 수행 또는 참여한 실적만 인정

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
10	8	6	4	2

영상/음향

관련 실적

10

45억 이상	40억이상	35억 이상	30억이상	30억 미만
10	8	6	4	2

※ 영상, 음향 관련 실적은 4K 화질 이상 영상 송출용으로 반드시 음향 시스템이 결합 된 형태로 구조물 제작을 포함하여 설치, 납품한 실적으로 입찰 공고일 기준 최근 3년간 단일 실적만 인정함. (교통 전광판과 기상전광판 및 SMD 방식이 아닌 전광판 납품 실적은 제외).

㈁ 정성적 평가 : 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(5점)

평가항목

배점

세부평가기준

담당건축사 및 SI 설계사의 대표작품

5

- 설계의 작품성, 창의성등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

※ 2작품 제출(최근 10년내), 제출하지 않은 경우 “0점” 처리

② 수행계획 및 방법(65점)

㈀ 정성적 평가 : 업무에 대한 이해도, 제안요청 과제에 대한 제안, 수행계획, 발표 및 면접

평가항목

배점

세부평가기준

업무에 대한 이해도

10

- 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

- 본 과업의 목적 및 필요성을 고려한 차별화된 시설계획 방향 및 사업 전략을 분석하여 제시

- 문화 및 집회시설-전시장에 대한 사례 분석과 본 과업에서 고려해야 할 시사점 도출

과제에 대한 제안

45

- 제안의 적절성, 독창성, 실현성(과제당 점수를 합산하여 계산)

[제1과제] (15점) : 건축적 공간 디자인 및 기술통합

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

[제2과제] (15점) : 관람 경험 및 배치 계획

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

[제3과제] (15점) : 음향/영상(LED 돔) 시스템

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

※ 제출하지 않은 경우 [0점] 처리

수행계획

5

- 설계용역 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

- 관계자 협의 등 원활한 의사결정을 위한 수행 방안 제시

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

※ 제출하지 않은 경우 [0점] 처리

제안서 발표 및

면접

5

- 추진의지의 적극성, 발표 설득력 등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

㈁ 공모제출자 수별 평가등급 배분(수행계획 및 방법 부문)

제출자수	등 급					제출자수	등 급
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
2	1	1				22	2	5	9	4	2
3	1	1	1			23	2	5	9	5	2
4	1	1	1	1		24	2	5	10	5	2
5	1	1	2	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	1	2	2	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

⑵ 실격 및 감점 기준

위 반 내 용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격 (심사제외)
• 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 제안서 10부중 1부는 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 기타 실격 해당 사항
• 설계공모 작성일반사항	0.5점/ 항목당	3점	합계 6점 이상 실격
• 설계공모 제안서 구성	0.5점/쪽당	3점
• 제안서 작성시 유의사항	0.5점/ 항목당	3점
• 제출부수 부족 시	0.5점/부당	3점

4.3 심사 방법

⑴ 심사방법 일반사항

① 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

② 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

③ 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

④ 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

⑤ 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

- 평가방식은 투표제 및 채점제로 할 수 있으며, 심사위원회에서 결정한다.

⑥ 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

⑦ 평가는 100점 만점을 기준으로 ‘정량적 평가’ 30점, ‘정성적 평가’ 70점으로 함

㈀ 담당건축사의 경력, 담당건축사의 유사프로젝트실적 등 정량적 평가(30점)는 제출된 자료에 의거 발주기관 또는 대행기관에서 사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

㈁ ‘정성적 평가’(70점)는 심사위원들이 심사 당일 평가

⑧ ‘정성적 평가’는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

⑨ 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

⑩ 공모‘안’의 최종 평가는 정량적 평가와 정성적 평가를 합산하여 산술평균한 점수 중 최고 점수를 최우수작(당선작)으로 선정하고, 차점자 및 차차점자 등 우수작, 장려작, 가작으로 선정

⑪ 가장 높은 점수를 받은 자가 2명 이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 평균금액으로 지급

⑫ 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

⑬ 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

⑵ 실격기준 : 공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

① 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

② 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

③ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

④ 직･간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

⑤ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

⑥ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

⑦ 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

⑧ 저작권법을 중대하게 위반한 경우

⑨ 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우

⑩ 감점 총점이 6점 이상인 경우

⑪ 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

⑶ 불이익 처분방법

① 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

② 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

⑷ 심사결과 발표 및 공모안 반환

① 심사 결과의 발표 및 공개

㈀ 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서면이나 홈페이지 등을 홍성군청 홈페이지를 통해 실명으로 공개함, 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

㈁ 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 홍성군청에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음

㈂ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

② 공모안 반환

㈀ 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

㈁ 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

⑸ 입상작 선정 및 시상

① 입상작은 최대 5점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

② 입상작 보상 (부가가치세 및 제세공과금 포함)   ※ 종합평가점수 70점 이상 해당

∙ 최우수작(당선작) 1점 : 기본 및 실시설계권 부여

∙ 당선작 이외의 입상작 보상

입상작 수	순위	보상금 지급기준(원)	비 고
4	2위(40%)	16,000,000	10팀 이상 참여
	3위(30%)	12,000,000
	4위(20%)	8,000,000
	5위(10%)	4,000,000
3	2위(40%)	16,000,000	8팀 이상 참여
	3위(30%)	12,000,000
	4위(20%)	8,000,000
2	2위(40%)	16,000,000	6팀 이상 참여
	3위(30%)	12,000,000
1	2위(33%)	13,200,000	3팀 이상 참여

③ 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 장려작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4.4 제출 공모안에 대한 지적 소유권

⑴ 제출된 공모안의 저작권에 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

⑵ 당선작 외의 공모안에 대해 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있으며, 이 경우 제안자와 협의하여 진행

⑶ 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

4.5 기타사항

⑴ 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

⑵ 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

⑶ 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 함

4.6 당선 이후 조건

⑴ 계약

당선작에 대한 설계용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 발주기관의 계약기준에 따르며, 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함

당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 발주기관과 설계용역 계약에 관해 협의하여야 하며, 7일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

⑵ 설계 진행

본 제안공모는 기본 및 실시설계를 위한 것으로 당선자는 진행과정 별로 홍성군청과 협의하여 설계를 추진하여야 함

당선자는 심사위원회의 지적사항, 평가의견, 발주청의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정ㆍ　보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

설계용역 과업기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 설계자문, 도시계획시설사업 실시계획인가(변경, 준공 포함) 등 관련법 규정에 따른 행정절차를 이행하여야 할 경우 발주청이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 납품 이후 각종 인·허가 및 인·허가 변경, 도시계획실시계획 변경인가·준공 등에 따른 관계도서 및 자료　작성를 제출하여야 한다. 또한 건축법상 건축협의(허가,　착공,　허가사항변경,　사용승인), 공사준공 시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록(세움터 등록) 등의 업무를 이행하여야 한다. 이에[④번항] 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계자가 부담한다.

사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인․허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 발주청에 적기에 제공하여야 하고, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 하며, 사업추진관련 업무추진에 차질이 없도록 적극 협조하여야 한다.

당선자로 선정되어 용역 착수계 제출 시 제출되는 책임기술자는 [서식 2]의 담당건축사를 책임기술자로 선임하여 설계용역을 수행하여야 한다.

기타 설계용역 착수 시 우리 군의 계약조건과 과업지침을 이행하여야 한다.

⑶ 사업의 변경 및 해지 등

과업수행 중이라도 발주청의 사업계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음. 이 경우 「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

⑷ 당선작 설계자 의무사항

본 공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

4.7 계 약

⑴ 계약금액 조정

① 조정대상

㈀ 우리 군과 계약체결 완료한 설계용역 과업내용 중 계약 연면적의 10% 이상 증감이 발생한 경우

㈁ 우리 군과 계약체결 완료한 과업내용의 변경 등으로 인해 보합수정률*이 10% 이상 발생한 경우

※ 보합수정률 : 각 공종별 설계수정비 합/각 공종별 설계비 합

② 조정대상 제외

㈀ 법규, 지침위반 등 설계자의 설계 오류에 의한 과업

㈁ 대안수립 등 설계과정상의 조정, 검토를 위한 과업

㈂ 색채, 인테리어 등 도면이 아닌 보고서 형태로 표현된 용역

㈃ 인허가 조건 이행을 위한 과업. 단, 발주기관 사유로 인한 변경은 제외되며 기타사항은 협의 후 결정한다.

㈄ 단계별로 제시된 추정공사금액을 초과한 경우의 설계내용의 수정

⑵ 타절준공

① 관련법령 개정, 상위계획 변경, 부지 사용시기 변경 및 우리 군의 사정 등으로 용역진행이 곤란할 경우 타절준공 할 수 있다.

4.8 기타사항

⑴ 공모규정의 준수

제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

제안공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있음.

당선작은 미발표된 제출물(제안서)이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

응모자는 제안공모에 참가 등록함으로써 본 제안공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

본 제안공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주청(홍성군청)의 동의 없이는 제안공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

⑵ 이의제기

본 공모지침 내용 등 공모와 관련하여 발주청과 응모자간에 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주청의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다. 또한 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주청이 정하는 바에 따라야 한다.

응모업체는 심사과정에 관여할수 없으며, 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

⑶ 무효 규정

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 한다.

⑷ 승계 규정

다음의 경우, 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은 우수작 또는 가작 선정업체 순으로 승계할 수 있음(이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계됨)

㈀ 당선자가 기본 및 실시계획 용역권을 포기할 경우

㈁ 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격, 무효에 해당되는 사실이 발견된 경우

㈂ 당선작 선정업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

㈃ 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

㈄ 당선자가 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능 할 경우

㈅ 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

㈆ 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼쳐 당선된 건축사사무소 및 대표자는 당선 취소일로부터 향후 2년간 우리 군 주관의 어떠한 용역에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

⑸ 기타사항

당선자로 선정되어 용역 착수계 제출 시 제출된 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)는 발주기관의 승인 없이 임의로 교체할 수 없음

본 지침서에 명시되지 않은 사항은 「건축서비스 산업 진흥법령」, 「건축 설계공모 운영지침」에 따르고, 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따름

5. 홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 설계지침

5.1 사업지 현황

⑴ 사업지

위    치 : 충청남도 홍성군 홍성읍 역전1길 26

(홍성역세권 도시개발사업 광장1, P5주차장 용지)

대지면적 :  6,165㎡

지    목 :  - (개발행위에 따른 지목변경예정지)

지역지구 : 일반상업지역, 준주거지역, 지구단위계획구역, 광장, 주차장, 도시개발구역

도로현황 : 동측-폭25M 도로에 93m 접함, 서측-폭10M 도로에 92m 접함

법정 건폐율 : 50%(홍성역세권 도시개발사업 결정조서)/(80%로 변경 예정)

법정 용적률 : 50%(홍성역세권 도시개발사업 결정조서)/(150%로 변경 예정)

법정 최고층수 : 제한없음 (홍성역세권 도시개발사업 결정조서)

⑵ 홍성역세권 도시개발사업 지구단위계획 결정(변경) 조서

고시 : 충청남도고시 제2023-392호(2023.08.24) 홍성역세권 도시개발사업 개발계획(2차 변경), 실시계획(1차 변경) 인가 및 지형도면 고시

사업명칭 : 홍성역세권 도시개발구역

획지 : 주차장용지 주5 (광장(역1)내 중복결정) (문화집회시설로 허용 예정)

- 건축물 등에 관한 내용은 다음표와 같음(변경 중인 사항임)

획지코드 : 주5, 도면번호 : P5(주차장용지, 준주거지역, 일반상업지역)

최고층수 : 정함 없음

건축물 배치, 형태, 색채, 건축선에 관한 결정 조서

⑶ 기타 사항

- 홍성의 홍성역세권 도시개발구역 내 부지로 개발계획상으로는 역전 광장 및 지하주차장으로 계획되었으며, 현재 지하주차장 조성이 완료되었으며, 해당 지상부에 본 사업건축물 조성 추진

25미터 도로구간이 대지면적에 포함되어 있으며, 해당 도로 상부공간을 활용하여 건축계획을 할 수 있음(다만, 차량 통행에 지장을 주지 않아야 함)

군계획시설로 결정되어 있으나, 공간적 범위를 설정하여 2층 이상은 군계획시설에 해당하지 않아 문화 및 집회시설 설치가 가능함

- 사업지는 홍성역세권 도시개발지구에 위치함

- 대지는 조성되어 있으며, 지하와 지상에 주차장 및 건축물이 완성되어 있음

- 사용대지는 남쪽변이 약간 짧은 사다리꼴형

- 동측 홍성역사와 사이에 25M 도로, 서측에 10M도로 접함

⑷ 사업지 항공사진 및 지구단위계획

사업지 항공사진(국토정보플랫폼 2024년 사진 발췌)

사업지

군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면고시도 (도엽번호 36607068 부분발췌)

5.2 설계지침

⑴ K-락 디지털 스페이스 건축 기본방향

첨단 디지털 스페이스의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 지역성, 편의성, 경제성 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

제출된 설계는 공유재산 및 물품관리법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 홍성군 건축조례, 도시계획조례, 홍성역세권 도시개발사업 시행지침 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

건축물은 조형성 및 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 한다.

평면계획에 있어 자연채광과 인공조명을 적절히 이용토록 배치한다.

지붕의 방수․방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

기존 지하주차장의 구조와 연계하여 상층 증축 구조를 계획할 것. 기존 지하주차장의 구조는 철골철근콘크리트조(SRC조)를 기본으로 하고 있으며, 구조적 안전성과 합리성을 전제로 공간활용성, 경제성, 환경성, 외적 미관을 고려하여 다른 구조형식을 제안하여 설계할 수 있음

다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

관련법에 따라 제로에너지건축물 인증 및 장애물없는 생활환경 인증 등 과업지시서에서 요구하는 각 인증등급에 맞게 설계하여야 한다.

건축, 토목, 기계설비, 소방, 전기, 통신, 조경 등의 각 분야는 기능적으로 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

관계법령 및 규정에 적합하고 주변 환경과 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 유니버설디자인(Universal Design)으로 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 하고, 범죄예방건축기준에 적합하게 계획하여야 한다.

녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부정책에 맞추어 신‧재생 에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 수소에너지 등)를 신․재생에너지의 공급의무 비율 기준(36%) 이상으로 설치 계획에 반드시 포함하여 계획하고, 도면에 표기하여야 한다.

※ 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법」 제12조 및 동법 시행령 제15조 규정

⑵ 설계 중점사항

당해 사업부지는 홍성역세권 도시개발사업의 중심공간으로 홍성역 전면광장이다. 그에 따라 유니크하고 랜드마크적인 오브제가 되어야 하며, 그럼에도 불구하고  주변 환경 및 경관과 조화로운 콘셉트(concept)과 테마를 설정하여 설계하여야 한다.

홍성역을 중심으로 기존 설치된 건축물, 시설물을 면밀하게 확인하여 계획하되, 특히 본 사업과 별개로 이미 결정된 계획부분(광장과 홍성역을 연결하는 연결브릿지 및 데크)를 신중히 고려하여 평면 및 단면계획을 수립할 것

기존 지하주차장의 구조와 연계하여 상층 증축 구조를 계획해야 하며, 기존 지하주차장 철골철근콘크리트조(SRC조)를 합리적으로 활용하도록 한다.

“K-락 디지털 스페이스”는 “문화 및 집회시설-전시관”으로서 동선 계획이 매우 중요하며, 주요 체험 콘텐츠의 배치와 그에 따른 동선이 유기적이면서도 감동을 증강시킬 수 있는 시간적 흐름을 제시하도록 한다.

주차 및 접근 동선 계획 등에 있어 보도, 차도 분리 등 이용자의 안전을 우선 고려하여 설계하여야 한다.

사업 규모 2,700㎡의 문화 및 집회시설의 법정 주차대수는 23대이지만, 본 사업지는 지상과 지하에 공영주차장에 설치되어 있는 바, 주차계획은 수립하지 않아도 무방하며, 다만 건축물 배치 과정에 불가피 주차대수의 손실이 발생할 수 있으나 가능한 최소화하여 최적 설계를 하여야 한다.

설계자는 특별한 경우을 제외하고는 건축설계 연면적이 본 지침서에서 제시된 연면적에서 초과(증감)되는 경우에는, 그 초과되는 연면적이 지침서상 제시된 면적의  ±5％ 이내가 되도록 설계 하여야 한다.

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성‧경제성‧안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지 관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획한다.

모든 설계 체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

⑶ 각 실별 세부용도 및 소요면적

① 스페이스 프로그램

핵심공간 : 전시 및 체험

보조공간 : 분장 및 대기실, 음향 및 조명실, 물품창고

지원공간 : 사무실, 직원휴게실, 교육연구실

편의공간 : 카페, 기념품 숍

관리공간 : 기계실, 전기실, 방재실, 관리창고

② 세부 면적 (K-락 디지털 스페이스 증축부에 한함)

용도		면적(㎡)	비율(%)	비 고
공용공간	기계/전기실	198.45	7.43
	계단, 홀, 복도 등	280.39	10.50
소계		478.84	17.94
전시 및 체험	공연, 힐링, 산업체험	493.10	18.47
	분장 및 대기실	123.34	4.62
	음향 및 조명실	65.25	2.44
	물품창고	30.80	1.15
사무공간	사무실	55.84	2.09
	직원휴게실	30.80	1.15
편의시설	카페 및 기념품 숍	55.84	2.09
공용공간	계단, 홀, 복도 등	475.28	17.80
소계		1,330.25	49.83
전시 및 체험	공연 체험	276.82	10.37
	몰입형 체험관	132.79	4.97
교육·연구	교육연구실	72.61	2.72
공용공간	계단, 홀, 복도 등	378.24	14.17
소계		860.46	32.23
		2,669.55	100.00

③ 실별/용도별 면적

실 명	면적(㎡)	비 율(%)	비 고
핵심공간	902.71	33.82	전시 및 체험
보조공간	219.39	8.22	분장 및 대기실, 음향 및 조명실, 물품창고
지원공간	159.25	5.97	사무실, 휴게실, 교육연구실
편의공간	55.84	2.09	카페, 기념품 숍
관리공간	198.45	7.43	기계실, 전기실, 방재실, 창고
소 계	1,535.64	57.52
공용공간	1,133.91	42.48	로비, 계단, 복도, HALL, 화장실, 엘리베이터 등
합 계	2,669.55	100.00

※ 참고사항

㈀ 층별용도는 계획에 따라 재배치 가능하며, 연면적 범위내에서 ±5%에 한하여 조정될 수 있음

㈁ 장애인 시설과 관련하여 법적으로 산입에 제외되는 면적은 제외

㈂ 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 건축설계에 따라 합리적, 창의적으로 조정하여 변동 가능하며, 실별 및 층별 계획에 따른 연면적은 상기 기준 연면적(2,700㎡)의 ±5% 범위 내에서 설계자가 건축설계에 따라 조정하여 변동 가능함

㈃ 추후 설계용역 진행 시 발주처의 요청 및 협의에 따라 건축물 배치계획, 실별ㆍ층별 건축계획(평면, 입면, 단면, 면적, 형태, 구조, 층수 등)은 조정이 가능함

㈄ 제안서(공모안 건축설계) 작성 및 추후 설계용역 진행 시 건축계획 및 시설배치는 법적 기준을 준수하여야 함

5.3 분야별 세부설계 지침

⑴ 배치계획

현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 인공환경, 입지조건, 관계법규 제반규정 등을 정확히 분석하여 계획에 반영한다.

본 과업과 부합하는 기본 개념(Concept)과 기본구상안을 설정하고 그에 따른 기본계획(MasterPlan)을 바탕으로 창의성 있는 배치계획을 수립한다.

건축물 배치에 있어서 기존 시설을 고려하여 보행동선, 관객동선, 관리자동선, 서비스동선, 옥외공간 활용계획이 합리적으로 이루어지며, 경제성을 고려하여 계획한다

홍성역 연결 브릿지 및 데크를 중심으로 별동으로 분리하여 배치계획을 수립한다.

홍성역 연결 브릿지 및 데크를 통한 자연스러운 관람객 동선 유도 및 공간적 연계성, 동선의 연속성 등은 설계자의 의도에 따라 창의적으로 제시한다.

관련성을 갖는 기능 단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선의 분리 및 비상시 대비를 위한 비상 동선을 계획한다.

공용공간은 효율적인 구성으로 유지관리가 용이하도록 계획하면서, 각종 프로그램과 연계되어 다양하고 생동감 있는 공간을 연속적으로 느낄 수 있는 창의적인 계획을 한다.

장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설 이용에 불편이 없도록 최대한 배려하여 계획한다.

시설물의 안전한 관리를 위한 방범, 안전, 방재계획을 설계에 반영하여야 한다.

※ 「범죄예방 건축기준 고시, (국토교통부 제2019-394호, 2019.07.24.)」에 적합한  계획을 반영한다.

⑵ 평면계획

준다중이용시설임을 고려한 편의시설 설치 : 경사로, 핸드레일, 비상재해시설 등 장애인 편의시설을 최대한 설계에 반영한다.

소음방지를 위한 내부시설을 고려한다.

관계법규 및 제반규정에 적합하고 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」을 준수하여 설계한다.

미래의 설비증가를 충분히 고려하여 계획한다.

전시 및 체험공간 계획 가이드라인

- 전시 및 체험공간의 주요 콘텐츠는 공연, 힐링, 산업체험으로 검토할 것

- 디지털 전시 및 사운드, 공연 콘텐츠 체험공간으로 미디어, 공연관람을 위한 몰입형 공간구성을 위한 적절한 공간 계획(권장 : 원형 구체의 돔 형식(반지름 18.5m 이상, 높이 23m으로 계획)

- 가변형 벽체 및 접이식 또는 수납식 관람석 설치로 공간을 가변적으로 활용하는 계획 권장

- 프로세니엄 보다는 아레나형으로 가변적 구성이 가능한 계획 권장

- 기본적 건축음향(흡음, 반사, 잔향시간 등)을 고려한 계획 권장

- 천정고를 적절히 확보하여 이동형 미디어 장치 설치할 수 있도록 하여 공간을 가변적으로 활용할 수 있도록 계획

- 음식체험관을 위한 다이닝 프로그램 운영을 고려하여 주방 및 공조∙환기시스템을 고려한 계획

보조공간 및 편의공간 계획 가이드라인

- 보조공간은 핵심공간에 인접하여 핵심공간 콘텐츠 운용에 필요한 공간으로 관객 동선 및 서비스 동선에 유의하여 계획

- 보조공간은 핵심공간과 유기적으로 연계될 수 있도록 핵심공간과 통합으로 가변될 수 있음

- 관람객 편의성을 고려하여 카폐 및 기념품 숍을 계획할 것

- 카페는 방문객의 취식을 위한 공간으로 구성하되, 핵심공간과는 가능한 분리하되 최적의 동선을 고려할 것

- 카페는 최소 10명 이상이 동시 사용할 수 있는 공간규모로 계획하며, 열린공간으로 하여 SHOP 기능을 수용할 수 있도록 구성

지원공간 및 관리공간 계획 가이드라인

- 지원공간은 관리사무를 보는 개방형 공간으로 5인 정도 상주하는 규모로 고려할 것(별도의 개실 공간은 없음)

- 1인당 사무용 책상 1개(컴퓨터 사용 위주), 협탁 1개를 기본 모듈로 구성할 것

- 서류 수납을 위한 공간(수납장 또는 창고 등), 비품 공간, 탕비공간 및 소규모 회의공간을 계획할 것

- 사무공간은 별도의 냉난방 조닝을 하여 독립적 운용 가능하도록 할 것

- 사무공간은 쾌적한 업무환경이 유지될 수 있도록 설비 및 조도 환경을 갖출 것

- 직원을 위한 휴게실을 별도로 마련하는 계획을 권장함

- 교육연구를 위한 공간을 마련하여 다목적으로 활용할 수 있는 계획을 권장함

- 기계실 및 전기실 등은 지상층에 계획할 것(보다 합리적인 방안을 제시하는 경우 지하층 계획도 무방함)

- 방재실은 기존 시설에 포함되어 있으나 별도로 계획하여도 무방함

공용부 가이드라인

- 메인 로비는 지층부 또는 지상2층 홍성역 연결브릿지 및 데크와 연계하여 계획될 수 있으며, 합리적이고 창의적 계획을 권장함

- 홍성역과 연결브릿지 및 데크는 본 설계에 반영하여야 하며, 2층 주출입구와 연결하도록 설계하여야 한다.

- 공사시기는 본 공사와 동시에 할 계획이며, 홍성역을 연결하는 엘리베이터와 자연스럽게 연결될 수 있게 면적을 고려하여야 한다

- 메인 로비에는 층별공간 안내 및 지원시설(키오스크 등)을 여유공간을 고려할 것

- 로비는 전시공간(특별기획전, 디지털 미술품 전시 등), 홍보공간, 휴게공간, 행사공간 등 다양한 열린 공간으로 활용할 수 있도록 배치 및 동선 등을 고려하여 계획하여야 함

- 화장실은 최신식의 현대 트렌드 및 편안한 공간이 될 수 있도록 계획

⑶ 입면 및 단면계획

전체적으로 합리적인 구조로서 경제성과 안정감 있는 입면을 계획하고, 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

건축적인 조형미를 살리면서 미래형 첨단 디지털 스페이스 건축물로서의 상징성이 부각되도록 설계하여야 한다.

⑷ 동선 및 주차계획

건축물 전체의 동선계획은 시설 이용자의 이용목적에 따라 합리적 동선체계를 이루어야 한다.

주 진입로(홍성역, 상업지역)에서 편리하게 접근할 수 있고, 부대시설(주차시설, 간선도로)에 편리하게 접근할 수 있도록 보행동선 체계를 구축한다.

이용자 및 관리자 동선과 차량동선이 교차하지 않도록 계획한다.

보행자는 일층 문화도시센터 사무실 앞길을 통해 이동하는 것으로 계획하고 홍성역 이용객은 연결브릿지를 통해 2층으로 본 시설물로 이동하는 동선을 계획하여야 한다.

차량은 지하주차장 진입동선과 1층 야외주차장으로 가는 동선을 별도로 계획하여야 하고 보행자 동선과 겹치지 않도록 주행동선을 계획하여야 한다.

주출입구는 장애인 접근성에 적합하도록 계획한다.

본 사업은 문화 및 집회시설-전시장으로 건립되는바, 홍성군 주차장법 조례에 합법한 주차용량을 계획하여야 하지만 사업지가 이미 공영주차장이므로 추가적인 주차계획은 하지 않아도 무방하다.

지상주차 및 지하주차장의 차량진출입부, 지하주차장의 사용자 계단 위치 등을 고려하여, 가능한 최소의 주차손실을 고려하여 증축 계획한다.

⑸ 마감계획

홍성의 장소성, 미래지향, 메타버스, 복합문화, 과거와 현재 등의 여러 주제를 선택적으로 취사하여 독창적이고 랜드마크적인 형태 및 입면 디자인 계획한다.

역동성과 미래지향성을 담은 조형성을 권장하되 기존 홍성역과의 조화될 수 있도록 디자인한다.

외장재는 주위 환경과 조화를 이루는 재료로 선택하며, 5종 이상의 외장재 혼용을 지양하며, 시간과 기후에 따른 변형, 변색, 오염 등에 강한 자재를 중심으로 한다. (홍성역세권 도시개발사업 지구단위계획 시행지침의 색채 및 형태 관련 지침을 준수할 것)

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

바닥 마감재는 청소가 용이하고 사용되는 장소에 합당한 적절한 내구성을 가져야 한다. 물의 사용빈도가 높은 부분에 사용되는 재료는 내구성 및 내수성이 우수하고 미끄럽지 않는 재료를 사용하며, 연결부위는 내산성이 있도록 한다.

각 실별 마감재료를 재질, 규격, 성능 등을 포함한 마감표를 설계설명서에 포함한다. (당선작에 한하여 실시설계 과정에서 수정할 수 있음)

건축물의 배치, 입면의 개구부율, 마감자재 결정시 에너지 절감방안을 고려하여 계획하여야 한다.

⑹ 에너지 절약설계

「건축물 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2025-1026호, 2024.12.31.)」 반영

「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-153호, 2024.9.30.)」 반영

「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법」 제12조, 동법 시행령 제15조 및 「신ㆍ재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2025-25호, 2025.2.28.)」 반영

⑺ 구조계획

대상지 지형 및 지질의 특성을 고려하여 이에 적합한 공법을 검토하여 이를 바탕으로 구조계획을 수립․반영한다.

각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

지질조사보고서, 현장 주변 자료를 검토하고 경제적이고 효과적인 기초 방법을 채택하여 시공여건에 충족시킬 수 있도록 설계하여야 한다.

구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수 구조이거나 시공상 특수 공법이나 신공법이 필요한 경우에는 이에 대한 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

⑻ 기계/기계소방 설비 계획

우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려할 것을 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택한다.

추후 증축(수평 증축 등), 확장성 및 변경에 대한 대응성을 고려하여 시스템을 선정한다.

기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성을 증대시킨다.

에너지절약 설계방안을 최대한 도입하여 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택한다.

용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획을 수립한다.

냉ㆍ난방공급 방식은 실별 특성을 고려하여 계획하고, 냉난방기는 사무실별 별도 계획한다.

건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방시설공사업법 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 기존 시스템과 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

전관에는 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉·난방 방식을 적용하고 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

위생설비는 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 산정하고 배관 경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토하여 설계한다.

⑼ 전기/전기소방 설비분야 계획

전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 대지내 기존 건축물의 전기시스템을 포함하여 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영하며, 신재생에너지를 36% 이상 적용한다.

모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED 조명을 100% 적용한다.

건축물과 옥외공간과 주변환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

부하의 설비용량을 정확히 산출하고 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

⑽ 정보통신분야 계획

모든 정보통신설비는 보안성ㆍ신뢰성ㆍ기능성ㆍ안전성ㆍ경제성ㆍ확장성ㆍ에너지 절약ㆍ운용ㆍ관리 방안 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하고 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

네트워크, 구내통신선로설비 설계 및 외부 임차 통신망 사용시 보안에 대해 고려하여 계획한다.

⑾ 조경분야 계획

대지의 기존 조경계획을 확인하고 이에 준하여 최소한의 변경이 되도록 하며, 변경되는 부분에 대해서는 주변환경과 배식 연계성을 고려하여 계획하되, 부지정지 및 식재 시 조성에 필요한 성토 및 절토, 배수시설은 관련 전문분야에 반영한다.

기존의 보행공간, 진입공간 등의 주요 바닥 포장재를 철거ㆍ재시공하거나 추가적인 부분에 바닥 포장재를 적용해야 하는 경우, 기존 재료와 동일하도록 하며, 불가피 새로운 재료를 계획해야 하는 경우 내구성이 강하고 친환경적 자재를 사용한다.

⑿ 기타 유의사항

주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할 때에는 설계에 포함해야 한다.

제로에너지건축물인증(4등급 이상), 장애물 없는 생활환경인증(BF, 우수등급 이상)을 받을 수 있도록 계획하여야 한다.

5.4 LED 돔 상영공간 구축지침

사업 개요

본 공사의 목적은 신규 LED 돔 프로젝션 시스템을 구축하는 데 있음

이 사업 수행을 위한 위해 SI의 주요 범위

신규 LED 돔 스크린 프로젝션 시스템(음향 시스템 포함)의 설계 및 설치 제안

1)항의 시스템을 위한 장비, 사양의 제시 및 설치 공사의 설계, 시공 및 실행 제안

본 사업 수행을 위하여서 다음과 같은 내용들이 검토되어야 함

LED 돔 프로젝션 시스템(음향 시스템 포함)의 기술적 측면 및 사양에 대한 세부사항

소프트웨어 기능 및 기타 부가 기능에 대한 세부사항

클라우드 라이브러리 콘텐츠 및 상영작 리스트에 대한 세부사항

운영자, 기술 인력, 프로그래머를 위한 교육 계획

종합 유지관리 계약

LED 돔                                                                     [예시]

LED 돔은 다음 요건을 충족하여야 함.

구면 발광 표면의 기준 직경은 23m로 함

돔 구조물은 자립형(self-supporting)이어야 함

Immersive contents 상영에 가장 적합한 LED 돔의 경사각을 제안하여야 함

돔 구조물은 모든 부착 장비(예: 스피커, LED 스포트라이트, 장비 점검 또는 교체를 위한 인원 등)의 하중을 추가로 지지할 수 있는 견고한 구조여야 하며, 구조적 성능 저하가 없어야 함

모든 전자 케이블, 전원 공급장치 등은 관람 구역에서 보이지 않도록 LED 패널 뒤에 숨겨야 함

케이블을 수용하는 모든 트렁킹(trunking)은 반드시 커버로 마감되어야 하며, 노출되어서는 안됨

지상에서 접근이 불가능한 경우, 돔 구조물에는 전체 구조에 안전하게 접근할 수 있도록 내장형 사다리가 설치되어야 함. 안전 작업 하중은 명확하게 표시되어야 함

LED 돔 구조물의 모든 하중은 돔의 기초 구조 벽이 완전히 지지하여야 함

구축 필요 요소

품명	내역	난이도	비고
돔형 LED	유공 LED	상	3mm pitch 이하
	곡면형 프레임	중	프로파일 또는 각관 제작
콘트롤러/프로세서	LED 전용	중	R&D 또는 시판용 커스터마이징
미디어 서버	SW 연동 필요	중	R&D 또는 시판용 커스터마이징
운영 SW	개발 또는 커스터마이징 필요	상	비용과 시간 문제
오디오시스템	XI 매트릭스 스피커	중	앰프, 스피커, 믹서 등 공연이 가능한 수준
콘텐츠	스포츠	상	특수 장비 및 전송 기술 필요
	공연	중	R&D를 통한 라이브 스트리밍 서비스 가능
	영화	중	백그라운드 콘텐츠 제작, 리마스터링은 전문업체 용역으로 해결
	미디어 아트	중	지역작가 및 공모전을 통한 콘텐츠 수급 및 마케팅
	다큐 등 전용 콘텐츠	상	특수 장비 및 제작비용 필요
설계	적정 곡률 계산	상	구조 검토 및 실시 설계 등, 국내 경험 무
시공	하드웨어 설치	중	국내 기술로 가능

LED 디스플레이 사양 및 설치 시방

LED 디스플레이는 다음 요건을 충족하여야 함.

서버실의 위치는 시공사가 제안하되, 서버실 구축은 모든 관련 규정 요건을 준수하여야 함

발광면은 견고하고 조밀해야 하며, 사용자가 교체 가능한 LED 모듈로 구성되어야 함

LED 모듈은 무광 블랙(matte black)이며, 천공(perforated) 처리되어 있어야 함 패널의 천공률은 최소 19% 이상이어야 함

모듈은 구면 구조 및 돔 직경에 맞게 설계되어야 함

LED 모듈은 사용자가 직접 교체할 수 있어야 하며, 제공된 도구를 이용하거나 손으로 전면 또는 후면에서 교체가 가능해야 함

돔 구조, LED 모듈 및 디스플레이 시스템의 모든 구성 요소는 교차 반사(cross reflection)나 그림자를 발생시켜서는 안됨

공급업체는 LED 모듈 전체 배치도와 각 모듈 내 LED 배치 설명서를 제출하여야 함

LED 모듈 패턴의 중심축(극점)은 반드시 천정의 정점(zenith) 방향을 향해야 함

디스플레이(돔 및 전면 확장부 포함)의 전체 물리적 LED 픽셀 수는 최소 3,320만 개 이상이어야 하며, 픽셀은 디스플레이 표면 전체에 고르게 배치되어야 함

디스플레이 시스템은 전체 디스플레이 표면에 걸쳐 해상도와 픽셀 피치가 균일해야 함. 전체 디스플레이 표면에 픽셀이 고르게 배열된 구조여야 함

영상 처리 파이프라인에는 LED 모듈 경계의 가시성을 최소화하는 시스템이 포함되어야 함. 시스템이 작동 중일 때 화면에 뚜렷한 ‘그리드(격자) 패턴’이 나타나서는 안 됩니다. 공급업체는 입찰 과정에서 이 기능을 입증해야 함

영상 처리 파이프라인은 최소 12비트 색심도에서 전 구간이 완전히 동작해야 함

디스플레이 시스템에는 고급 수준의 광 제어 기능이 포함되어, LED의 세밀한 제어와 저조도·저명암 대비 장면에서의 미세한 디테일 및 톤 노출이 가능해야 함

디스플레이 시스템은 영상 스트림 및 외부 디지털 영상 소스를 포함한 여러 입력 간에 프레임 단위의 정확한 동기화가 이루어져야 함. 동기화 모듈 또는 장치는 최대 120Hz의 프레임레이트를 지원하고, 충분한 프레임 버퍼링 기능을 제공해야 함

디스플레이 시스템에는 전체 돔에 걸쳐 밝기 및 색상 균일성을 보정할 수 있는 픽셀 단위 카메라 기반 보정 기능이 포함되어야 함

시스템은 시스템 고유의 실시간 렌더링, 언리얼 또는 동급 콘텐츠, 영상 등 모든 미디어 타입에 대해 최대 72비트(컬러당 24비트 RGB) 다이내믹 레인지 처리를 지원하고 표시할 수 있어야 함

최대 밝기에서 디스플레이 시스템은 최소 300니트 이상의 밝기를 낼 수 있어야 함(공급업체는 색상 품질 저하 없이 구현 가능한 최대 밝기를 제안서에 명시해야 함)

디스플레이는 각종 콘텐츠(특수 테스트용 시각 패턴, 예를 들어 사선 그리드나 천천히 움직이는 어두운 별 배경 등 포함)에서 플리커(깜빡임) 현상이 없는 이미지를 제공해야 함

시스템은 컬러 스페이스에 구애받지 않고, 콘텐츠 고유의 색공간을 그대로 재생할 수 있어야 하며, 서로 다른 색공간의 콘텐츠도 동시에 정확하게 표시할 수 있어야 함

디스플레이 시스템은 모든 밝기 레벨에서 전체 표면에 걸쳐 색상이 균일하게 표시되어야 하며, 완전한 검은색(RGB = #000000)을 표시하는 픽셀의 LED는 빛을 전혀 방출해서는 안됨

디스플레이 시스템의 수명은 밝기 감소가 10% 이하인 조건에서 최소 80,000시간 이상이어야 함

시스템에는 정전 또는 차단기 동작 시 안전한 종료를 보장할 수 있도록 무정전 전원장치(UPS)가 마련되어 있어야 함. 이때, UPS는 최소 2시간 이상 전원을 유지할 수 있어야 함

음향시스템 사양 및 설치 시방

음향 시스템 다음 요건을 충족하여야 함

음향 시스템에는 최소 16채널 스피커 구성을 갖춘 전문가용 공간 음향 시스템이 탑재되어야 함

시스템은 하드웨어 공간 음향 프로세서를 포함하여 9.1.6 콘텐츠를 정확하게 재생할 수 있어야 하며, 3D(객체 기반) 오디오를 지원해야 함. 오디오 시스템은 재생되는 모든 소리에 대해 투사면 범위 내에서 방향감을 정확히 구현할 수 있어야 함. 공간 음향 프로세서는 인터랙티브 포지셔닝을 위해 32채널 DANTE를 지원해야 함. 3D 사운드는 플라네타리움(천체투영관) 소프트웨어에서 인터랙티브 및 스크립트 엔진을 통해 모두 완벽하게 지원되어야 하며, 소프트웨어는 공간 내 모든 사운드의 위치를 제어할 수 있어야 함

오디오 시스템은 디지털 오디오 입·출력을 위한 DANTE 연결 기능과 함께, 조정실 및 극장에서 패치베이(patch-bay)를 통해 사용할 수 있는 8채널 밸런스드 라인 입력과 8채널 밸런스드 라인 출력(XLR 또는 TRS)을 갖추어야 함. 모든 라인 입력 및 출력은 원격 제어가 가능한 디지털 매트릭스 믹서를 통해 오디오 시스템 내에서 자유롭게 라우팅할 수 있어야 하며, 음향 객체로 위치 지정이 가능해야 함

오디오 시스템의 베이스 레이어 각 채널은 스크린 지름의 2/3 지점에 위치한 좌석 영역 기준점에서 최소 100dBA의 음압을 제공할 수 있어야 함. 전체 예상 좌석 면적의 80%를 초과하는 영역이 ±3dB 이내의 광대역 커버리지에 포함되어야 하며, 이를 통해 음압 균일성이 충족됨을 입증해야 함. 요구되는 음압(100dBA)은 35Hz~18kHz 주파수 범위에서 크레스트 팩터 12dB의 핑크노이즈 RMS로 측정함. 음압 레벨은 자유장(Free-field) 시뮬레이션(실내 반사음이 없는 환경)에서 구현되어야 하며, LFE(저주파 효과) 채널은 센터 채널 대비 해당 대역에서 +10dB의 음압을 낼 수 있어야 함

시스템에는 전문가용 무선 마이크(핸드헬드 2개, 헤드셋 2개)가 포함되어야 하며, 송신기 주파수는 모든 현지 주파수 규정을 준수하고 향후 규정 변경도 고려해야 함. 마이크 출력은 시스템 내에서 음향 객체로 위치 지정이 가능해야 함.

시스템에는 DSP(디지털 신호 처리장치)가 포함되어야 하며, 모든 채널의 스피커는 100Hz~16kHz 범위에서 ±3dB 이내의 균일한 주파수 응답과 ±1dB 이하의 음압 편차를 달성할 수 있도록 구성되어야 함

조정실에는 오디오 시스템의 마스터 및 각 채널 볼륨(페이더)을 제어할 수 있는 사운드 믹서와, 전체 음소거 또는 전체 감쇠 기능이 있는 물리적 패닉 버튼이 반드시 구비되어야 함

<공간 음향 시뮬레이션 예시>

전술한 음향 시방과 그림과 같은 음향 시뮬레이션을 통해서 LED 돔 상영공간에 가장 적합한 음향 장비의 성능을 파악하고 규격에 맞는 장비 선정을 확정 할 수 있도록 함

No.	Capacity	Q’ty	Unit
1	Center Channel Speaker Array 15” Two way Fyll Range Speaker	4	unit
2	Left and Righ Front Speaker Array	4	unit
3	Up and Down Front Speaker Array 15” Two Way Full Range Speaker	4	unit
4	Cinema Subwoofer Dual 18” SSubwoofer Speaker	2	unit
5	Rear Surround Speaker Array 8” Full Range Speaker	12	unit
6	Four Channel Professional Amplifier(Left and Right, Up and Down Front Speaker)	2	unit
7	Four Channel Professional Amplifier(Center Speaker)	1	unit
8	Two Channel Professional Amplifier(Subwoofer)	1	unit
9	Four Channel Professional Amplifier(Rear Surround)	3	unit
10	Custom Installation Accessories for Main Speaker	10	unit
11	Custom Installation Accessories for Main Speaker	12	unit
12	Network Digital Audio Processor	1	unit
13	64Track Multimensional Audio Server	1	unit

<시뮬레이션 결과 산출물>

시뮬레이션 결과로 선정되어지는 음향 장비의 규격을 보면 몰입형 사운드의 기준은 시네마 음향과 상당히 유사하며  대부분의 장비는 PA 보다는 시네마용 장비와의 호환성이 높음

실제로 LED 돔 형태에서 가장 효과를 낼 수 있는 몰입형 사운드는 극장의 입체음향 또는 다채널음향과 개발 및 발전 배경 및 방향은 물론 기술도 같거나 유사하며 많은 부분을 공유하고 있다고 할 수 있음

Dolby사의 Atmos 사운드 시스템은 가장 대표적인 몰입형 사운드 시스템으로 알려져 있으며 LED 돔 상영공간에 요구되는 Immersive 사운드 시스템과 그 구성과 기술이 매우 유사하므로 이러한 분야의 시공 경험과 기술을 활용함으로서 시행착오없이 LED  돔 공간의 음향시스템을 구축 할 수 있다고 봄

그러므로 로컬에서 이러한 LED 돔 상영공간의 음향시스템을 구성하고 시공할 때는 시네마 전문 장비의 특히, Atmos 시스템 및 이를 활용한 설치 시공 경험이 풍부한 파트너의 선정이 매우 중요함

LED 돔 상영공간의 음향 부분의 파트너 자격을 극장장비와 이의 전문 시공업체로 특기 사방함으로서 LED 돔공간이 가지는 특성을 활용한 필수적 Immersive 음향의 구현에 대한 시행 착오를 줄일 수 있다고 제안함

소프트웨어

소프트웨어 통합 및 핵심 기능

시스템 소프트웨어(플라네타리움 시스템, 영상 재생 시스템, 언리얼(Unreal) 또는 동급 애플리케이션, 보정 시스템 등)는 완벽하게 통합되어 있어야 하며, 작업 전환 시 다른 애플리케이션을 종료하거나 실행할 필요가 없어야 함

시스템 소프트웨어는 천문학 시뮬레이션, 천체 시각화, 교육 목적을 위한 전문가 수준의 기능을 제공해야 함

시스템은 맞춤형 프레젠테이션 및 이벤트를 위한 스크립팅 옵션을 포함한 자동 및 수동 제어 기능을 지원해야 함

시스템은 돔의 실제 해상도 전체에서 원활한 풀돔(full dome) 영상 재생이 가능해야 함

시스템은 특정 디스플레이의 기본 프레임 레이트로 콘텐츠를 전체 해상도 재생할 수 있어야 함

시스템은 동일 소프트웨어 플랫폼을 사용하는 모든 기관에서 하나의 인코드로 콘텐츠 재생을 지원해야 함. 풀돔 콘텐츠 재생을 위해 특정 사이트에 맞춘 인코딩이 요구되어서는 안됨

시스템은 하드웨어 디코딩 방식의 영상을 여러 인스턴스 동시에 재생할 수 있어야 함

모든 콘텐츠(실시간 인터랙티브 콘텐츠, 영상, 음향, 언리얼 또는 동급 엔진 기반 콘텐츠 등)는 동일한 기반 엔진에서 구동되어야 함

시스템의 음향, 영상, 실시간 콘텐츠, 언리얼 또는 동급 엔진 콘텐츠는 모두 동일한 기본 클럭을 사용하여, 이들 소스의 동기화된 재생이 가능해야 함

시스템은 다음과 같은 운용 모드를 지원해야 함

사전에 프로그래밍되거나 렌더링(컴파일 또는 임포트)된 공연(쇼)의 자동 재생 및 수동 개입(오버라이드) 기능

발표자 주도의 수동 실시간 운용 작업

사전 프로그래밍된 8K 실시간 콘텐츠의 영상 캡처

위 운용 모드의 임의 조합

시스템은 풀돔 공연에 대한 폐쇄자막(클로즈드 캡션) 생성 및 표시 기능을 지원해야 함

시스템은 돔에서 콘텐츠를 표시하고 재생하는 과정을 직관적으로 제공해야 함. 허용 가능한 옵션으로는, 하나의 눈에 잘 띄는 버튼을 제공하거나, 인터페이스 내에서 돔에 표시할 공간으로 콘텐츠를 드래그-앤-드롭하는 기능이 포함될 수 있음

장기적인 운용 및 기능 향상을 위해, 기술 지원과 소프트웨어 업데이트가 반드시 솔루션에 포함되어야 함

시스템 제어 및 운영자(사용자) 인터페이스

시스템은 사전 녹화된 공연의 시작 및 정지, 플라네타리움 요소 조작이 가능한 인터페이스를 제공해야 함

사용자 인터페이스는 현지화(로컬라이징)가 가능해야 하며, 공급업체는 텍스트 번역을 지원하는 도구를 제공해야 함

시스템은 지원되는 모든 유형의 콘텐츠를 기본 그래픽 사용자 인터페이스를 종료하지 않고 실행할 수 있어야 함

풀돔 영상, 실시간 이미지, 언리얼 또는 동급 프로젝트는 모두 동일한 소프트웨어를 통해 재생되어야 하며, 프로그램이나 사용자 인터페이스를 전환할 필요가 없어야 함

시스템은 재생 시작 및 제어를 위한 간편한 인터페이스를 제공해야 함. 아울러, 재생, 일시정지, 볼륨 조절 등은 별도의 교육 없이도 직원이 쉽게 사용할 수 있을 만큼 직관적으로 제공되어야 함

시스템은 음향 및 조명 제어 기능을 쉽게 접근할 수 있도록 제공해야 함

사용자 인터페이스는 라이브 천문 프레젠테이션 시 발표자의 야간 시력을 보호할 수 있도록 다크 모드 또는 레드 모드를 지원해야 함

시스템은 사용자가 공연 진행 중 어느 시점이든(앞으로 또는 뒤로) 자유롭게 이동하여 탐색할 수 있도록 해야 함. 또한, 사용자는 원하는 경우 공연을 빠르게 감거나(‘빨리 감기’) 느리게 재생할 수 있도록 재생 속도를 설정할 수 있어야 함

사용자 인터페이스에는 돔에서 사용할 수 있는 콘텐츠를 맞춤 설정, 탐색, 검색할 수 있는 라이브러리가 포함되어야 함

사용자는 라이브 천문 프레젠테이션을 지원하기 위해, 돔에 표시된 선택 항목에 대한 참고 정보를 보여주는 패널 또는 창에 접근할 수 있어야 함

사용자 인터페이스는 상황에 맞는 도움말 옵션을 제공해야 함

명령줄 스크립트 에디터에서는 텍스트 입력 자동 완성 기능이 포함되어야 함

시스템은 특정 프레젠테이션을 단순화하거나 다양한 유형의 콘텐츠 작업을 위해, 여러 세트의 맞춤형 제어 패널을 생성할 수 있어야 함

플라네타리움 소프트웨어는 사용자가 자주 사용하는 시퀀스와 명령을 자동화할 수 있도록, 사용자 프로그래밍 버튼을 생성, 편집, 크기 조정, 스타일 지정할 수 있어야 함

시스템은 태블릿, 휴대폰, 기타 웹 연결이 가능한 기기를 통해 무선으로 시스템을 제어할 수 있는 기능을 제공해야 함

시스템은 조이스틱이나 게임패드를 이용해 시스템과 상호작용하거나 움직임을 제어할 수 있는 기능을 맞춤화 및 콘텐츠 제작

소프트웨어는 사용자 정의 객체, 별계, 인터랙티브 시나리오 등 맞춤형 콘텐츠 제작을 지원해야 함

소프트웨어는 자동화된 공연 제작을 위한 전용 GUI를 제공해야 함

공연 제작 인터페이스는 수동 스크립트 작성이나 프로그래밍 없이도 공연을 제작할 수 있어야 함

전용 공연 제작 인터페이스는 개별 장면(실시간 콘텐츠, 영상 재생, 음향, 자막 등) 구성과, 여러 장면으로 이루어진 전체 공연 제작 모두를 지원해야 함

시스템은 특정 돔 상태를 캡처하고, 해당 상태를 단 한 번의 클릭으로 제작 인터페이스에 완전히 포함시킬 수 있어야 함

전용 공연 제작 인터페이스는 개별 장면(실시간 콘텐츠, 영상 재생, 음향, 자막 등) 구성과, 여러 장면으로 이루어진 전체 공연 제작 모두를 지원해야 함

공연 제작 인터페이스는 돔 상태나 기타 재생 요소의 급격한 변화 없이, 장면 간의 자연스러운 전환을 지원해야 함

시스템은 사용자 인터페이스 상의 상호작용 및 인터랙티브 비행 경로를 손쉽게 녹화하여 자동 스크립트 생성 및 자동 재생에 활용할 수 있어야 함. 생성된 스크립트는 사용자가 직접 편집할 수 있어야 함

시스템은 Xbox 컨트롤러, 마우스, 키패드 등 수동 입력 장치를 사용해 지형 위나 우주 공간을 비행하는 실시간 비행 경로를 녹화할 수 있어야 하며, 이렇게 녹화된 비행은 추후 재생하거나 공연에 포함시킬 수 있어야 함

기술 사양 및 성능

시스템은 최신 운영체제와 하드웨어와 호환되어야 함

시스템은 고해상도 디스플레이에서 원활하게 동작해야 함

8K 캡처 영상 입력은 7680 x 3840 픽셀 해상도에서 60fps로, 시간 제한 없이 입력을 처리할 수 있어야 하며, 지연 시간은 200ms 이하이어야 함

캡처 영상 입력은 총 40개의 입력을 지원해야 하며, 이 중 최소 10개는 돔 내 원하는 위치에 동시에 표시할 수 있어야 함

온라인 콘텐츠 공유 및 커뮤니티 연동

시스템은 온라인 콘텐츠 공유 기능을 갖추고 있어야 함

관련 커뮤니티에서 제공한 객체는 표준 인터페이스를 통해 탐색, 검색, 다운로드가 가능해야 함

온라인 콘텐츠 공유 공연 라이브러리가 제공되어야 함

클라우드에 제공되는 콘텐츠는 방대하고 정기적으로 업데이트되어야 함. 시스템의 커뮤니티 공유 라이브러리를 통해 제공되는 객체의 수와 유형에 대한 데이터를 제공해야 함

공급업체는 커뮤니티 라이브러리에 직접 콘텐츠를 기여함으로써 커뮤니티 공유를 지원해야 함. 회사가 지난 1년간 커뮤니티 라이브러리에 공유한 콘텐츠의 세부 내역을 제공해야 함

시스템은 해당 시스템을 사용하는 기관 간에 사용자가 제작한 콘텐츠를 통합적으로 공유할 수 있어야 함

커뮤니티에서 제공한 에셋(asset)은 공급업체가 제공한 에셋과 동일한 애플리케이션 내에서 자동으로 탐색되어야 함

API 및 상호 운용성

시스템과 사용자가 다른 장치 및 데이터 소스에 연결할 수 있도록, 완전한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 제공되어야 함. 또한, 시스템은 사용자가 플러그인을 생성하여 맞춤형 데이터를 불러오고 렌더링할 수 있도록 지원해야 함

키홀 마크업 언어(KML) 파일을 인터넷에서 다운로드하여 다양한 과학 개념을 시연하는 데 사용할 수 있어야 함

시스템은 여러 게임 엔진과의 통합을 지원해야 함

시스템은 게임 엔진 통합을 지원해야 함. 콘텐츠는 반드시 기본 소프트웨어를 통해 통합되어 접근 가능해야 함. 프로젝트는 반드시 플라네타리움 소프트웨어와 동일한 하드웨어에서 실행되어야 함

시스템은 게임 엔진 콘텐츠와 플라네타리움 소프트웨어 간의 크로스페이드 (자연스러운 전환)를 지원해야 함

시스템은 게임 엔진 콘텐츠를 다른 구성 요소 및 콘텐츠 유형 위에 레이어링할 수 있어야 함. 시스템은 소프트웨어에 클러스터 이벤트를 전송하여 게임 레벨을 변경할 수 있어야 함. 게임 엔진 콘텐츠는 시스템 수준의 해상도로 표시되어야 함

시스템은 플라네타리움 소프트웨어(명령 스크립트)를 사용하여 게임 엔진 프로젝트와 상호작용할 수 있어야 함

시스템은 콘텐츠를 드래그-앤-드롭하여 게임 엔진 프로젝트를 선택 및 로드하고, 재생할 수 있어야 함

문서화 및 사용자 지원

시스템에는 대화형 사용자 가이드를 포함한 포괄적인 시스템 문서가 제공되어야 함

사용자 가이드는 접근하기 쉬운 예시를 제공하고, 대화형 기능을 통해 시스템의 역량을 시연해야 함

장기적인 운영과 기능 향상을 위해 기술 지원 및 소프트웨어 업데이트가 반드시 포함되어야 함

시스템 문서는 애플리케이션 내 메뉴 또는 온라인 지원 포털을 통해 시스템 사용자에게 제공되어야 함

운영 및 유지보수관련 교육

설치 단계에서 시스템 운용 및 유지보수에 필수적인 작업을 중심으로 현장 교육이 제공되어야 함

시스템 운용 및 유지보수에 관한 포괄적인 직원 교육이 인수인계 전에 현장에서 반드시 실시되어야 함

최소 5일 간 다음을 포함한 내용의 교육이 제공되어야 함

시스템 운용 및 기능에 대한 일반 교육

시스템 운용 교육

일반 유지보수 교육

더불어, 공급업체는 모든 필요한 교육 자료를 제공해야 함

시스템 문서는 상세하고 사용자 친화적으로 작성되어야 하며, 신규 사용자가 공급업체의 공식 교육 없이도 기본 기능을 스스로 익힐 수 있어야 함

프로그래밍 교육

플라네타리움 직원이 공연 녹화 재생, 공연 제작, 실시간 공연 실행 등 모든 필수 기능을 수행할 수 있도록 포괄적인 교육 프로그램이 제공되어야 함

공연 개발 교육은 인수인계 전에 현장에서 반드시 실시되어야 함. 교육에는 필요한 소프트웨어와 도구가 모두 갖추어진 제작용 워크스테이션이 제공되어야 함

예비 부품 및 기술지원

예비 부품

공급업체는 시스템에 설치된 각 크기와 형태별 LED 모듈의 최소 5%, 그리고 전자 부품(해당되는 경우)의 2%를 예비 부품으로 제공해야 함. 이 시스템에 사용되는 모든 발광 반도체(LED) 부품은 설치된 제품과 동일한 제조 배치에서 출고된 것이어야 함

기술 지원

하자담보책임기간(DLP) 동안, 계약자는 다음을 포함한 보증 서비스를 제공해야 함

숙련된 기술자가 24시간 365일 긴급 기술 전화 지원과 영어로 원격 컴퓨터 지원을 제공해야 함

공급업체가 기술 문제를 효율적으로 파악하고 해결할 수 있도록 원격 로그인 진단 지원

지원 서비스는 긴급한 상황에 신속하게 대응할 수 있어야 함. 공급업체는 정상 근무 시간 외를 포함하여, 시급한 문제에 신속하게 대응할 수 있는 단계별 대응 절차를 갖추고 있어야 함

보증 및 장비 유지보수 서비스

공급업체는 장비 유지보수 서비스가 포함된 포괄적인 10년 보증을 제공해야 함

보증 및 유지보수 계획의 모든 주요 내용과 보장 범위를 명확하게 설명한 상세 개요를 반드시 제공해야 함

■ 서  식

[서식 1] 설계공모(제안공모) 응모신청서

[서식 2] 대표자(담당건축사) 선임계

[서식 3] 공동응모협정서

[서식 4] 청렴서약서

[서식 5] 사용인감계

[서식 6] 위임장

[서식 7] 설계공모 서면질의서

[서식 8] 설계공모 제안서 제출서

[서식 9] 제안서 서식의 적용 - 설계공모 제안서 표지

[서식 10] 서약서

[서식 11] 담당건축사 경력 및 실적

[서식 12] 심사위원 선정 동의 및 보안각서

[서식 13] 심사위원 기피·회피 신청서

■ 제공자료 (응모신청서 상 e-mail로 송부)

수치지형도

토지이용계획확인원

지적도

기존 건축물 관련 도면(지하주차장 도면 등)

지구단위계획 지침

[서식 1]

설계공모(제안공모) 응모신청서

대  표

건축사

사무소

업체명

사업자

등록번호

대표건축사

소재지

주  소

전화번호

FAX번호

E-MAIL

공동응모

업    체

업체명

사업자

등록번호

소재지

주  소

전화번호

홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

첨부 : 등록서류(공고문 참조)

※공동응모자가 2인 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것.

2025.    .    .

신청인 :                         (인)

홍성군수 귀하

절 취 선

「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 설계 제안공모 응모 접수증

접수번호		접수일자	2025. . .	접 수 인
업 체 명		소 재 지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

※ 접수증은 전자우편 접수 확인후 상기 응모자의 전자우편으로 발송합니다.

[서식 2]

대표자(담당건축사) 선임계

건축사사무소명
대표자 성 명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호 (휴대전화)

상기인을 홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 사업

건축 설계공모에 응모하는 대표자(담당건축사)로 선임합니다.

2025.    .    .

1. 주관응모업체명	대표자              (인)

2. 공동응모업체명	대표자              (인)

홍성군수 귀하

[서식 3]

공동 응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모를 (      )와  (      )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (대표업체) 공동응모대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리･의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리･의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 (자격) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 1통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.   .      .

○ 공동응모 대표업체

업 체 명 :	(전화번호)

주    소 :

참여비율 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 참여업체

업 체 명 :	(전화번호)

주    소 :

참여비율 :

대 표 자 :                   (인)

홍성군수 귀하

[서식 4]

청 렴 서 약 서

본인은 홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모에 응모함에 있어 홍성군의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며, 공모 및 심사 전 과정에서 심사결과에 영향을 주기 위하여 심사위원이나 발주기관의 관계자와 직·간접적으로 접촉, 연락하거나 금품, 향응, 기타 어떠한 유형의 편익도 제공하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025.    .    .

업  체  명 :

주      소 :

대  표  자 :	(인)

홍성군수 귀하

※ 주 : 공모응모의 경우 각 업체에서 각각 작성하여 제출합니다.

[서식 5]

사 용 인 감 계
	사용인감
본 공모에 참가한 당 업체는 홍성군의 「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 설계공모 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민·형사상의 문제가 발생할 경우 당사가 책임일 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다. 2025. . . 업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 홍성군수 귀하

[서식 6]

위   임   장

대표자	업 체 명			성 명
	사 업 자 등록번호			연락처
	주 소
대리인	업 체 명			성 명
	생년월일			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 홍성군에서 시행하는 ｢홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 홍성군수 귀하
재 직 확 인 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 확인합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)
※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

[서식 7]

설계공모 서면질의서 「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 건축설계 제안공모
대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail 또는 팩스로 접수하며, 발송후 수신여부를 근무시간(09:00~18:00) 내 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 게시
홍성군수 귀하

[서식 8]

설계공모 제안서 제출서

※접수번호

(기재하지 말 것)

업  체  명

주      소

대  표  자

긴급연락처

홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 사업

건축설계 제안공모 제안서를 아래 구비서류와 함께 제출합니다.

구비서류

⑴ 설계자의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부)

- 심사용 담당건축사의 경력 및 실적 [서식11]

- 담당건축사의 유사용역실적 증명서

⑵ 설계공모 제안서 [서식12]

(원본 1부, 사본 9부 총 10부)

※ 원본 : 업체명 표기,     사본 : ‘홍성군ㆍ홍성군청’으로 표기

⑶ 응모 신청서 접수증

⑷ 포트폴리오 게재 작품 관련 수행 실적증빙서 사본 1부

⑸ 서약서 1부 [서식 10]

⑹ 개인정보 수집 활용 동의서 1부 [서식12]

⑺ 상기 ⑴~⑹을 모두 저장한 USB 2매

2025.    .    .

제출자(대표자) :                         (인)

홍성군수 귀하

절 취 선

「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 사업 설계 제안공모안 접수확인증

※접수번호		접수일자	2025. . .	접 수 인
업 체 명		소 재 지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 9]

제안서 서식의 적용

1. 다음 쪽을 형식변환 및 제목 변환없이 그대로 A3용지로 인쇄하여 표지로 적용할 것

2. 아래 “홍  성  군” 부분란은 원본 1부에 대해서는 업체명을 표기(예시 : “ㅇㅇㅇ건축사사무소”)하며, 사본 9부에는 “홍  성  군”으로 된 현재를 변경하지 말고 사용할 것

3. 오른쪽 상단의 사각형 상자는 추첨에 의한 심사번호를 수기하는 곳이므로 임의 조작, 수정하지 말 것

4. 표지의 인쇄상태가 확인가능할 정도로 오차가 있는 경우 감점 처리할 수 있으니 유의하기 바람

홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성

건축설계 제안공모 제안서

2025.  .

홍  성  군

[서식 10]

서  약  서

본 공모에 참가한 당 업체는 홍성군의 「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모의 설계자 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 계약에 관련된 귀 군의 방침에 이의가 없음을 확약하며, 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

또한, 본 제안서의 허위 또는 부실기재로 인한 자료작성으로 초래되는 평가상의 불이익은 물론 부정당업자 제재나 낙찰대상에서의 제외 등 귀 군의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않겠으며,

평가를 위해 구성한 심사위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠으며, 사업자 선정전까지도 귀 군의 추가요청 내용과 계약체결에 따른 증빙 서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 확약합니다.

2025.    .    .

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

홍성군수 귀하

[서식 11]

담당건축사 경력 및 실적
성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	일자		사업명(공모명)	연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사(설비 기술사)의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 ‘건축서비스산업 진흥법’ 제2조제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로,  건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 제5호 “문화 및 집회시설”에 해당하며, 해당 연면적이 1,000㎡ 이상인 사업 및 디지털미디어 설계 및 설치사업으로, 최근 5년 이내(공고일 기준) 완료된  설계용역에 한하여 인정함.

실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 건축물대장을 첨부하여 제출하여야 함.

[서식 12]

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 홍성군에서 시행하는 「홍성 K-락 디지털 스페이스 조성」 사업 건축설계 제안공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2025년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

홍성군수 귀하

[서식 13]

심사위원 기피･회피 신청서

사업명 : 「홍성 K-락(樂) 디지털 스페이스 조성」 건축설계 제안공모 심사

□ 기피･회피 위원

성 명	소 속	기피･회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :	(인)

홍성군수 귀하