**Anexa1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea serviciului | U.M. | Cantitate | Pret unitar, fara TVA lei/luna | Valoare  Lei  fara TVA |
| 1. | **Valoare mentenanta lunara** | **luni** | **11** |  |  |
|  | **TOTAL ANEXA 1** |  |  |  | **Lei fara TVA** |

**Anexa2**

**Echipamente si piese de schimb:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumire echipament | U.M. | Cantitate | Pret unitar, fara TVA lei/bucata | Valoare  Lei  fara TVA |
| 1 | **Camera video PTZ de inalta precizie, inlocuire camere video PTZ defecte, pentru a ajuta firmele de paza si/sau organele abilitate in prevenirea si depistarea operativa a incidentelor de securitate in tribune. Camera include IR illumination pentru 300m, posibilitate de montare cu fata in sus sau jos pentru cupola, IP66/67/68, IK10, MIL 8105 521. ½” sensor with HDTV 1080p, 30x optical zoom, 50fps, H264, Zipstream H2645 and Motion JPEG, WDR. Standarde obligatorii IP66/67/68, IK10, MIL 8105 521. Poate face urmarire automata de persoane sau obiecte, include analytics pentru detectia intruziunilor. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu joystick-urile si VMS-ul existent.** | **buc** | **1** |  |  |
| 2 | **Camera video PTZ super rapida pentru cupole tribune, inlocuire camere video PTZ defecte, focusare cu fascicol laser, HDTV 1080p, 30x zoom 120dbWDR, EIS stabilizator de imagine, automatic defog pentru ceata emisa de fumigene sau petarde, 50fps, H264, Zipstream H265. Poate face urmarire automata de persoane sau obiecte. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu joystick-urile si VMS-ul existent.** | **buc** | **1** |  |  |
| 3 | **Camera video multisenzor 8Mpixeli, pentru acces tribune inel parter, inlocuire camere video PTZ defecte, contine 4 senzori varifocali HDTV 1080p, complet independenti si reglabili, 360° IR illumination, Forensic WDR, Lightfinder technology, remote zoom and focus, 30fps, H264, Zipstream H265. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu VMS-ul existent si sa consume doar o licenta VMS.** | **buc** | **2** |  |  |
| 4 | **Camera video dome de exterior cu 2 senzori varifocali independenti, 2\* 2MPixeli, HDTV 1080p, pentru caile de circulatie in parcarea subterana, cai de acces inel parter, inlocuire camere video defecte, Lightfinder, 30fps, H264, Zipstream. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu VMS-ul existent si sa consume o singura licenta.** | **buc** | **1** |  |  |
| 5 | **Camera video de exterior antivandal, 2Mpixeli, pentru monitorizare acces arena si turnicheti inel parter, inlocuire camere video antivandal defecte, lentila varifocala HDTV 1080p, IR optimizat, Forensic WDR, Lightfinder technology, remote zoom and focus, 30fps, H264, Zipstream H265. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu VMS-ul existent si sa consume doar o licenta VMS.** | **buc** | **1** |  |  |
| 6 | **Camera video minidome de exterior, 2Mpixeli, pentru monitorizare cai acces si spatii stadion, parter, etaje 1-5, inlocuire camere video defecte, HDTV 1080p, IR optimizat, Forensic WDR, Lightfinder technology, 30fps, H264, Zipstream H265. Camerele video se livreaza cu suportul de montare si alimentator inclus. Trebuie sa fie compatibile cu VMS-ul existent si sa consume doar o licenta VMS.** | **buc** | **2** |  |  |
| 8 | **Statie grafica fara monitor pentru, client video dispecerat. Trebuie sa fie compatibile cu VMS-ul existent si cu monitoarele existente in dispecerat.** | **buc** | **1** |  |  |
|  | **TOTAL ANEXA 2** |  |  |  | **Lei fara TVA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRALIZATOR** | | | | | |
|  | **TOTAL GENERAL**  **(TOTAL ANEXA 1+TOTAL ANEXA 2)** |  |  |  | **Lei fara TVA** |