|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexa 2** | | | | | | | | |
| **Lot 4 - Materiale electrice Cluj Arena** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| **Nr. Crt.** | **Denumire Produs** | **Specificatii tehnice** | **U.M** | **CANT.** | **Preț/buc (lei fără TVA)** | **Preț total  (lei fără TVA)** |
| 1 | Banda izolatoare | 10ml x 0,15 mm x 19mm, din PVC, flexibila, putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 10 |  |  |
| 2 | Baterii R3 AAA | Alcalina, 1,05 mm (diametru) x 4,45 cm (lungime) tensiune 1,5 V | buc | 100 |  |  |
| 3 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V, dimensiune AA, LR06 | buc | 200 |  |  |
| 4 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 30 |  |  |
| 5 | Cablu MYUP 2x0.75 |  | ml | 100 |  |  |
| 6 | Cablu MYM 3x2.5 |  | ml | 100 |  |  |
| 7 | Cablu MYM 3x1.5 |  | ml | 100 |  |  |
| 8 | Creion de tensiune | Creionul de tensiune: indicator de tensiune de retea realizat sub forma unei surubelnite cu fante. Destinat utilizarii electrice si indicarii tensiunii. | buc | 1 |  |  |
| 9 | Tester prezenţă tensiune | Testarea tensiunii: 12 la 690V, testarea continuităţii: <500 kΩ, testarea câmpului magnetic rotativ: 100 la 690V, testarea fazei cu un singur pol: 100 la 690V, clasa de protecţie: CAT IV 600V, CAT III 1000V, IP64 | buc | 1 |  |  |
| 10 | Intrerupator tip buton ON/OFF cu 4 contacte | Intrerupator tip buton ON/OFF cu 4 contacte şi LED roşu de indicare a prezenţei curentului pentru uscătoare KCD4 15A/30A, 250V | buc | 30 |  |  |
| 11 | Proiector montat pe sina VIVO XS LED1400-930 LDO 3CY FL-S BKMM cu DALI | includere instalare+reconfigurare | buc | 30 |  |  |
| 12 | Cleme sina 25 mm |  | buc | 20 |  |  |
| 13 | Cleme sina 16 mm |  | buc | 20 |  |  |
| 14 | Cleme legaturi rapide cabluri Wago 3xmax, 4mmp |  | set de  50 buc | 5 |  |  |
| 15 | Sigurantă automată 10A/1P+N |  | buc | 10 |  |  |
| 16 | Sigurantă automată 16A/1P+N |  | buc | 10 |  |  |
| 17 | Sigurantă automată 25A/1P+N |  | buc | 5 |  |  |
| 18 | Sigurantă tripolară 25A |  | buc | 5 |  |  |
| 19 | Sigurantă tripolară 32A |  | buc | 5 |  |  |
| 20 | Întrerupător radiocomandat | Întrerupător radiocomandat (Comutator de lumină fără fir pornit/oprit), raza de acţiune minim 50m | buc | 1 |  |  |
| 21 | Corp de iluminat aparent | Corp de iluminat aparent, putere: 2x36W, IP65, tip de bec: T8 LED, | buc | 10 |  |  |
| 22 | Master Ledtube 600 mm HE 8W 840 T5 | alimentare la un singur capat, voltaj: 100-210V, 50/60 Hz | buc | 30 |  |  |
| 23 | Master Ledtube 1200mm HO 26W 840 T5 | alimentare la un singur capat | buc | 80 |  |  |
| 24 | Master Ledtube 1200 mm 15.5W 840 T8 G13 | alimentare la un singur capat | buc | 10 |  |  |
| 25 | Master Ledtube 1500mm UE 26W 840 T5 | alimentare la un singur capat | buc | 10 |  |  |
| 26 | Master Ledtube 600 mm HE 8W 840 T5 | Voltaj: 40-70 Vac, 30k-100kHz | buc | 50 |  |  |
| 27 | BEC LED 11W WW E27 220- 240V 1 PF/6 |  | buc | 50 |  |  |
| 28 | Bec LED 36 W, 4000K | 3960LM, E27, pt stalpi exteriori | buc | 6 |  |  |
| 29 | Bec LED 100 W, 4000K | 3960LM, E40, pt stalpi exteriori | buc | 6 |  |  |
| 30 | Spot incastrat LED RD200 22W 1870lm 4000K, 30000 ore, alb |  | buc | 150 |  |  |
| 31 | Lampa pt iluminat siguranta LED EXIT |  | buc | 30 |  |  |
| 32 | Senzor detector miscare pentru perete | Senzor detector miscare pentru perete 230V, 360grade, 30s-30min, 10-2000 lux | buc | 10 |  |  |
| 33 | Proiector iluminat arhitectural 150W, 3000 – 5000K |  | buc | 4 |  |  |
| 34 | Proiector iluminat arhitectural 100W, 3000 – 5000K |  | buc | 1 |  |  |
| 35 | Dulie E40 (stâlpi rotunzi exteriori pt. iluminat) |  | buc | 4 |  |  |
| 36 | Priza simpla PT IP44 |  | buc | 10 |  |  |
| 37 | Priza dubla PT IP44 |  | buc | 10 |  |  |
| 38 | Priza simpla ST |  | buc | 10 |  |  |
| 39 | Priza dubla ST |  | buc | 10 |  |  |
| 40 | Întrerupător simplu ST |  | buc | 10 |  |  |
| 41 | Întrerupător cu revenire simplu 10A |  | buc | 10 |  |  |
| 42 | Întrerupător dublu ST |  | buc | 10 |  |  |
| 43 | Prelungitor 5ml, 3 prize |  | buc | 5 |  |  |
| 44 | Bec Ledtube 300 mm T5 – Vestiar echipe fotbal |  | buc | 30 |  |  |
| 45 | CYABY/C2XABY 5x6 mmp, cupru |  | ml | 100 |  |  |
| 46 | CYABY/ C2XABY 5x1.5mmp, cupru |  | ml | 50 |  |  |
| 47 | Tablou metalic cu contrapanou 32-400/40, 40x30x20 cm, IP56 |  | buc | 1 |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare estimată : | 76.656,89 lei fără TVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |