Додаток

до рішення Чорноморської міської ради

від \_\_\_\_\_2024 №\_\_\_ - VIII

ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування техніки | Одиниці вимірювання, шт |
| 1 | **City Ranger 3070 – EGHOLM A/S, Данія/або аналог Багатофункціональна комунальна машина в комплекті з навісним обладнанням**  **БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:** Кабіна з підігрівом та комфортним пневматичним сидінням, Кондиціонер, Джойстик управління з кольоровим 4,3" дисплеєм. Система відбору потужності для переднього та заднього навісного обладнання Маяк, Освітлення в кабіні (червоне і біле світло), Стандартне освітлення   * ***Бункер з системою фільтрації та щітками***   - Об'єм бункера 1050 л - висота вивантаження: 1700 мм - Об'єм баку для води 190 л для обезпилення (+125 л бак рециркуляції – опція) - до 315 л - Датчик вакууму (Заповнення або засору) - 2 регульовані з кабіни щітки, МІКС PPL/Сталь, Ширина прибирання від 1430 до 2300 мм - Виносний шланг 5м -150 мм; - Стенд-візок, для зняття бункера.    **ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ В КОМПЛЕКТІ:**   * Пакет "Комфорт": круїз, лічильник витрат та автоматичний підйом навісного обладнання * Камера заднього виду з кольоровим екраном * Комплект LED фар для роботи в темний час * Реверсивний сигнал (автоматичний) * Опційні широкі шини 235/60 R16 (M+S) з дисками для газонів та зимової пори року * **АПАРАТ ВИСОКОГО ТИСКУ (МИЙКА) 100 БАР - З ПІСТОЛЕТОМ І ШЛАНГОМ 7,5 м** | 1 |
| 2 | **Сніжна щітка** Ширина прибирання 1320 - 1460 мм, Продуктивність до 21 900 м²/год. Кут нахилу - до 25° | 1 |
| 3 | **Піско-соле розкидач – Дисковий**  1000 кг, Ширина розкидання 1500-6000 мм.  + Стенд-візок для зняття (опція) | 1 |
| 4 | **Підлогомийна дека FSD 1400** Для миття асфальту, граніту, бруківки. Вода бункера 190 л + рециркуляція 125 л 3 щітки. Продуктивність миття – 5 600 кв.м/год. | 1 |

Начальник відділу комунального господарства та благоустрою Оксана КІЛАР