Зображення, що містить символ, текст, логотип, Шрифт

Автоматично згенерований опис

**ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

29 січня 2025 року №1/16

**Про  організацію роботи з питань пожежної**

**безпеки у Вишнівській сільській раді**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»  та з метою забезпечення протипожежного захисту, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1.Заходи протипожежної безпеки на території населених пунктів Вишнівської сільської ради (додаток 1);

1.2.Загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки (додаток 2);

1.3. Інструкцію з пожежної безпеки (додаток 3);

1.4.Інструкцію з проведення вступного інструктажу (додаток 4);

1.5.Інструкцію з проведення повторного інструктажу (додаток 5);

1.6.Інструкцію з надання першої долікарської допомоги (додаток 6);

1.7.Порядок дій при виникненні пожежі (додаток 7);

1.8.План евакуації при пожежі Вишнівської сільської ради.

2.Призначити відповідальних з питань протипожежної безпеки у структурних підрозділах Вишнівської сільської ради керівників відділів .

3.Визначити відповідальними за стан пожежної безпеки в адміністративних будівлях старост старостинських округів .

4.Відповідальним особам з питань протипожежної безпеки забезпечити ефективне виконання заходів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Віктора СУЩИКА.

Сільський голова **Віктор СУЩИК**

Богуш Ірина

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 29.01.2025 року № 1/16

**ЗА Х О Д И**

протипожежної безпеки на території

населених пунктів Вишнівської  сільської ради

на 2025 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходів | Термін виконання | | Відповідальні | Примітка |
| 1. | Проводити протипожежні інструктажі з працівниками  установ  під підпис  в спеціальному журналі | протягом року | | Керівники, (відповідальні особи) підприємств, установ та організацій |  |
| 2. | Поновити пожежні щити та забезпечити їх необхідним пожежним інвентарем | до 01.5.2025 р. | | Керівники підприємств, установ та організацій |  |
| 3. | Розробити цикл лекцій по пожежній безпеці з учнями школи та вихованцями ЗДО за віковими групами | до 01.09.2025 р. | | Дирекції шкіл,  Завідуючі ЗДО |  |
| 4. | Організувати подвірний обхід пристарілих, одиноких, інвалідів та неблагополучних сімей, щодо дотримання ними пожежної безпеки | лютий-квітень | | Депутати,  соціальні  працівники «Центру надання соціальних послуг» |  |
| 5. | Проводити широку роз‘яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті | постійно | | Депутати, члени виконкому |  |
|  |  |  |  |  | | |  |

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» і встановлює правила дотримання пожежної безпеки в усіх будинках, будівлях, спорудах, виробничих, службових, складських, допоміжних та інших приміщеннях підприємств усіх форм власності та підпорядкування.
2. Працівники підприємств, установ та організацій зобов'язані:
   * дотримуватися вимог пожежної безпеки;
   * не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;
   * знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;
   * користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
   * виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку;
   * після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знест-румлювати електроспоживачі, які за умовами виробництва не повинні працю-вати в неробочий час;
   * уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі ви-никнення пожежі.
   1. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях підрозділів підприємства покладається на керівників підрозділів та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, а в неробочий час - на чергових (охоронців).
3. Під час зміни чергові зобов'язані перевіряти:
   * протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;
   * справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежегасіння.
4. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки черговий зобов'язаний повідомити керівництво й ужити заходів щодо їх усунення.
5. Керівник підприємства зобов'язаний:

* контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;
* проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;
* періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування;
* забезпечити утримання у справному стані засобів пожежегасіння та шляхів евакуації.

1. Ця Інструкція поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення підприємства і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

**2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

1. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території
2. До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.
3. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх, використовувати для складування матеріалів, улаштування стоянок транспорту.
4. Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.
5. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.
6. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.
7. На території на видних місцях повинні бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежегасіння.
8. Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будинків, будівель, споруд та приміщень.
9. Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень виробничого, складського призначення й лабораторій необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 і класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 «Правила бу-дови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ПБЕ)».
10. На вхідних дверях у зазначених приміщеннях слід розміщати таблички із зазначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.
11. Усі будинки, будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва й постійно утримуватись у чистоті.
12. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.
13. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.
14. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.
15. Забороняється:
    * влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;  
      знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні;
    * зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;
    * замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з сере-дини, зовнішні евакуаційні двері під час перебування в будинку людей. За необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати повинні бути розкриті (розсунуті, зняті).
16. Установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в касах, складах та інших приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.
17. Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.
18. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.
19. Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).
20. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.
21. Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.
22. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.
23. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.
24. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабелями повинна становити не менше 0,8 м.
25. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.
26. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.
27. Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л. із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.
28. Спецодяг працюючих із лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР слід своєчасно прати й ремонтувати, зберігати у розвішеному вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених приміщеннях.
29. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкрито¬го вогню
30. Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях забороняється.
31. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.
32. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформля¬ти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газо електрозварювальному обладнанні. Вогневі роботи повинні негайно припинятися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення та органів державного пожежного нагляду.
33. Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту
34. Будівлі й приміщення повинні оснащуватись установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.
35. Усі установки повинні бути справними, утримуватися в робочому стані та мати сертифікати відповідності.
36. Для утримування в робочому стані УПС та АУП слід виконувати такі заходи:
    * технічне обслуговування для збереження показників безвідмовної роботи на весь термін служби;
    * матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення для безвідмовної роботи в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення робочого стану;
    * опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого та чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж і налагодження установок, зобов'язані мати ліцензію на право виконання цих робіт.

1. Будинки й приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.
2. Мережі протипожежного водопроводу повинні забезпечувати нормативні витрати й напір води.
3. Утримування інженерного обладнання
4. Силове й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ).
5. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).
6. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.
7. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.
8. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виробника або електричної раторії). Використання саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.
9. Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисного виконання необхідно систематично перевіряти на герметичність, при цьому особливу увагу слід звертати на стан ущільнювальних прокладок.
10. Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.
11. Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.
12. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.
13. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.
14. Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електрик зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.
15. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки центральним водяним опаленням.
16. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті. У разі виникнення пожежі потрібно негайно вимкнути (відключити) вентиляційну систему (за відсутності її аварійного відключення).
17. Вентиляційні камери, шахти та повітроводи необхідно очищати від горючих предметів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та використання камер для інших потреб забороняється.
18. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:
    * використовувати як опорні конструкції горючі елементи рам (у разі встановлення кондиціонера у віконному прорізі);
    * кустарно (самотужки) переобладнувати кондиціонери;
    * заміняти триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
    * встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.
19. Відпрацьовані ЛЗР і ГР, стоки речовин, які під час взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зливати до каналізаційної мережі забороняється.
20. Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи
21. Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі й т. ін).
22. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

**3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ**

1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:
   * негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «01», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
   * вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;
   * повідомити про пожежу керівника (власника).
2. Керівник (власник), якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:
   * перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;
   * перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
   * вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
   * у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
   * забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
   * організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.
3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.
4. Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**Інструкція з пожежної безпеки**

**1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359, яка встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки і є обов'язковою для вивчення та виконання.

1.2. Інструкція про заходи пожежної безпеки поширюється на всі службові приміщення сільської ради.

1.3. Ця Інструкція встановлює порядок і способи забезпечення пожежної безпеки, обов'язки й дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежну охорону, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії підрозділів пожежної охорони.

**2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

2.1. Експлуатувати електромережі, електроприлади й апаратуру тільки в справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств-виробників. 2.2. Постійно утримувати евакуаційні шляхи й виходи вільними; приміщення в чистоті.

2.3. Утримувати в справному стані засоби зв'язку та протипожежного захисту, які є у приміщенні. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю та інструментів не за призначенням.

2.4. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю та інструментів не за призначенням.

2.5. Забороняється використовувати електрообладнання із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті матеріали, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.6. Не працювати на несправному обладнанні.

2.7. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

**3. У СЛУЖБОВИХ ТА ПІДСОБНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ**

3.1. Використовувати електрощитові й інші технічні приміщення не за призначенням, зберігати в них меблі та інші сторонні предмети. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводки й кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).

3.2. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підсушування одягу та інших предметів, обгортати електролампи й світильники, заклеювати ділянки електропроводки тканиною, папером.

3.3. Використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, чайники та ін. (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати без нагляду увімкнені в електромережу електричне обладнання.

3.4. Палити й застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали, проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні й без оформлення відповідного дозволу.

**4. ПЕРЕД ЗАКРИТТЯМ ПРИМІЩЕНЬ**

4.1. Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення й електрообладнання, що за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

4.2. Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, й тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень повідомити керівника закладу або заступника керівника, який його заміщає.

**5. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ**

5.1. У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

● негайно повідомити про це за тел. 101 до Державної служби з надзвичайних ситуацій (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

● сповістити про пожежу повідомити керівника установи або заступника керівника, який його заміщає;

● задіяти систему сповіщення людей про пожежу;

● розпочати самому й залучити інших осіб до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

● організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

**6. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ**

6.1. При виникненні пожежі дії працівників установи, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

6.2. Кожний працівник сільської ради, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

• негайно повідомити про це за тел. 101 Державну службу з надзвичайних ситуацій (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище) та керівника установи або заступника керівника, який його заміщає;

• задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

• розпочати самому й залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

6.3. Керівник установи або заступник керівника, який його заміщає і який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

• здійснити керівництво евакуацією людей і гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили й засоби;

• організувати перевірку наявності всіх працівників установи, евакуйованих із будівлі, за списками;

• виділити для зустрічі підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів;

• вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей і ліквідацією пожежі;

• за необхідності викликати до місця пожежі медичну й інші служби;

• припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

• організувати відключення мереж електропостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціонування повітря й здійснення інших заходів, які запобігають поширенню пожежі;

• забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння й підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

• організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання й забезпечити, за потреби, їх охорону;

• інформувати керівника підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій про наявність людей у будівлі.

6.4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

• з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи й виходи до безпечної зони в найкоротший термін;

• евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню й продуктів горіння;

• ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні люди;

• виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

• при гасінні слід намагатися передовсім забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

• слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню й диму до суміжних приміщень. Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері й вікна.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**Інструкція з проведення вступного інструктажу**

**1.Загальні положення**

1.1. Інструкція розроблена на основі "Правил пожежної безпеки в Україні" і діє в усіх підрозділах установи.

1.2. Відповідальність за пожежну безпеку кабінетів, допоміжних та підсобних приміщень несуть посадові особи, яким підпорядковані вказані приміщен-ня.

1.3. Організувати вивчення та забезпечити контроль за виконанням на об'єктах "Правил пожежної безпеки", а також протипожежних заходів проектів орга-нізації та виконання робіт працівниками, зайнятими на виробництві.

1.4. Забезпечити проведення з працюючими інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

1.5. Встановити в установі режим паління, проведення вогневих та інших по-жеженебезпечних робіт, порядок прибирання, вивезення сміття.

1.6. Організувати ознайомлення працюючих в установі з пожежною безпекою кожного виду робіт, а також речовин, матеріалів, конструкцій та обладнан-ня, що застосовуються на цих роботах.

1.7. Утримувати у справному стані і постійній готовності до застосування засо-би пожежегасіння, сигналізацію та зв'язок.

1.8. Не допускати ведення робіт, якщо відсутні протипожежне водопостачання, та зв'язок.

1.9. Особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих дільниць зобов'язані:

1.9.1. Забезпечити дотримання на підпорядкованих їм дільницях встановленого протипожежного режиму всіма працівниками.

1.9.2. Знати пожежну небезпеку своєї дільниці.

1.9.3. Своєчасно та якісно виконувати протипожежні заходи, передбачені проек-тами. Забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення, теп-ловироблюючих установок, електромереж та електроустановок, вживати негайних заходів до усунення виявлених несправностей, які можуть при-звести до пожежі.

1.9.4. Забезпечити справне утримання та постійну готовність засобів пожежега-сіння, навчати працівників правилам застосування вказаних засобів.

1.9.5. Щодня після закінчення роботи перевіряти протипожежний стан дільниці, відключення електромережі та обладнання. Не допускати перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, в побутових і допоміжних приміщеннях у вечірній та нічний час.

1.10. Для опалення невеликих приміщень, пересувних приміщень, тощо можуть застосовуватись масляні радіатори та нагрівальні електропанелі типу РБЕ-1, ЕК-2, ЕК-4, ПТ-8-2 та інші із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати справний індивідуальний елект-розахист і терморегулятор.

1.11. Сушіння одягу та взуття повинно проводитись у спеціально пристосованих приміщеннях, будівлях чи спорудах з центральним водяним опаленням або із застосуванням водяних калориферів.

1.12. Не дозволяється застосування для сушіння та обігрівання приміщень са-моробних нагрівних приладів, жаровень, мангалів, електроприладів з від-критими електронагрівними елементами.

1.13. Проведення вогневих робіт на постійних і тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які унеможливлюють виникнення пожежі і очи-щення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежегасіння (вогнегасником, ящи-ком з піском та лопатою, відром з водою).

1.14. Відповідальна особа за проведення вогневих робіт повинна проінструкту-вати безпосередніх виконавців цих робіт про заходи пожежної безпеки, ви-значити протипожежні заходи щодо підготовки місця робіт, обладнання і комунікацій згідно з вимогами правил пожежної безпеки.

1.15. Тимчасові місця проведення вогневих робіт і місця встановлення зварюва-льних агрегатів, балонів з газом повинні бути очищені від горючих матеріа-лів в радіусі не менше 5 м. При роботі на висоті внизу повинен знаходитись працівник, який має слідкувати за розлітанням іскор.

**Забороняється:**

1.15.1.Виконувати вогневі роботи на постійних і тимчасових місцях без вжитих заходів, що унеможливлюють виникнення пожежі.

1.15.2.Приступати до роботи при несправному обладнанні.

1.15.3.Виконувати зварювання, різання, паяння свіжопофарбованих конструкцій чи виробів до повного їх висихання.

1.15.4.Користуватися під час проведення вогневих робіт одягом і рукавицями із залишками мастила, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин.

1.15.5.Переносити балони на плечах чи у руках.

1.15.6.Палити, користуватися відкритим вогнем, інструментами, з яких можуть утворюватися іскри, в місцях зберігання і відкриття барабанів з карбідом кальцію.

1.15.7.З'єднання зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискування, зварювання, паяння або спеціальних затискачів.

1.15.8.Забороняється використовувати оголені або з пошкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні запобіжники.

1.16. Вступний інструктаж проходять всі робітники і службовці в установі. Його проводить спеціальна особа, відповідальна за протипожежну безпеку в установі. При проведенні цього інструктажу працівників знайомлять з осно-вними вимогами Закону України „Про пожежну безпеку” з установленим в установі протипожежним режимом, з найбільш пожежонебезпечними діля-нками, де забороняється палити, використовувати відкритий вогонь, з практичними діями на випадок виникнення пожежі, з можливими причина-ми виникнення пожеж і вибухів та заходами щодо їх запобігання.

**2. Порядок дій у разі пожежі**

2.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов'язаний:

2.1.1. Подати сигнал оповіщення про пожежу (гонг, тощо).

2.1.2. Негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необ-хідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце ви-никнення пожежі,

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

2.1.3. Вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей.

2.1.4. Повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову осо-бу та (або) чергового по об'єкту.

2.1.5. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

2.2. Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі,

зобов'язана:

2.2.1. Перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома начальника установи.

2.2.2. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби.

2.2.3. Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з лікві-дацією пожежі.

2.2.4. Припинити роботи в будівлі , крім робіт, пов'язаних із заходами щодо лікві-дації пожежі.

2.2.5. Здійснити в разі необхідності відключення електроенергії [за винятком сис-тем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агре-гатів, апаратів, зупинення систем венти¬ляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв проти димного захисту) та вико-нати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлено-сті будівлі.

2.2.6. Перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежо-гасіння, проти димного захисту.

2.2.7. Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, подати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела.

3.2.8. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

3.2.9. Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

2.3. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта.

2.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал установи, будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні ке-рівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де ви-никла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати вжиття необ-хідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням й поши-рення, сил та засобів об'єкта.

2.5. На території і в приміщеннях необхідно виконувати такі вимоги:

2.5.1. Забороняється приймати спиртні напої і наркотичні засоби і находитися в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

2.5.2. Палити тільки в спеціально обладнаних для цієї мети місцях, означених знаком або написом «Місце для паління».

**3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЗАСОБИ І СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ**

**ПОЖЕЖАМ І АВАРІЯМ. ДІЇ ПЕРСОНАЛУ**

**ПРИ ЇХ ВИНИКНЕННІ.**

3.1 Основні причини пожеж:

3.1.1. Пожежа — це неконтрольований процес горіння поза спеціальним осеред-ком, який завдає матеріальні збитки.

3.1.2. Для виникнення горіння необхідно наявність 3-х чинників водночас:

- горючої речовини;

- достатньої кількості кисню, повітря або іншого окислювача;

- теплового імпульсу (джерела запалення).

3.1.3. Аналіз пожеж показує, що основними причинами їх виникнення є:

- несправності теплових агрегатів, технологічного обладнання, електрич-них установок (мереж, приладів освітлення, електродвигунів);

- порушення правил зберігання матеріалів, сировини;

- необережне поводження з вогнем;

- вибухи газо- і пилоповітряних сумішей;

- розряди статичної і атмосферної електрики;

- порушення герметичності обладнання і трубопроводів на вибухо - та по-жеже -небезпечннх дільницях виробництва;

- порушення правил ведення вогневих робіт.

3.1.4. Необхідно знати всі засоби пожежегасіння і вміти практично приводити їх в дію і не допускати порушень правил пожежної безпеки на виробництві.

3.1.5. Виробничі відходи, сміття, невикористані матеріали необхідно вилучати в спеціально відведені для цього місця.

3.1.6. Проходи, виходи, коридори, сходини не дозволяється захаращувати

різноманітними предметами і обладнанням.

3.1.7. Паління дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього місцях, де є бачки з водою для недопалків і написи «Місце для паління».

3.1.8. Місця знаходження первинних засобів пожежегасіння повинні бути легкодо-ступними.

3.2. Первинні засоби гасіння пожеж і правила користування йми.

3.2.1. В якості первинних засобів пожежегасіння, які находяться на підприємстві, застосовують:

хімічні пінні (ОХП-10); вуглекислотні (ОУ-2, ОУ-5) і порошкові (ОГГУ-5) вог-негасники, пожежні крани, пісок, кошму, воду. Пінні вогнегасники і воду не впускається застосовувати при гасінні електрообладнання і електроуста-новок, що находяться під напругою.

3.2.2. При користуванні вогнегасником ОХП-10 необхідно прочистити сприск голкою, ручку розташовану на горловині повернути на 180°, перевернути вогнегасник вверх дном і можливо швидко направити струмом піни на міс-це спалахування.

3.2.3. Вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння будь-яких горючих ре-човин, за винятком лужних металів, а також таких речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

У випадку користування вуглекислотним вогнегасником, його необхідно вийняти з підвіски, піднести можливо ближче до місця спалахування, пове-рнути розтруб до осередку пожежі і відкрити вентиль до відказу. Якщо на-правити сухий струм згори, потрібний ефект не досягається, бо двоокис ву-глецю буде відноситись тягою гарячого повітря.

3.2.4. Вогнегасник ОПУ-5 призначений для ліквідації осередку пожежі будь-якого класу. При виникненні пожежі необхідно:

- поставити вогнегасник до місця пожежі;

- висмикнути чеку, натиснути на важіль запірного приладу,

- натиснути на важіль пістолету, направивши струм на осередок пожежі;

- гасити полум'я з відстані не більш 4м.

3.2.5. У випадку виникнення пожежі, той, хто виявив його зобов'язаний повідоми-ти майстру зміни і диспетчеру заводу, або іншій посадовій особі.

3.2.6. У випадку необхідності треба зупинити машини, агрегати, вимкнути елект-родвигуни і вентсистеми, закрити двері і вікна, які виходять в сусідні при-міщення і назовні, розпочати гасіння вогню.

3.2.7. При виникненні аварії діяти згідно з Планом локалізації аварійних ситуацій.

**4. ПЕРША ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ**

4.1. Порядок подання першої долікарської медичної допомоги у випадку

травмування (отруєння).

4.2. Послідовність подання першої допомоги:

- усунути вплив на органом небезпечних та шкідливих чинників, які огоро-джують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного груму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя пост-раждалого послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку те-рміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне ди-хання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу,

Допомога потерпілому, що надається не медичними робітниками повинна надаватись лише до прибуття лікаря.

4.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різнома-нітних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) ме-дичної допомоги, що вивчається персоналом при проходженні первинного і послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної ситуації.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Попередити про те що сталося безпосереднього керівника.

5.4. Якщо є потерпілі подавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку допомогу».

5.5. Подання першої медичної допомоги.

**5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні елек-тричним струмом**

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпіло-го від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмове-дучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому шту-чне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіни-ці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

**5.5.2 . Перша допомога при пораненні**

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту (якщо можливо свіжовипрасовану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т.ін. На те місце ганчірки, що прихо-диться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначе-ним чином при забруднених ранах.

**5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах**

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шії і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голо-ви, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити хо-лодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дош-ку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення уш-кодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, ру-хах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час ви-диху.

**5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами**

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ре-тельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошко-джену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпе-чену лугом -3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кисло-ти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при пораженні очей лугом - 2%-ним роз-чином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за Допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

**5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках**

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

**5.5.6. Перша допомога при кровотечі**

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складе-ним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накла-деного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого па-кета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

-при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суставах, а також пальцями, джгутом або за-круткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння та викликати пожежну частину по телефону 01.

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварії.

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**Інструкція з проведення повторного інструктажу**

**1. Загальні положення**

1.1. Інструкція розроблена на основі "Правил пожежної безпеки в Україні" і діє в усіх підрозділах установи.

1.2. Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий працівник проходить на робочому місці перед початком роботи.

1.3. Під час первинного інструктажу:

• знайомлять з пожежною безпекою ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки;

• показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежегасіння;

• перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі.

1.4. Повторний інструктаж проводять безпосередньо на дільниці двічі на рік у строки встановлені начальником установи, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.

1.5. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загораннях, пожежах тощо.

1.6. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

1.7. Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

1.8. Пожежна безпека на об’єктах народного господарства забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.

1.9. До організаційних заходів належать:

• розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

• організація інструктування і навчання робітників та службовців;

• здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працюючими;

• організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій;

• організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

• розробка і затвердження плану евакуації і порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі;

• організація дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами;

• організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарі.

1.10. До технічних заходів належать:

• дотримання пожежних норм, вимог та правил;

• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції тощо;

• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

• заборона використання обладнання, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

• правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних приладів тощо.

**2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи**

2.1. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення

**3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт**

3.1. Виконуйте тільки ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежегасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

• залишати під напругою електричні проводи і кабелі з ізольованими кінцями;

• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати їх, які перебувають під напругою;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зв’язувати і скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

• використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Щоденно після закінчення роботи оглянути приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, тощо.

**5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації**

5.1 . При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної ситуації.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Попередити про те що сталося безпосереднього керівника.

5.4. Якщо є потерпілі подавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку допомогу».

5.5. Подання першої медичної допомоги:

• порядок подання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння);

• послідовність подання першої допомоги:

- усунути вплив на органом небезпечних та шкідливих чинників, які огороджують здоров’ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного груму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо);

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу,

Допомога потерпілому, що надається не медичними робітниками повинна надаватись лише до прибуття лікаря.

• Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, що вивчається персоналом при проходженні первинного і послідуючих інструктажів з пожежної безпеки.

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**ІНСТРУКЦІЯ   
З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ**

Якщо людина раптово захворіла чи травмувалася, Ви надаєте їй першу допомогу з метою:

• зберегти життя;

• запобігти погіршенню стану здоров`я;

• сприяти видужанню.

У цій інструкції викладені вказівки, як надавати першу допомогу до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, а також Ваші дії у випадках, коли неможливо надати першу медичну допомогу. Медична допомога – це допомога, яку надають медичні працівники при відповідних умовах. Інструкцією охоплено лише найбільш серйозні та небезпечні для життя ситуації, при яких потерпілому треба надати невідкладну допомогу.

Оволодівши методами першої допомоги, Ви будете знати, що потрібно і що не варто робити при раптовому захворюванні чи при нещасних випадках.

**НЕБЕЗПЕКА ПІД ЧАС РЯТУВАННЯ**

***На воді:***

– намагайтеся рятувати потопаючих лише в тому разі, якщо Ви досвідчений рятівник на воді.

***При ураженні електричним струмом:***

– переконайтеся, чи не контактує потерпілий з джерелом електричного струму;

– вимкніть струм або відсуньте електропровід сухою дерев`яною палицею.

***При отруєнні чадним газом:***

– не заходьте одразу в закрите приміщення, щоб допомогти потерпілому, який знепритомнів;

– припиніть доступ газу;

– провітріть приміщення або одягніть респіратор;

– винесіть потерпілого на свіже повітря;

– розпочинайте робити штучне дихання.

**Зображення, що містить ескіз, малюнок, мистецтво, Лінійне мистецтво

Автоматично згенерований опис УШКОДЖЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ**

Ушкодження дихальних шляхів може настати внаслідок утоплення, ураження електричним струмом, отруєння газами, асфіксії (задушення) тощо. Незалежно від причини, потрібно відновити дихання не пізніше, ніж через три хвилини, щоб уникнути відмирання клітин головного мозку і смерті.

Якщо хтось непритомний, негайно перевірте дихання.

– Прослідкуйте за рухом грудної клітки.Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, картинки

Автоматично згенерований опис

– Перевірте, чи прослуховується дихання.

– Прихилившись щокою до потерпілого, відчуйте потік повітря.

Якщо ознаки дихання відсутні, покличте допомогу і забезпечте прохідність дихальних шляхів.

– Виведіть нижню щелепу вперед.

– Охопивши рукою чоло, відведіть голову назад.

***У результаті цих операцій язик відходить від***

***задньої стінки гортані, що сприяє самовільному***

***проходженню повітря. Ще раз переконайтеся, чи***

***потерпілий самостійно дихає*.**

Зображення, що містить ескіз, Лінійне мистецтво, малюнок, картинки

Автоматично згенерований опис**ШТУЧНЕ ДИХАННЯ (ШД)**

Якщо дихання відсутнє, необхідно викликати його штучно, використовуючи способами рот-до-рота або рот-до-носа.

***СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА-І-НОСА***

Для немовлят і малих дітей можна одночасно щільно охопити своїми губами рот і ніс, акуратно вдуваючи через них повітря кожні три секунди. Не треба відхиляти голову занадто далеко, щоб не заблокувати доступ повітря або самому спричинити ушкодження.

***СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА***Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований опис

– Покрийте рот потерпілого чистим шматком тканини або марлі.

– Огляньте порожнину рота й очистіть її.

– Покладіть потерпілого горизонтально на спину.

– Розщепніть комір, пасок та інший одяг.

–Відхиліть різко голову, для цього підкладіть, одну руку під шию, другою відсуньте чоло хворого назад.

– Затисніть ніздрі.

– Глибоко вдихніть самі.

– Швидко та щільно притисніть свій рот до відкритого рота потерпілого.

– Зробіть два вдування.

– Після кожного вдування піднімайте свою голову, щоб потерпілий видихнув повітря.

– Прослідкуйте за рухом повітря.

– Якщо грудна клітина не піднімається, ще більше відведіть голову потерпілого назад, розігнувши шию, і продовжуйте ШД.

– Забезпечте герметичність вдування повітря.

– Після проведених двох активних вдувань, перевірте пульсацію сонної артерії на шиї.

– Попросіть когось викликати медичну допомогу.

– Якщопульсація відчутна, продовжуйте ШД з частотою одне вдування кожні 5 секунд – для дорослих; контроль пульсу – через одну хвилину, а потім через кожні 5 хвилин.

Якщо немає пульсу, то потрібно розпочати зовнішній масаж серця (ЗМС). ***Незважаючи на велику кількість причин, які можуть привести до зупинки кровообігу, його прояви однакові у всіх хворих.***

Зображення, що містить ескіз, Лінійне мистецтво, малюнок, лінійне малювання

Автоматично згенерований опис**Характерні ознаки раптової зупинки серця:**

– непритомність;

–  відсутність пульсу на великих артеріях (сонна і стегнова);

– відсутність тонів серця;

– зупинка дихання чи раптова поява періодичного дихання;

– розширення зіниць очей;

– зміна кольору шкіри: блідо-сірий, сірий з синюшним відтінком.

***ІІри наданні першої долікарської допомоги необхідно зареєструвати час зупинки серця і початок ЗМС і ШД.***

**ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ**

Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, скелет

Автоматично згенерований опис– Хворого треба положити на тверду поверхню (підлога, дошка або низьке ліжко) для попередження можливого зміщення його тіла зусиллями рук масажиста, уникнення неефективності проведення ЗМС.

– Той, хто робить ЗМС, може знаходитися з будь-якого боку від хворого.

– Зона прикладення сили його рук розміщена на нижній третині грудини, строго на серединній лінії.

– Для проведення масажу кладуть долоні одна на одну навхрест і тиснуть на грудину в зоні, розміщеній на 3-4 поперечних пальці (3-4,5 см) вище під місця прикріплення до грудини мечевидного відростка.

– Випрямлені в ліктьових суглобах руки масажиста розміщують таким чинам, щоб тиск здійснювало тільки зап`ястя.

– Стиснення грудної клітки потерпілого проводиться за рахунок тиску тулуба масажиста.

Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований опис– Зміщення грудини в напрямі до хребта (тобто глибина вгинання грудної клітки) становить 4-6 см.

– Тривалість одного стискання грудної клітки – 0,5-1 с (темп масажу – 60 разів на 1 хв.).

– В інтервалах руки з грудини не знімають, пальці залишаються припіднятими, руки повністю випрямлені в ліктьових суглобах.

***Під час проведення ЗМС і ШД однією людиною після двох швидких нагнітань повітря в легені потерпілого проводиться 10-12 стискань грудної клітки, співвідношення 2:12.***

***Якщо беруть участь 2 особи, то це співвідношення 15, тобто на одне вдування приходиться 5 стискань грудної клітини.***

***Обов`язковою умовою проведення ЗМС є постійний контроль за його ефективністю.***

***Критерії ефективності ЗМС:***

– зміна кольору шкірних покривів: вони стають менш блідими, сірими, синюшними;

– звуження зіниць, якщо вони були розширені з появою реакції на світло (звуження зіниці під впливом світла);

– поява пульсового поштовху на сонній і стегновій, а інколи і на променевій артеріях потерпілого;

– поява самостійних дихальних рухів.

***ЗМС проводять до того часу, поки не прибуде бригада швидкої медичної допомоги або не відновиться самостійне стійке  дихання і діяльність серця.***

**При підозрі на ушкодження шийного відділу хребта:**

– НЕ МОЖНА ВІДХИЛЯТИ ГОЛОВУ НАЗАД І РУХАТИ ЇЇ 3 БОКУ НА БІК;

– забезпечте доступ повітря, відвівши нижню щелепу і утримуючи голову в нерухомому положенні;

– фіксуючи пальцями кут нижньої шелепи, відведіть її  вверх;

– великими пальцями відкрийте рот, щоб повітря вільно проходило в дихальні шляхи;

– вдуваючи в рот, ніс потерпілого закрийте своєю щокою.

**ЗАДУШЕННЯ**

Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, ілюстрація

Автоматично згенерований опис**Задушення** – це перешкода проходженню повітря.

Коли задушення спричинене шматком страви чи іншим предметом, потерпілий буде намагатися викашляти його.

Не втручайтеся, але будьте напоготові допомогти, як тільки припиниться дихання. Ви зможете визначити це, коли потерпілий припинить кашляти, дихати чи говорити.

– Натисніть на живіт (під "ложечкою"), поки потерпілий не опритомніє.

– Якщо ж особа непритомна, покладіть її на спину.

– Покличте на допомогу.

– Пальцем намагайтеся відшукати та витягти з порожнини рота стороннє тіло, яке перешкоджає доступу повітря.

– Проведіть штучне дихання (ШД).

– Якщо легені не надуваються, натисніть на живіт 6-10 разів двома руками, сидячи на ногах потерпілого.

– Знову очистіть рот від решток стороннього тіла та повторіть ШД.

– Виконуйте вищевказані дії, поки не досягнете успіху або поки не прибуде медична допомога.

– Якщо людина є дуже повною чи на останніх місяцях вагітності, замість натискань на живіт треба натискати на грудну клітину. Натискання на живіт у таких випадках неефективні.

***Ознайомтеся зі спеціальними заходами, які застосовують у випадках, коли травмувалося немовля чи мала дитина.***

ПОГАНЕ САМОПОЧУТТЯ

Стан особи, якій стало погано, повинен швидко поліпшитися після того, як її вивели на свіже повітря й опустили підняту голову.

Якщо особі далі зле, то її потрібно покласти та спостерігати за диханням.

Якщо поліпшення не настає, то треба терміново викликати медичну допомогу.

ЗОМЛІННЯ

**Зомління*–*** раптова короткочасна непритомність, викликана недостатнім кровопостачанням мозку.

***Причини:*** різкий біль унаслідок травми, емоційний стрес (переляк тощо).

***Передумови:***запаморочення, потемніння в очах, нудота, блювання.

***Ознаки:*** різка блідість шкіри, холодний липкий піт, слабкий пульс, пришвидшене поверхневе дихання.

**Необхідні такі дії:**

– звільнити груди й живіт від одягу;

– забезпечити доступ свіжого повітря;

– покласти потерпілого так, щоб голова була опущена, а ноги при підняті;

– протерти лице і шию водою;

– дати понюхати вату, змочену розчином аміаку (нашатирний спирт) або розчином оцту, натерти скроні цими засобами;

– зігріти ноги.

**ТЕПЛОВИЙ УДАР**

**Тепловим ударом** називають важкий хворобливий стан, викликаний порушенням теплорегуляції при перегріванні організму.

Під***терморегуляцією*** розуміють здатність організму людини підтримувати майже постійну температуру тіла, незважаючи на різні температурні умови зовнішнього середовища.

Тепловий удар найчастіше виникає під час посиленої м`язової роботи в умовах високої температури (30-50°С) і вологості повітря (75%).

Тепловому удару передують головний біль, втома, слабість, безладна мова, задишка, серцебиття, почервоніння шкіри, посилена спрага, невпевнена хода, підвищена температура тіла.

**Необхідні такі дії:**

– потерпілого віднести в прохолодне і добре провітрюване місце;

– покласти з трохи піднятою головою;

– зробити одяг більш вільним;

– змочити обличчя холодною водою;

– покласти холодний компрес на голову (змочений рушник або хустинку);

– дати випити склянку холодної підсоленої води (5 г солі на 1 л води);

– холодні компреси змінювати через кожні 5-8 хв.

**СОНЯЧНИЙ УДАР**

**Сонячний удар** – це важкий хворобливий стан, спричинений сильним перегріванням організму прямим сонячним промінням.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– бліде обличчя, холодна липка шкіра;

– спазми м`язів;

– біль голови та запаморочення;

– слабкий пульс і прискорене дихання (задишка);

– блювання;

– знепритомніння.

**Необхідні дії:**

– сховати потерпілого від впливу сонячного проміння;

– усунути щільність одягу;

– дати випити потерпілому, який повністю опритомнів, підсоленої води (5 г солі на 1 л води) стільки, скільки зможе випити;

– прослідкувати за диханням;

– викликати медичну допомогу.

**ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ**

**Переохолодження** – надмірне зниження температури тіла під впливом певних чинників. Спричиняє зниження температури тіла до 35°С і нижче.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– відчуття холоду і дрижання м`язів;

– блідість і синюшність шкіри;

– загальмованість, невиразна мова;

– органи швидко перестають виконувати свої функції;

– потерпілий непритомніє і перестає дихати.

**Необхідні дії:**

– перенести потерпілого в затишне місце, обережно зняти мокрий одяг, зводячи рухи до оптимального мінімуму;

– розігріти грудну клітину, шию й тулуб непрямим жаром від багаття чи теплом тіла іншої особи;

– якщо потерпілий притомний, треба дати йому теплого солодкого напою;

– треба слідкувати за диханням і в разі потреби робити штучне дихання;

– якщо неможливо викликати медичну допомогу, потрібно обережно перевезти потерпілого до лікарні.

***ПАМ`ЯТАЙТЕ:*** ***якщо людина перебуває в стані гіпотермії важкого ступеня, не можна застосовувати до неї грубих, необережних, різких рухів, бо це може призвести до порушення серцевої діяльності***

**ВІДМОРОЖЕННЯ**

**Відмороженням** називають ушкодження частини тіла з розвитком змертвіння внаслідок сильної дії низької температури.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– відчуття холоду;

– невеликий місцевий біль і поколювання;

– утрата чутливості (заніміння);

– зміна кольору відкритих ділянок шкіри (до білого, воскового);

– набряк;

– зменшення чутливості шкіри, що свідчить про прогресування відмороження.

**Необхідні дії:**

– зняти прикраси та тісний одяг,

– притулити відморожену ділянку до теплих частин тіла для того, щоб відігріти її;

– викликати швидку медичну допомогу.

**Що не треба робити:**

– не можна розтирати відморожені ділянки;

– не можна прикладати сніг або лід:

– не треба розпалювати багаття, якщо потерпілий може зігрітися сам;

– не можна пересушувати відморожені ділянки відкритим вогнем.

**ОПІКИ**

Площа, розміщення і глибина визначають наскільки, серйозність опіку, загрозу життю потерпілого. Опіки у немовлят і людей старшого віку завжди є серйозними.

* **Необхідні дії:**занурити обпечене місце в холодну  воду чи прикласти   пакет  з льодом для
* того  щоб   вгамувати  біль, зменшити  набряк;
* перед зануренням у воду з обпеченого місця (залежно від розміщення опіку) потрібно зняти зайві речі (наприклад, біжутерію чи взуття);
* треба накрити   місце опіку сухою   стерильною поз`язкою**(**без  мазі) і легко перев`язати;
* простежити  за диханням, якщо   опіки є  навколо обличчя;
* відвезти  потерпілого  до лікарні.

**ОТРУЄННЯ**

Отруєння хімічними речовинами переважно виникає при попаданні їх через рот.

**Необхідні дії:**

– визначте, що проковтнув потерпілий, в якій кількості та скільки часу минуло  після цього;

– якщо потерпілий у свідомості, потрібно витерти йому лице, очистити або промити рот, щоб забрати рештки отруйних речовин;

– не можна нічого давати споживати через рот чи викликати блювання, за винятком тих випадків, коли це рекомендовано лікарем;

– викличте бригаду швидкої медичної допомоги і якнайскоріше відвезіть потерпілого до лікарні.

**СЕРЦЕВИЙ НАПАД**

**Серцевий напад** *-* момент загострення серцевої хвороби.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– біль у грудній клітці (за грудиною), плечах, нижній щелепі та передпліччі, вздовж лівої руки;

– скарги на пекучі болі в ділянці серця або розлади шлунка;

– блідий або сіро-синюшний колір шкіри;

– липкий піт;

– страх смерті.

**Необхідні дії:**

– викликати швидку медичну допомогу, сповістивши диспетчера, що є підозра на інфаркт міокарда;

– заспокоїти хворого;

– надати хворому нерухомого положення напівсидячи з широко розставленими ногами;

– якщо хворий тямить, допомогти йому прийняти ліки, приписані раніше;

– слідкувати за диханням і при потребі зробити штучне дихання;

– контролювати пульс на передпліччі (променева артерія), або на шиї (сонна артерія), слідкуючи за ознаками погіршення циркуляції крові;

– бути готовим зробити закритий масаж серця (ЗМС).

**ІНСУЛЬТ**

**Інсульт –** це гостре порушення кровообігу в головному або спинному мозку з розвитком симптомів ураження центральної нервової системи (ЦИС).

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– прилив крові (рум`янець), гаряча суха шкіра (а також виділення поту);

– підвищення температури;

– прискорений слабкий пульс;

– дихання, що супроводжується шумом;

– судоми, нудота, блювання;

– головний біль, запаморочення, знепритомніння.

**Необхідні дії:**

– зняти зайвий одяг і протерти тіло зволоженою у холодній воді серветкою чи тканиною, щоб швидко знизити температуру до 37оС;

– уважно спостерігати за диханням;

– викликати швидку медичну допомогу.

Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований опис **ЕПІЛЕПСІЯ**

**Епілепсією** називають захворювання нервової системи, що супроводжується періодичними нападами.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– виникає раптово;

– повна непритомність;

– виділення піни з рота, що забарвлена кров’ю;

– прикус язика;

– напруження м`язів;

– судоми;

– дихання, що супроводжується хрипінням.

**Необхідні дії:**

– шию, груди і живіт треба звільнити від одягу, що заважає;

– захистити потерпілого від ударів, а також забрати всі предмети, які його можуть травмувати;

– витерти піну з рота, але не змушувати хворого тримати рот відкритим;

– не залишати особу без нагляду;

– викликати медичну допомогу.

**ДІАБЕТ, ДІАБЕТИЧНА КОМА**

**Цукровий діабет***–* це захворювання, що характеризується підвищеним вмістом цукру в крові як після прийому їжі, так і перед, надмірним сечовиділенням, виділенням цукру з сечею, а також обумовлене абсолютною або відносною недостатністю інсуліну в організмі.

**Кома** – це стан глибокого враження центральної нервової системи, що характеризується непритомністю, відсутністю реакцій на зовнішні подразники і розладом регуляції життєво важливих функції організму.

***Комі передують проміжні стани:*** сонливість, оглушеність або неповна кома.

**Гіпоглікемічна кома** розвивається при швидкому зниженні вмісту цукру в крові.

Це трапляється у хворих на цукровий діабет при надлишку введеного інсуліну та недостатньому прийомі їжі.

***Передвісники:***

– відчуття голоду;

– слабість;

– головний біль;

– тремтіння.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– тимчасове збудження;

– частий напружений пульс;

– тимчасове підвищення артеріального тиску;

– почервоніння шкіри;

– дихання нормальне;

– шкіра волога;

– на початку підвищений тонус м`язів;

– рідко блювання;

– специфічний запах з рота.

**Необхідні дії:**

– дати хворому (якщо це можливо) солодкого чаю та цукру;

– напоїти підсоленою водою;

 – якщо хворий непритомний, треба покласти його в положення напівсидячи та не залишати без нагляду. Нічого не можна давати споживати через рот;

– викликати медичну допомогу.

**Гіперглікемічна (діабетична) кома** розвивається при значно підвищеному вмісті цукру в крові та обумовлена отруєнням організму продуктами неповного згорання жирів.

***Треба звернути увагу на такі ознаки:***

– розвивається протягом доби;

– пасивна поведінка;

– пульс м`який, частий;

– артеріальний тиск знижений;

– шкірні покрови бліді;

– періодичне дихання;

– шкіра суха;

– розширені зіниці;

– знижений тонус м`язів;

– арефлексія (відсутність рефлексів);

– блювання, напруження м`язів живота при прощупуванні;

– запах ацетону з рота.

**Необхідні дії:**

– дати підсолений розчин води;

– ввести належну дозу інсуліну внутрішньом`язово;

– бути готовим зробити ЗМС і ШД;

– викликати швидку допомогу.

**РАНИ ТА КРОВОТЕЧІ**

Негайно притисніть рукою судину, яка кровоточить.

Якщо поранена кінцівка, то підніміть її найвище та покладіть потерпілого в нерухоме положення.

Якщо пов`язка насичується кров`ю, її не треба міняти; потрібно накласти ще одну, продовжуючи притискати судину.

Якщо кровотеча контролюється, продовжуйте притискання і забезпечте потерпілого матеріалами для перев`язки.

Підтримуйте підняте положення пораненої кінцівки, зафіксувавши її нерухомо.

Якщо кровотеча не припиняється, то варто накласти на травмовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час.

**Необхідні дії:**

– негайне притиснення судини на місці поранення, щоб зупинити кровотечу;

– зберігати підняте положення пораненої частини тіла з метою зменшити кровотечу;

забезпечити нерухомість, щоб зменшити циркуляцію крові.

**Зображення, що містить ескіз, Лінійне мистецтво, малюнок, картинки

Автоматично згенерований описРАНИ, СПРИЧИНЕНІ СТОРОННІМИ ПРЕДМЕТАМИ**

Якщо сторонній предмет знаходиться в рані (наприклад, цвях або скло), не намагайтеся витягати його. Це збільшить поверхню рани і може підсилити кровотечу.

Легко накрийте рану пов`язкою, притискаючи тільки її краї, а не сторонній предмет. Для цього можна застосувати м`яку салфетку або марлево-ватний тампон.

**ВІДІРВАНІ ЧАСТИНИ ТІЛА**

Пальці, стопи чи інші частини тіла можуть бути частково відірвані або відрізані повністю (ампутовані). Для контролю за втратою крові відірвані чи ампутовані частини тіла повинні зберігатися в одному місці разом з бинтами та іншим матеріалом, який використано для перев`язки.

На поранену поверхню прикладіть холодний компрес (поліетиленовий пакет з льодом, загорнутий у тканину).

Якщо кровотеча не припиняється, то треба накласти на травмовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час.

Зберіть відірвані частини тіла, але не намагайтеся очистити їх.

Загорніть їх у чисту, вологу марлю і помістіть в окремий поліетиленовий пакет, зав`язавши його.

Покладіть цей пакет на поліетиленову торбинку з льодом і перевезіть потерпілого до лікарні. Здебільшого ці частини тіла можуть бути приживленими, якщо їх зберігали в добрих умовах.

**ПЕРЕЛОМИ**

Ушкодження кісток і суглобів можна розпізнати за такими **ознаками**:

– постійний біль;

– припухлість у місці переломів;

– різке обмеження рухів ураженої кінцівки чи суглоба;

– деформація та нерухомість.

Першочерговим завданням у таких випадках є надання кінцівці нерухомого природного положення, уникання зайвих рухів, поки не прибуде медична допомога. Якщо кістка порушила цілісність шкіри, вважайте це відкритою раною.

**Необхідні дії*:***

– накрийте рану асептичною (стерильною) салфеткою і накладіть другу пов`язку навколо рани;

– зафіксуйте кінцівку;

– якщо кровотеча не припиняється, то покладіть на травмовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час;

– заспокойте потерпілого;

– утримуйте потерпілого в теплі.

Якщо потерпілого потрібно перевезти, зафіксуйте місце перелому до непораненої частини тіла.

Якщо є підозра на ушкодження шийного відділу хребта, то не можна рухати потерпілого. Будь-який рух голови, шиї, тулуба може спричинити серйозне ушкодження спинного мозку.

Утримуйте особу в якомога зручнішому положенні. Накрийте потерпілого, щоб зігріти, зберігаючи його нерухоме положення, поки не прибуде медична допомога.

Нахилившись, перевірте дихання та зробіть, якщо потрібно, штучне дихання.

Зображення, що містить ескіз, Лінійне мистецтво, малюнок, ілюстрація

Автоматично згенерований опис**УШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ**

Дрібні механічні частки, які потрапили до ока, потрібно дуже обережно витягнути вологим кутиком тканини.

Якщо це Вам не вдається, то накладіть на око легку пов`язку та відвезіть потерпілого до лікарні.

Сторонні дрібні предмети, які застрягли в очному яблуці, не можна самостійно вилучати.

Хімічні речовини потрібно вимивати з ока одразу ж теплою водою, повільним струменем, протягом 10 хвилин, перед тим, як відвезти потерпілого до лікарні. Хімічний порошок, наприклад, вапно, треба усунути спочатку з ділянки навколо ока, а потім промити саме око.

Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований описЗображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований опис **ПОРЯТУНОК І ТРАНСПОРТУВАННЯ**Зображення, що містить ескіз, малюнок, Лінійне мистецтво, мистецтво

Автоматично згенерований опис

Не намагайтеся без особливої потреби рухати потерпілого.

За необхідністю зробіть це дуже обережно.

***Способи:***

– транспортування на собі;

– транспортування на схрещених руках;

– транспортування на кріслі.

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Від 29.01.2025 року № 1/16

**ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ**

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов'язаний:

1. негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу (номер телефону для виклику -101). При цьому необхідно назвати точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
2. вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;
3. повідомити про виникнення пожежі керівника об’єкту;
4. перевірити та впевнитись, що пожежно-рятувальну службу викликано  
   (продублювати повідомлення про пожежу);
5. очолити керівництво гасінням пожежі до прибуття підрозділів пожежно - рятувальної служби;
6. у разі загрози життю людей негайно організувати їхню евакуацію, використовуючи для цього всі наявні засоби та сили;
7. вивести з приміщень за межу небезпечної зони всіх працівників, які не зайняті в ліквідації пожежі;
8. направити для зустрічі підрозділів пожежно-рятувальної служби особу, яка добре знає розташування під'їзних шляхів і джерел протипожежного водопостачання;
9. перевірити включення та роботу автоматичної системи пожежогасіння (за її  
   наявності);
10. за потреби - викликати медичну та інші служби;
11. припинити всі роботи, які не пов'язані з ліквідацією пожежі;
12. за потреби - організувати відключення електроенергії, зупинення апаратів,  
    пристроїв, зупинення систем вентиляції та здійснення інших заходів, спрямованих назапобігання поширенню пожежі;
13. забезпечити захист людей, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих  
    обвалів будівельних конструкцій, уражень електричним струмом, отруєння, опіків; при потребі – організувати евакуацію матеріальних цінностей;
14. при прибутті на місце пожежі підрозділів пожежно-рятувальної служби керівник (або інша особа, яка його заміщує), який керував гасінням пожежі, повинен доповісти їх старшому начальнику відомості про людей, які потребують допомоги, евакуації, їх кількість, місце перебування, а також про осередок пожежі та заходи, що вжиті для її ліквідації.

Провести практичне відпрацювання дій на випадок виникнення пожежі на конкретному об'єкті.