*Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради*

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі** **Поточний ремонт протирадіаційного укриття №54146 Новопетрівського ЗДО за адресою: вул.Садова,24, с.Новопетрівське, Миколаївський районн, Миколаївська область, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський район, село Костянтинівка, вулиця Гагаріна,29а код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Поточний ремонт протирадіаційного укриття №54146 Новопетрівського ЗДО за адресою: вул.Садова,24, с.Новопетрівське, Миколаївський районн, Миколаївська область,код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, ID

UA-2024-10-18-011579-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 620630,00грн. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.4 розділу I наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, визначення очікуваної вартості проєктних та проєктно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»;

**Розмір бюджетного призначення згіно зведеного кошторису:** ***620630,00 грн.***

***в т.ч. кошти на здійснення технічного нагляду – 8964,00***

***вартість проектних робіт - 3504,00***

***вартість експертизи проектрої документації – 4272,00***

***очікувана вартість на проведення поточного ремонту - 603890,00***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника, у відповідності до потреб Замовника з урахуванням вимог діючих державних будівельних норм.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 - 45000000-7 – Будівельні роботи  та поточний ремонт (Поточний ремонт протирадіаційного укриття №54146 Новопетрівського ЗДО за адресою: вул.Свдова,24,с.Новопетрівське,Миколаївський район, Миколаївська область) |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 - 45000000-7 – Будівельні роботи  та поточний ремонт |
| Кількість | 1 послуга |

Відноситься до об’єкту СС1 класу наслідків (відповідальності).

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент». Учасником також надається гарантійний лист, яким зазначається, що роботи згідно предмету закупівлі будуть виконані вчасно (з зазначенням строків виконання). Виконання робіт здійснюється з матеріалів Виконавця. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

***Підрядник виконує усі види робіт згідно технічних вимог та відповідно до вимог Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281.***

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При виконанні робіт замовник має право оглянути зразки матеріалів та виробів та у випадку їх невідповідності встановленим вимогам заборонити виконавцеві їх використання.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», про що надає лист-згоду. У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником. Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».**

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Крім того, Учасник повинен виконати роботи з використанням матеріалів та обладнання, що передбачені в технічних вимогах до предмету закупівлі або їх аналогів та/або еквівалентів. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ та чинному законодавству, про що у складі пропозиції надати гарантійний лист.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили документацію та провели, згідно зазначених обсягів розрахунок ціни з урахуванням усіх:

* податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,
* витрат на матеріали та інших витрат.

Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання тендерної пропозиції, надавати «або еквівалент» відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Учасник надає сформовану з урахуванням вимог положень «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281 кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 /інших сумісних з ним ПК, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

‒ Договірна ціна (вид – тверда);

‒Пояснювальна записка;

‒ Локальний кошторис;

‒ Підсумкова відомість ресурсів;

- Розрахунок загально виробничих витрат.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | |  | | |  | | | | | Поточний ремонт протирадіаційного укриття №54146 | | | Новопетрівського ЗДО за адресою:в.Садова,24 | | | | | с.Новопетрівське, Миколаївський район, Миколаївська область»  Умови виконання робіт | | | | | | | |  | | |  | | | | | Об'єми робіт | | | | | | | |  | | | | | | | | №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | |  | Двері | |  |  |  | | | 1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх  прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | | м2 | 7,31 |  | | | 2 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків  товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | | м2 | 15 |  | | | 3 | Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою | | м2 | 15 |  | | | 4 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стін | | м2 | 15 |  | | | 5 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | м2 | 15 |  | | | 6 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  коробах | | м | 50 |  | | | 7 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | | м | 50 |  | | | 8 | Монтаж світильників | | шт | 9 |  | | | 9 | Установлення штепсельних розеток герметичних та  напівгерметичних | | шт | 7 |  | | | 10 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій  проводці | | шт | 4 |  | | | 11 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | | м2 | 28 |  | | | 12 | Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних  регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром  150х150 мм | | грати | 12 |  | | | 13 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою  до 0,25 т | | шт | 1 |  | | | 14 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | | клапан | 2 |  | | | 15 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | | шт | 1 |  | | | 16 | Прокладання трубопроводу діаметром 25 мм | | м | 4,23 |  | | | 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | м | 5 |  | | | 18 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 7,2 |  | | | 19 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 2 |  | | | 20 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | к-т | 2 |  | | | |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 21 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | 2 | |  | |
| 22 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном  масою до 0,1 т | | | насос | | 2 | |  | |
| 23 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками  на 20 м, група ґрунту 2 | | | м3 | | 5,11 | |  | |
| 24 | Улаштування бетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 | | | м3 | | 6,9 | |  | |
| 25 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | | т | | 0,3 | |  | |
| 26 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | | | м2 | | 5,5 | |  | |
| 27 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції | | | м2 | | 5,5 | |  | |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | | | м2 | | 1,8 | |  | |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | | | м2 | | 1,8 | |  | |
| 30 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | | м2 | | 1,8 | |  | |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | м2 | | 8,63 | |  | |
| 32 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | | | м2 | | 9,54 | |  | |
| 33 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | | | т | | 0,5 | |  | |
| 34 | Монтаж металевих дверей в кам'яних та бетонних стінах | | | м2 | | 3,58 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |

***Примітка:***

***При розрахунку договірної ціни враховувати перевезення матеріалів на відстань не більше 30км.***

**У разі посилання в тексті технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, вважати можливим застосувати «еквівалент».**

**Головний спеціаліст – головний бухгалтер Оксана ДЯЧЕНКО**