ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 
_____________№ ______


	Містобудівні умови та обмеження для
проектування об'єкта будівництва

	«Будівництво будівель за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 19»

	
	(назва об’єкта будівництва)

	Загальні дані:

	1
	Нове будівництво за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Глісерна, 19.

	
	(вид будівництва, адреса або місце розташування земельної ділянки)

	2
	Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688

	
	(інформація про замовника)

	3
	Відповідно до проекту внесення змін до генерального плану м.Запоріжжя, територія, на якій розташована земельна ділянка, віднесена до територій громадської забудови з позначкою 1 «адміністративно-управлінські заклади». Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає перспективній містобудівній документації.  

	
	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

	
	Містобудівні умови та обмеження:

	4
	Згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», згідно з містобудівним розрахунком – 9,5 м.

	
	(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	5
	Згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», згідно з містобудівним розрахунком – 28%

	
	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	6
	Не нормується

	
	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

	7
	Відстані від об’єкту, який проектується, до:
- «червоних» ліній вул. Глісерної – 72,5 м;
- існуючих будинків та споруд згідно з табл.1 додатку 3.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»

	

	(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	8
	Межі зон охоронюваного ландшафту, підтоплення.

	
	(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

	9
	Згідно з п.11.23 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» охоронна зона тепломережі:
- від краю будівельних конструкцій у разі канального прокладання теплотраси або від зовнішньої поверхні теплоізольованого теплопроводу при безканальному прокладанні – 3,0м в кожний бік.
Згідно з Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209:
- від електричних кабелів 0,4кВ, 6кВ, 10кВ – 1,0 м в обидва боки;
- від повітряних електричних ліній до 1кВ – 2,0 м по обидві сторони від крайніх проводів при невідхиленному їх положенні.
Згідно з Правилами охорони ліній електрозв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 – 2 м з кожного боку кабелю.
Згідно з табл.1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відстані від фундаментів будівель та споруд до підземних інженерних мереж:
- водопроводу – 5 м;
- побутової каналізації – 3 м;
- тепломережі (від зовнішньої стіни каналу) – 2 м;
- газопроводу низького тиску – 2 м;
[bookmark: _GoBack]- кабелів всіх напруг – 0,6 м;
- кабелів зв’язку – 0,6м.

	
	(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)




Керуючий справами
виконкому ради 								Р.А. Омельянович
