ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 
_____________№ ______


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки

м. Запоріжжя, Олександрівський район, просп. Соборний, 142. Блок-секція №1
(адреса або місце розташування земельної ділянки)
Загальні дані:
1. Назва об'єкта будівництва – нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м. Запоріжжя. Блок-секція №1.
Код згідно з класифікатором ДК 018-2000:
1122.1 – «Будинки багатоквартирні масової забудови»;

2. Інформація про замовника – ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 18, ІН 34910243; Генеральний директор – Холостенко В.П.

3. Наміри забудови – будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м.Запоріжжя.
[bookmark: BM95]4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – м. Запоріжжя, Олександрівський район, пр. Соборний, 142.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі від 09.11.2007 згідно з рішенням Запорізької міської ради від 29.08.2007 №77/395. Реєстраційний номер 040726101220 від 05.12.2007 в Державному реєстрі земель. Кадастровий номер: 2310100000:01:007:0184.

6. Площа земельної ділянки – 0,4141 га.

7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – згідно з Генеральним планом м. Запоріжжя, затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 15.09.2004 №4, земельна ділянка розташована частково на території громадської забудови, частково території зелених насаджень загального призначення.

[bookmark: BM101][bookmark: BM102]9.Функціональне призначення земельної ділянки – для розташування багатоповерхового житлового комплексу. Приступити до будівництва після затвердження внесення змін до Генерального плану  м.Запоріжжя.

[bookmark: BM103]10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:
Площа орендованої земельної ділянки – 0,4141 га;
Площа забудови – 0,0555 га;
Площа під автодорогами, проїздами та площадками – 0,0156 га;
Площа під тротуарами та вимощеннями – 0,0201 га;
Площа території яка використовується – 0,0912 га;
Площа озеленення – 0,0431 га;
Щільність забудови – 41%;
Розрахункова чисельність населення – 188 осіб;
Розрахункова щільність населення – 1340 осіб/га;
Розрахункова площа земельної ділянки – 7,14 м2/осіб;
Коефіцієнт використання території – 0,68;
Коефіцієнт озеленення – 0,32;

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель – 42,0 м

[bookmark: BM107]2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – розрахунок згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 1340 осіб на га.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – до «червоної» лінії по вул. Запорізькій – 7,0 м, по «червоної» лінії вул. Олександрівська.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – згідно з Генеральним планом міста: межі зон регулювання забудови, зона підвищеного рівня забруднення повітря, ґрунти, що просідають.
Згідно з ст.14 Закону України «Про архітектурну діяльність» містобудівні та архітектурні проектні рішення об’єкту необхідно узгодити з головним архітектором міста.
Виконати вимоги ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – залежно від ступеня вогнестійкості будівлі (табл. 1 додаток 3.1 ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» - для ІІ ступеню вогнестійкості  - 6,0 м).

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з табл.1 додатку 8.1   ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відстані від підземних інженерних мереж до фундаментів будівель і споруд:
- водопроводу – 5м;
- побутової каналізації – 3м;
- теплотраси (від стінки каналу) – 2 м;
- газопровід низького тиску – 2м.
- електрокабелів всіх напруг – 0,6м;
- кабелів зв’язку – 0,6м. 
Згідно з п.11.23 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»: охоронна зона тепломережі:
- від краю будівельних конструкцій у разі канального прокладання теплотраси або від зовнішньої поверхні теплоізольованого теплопроводу при безканальному прокладанні – 3,0м в кожний бік.	
Згідно з «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209;
[bookmark: BM113]- від електричних кабелів всіх напруг в обидва боки – 1,0м;
- від повітряних електричних ліній до 1кВ – по 2 м по обидві сторони від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.
Згідно з «Правилами охорони ліній електрозв’язку», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135:
- від кабелів зв’язку в обидва боки – 2м.

[bookmark: BM114]8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» – зареєструвати виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань на зазначеній території та матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва в відділі містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) – виконати благоустрій з урахуванням вимог ст. 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій», 
передбачити збереження існуючих зелених насаджень шляхом їх перенесення.
  
[bookmark: BM117]10. Забезпечення умов транспортно – пішохідного зв'язку – існуючі під`їзди та підходи з твердим покриттям з боку вул. Запорізькій та вул. Олександрівській.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – згідно з табл.7.4б ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – не нормується.

13. Вимоги до архітектурних рішень та щодо створення  безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – згідно положень ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

14. Вимоги до інженерних рішень:
До початку будівельних робіт необхідно виконати винесення інженерних мереж, які потрапляють в зону забудови, згідно з технічними умовами власників або експлуатуючих організацій цих мереж.

Згідно з ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» отримати у відповідних службах міста технічні умови для інженерного забезпечення об’єкту будівництва.

Відповідно до п.п.13, 26, 30 «Положення про містобудівний кадастр», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 проектній організації надати проект на реєстрацію до відділу містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Згідно з ч.ч.2, 5, 9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розділу 3 «Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №56, замовнику необхідно укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя одразу після початку будівельних робіт.

Містобудівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва.


Керуючий справами
виконкому ради 								Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 
_________________№ ______ 


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки

м. Запоріжжя, Олександрівський район, просп. Соборний, 142. Блок-секція №2
(адреса або місце розташування земельної ділянки)
Загальні дані:
1. Назва об'єкта будівництва – нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м. Запоріжжя. Блок-секція №2.
Код згідно з класифікатором ДК 018-2000:
1122.1 – «Будинки багатоквартирні масової забудови»;

2. Інформація про замовника – ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 18, ІН 34910243; Генеральний директор – Холостенко В.П.

3. Наміри забудови – будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м.Запоріжжя.

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – м. Запоріжжя, Олександрівський район, пр. Соборний, 142.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі від 09.11.2007 згідно з рішенням Запорізької міської ради від 29.08.2007 №77/395. Реєстраційний номер 040726101220 від 05.12.2007 в Державному реєстрі земель. Кадастровий номер: 2310100000:01:007:0184.

6. Площа земельної ділянки – 0,4141 га.

7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – згідно з Генеральним планом м. Запоріжжя, затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 15.09.2004 №4, земельна ділянка розташована частково на території громадської забудови, частково території зелених насаджень загального призначення.

9.Функціональне призначення земельної ділянки – для розташування багатоповерхового житлового комплексу. Приступити до будівництва після затвердження внесення змін до Генерального плану  м.Запоріжжя.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:
Площа орендованої земельної ділянки – 0,4141 га;
Площа забудови – 0,06609 га;
Площа під автодорогами, проїздами та площадками – 0,0430 га;
Площа під тротуарами та вимощеннями – 0,0213 га;
Площа території яка використовується – 0,1252 га;
Площа озеленення – 0,0206 га;
Щільність забудови – 42%;
Розрахункова чисельність населення – 186 осіб;
Розрахункова щільність населення – 1272 осіб/га;
Розрахункова площа земельної ділянки – 7,83 м2/осіб;
Коефіцієнт використання території – 0,68;
Коефіцієнт озеленення – 0,14;

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель – 42,0 м

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – розрахунок згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 1272 осіб на га.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – по «червонії» лінії вул. Олександрівська.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – згідно з Генеральним планом міста: межі зон регулювання забудови, зона підвищеного рівня забруднення повітря, ґрунти, що просідають.
Згідно з ст.14 Закону України «Про архітектурну діяльність» містобудівні та архітектурні проектні рішення об’єкту необхідно узгодити з головним архітектором міста.
Виконати вимоги ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – залежно від ступеня вогнестійкості будівлі (табл. 1 додаток 3.1 ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» - для ІІ ступеню вогнестійкості - 6,0 м).

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з табл.1 додатку 8.1  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відстані від підземних інженерних мереж до фундаментів будівель і споруд:
- водопроводу – 5м;
- побутової каналізації – 3м;
- теплотраси (від стінки каналу) – 2 м;
- електрокабелів всіх напруг – 0,6м;
- кабелів зв’язку – 0,6м. 
Згідно з п.11.23 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»: охоронна зона тепломережі»:
- від краю будівельних конструкцій у разі канального прокладання теплотраси або від зовнішньої поверхні теплоізольованого теплопроводу при безканальному прокладанні – 3,0м в кожний бік.	
Згідно з «Правилами охорони електричних мереж»:
- від електричних кабелів всіх напруг в обидва боки – 1,0м;
- від повітряних електричних ліній до 1кВ – по 2 м по обидві сторони від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.
Згідно з «Правилами охорони ліній електрозв’язку»:
- від кабелів зв’язку в обидва боки – 2м.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» – зареєструвати виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань на зазначеній території та матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва в відділі містобудівного кадастру Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) – виконати благоустрій з урахуванням вимог ст. 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій», 
передбачити збереження існуючих зелених насаджень шляхом їх перенесення.

10. Забезпечення умов транспортно – пішохідного зв'язку – існуючі під`їзди та підходи з твердим покриттям з боку вул. Запорізькій та вул. Олександрівській.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – згідно з табл.7.4б ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – не нормується.

13. Вимоги до архітектурних рішень та щодо створення  безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – згідно положень ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

14. Вимоги до інженерних рішень:
До початку будівельних робіт необхідно виконати винесення інженерних мереж, які потрапляють в зону забудови, згідно з технічними умовами власників або експлуатуючих організацій цих мереж.

Згідно з ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» отримати у відповідних службах міста технічні умови для інженерного забезпечення об’єкту будівництва.

Відповідно до п.п.13, 26, 30 «Положення про містобудівний кадастр», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 проектній організації надати проект на реєстрацію до відділу містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Згідно з ч.ч.2, 5, 9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розділу 3 «Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №56, замовнику необхідно укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя одразу після початку будівельних робіт.

Містобудівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва.


Керуючий справами
виконкому ради 								Р.А. Омельянович
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 
________________№ _______


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки

м. Запоріжжя, Олександрівський район, просп. Соборний, 142. Блок-секція №3
(адреса або місце розташування земельної ділянки)
Загальні дані:
1. Назва об'єкта будівництва – нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м. Запоріжжя. Блок-секція №3.
Код згідно з класифікатором ДК 018-2000:
1122.1 – «Будинки багатоквартирні масової забудови»;

2. Інформація про замовника – ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 18, ІН 34910243; Генеральний директор – Холостенко В.П.

3. Наміри забудови – будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142 в м.Запоріжжя.

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – м. Запоріжжя, Олександрівський район, пр. Соборний, 142.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі від 09.11.2007 згідно з рішенням Запорізької міської ради від 29.08.2007 №77/395. Реєстраційний номер 040726101220 від 05.12.2007 в Державному реєстрі земель. Кадастровий номер: 2310100000:01:007:0184.

6. Площа земельної ділянки – 0,4141 га.

7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – згідно з Генеральним планом м. Запоріжжя, затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 15.09.2004 №4, земельна ділянка розташована частково на території громадської забудови, частково території зелених насаджень загального призначення.

9. Функціональне призначення земельної ділянки – для розташування багатоповерхового житлового комплексу. Приступити до будівництва після затвердження внесення змін до Генерального плану  м.Запоріжжя.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:
Площа орендованої земельної ділянки – 0,4141 га;
Площа забудови – 0,0555 га;
Площа під автодорогами, проїздами та площадками – 0,0185 га;
Площа під тротуарами та вимощеннями – 0,0250 га;
Площа території яка використовується – 0,990 га;
Площа озеленення – 0,0350 га;
Щільність забудови – 42%;
Розрахункова чисельність населення – 188 осіб;
Розрахункова щільність населення – 1403 осіб/га;
Розрахункова площа земельної ділянки – 7,13 м2/осіб;
Коефіцієнт використання території – 0,74;
Коефіцієнт озеленення – 0,26;

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель – 42,0 м

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – розрахунок згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 1403 осіб на га.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – по «червонії» лінії вул. Олександрівська, до «червоної» лінії пров.Масивний – 5,95 м.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – згідно з Генеральним планом міста: межі зон регулювання забудови, зона підвищеного рівня забруднення повітря, ґрунти, що просідають.
Згідно з ст.14 Закону України «Про архітектурну діяльність» містобудівні та архітектурні проектні рішення об’єкту необхідно узгодити з головним архітектором міста.
Виконати вимоги ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – залежно від ступеня вогнестійкості будівлі (табл. 1 додаток 3.1 ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» - для ІІ ступеню вогнестійкості  - 6,0 м).

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з табл.1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відстані від підземних інженерних мереж до фундаментів будівель і споруд:
- електрокабелів всіх напруг – 0,6м;
- кабелів зв’язку – 0,6м. 	
Згідно з «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209:
- від електричних кабелів всіх напруг в обидва боки – 1,0м;
- від повітряних електричних ліній до 1кВ – по 2 м по обидві сторони від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.
Згідно з «Правилами охорони ліній електрозв’язку», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 29.01.1996 №135:
- від кабелів зв’язку в обидва боки – 2м.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» – зареєструвати виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань на зазначеній території та матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва в відділі містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) – виконати благоустрій з урахуванням вимог ст. 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій», 
передбачити збереження існуючих зелених насаджень шляхом їх перенесення.

10. Забезпечення умов транспортно – пішохідного зв'язку – існуючі під`їзди та підходи з твердим покриттям з боку вул. Запорізькій та вул. Олександрівській.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – згідно з табл.7.4б ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – не нормується.

13. Вимоги до архітектурних рішень та щодо створення  безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – згідно положень ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

14. Вимоги до інженерних рішень:

До початку будівельних робіт необхідно виконати винесення інженерних мереж, які потрапляють в зону забудови, згідно з технічними умовами власників або експлуатуючих організацій цих мереж.

Згідно з ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» отримати у відповідних службах міста технічні умови для інженерного забезпечення об’єкту будівництва.

Відповідно до п.п.13, 26, 30 «Положення про містобудівний кадастр», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 проектній організації надати проект на реєстрацію до відділу містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Згідно з ч.ч.2, 5, 9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розділу 3 «Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №56, замовнику необхідно укласти договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя одразу після початку будівельних робіт.

Містобудівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва.


Керуючий справами
виконкому ради 								Р.А. Омельянович


