Додаток №3

до конкурсної документації 

для проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирних будинків міста Запоріжжя

	Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
	Характеристика

	1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження.
	За необхідності

(5% від загального обсягу)

	Фундаменти та підвальні приміщення:
	

	-ремонт та відновлення в деяких місцях вимощення, що осіло (розбирання цементних/ асфальтних покриттів вручну, улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневiй та пiщанiй основi площею до 20 м2, готування важких кладкових цементних розчинiв);
	площа відмосток,м2

	Стіни:
	

	-розчищення від старого розчину та герметизація (ущільнювачами та мастиками) стиків великоблокових  та великопанельних стін (ремонтно-відновлювальна герметизація стиків стінових панелей методом поверхневої герметизації без прокладання скло - тканини при ширині стику 200 мм) ;
	довжина стиків, мп

	
	

	Фасади будівель:
	

	 -ремонт ґанків (установлення монтажних виробів  масою до 20 кг (опори) , фарбування металевих виробів, улаштування цементної стяжки);
	кількість під’їздів, шт

	-ремонт цоколю (ремонт гладких фасадів по каменю та бетону з землі цементно - вапняним розчином, готування важких опоряджувальних цементних розчинів,  фарбування простих фасадів  перхлорвініловими фарбами) ;
	площа цоколю, м2

	
	

	Перекриття / підлоги:
	

	-часткова заміна старих дощок підлог та укріплення їх цвяхам (заміна окремих дощок у підлогах);
	площа дощатих підлог, м2

	-вибірковий ремонт та виправлення вибоїн у бетонних та цементних підлогах розчином, а в плиткових підлогах - новими плитками (улаштування цементної стяжки, заміна покриття з керамічних плиток);
	площа перекриття, м2

	-пробивання в залізобетонних перекриттях дрібних отворів та забивання їх знову (пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, забивання  прорізів окремих ділянок внутрішніх стін та перекриттів);
	Кількість стояків ГВ / ХВ / водовідведення, шт

	
	

	Дахи та покрівлі:
	

	-частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів (ремонт покрівель в один шар з рулонних  матеріалів із застосуванням газопламеневих паяльників, ремонт примикань до стін  і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів); 
	площа покрівлі, м2

	-заміна окремих плиток в етернітовій, черепичній або шиферній покрівлі ( ремонт окремих місць покриття з азбоцементних листів, заміна решетування, розбирання поясків, сандриків, жолобів, улаштування з листової сталі поясків, сандриків, жолобів підвіконних відливів);
	площа покрівлі, м2

	-вибірковий ремонт металевої покрівлі (заміна окремих листів покриття з листової сталі);
	площа покрівлі, м2

	-частковий ремонт настінних жолобів, карнизних звисів та водостічних труб ( розбирання водостічних труб (жолобів, звисів з  автовишки), улаштування водостічних труб (жолобів, звисів)) ;
	довжина жолобів / водостічних труб, мп

	-заміна або ремонт слухових вікон або спеціальних люків (виходів на дах) з виготовленням приставних сходів, драбин тощо, ремонт зовнішніх пожежних сходів (ремонт прямокутних слухових вікон);
	кількість слухових вікон, шт

	
	

	Сходи:
	

	-забивання вибоїн у бетонних східцях сходів та на площадках (улаштування цементної стяжки по бетонній основі);
	кількість сходових клітин / площа сходових клітин та площадок, м2

	-ремонт перил та поручнів (ремонт прямої частини дерев’яного поручня з фарбуванням) ;
	Довжина перил / поручнів, мп

	
	

	Прорізи:
	

	-ремонт та заміна окремих дверних блоків (виправка, укріплення та пристрожка чверті дерев’яних дверних коробок, ремонт дверних полотен) ;
	Кількість дверей в  місцях загального користування  та допоміжних приміщеннях будинку (сходова клітина,входи в під’їзди, виходи на техповерх, покрівлю, входи в підвал та ін..)

	-дрібний ремонт віконних блоків (ремонт віконних рам з виготовленням елементів по розміру та профілю);
	Кількість вікон в місцях загального користування та допоміжних  приміщеннях будинку, шт

	-заміна розбитого пошкодженого віконного та дверного скла в допоміжних приміщеннях будинку та місцях загального користування (виїмка  розбитого скла, скління дерев’яних рам на штапиках);
	Кількість вікон / площа вікон  в місцях загального користування та допоміжних  приміщеннях будинку, шт.,/ м2

	
	

	Централізоване опалення:
	

	-ремонт та заміна ділянок трубопроводу (демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб   діаметром 50 мм, прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром  50 мм);
	Довжина трубопроводу, мп

	-ремонт та заміна запірної арматури ( регулювальних кранів, пробкових кранів, вентилів, засувок та ін.),(демонтаж вентилів діаметром до 50 мм, встановлення вентилів діаметром до 50 мм);
	Кількість запірної арматури на системі за наявними  типами: пробкових кранів /  вентилів / кульових кранів / засувок, шт. 

	-ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення (розбирання ізоляції з мінеральної вати, ізоляція трубопроводів полотном скловолокнистим);
	Довжина трубопроводу в підвальних та горищних приміщеннях, мп

	-ремонт насосів, двигунів (демонтаж насосу, ремонт відцентрових одноступінчатих насосів, діаметр патрубка до 100 мм);
	Кількість насосів / двигунів, шт

	
	

	Централізоване постачання гарячої води:
	

	-ремонт та заміна ділянок трубопроводу (демонтаж трубопроводів водопостачання з труб стальних водогазопровідних діаметром 50 мм, прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) діаметром  50 мм);
	Довжина трубопроводу, мп

	-ремонт або заміна ізоляції на трубопроводах централізованого постачання гарячої води (розбирання ізоляції з мінеральної вати, ізоляція трубопроводів полотном скловолокнистим);
	Довжина трубопроводу в підвальних та горищних приміщеннях, мп

	-ремонт або заміна запірної арматури ( регулювальних кранів, пробкових кранів, вентилів, засувок та ін.)(демонтаж вентилів діаметром до 50 мм, встановлення вентилів діаметром до 50 мм);
	Кількість запірної арматури на системі за наявними  типами:  вентилів / кульових кранів / засувок, шт.

	-ремонт насосів та двигунів  (демонтаж насосу, ремонт відцентрових одноступінчатих насосів, діаметр патрубка до 100 мм);
	Кількість насосів / двигунів, шт

	
	

	Централізоване водопостачання:
	

	-часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, витоків (демонтаж трубопроводів водопостачання з труб стальних водогазопровідних діаметром 50 мм, прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) діаметром  50 мм); 
	Довжина трубопроводу, мп

	-ремонт та заміна запірної арматури ( кульових кранів, вентилів, засувок та ін.)(демонтаж вентилів діаметром до 50 мм, встановлення вентилів діаметром до 50 мм);
	Кількість запірної арматури на системі за наявними  типами:  вентилів / кульових кранів / засувок, шт.

	-дрібний ремонт підкачувально-насосних станцій (демонтаж насосу, ремонт відцентрових одноступінчатих насосів, діаметр патрубка до 100 мм);
	Кількість насосів / двигунів, шт

	
	

	Централізоване водовідведення:
	

	-часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, витоків витоків (розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм, прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб  діаметром  100 мм, монтаж ревізії, муфти);
	Довжина трубопроводу, мп

	-дрібний ремонт насосних дренажних станцій (демонтаж насосу, ремонт відцентрових одноступінчатих насосів, діаметр патрубка до 100 мм);
	Кількість насосів / двигунів, шт

	
	

	Ліфти:
	

	-ремонт редуктора (із заміною підшипників, манжет, черв’ячного колеса, черв’ячного вала, півмуфти гальмівної);
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-ремонт шафи керування. Заміна контактів контакторів та реле станції керування;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна або проточка канатотягового шківа;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна або ремонт електродвигуна із заміною підшипників, півмуфти, гумових півкілець;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-ремонт приводу дверей кабіни із заміною електродвигуна, редуктора, водила, ролика водила, ременя;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна тягових канатів;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна каната обмежувача швидкості;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна підвісного кабелю;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-ремонт та заміна електропроводки силової, ланцюгів керування і сигналізації;
	Відповідно до фактичної кількості ліфтів

	-заміна та ремонт поверхових перемикачів. Заміна та ремонт визивних апаратів, світлового табло.
	кількість поверхових перемикачів, шт

	
	

	Різні роботи:
	

	- дрібний ремонт сміттєпроводу (монтаж дрібних металоконструкцій);
	Кількість сміттєпроводів, шт

	-ремонт лав, тощо (улаштування дощатих покриттів лавочки, фарбування за 2 рази  раніше пофарбованих стальних труб, олійне фарбування раніше пофарбованих лав)
	Кількість лав ,шт

	
	

	2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності), (демонтаж схованої електропроводки, прокладання проводів при схованій проводці, пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, замазування стін окремими місцями).
	За необхідності

	Електроосвітлення та силові проводки:
	

	-заміна та встановлення  електричних пристроїв ( патронів, розеток тощо) в сходових клітках, підвалах та службових приміщеннях (демонтаж патронів / розетки, підвісів, монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання/ розетки)
	Кількість патронів , шт

	-часткова заміна проводки та арматури до введення в квартири, (демонтаж схованої електропроводки, прокладання проводів при схованій проводці, пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах);
	Довжина проводки, мп

	-ремонт та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв та іншого супутнього обладнання (встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х  і 3-х полюсних на струм до 25 А, монтаж запобіжника);.
	Кількість запобіжників, автоматичних вимикачів, шт


