Додаток до рішення міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЛІК

техніки для отримання в лізинг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування техніки | Технічні характеристики | Кількість, одиниць | Гранична вартість за одиницю, (до) тис.грн. |  |
| 1 | Вантажний автомобіль | Колісна формула 4х2  Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кг  Вантажопідйомність від 10 000 кг до 14 500 кг  Двигун дизельний  Потужність від 292 к.с. до 397 к.с.  Коробка передач механічна  Тип розвантаження самоскид | 1 | 2 300,0 |  |
| 2 | Комбінована дорожня машина для розчищення від снігу автомагістралей і доріг населених пунктів, а також нанесення на дорожнє покриття антиожеледних реагентів, що перешкоджають обмерзанню і створенню снігового накату на дорогах | Колісна формула 4х2  Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кг  Вантажопідйомність від 10 000 кг до 26 000 кг  Двигун дизельний  Потужність від 292 к.с. до 397 к.с.  Коробка передач механічна  Об’єм бункеру від 6 до 12 м3  Плужне обладнання (ширина обробки щітковим обладнанням 2,7 – 3,0 м)  Піскорозкидуюче обладнання (об’єм бункеру 6 - 7 м3) | 1 | 2 000,0 |  |
| 3 | Комбінована дорожня машина сміттєвозу з боковим завантаженням | Контейнери, які обслуговуються 0,75 + 1,1 м3  Місткість кузова 18,5 – 20 м3  Маса завантажених твердих побутових відходів 9 080 – 12 000 кг  Повна маса до 20 500 кг  Коефіцієнт пресування 4 : 1  Вантажопідйомність маніпулятора 700 кг  Система завантаження гідравлічна  Колісна формула 4 х 2  Двигун дизельний  Коробка передач механічна | 2 | 1 100,0 |  |
| 4 | Комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням | Колісна формула 4х2  Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кг  Вантажопідйомність від 10 000 кг до 14 500 кг  Двигун дизельний  Потужність від 292 к.с. до 397 к.с.  Коробка передач механічна  Повинен мати мулососне обладнання, призначене для профілактичного санітарного очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж від мулу та інших забруднень  Продуктивність насосу від 360 до 1 000 м3/год | 1 | 2 000,0 |  |
| 5 | Тандемний каток | Експлуатаційна вага від 2 260 кг до 9 250 кг  Робоча вага 2 495 кг  Ширина катка від 1 000 мм до 1 675 мм  Колісна база від 1 560 мм до 1 790 мм  Габаритна ширина від 960 мм до 1 295 мм  Діаметр вальца від 580 мм до 700 мм | 1 | 1 500,0 |  |
| 6 | Комбінований екскаватор - завантажувач | Експлуатаційна потужність до 63 кВт  Експлуатаційна маса до 7 370 кг  Максимальний об’єм ковша для копання до 0,3 м3  Ширина ковша для копання до 60 см  Максимальна глибина копання до 4,24 м  Максимальний об’єм ковша для загрузки (фронтальний) до 1 м3  Ширина ковша для загрузки до 2,23 м  Максимальна вантажопідйомність фронтального завантажувача до 1 850 кг  Максимальна висота підйому вантажу фронтальним завантажувачем до 3,23 м | 1 | 1 300,0 |  |
| 7 | Міський автобус малого класу | Призначення для перевезення пасажирів  Пасажиромісткість від 50 до 60  Кількість місць для сидіння від 16 до 20  Колісна формула 4х2  Двигун дизельний  Потужність від 160 к.с. до 200 к.с. | 2 | 2 900,0 |  |
| 8 | Аварійно – відновлювальна машина | Експлуатаційна вага від 6 000 кг до 8 500 кг  Вантажопідйомність до 4 665 кг  Колісна формула 4х2  Двигун потужністю до 155 к.с.  Кузов фургон збірний каркасного типу  Каркас зварний з гнутих та катаних металевих профілів з двох відсіків (пасажирського та технологічного) з двома технологічними нішами та пеналом на всю довжину кузова – фургона для перевезення труб ДУ 100; технологічний відсік призначений для розміщення устаткування, інструменту та інших вантажів  Спеціалізоване обладнання та засоби безпеки: бензиновий генератор, насос для відкачування води, гідравлічна маслостанція DOA, два гідравлічних відбійних молотка, гідравлічна шламова помпа, гідравлічна дискова пилка, візок для дискової пилки, гідравлічна шліфувальна машина, реверсний гідравлічний вентилятор, рукав високого тиску та допоміжний інвентар (знаки дорожні «Дорожні роботи», «В’їзд заборонено», «Об’їзд з правого боку», «Об’їзд з лівого боку», конус антивандальний 50 см – 8 шт., вогнегасники, аптечки медичні, котушка з електрокабелем (кабель морозо- та вологостійкий з захисними заглушками) 30 м, прожектор світлодіодний переносний на регульованому штативі, драбина, знак аварійної зупинки, допати штикові – 3 шт., лопати «американка» - 2 шт., лом) | 1 | 3 700,0 |  |
|  | ВСЬОГО |  | 10 | 20 800,0 |  |

Секретар Южноукраїнської міської ради О.А.Акуленко