Додаток до рішення міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЛІК

техніки для отримання в лізинг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування техніки | Технічні характеристики | Кількість, одиниць | Гранична вартість за одиницю, (до) тис.грн. |  |
| 1 | Вантажний автомобіль | Колісна формула 4х2Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кгВантажопідйомність від 10 000 кг до 14 500 кгДвигун дизельнийПотужність від 292 к.с. до 397 к.с.Коробка передач механічнаТип розвантаження самоскид | 1 | 2 300,0 |  |
| 2 | Комбінована дорожня машина для розчищення від снігу автомагістралей і доріг населених пунктів, а також нанесення на дорожнє покриття антиожеледних реагентів, що перешкоджають обмерзанню і створенню снігового накату на дорогах | Колісна формула 4х2Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кгВантажопідйомність від 10 000 кг до 26 000 кгДвигун дизельнийПотужність від 292 к.с. до 397 к.с.Коробка передач механічнаОб’єм бункеру від 6 до 12 м3Плужне обладнання (ширина обробки щітковим обладнанням 2,7 – 3,0 м)Піскорозкидуюче обладнання (об’єм бункеру 6 - 7 м3) | 1 | 2 000,0 |  |
| 3 | Комбінована дорожня машина сміттєвозу з боковим завантаженням | Контейнери, які обслуговуються 0,75 + 1,1 м3Місткість кузова 18,5 – 20 м3Маса завантажених твердих побутових відходів 9 080 – 12 000 кгПовна маса до 20 500 кгКоефіцієнт пресування 4 : 1Вантажопідйомність маніпулятора 700 кгСистема завантаження гідравлічнаКолісна формула 4 х 2Двигун дизельнийКоробка передач механічна | 2 | 1 100,0 |  |
| 4 | Комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням | Колісна формула 4х2Повна маса автомобіля від 18 700 кг до 25 200 кгВантажопідйомність від 10 000 кг до 14 500 кгДвигун дизельнийПотужність від 292 к.с. до 397 к.с.Коробка передач механічнаПовинен мати мулососне обладнання, призначене для профілактичного санітарного очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж від мулу та інших забрудненьПродуктивність насосу від 360 до 1 000 м3/год | 1 | 2 000,0 |  |
| 5 | Тандемний каток | Експлуатаційна вага від 2 260 кг до 9 250 кгРобоча вага 2 495 кгШирина катка від 1 000 мм до 1 675 ммКолісна база від 1 560 мм до 1 790 ммГабаритна ширина від 960 мм до 1 295 ммДіаметр вальца від 580 мм до 700 мм | 1 | 1 500,0 |  |
| 6 | Комбінований екскаватор - завантажувач | Експлуатаційна потужність до 63 кВтЕксплуатаційна маса до 7 370 кгМаксимальний об’єм ковша для копання до 0,3 м3Ширина ковша для копання до 60 смМаксимальна глибина копання до 4,24 мМаксимальний об’єм ковша для загрузки (фронтальний) до 1 м3Ширина ковша для загрузки до 2,23 мМаксимальна вантажопідйомність фронтального завантажувача до 1 850 кгМаксимальна висота підйому вантажу фронтальним завантажувачем до 3,23 м | 1 | 1 300,0 |  |
| 7 | Міський автобус малого класу | Призначення для перевезення пасажирівПасажиромісткість від 50 до 60Кількість місць для сидіння від 16 до 20Колісна формула 4х2Двигун дизельнийПотужність від 160 к.с. до 200 к.с. | 2 | 2 900,0 |  |
| 8 | Аварійно – відновлювальна машина | Експлуатаційна вага від 6 000 кг до 8 500 кгВантажопідйомність до 4 665 кгКолісна формула 4х2Двигун потужністю до 155 к.с.Кузов фургон збірний каркасного типуКаркас зварний з гнутих та катаних металевих профілів з двох відсіків (пасажирського та технологічного) з двома технологічними нішами та пеналом на всю довжину кузова – фургона для перевезення труб ДУ 100; технологічний відсік призначений для розміщення устаткування, інструменту та інших вантажівСпеціалізоване обладнання та засоби безпеки: бензиновий генератор, насос для відкачування води, гідравлічна маслостанція DOA, два гідравлічних відбійних молотка, гідравлічна шламова помпа, гідравлічна дискова пилка, візок для дискової пилки, гідравлічна шліфувальна машина, реверсний гідравлічний вентилятор, рукав високого тиску та допоміжний інвентар (знаки дорожні «Дорожні роботи», «В’їзд заборонено», «Об’їзд з правого боку», «Об’їзд з лівого боку», конус антивандальний 50 см – 8 шт., вогнегасники, аптечки медичні, котушка з електрокабелем (кабель морозо- та вологостійкий з захисними заглушками) 30 м, прожектор світлодіодний переносний на регульованому штативі, драбина, знак аварійної зупинки, допати штикові – 3 шт., лопати «американка» - 2 шт., лом) | 1 | 3 700,0 |  |
|  | ВСЬОГО |  | 10 | 20 800,0 |  |

Секретар Южноукраїнської міської ради О.А.Акуленко