މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ސެކްޝަން 4
ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

	#
	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
	/

	1
	މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ޖަދުވަލު 02 ގައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
	

	2
	ކޯޓޭޝަން
	

	3
	ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީ (90 ދުވަސް)
	

	4
	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް/ ޕާރޓްނަރޝިޕް/ ކުންފުނި)، ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ބިސްނަސް ޕޯޓަލް އިން ދޫކުރާ ބިސްނަސް ޕްރޮފައިލް
	

	5
	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން)  - ރެޖިސްޓަރ ވެފަވާ ފަރާތެއްނަމަ
	

	6
	ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ – ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ
	

	7
	ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (އިޢުލާނުގެ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ތާރީޚްގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ)
	

	8
	ކޮންޕެނީ ޕްރޮފައިލް 
	

	9
	އެވަރެޖް އެނުއަލް ޓަރންއޯވަރ (ޖަދުވަލު 3)
	

	10
	މާލީހާލަތް ދެނެގަންނަ ފޯރމް (ޖަދުވަލު 4)
	

	11
	ބިޑް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި އުފެދުނުފަހުން 1 އަހަރު ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމެންޓް (ޖަދުވަލް 6 ގެ (ށ) މާލީޤާބިލުކަން - 2) ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
	

	12
	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ : މަސައްކަތުގެ އަގު 500,000ރ (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލު ކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.(
	

	13
	ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު (ޖަދުވަލް 5) 
	

	14
	މި ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަން އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭދުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ 35,000 (ތިރީސް ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން ކޮށްފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.
ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެންވަރު އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ނިންމާފައިވާ ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
	


























ޖަދުވަލު 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
	1. 
	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

	1.1
	ނަން
	

	1.2
	އެޑްރެސް
	

	2. 
	ހުށަހަޅާ ތަކެތީގައި އެންމެ ދައްވެގެން ހުންނަން ޖެހޭނެ ވަރު، އަގު އަދި މުއްދަތު

	ތަފްސީލް
	އަދަދު
	އަގު
	ޖީ.އެސް.ޓީ
	ޖުމްލަ އަގު

	4 inch hollow blocks
	832
	
	
	

	Cement bags
	105
	
	
	

	Local sand volume (m3)
	1.2
	
	
	

	M sand bags
	197
	
	
	

	Aggregate bag
	295
	
	
	

	12mm formwork plywood
	32
	
	
	

	63mm dia x 2mm pipes
	60
	
	
	

	50mm dia x 2mm pipes
	69
	
	
	

	38mm dia x 1.2mm bracing pipes
	15
	
	
	

	50mm x 38mm x 1.2mm Square sections
	558
	
	
	

	Roofing sheets
	154
	
	
	

	Ridge capping (m)
	52
	
	
	

	Fascia board (m)
	104
	
	
	

	Gutter (m) 
	104
	
	
	

	75mm PVC down pipes
	7
	
	
	

	75mm PVC elbows
	28
	
	
	

	Glass wool insulation with net (m2)
	648
	
	
	

	Roofing sheets- Pre-painted high tensile aluminium- zinc coated steel, minimum 0.48mm Base  Metal Thickness (BMT), minimun AZ150 coating
	70
	
	
	

	9mm plasterboards
	102
	
	
	

	12mm rebars
	68
	
	
	

	16mm rebars
	41
	
	
	

	20W ceiling mount indoor lights
	22
	
	
	

	20W ceiling mount outdoor lights
	12
	
	
	

	20W light outdoor
	15
	
	
	

	20W light indoor
	25
	
	
	

	Flexible conduit pipe 25mm (roll)
	10
	
	
	

	Cable red 2.5mm (roll)
	12
	
	
	

	Cable black 2.5mm (roll)
	14
	
	
	

	Cable Green 2.5mm (roll)
	12
	
	
	

	Cable yellow 2.5mm (roll)
	4
	
	
	

	Mcb 10A 1pole
	14
	
	
	

	Mcb 15A 1 pole
	20
	
	
	

	Single Gang wall box 
	100
	
	
	

	Tie clip 12"
	300
	
	
	

	Tie clip 10"
	200
	
	
	

	Elcb 63A 4P
	1
	
	
	

	Mcb 63A 4P
	1
	
	
	

	One way switch 4Gang
	10
	
	
	

	DB box 45M
	1
	
	
	

	Electrical tape (pcs)
	10
	
	
	

	Copper busber 3p U type (pcs)
	1
	
	
	

	9mm plasterboards
	105
	
	
	

	G.I sheet for main entrance doors (m2)
	22
	
	
	

	40mm x 40mm x 1.2mm Square sections
	537
	
	
	

	Hinges for gate (SS 4 inch) 50mm with screw
	32
	
	
	

	Locks for doors
	4
	
	
	

	Hinges for windows
	262
	
	
	

	9mm plasterboards
	25
	
	
	

	Self drilling screw 3 inch (streel/ Tek HEX head type)
	1000
	
	
	

	Self drilling screw 2 1/2 inch (streel/ Tek HEX head type)
	1000
	
	
	

	Self drilling screw 1 inch (streel/ Tek HEX head type)
	1000
	
	
	

	Self drilling screw 3 inch wooden type (HEX head type)
	1000
	
	
	

	Self drilling screw 2 1/2 inch wooden type (HEX head type)
	1000
	
	
	

	Self drilling screw 1 inch wooden type (HEX head type)
	1000
	
	
	

	Black screw 3  inch
	500
	
	
	

	Black screw 2 1/2  inch
	500
	
	
	

	Black screw 1  inch
	500
	
	
	

	12mm plasterboard counter top
	174
	
	
	

	9mm plasterboard for sides
	348
	
	
	

	Grinder 4 inch 
	4
	
	
	

	Welding plant (single phase- W-Rod 302)
	4
	
	
	

	މުއްދަތު: 

	3. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު

	3.1
	މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

	3.2
	މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.

	4. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

	ސޮއި:
	
	
	

އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް

	ނަން:
	
	
	

	މަޤާމު:
	
	
	

	ތާރީޙް:
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ޖަދުވަލު 3
Average Annual Turnover

Each Bidder must fill in this form
	Annual Turnover Data for the Last 3 Years

	Year
	Amount
Currency
	MVR
Equivalent

	2025
	
	

	2024
	
	

	2023
	
	

		Average Annual Turnover    
	




The information supplied should be the Annual Turnover of the Bidder in terms of the amounts billed to clients for each year for contracts in progress or completed at the end of the period reported.


ޖަދުވަދު 4
މާލީހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯރމް
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ފޯރމް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
Each Applicant must fill in this form
	Financial Data for Previous 3 Years [MVR Equivalent]

	
	Year 2025:	
	Year 2024:	
	Year 2023:	



Information from Balance Sheet
	Total Assets
	
	
	

	Total Liabilities
	
	
	

	Net Worth
	
	
	

	Current Assets
	
	
	

	Current Liabilities
	
	
	

	Working Capital
	
	
	



Information from Income Statement
	Total Revenues 
	
	
	

	Profits Before Taxes
	
	
	

	Profits After Taxes
	
	
	

	
· Attached are copies of financial statements (balance sheets including all related notes, and income statements) for the last three years, as indicated above, complying with the following conditions.
· All such documents reflect the financial situation of the Bidder.
· Historic financial statements must be complete, including all notes to the financial statements.



						ޖަދުވަލު 5
	ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް

	

	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް

	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު
	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް
	މަސައްކަތުގެ ނަން
	#

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ޖުމްލަ:
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