1.	Yhtiön nimi ja yhteystiedot	Lahti Aqua Oy, PL 247, Satamakatu 2 B, 15141 Lahti	

2.	Sopimus-kumppani	Nimi
     	
1.		Yhteyshenkilö
     	 Henkilötunnus
 Y-tunnus	
	Puhelin
     	Sähköposti
     	
	Laskutusosoite
     	

3.	Kiinteistö	Kiinteistötunnus
     	Tilan nimi
     	
1.		Rakennuksen kerrosala m2
     	Rak.paikan/tontin pinta-ala m2
     	
1.		Tontin maksimi rakennusoikeus
     	Huoneistojen lukumäärä
     	
1.		Kiinteistön osoite (ellei laskutusosoite)
     	

4.	Hakemus koskee	 Vesijohtoa
 Jätevesiviemäriä
 Hulevesiviemäriä
 Sprinklerilaitteistoa	 Uudisrakennusta
 Laajennusta
 Olemassa olevaa rakennusta	
	Rakennuksen käyttötarkoitus
     	

5.	Lisätiedot

Vesi	Mitoitusvirtaama l/s
     	Kerrosluku
     	Ylin viemäröintitaso
     	
1.		Mittalaitteen sijainti
     	Mittaritila viemäröity
 On                             Ei	
	Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     	
Jätevesi	Mitoitusvirtaama l/s
     	Alin viemäröintitaso
     	
	Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     	
Hulevesi	Hulevesien johtaminen
     	
	Erityislaitteistot ja muut lisätiedot
     	
6.	Liitteet	 Asemapiirustus             Kartta              Pohjapiirustus              Muu mikä	
Yhtiön lausunto

Yhtiö täyttää	Vesijohtoverkoston painetasot                                Alin
                                                                     	Ylin
     	Normaali
     	
	Jätevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus	Hulevesiviemärin liittymis- ja padotuskorkeus	
	     	     	     	     	
	Tonttivesijohdon materiaali, koko
     	Tonttijätevesiviemärin materiaali, koko
     	Tonttihulevesiviemärin materiaali, koko
     	Vesimittarin koko m3/h
     	
	Kiinteistö tulee liittää	
	 Vesijohtoon                Jätevesiviemäriin         Hulevesiviemäriin	
	Kiinteistön tonttijohdot on rakennettu	
	 Vesijohto                    Jätevesiviemäri            Hulevesiviemäri	
	Erillissopimus tarvitaan liityttäessä 	
	 Vesijohtoon               Jätevesiviemäriin         Hulevesiviemäriin              Liitettäessä sprinklerilaitteisto	
	Erityisehdot
     	
7.	 Liittymismaksu	Perusyksikkö €/m²
      	Kerroin
     	Kerrosala  m²
     	Liittymismaksu 
     	

8.	Vesimittarin
tilaus	Sisältää:
Asennustarvikkeet; vesimittariventtiilit ja pientarvikkeet. Vesimittariteline ei sisälly asennukseen. Vesimittari on Hollolan Vesihuoltolaitoksen omaisuutta.

Asennus työaikana (muuna aikana hintaan lisätään työehtosopimuksen mukaiset yms. korvaukset).

Huom. Työ tehdään asiakkaan tilauksen perusteella. Mikäli työtä ei voi suorittaa asiakkaasta johtuvista syistä (esim. tonttijohto ei ole valmis) veloitamme odotusajasta ja uusintakäynnistä aiheutuneet kulut erikseen.

Arvonlisävero 24 %

Verollinen yhteensä €	

     

	
		     	
		     	
	Huom.
     

	

9.	Vesimittari-
asennuksen tilaus	Vesimittarin asentaa aina Lahti Aqua Oy. Asiakas tilaa ja sopii ajankohdan vesimittarin asennukseen seuraavista numeroista

-	työnjohtaja Hans Laihia   03 851 5955 tai
-	työnjohtaja Ilkka Remes  03 851 5956	

10.	Vesimittari-tilassa huomioitava	Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on tällöin asennettava vesimittari. Rakennusaikana ei saa käyttää vettä ilman vesimittaria. Tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Lahti Aqua Oy. Rakennusaikana vesimittari on suojattava jäätymiseltä.

Vesimittari asennetaan tilaan, johon vesimittari tullaan valmiissa rakennuksessa sijoittamaan. Samaan tilaan tuodaan myös tonttivesijohto. Vesimittari asennetaan väliaikaiseen kiinnitystelineeseen, jossa on tiedot lattiakorosta. Rakentaja huolehtii väliaikaisen kiinnitystelineen asentamisesta.

Telinettä rakennettaessa on pidettävä huolta siitä, että vesijohdosta tulee sopivan mittainen. Vain tällöin vesimittari voidaan siirtää telineestä lopulliseen kiinnityspaikkaan irrottamatta, lyhentämättä tai jatkamatta vesijohtoa. Tällaisessa tapauksessa rakentaja itse voi hoitaa vesimittarin siirtämisen.

Mikäli vesimittarin paikkaa on siirrettävä (esim. vesijohtoa on jatkettava tai lyhennettävä), Lahti Aqua Oy tekee muutostyöt rakentajan tilauksesta. Muutostyöstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan rakentajalta.

Vesimittaritilan tulee täyttää Suomen rakentamiskokoelman osan D1 määräykset vesimittaritilassa. Vesimittarin lopullinen kiinnityspaikka on kiinteä seinä. Vesimittaritila tulee varustaa lämmityksellä, valaistuksella ja lattiakaivolla. Vesimittarin luku ja huoltotoimet on pystyttävä tekemään esteettömästi ilman rakenteiden purkamista.	

11.	Allekirjoitukset	
Allekirjoittanut asiakas sitoutuu maksamaan yllämainitut kustannukset kulloinkin voimassa olevien laskutusperusteiden mukaisesti.

Paikka ja aika

___________    ______/______20___                              Lahdessa       ______/______20___

Asiakkaan allekirjoitus                                                       Yhtiön edustajan allekirjoitus

_______________________________          _______________________________