고성독수리 보전센터 건립사업

건축설계 (간이)공모지침서

2024. 9.

	고성군 관광진흥과

목    차

Ⅰ. 사업개요………………………………………   1

Ⅱ. 설계지침………………………………………   5

Ⅲ. 설계공모 추진일정…………………………   13

Ⅳ. 기타사항………………………………………  25

Ⅴ. 각종서식………………………………………  29

Ⅰ. 사업개요

1. 사업목적

가. 독수리 생태 관광의 활성화와 체계적인 독수리 보호와 관리를 위해 독수리 보전센터 건립 계획이 필요한 상황임. 멸종위기종인 (독수리) 야생동물의 보전 및 보호시설의 운영 필요

나. 천연기념물(제243-1)인 독수리 개체 보존과 자연생태 자원의 인식개선을 위한 생태학습장 운영

다. 마암면 삼락리 495-2번지 일원은 주변이 습지이고, 야산이 50m, 78m의 높이로 위치해 있으며, 지속적 유지와 관리가 가능하고 독수리의 안정하게 먹이 활동과 치료보호가 가능함

습지보호구역이 위치한 경상남도 고성군 일원에 추진 중인 지역계획 및 사업 중 습지 관련 계획을 검토함으로 환경보존이 가능한 센터 구축 및 이용시설 설치, 지역민들과의 융합화로 현명한 이용 체계 구축하고자 함

2. 사업일정

가. 사업기간: 2022. ~ 2027.

나. 기본 및 실시설계: 2024. ~ 2024.

다. 독수리 보전센터 건립: 2025. ~ 2026.

라. 독수리 보전 및 이용시설 건립: 2027.

3. 설계개요

가. 사업명 : 「고성독수리 보전센터 건립사업」

나. 위치 : 경상남도 고성군 마암면 삼락리 495-2번지 일원

다. 대지면적 : 13,432㎡

소재지	지번	지 목	면적(㎡)	소유자
고성군 마암면 삼락리	495-1,2,3, 495-6 499-4 502-1,2	답	13,432	고성군

라. 현황사진

대지 주변현황 및 항공사진

마. 지역지구 : 계획관리지역, 가축사육제한구역

바. 건축용도 : 동물 및 식물관련 시설, 문화 및 집회시설

사. 계획규모

① 구  조 : 예산범위 내 자유로운 계획 가능

② 연면적 : 600㎡ 내외 (±5% 범위 내)

③ 층  수 : 지상 1층 이내(범위 내 설계 의도에 따른 자율)

※ 사업 규모는 설계과정에서 고성군(이하 “발주기관”이라 함)과 계약상대자(이하“수급인”이라 함)이 협의하여 조정될 수 있음.

아. 예정공사비 : 2,560,710,000원 (부가가치세 포함)

① 제시된 공사비는 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 태양광 및 기타시설 등 전체 공사에 대한 공사비이며, 설계에 따라 산출되는 공사비는 최적의 공법, 경제적인 재료 선정 등으로 예정공사비 범위 내에서 설계하도록 함. 단, 체험실 전시공간 비용은 별도임.

② 각종 분담금(상·하수도, 전기, 가스, 폐기물 등)에 대하여 사전조사를 시행하여 해당 금액을 원가계산서에 별도 표시 하여야 하며, 발주기관이 부담하는 것으로 함.

자. 예정설계비 : 141,600,000원(부가세, 손해보험료 및 각종 인허가를 포함한다)

※ 설계용역비는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 참고하여 산정하며, 발주기관의 방침변경, 규모, 용도, 예비공사비 등의 사업계획 변경 시 설계비는 증액 또는 감소 될 수 있음.

① 기본 및 실시설계(건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물 등)

② 각종 심의 등 인·허가, 인증(예비) 수행비용 일체 포함(일부 협의)

③ 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리 등 기본 및 실시설계와 사전조사, 설계자문, 계약심사, 건축협의(건축물대장 생성 등), 각종심의, 예비인증[장애물 없는 생활환경 인증(BF)] 및 우리 군에서 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무 포함함.

(단, 인증수수료 발주청에서 별도 지급)

차. 공모방식 : 간이 설계공모

카. 공모기간 : 설계공모 공고일로부터 35일간(등록일, 공휴일 포함)

타. 설계기간 : 착수일로부터 120일(계획, 기본 및 실시설계, 공휴일 포함)

파. 설계 주안점

① 주변시설과의 연계성을 고려하여 창의적이고 합리적으로 계획함

② 사용자의 접근성과 이용편의성을 고려하여 배치함. 특히 북측의 독수리 보호시설(계류장)과의 연계를 고려하여 계획할 것

③ 전체 건물의 배치 시, 관광지임을 고려한 건축물이 될 수 있도록 창의적인 디자인으로 계획할 것.

④ 치료실, 회복실은 감염병 예방 완충공간을 마련하여 별도 출입구를 확보하고 차량진입이 가능하게 계획할 것.

⑤ 화장실은 BF에 적합하도록 계획하고 장애인 화장실은 별도의 입구를 사용하도록 계획할 것.

⑥ 독수리 보호시설(계류장)은 천연기념물인 독수리의 특성을 고려하여 계획할 것.

Ⅱ. 설 계 지 침

1. 사업계획 지표

가. 예정공사비 : 2,560,710,000원 (부가가치세 포함)

나. 세부계획 지표

① 대지면적 : 13,432㎡

② 주요실 면적 예시표

층수	실명	면적	비고
1F	치료실	36㎡
	회복실	40.8㎡	20.4㎡ x 2EA
	사무실1	21㎡
	사무실2	39.2㎡
	체험실	51.6㎡
	자료실	15㎡
	창고	18.6㎡
	세미나실	43.5㎡
	화장실 남/여(장애인화장실 포함)	33.6㎡
	공용공간(영상관람존, 복도, 로비)	300.7㎡
고성독수리 보전센터 연면적		600.00㎡

보전·이용시설	계류장(대)	1,800.00㎡
	계류장(중)	212.10㎡
	계류장(소)	48.00㎡	24.00㎡ x 2EA
	야외교육장	48.25㎡
	먹이창고(냉동고)	35.64㎡
총면적		2,143.99㎡

③ 보전·이용시설 면적 예시표

1) 야외교육장 2) 계류장(대)_공작물 3) 계류장(중)_공작물

4) 계류장(소)_공작물 5) 주차장(40대 이상) 6) 진입도로_6m이상

7) 먹이창고(냉동고)

※ 가감 및 통합 설치할 수 있고, 용도별 기준면적은 적정면적을 제시한 것으로 절대적인 것은 아니므로 연면적 ±5% 이내에서 설계자의 의도에 따라 조정 가능함.

2. 설계의 기본방향

가. 독수리 생태 관광의 활성화와 체계적인 독수리 보호 및 관리를 위해 독수리 보전센터 건립 계획이 필요한 상황임. 멸종위기 천연기념물(독수리)의 보전 및 보호시설을 운영하기 위함.

나. 본 과업과 관련된 토목, 인테리어, 기계설비, 전기, 정보통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성이 있도록 계획하여야 함.

다. 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획함.

① 주변 환경과의 조화성

미관 개선 및 휴식공간 제공

독창적이며 예술성을 살린 미래 지향적인 디자인 창출

주변부의 환경과 연계하여 확장될 수 있도록 계획

② 합리적인 운영관리

방문객 동선과 관리자 동선을 고려하여 계획

새로운 환경변화에 대처할 수 있는 가변성 있는 공간배치

③ 옥외 시설 설계 주안점

·독수리 보전센터의 주차장은 장애인, 대형버스 주차장을      포함하여 40대 이상의 주차 공간을 제안해야 함.

라. 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 사용자 중심의 평면과 공간을 내실 있게 계획함.

마. 입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계함.

바. 기후 변화 대응을 위한 공공건축물 에너지 구조의 환경친화적이고 탄소 저감 정부 정책 등에 호응하는 패시브 계획을 수립하고 건축물의 에너지 효율 제고 방안을 충분히 검토하여 디자인을 제시하여야 함.

사. 사용 재료 및 설비는 운영 초기는 물론 사용연도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 함.

아. 내부공간은 옥외활동공간과 긴밀히 연계되도록 계획하고, 공간 간 통합·분리·연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적·설비적 장치를 계획함.

자. 공간구성 및 건축물의 형태는 장소적 특성을 가미한 창조적이고 실용적인 계획으로 구성하고 독창적인 외관과 사용이 편리하도록 효율적인 평면계획에 주안점을 두어 계획함.

3. 설계 시 고려사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

제출된 설계안은「건축법」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「실내공기질 관리법」,「환경·교통·재해영향평가법」,「야생동물 보호 및 관리에 관한 법률」,「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」,「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」,「신재생에너지 도입 가이드라인」, 「고성군 주차장 조례」 및 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 함.

나. 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영하고, 차량의 진·출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선 체계를 확립하고 장애인과 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획함.

다. 주변 건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 안전 확보 및 대책을 수립하여 설계에 반영함.

라. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택함.

마. 구조물의 방수, 결로 및 배수의 효율적인 처리 방법, 진동 및 소음방지 방법과 외벽의 단열 및 습도를 고려한 설계를 계획함.

바. 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하고 부분적인 디자인의 특성을 요구하는 부분이라도 독창적이면서 친근한 이미지를 부각할 수 있는 계획이어야 함.

사. 모든 설계체제는 최소 인원으로 관리할 수 있도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 함.

아. 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 조닝 계획이 되어 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 함.

자. 관련법에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 함.

차. 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 등 관련법을 검토하고 (예비)인증을 획득하여야 함.

카. 건출물에너지효율 등급 ZEB 5등급 이상, 에너지효율등급  1++이상 취득하여야 함.

카. 관련 규정에 의한 공공기관 신․재생에너지이용 의무는 아니나 이를 고려하여야 함.

타. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 동선 설계를 함.

4. 부문별 설계지침

가. 일반사항

① 건축 부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 함.

② 건축물의 기능은 설계공모 지침에 명기된 성능 이상으로 계획하며, 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 함.

③ 각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함.

④ 향후 추가수용에 대응할 수 있도록 영구적이며 합리적인 구조로 설계하되 경제성과 안전성이 확보되도록 함.

⑤ 사업 시행 대지의 도시계획 및 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치 계획 및 대지 이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영함. 배치 계획 및 법적 검토는 「건축법」, 「고성군 건축조례」 및 「고성군계획 조례」등을 반드시 숙지하고 준수하여 설계하여야 함.

⑥ 건물유지관리가 편리하고 경제적인 건축물이 되도록 함.

⑦ 시설변경 등 변화에 대응하기 용이한 시설계획, 설비계획 등을 반영함.

나. 배치계획

① 주위환경에 조화되도록 배치함.

② 장애인과 노약자가 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 하며 보행 동선, 서비스 동선, 옥외 공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 함.

③ 북측면에서 상징성과 인지성을 고려하여 건축물을 배치하며 이용객들의 접근이 편리하고 시설관리에 효율적인 공간배치를 함.

④ 건물의 배치 시 채광, 층고 등을 고려하여 결로, 환기가 원활할 수 있도록 계획하고, 건축물의 외형미를 추구하는 동시에 효율적인 배치공간을 확보하도록 함.

⑤ 전체 배치는 추후 확장성을 고려한 건물 배치를 하여야 함.

다. 평면계획

① 건축물의 이용을 극대화할 수 있도록 계획하며 피난 규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획함.

② 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영․관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 함.

③ 시설별 면적을 참조하여 이에 적합한 규모로 계획하고 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 실의 용도 변화 및 증축을 고려함.

④ 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률에 따라 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 이동 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영함.

⑤ 가변성 확보를 위하여 기본모듈을 설정 및 적용토록 함. 모듈 설정 시 자재(철골, 철근, 유리 등) 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비를 최소화함.

⑥ 각 실 구성, 주요 실의 면적, 천장고, 인테리어, 마감 재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 함.

⑦ 보호실에서 발생하는 소음과 냄새의 영향을 최소화 하도록 계획하고 채광과 환기가 충분히 이루어질 수 있도록 위생설비, 공조, 환기설비를 설치하여 쾌적하고 위생적인 실내환경 조성.

⑧ 치료실, 회복실은 감염병 예방 완충공간을 마련하여 별도 출입구 확보

라. 실별 조닝 및 공간 계획

① 1층 로비

- 로비는 쾌적한 환경조성을 위해 계단형 공간 또는 범용성 있는    공간으로 계획

② 체험실

- 방문객의 체험 동선이 가능하도록 고려하여 계획.

③ 지붕

- 야외 탐조대를 넓게 형성하여 철새 및 독수리를 직접 보고 느낄 수 있는 공간 확보.

④ 독수리 보호시설(계류장)

- 계류장 설치면적은 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 5의 2 사육시설 설치기준」등에 따라 설계.

마. 입면 계획

① 독수리와 연관된 혹은 형상화한 이미지의 외관 디자인 컨셉 지향

② 관광지에 어울릴 수 있도록 주변 환경과의 조화를 고려한 조형성, 상징성 등이 부각된 입면이 되도록 계획함.

③ 경제성, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 에너지효율을 고려한 입면 계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 계획함.

④ 건물 외부 색채디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획함.

⑤ 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연 환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 설계하여야 함.

⑥ 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용하며 이로 인한 에너지 손실이 최소화되도록 하여야 함.

⑦ 일조, 채광, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함. 에너지효율 및 안전의 효과도 극대화되도록 계획함.

⑧ 설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 함.

⑨ 마감재는 기계설비, 전기설비, 소방시설, 정보통신설비 등의 각종 부착물과 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계 하여야 함.

⑩ 철새, 독수리 등 조류의 이동이 많은 지역인만큼 유리에 취약한 조류를 고려하여 유리로부터 보호할 수 있는 대안을 고려할 것.

⑪ 인근 마동호를 중심으로 추진중인 마동호 습지센터 및 보전·이용시설 설치사업과 연계하여 시너지 효과를 창출할 수 있는 설계 구현.

바. 교통·보행 동선계획

① 화재 등 재해 시 소방차 등 대형차량의 진·출입에 지장이 없도록 계획함.

② 사고 발생 시의 피난 동선도 고려하여 계획함.

③ 장애인을 위한 무장애 디자인 계획 개념을 적용하여 이용자의 이용 편의를 높이며 쾌적한 서비스 제공을 고려한 계획을 함. 진입로에 경사가 없도록 계획함.

④ 전시물품·장비 반·출입, 쓰레기 처리 등 서비스 및 유지관리를 위한 동선을 고려하여 계획함.

사. 단면 계획

① 각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획함.

② 층고는 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 함.

③ 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획함.

④ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비의 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함.

아. 재료 및 색상계획

① 사용 자재는 불연성이고 가능한 한 국산 KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 함.

② 공기 단축 및 기능 인력난을 고려하여 최적의 공법 채택을 하며 불연자재를 사용하고, 인체에 유해한 자재는 가능한 한 사용을 제한함.

Ⅲ. 설계공모 추진일정

구 분		일 시	유의사항
공고		’24. 9. 19.(목)	나라장터, 고성군청 홈페이지 및 세움터
참가등록 접수		’24. 9. 20.(금) 09:00 ~ 9. 24.(화) 17:00	이메일 접수(spot3318@korea.kr) ※이메일 수신 및 접수 여부 확인(:☎055-670-2813)
질의	접수	’24. 9. 20.(금) ~ 9. 24.(화) 17:00	방법:질의서 양식에 의한 서면질의, 이메일 접수 전화:☎055-670-2813, 이메일:spot3318@korea.kr
	회신	’24. 9. 26.(목)	이메일 통보(변경가능)
작품 접수	방문 제출	’24. 10. 23.(수) 10:00~17:00	방문접수(고성군청 관광진흥과)
작품 심사	사전 검토	’24. 10. 24.(목) ~ 10. 25.(금)	심사 제외대상 및 감점기준 검토·확인 및 설계 설명서 심사 등
	본 심사	’24. 10. 31.(목) 14:00~	고성군청(변경가능)
심사결과 발표		’24. 11. 6.(수)	고성군 홈페이지`공지사항` 게시 및 개별통보

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모 기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 고성군 홈페이지에 게재할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

1. 응모참가 신청(등록)

일시 : 2024. 9. 20.(금) 09:00 ~ 9. 24.(화) 17:00

참가등록 방법 : 이메일 접수(spot3318@korea.kr)

※ 등록 후 접수여부 유선확인(☎055-670-2813)

다. 제출서류

제출목록	서식목록	부수
설계공모 응모신청서 (법인인감 또는 사용인감 날인)	[서식1]	1
청렴서약서 (공동응모자 포함)	[서식2]	1
사전접촉 금지 서약서	[서식3]	1
사용인감계 및 (법인)인감증명서 각 1부 (공동응모자 포함)	[서식4]	1
대표자 선임계 (공동응모 시)	[서식5]	1
공동수급표준협정서 (공동응모 시)	[서식6]	1
위임장 및 재직증명서 (대리인 접수에 한함, 신분증 지참)	[서식7]	1
건축사 자격증 사본 및 건축사업무 신고필증 사본	공동응모자포함	1
		1
사업자등록증 사본
		1
법인등기부등본 1부(법인인 경우에 한함)
		1
국외 건축사자격증 사본 (외국건축사가 참여할 경우에 한함)
		1
건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 건축사 행정처분사실 확인서류(공고일 기준 1개월 이내 발급분)		1
※ 사본 제출 시 원본대조필란에 해당 법인인감 또는 사용인감 날인 ※ 외국어로 작성된 서류는 원본 및 한글로 번역한 서류를 추가로 제출

라. 응모자격

① 공고일 현재 「건축사법」 제7조 규정에 의한 건축사 면허를             소지하고, 「같은 법」 제23조 규정에 의한 건축사사무소 등록을            필한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

②「건축사법 시행령」 제21조의2 규정에 의한 외국인 건축사    자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무   수행 협약을 한 자(이때 주 계약자는 국내건축사로 함)

③ 응모신청 등록일을 기준으로 해당 관청으로부터 등록취소,            휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

④ 공동응모 시 공동응모자 모두 1)부터 3)항의 자격조건을 갖추어야            하며, 이 경우 대표자 1인을 선정하여야 함(단, 공동 응모 시            2개사를 초과 할 수 없음)

⑤ 본 설계공모 응모신청서를 접수한 업체에 한하여 작품을             제출할 수 있으며, 참가등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있음

2. 현장설명회

현장설명회는 개최하지 않으며 참가자 판단에 따라 현장 답사·조사하는 것은 가능함.

현장 확인이 의무사항은 아니나, 현장 확인을 하지 않아 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

3. 질 의

질의 일정

- 질의기간 : 2024. 9. 20.(금) ~  9. 24.(화) 17:00까지

(해당기한 내 도착분에 한함)
- 회신기간 : 2024. 9. 26.(목)(변경가능)

질의서(서식8) 양식에 의한 서면질의(질의 내용은 한글을 사용)로 E-mail을 통해 제출 가능하며 질의자는 반드시 유선((☎ 055-670-2813, 설계공모 공모담당자)으로 접수 여부를 확인해야 함.

질의서에 대한 회신은 이메일로 통보함.

질의에 대한 회신과 홈페이지 게재 사항은 설계공모지침 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주함.

E-mail : spot3318@korea.kr

메일제목 : [고성독수리 보전센터  건립사업 질의서] 업체명

4. 작품접수

일시 : 2024. 10. 23.(수) 10:00 ~ 17:00(시간 엄수)

제출방법 : 방문접수(위임장 소지한 대리인 제출가능, 우편접수 불가)

	< 제 출 처 >
□ 주 소 : 경남 고성군 고성읍 성내로 130, 4층 관광진흥과 □ 문 의 : 가. 055-670-2813

제출 도서 및 서류

	제출목록	서식목록	부수
①	설계공모 참여신청서	[서식9]	1
②	설계공모안(A3) 단면 4쪽	[첨부참조]	10
③	사전접촉여부확인서	[서식10]	1
④	심사 후 입상작 확인용 1부	[서식12]	1
⑤	대리인위임장 및 재직증명서 (대리인 제출에 한함, 신분증 지참)	[서식7]	1
⑥	제안서 내용이 수록된 USB (저장형식 PDF)		1

유의사항

① 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않음.

② 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없음.

제출물의 익명성 및 주의 사항

작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 심사위원회에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있음.

익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용함.

제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있음.

설계공모안의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 정한 기준에 따라 감점처리 함.

5. 공모안의 작성

가. 공통사항

모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 함.

축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기함.

규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일함.

컬러는 도면을 제외한 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 표현이 가능함

조감도 또는 투시도(2매 이내), 단 부분적인 이미지 컷은 보고서 내용에 사용 가능.

조감도 또는 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현,   [그림1]을 참조하여 작성함.

▮ 그림1 <렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

(단, 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.)

각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능함.(단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

도면(배치도 제외)은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현가능함. (그러데이션 기법의 음영 표현 불가)

각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 함.

나. 설계공모안 구성

설계공모안은 A3크기로 4매로 작성하여 제출. (아래 참조)

순서	항 목	세부사항	쪽수
1	표지	[첨부 1]	매수 제외
2	설계안	◦설계개요, 조감도 또는 투시도, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 설계의도 등 자유롭게 표현	3매
3	개략공사비 및 법규검토서	[첨부 2] ◦개략공사비 산출내역서 ◦주요 법규 검토서	1매

설계공모안은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따름.

- 설계개요

- 조감도 또는 투시도

- 배치도 (컬러 사용 가능, 수목, 주 진입, 보행 동선 표현)

- 평면도, 입면도, 단면도(도면 수량은 자율, 축척은 자유롭게 하되 같은 축척 사용을 권장)
※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 스케일, 방위를 반드시 기입할 것.
※ 상세 단면의 경우 별도의 축척 사용 가능.

- 프로그램 구성 및 동선 다이어그램 (자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현)

- 그 외 기타 자유 표현

6. 응모작품 심사 및 발표

가. 작품심사 : 2024.  10.  31.(목) 14:00 ~

※ 일시 및 장소는 우리 군의 사정으로 인하여 변경될 수 있음.

나. 작품심사는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정)」 및 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 03. 30, 일부개정)」을 참고로 함.

다. 심사대상 : 제출된 제안서 중 결격사유가 없는 것.

라. 심사방법

1) 작품심사는 본 설계공모지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부와 심사위원회에서 최종적으로 정한 심사규정에 따라 공정하게 평가함.

2) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함.

3) 심사방식은 투표제를 원칙으로 함. 다만, 심사위원회 의결을 거쳐 투표제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있음. 심사방식의 변경이 필요한 경우에는 심사위원회의 의결을 통해 변경함.

4) 심사방법(투표방법)

① 1차 투표: 다수 득표한 5개 공모안 선정(응모작품 7점 이하 시 생략)

② 2차 투표: 다수 득표한 2개 공모안 선정(1차 투표에서 선정된    작품 중)(응모작품 2점 이하 시 생략)

③ 3차 투표: 다수 득표한 1개 공모안 선정(2차 투표에서 선정된 작품 중)

5) 심사방법이 채점제로 변경될 시 기준

① 아래의 평가주안점 및 평가항목별 배점기준으로 평가함.

② 최종 평가점수는 평가항목별로 설계공모 참가자의 심사위원 평가점수 중 최저, 최고점수를 제외(최저, 최고점수가 각 2개 이상일 때에는 이중 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균한 점수와 감점기준에 따라 감점사항을 반영하여 산정함. 평균점수 산정 결과, 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림함.

6) 평가주안점 및 평가항목

평가항목	평 가 내 용	채점제 채택시 배점
계획개념	∙계획의 의도 구현 ∙설계의도의 적절성 ∙계획지표의 적정성	10
배치계획	∙배치 및 토지 이용계획 ∙시설 및 공간 이용의 편의성 ∙대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ∙조경 및 옥외공간 계획의 창의성 및 적합성	20
공간계획	∙평면계획 및 내․외부공간 계획의 적절성 ∙내부 동선 및 실 배치의 타당성 ∙동선 및 기능배분의 타당성 ∙계획의 독창성과 합리성을 바탕으로 이용자의 쾌적성을 최우선함	30
경관 및 외부계획	∙주변 공간, 환경과의 연계 및 조화 ∙외부 공간 및 입면 계획의 적절성 ∙시공의 효율성 및 현실성	30
기술계획	∙신재생 에너지 시스템 적용의 적절성 ∙친환경 설계기법 적용의 우수성 ∙비용절감 등 경제성 ∙건물구조 및 공법의 우수성 ∙시설물 유지관리의 편의성 및 에너지절약계획 적용의 적정성	10

7) 당선작 결정

① 투표제의 경우 4)심사방법(투표방법)을 통해 투표에서 선정된         작품 중 다수 득표한 공모안을 당선작으로 함.

② 채점제의 경우 당선작은 최종 평가점수가 60점 이상인 작품 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 하며, 이때 배점이 같을 경우에는 평가항목 중 “공간계획” 분야 최고점을 받은 작품을 선정함. 만일 배점 및 공간계획 분야의 점수가 모두 같을 경우, 심사위원 회의 투표로 결정함.

③ 응모한 작품이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모 또는 새로운 입찰에 의할 수 있음.

④ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 전원의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정함.

⑤ 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출함.

⑥ 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있음.

⑦ 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있음.

⑧ 당선작 발표: 심사일로부터 7일 이내 고성군 홈페이지와      건축법 제32조에 따른 전자정보처리시스템(세움터)에 공개함.

⑨ 입상작품 시상내용

·당선작(1위): 설계용역 권리 부여

·기타 입상작: 보상금 지급(예정설계비의 10%)

순 위	기타입상자 4명이상일 경우	기타입상자 3명일 경우	기타입상자 2명일 경우	기타입상자 1명일 경우	비고
1위(당선작)	-	-	-	-	설계용역 낙찰자
2위(입상작)	4/10	4/10	4/10	1/3	보상금 14,160천원
3위(입상작)	3/10	3/10	3/10	-
4위(입상작)	2/10	2/10	-	-
5위(입상작)	1/10	-	-	-

⑩ 공모안 반환: 입상작의 공모안은 공모결과 발표 후 7일 이내 반환.

반환기간 이후에는 발주처에서 임의로 처리할 수 있음.

라. 평가 기준

실격 기준: 공모 안이 아래 어느 하나에 해당하는 경우에 설계 공모심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외함.

1. 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2. 건축 규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

3. 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4. 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5. 설계도서의 내용에 심각한 법규위반 사항이 있어 건축계획의 전면적 수정이 불가피한 경우

6. 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의 조작하여 제출한 경우

7. 공동응모인 경우로서 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

8. 입상작이 법원판결 등에 따라 추후 표절로 확정될 경우

입상 취소뿐만 아니라 손해배상 등 법적 책임 청구

9. 그 밖에 심사위원회에서 실격으로 판정한 작품

실격대상 또는 감점처리는 설계공모 심사위원회에서 최종결정함. 실격 및 감점 처분은 심사위원회의 권한에 속하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

사전검토

◦ 발주기관에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출함.

구분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토의 계획 및 이용에 관한 법, 건축법, 주차장법, 장애인 등의 편의 증진 보장에 관한 법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
공사비 위반	과도한 설계에 따른 예정공사비 초과 우려 사항
지침 위반	익명성 위반 여부
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

심사위원회의 구성(가나다 순)

구분	성명	소속	비고
1	김만준	한양건축사사무소
2	박근송	창원대학교
3	신재규	㈜동행건축사사무소
4	유여훈	해이 건축사사무소
5	이장민	인제대학교
6	임의제	경상대학교
7	정규식	경남대학교
예비위원	이창민	건축사사무소 도원이엔씨

심사위원회 운영방법

◦ 심사위원회 개최 장소는 고성군청(변동가능)에서 실시함.

◦ 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 과반수 이상 참석으로 개회함.

◦ 심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출함.

◦ 심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있음. 또한, 심사위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 발주기관에 제출함.

◦ 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 됨.

◦ 심사 시 제출 내용에 대해서 참가자에게 전화로 질의 할 수 있음.

※ 참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 11]를 제출할 수 있다.

Ⅳ. 기타사항

1. 계약체결

가. 당선 업체에서 설계계약은 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 발주기관이 정한 규정에 따른 계약을 체결하여야 함. (발주기관과 협의 후 일정 조정 가능)

나. 당선작 응모업체에서 계약을 포기할 경우 당선작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음.

다. 당선자(당선작)가 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우 다음 순위자에게 설계권을 부여할 수 있으며 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여 받은 상금은 반환함.

2. 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 함.

나. 관련 규정 및 제반 규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 함.

다. 응모작품은 발주기관에서 정한 범위 내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반 여건을 충분히 고려하여 계획하여야 함.

라. 응모작품의 제출도서 등에 소요 되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담함.

마. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

바. 당선작에 대한 수정, 변경 권한과 사용권(자료전시 및 출판 등)은 발주기관에서 가짐.

3. 특기 사항

가. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정) 및「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023.03.30)」을 준용함.

나. 본 공모지침서의 문구 해석상 고성군과 응모자간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 고성군의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 고성군이 정하는 바에 따름.

다. 응모자가 본 설계공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있음.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

④ 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑤ 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함함), 감정 또는 조사한 경우

⑥ 응모자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거 자료를 우리 군에 제출하여 기피신청을 할 수 있음. 다만, 공모에 대한 심사가 완료된 이후에는 심사위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

⑦ 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 사업기관의 지시에 따라야 함.

⑧ 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 낙찰자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 입상자 중에서 낙찰자를 선정하거나 낙찰자를 정하지 아니할 수 있음.

⑨ 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

⑩ 입상작에 대한 공모안의 보상기준은 공고에서 정한 금액으로 함.

4. 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 함.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 가짐. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니함.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기·통신·소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기·통신·소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 함.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인·허가, 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있음.

마. 발주기관이 요구하는 경우 녹색건축, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증에 필요한 제반 절차를 수행하여야 하며 비용과 인증 시 필요한 수수료는 발주자와 협의함.

바. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함.

사. 설계 중 각종 협의, 관련 절차이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있음.

아. 제시된 사업 규모는 추정치로 실시설계에 따른 사업 규모 변동에 따라 설계용역비를 정산할 수 있음.

자. 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요 비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있음.

차. 문의처: 고성군청 관광진흥과(☎ 055-670-2813)

Ⅴ. 각종 서식 및 참고 자료

1. 서식

[서식 1] 설계공모 응모신청서

[서식 2] 청렴서약서

[서식 3] 사전접촉 금지 서약서

[서식 4] 사용인감계

[서식 5] 대표자 선임계

[서식 6] 공동응모 협정서

[서식 7] 대리인 위임장/재직증명서

[서식 8] 질의서

[서식 9] 설계공모 참여신청서

[서식 10] 사전접촉여부확인서

[서식 11] 심사위원 기피ㆍ회피 신청서

[서식 12] 심사 후 입상작 확인용

2. 첨부

[첨부 1] 설계공모안 표지

[첨부 2] 개략공사비 산출내역서, 주요법규검토서

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호			※ 기재하지 마세요
대 표 자	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	E-mail				전화번호		사무실)
							휴대전화)
	주소
공동응모	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	E-mail				전화번호		사무실)
							휴대전화)
	주소
고성군이 시행하는 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모에 있어서 공모지침서 및 관련 규정을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 공동응모시 공동응모자란에 기재함 2024. . . 신청인(대표자) : (인) 고성군수 귀하
----------------- (인) ------------------ 절 취 선 ------------------ (인) ------------------
독수리 보전센터 건립사업 설계공모 응모 접수증
접수번호				접수일자		2024년 월 일		접 수 인
업 체 명				대 표 자		(인)
주 소				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2]

청렴서약서

당사는 고성군에서 시행하는 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계 설명서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 고성군에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

고성군수 귀하

[서식 3]

사전접촉 금지 서약서

당사는 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024.     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

고성군수 귀하

[서식 4]

사 용 인 감 계

원인감	사용인감	인 적 사 항
		업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨부  인감(법인)증명서 1부.

2024년    월     일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

고성군수 귀하

[서식 5]

대 표 자 선 임 계

본인은 고성군에서 시행하는 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부.

2024.    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○○○○  대표 ○○○ (인)

고성군수 귀하

[서식 6]

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 독수리 보전센터 건립사업 설계공모를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                     (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :                (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :            (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명·날인과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 1부씩 보관한다.

2024.      .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

고성군수 귀하

[서식 7]

대리인위임장

대표자	업체명				성 명
	사업자등록번호				연락처
	주 소
대리인	업체명				성 명
	주민등록번호				연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 고성군에서 시행하는 독수리 보전센터 건립사업 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인) 고성군수 귀하
재직증명서
성 명				주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 2024. . . 업체명 : 대표자 : (인)

[서식 8]

「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모 질의서

대표자 (건축사)		(인)	신 청 접수번호
업체명			전화번호
E-mail			FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

고성군수 귀하

[서식 9]

「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모 참여신청서

※ 접수번호		※ 기재하지 마세요
대표자	업 체 명		전화번호
	대표자명		E-mail
공동 응모자 (해당시)	업체명		전화번호
	대표자		E-mail
고성군에서 주관하는 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 고성군수 귀하

[서식 10]

사전접촉 여부 확인서

본인은 「독수리 보전센터 건립사업」설계공모 참여자(심사위원)로서 양심에 따라 심사와 관련된 어떠한 이해관계인과도 사전에 접촉하지 않았음을 확인합니다.

2024년  월   일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

고성군수 귀하

[서식 11]

심사위원 기피·회피신청서

□ 안 건 명 : 「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모 심사

□ 기피 및 회피위원

성 명	소 속	기피(회피)사유

주) 1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

2024년  월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

성    명 :         (인)

고성군수 귀하

[서식 12]

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	「독수리 보전센터 건립사업」 설계공모
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인(공동응모인 경우 대표건축사)
응모작품 투시도 붙임

[첨부 1] 설계공모안 표지

< 심사번호 기재란 : 공란 / 크기 가로 30×2=60mm, 세로 30mm / 위치 종이 상단에서 20mm, 오른쪽에서 20mm / 테두리선 0.5mm >

독수리 보전센터 건립사업 건축설계 < 40pt >

_ < 12pt >

공_ _모_ _안 < 50pt >

< 규격 : A3, 횡 / 글씨체 : 맑은고딕 (진하게) / 줄간격 전부 160% >

2024.  . < 25pt >

참여업체명 < 30pt >

※ 원본 1부 ‘참여업체명’ 표기, 사본 9부 ‘고성군 관광진흥과’ 표기

※ 출력 시 적색 내용을 삭제하세요.

[첨부 2] 개략공사비 산출내역서, 주요 법규 검토서

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별			직접공사비	㎡당 금액	구성비(%)	비 고
건축공사	건축	가설공사
		골조공사
		조적공사
		방수공사
		창호공사
		수장공사
		마감공사
		기 타
	조경
	토목
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
기계공사
폐기물처리비
기타 공사
제경비(25% 이상)
부가세(10%)
총 계

주요 법규 검토서

법규명 및 조항	항 목	법 정 기 준	적법 여부
		설 계 내 용
	예)건축물의 용도 제한
	건축물의 높이 제한
	대지안의 조경
	대지안의 공지
	직통계단의 설치
	방화구획의 설치
	부설주차장 설치기준
	장애인 전용주차구획
	장애인등의 편의시설의 설치

※ 위 예시 이외에 응모자의 계획안에 따라 항목을 추가할 수 있다.