	2025. 11.

「고흥문화원 원사 건립사업」 설 계 공 모 지 침 서

			목 차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 목적

2. 개요

Ⅱ. 설계공모 개요 및 일정	4

1. 설계공모 개요

2. 설계공모 일정

3. 설계공모 세부 절차

Ⅲ. 설계지침	10

1. 설계 기본방향

2. 설계 고려사항

3. 분야별 세부지침

4. 시설 세부기준

Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령	18

1. 작품 접수

2. 응모작품 작성기준

Ⅴ. 공모심사 및 당선작 선정	22

1. 작품 심사

2. 심사위원회 구성 및 운영

Ⅵ. 입상작에 대한 사항	25

1. 당선작 및 기타 입상작 발표

2. 입상작 보상

3. 당선자(작) 의무

4. 저작권

5. 작품반환

6. 기타

Ⅶ. 서식	28

Ⅰ.		공 모 개 요

1. 목적

가. 최근 사회 여건의 성숙에 따라 여가선용 및 문화생활 향유 욕구가 지속적으로 증가하고 있는 가운데 시민들의 문화적 수요를 충족시키기 위한 지방문화원의 역할 증대됨

나. 현 고흥문화원은 문화회관 내 일부를 이용하고 있는 실정으로 향토 문화 발굴 전승과 문화예술 활동에 대한 공간이 부족한 실정임

다. 이에 고흥문화원 원사를 건립하여 고흥문화의 중심센터로 조성하고, 향토 문화의 발굴 전승의 거점을 마련하며, 지역주민의 문화 여건을 개선하고자 함

2. 개요

가. 공 모 명 : 고흥문화원 원사 건립사업 설계공모

나. 사업 규모

구 분	내 용	비 고
위 치	전라남도 고흥군 고흥읍 호형리 991번지 일원 ※ 금회 공모 위치 : 고흥읍 호형리 986, 988, 990-3, 산20-2 중 일부
대지면적	38,068㎡ ※ 금회 공모대상 면적 3,700㎡
용도지역.지구	자연녹지지역
연면적	9,012.28㎡ ※ 금회 증축 연면적 1,052.6㎡
건축규모	증축 : 1동, 지상3층 이내
용 도	문화 및 집회시설
주요시설	교육실, 사무실, 회의실, 자료실, 다목적강당

다. 총공사비(예정) : 4,510,749,000원(부가세포함)

라. 설 계 비(예정) : 267,099,000원(부가세포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 철거 및 폐기물 처리, 신재생에너지설비 등에 대한 총공사비임

※ 설계비는 기본 및 실시설계, 인․허가 소요비용 등 과업수행에 필요한 일체 용역비포함(단, 각종 예비인증, 에너지절약계획 검토 수수료는 발주기관 부담)

마. 용역기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함, 인증기간 등 행정절차 제외)

바. 대지 세부 현황

연번	소재지	지번	지적면적(㎡)	계획면적(㎡)	비고
	계	18필지	38,068	3,700
1	고흥읍 호형리	991	8,402	-
2	“	950	149	-
3	“	967	453	-
4	“	969	849	-
5	“	970	3,895	-
6	“	971	486	-
7	“	984	1,799	-
8	“	985	1,153	-
9	“	986	8,087	3,030
10	“	988	209	110
11	“	989	242	-
12	“	991-1	56	-
13	“	992	884	-
14	“	1408	7,953	-
15	“	1448	512	-
16	“	1449	93	-
17	“	산20-2	2,477	191
18	“	990-3	369	369

사. 대지 내 시설현황

시설현황

□ 주1) 존치

1. 주용도 : 관람집회/운동시설

2. 연면적 : 5,634.21㎡

3. 건축면적 : 3,439㎡

4. 규모 : 지하1층/지상2층

5. 구조 : 철근콘크리트조

□ 주2) 존치

1. 주용도 : 운동시설

2. 연면적 : 2,525.47㎡

3. 건축면적 : 1,484.42㎡

4. 규모 : 지하1층/지상2층

5. 구조 : 철근콘크리트조

□ 부1) 존치

1. 주용도 : 문화및집회시설 및 동식물관련시설

2. 연면적 : 89.78㎡

3. 건축면적 : 89.78㎡

4. 규모 : 지상1층

5. 구조 : 경량철골구조

아. 위치도 등

Ⅱ.		설계공모 개요 및 일정

1. 설계공모 개요

가. 설계공모 목적

「건축서비스산업진흥법」제21조, 같은 법 시행령 제17조 규정에 따라 설계공모를 통하여 상징성, 실효성, 공간적 우수성 등 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하고자 함.

나. 설계공모 방법 : 일반설계공모

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의 4에 의한 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부 예규 제325호(2025.4.30.))” 제9장 설계공모 낙찰자 결정기준과 “건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, (2023.4.1.))”을 기준으로 진행하며, 지침 간 상충 되는 사항이 있을 경우는 발주처의 해석에 따름.

다. 참가자격

1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

가) ｢건축사법｣ 제7조의 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 등록·개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

나) ｢건축사법 시행령｣제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 경우 대표자는 국내 건축사로 한다.

다) 공동응모 시 공동 응모자 “가)”또는 “나)”의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동이행방식으로 하고 2개사 이내로 제한하며, 50% 초과 지분율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

- 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는〈서식2〉대표자 선임계를 응모등록 시 제출해야 한다.

- 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동 응모협정서〈서식3〉제출)

라) 외국건축사면허(자격)를 취득한 자는 상기 가)항의 건축사사무소 개설자와 공동 이행방식으로 참여 가능함

2) 자격제한

가) 응모신청 등록일로부터 공모(안) 접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계 법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모 신청(공모 참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

나) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

다) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

※ 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

2. 설계공모 일정

가. 일반사항

1) 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 E-MAIL 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

2) 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3) 공모와 관련된 사항은 공고 이후 고흥군청 누리집 고시 공고란에서 확인할 수 있음.(http://www.goheung.go.kr)

나. 설계공모 일정

구 분	일 시	비 고
사전규격 공고	2025. 11. 20.(목) ~ 11. 24.(월)	ㆍ조달청 나라장터
설계공모 공고	2025. 11. 27.(목)	ㆍ조달청 나라장터, 세움터 공고
참가등록	2025. 12. 3.(수) 09:00 ~ 17:00	ㆍ장소 : 고흥군청 문화체육과 ㆍ방법 : 방문 또는 E-mail 접수 ㆍE-mail : sih1017@korea.kr (반드시 유선 확인할 것, 061-830-4989)
현장설명	2025. 12 4.(목) 14:00 ~	ㆍ장소 : 고흥군‧읍 호형리 986번지 일원 (사업부지)
질의서 접수	2025. 12. 5.(금) 09:00 ~ 18:00	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 ㆍ주소 : sih1017@korea.kr
질의 회신	2025. 12. 10.(수)	ㆍE-mail 일괄발송
심사위원 기피신청서	2025. 12. 11.(목) 09:00 ~ 18:00	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 ㆍ주소 : sih1017@korea.kr
설계공모안 접수	2025. 1. 26.(월) 09:00 ~ 17:00	ㆍ장소 : 고흥군청 문화체육과 ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록 업체에 한함
심사위원회 개최	2025. 1. 30.(금) 14:00 ~	ㆍ장소 : 고흥군청 팔영산홀 (고흥군 일정에 따라 변경될 수 있음)
입상작 발표	2025. 2. 2.(월)	ㆍ고흥군청 홈페이지 공고
설계공모안 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	ㆍ반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분(입상작 제외)

※ 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 이메일 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

※ 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3. 설계공모 세부절차

가. 설계공모 참가등록

1) 일     시 : 일정표 참조

2) 등록 방법 : 방문 또는 E-MAIL 접수(우편 및 팩스 접수 불가)

3) 등록 장소 : 고흥군청 문화체육과(061-830-4989)

4) 등록방법

가) 응모신청서 및 구비서류 제출

나) 대리인이 등록할 경우 위임장 제출(서식 5)

5) 구비서류

가) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

나) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모 시)

다) [서식3] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

라) 건축사면허증 및 건축사사무소개설신고 확인증 사본 각 1부.

마) 위임장[서식7] 및 재직증명서 1부. (대리인이 등록할 경우에 한함)

바) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국 건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

사) 사용인감계[서식8]  및 인감증명서(법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

아) 청렴 서약서[서식5] 1부.

자) 사전접촉 금지 서약서[서식6]

차) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모 시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

카) 모든 사본은 제출서류 좌측하단에 사용인감으로 원본대조필을 하여야 함

※ 참가 등록 마감 일시까지 구비서류를 누락하여 제출하였을 경우에는 참가 등록을 하지 않은 것으로 한다.

나. 현장설명회

1) 일    시 : 일정표 참조

2) 장    소 : 일정표 참조

※ 현장설명 미참석자도 설계공모에 응모할 수는 있으나, 그로 인해 발생하는 불이익은 발주기관에 이의제기 할 수 없다.

다. 질의서 접수

1) 접 수 일 : 일정표 참조

2) 질의사항 : 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖의 필요한 사항 등에 대해 [서식9] 서면질의서를 작성 제출

3) 질의방법 : E-MAIL 접수(0000@korea.kr)

4) 유의사항

가) 질의서는 마감시간 도착분까지 유효하며 그 외 기간에 질의한 사항은 응답하지 아니한다.

나) 질의서는 참가자별로 1회에 한함(최초 도착분만 유효)

라. 질의 회신

1) 일 시 : 일정표 참조

2) 방 법 : E-MAIL 일괄 발송

3) 유의사항

가) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

나) 질의서상의 기재 사항 누락, 질의내용 불분명, 설계공모와 관련 없는 질의에 대해서는 답변하지 아니함

다) 질의내용에 따라 상부 기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있음

마. 설계공모 안 접수

1) 설계공모 응모작 제출서[서식10]

- 응모신청 접수증 지참(작품 접수 당일 제시)

2) 심사위원 기피·회피 신청서 1부.[서식16]

3) 사전접촉 여부 확인서[서식17]

4) 제출도서의 종류

구 분		규격	수량	세 부 내 용
설계도판		A1(세로)	2매	설개개요 2. 배치·평면도 3. 입·단면도 등
설계설명서		A3	20부	25매 이내
USB	조감도 또는 투시도	JPG	1개	조감도 또는 투시도, 설계도판, 설계설명서
	설계도판	PDF
	설계설명서	PDF

사. 설계공모 안 심사 및 당선작 선정

1) 심사일자 : 일정표 참조

2) 심사장소 : 고흥군청 00실

아. 심사결과 발표

1) 발표일시 : 일정표 참조

2) 발표방법 : 고흥군청 홈페이지 게재

※ 당선작 등 응모작품은 일정기간 동안 작품을 전시․공개할 수 있음

자. 설계공모 안 반환

심사결과 발표일로부터 7일 이내 입상작을 제외하고 반환하며 7일 이내 반환되지 않은 작품은 임의 처분함

Ⅲ.		설 계 지 침

1. 설계 기본방향

가. 고흥문화원 원사를 건립하여 고흥문화의 중심센터로 조성하고, 향토 문화의 발굴 전승의 거점을 마련하며, 지역주민의 문화 여건을 개선

나. 대상 부지 조건 및 주변 환경을 고려한 건물 배치 및 내․외부 공간계획 수립(유니버설디자인 도입) 등 사업부지 조건을 최대한 활용하여 공공건축물에 적합한 설계 의도를 구현

다. 설계단계부터 에너지 절감, 재해, 환기 및 향후 운영 시 유지관리비 절감이 가능한 친환경건축물 구현한다.

2. 설계 고려사항

가. 공모안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

나. 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설 이용의 효율성 극대화되도록 계획한다.

1) 부지 내 고저 차, 인접 부지와 고저 차, 주변 도로와 고저차를 고려한 배치계획, 원활한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획을 수립하여야 한다.

2) 토공사, 기초공사 등 중장비 활용이 많은 공사 시 주변 피해를 최소화할 수 있는 공법 및 가시설 계획을 수립하고 복구 계획을 설계에 반영하여야 한다.

다. 주변 도로 및 대지현황을 분석하고 보행자 및 차량의 원활한 진출입 동선을 계획하고 주차 공간(필요시)을 최대한 확보한다.

라. 각 시설별 공간의 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나, 불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

마. 내·외부 마감 재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며, 기능적인 면과 미관을 고려하여 선정하여야 한다.

바. 화재 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선계획을 수립하여 건축물 후면 등 취약지역이 발생하지 않도록 유의한다.

사. 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고, 제로에너지건축물(4등급)을 득할 수 있도록 설계하고 관련 법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용한다.

아. 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙에 따라 일반등급 이상 예비인증을 받아야 한다.

자. 신재생에너지는 관련 기준을 검토하고 발주처와 협의하여 적용 여부를 결정한다.

차.「범죄예방 건축기준(국토교통부고시 제2021-930호)」을 준용하여 설계한다.

3. 분야별 설계지침

가. 배치계획

1) 접근성 및 주변 시설 상호 간 연계 및 향후 확장성 등을 고려하여 종합적이고 합리적인 배치계획을 수립한다.

2) 주변 시설과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차폐되지 않도록 계획한다.

3) 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물을 배치한다.

4) 대상지 형태와 입지를 고려하여 인근 도로 현황, 접근성, 인접한 건축물을 고려하여 인지성을 확보한다.

5) 차량동선과 보행동선의 완전 분리를 통한 통행 안전성 확보를 위해 주동선 계획을 미리 수립하고 건축물을 배치한다.

- 기존 건축물, 건축면적, 조경면적, 외부동선 및 외부공간을 포함한 전체 대지활용계획을 수립한다.

6) 향후 수요의 변화에 따라 증축 가능성을 고려하여 배치안을 수립한다.

7) 건축물은 가급적 대지내 기존 산책로 인근에 배치하고, 절성토를 최소화하여 공사비를 절감하기 위해 구릉지나 경사지 등에는 가급적 건물을 배치하지 않도록 계획한다.

나. 동선계획

1) 보행자의 안전을 우선 고려하여 보차 동선의 교차는 최소화하며, 차량 통행으로 인한 보행로의 단절을 최소화한다.

2) 화재 시 신속한 대피와 효율적인 대처가 가능하도록 외부공간 계획 및 피난동선 및 소방진입용 동선계획 수립한다.

3) 물품 및 장비 반ㆍ출입, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 공간 및 동선을 확보한다.

4) 운영 및 관리의 효율성을 높이기 위한 유사 시설은 같은 존에 집중시키는 층별 공간 조닝을 통해 동선을 계획하여 각 시설별로 동선에 혼란이 없도록 고려한다.

5) 이용자의 편의성과 관리자의 시설물 관리 운영을 고려하여야 하고, 장애인 및 노약자의 보행에 지장이 없도록 대지조성계획을 수립하며, 휠체어, 보행기 사용에 장애가 없도록 접근로, 경사로 등을 설치하고, 특히 건물 내 주요 수직이동 수단은 엘리베이터로 원활한 동선계획이 될 수 있도록 한다.

다. 외부공간 계획

1) 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈스페이스(휴게, 녹지 등의 공간)조성 한다.

2) 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 조성, 안전에 관한 설계를 최대한 반영한다.

3) 부지 경계부는 담장과 조경으로 차폐하기보다 부지 내 외부공간과 자연스럽게 연계 가능한 보행 친화적인 공간으로 조성한다.

4) 주변 보도 현황 파악 및 보행자를 위한 보도 계획을 수립하여 건물 진입 공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

5) 외부공간은 시설 내부의 기능과 유기적으로 연계되도록 내ㆍ외부와의 통합적으로 계획한다.

6) 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재ㆍ비상시를 대비한 피난 동선 및 소방진입용동선(소방차로)을 확보한다.

7) 범죄예방설계(CPTED)를 고려하여 폐쇄적인 공간 및 사각지대가 발생하지 않도록 한다.

8) 진입 동선 주변에는 장애인, 노약자들을 고려한 편의시설 설치(파고라, 벤치 등)한다.

9) 녹지, 휴게공간 등 외부공간을 주요 프로그램에 적합하게 제안한다.

10) 차량동선과 보행동선을 분리하여 동선 간 간섭이 이루어지지 않도록 계획하고, 가급적 보행자가 건축물로 진입하기 위해 주차공간을 횡단하지 않아도 가능하도록 계획한다.

11) 주출입구 계획 시, 주차공간 횡단이 불가피하다면, 부출입구를 계획하여 보행안전성을 확보한다.

12) 외부공간은 가급적 현재 상태로 이용할 계획이니 필요할 경우 설계공모참가자가 자유롭게 계획하여 제시한다.

13) 사업부지의 경계선형이 비정형 상태이므로 가급적 유휴공간 또는 방치공간이 발생하지 않도록 계획한다.

라. 입면계획

1) 공공건축물로서의 상징성 및 품격을 고려하고 주변 시설과 조화되도록 계획하고 향후 관련 인허가가 가능하도록 계획한다.

2) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를 계획한다.

3) 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

4) 과도한 입면계획 및 마감 재료로 사업비(공사비)가 부족하여 사업추진이 불가로 재설계가 되면 용역사의 귀책 사유가 될 수 있음

마. 단면계획

1) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등 적정 계획한다.

2) 층고 및 반자높이는 천장 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설치 공간을 고려하여 산정한다.

바. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획 수립한다.

2) 본 설계공모에 적합한 주 건물구조를 채택하고 시공성과 안정성이 확보되도록 계획한다.

사. 기계설비 계획

1) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 고효율 설비 기기를 반영한다.

2) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

3) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

아. 전기/통신설비 계획

1) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

2) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보한다.

3) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

자. 신재생에너지설비

1) 신재생에너지 공급의무비율을 반영하여 계획한다.

2) 본 사업에 적합한 신재생에너지설비(태양광, 지열, 연료전지 등)를 검토하여 발주처와 협의 후 반영한다.

3) 신재생에너지설비를 이용한 활용계획을 수립한다.

차. 토목계획

1) 현장 여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획을 반영한다.

2) 주변 우·오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

카. 조경 및 조경시설물

1) 건물 및 주변 경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정 시 관계 전문가의 의견을 참고하여 계획한다.

2) 기존 수목은 가급적 최대한 보존하고, 이설이 필요할 경우 발주처와 협의하여 이식계획을 수립한다.

3) 옥상에 휴게공간 또는 조경을 설치할 경우 건물에 피해(방수, 방근 등)가 발생하지 않도록 계획한다.

4) 건축법상에 의한 조경기준에 적합하게 식재하여야 하며 다중이용에 적합한 품격 높은 조경시설을 구축하고 시민의 휴게공간이 될 수 있도록 계획한다.

5) 내방객 및 지역주민을 위한 외부 휴게공간을 마련하고 필요시 주차장 부분 등에 대한 차음 및 차폐 식수로서의 역할을 할 수 있도록 계획한다.

6) 외부 조경은 장애물 없는 생활환경 인증과정에서 보행보조기를 사용하는 장애인 형태의 고려하여 계획한다.

타. 주차계획

1) 주차장은 기존 주차장을 활용할 예정으로, 군에서 단지 전체에 대한 주차장 공사를 별도로 추진할 예정이니, 금번 공모안 작성시에는 주차계획은 생략하고, 설계당선자는 군과 협의하여 금번 고흥문화원 원사를 이용하는 이용객 및 장애자의 이용 편의를 고려한다.

2) 전기차 주차공간 및 다양한 이동수단(자전거 보관소 등) 보관장소도 군에서 금번 공모와 별도 추진하는 주차장 공사와 함께 할 예정이나, 최종 설치 여부는 실시설계시 군과 협의하여 계획한다.

4. 시설 세부기준

가. 시설면적

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비고
지상1층	교육실 1	52.6	5.0	사용 계획에 따라 통합이 가능
	교육실 2	52.6	5.0	하도록 가변형 벽체로 계획
	교육실 3	52.6	5.0
	휴게실	51.1	4.8
	기계 및 전기실	48.3	4.6
	소계	257.2	24.4	전용면적 계
지상2층	사무실	100.8	9.5	상주인원 : 5명
	원장실	28.4	2.7
	회의실	63.9	6.1
	자료실	63.9	6.1
	소계	257.0	24.4	전용면적 계
지상3층	다목적강당	156.4	14.9
	소계	156.4	14.9	전용면적 계
전용면적		670.6	63.7
공용면적		382.0	36.3	창고 포함
총계		1,052.6	100

※ 연면적 1,052.6㎡의 ±5% 범위 내에서 전체면적 및 층수(법 허용 한도) 조정 가능하며, 설계자의 의도에 따라 층별 실의 설정(표의 세부시설은 해당 층과 상관없이 자유롭게 배치 가능), 실의 면적, 배치 등은 설계의 융통성, 적정성, 합리성을 고려하여 계획 가능

※ 건축 연면적 등 공사 규모 및 과업 개요는 설계 과정에서 발주기관 및 관계 기관 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 수급인은 이를 반영하여 설계함.

나. 주요 시설 기준

1) 다목적 강당은 고흥의 역사, 문화를 주제로 하는 세미나 개최 및 각종 행사 공간으로 활용할 계획임

2) 교육실 3개소는 1. 문화 및 전통예술 강좌 교육사업의 공간 2. 예술동아리 교육지원 공간 3. 문화예술 체험프로그램 운영 공간으로 활용할 계획이고, 사용 내용에 따라 교육실을 통합이나 분리할 수 있도록 계획할 것

3) 휴게실은 방문객의 휴게공간과 유대강화, 정보교류의 장소로 활용계획임

4) 자료실은 지역의 고유문화에 대한 각종 자료, 향토사 관련 문헌 등을 보존 관리하고 열람 및 대여, 복사가 가능하도록 공간을 계획할 것

5) 각 실별 성격을 고려하여 필요시 이격·연계하여 쾌적한 환경이 조성되도록 유도하되, 불가피한 경우, 소음 발생 공간에는 흡음 및 방음재를 적용한다.

6) 관리자영역과 서비스 이용자영역의 구분과 연계를 고려한 효율적인 평면을 계획한다.

7) 향후 수요 변화에 대한 대응 및 운영 프로그램의 변화 시 대응을 위해 가변형 구조를 적용하여 유연성이 확보된 공간계획을 권장한다.

8) 각 실의 층고는 실의 특성과 설비공간을 고려하여 계획한다.

9) 각종 부속 공간(각종 장비 및 기구 수납, 창고 등)이 누락되지 않도록 설계공모자가 자유롭게 계획한다.

10) 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

11) 소음발생공간과 정적공간을 이격 배치 또는 흡음 및 차음계획을 통해 소음 간섭을 최소화한다.

12) 에너지 절감 및 운영에 대한 경비, 관리 비용이 최소화되도록 계획한다.

13) 재난 발생 시 긴급 대피가 가능하도록 단순한 내ㆍ외부 동선을 수립하고, 모든 사용자가 응급상황에 즉시 인지할 수 있도록 재난 상황 고지 설비를 계획한다.

14) 시설 운영계획 및 실별 연계성을 고려하여 적절한 조닝ㆍ공간ㆍ설비(보안, 조명, 냉난방 등)계획한다.

15) 이용 편리성을 증진시킬 수 있어야 함에 따라 무장애(barrier free)공간으로 계획한다.

16) 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고, 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하며, 채광을 위한 채광창 확보 방안을 검토한다.

17) 향후 증축 대비 각종 기계, 전기 관련 설비를 고려하여 계획한다.

18) 별도의 인테리어 계획이 필요한 시설은 당선 이후 협의하여 진행한다.

Ⅳ.		설계공모안 제출 및 작성요령

1. 작품접수

가. 응모작품 접수

1) 일시 및 장소: 일정표 참고

2) 접수방법: 방문제출(대표자 및 위임을 받은 자)  ※ 우편이나 팩스 접수 불가

3) 제출도서

가) 설계응모 응모작 제출서: 1부(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

나) 심사용 설계도판: A1 2매

다) 설계설명서(설계도면 포함): A3 20부

라) 심사 후 입상작 확인용 서류(서식을 담은 봉투 1매)

마) USB 메모리: 1매(모든 제출도서 수록)

4) 유의사항

가) 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 [서식 1]에 의한 응모 신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

나) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

다) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라) 참가자는 붙임 서식에 따라 지정한 위치에 공란을 표기하여야 하며, 이외의 작성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

나. 제출도서의 익명성 확보

1) 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계 공모 전체기간 동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

2) 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기되어서는 안되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안된다.

3) 설계설명서 및 설계도판은 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하고, [서식19]의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 [서식18] 서류를 넣어 봉인한 후 설계설명서 묶음에 넣어서 제출한다.

4) 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

5) 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자 정보봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

2. 응모작품 작성기준

가. 심사용도판

1) 규 격: A1(가로594mm×세로 841mm) 크기의 도판 2매

2) 도판은 작품심사시 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드에 백색 용지(백상지 또는 인화지)를 사용하여 테두리 없이 부착하여 제출한다.(장변이 세로방향)

3) 도판 도면 중 배치도, 평면도, 입면도, 단면도의 축적은 임의로 한다.

4) 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는 1컷만 주간 상태의 칼라로 표현가능하다.(조감도 또는 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 포토샵 등을 사용한 맵핑 및 랜더링은 불가하며, 색채로만 표현할 것)

5) 도판배치요령

가) 공모명 또는 사업명 등 제목은 표시하지 않는다.

나) 도판 1

(1) 조감도, 설계개요, 배치도를 도판규격 내에서 자유롭게 배치한다.

(2) 설계개요에는 건축개요, 내외부 마감재, 주요 설비, 조경, 주차 등 관련 사항을 작성하고 구현하고자 하는 핵심 사항을 표기한다.

(3) 배치도는 건축물, 시설물, 진출입 도로, 단지내 도로, 녹지공간, 주차장, 이격거리 등에 관한 사항을 표현하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

다) 도판 2

각층 평면도, 입면도, 단면도를 배치하고 각층 평면도를 제외한 입면도, 단면도는 응모자가 수량을 정하여 자유롭게 배치한다.

나. 설계설명서 [서식11]

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

라) 설계설명서의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는 1컷만 주간 상태의 칼라로 표현가능하다.(조감도 또는 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 포토샵 등을 사용한 맵핑 및 랜더링은 불가하며, 색채로만 표현할 것)

2) 분 량: 25쪽 이내(앞․뒤 표지, 간지 포함)

3) 제출부수: 설계설명서 20부

4) 표지

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 48point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100%, 자간 0%

마) 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

5) 제본순서

가) 표지 [서식11]

나) 목차

다) 조감도 및 투시도

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2022.12.)

라) 설계개요 [서식12], 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식13]

마) 대지현황분석 및 배치계획

바) 건축계획의 설계개념 및 설계방향

사) 건축도면(실내외재료마감표, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

아) 구조계획

자) 토목, 조경 및 외부공간계획

차) 조경(조경시설물 포함) 및 주차계획

카) 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등에 관한 계획

타) 녹색건축물, 에너지효율, 신재생에너지, BF계획, 유지관리비 절감 계획

파) 신기술, 신공법 및 신소재 등에 관한 사항

하) 관련법규 검토서 [서식14]

갸) 추정공사비 산출내역서(원가계산을 포함하여 작성) [서식15]

다. 제출 USB(1매)

수록내용

1) 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG 또는 PDF)

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

3) 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

Ⅴ.		공모심사 및 당선작 선정

1. 작품 심사

가. 일시 및 장소: 일정표 참고

나. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 것

2. 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회는 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 3인의 예비심사위원으로 구성한다.

2) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1.)」에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

3) 심사위원 명단

순 번	분 야	성 명	소 속	비 고
1	건축설계	김병수	강천건축사사무소
2	〃	강성구	스페이스나인건축사사무소
3	〃	이한	전남개발공사
4	〃	김홍용	(유)단건축사사무소
5	〃	김한얼	㈜한얼종합건축사사무소
6	〃	한승훈	전남대학교	예비 1
7	〃	안병욱	㈜SP엔지니어링건축사사무소	예비 2
8	〃	구협	전남과학대학교	예비 3

나. 심사위원 기피 및 회피

1) 설계공모 참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

2) 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」제12조제8항의 사유에 해당하면 스스로 회피 [서식16]하여야 한다.

3) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다

다. 심사방법

1) 심사는「건축 설계공모 운영지침」을 기준으로 투표제로 당선작을 선정하되, 발주기관 및 설계공모 심사위원회 등이 사업 특성에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼용방식 등을 적용할 수 있다.

2) 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요 사항은 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

3) 심사는 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호)」에 따르며, 설계지침 준수 항목 및 범위는 아래와 같다.

① 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다득표자를 당선작으로 선정한다.

② 심사대상 공모안이 5개를 초과하는 경우 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정한다.

③ 2차 투표에서 결선투표 대상자 외 다득표순으로 3위 이하 입상작 후보 순위를 결정한다.

④ 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

⑤ 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정할 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

1차 투표		2차 투표		결선투표		기타 입상작 선정
□다득표 5순위까지 5개사 선정	▶	□다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 □3위 이하 다득표 순으로 입상작후보 순위 결정	▶	□다득표자에 대해 당선작 선정	▶	□결선투표 탈락자를 포함하여, 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타 입상작 선정

4) 심사절차

심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격판정시 평가대상에서 제외한다.

5) 평가기준

심사는 지방자치단체 계약예규 및 건축 설계공모 운영지침 등에서 정하는 바에 따라 심사위원회를 구성하여 심사를 하며, 정량적 평가는 실시하지 아니하고 정성적 평가 결과에 가․감점 점수를 반영하여 당선작을 선정한다. 다만, 평가항목의 세부 심사기준은 필요시 심사위원회에서 별도로 정하여 심사할 수 있다.

라. 불이익 처분 적용

발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사 대상에서 제외(실격 처리) 할 수 있다.

1) 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

2) 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종평가점수에 반영된다.

3) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

마. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

바. 기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행중 공사비 소요 예산을 현저하게 초과하는 경우는 건설기술진흥법 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 한다.

사. 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과 시)	-2점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

Ⅵ.		입상작에 대한 사항

1. 당선작 및 기타입상작 발표

가) 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 고흥군 누리집에 게시한다.

나) 기타 입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품 수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 보상

가. 당선작 : 1점 해당 설계용역 수의 계약권

나. 기타 입상작 : 4점 이내

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	7,272천 원
2인인 경우	8,726천 원	6,545천 원
3인인 경우	8,726천 원	6,545천 원	4,363천 원
4인인 경우	8,726천 원	6,545천 원	4,363천 원	2,182천 원

※ 부가세 포함, 공동응모인 경우 대표건축사에게 지급

※ 채점결과 동점인 경우 해당 순위 간 보상금을 균등 지급

다. 입상자가 특별한 사유 없이 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

라. 공동응모의 경우 상금은 공동응모의 대표자에게 지급한다.

3. 당선자(당선작) 의무

가. 계  약

1) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

2) 당선자는 설계공모지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

3) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

4) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 “건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

5) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 발주자와 계약을 체결하여야 한다. 정당한 사유 없이 계약 요구 만료일을 10일 이상 초과할 경우 포기한 것으로 간주한다.

6) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

7) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

8) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관의 사정에 의하여 일부 또는 전체 설계 용역에 대하여 발주하지 않을 경우 이의를 제기할 수 없다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

2) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

3) 설계자는 건축물 설계공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

4) 발주기관의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우, 이에 따라야 함

5) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

6) 당선자는 발주기관의 총사업비 업무협의 및 자료작성에 적극적으로 협조해야 한다.

4. 저작권

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

5. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

6. 기타

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모 할 수 있다.

- 재공모 기간은 추후 발주기관에서 별도로 정함

나. 재공모 후에도 응모자가 2개 업체 미만이면 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

다. 기타입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 관리자는 설계공모 진행 여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자 간에 차이가 있으면 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

바. 당선자는 설계의도구현 업무에 협조하여야 한다.

7. 문의처

가. 고흥군청 문화체육과

- 연락처: 061-830-4989

- E-mail: sih1017@korea.kr

Ⅶ.		각종서식

□ 설계공모 응모 신청 시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

□ 설계공모 응모작 제출 시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14. 관련법규 검토서 (서식 14)

15. 추정공사비 내역서 (서식 15)

16. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17. 사전접촉 여부 확인서 (서식 17)

18. 심사 후 입상작 확인용 (서식 18)

19. 규격봉투 (서식 19)

□ 별도 제공자료(별첨, 참가 등록자에 한하여 자료 제공)

1. 현황측량성과도 (별첨 1)

2. 지반조사보고서 (별첨 2)

3. 확대배치도 (별첨 3)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
전라남도 고흥군에서 주최하는 「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 있어 입찰공고 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2025년 월 일 신청인(대표자): (인) 고흥군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민등록번호
주 소				전화번호(FAX)

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 전라남도 고흥군에서 시행하는「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

고흥군수 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

본인은 전라남도 고흥군에서 시행하는「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025년     월     일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

고흥군수 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 전라남도 고흥군에서 시행하는「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명:

2. 소  재  지:

3. 대표자성명:

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명:            (대표자:        주  소:          참여비율(%):   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정서을 체결하고 그 증거로서 협정서 (  )통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

고흥군수 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 전라남도 고흥군에서 시행하는「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 귀 군의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

고흥군수 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025년     월     일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

고흥군수 귀하

[서식 7]

위  임  장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 전라남도 고흥군에서 시행하는 「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) 고흥군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다 2025. . . 업체명: 대표자: (인)

※첨부서류 : 신분증 사본 1부

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 전라남도 고흥군에서 시행하는 「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 있어 입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

고흥군수 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

◦ 공 모 명: 고흥문화원 원사 건립사업

◦ 업 체 명:

◦ 대 표 자:                    (인)

◦ 소 재 지:

◦ 연 락 처:               (휴대폰:                 /팩스:                 )

◦ 이 메 일:

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능. ▸고흥군 0000과 담당자 ---------@korea.kr (061-000-0000) 제출 (일정표 참조)

고흥군수 귀하

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
전라남도 고흥군에서 시행하는 「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」응모작을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인: (인) 고흥군수 귀하
제출서류(도서) 1. 심사용 도판 2매. 2. 설계설명서 20부. 3. USB(도판, 설계설명서 일체) 1EA.
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록 번호
소 재 지

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -줄간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm(진하게)
					2cm
					3cm
					3cm
고흥문화원 원사 건립사업 설계공모 설계설명서
2025. 00.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명: 고흥문화원 원사 건립사업

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	조경
	기타
토목공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명: 고흥문화원 원사 건립사업 설계공모

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속:

연락처:

직  위:

성  명:                    (인)

고흥군수 귀하

[서식 17]

사전접촉 여부 확인서

당사는 전라남도 고흥군에서 시행하는「고흥문화원 원사 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명: ∙ 일시/장소:

2025.    .    .

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

고흥군수 귀하

[서식 18]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	고흥문화원 원사 건립사업
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 19]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	고흥문화원 원사 건립사업 설계공모 응모작품 확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.