- 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 -

건축설계 공모지침서

2025. 11.

	진도군

목    차

Ⅰ. 공모개요	1

1. 사업목적

2. 사업개요

Ⅱ. 일반설계공모 개요 및 일정	3

1. 설계공모 개요

2. 설계공모 일정

3. 설계공모 세부절차

Ⅲ. 설계지침	9

1. 설계 기본방향

2. 설계 고려사항

3. 분야별 설계지침

4. 시설 세부기준

Ⅳ. 설계공모안 제출 및 작성요령	16

1. 설계공모안 제출

2. 설계공모안의 익명성 확보

3. 작성요령

Ⅴ. 공모심사 및 당선작 선정	20

1. 심사위원회 구성 및 공개

2. 심사위원 기피 및 회피

3. 심사방법

4. 불이익 처분적용

5. 실격기준

6. 감점기준

Ⅵ. 입상작에 대한 사항	23

1. 당선작 및 기타입상작 발표

2. 입상작 보상

3. 당선자(작) 의무

4. 저작권

5. 작품반환

6. 기타

Ⅶ. 각종서식	26

Ⅰ.		공 모 개 요

1. 사업목적

가. 천연기념물 진도개 보존관리센터 건립으로 진도개를 보존·보호하고 반려동물 문화확산과 동물복지 향상에 기여

나. 천연기념물로 지정된 진도개의 안전한 양육환경 기반을 조성하고 진도개 보호·관리 체계를 개선해 진도개의 이미지를 향상하고 우수성을 널리 알릴 계획

다. 반려동물 양육 인구 증가, 반려동물 친화 정책에 따라 진도개 활용방안 모색으로  새로운 관광자원 확보

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 건축설계공모

나. 사업 규모

구 분	내 용
위 치	전라남도 진도군 진도읍 동외리 286-1번지
대지면적	12,263㎡
용도지역.지구	도시지역, 자연녹지지역, 도시계획구역
연 면 적	1,500㎡
건축규모	1동, 지상1층 (법적 허용범위 내 제안가능)
용 도	동물 및 식물 관련 시설
주요시설	견사, 심사장, 사무실, 퇴비사, 운동장 등

다. 총공사비(예정) : 5,355,000,000원(부가세포함)

라. 설 계 비(예정) : 269,109,000원(부가세포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 기존건축물 철거, 신재생에너지설비(해당시) 등에 대한 총공사비 임.

※ 설계비는 기본 및 실시설계, 해체계획서, 인․허가 소요비용, 제로에너지건축물 예비인증, 설계안전보건대장, 설계안전성검토, 지반조사 등 과업수행에 필요한 일체 용역비 포함(단, 각종 예비인증 수수료는 발주기관 부담)

마. 용역기간 : 착수일로부터 210일(공휴일 포함)

바. 위치도

Ⅱ.		일반설계공모 개요 및 일정

1. 설계공모 개요

가. 설계공모 목적

「건축서비스산업진흥법」제21조, 동법시행령 제17조 규정에 따라 설계공모를 통하여 상징성, 실효성, 공간적 우수성 등 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하고자 함.

나. 설계공모 방법 : 일반설계공모

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」시행령 제42조의 4에 의한  “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준”【행정자치부 예규 제283호(2024.3.28)】제7장 설계공모 운영요령과 “건축 설계공모 운영지침”【국토교통부 고시 제2023-180호, (2023.4.1.)】을 기준으로 진행하며, 지침간 상충되는 사항이 있을 경우는 발주처의 해석에 따름.

다. 참가자격

1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

가) ｢건축사법｣ 제7조의 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 등록·개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나) ｢건축사법 시행령｣제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 경우 대표자는 국내 건축사로 한다.

다) 공동응모 시 공동 응모자 “가)”또는“나)”의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동이행방식으로 하고 2개사 이내로 제한하며, 50% 초과 지분율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

- 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는〈서식2〉대표자 선임계를 응모등록 시 제출해야함

- 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동 응모협정서〈서식3〉제출)

라) 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며   공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임은 대표자(주계약자)에게 귀속

2) 자격제한

가) 본 사업 및 설계공모와 관련하여 기본계획, 자문·기획(사전검토, 공공건축심의 포함) 및 심사위원이나 위원이 속한 법인·단체 당사자 및 당사자가 속한 조직, 조직의 직원 등 기타 본 공모와 관련 있는 관계자

나) 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

다) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

라) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

※ 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은“지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률”에 의한다.

2. 설계공모 일정

가. 일반사항

1) 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.

2) 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3) 공모와 관련된 사항은 공고 이후 진도군청 홈페이지 고시 공고란에서 확인할 수 있음.(https://www.jindo.go.kr)

나. 설계공모 일정

구 분	일 시	비 고
설계공모 시행공고	2025. 11. 10.(월)	ㆍ홈페이지, 조달청 나라장터 공고
참가등록	2025. 11. 17.(월)	ㆍ장소 : 진도군청 도시개발과 건축지원팀 ㆍ방법 : 방문접수(우편, 팩스 접수 불가) ㆍ시간 : 10:00 ~ 16:00
현장설명	2025. 11. 17.(월)	ㆍ장소 : 전남 진도군 진도읍 동외리 286-1 ㆍ시간 : 16:30(참가 등록자 선택 참여)
질의서 접수 및 심사위원 기피신청서	2025. 11. 18.(화)	ㆍ방법 : E-MAIL 접수 ㆍ주소 : ehfqotm@korea.kr ㆍ시간 : 10:00 ~ 17:00
질의 회신	2025. 11. 21.(금)	ㆍ참여업체 e-mail 일괄 발송
설계공모안 접수	2025. 12. 24.(수)	ㆍ장소 : 진도군청 도시개발과 건축지원팀 ㆍ방법 : 방문접수만 가능 ㆍ대상 : 참가등록업체에 한함 ㆍ시간 : 10:00 ~ 16:00
심사위원회 개최	2025. 12. 29.(월)	ㆍ장소 : 진도군청 회의실(2층) ㆍ시간 : 14:00 ~ 17:00 (발주기관의 일정에 따라 변경될 수 있음)
입상작 발표	2025. 12. 30.(화)	ㆍ세움터 및 진도군청 홈페이지 일괄 게재

※ 설계공모 일정은 발주처의 사정 및 사업계획 변경에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 공문 및 홈페이지 게시 등을 통해 참가 등록한 모든 응모자에 통보함.(공지사항 미확인에 대한 책임과 불이익은 응모자에게 있음)

※ 참가등록자는 공모기간 동안 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우 즉시 발주기관에 통지(필히 수신확인)하여야 하며, 통지가 없는 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

3. 설계공모 세부절차

가. 설계공모 참가등록

1) 일     시 : 일정표 참조

2) 등록 방법 : 직접 방문 접수(우편 및 팩스, e-mail 접수 불가)

3) 등록 장소 : 진도군청 도시개발과 건축지원팀(061-540-3864)

4) 등록방법

가) 응모신청서 및 구비서류 제출

나) 대리인이 등록할 경우 위임장 제출(서식 5)

5) 구비서류

가) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

나) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모 시)

다) [서식3] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

라) [서식4] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

마) 건축사면허증 및 건축사사무소개설신고 확인증 사본 각 1부.

바) 위임장[서식5] 및 재직증명서 1부. (대리인이 등록할 경우에 한함)

사) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국 건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

아) 사용인감계 [서식6] 및 인감증명서(법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

자) 청렴 서약서 [서식7] 1부.

차) 응모자 서약서 [서식8]

카) 사전접촉 금지 서약서 [서식9]

타) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모 시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

파) 모든 사본은 제출서류 좌측하단에 사용인감으로 원본대조필을 하여야 함

※ 참가등록 마감 일시까지 구비서류를 누락하여 제출하였을 경우에는 참가 등록을 하지 않은 것으로 한다.

나. 현장설명회 (참가 등록자 선택 참여)

1) 일    시 : 일정표 참조

2) 장    소 : 일정표 참조

3) 내    용: 현지 대지조건 및 건축 범위 등 설명

다. 질의응답

1) 접 수 일 : 일정표 참조

2) 질의사항 : 설계지침서 등 공고 내용 중 모호한 부분 및 그 밖의 필요한 사항 등에 대해 [서식10] 서면질의서를 작성 제출

3) 질의방법 : e-mail 전송(ehfqotm@korea.kr)

4) 유의사항

가) 질의서 전송 후 필히 수신여부를 확인여야하며 미수신에 따른 질의서 제외에 대해 이의를 제기할 수 없음

나) 접수일 17시 00분 이내 도착분만 유효함

다) 질의서는 참가자별로 1회에 한함(최초 도착분만 유효)

5) 질의 답변

가) 일 시 : 일정표 참조

나) 방 법 : 참여업체 e-mail 일괄 발송

다) 유의사항

(1) 질의사항에 대한 발주기관의 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

(2) 질의서상의 기재사항 누락, 질의내용 불분명, 설계공모와 관련 없는 질의에 대해서는 답변하지 아니함

(3) 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우는 회신기한이 연기 될 수 있다.

라. 심사위원 기피 신청

1) 설계공모 참가자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 질의서 접수 마감일까지 기피신청 및 그 근거자료를 제출하여야 하며, 기한 내 미제출시에는 해당사항이 없는 것으로 간주한다.

2) 신청기한 : ‘5페이지 설계공모 일정’ 참조

3) 기한 내 담당자 이메일로 기피신청서<서식12> 및 근거자료 제출

4) 심사위원 제척사유는 「건축 설계공모 운영지침」제12조(심사위원 선정 등)을 준용하고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

마. 설계공모 안 접수

1) 설계공모 참여 신청서 [서식11]

- 등록 시 날인한 인감 지참, 응모신청 접수증(작품 접수 당일 제시)

2) 사전접촉 여부 확인서 [서식13]

3) 대리인 위임장 및 대리인 재직증명서 각 1부(소속 직원이 대리 제출하는 경우에 한하며, 소속 직원 외 대리 제출 불가) [서식5]

4) 제출도서의 종류

구 분		규격	수량	세 부 내 용
설 계 도 판		A1(가로594mm×세로841mm)	2매	설개개요 2. 배치·평면도 3. 입·단면도 등
설계 설명서		A3(가로)	15부	20매 이내
USB	도판	JPG	1개	설계설명서(도면포함)
	설명서	PDF

바. 설계공모 안 심사 및 당선작 선정

1) 심사일자 : 일정표 참조

2) 심사장소 : 진도군청 회의실(2층)

사. 심사결과 발표

1) 발표일시 : 일정표 참조

2) 발표방법 : 진도군청 홈페이지 공지사항 및 세움터 게재

3) 기    타 : 당선작 등 응모작품은 일정기간 동안 작품을 전시․공개할 수 있다.

아. 설계공모 안 반환

심사결과 발표일로부터 7일 이내 입상작을 제외하고 반환하며 7일 이내 반환되지 않은 작품은 임의 처분함

Ⅲ.		설 계 지 침

1. 설계 기본방향

가. 진도개 보호 관리를 위한 사육시설 확보로 안정적인 천연기념물 보호와 동물보       호법상 적법한 사육환경 조성

나. 기존 양육시설의 노후화와 동물 복지·보호 기준에 맞은 시설 계획

다. 효율적인 건축계획(배치, 유지관리 용이 한 자재 등)을 하여 합리적인 운영방안       을 모색하고자 함

2. 설계 고려사항

가. 공모안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고)에 적합하도록 계획한다.

나. 사업부지 여건(건물, 부지, 도로, 교통 등)을 정확히 조사하고 분석한 후 토지이용 및 시설 이용의 효율성 극대화되도록 계획한다.

1) 부지 내 고저 차, 인접 부지와 고저 차, 주변 도로와 고저 차를 고려한 배치계획, 원활한 진출입 계획, 평면계획, 주차 및 조경계획, 토목 계획을 수립하여야 한다.

2) 토공사, 기초공사 등 중장비 활용이 많은 공사 시 주변 피해를 최소화 할 수 있는 공법 및 가시설 계획을 수립하고 복구 계획을 설계에 반영하여야 한다.

다. 주변 도로 및 대지현황을 분석하고 보행자 및 차량의 원활한 진출입 동선을 계획하고 주차공간을 최대한 확보한다.

라. 각 시설별 공간의 유기적으로 연결 및 효율적인 동선계획을 수립하여 서로 중복되거나, 불필요한 공간이 발생되지 않도록 한다.

마. 내·외부 마감 재료는 경제적이고 친환경적이어야 하고 내구성 및 안정성이 우수하며, 기능적인 면과 미관을 고려하여 선정하여야 한다.

바. 신재생에너지는 관련 기준을 검토하고 발주처와 협의하여 적용 여부를 결정한다.(해당시)

사. 화재 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선계획을 수립하여 건축물 후면 등 취약지역이 발생하지 않도록 유의한다.

아. 에너지를 절감할 수 있는 친환경건축물로 기본방향을 잡고, 제로에너지건축물(5등급)을 득할 수 있도록 설계하고 관련 법령이나 기준, 지침 등의 개정(입법예고 등) 사항을 검토하여 상위기준을 적용한다.

자. 장애물 없는 생활환경 인증(일반)에 관한 규칙에 따라 일반등급 이상 예비인증을 받아야 한다.(해당시)

3. 분야별 설계지침

가. 배치계획

1) 인접한 도로에서의 접근성과 인지성 및 이용객의 접근편의성을 확보하여 배치        계획한다.

2) 주변 시설과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차        폐되지 않도록 밝은 분위기의 건축물을 계획한다.

3) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을        고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황 및 인접대지·시설, 대        중교통 등과의 연계성을 고려하여 계획한다.

4) 주차장, 조경면적, 외부동선 및 외부공간을 포함한 전체 대지 활용계획을 제안         한다.

5) 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물 배치를 한다.

6) 건물의 창을 남측으로 배치하여 자연채광을 확보 할 수 있도록 하며, 전면도로        를 향해 열린 공간으로 구성하여 외부와 연결되도록 계획한다.

7) 장래의 시설확장 및 기능변화에 대응할 수 있는 가변성 있는 내부 칸막이 및         건물배치한다.

8) 사업부지의 고저차를 고려하여 공사비 및 효율적인 계획안이 되도록 한다.

9) 천연기념물인 진도개가 환경친화적인 공간에서 생활할 수 있는 환경을 최대한 조성하여야 한다.

나. 동선계획

1) 보행자의 안전을 우선 고려하여 보차 동선의 교차는 최소화하며, 차량 통행으로 인한 보행로의 단절을 최소화한다.

2) 주차장은 도로에서 진입이 용이할 수 있도록 하고, 보행자와 차량의 동선을 구

분하여 안전사고를 예방하고 이용자의 원활하도록 계획한다.

3) 보행동선을 고려하여 공간을 배치하고 시설별 인지성과 입구성을 강화하여 주

민들이 찾기 쉽고 이용하기 편리하도록 계획한다.

4) 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용

동선 계획을 수립한다.

5) 동물 운반용 차량 운영시 진료실 및 격리실과 근접하여 주차장을 마련하고 일반인 주차장과 분리할 것

6) 서비스차량의 반출입동선을 일반동선과 구분하여 계획할 것

다. 외부공간 계획

1) 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈 스페이스(휴게, 녹지 공간)을 조성한다.

2) 건물 기능의 효과를 극대화하여 사용자와 진도개가 사용할 수 있는 커뮤니티 공간으로서의 기능이 발휘되도록 계획한다.

3) 주변 보도 현황 파악 및 사업부지내 보행자를 위한 보도는 산책할 수 있도록 계획을 수립하고 건물의 진입공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

4) 외부공간은 시설 내부의 기능과 유기적으로 연계되도록 내ㆍ외부와의 통합적으로 계획한다.

5) 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재ㆍ비상시를 대비한 피난 동선 및 소방 진입용 동선(소방차로)을 확보한다.

6) 내부 프로그램과 외부공간이 연계할 수 있는 공간의 확장성을 고려하여 계획  한다.

7) 대지 내 기존 수목 존치 및 이식 여부는 실시설계 과정에서 협의하여 결정한다.

8) (운동장) 견사와 운동장을 연계하여 계획하고 야외훈련 공간을 별도로 계획하여야 한다.

9) 진도개를 위한 다양한 훈련프로그램 및 공간 조성을 제안할 것

라. 입면계획

1) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를 계획한다.

2) 과도한 입면계획 및 마감 재료로 사업비(공사비)가 부족하여 사업추진이 불가하여 재설계가 되면 용역사의 귀책 사유가 될 수 있음

마. 단면계획

1) 실별 기능, 특성을 고려한 층고 및 반자높이를 산정하여 개방감 있는 공간 구성 등 적정 계획한다.

2) 층고 및 반자높이는 천장 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방 설비 등의 설치공간을 고려하여 산정한다.

바. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획 수립한다.

2) 본 설계공모에 적합한 주 건물구조를 채택하고 같은 층이나 동일 공종에서 시공성과 안정성이 확보되도록 계획한다.

사. 기계설비 계획

1) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 에너지절약을 높일 수 있는 고효율 설비 기기를 반영한다.

2) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

3) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설(탕비실, 정수기, 조경용수 등)을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

아. 전기/통신설비 계획

1) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

2) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보한다.

3) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

자. 신재생에너지설비

1) 신재생에너지는 2026년 공급 의무 비율을 반영하여 계획한다.

2) 본 사업에 적합한 신재생에너지설비(태양광, 지열, 연료전지 등)를 자세히 검토하여 발주처와 협의 후 반영한다.

3) 신재생에너지설비를 이용한 활용계획을 수립한다.

차. 토목계획

1) 현장 여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획 반영한다.

2) 주변 우·오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

3) 지하 터파기는 필요 설비시설을 제외하고 거실 계획을 최소화할 것

카. 조경 및 조경시설물

1) 건물 및 주변 경관과 어울리는 공간계획 수립 및 수목 선정 시 관계 전문가의 의견을 참고하여 계획한다.

2) 옥상에 휴게공간 또는 조경을 설치할 경우 건물에 피해(방수, 방근 등)가 되지 않도록 할 것

타. 주차계획

1) 법적 기준이상 주차대수를 설치한다.

2) 주차장 및 진·출입로에 안전을 위한 시설물을 계획한다.

3) 보행자의 안전을 최우선 고려하여 프로그램 주차를 계획한다.

4. 시설 세부기준

가. 시설면적

구분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지상1층	견사 (100견사 이상 계획)	15kg이상 1두당 최소면적 6.5㎡ 이상 준수 (최소 생활공간 100×150(㎝), 최소 배변공간 100×100(㎝) 견사 내 운동장, 복도, 격리견사 등 포함)	677	45.1
	준비실		9	0.6
	개샤워장	미용 및 건조공간 포함	9	0.6
	청소/세탁		13	0.9
	심사장		155	10.3
	물품보관실		35	2.3
	사료보관실		35	2.3
	회의실	6인 이상	22	1.5
	사무실	8인 근무	45	3.0
전용면적			1,000	66.7
공용면적		복도, 홀, 방풍실, 화장실 등	500	33.3
합 계(연면적)			1,500	100

※ 전용 및 공용면적은 ±10% 안의 범위에서 조정할 수 있음

※ 제시된 세부공간은 모두 계획에 포함되어야 하며, 필요에 따라 공간을

추가할 수도 있으나 허용된 연면적 범위와 예정공사비를 준수하여야 함.

다. 주요 시설 기준

<조닝(zoning)>

1) 전체 연면적 및 건폐율의 허용범위 내에서 층수 및 층별 면적을 합리적인 계획을 제안할 것

- 영역별(견사영역, 관리영역, 업무영역 등) 기능과 특성에 따른 연계·이격을 고려하여 계획할 것

<주요 실별 고려사항>

1) (견사)

- 동물의 위생적으로 건강하게 관리하기 위해 온도 및 습도 조절할 수 있어야 함

- 채광과 환기가 충분히 이루어질 수 있도록 해야 함

- 견사가 외부에 노출된 경우, 직사광선, 비바람 등을 피할 수 있는 시설을 갖출 것     - 동물복지를 위해 견사의 면적은 최대한 확보하고 운동장과 연계하여 계획할 것     - 환기설비는 강제방식 및 자연환기를 고려할 것

- 배수시설을 계획하여 청결함을 유지할 수 있도록 계획할 것

- 바닥은 난방을 계획하고 청소는 쉽고 미끄럽지 않은 재료를 고려할 것

- 출입문은 내부공간이 보이도록 계획하고 유지관리가 쉬운 재료로 할 것

- 발생하는 소음을 최소화되도록 계획할 것

- 산책과 운동을 위한 동선계획을 수립할 것

- 1두 1견사로 계획할 것

2) 샤워장은 싸움 방지를 위하여 한마리 기준으로 공간 구성

- 건조가 가능하도록 계획할 것

- 털로 인해 배수구가 막히지 않도록 계획하고 배수구는 최대한 크게 설치한다.

- 미용을 위한 공간을 계획할 것

3) 분뇨장은 배설물이 매일 1회 이상 청소하여 위생적으로 관리될 수 있도록 계획

- 분뇨는 위탁처리 예정이므로 차량의 동선을 고려하여 배치할 것

- 분뇨로 인해 악취 발생을 고려하여 배치할 것

4) 시설의 외부와 경계를 이루는 담장이나 울타리가 있어야 함

5) 동물 진료는 사업대상지 건너편 메디컬센터에서 진료 예정

6) 시설의 청결 유지와 위생 관리에 필요한 급수시설 및 배수시설을 갖추어야 하며, 바닥은 청소와 소독이 쉽고 미끄럽지 않은 재료를 선정할 것

7) 축산차량이 적절히 소독될 수 있도록 차량동선을 확인 후 건물 배치

8) 격리견사를 계획하여 전염병을 예방할 수 있도록 계획한다.

9) 시설의 쾌적성을 높일 수 있도록 충분한 일조를 활보할 수 있도록 계획

10) 공간별 사용 시간대나 사용자의 동선, 운영관리를 고려하여 계획한다.

11) 외부 경관을 관망할 수 있는 높이 계획과 위치계획은 시설의 쾌적성에 많은 영향을 미치므로 내부기능이 외부와 연계할 수 있는 부분은 근거리 조망을 고려하여 계획

12) 편안한 견사가 될 수 있도록 시설의 환기와 소음 방지 또는 소음차단을 효과적으로 할 수 있도록 고려

13) 각 시설물은 중앙 집중 관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리가        가능하도록 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

14) 건물의 주출입구는 쉽게 인지 가능하도록 위치 및 형태를 계획한다.

15) 옥상에는 관리자의 휴식과 만남을 위한 장소, 신재생에너지(태양광), 주변 경관을 즐길 수 있는 공간을 계획

16) 재난 발생 시 긴급 대피가 가능하도록 단순한 내ㆍ외부 동선 수립한다.

17) 향후 늘어나는 수요변화에 따라 탄력적인 운영이 가능하도록 가변성 및 융통성        있는 공간 구성한다.

18) 향후 증축 대비 각종 기계, 전기 관련 설비는 외부공간에 계획한다.

19) 감염병 등의 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용        공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위        한 채광창 확보방안을 검토한다.

20) 이동통로는 충분한 공간을 확보하고 지장물을 최소화할 것

21) 운동장은 우천시 배수가 잘되도록 하고 그늘을 만들 수 있는 계획을 할 것

22) 운동장은 필요시 대, 소공간으로 분리될 수 있도록 계획할 것

Ⅳ.		설계공모안 제출 및 작성요령

1. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체 기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

나. 설계도판, 설계설명서를 각각 백색종이로 포장 밀봉하여 제출 (USB는 별도제출)

다. 제출도서의 묶음 겉 포장지, 설계도판과 설계설명서의 각 항목별 표지 우측 상단에 심사번호 기재란 표시

라. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 되어서는 안되며 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈한다.

마. 심사번호 기재란 작성방법

- 설계도판, 설계설명서 전면 우측 상단에 흑색으로 표기

		30mm	20mm
						20mm
						30mm

2. 제출 도서의 작성

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측상단에 정확히 표현

2) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 함

3) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

※ 실별 면적 반드시 기재할 것

4) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것)을 사용 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기가능

5) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완불가

6) 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표시는 아라비아 숫자만으로 표기하고, 사업명 등 기타사항은 표시하지 않음

7) 제출 도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측명에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 함.

8) 설계도판 작성 시 컬러는 자유롭게 사용 가능함.(단, 배치도를 제외한 도면은 흑백으로 작성)

9) 각종 개념도 및 다이어그램 등은 형식에 제한 없이 자유롭게 표현이 가능함.(단, 계획안 모형사진의 사용은 불가)

10) 도면(배치도 제외)은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현이 가능함(그라데이션 기법의 음영 표현 불가)

나. 제출물 규격

구 분	설계도판	설계설명서
용지크기	A1	A3
여 백	자율	- 상 30mm, 하 25mm - 좌·우 20mm
글자체	자 율	건축도면	돋움체
		본문내용	설명글 및 다이어그램 자유
글자크기	자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 12포인트
도표, 이미지	자 율	자 율
자 간	자 율	자 율
줄 간 격	자 율	160%
분 량	2매	20매 이내 (표지제외)

다. 심사용 설계도판 : 2매

1) A1(841㎜× 594㎜) 1매 단위로 하여 장변이 세로가 되도록 작성하며, 제출 시 2매의 도판 가운데를 테이핑(무색)하여 반접이가 되도록 함.

2) 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출(도판 우측 상단에 심사번호가 부착되는 것을 감안하여 배치)

3) 기타 지침서에서 요구한 표현을 만족하고도 여백이 발생할 시는 응모자가 임의로 표현 가능

4) 조감도 및 투시도(실내투시도 포함)의 표현기법은「렌더링 제한기준」 범위 내에서 3차원 이미지로 자유롭게 표현 가능

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

※ 렌더링 제한기준

일조에 의한 그림자 표현을 위한 직접조명을 제외한 모든 ‘조명 알고리즘을 이용한 렌더링 기법“은 사용할 수 없다.

투시도 및 조감도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 기준 1 범위내에서 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

부가적인 표현은 도면 및 문자로는 설명이 부족할 경우 이해를 돕기 위한 사진, 도표, 스케치, 다이어그램, 설명을 목적으로 하는 라인드로잉 기반 투시도를 의미하며, 도면 등에 부속적으로 사용되어야 한다.

기타 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법은 사용할 수 없다.

5) 도판예시(설계자의 의도에 따라 배치 가능)

가로/단변 (594mm)
도판 1) 설계개요 조감도 또는 투시도 배치도 평면도(동별)		도판 2) 입면도(2면 이상) 단면도(종,횡단면도) 동선계획 및 이미지 표현 등	세로/장변 841mm)

라. 설계설명서 : 15부 [서식18]

1) 규  격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 좌측 무선무철로 본드 제본하여 제출

2) 표  지 : [서식19] 및 심사번호 기재란 작성방법으로 작성

(테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지, 가로 세로 모두 가운데 정렬)

3) 분  량

- 총 20쪽 이내로 작성 (표지제외, 단면 인쇄, 간지 사용 금지)

- 쪽 번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면부터 우측 하단에 표기

4) 지 질 : 표지는 백색아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)

5) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

6) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 사항은 도면으로 추가 가능

7) 도면의 글씨는 돋움체로 통일

8) 작성내용 및 순서

가) 표지 : <서식18> 설계설명서 표지규격 활용

나) 목차

다) 3차원 이미지(조감도, 투시도)

라) <서식14>설계개요, <서식15> 세부 용도별 면적표

마) 기본계획 방향 및 대지 현황분석

바) 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념을 표기

사) 각 동별 평면도, 입면도(2면), 단면도(종․횡)

아) 동선, 주차계획도 및 조경계획도

자) 신공법, 신소재에 대한 사항

차) 기계설비 및 전기설비를 구체적으로 제시하는 내용(친환경, 에너지절약 사항 포함)

카) <서식16>관련법규 검토내용, <서식17> 추정 예상공사비 개략내역서

타) 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

마. 도서 제출 : USB(1개)

1) 3D 이미지(파일형식 : JPG 또는 PDF, 원본)

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

3) 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

4) 심사 후 입상작 확인용 (별첨1, 별첨2)

바. 주의사항

1) 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있다.

2) 설계설명서의 규격, 쪽수, 파일작성 지침 등의 사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 심사 반영 여부를 결정한다.

3) 참가자가 직접 생산하지 않은 참고 이미지 또는 사례를 사용함에 있어 타인의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

Ⅴ.		공모심사 및 당선작 선정

1. 심사위원회 구성 및 공개

가. 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호)에 의거 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 심사하여 당선작을 선정한다.

나. 심사위원 명단

연번	성 명	소 속	비 고
1	이대연	건축사사무소 다비드
2	이훈희	리플랜 건축사사무소
3	최희정	지온 건축사사무소
4	하기성	아키탑 건축사사무소
5	이수진	미례 건축사사무소
6	최진화	건축사사무소 현산
7	한상환	㈜테바 건축사사무소
8	최윤영	㈜코웍 건축사사무소	예비
9	최시화	건축사사무소 가온	예비

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라

변경될 수 있음

다. 공모안은 심사위원회 개최일로부터 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여사전 검토하도록 한다.

2. 심사위원회 운영

가. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최해야 한다.

나. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

다. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항  이외에 추가적으로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

라. 심사위원회의 진행 과정은 실시간으로 공개로 진행되나 심사위원회의 회의를 통해 공개범위를 정할 수 있다.

마. 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

바. 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다

사. 기타 운영방법은 『건축설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호)을 준용하여 적용한다.

3. 심사방법

가. 「건축 설계공모 운영지침」을 기준에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원에서 결정한다.

나. 발주기관은 기술검토보고서를 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회는 이를 확정하여 평가에 반영 여부 및 기준을 결정한다.

다. 작품 심사방법은 투표제를 원칙으로 하되, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 채점제, 투표제와 채점제의 혼합방식 등으로 변경할 수 있다.

라. 심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작을 선정하며, 심사위원은 ‘당선작 및 입상작’에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

마. 공모안이 심사과정에서 실격된 경우에는 해당 사유, 그 밖에 필요한 사항등을 서명으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

4. 실격 고려 항목

- 삼사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 삼사 대상으로 적정하지 않다고 인정되는 실격기준은 아래와 같으며, 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외 및 실격 처리될 수 있다.

가. 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

나. 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

다. 제출도서(설계도판, 설계설명서 등)에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

라. 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우

마. 건축법 및 저작권법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

바. 다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우

사. 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모안에 대한 설명을 한 경우

아. 기타 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

5.. 감점 기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축 관계법규 위반	-1점/건당	감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사위원회 의결로 결정
지침 위반	전용,공용면적 ±5% 초과, 연면적 초과 시	-2점
	추정공사비 5% 이상 초과	-2점
	지질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2점/도서종류별
	설계도서 기준매수 초과	-0.1점/매당
	제출도서 누락	-0.3점/부수당
	그 외 지침상 감점을 언급한 사항	-0.1점/건당

Ⅵ.		입상작에 대한 사항

1. 당선작 및 기타입상작 발표

가. 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 5일 이내에 진도군청 홈페이지에 게시한다.

나. 기타 입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품 수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

2. 입상작 보상

가. 당선작 : 해당 설계권 부여

나. 입상작 선정 : 심사위원회가 3인 이내로 선정, 보상금 지급

다. 보상 비용

기타 입상자	계	1순위	2순위	3순위
1인인 경우	설계용역비의 1/30	설계용역비의 1/30
2인인 경우	설계용역비의 7/100	설계용역비의 4/100	설계용역비의 3/100
3인인 경우	설계용역비의 9/100	설계용역비의 4/100	설계용역비의 3/100	설계용역비의 2/100

라. 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금의 평균값을 지급한다.

마. 개별통지 후 당선작을 제외한 입상작은 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

3. 당선자(당선작) 의무

가. 계  약

1) 당선자는 심사위원회의 보완요구 사항 및 발주기관의 요구사항을 종합하여 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 보완사항을 반영하여야 한다.

2) 당선자는 설계공모지침서 및 과업지시서에 의해 과업을 수행하여야 한다.

3) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

4) 당선자는 건축구조, 건축설비, 토목분야 등 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 분야에 대하여는 엔지니어링기술진흥법의 규정에 의한 기술사 사무소를 등록 개설한 자의 협력을 받아 용역을 수행하여야 한다.

5) 본 설계공모와 관련하여 당선자가“건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

6) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 발주자와 계약을 체결하여야 한다. 정당한 사유 없이 계약 요구 만료일을 10일 이상 초과할 경우 포기한 것으로 간주한다.

7) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결 해야 한다.

8) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

9) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관의 사정에 의하여 일부 또는 전체 설계 용역에 대하여 발주하지 않을 경우 이의를 제기할 수 없다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

2) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

3) 설계자는 건축물 설계공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

4) 발주기관의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우, 이에 따라야 함

5) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

6) 당선자는 발주기관의 총사업비 업무협의 및 자료작성에 적극적으로 협조해야 한다.

4. 저작권

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 공모 작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

5. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의 제기할 수 없다.

6. 기타

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모 할 수 있다.

- 재공모 기간은 추후 발주기관에서 별도로 정함

나. 재공모 후에도 응모자가 2개 업체 미만이면 발주기관의 결정에 따라 진행한다..

다. 기타입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 관리자는 설계공모 진행 여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자 간에 차이가 있으면 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

바. 당선자는 설계의도구현 업무에 협조하여야 한다.

Ⅶ.		각종서식

□ 설계공모 응모 신청 시

<서식 1> 건축설계공모 응모신청서

<서식 2> 대표자 선임계

<서식 3> 공동 응모 협정서

<서식 4> 설계공모 참여자 명단

<서식 5> 위임장

<서식 6> 사용인감계

<서식 7> 청렴 서약서

<서식 8> 응모자 서약서

<서식 9> 사전접촉 금지 서약서

<서식 10> 설계공모 서면 질의서

□ 설계공모 응모작 제출 시

<서식 11> 설계공모 참여 신청서

<서식 13> 사전접촉 여부 확인서

<서식 14> 설계개요

<서식 15> 세부용도별 면적표

<서식 16> 관련법규 검토내용

<서식 17> 추정 예상공사비 개략내역서

<서식 18> 설계설명서 표지규격

□ 기타

<서식 12> 심사위원 기피·회피 신청서 (설계공모 일정표 기재일)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	(E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 있어“공고문” 및 “설계공모지침서”를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 20 년 월 일 신청인(대표자) : (인) 진도군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호				접수일자		20 .		접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

20  년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

진도군수 귀하

[서식 3]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는‘진도군’에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」를 (    )와 (   )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

20  .   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

진도군수 귀하

[서식 4]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

20  년     월     일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

진도군수 귀하

[서식 5]

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 20 . . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 진도군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 6]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임: 인감증명서 1부

20  년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자                            (인)

진도군수 귀하

[서식 7]

청  렴  서  약  서

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

당사는 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

20  .    .    .

○ 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

진도군수 귀하

[서식 8]

응 모 자  서 약 서

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

당사는 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 건축 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 건축 설계공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 진도군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기 이에 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

○ 대표업체      업 체 명:                 (전화번호:           )

소 재 지:

대 표 자:                 (인)

○ 공동응모업체  업 체 명:                 (전화번호:           )

소 재 지:

대 표 자:                 (인)

진도군수 귀하

[서식 9]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

당사는 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하겠으며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등 불이익을 감수하고, 이에 대하여 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 이 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

진도군수 귀하

[서식 10]

설계공모 서면 질의서

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

○ 대 표 자 :                    (인)

○ 업 체 명 :

○ 소 재 지 :

○ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

○ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의 만 가능

진도군수 귀하

[서식 11]

설계공모 참여 신청서

접수번호	※ 공란 제출
공 모 명	천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모
신 청 인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다. 붙임 1. 심사용 설계도판 2매 2. 설계설명서 15부 3. USB(도판, 설계설명서 일체) 1개 20 . . . 대표자 : (인) 진도군수 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

설계 공모안 접수증

접수번호				접 수 인
공 모 명	천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모
업체명		전화번호
소재지		대표자

[서식 12]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

20  .   .   .

제 출 자   소     속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :            (인)

진도군수 귀하

[서식 13]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

□ 사 업 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

당사는 진도군에서 시행하는「천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

20  .    .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

진도군수 귀하

[서식 14]

설  계  개  요

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적 : % ․설치면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 15]

세부용도별 면적표

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 16]

관 련 법 규 검 토 내 용

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 17]

추정 예상공사비 개략내역서

□ 공 모 명 : 천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고 (구성비)
건축공사	구조
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
○○공사
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합계 (총공사금액)

[서식 18]

설계설명서 표지규격 (A3, 횡)

(단위 : mm)

80
천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립 설계공모(안)
15
설계설명서
30
2025. . ◦“글씨체” - 제목 : 휴먼명조 40 Point - 설계설명서 : 휴먼명조 30 Point - 날짜 : 휴먼명조 30 Point

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

[별첨1]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	천연기념물 진도개 보존 관리센터 건립
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[별첨2]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	천연기념물진도개보존관리센터건립설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.