「강화군 청소년수련관 신축사업」

[설계 공모 지침서]

2025.  9.

	강 화 군 (가족복지과)

목      차

Ⅰ. 사업개요		1
Ⅱ. 응모 개요 및 방법		3
Ⅲ. 제출도서 작성		7
Ⅳ. 불이익 처분기준		9
Ⅴ. 심사 및 입상작 선정		11
Ⅵ. 기 타		14
Ⅶ. 세부 설계지침		17
※ 붙 임 : (각종)서식		23

Ⅰ. 사업개요

1. 사업 목적

현 강화군 청소년수련관은 2002년 준공된 지 22년이 경과하여 노후되었고, 초·중·고등학교 등 청소년 인구 밀집시설과의 거리가 멀리 떨어져 있어 접근이 어렵고 대중교통 이용에도 불편하여 신축 이전이 필요함에 따라 청소년시설이 존재하는 건축 예정 부지의 실외어린이놀이터를 철거 후 본 건축물의 별동 증축을 추진하고자 함

2. 사업 개요

가. 사 업 명: 강화군 청소년수련관 신축사업

나. 위    치: 인천광역시 강화군 강화읍 신문리 628-1번지 일원

다. 부지면적: 14,531㎡ (건축법 상 별동 증축)

라. 건축부지: 신문리 621-4, 622-1, 623, 623-1, 628-1

마. 지역·지구: 도시지역, 자연녹지지역, 역사문화환경보존지역 등

바. 건축예정 규모 및 용도

1) 연면적: 3,725㎡(허용범위 ±5%이내)

2) 건폐율 30%, 용적률 100%(기존 시설 건폐율 19.36%, 용적률 34.02%)

3) 층  수: 지하1층~지상4층

※ 문화재 1구역의 최고 높이 13m 미만, 문화재 2구역의 최고 높이 17m 미만)

4) 용  도: 수련시설(청소년수련관)

사. 예정 공사비: 금14,680,225,000원(부가세 포함)

아. 설계 용역비: 금694,992,000원(부가세, 손해보험료 및 인증대가요율 포함)

자. 설계용역 기간: 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

※ 각종 심의, 협의 소요기간은 설계용역 일수에서 포함

차. 설계용역 범위

1) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목 등 제반 분야의 설계비 및 건축협의 등 발주처가 요구하는 인·허가, 인증업무 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함된 사항임

2)「건축서비스산업 진흥법」제22조(설계의도 구현)에 따른 설계의도 구현 업무를 이행 하여야 한다(추후 별도계약).

카. 주요시설(안)

층구분	실명(인원)	면적(㎡)	주요고려사항
공통	합계	3,351	• 아래 층별공간계획은 안내사항으로, 변경 가능하며, 수련시설의 시설기준을 충족할 것 • 경사지붕, 외벽마감 등 우수에 누수가 없도록 계획 • 공조기, 조명 등은 일괄‧개별 조정 가능하도록 계획 • 녹화공간 및 태양광 발전 설비를 계획하여 에너지 자립률을 높이며 지속 가능한 공간 계획 • 주변 청소년시설들의 다채로운 입면 형태를 외장재를 통일하여 하나의 시각적인 조화와 연계성 확보 예정으로, 현대적이면서 친근한 입면 디자인 계획
지하1층	소계	330	• 유지보수에 용이한 기계실, 전기실 계획
	기계실, 전기실	각1개소
지상1층	소계	991	• 청소년수련관의 전반적인 운영 및 이용객 편의를 위한 관리·편의 공간이 집약된 층으로, 방문객에 대한 안내, 지원 및 서비스 제공 등 이용 편의 증진을 위한 주요 역할을 수행하는 층 계획 • 미래체험관, 청소년문화의집 및 옥외활동공간 간의 원활한 연계를 위하여 옥외 통로 공간 계획
	관리사무실/방송실	1개소
	상담실	1개소
	지도자실	1개소
지상2층	소계	843	• 청소년문화의집과의 기능적 연계를 강화하기 위해 옥외 브릿지 계획 • 기존 건축물들의 청소년 활동과의 연계를 고려하여 특성화수련활동장 및 자치활동실 등을 포함한 프로그램 맞춤형 공간 계획
	특성화수련활동장	1개소
	다목적실	1개소
	자치활동실	2개소
	휴게실	1개소
지상3층	소계	930	• 주변 학교와의 연계를 통해 각종 교육행사를 유치할 수 있도록, 많은 인원을 수용할 수 있는 대규모 집회장 배치 • 기존 건축물들의 청소년 활동과의 연계를 고려하여 특성화수련활동장 및 자치활동실 등을 포함한 프로그램 맞춤형 공간 계획
	특성화수련활동장	1개소
	집회장	1개소
	자치활동실	2개소
	휴게실	1개소
지상4층	소계	587	• 청소년들의 다양한 활동 후 충분한 휴식을 지원하기 위한 3층 옥외 휴게 공간 조성 계획
	체육활동실	1개소
	운동기구실	1개소
	3층 옥외휴게공간	1개소

※ 유의사항

1) 제시된 공간구성(안)은 최소한의 기본계획으로 각 층별 면적 및 세부시설별 면적은 법적기준, 기능 및 이용측면을 고려하여 전체 연면적 범위(±5%)내에서 설계자가 자유롭게 계획할 수 있으며, 이용객의 휴게기능을 포함하여 층별 프로그램 배치는 설계자가 자유롭게 제안 할 수 있다

2) 면적 증감 시에도 총 공사비는 당초 책정된 예정공사비 이내에서 설계하여야 하며 향후 기본 및 실시설계 시 규모 및 용도는 변경 될 수 있음

Ⅱ. 응모 개요 및 방법

1. 설계공모의 목적

※「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 17조

※「건축 설계공모 운영지침」제29조(국토교통부 고시 제2023-180호)

가. 강화군 청소년수련관 신축공사 목적에 부합하는 우수한 건축물을 설계할 수 있는 설계자를 선정하고자 본 공모를 시행함

나. 본 사업은 협소한 부지에 대한 활용 방안, 주변과의 연계 등 주요 내용을 기관과 협의 등을 통해 설계 진행 과정에서 결정·반영하는 것이 필요함

다. 이에 완성된 계획설계안을 평가하는 ‘일반 설계공모방식’으로 추진함

2. 설계공모 방식: 일반 설계공모방식

3. 설계공모 응모 자격

가.「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은 법 시행령 제23조에 의거 건축사 사무소의 개설신고 및 건축사사무소 등록을 필하고 관계 법령에 결격사유가 없는 자

1) 공동응모 시 공동응모자 모두 상기 “가”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

가) 단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경 할 수 없다(공동응모협정서 제출).

나) 국내 건축사 사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨

2)「건축사법 시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 면허 및 자격 취득한 자로서 상기 “가”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능

가) 국내 건축사 사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨

3) 공모 당선자는 용역계약 이후 계약 완료시까지 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 기계, 전기, 통신, 소방 분야를 포함하여 설계하여야 하고 관련 인·허가 절차를 이행하여야 하며, 해당 분야 설계자격이 없는 경우, 분야별 설계 적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 하여 설계용역을 수행하여야 한다.

나. 본 설계공모에 참가 등록한 업체에 한하여 작품을 제출할 수 있고, 참가등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있으며, 이미 제출된 공모서는 수정·보완할 수 없다.

※ 제출된 작품은 심사가 완료되기 전까지 반환하지 않음

다. 응모제한

가) 공고일 기준으로 등록취소, 휴·폐업, 영업정지, 부정당업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가함

나) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모는 불가함

4. 응모절차 및 일정

구 분	추 진 일 정	비 고
설계공모 공고	2025.09.15.~ 2025.09.26.	∙ 인천시 설계공모 전용 홈페이지 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/) 및 전자정보처리시스템(세움터), 기관 홈페이지 등
참가등록	2025.09.26.~ 2025.10.02.	∙ 인천시 설계공모 전용 홈페이지 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)
구비서류 제출		∙ 홈페이지 접수: 참가 등록 시 구비서류 업로드 필수
현장설명회	2025.10.13. 13:30	∙ 인천광역시 강화읍 신문리 623-1 청소년문화의집 앞 ※ 일정 변경 시 웹사이트 공고
질의접수	2025.10.13.~ 2025.10.14.	∙ 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)을 통해서만 접수
질의회신	2025.10.17.	∙ 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)을 통해 회신
작품접수	2025.12.01.	∙ 접 수 처(현장접수 및 온라인 접수 모두 완료하여야 함) ① 현장접수: 강화군청 1층 가족복지과 ② 온라인접수 : 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)에 전자파일 접수 ∙ 접수대상: 참가등록 및 구비서류 제출을 필한 업체
작품심사	2025.12.05.	∙ 장소: 강화군청 영상회의실(2층) ∙ 시간: 14:00 ~ (예정) ※ 발주처 사정에 따라 변경될 수 있음
심사결과발표	2025.12.08.	∙ 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr/)에 게재 ∙ 강화군청 홈페이지, 전자정보처리시스템(세움터)

5. 참가 등록

가. 온라인 접수 방법:　웹사이트(https://space.incheon.go.kr)에 접속하여 [회원가입(로그인) → Competition → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후, 웹사이트 안내에 따라 요구되는 사항을 작성해야 등록이 완료되며, 이때 부여되는 고유식별번호(이하 ‘PIN 번호’)를 통해 공모 기간 동안 참가자 및 제출자료를 식별한다.

나. 등록 기간 내 정보 변경은 가능하나, 참가등록 기간 이후에는 일체의 수정이 불가함

6. 참가 등록 구비서류 제출

가. 참가등록방법: 스페이스인천(https://space.incheon.go.kr) 홈페이지에서만 참가등록 가능

※ 웹사이트에 접속하여 참가 등록(온라인 접수) 시 참가등록 구비서류를 제출하여야 한다.

나. 구비서류 목록

1) 파일형식 : 모든 서류를 서식 순서대로 pdf파일로 스캔하여 1개의 압축파일로 제출

[※ 파 일 명 : PIN번호_참가등록구비서류.zip]

2) 사본 제출 시 반드시 원본대조필에 대표자 인장 날인

3) 영문(외국어)으로 작성된 구비서류는 한글로 번역하고 번역공증을 받아 제출

7. 질의 및 답변

가. 참가등록을 완료한 팀은 지침서에 공고된 기간에 웹사이트에서 질의가 가능하며, 이메일이나 전화를 통해서는 질의를 받지 않는다.

나. 질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지에 제공할 예정이며, 일정 변경 시 홈페이지 공지사항에 공지한다.

다. 질의에 대한 답변은 설계공모 규정 및 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주하여 공식 근거로 효력을 갖는다.

8. 작품 제출

가. 작품 제출은 오프라인(방문 제출), 온라인 모두 제출 완료하여야 한다.

1) 제출장소: 강화군청 1층 가족복지과 및 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr)

2) 제출일자: 2025. 12. 01.(월) 17:00까지

※ 참가등록 및 구비서류 제출을 필한 업체만 작품을 접수할 수 있다

3) 제출방법: 강화군청 1층 가족복지과에 서류 및 도서 제출 및 스페이스 인천(https://space.incheon.go.kr)에 전자파일 접수

나. 인천광역시 설계공모 홈페이지 웹사이트(https://space.incheon.go.kr)를 통해서 설계도판 및 모든 서류(디지털 파일)를 제출한다.

다. JPG 파일은 원본 크기로 출력 시 해상도를 유지할 수 있도록 최소 300dpi로 제출한다.

라. 제출되는 자료 파일은 설계 공모 이후 작품집의 출판과 홍보를 위한 자료로서 설계 도판 내용과 동일해야 한다.

마. 모든 제출물은 마감시간(2025. 12. 01. 17:00) 이전에 업로드가 완료되어야 하므로, 참가자는 업로드에 소요되는 시간을 충분히 고려하여 제출하여야 한다. (업로드 미완료 시 제출시간 미준수로 판단해 실격 처리될 수 있음).

※ 오류파일 제출 시 ‘제출 시간 미준수’로 판단해 실격 처리될 수 있다.

바. 발주처는 필요 시 추가 서류를 요청할 수 있고, 그 경우 서식과 제출 방법은 웹사이트를 통해 공지한다.

사. 현장 접수 제출서류 및 도서목록

1) 온라인 제출물을 서류로 제출

2) 상기사항의 USB 1매

※ 입상작 확인용 규격봉투 별도 제출

아. 온라인 제출물 및 파일명

온라인 제출물	제출내용 (별도 표시 없으면 개수 제한 없음)	파일명
설계도판 _Digital Panel	설계도판 1개(jpg, 300dpi) 용량은 30MB이하	PIN 번호_panel.jpg
대표이미지(개념도)	대표이미지 또는 개념도 (jpg, 각 300dpi) (가로 3,840 * 세로 2,250픽셀, 5MB 이하)	PIN 번호_main.jpg
그 외 이미지	도판에 포함된 이미지 (jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_image_01.jpg PIN 번호_image_02.jpg
도면_평면계획도	평면개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_plan_01.jpg PIN 번호_plan_02.jpg ...
도면_단면계획도	단면개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_sec_01.jpg PIN 번호_sec_02.jpg ...
도면_설계개념도	설계개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN 번호_diagram_01.jpg PIN 번호_diagram_02.jpg ...
제출서류	∙ 기타 참가 서류 스캔본(pdf) 압축파일 1개 - 설계공모 응모신청서 1부 [서식1] - 건축사사무소 업무신고필증 및 건축사 자격증 사본 1부(원본대조필, 자격증이 없는 나라의 참가자는 해당국 건축가협회의 증명서, 영문 아닐 시 영문 번역문 포함) - 위임장 및 재직증명서 [서식2], 대리인 신분증 사본(대리인이 등록할 경우) 1부 - 공동응모협정서 [서식3], 설계공모 참여자 명단 [서식4], 대표자 선임계 [서식5] 1부(법인건축사사무소 대표 2인 이상 또는 공동응모일 경우) - 법인등기부등본 또는 사업자등록증 사본 1부 - 사용인감계 1부 - 건축사협회에서 발급한 ‘건축사 행정처분 조회서’ 1부(응모신청 등록일 기준) - 서약서 [서식6], 사전접촉 금지 서약서 [서식7] 1부 - 심시위원 기피 사유에 해당하는 경우 심사위원 기피 신청서 [서식9] 1부 - 개인정보 수집이용 및 제공 동의서 [서식18] 1부 ※ 구비서류는 사본 제출 시 ‘원본 대조 필’ 란에 해당 건축사 인장 날인, 공동응모일 경우 업체별로 해당하는 상기 구비 서류를 각각 첨부	PIN번호_참가등록구비서류.zip

Ⅲ. 제출도서 작성

1. 제출도서의 익명성

가. 익명 사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 모든 도서 제출은 이중 겹 포장으로 하고 도서에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 말 것

※ 설계도서(설계도면, USB) 1묶음, 심사용 도판 1묶음

2) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

3) 심사 전 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 되며 이를 위반 하였을 경우 심사 시 불이익 처분을 받을 수 있다.

나. 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시 까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 아니되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있다.

2. 제출도서의 작성

가. 공통사항

1) 축척은 설계자 임의 축척으로 표현하되 축척과 방위는 명확하게 표현한다.

2) 설계도면의 표지는 백색 아트지를, 내용 용지는 백색 백상지를 사용하며 도판의 용지는 별도 제한이 없다.

3) 제출도서는 흑백으로만 표현하여야 한다.

※ 흑백표현은 검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능하며, 설계도판에 한하여 색채사용은 설계자 의도를 드러낼 수 있도록 자유롭게 한다.

4) 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

5) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용하고 영문이나 한문 표기가 필요할 때는 한글과 병기한다.

6) 제출도서 내용물(도판 제외)의 쪽 번호는 페이지 가운데 아래에 표시

(쪽번호-전체번호)하여야 하며, 표지 및 목차는 매수번호에서 제외하고 간지를 사용할 수 없으며 양면인쇄는 허용 불가한다.

※ 총 20매일 경우  예) 1-20, 2-20, ----- , 20-20

나. 심사용 설계도판

1) 규    격 : A1(841×594㎜)규격으로 1매를 제작한다.

2) 제출방법 : 작품심사 시 게시가 가능하도록 단변이 수직(세로)방향으로

두께 10㎜의 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 표현방법 : 렌더링하지 않은 3차원의 이미지로 표현하며 색채사용이 가능하다.

① 3차원 이미지는 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등의 모든 요소를

스케치업 프로그램만을 활용하여 표현하여야 한다.

② 3차원 이미지는 포토샵 등 리터치나 렌더링을 하지 말아야 한다.

4) 3차원 이미지 : 조감도 또는 투시도

5) 심사기호 기재란은 다음의 규격 및 위치(도판 전면 좌측 상단)에 작성하되        흑색으로 표기한다.

(단위 : mm)

※ 심사번호 기재란 테두리선 : 흑색 (굵기:1.0mm)
														15					40										↱	도판 끝선
								15
																공 란
								40

6) 작품 심사 시 게시되는 도판에는 설계안의 특징을 가장 잘 나타내는 1점의 3차원 이미지(투시도 또는 조감도)로 구성한다.

※ 설계도판에는 각종 개념도, 설계개요, 도면 등 표현 불가하며, 제목 명기 불가

다. 설계도면 (설계설명서 포함)

1) 규 격 : A3(420 × 297㎜) 크기로 테두리 없이 단변을 수직(세로)방향으로 좌측을 철하여 제출(본드 제본)

2) 매 수 : 20매 이내(앞, 뒤 표지는 제외)

3) 도면상의 글씨(숫자 포함)는 돋움체로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

4) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표 지【서식16】

② 목 차

③ 건축상세개요【서식11】

④ 현황분석(대지 포함) 및 계획 기본방향

⑤ 층별 세부용도 및 면적표, 시설별 면적 비교표【서식12, 서식13】

⑥ 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등의 개념 포함 표기

※ 대지경계선으로부터 건축물 이격거리, GL선 레벨표기

⑦ 각층 평면도

⑧ 입면도(4면)

⑨ 단면도(2면이상, 종‧횡단면도)

⑩ 토목, 구조계획

⑪ 설비계획(기계·전기·통신·소방설비 등)

⑫ 조경 및 외부 공간 계획

⑬ 재료 및 색채에 관한 계획

⑭ 친환경 및 제로에너지, 녹색건축 등의 계획

⑮ 장애물 없는 생활환경 (BF)

⑯ 관련 인허가 등 법규 검토서【서식14】

⑰ 추정공사비 내역서【서식15】

※ 설계자의 의도에 따라 위의 규정 이외의 신공법, 신소재에 대한 사항 등 항목 추가 가능

⑱ 기타 도판에 표기하지 못한 사항

라. 심사용 메모리 파일(USB)

1) 심사용 설계도판의 3차원 프로그램을 이용한 제작 파일을 1매 제출한다. (파일명 : 설계도판.pdf)

2) 설계도판에 사용한 모든 이미지의 뷰가 포함된 동일한 파일이어야 한다.

3) 파일명, USB 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안된다.

4) USB 내 설계도면은 제출 설계도면과 같은 흑백으로 제출하여야 한다.

Ⅳ. 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부기준에 의거 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

1. 불이익 처분기준 적용방법

가. 실격처리는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심의 결정하고 실격판정 시는 심사대상에서 제외하며 공모안을 심사에서 제외할 경우 그 사유, 그 밖에 필요한 사항을 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원 서명한다.

나. 감점처리는 발주기관에서 감점사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 감점여부를 심의 결정하고 감점 판정사항은 평가결과에 합산한다.

2. 실격기준

아래의 경우에 해당하는 응모자는 실격대상으로 심사위원회에 상정한다.

	구 분		항 목	불이익 처분
	법규위반		중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적률 초과, 건축물 높이제한 위반 등)	실 격
	지침위반		대지를 실제와 다르게 작성하여 시공이 불가능한 설계를 한 경우	실 격
			제시된 연면적을 과도하게 초과하거나 미달한 경우(±5%범위를 넘을 경우)	실 격
			제출도서에 응모자에 대하여 인지 가능한 단어나 암호, 기호 등을 표기한 경우	실 격
			심사위원 사전접촉 및 응모작에 대하여 설명한 경우	실 격

3. 감점기준(최대5점)

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점대상으로 작품 심사 후 심의위원회에 상정하여 최대 5점의 범위 내에서 감점한다.

	구 분		항 목	불이익 처분
	법규위반		경미한 범위 내에서 관련법규를 위반한 경우	-1점 /건
	지침위반		설계도서 기준매수 초과	-1점 /쪽
			지질 및 규격, 제본방법 미준수	-0.5점/쪽
			색채표현 미준수	-1점 /건
			경미한 범위 내에서 지침을 위반한 경우	-1점 /건
			그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회에서 감점사유로 정하는 사항	-2점 이내

※ 상기 ‘실격·감점기준‘에 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

4. 기타사항

가. 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관에서 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목, 배점기준 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

나. 그 밖에 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

Ⅴ. 심사 및 입상작 선정

1. 심사위원회 구성

『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』에 의거 발주기관에서 임명 또는 위촉한 7인의 심사위원과 2인의 예비 심사위원으로 구성

2. 심사위원 명단

연번	소 속	성 명	비 고
1	청운대학교	김성규
2	인하공업전문대학	김희교
3	인하대학교	임종엽
4	㈜삼정에이엔씨 건축사사무소	강정연
5	청도 건축사사무소	박춘도
6	㈜지엔엔지니어링 건축사사무소	최영현
7	㈜미성 건축사사무소	최효성
8	미르 건축사사무소	최봉수	예비
9	㈜건축사사무소 예진	홍성규	예비

3. 심사위원회 운영

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

다. 평가방식은 투표제를 우선으로 하되, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 거쳐 자율적으로 결정할 수 있다.

라. 심사결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

마. 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

바. 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사내용은 녹음한다.

사. 기타 운영방법은 『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』을 준용하여 적용한다.

4. 입상작 결정방법

입상작 결정방법과 평가기준은 다음을 고려하여 심사위원회에서 정한다.

가. 심사절차

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 실격대상 및 실격사유를 심의하여 실격 여부를 결정하며, 실격 판정 시 심사대상에서 제외한다.

2) 심사위원회는 배점기준에 의거 항목별로 상대평가 후 작품심사 결과를 결정한다.

3) 투표제 심사의 경우 세부기준은 심사위원회에서 결정한다.

4) 심사위원회는 작품심사 전 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

5) 작품에 대한 심사 및 감점 평과결과를 종합하여 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

나. 심사기준

1) 분야별 배점기준

평가항목

세 부 사 항

배 점

세 부 배 점

배 치 계 획

○ 배치 및 토지 활용도

○ 시설 및 공간 이용의 편의성

○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공간계획

○ 내·외부 공간 계획 적절성

○ 공간 이용의 효율성

○ 동선 및 기능배분의 타당성

○ 장애인 이용의 편리성

30

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

경 관  및

주변과의 조화

○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

○ 입면 디자인 계획의 우수성

○ 외부 색상 및 재료계획의 적절성

30

수	우	미	양	가
30	27	24	21	18

기술계획

○ 환경친화적 설계기법의 우수성

○ 비용 절감 등 경제성

○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성

15

수	우	미	양	가
15	13.5	12	10.5	9

기      타

○ 공공성 제고방안

○ 공공성 특수 조건에 대한 대처 방안

5

수	우	미	양	가
5	4.5	4	3.5	3

감      점

○ 감점처리대상 ‘4.불이익처분’ 참조

(  )

합      계

100

※ 채점방법 및 절차는 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

2) 평가항목별 상대평가 시 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급배분은 다음과 같다.

3) 배점기준이 20점인 경우 수 20점, 우 18점, 미 16점, 양 14점, 가 12점 등으로 세분화하여 적용한다.

▢ 작품수별 등급배분

작 품 수	등 급					작 품 수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2	1	1				9	1	2	3	2	1
3	1	1	1			10	1	2	4	2	1
4	1	1	1	1		11	1	2	5	2	1
5	1	1	2	1		12	1	3	5	2	1
6	1	1	2	1	1	13	1	3	5	3	1
7	1	1	3	1	1	14	1	3	6	3	1
8	1	2	3	1	1	15	1	3	6	3	2

※ 작품수가 16개 이상일 경우에는 1개 작품 증가 시 마다 양, 가, 우, 미 순으로 등급수를 증가시킨다.

4) 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 집계하며, 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

5) 종합점수가 동일한 경우에는 분야별 평가항목 중 배점기준이 가장 높은 평가분야 점수 순위에 따르며, 점수가 동일한 경우 차순위 평가분야 점수순위에 따른다.

5. 심사위원의 기피, 제척

가. 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 기피신청【서식9】을 할 수 있다.

나. 심사위원이 『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』제12조 제8항에 해당하는 경우에는 제척된다.

6. 심사결과 발표

가. 결과 발표 : 2025. 12. 8.(월)

나. 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정하며, 심사 결과는 평가점수, 평가사유서【서식17】(심사위원과 설계 공모 응모자의 실명 포함)를 참가자 전원에게 서면 통지 및 세움터, 강화군청 홈페이지에 게재한다.

다. 발주기관 등의 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자의 실명 및 관련 심사 결과는 비공개 할 수 있으며 심사과정 및 개별적인 결과 등 문의에는 응하지 않는다.

7. 입상작에 대한 권리 및 보상

가. 입상작 선정

1) 작품수가 5개 이하 : 3점 선정(당선작, 우수작, 가작)

2) 작품수가 6개 이상 : 4점 선정(당선작, 우수작, 가작, 입선작)

나. 보상(세금 포함)

1) 당선작 (1점) : 기본 및 실시설계 용역권 부여

2) 기타 입상작 : 보상금 지급

기타입상작수	보상금 예산	보상금 지급률
		2위	3위	4위	5위
3	69,499천원	4/10	3/10	2/10
2		4/10	3/10
1		1/3	※ 천원 미만은 절사

※ 보상금은 대표 건축사에게 지급한다.

다. 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있다.

라. 응모한 작품이 없거나 1개 뿐인 경우에는 재공모 또는 새로운 입찰에 의할 수 있다.

Ⅵ. 기 타

1. 당선작 설계자의 의무 등

가. 당선자는 기본 및 실시설계 시 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 필요한 경우 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

나. 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 설계용역 계약을 할 때 전기·통신·소방분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기·통신·소방분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

라. 본 설계 용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가 등의 관련 도서 작성, 설계와 관련된 BF 예비인증 설계비, 건축물 에너지 효율등급, 제로에너지 등 각종 제반 업무비용을 포함하며, 기타 설계안전성 검토, 설계경제성 검토, 설계안전보건대장, 공사기간 적정성 검토(해당시) 등 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항을 이행하여야 한다.

마. 발주자 측에서 예산편성 기준 등 관련규정에 의거 산정한 설계용역비에 준하지 않고 무리하게 요구할 경우에는 당선을 무효로 할 수 있다.

바. 설계 중 발주처의 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주부서의 승인하에 과업기간을 연장할 수 있다.

사. 당선자는 이 지침서를 준수해야 하며, 설계과정에서 필요한 경우 설계 수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2. 저작권 및 작품전시

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 입상작(당선작, 입상작)에 대한 저작권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 발주처에 귀속된다.(설계비 보상금을 수령하지 않은 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다)

나. 응모작품은 창작품으로서 모든 권리는 참가자에게 있다. 다만, 발주기관은 공익 목적의 홍보에 한하여 당선작 및 입상작에 대해 참가자와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, 모든 응모작품은 비영리적, 공익적 목적의 홍보에 한하여 SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다.

3. 작품 반환

가. 입상작품(당선작 및 기타 입상작)은 반환하지 않는다.

나. 응모작품은 심사결과 발표 일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담한다. 위 기간 안에 반출하지 않는 작품은 임의로 처리할 수 있다.

4. 기본 및 실시설계 용역권 승계

당선자가 자의 또는 타의에 의해 본 과업 설계용역의 수행이 불가할 경우 재공모를 원칙으로 하되 발주처의 사정에 따라 우수작, 가작, 입선작 순으로 차점자에게 설계 용역권을 부여할 수 있다. (설계 용역권을 부여받는 자에게 기 지급된 보상금이 있을 경우 계약금액에서 공제함)

5. 유의사항

가. 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 하고 이 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

마. 응모업체는 심사위원 선정 및 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

6. 계약

가. 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 발주처의 계약기준에 따른다.

나. 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

다. 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주처가 갖는다.

라. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 발주처와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 지정한 기간 내에 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

마. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(입상작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

바. 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주처의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

사. 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

7. 설계 진행

가. 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주처와 협의하여 설계하여야 한다.

나. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주처의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

다. 설계 과정에서 발주처가 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

라. 발주처의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

마. 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

Ⅶ. 세부 설계지침

1. 일반 사항

1) 건축물 및 외부마감 등은 주위환경과 조화롭게 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 부지 진ㆍ출입도로, 전기, 상ㆍ하수도, 정보통신, 공동구 설치 등 각종 기반시설 설치에 대하여 최대한 경제적이고 합리적으로 활용하는 계획으로 하여 예산절감 및 사후관리를 고려한 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 유지관리 및 운영상의 문제점을 종합적으로 분석 후 환경 친화적이며 유지관리 등 보수 관리가 쉽고 향후 시설물 제반 관리 운영 등에 수반되는 비용 절감 측면과 효과성을 고려한 자재(재질 등) 검토로 구조ㆍ기능적 효율성을 극대화 및 최소의 경제적 부담되는 설계가 되도록 하여야 한다.

4) 건축물의 배치, 규모, 형태, 색체, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 등을 감안하여 설계하여야 하며, 사업의 시급성이 요구되므로 공사기간을 줄일 수 있는 공법 및 구조 등을 제안한다.

5) 적절한 향으로 계획하여 여름·겨울철 냉난방 부하가 최소화 될 수 있도록 계획하고, 각 실의 용도와 인접 건물, 시설물 등과의 상호 관계를 충분히 고려하여야 한다.

6) 건물 내·외부 연계성을 고려하여 데드 스페이스가 생기지 않도록 계획한다.

7) 부지 내에 충분한 주차 공간을 확보하고 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다.

8) 생활도로 정비를 통해 사업부지로 접근 가능한 보행로 조성 방안 고려한다.

9) 주민 이용이 많은 상업지역과 연계하여 안정한 통행환경을 고려하여야 한다.

10) 유사 시 대피를 고려한 대피동선을 고려하여 계획한다.

11) 주차수요를 파악하여 합리적인 주차규모를 고려한다.

12)「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령」제15조에 따른 신재생에너 지 공급 의무 비율 준용하여 기타 패시브계획 등 건축물의 에너지 효율 제고 방안을 고려한다.

13) 건축물의 인지성 및 가로경관, 채광 및 조망을 고려하여 배치계획한다.

14) 추후 수평 또는 수직 증축을 고려한다.

15) 건물의 진입동선 주변에는 유아를 동반한 시설 사용자 및 노약자를 위한 편의시설 (벤치, 그늘막, 안전난간 등)을 고려한다.

16) 주차장 계획 시 진‧출입구를 분리 계획을 고려한다.

17) 비상 시 대피동선, 소방진입용 동선을 고려한다.

18) 시설별 이용시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 동선, 공간 및 설비계획을 고려한다.

19) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채선택을 고려하여 편안하고 쾌적한 내‧외부공간을 계획한다.

20) 장애물 없는 생활환경 인증제도 시행지침, 건축물의 에너지절약설계기준 및 녹색건축 인증기준 및 인천광역시 친환경·에너지 건축기준에 관한 조례에 적합하도록 설계 및 인증을 취득할 수 있도록 계획하여야 한다.

21) 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 장애인 편의시설의 의무사항 및 권장사항 등을 최대한 설계에 반영하여 장애자가 이용하는데 불편이 없도록 하여 연령이나 신체적 장애에 따른 이동약자의 불편함이 없도록 계획한다.

22)「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령」에 따른 신ㆍ재생에너지 설비에 대하여 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

23) 심야전력 활용, 자연채광 설치, 최상의 단열방안, 용수절약 방안, 에너지 절약형 냉ㆍ난방 시스템 등을 통해 에너지 절감형 시설설치 및 환경 친화적인 자재가 사용될 수 있도록 설계반영 검토하여 설계 반영되도록 하여야 한다.

24) 필요시 빗물을 생활용수 및 환경용수 등으로 재활용할 수 있는 다양한 빗물이용 시설 설치와 수질오염물질 배출에 따른 비점오염저감시설 설치를 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

25) 제출된 설계도서는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 소방법, 전기통신법, 장애인․노인․임산부등의 편의증진에 관한법률, 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법, 공중화장실 등에 관한 법률, 인천광역시 도시계획 조례, 강화군 건축 조례, 강화군 주차장 설치 및 관리 조례, 도시관리계획수립지침, 기타 관계 법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

26) 설계 기술자문회의의 의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정․보완하여 설계에 반영하여야 한다.

27) 다목적 공간이용의 효율성을 제고하고, 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려하여 설계한다.

28) 범죄예방 환경설계 기법 적용으로 안전한 공간 환경 조성토록 계획하여야 한다(자연 감시가 용이한 외부 공간 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의)

29) 효율적인 업무환경 조성을 위한 용도별 배치를 제안한다.

30) 사업주관부서의 설계반영 요구사항을 충족하여야 한다.

2. 공간 및 시설 계획

가. 기존 건축물 개요

나. 신축 부지 현황

다. 청소년복합문화타운 조성계획(안)

라. 청소년수련관 세부공간 기본계획(안)

1) 1층

가) 청소년수련관의 전반적인 운영 및 이용객 편의를 위한 관리·편의 공간이 집약된 층으로, 방문객에 대한 안내, 지원 및 서비스 제공 등 이용 편의 증진을 위한 주요 역할을 수행하는 층

나) 미래체험관, 청소년문화의집 및 옥외활동공간 간의 원활한 연계를 위하여 옥외 통로 공간 계획

2) 2층

가) 청소년문화의집과의 기능적 연계를 강화하기 위해 옥외 브릿지 계획

나) 기존 건축물들의 청소년 활동과의 연계를 고려하여 특성화수련활동장 및 자치활동실 등을 포함한 프로그램 맞춤형 공간 계획

3) 3층

가) 주변 학교와의 연계를 통해 각종 교육행사를 유치할 수 있도록, 많은 인원을 수용할 수 있는 대규모 집회장 배치

4) 4층

청소년들의 다양한 활동 후 충분한 휴식을 지원하기 위한 3층 옥외 휴게공간을 조성

5) 지붕

가) 3층 지붕의 옥외 휴게공간과 4층 지붕의 태양광 설비 설치를 통해 에너지 자립률을 높여 지속 가능한 친환경적인 청소년수련관 계획

나) 역사문화 환경보전지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1구역, 2구역 건축물 최고 높이 준수하여 계획

3. 기타 사항

가. 응모자가 본 설계지침의 내용보다 발전적인 계획안과 아이디어를 제안할 수 있음

나. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하고, 본 지침에 이견이 있을 경우 발주기관의 해석에 따름

▯ (각종)서식

1.	설계공모 응모신청서		【서식 1】
2.	위임장 및 재직증명서		【서식 2】
3.	공 동 응 모 협 정 서		【서식 3】
4.	설계공모 참여자 명단		【서식 4】
5.	대 표 자 선 임 계		【서식 5】
6.	서 약 서		【서식 6】
7.	사전접촉 금지 서약서		【서식 7】
8.	설계공모 참여신청서		【서식 8】
9.	심사위원 기피 신청서		【서식 9】
10.	사전접촉 여부 확인서		【서식 10】
11.	건 축 상 세 개 요		【서식 11】
12.	층별 세부용도 및 면적표		【서식 12】
13.	시설별 면적 비교표		【서식 13】
14.	관 련 법 규 검 토 서		【서식 14】
15.	추정공사비 내역서		【서식 15】
16.	설 계 도 면(표 지)		【서식 16】
17.	평 가 사 유 서		【서식 17】
18.	개인정보 수집‧이용 및 제공 동의서		【서식 18】

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접 수 번 호		(기재하지 말 것)
대 표 건 축 사 사 무 소	업 체 명 (건 축 사)				주 민 등 록 번 호
	E-mail				전화번호(FAX)
	소 재 지
공동응모 건 축 사 사 무 소	업 체 명 (건 축 사)				주 민 등 록 번 호
	소 재 지				전화번호(FAX)
강화군에서 시행하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모에 있어서 공모공고 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨 부 : 등록서류(공고문 참조) 2025 . . . 신 청 인 : (인) (대표자) 강 화 군 수 귀하
----------------------------- 절 취 선 ----------------------------
설계공모응모 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			접 수 일 자
대표자명			주 소
전화번호 (FAX)
<강화군 청소년수련관 신축사업 설계공모 응모신청 접수증>

사 용 인 감 계

사  용  인  감

위 인감은 본인이 사용하는 인감으로서 귀청에서 시행하는 설계공모 응모에 사용하겠으며, 상기 인감사용에 따라 발생하는 모든 법률적인 책임은 본인이 부담할 것을 확약하고 이에 인감증명을 첨부하여 사용인감신고서를 제출합니다.

▣ 공고명 : 강화군 청소년수련관 신축사업

2025년      월     일

제출자  주  소 :

업체명 :

대표자 :            (인)

강화군수 귀하

【서식 2】

위 임 장
대 리 인	성 명		주민등록번호
	업 체 명		전화번호 (휴대전화번호)
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 강화군청에서 시행하는『강화군 청소년수련관 신축사업』설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업 체 명 : 대 표 자 : (인) 강 화 군 수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. . . 업 체 명 : 대 표 자 : (인)
※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 3】

강화군 청소년수련관 신축사업

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 강화군청에서 주관하는 「강화군 청소년수련관 신축사업」 설계공모를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                       (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 강화군청 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 강화군청에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025.    .    .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체 구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

강 화 군 수 귀하

【서식 4】

설계공모 참여자 명단

본인은 강화군청에서 시행하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025.    .    .

응모대표자     소 속 :

성 명 :               (인)

강 화 군 수 귀하

【서식 5】

대 표 자 선 임 계

본인은 강화군청에서 시행하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○건축사사무소 (공동)대표 ○○○에게 위임합니다.

2025.     .     .

○○○건축사사무소

대표 건축사 ○○○

강 화 군 수  귀하

※ 하나의 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사

사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

【서식 6】

서       약       서

당사는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고, 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2025년      월       일

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록번호 :

주 민 등 록 번 호 :

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록본호 :

주 민 등 록 번 호 :

강 화 군 수 귀하

【서식 7】

사 전 접 촉   금 지   서 약 서

본인은 강화군청에서 시행하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모 심사와 관련하여 공정하고 투명한 심사를 위해 이유여하를 막론하고 심사위원과 사전접촉을 포함한 불공정 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

2025.    .     .

소속 :

직위 :

성명 :

강 화 군 수 귀하

【서식 8】

설계공모 참여신청서
※ 접 수 번 호			(기재하지 말 것)
제출자	업 체 명
	대 표 자
	소 재 지
귀 군에서 주최하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 공모안을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인(대표자) (인) 강 화 군 수 귀하
구비서류 1. 심사용 도판 1매 2. 심사용 설계도면 15부 3. USB 1매 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시)
------------------ (인) ----------- (절취선) ----------- (인) ------------------
『강화군 청소년수련관 신축사업』공모안 접수증
※ 접수번호						접 수 인
업 체 명				전화번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	강 화 군 청

【서식 9】

심사위원 기피 신청서

사 업 명 : 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모

기피위원

성 명	소 속	기피 사유

2025년    월     일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

성    명 :             (인)

강 화 군 수 귀하

【서식 10】

사 전 접 촉   여 부   확 인 서

본인은 강화군청에서 시행하는 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전 접촉 등을 시도에 대한 사실 여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2025.     .     .

소속 :

직위 :

성명 :

강 화 군 수 귀하

【서식 11】

건 축 상 세 개 요

사 업 명 : 『강화군 청소년수련관 신축사업』 설계공모

구 분		설 계 내 역	비 고
건축개요	대지위치
	지역·지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡	증 ㎡
	건축면적	㎡	증 ㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감 (주요마감)
설비개요 (냉․난방)
주차대수	계 획		법정대수 산출근거
	법 적
조경개요	계 획		산출근거
	법 적
기타사항	녹색건축
	제로에너지 건축물
	장애물 없는 생활환경

【서식 12】

강화군 청소년수련관 신축사업

층별 세부용도 및 면적표

층 별	실별용도	면 적 (㎡)	비 고
	합 계
지 하 1 층	소 계
	공 용
1 층	소 계
	공 용
2 층	소 계
	공 용
3 층	소 계
	공 용
4 층	소 계
	공 용
지붕층	소 계
	공 용

【서식 13】

강화군 청소년수련관 신축사업

시설별 면적 비교표

(단위 : ㎡)

구 분			기준면적	계획면적	증․감	증감률(%)	비 고
계
	공 용 부 분

※ 증 · 감  : 지침서에서 제시한 면적 대비 증감면적을 기재 (±로 표기)

※ 증감률  : 지침서 면적 대비 계획면적의 증감율 기재 (±로 표기)

【서식 14】

강화군 청소년수련관 신축사업

관련법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설계내용	비 고

【서식 15】

추정공사비 내역서

사 업 명 : 『강화군 청소년수련관 신축사업』

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구 성 비
건축공사	건 축
	기 계
	토 목
	조 경
	소 계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제 경 비
총 계

【서식 16】

강화군 청소년수련관 신축사업

설  계  도  면

【서식 17】

『강화군 청소년수련관 신축사업』설계공모

평 가 사 유 서

구 분	평 가 사 유 (심 사 위 원 : )
당선작
우수작
가 작
입선작

.

.

.

.

구 분	평 가 사 유 (심 사 위 원 : )
당선작
우수작
가 작
입선작

【서식 18】

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
본인은 강화군에서 시행하는『강화군 청소년수련관 신축사업』설계공모 참여와 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 설계공모 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 설계공모 참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 설계공모 참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익 : 설계공모 참여 대상에서 제외 2025년 월 일 강화군수 귀하