내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업

설계공모(일반설계공모) 지침서

2025. 9.

목      차

제1장	설계공모 지침

1. 사업개요	1

1.1 사업의 목적

1.2 사업의 개요

1.3 설계공모기관

2. 설계공모 개요	2

2.1 설계공모의 목적

2.2 설계공모의 방법

2.3 설계공모 운영

2.4 설계공모 추진일정

2.5 설계공모 참가신정

2.6 현장설명회

2.7 질의 접수 및 회신

2.8 심사위원 기피 신청

2.9 제공자료

2.10 공모안 제출

3. 심사	10

3.1 심사위원회 구성과 운영

3.2 기술검토

3.3 작품심사

4. 당선작과 입상작 선정	15

4.1 당선작과 입상작 구분

4.2 당선작과 입상작 발표

4.3 당선작과 입상작의 사용권과 저작권

5. 계약 및 진행	16

5.1 계약

5.2 설계

6. 기타사항	17

6.1 규정과 준수

6.2 무효와 승계

6.3 문의처

제2장	제출도서 작성기준

1. 제출도서와 작성기준	19

1.1 제출물 목록

1.2 일반사항

1.3 게시용 공개이미지 작성기준

1.4 설계설명서 작성기준

1.5 설계도판 작성기준

1.6 3차원 이미지 표현방법

1.7 관련서류

1.8 유의사항

제3장	세부설계지침

1. 사업개요	24

1.1 사업추진 배경 및 목적

1.2 사업 대상지 위치 및 현황

1.3 사업개요 및 사업 시행 개요

2. 설계지침	26

2.1 공통사항

2.2 세부지침

제4장	별첨 및 서식

1. 별첨 및 서식	36

제1장	설계공모 지침

1. 사업 개요

1.1 사업의 목적

가. 학생 수 부족으로 2012년 폐교된 반양초등학교 부지에 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간)를 건립하여 지역예술인, 예비예술인에게 사회적 가치와 기능을 갖춘 맞춤형 장소를 제공하고자 함.

나. 유휴시설을 문화공간으로 재탄생시켜 예술인에게는 창작 공간과 창작 여건을 지원하고 예비예술인 및 지역민들에게는 질 높은 문화 향유 기회를 부여하면서 자유로운 창작 활동과 소통을 통해 서산시를 문화예술 활동하기 좋은 도시로 만들고자 함.

1.2 사업의 개요

구 분		내 용
공모명칭		내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업
대지위치		충청남도 서산시 해미면 반양리 395, 395-1, 380-4
대지면적		12,077㎡
지역지구		자연녹지지역, 비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역
건 축 규 모	연면적	2,000.00㎡ (±5% 범위 내 조정 가능)
	규모	지하1층/지상 2층
	건폐율/ 용적률	건폐율 : 18.64% / 용적률 : 24.40% (※ 장래 계획인 기존6동 리모델링 사업 면적 946.32㎡ 포함하여 산정)
용 도		문화 및 집회시설(기타문화시설) - 주용도
추 정 공 사 비		10,098,000천원 (부가세 포함)
예 정 사업기간		2026년 ~ 2027년
예 정 설 계 비		금620,871천원 (부가세 포함)
용 역 기 간		계약 후 210일 (공휴일 포함)
과업의 주요내용		·기본 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거공사 및 폐기물처리 포함) ·기타 관련 법에서 정하는 제반 행정절차 및 각종 인·허가 등 본 과업에 필요한 제반업무 포함 ·각종 자문, 검토 및 설명회 등 기타 발주청에서 필요한 업무 지원

※ 제시된 공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거공사 및 폐기물처리, 신재생에너지, 제로에너지건축물 인증 및 장애물 없는 생활환경 인증 등에 대한 총공사비이며, 공종간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함. (발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

※ 기본계획의 취지와 목적을 유지하되 총 공사비의 범위 내에서 설계자의 창의적 계획에 따라 층수, 배치, 동선 등을 합리적으로 재구성 가능함.

※ 설계의도구현 용역비는 별도로 한다.

※ 시설별 주요 용도 및 기능은 ‘제3장 세부 설계 지침’ 참고

1.3 설계공모기관

가. 설계공모 시행 및 주관기관 : 충청남도 서산시 주택과

나. 공고처 : 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr), 서산시 홈페이지, 나라장터, 세움터

다. 공모 주관 : 서산시청 주택과

라. 사업 주관 : 서산시청 문화예술과

※ 참가자는 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인해야 하며, 이를 확인하지 않아 발생하는 불이익에 대해 이의를 제기할 수 없음.

※ 추정공사비는 별첨1을 참조

2. 설계공모 개요

2.1 설계공모의 목적

가. 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업에 대하여 「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조의4 규정에 의한 설계공모를 통해 창의적이며 수준 높은 우수한 설계(안)을 선정하기 위함.

2.2 설계공모의 방법 : 일반 설계공모

가. 기본 공간구성 등 요구조건이 확정되어 있으므로 다수 설계안의 경쟁을 통해 완성도가 높은 우수한 설계안을 심사하여 선정하고자 「건축 설계공모 운영 지침(국토교통부)」 및 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부)」에 따른 일반 설계공모의 방식으로 설계자를 선정한다.

나. 본 “설계공모 지침서”의 해석에 이견이 있거나 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선한다.

다. 본 설계 공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

라. 2개 이상 작품이 접수되지 않을 때는 재공고한다.

2.3 설계공모 운영

가. 본 설계공모는 공고, 참가자 등록, 심사위원 교섭 및 선정, 공모안 제출, 질의응답, 심사 및 투표, 결과발표 등 전 과정을 ‘건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)’를 활용하여 온라인방식으로 운영한다.

2.4 설계공모 추진일정

가. 아래 공모 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 ‘건축 설계공모 정보서비스’ 공지사항에 게시한다. 발주기관은 공지사항 등록 여부에 대해 참가등록 시 기재한 연락처로 알림메시지를 발송할 수 있다. 단, 설계공모 참가자는 공지사항을 수시로 확인해야 하며, 이를 확인하지 않아 발생한 불이익은 공모참가자의 책임으로 한다.

나. 공모일정

구 분		일 시	유 의 사 항
설계공모 공고		2025. 9. 3.(수)	·서산시 홈페이지 공고(고시․공고) ·조달청 나라장터 공고 ·전자정보처리시스템(세움터) ·건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)
참가등록		2025. 9. 3.(수) 09:00 ~ 9. 10.(수) 17:00	·(방법) 건축 설계공모 정보서비스에서 온라인으로 등록
현장설명회		없음	·지침서 및 제공자료로 대체(개별 현장 방문 후 질의접수 기간 내 질의등록)
질의 접수		2025. 9. 15.(월) 09:00~17:00	·(방법) 건축 설계공모 정보서비스에서 온라인으로 접수
질의 회신		2025. 9. 19.(금)	·(방법) 건축 설계공모 정보서비스 공고 상세정보에 게시
심사위원 기피신청		2025. 9. 22.(월) 09:00 ~ 9. 23.(화) 17:00	·(방법) 건축 설계공모 정보서비스 공고 상세정보에서 신청
설계공모안 제출 (온라인)		2025. 10. 20.(월) 09:00 ~ 10. 22.(수) 17:00	·(방법) 건축 설계공모 정보서비스에서 온라인으로 제출
공모안 심사	기술검토	2025. 10. 23.(목) ~ 10. 30.(목)	·법규 및 지침 위반 사항 등 검토
	기술검토에 대한 제출자 소명	2025. 10. 31.(금) 09:00 ~11. 3.(월) 17:00	·법규 및 지침 위반 사항에 대한 제출자 소명
	작품심사	2025. 11. 12.(수) 10:00~	·한국부동산원 설계공모 디지털 심사장 (서울특별시 강남구 언주로79길 13, 1층)
당선작 발표		2025. 11. 17.(월) 11:00~	·서산시청 홈페이지 ·건축 설계공모 정보서비스 ·세움터 게시

※ 마감기한이 명시된 일정은 ‘건축 설계공모 정보서비스’ 시스템에 최종 저장·등록된 시간을 기준으로 한다.

※ 마감기한이 명시된 일정 중 ‘건축 설계공모 정보서비스’의 장애로 정상적인 운영이 어려운 경우 참가등록, 공모안 제출 기한 등을 연장하여 운영할 수 있다.

다. 공식언어와 계량단위

1) 설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

2) 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3) 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다(GMT+9).

2.5 설계공모 참가신청

가. 설계공모 참가자격

1) 공고일 현재 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은 법 제23조에 의거 국토교통부 장관에게 건축사사무소의 개설 신고를 필한 업체로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자 이어야 한다.

※ 단, 외국건축사 자격을 취득한 자는 건축사법 시행령 제21조의2 규정에 따라 국내 건축사사무소를 개설한 자와 공동으로 수행하여야 하며, 이 경우 대표사는 국내건축사로 한다. (모든 법적 권리와 의무 사항은 대표자에게 귀속된다.)

2) 공동이행방식(주관 외 1개사까지) 공동응모자는 1)항에 해당하는 자격조건을 갖추어야 하며, 과반수 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.  (구성원별 최소 지분율은 5%이상)

※ 대표자에게 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무 사항이 귀속됨. 이 경우 당사자 간 공동으로 책임, 권리, 의무 관계를 명백히 규정한 공동수급표준협정서(공동이행방식)〔서식 4〕에 대표자(1인)를 명시해 제출하여야 하고, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다.

3) 설계공모 당선자의 설계 용역계약 시 설계공모 당선자는 용역계약 및 계약 완료 시까지 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 분야의 관계 규정에 따른 설계 자격을 보유한 업체와 공동수급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동(분담)수급업체 대표자가 되어야 한다. 다만, 당선자가 해당 분야 자격요건 충족 시 예외로 한다.

나. 응모 제한

1) 해당 공모 심사위원 및 그가 속한 조직의 직원은 본 공모에 참가할 수 없다.

2) 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 영업정지, 부정당 업체로 지정된 업체이거나 기타 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 응모가 불가하다.

3) 본 설계 공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가 자격을 박탈한다.

다. 응모신청서 접수(참가등록)

1) 등록일시 : 2025. 9. 3.(수) 09:00 ~ 2025. 9. 10.(수) 17:00까지

2) 등록방법

◦ 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에서 회원가입 후 로그인하여 등록기간 내에 참가등록을 해야 한다.

◦ 참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 대표업체 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록이 가능하다. 등록기간 이후에는 정보 수정이 불가하다.

◦ 공모 담당자가 구비서류를 확인한 후 이상이 없을 경우, 참가등록 시 기재한 알림 수신 연락처로 적격 알림 문자가 통보된다. 구비서류에 이상이 있을 경우에는 부적격 알림 문자가 통보되며, 참가자는 참가등록 마감 전까지 수정할 수 있다.

◦ 참가등록 확인 요청을 위한 유선 문의에 대해 응답하지 않으며, 적격 판정을 받은 공모참가자는‘나의 설계공모 조회’ 화면에서 참가등록 확인서와 참가등록번호(알파벳 3자리-아라비아 숫자 4자리)를 확인한 뒤 이를 출력 또는 보관하여야 한다.

※ 발주기관 담당자의 서류 검토 기간 확보를 위해 공모참가자는 마감기한에 임박하여 참가등록 하지 않도록 유의하여야 함. 등록 마감 이후 부적격 판정된 공모참가자는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

※ 참가등록이 완료되지 않은 경우 참가등록 확인서가 발급되지 않으며, 발급 여부를 반드시 확인하여야 한다. 확인서 발급 여부를 확인하지 않음에 따른 책임은 공모참가자에게 있다.

◦ 응모자는 설계공모에 응모함으로써 지침서의 모든 규정을 준수하는 것에 동의하는 것으로 간주되며, 이를 위반한 응모자는 설계공모 자격을 상실하게 된다. 계약 이후 계약자의 의무를 위반할 경우 계약이 해지되며, 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.

3) 응모제출서류

※참가등록 시 구비서류 각각 스캔하여 건축설계공모서비스에 업로드

구분	구비서류	부수	비고
1	설계공모 응모 신청서	1부	서식 제1호
2	일반설계공모 참여자 명단 (공동응모시 대표자 작성)	1부	서식 제2호
3	대표자 선임계 (법인건축사사무소 대표가 2인 이상인 경우 및 공동응모일 경우에 한함)	1부	서식 제3호
4	공동수급표준협정서(공동응모시)	1부	서식 제4호
5	청렴서약서	1부	서식 제5호
6	서약서	1부	서식 제6호
7	보안각서	1부	서식 제7호
8	사용인감계	1부	서식 제8호
9	위임장	1부	서식 제9호
10	개인정보 수집 및 이용동의서	1부	서식 제10호
11	사전접촉 금지 서약서(공모참가자)	1부	서식 제13-1호
12	건축사면허(자격)증 사본	1부	원본대조필 날인
13	건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 건축사 행정처분사실 확인 서류 - 설계공모 공고일 이후 발급한 서류일 것 (조회기간 1년)	1부
14	건축사사무소 업무신고필증 사본	1부
15	법인등기부등본 또는 사업자등록증 사본 - 공동응모자 등록증 사본 동시 제출	1부

※ 모든 참가등록 서류는 ‘건축 설계공모 정보서비스’(https://www.hub.go.kr) 온라인 제출을 원칙으로 한다.

※ 참가자격 확인이 제대로 이루어지지 않아 발생하는 불이익은 공모참가자의 책임이며 발주기관에 이의를 제기할 수 없다.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류를 각각제출

※ 구비서류 보완이 필요한 경우에도 등록 기한 내 보완 완료하여야 함

2.6 현장설명회

가. 현장설명회: 미개최

1) 담당자 연락처: 서산시청 주택과 공공건축기획팀 유경아주무관(041-660-3188)

※반드시 사전에 연락 후 방문요망

2.7 질의 접수 및 회신

가. 질의기간: 2025. 9. 15.(월) 09:00부터 17:00까지

나. 질의는 질의기간 내에 ‘건축 설계공모 정보서비스’(https://www.hub.go.kr) 공고 상세정보 화면에서 접수할 수 있으며, 참가등록이 완료된 자에 한하여 1회만 질의할 수 있다. (질의기간 내에 수정 및 취소 가능)

다. 회신기간: 2025. 9. 19.(금)

라. 질의에 대한 회신은 ‘건축 설계공모 정보서비스’ 공고 상세정보 화면에 일괄 게시하며 개별회신하지 않는다. 질의접수 기간 외에 접수되는 질의에는 답변하지 않는다. 단, 설계공모 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 내용이라고 판단되는 경우 ‘공지사항’에 답변을 등록할 수 있다.

마. 질의에 대한 답변은 설계공모지침에 대한 추가 또는 수정으로 본다.

2.8 심사위원 기피 신청

가. 기피신청기간: 2025. 9. 22.(월) 09:00 ~ 2025. 9. 23.(화) 17:00까지

나. 신청 방법: 공모참가자는 심사위원이 아래의 제척사항에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우, 건축 설계공모 정보서비스

(https://www.hub.go.kr)를 통해 기피 신청 하고 근거자료를 제출해야 한다.

다. 심사위원이 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 실격 처리할 수 있다. 공모참가자가 기피신청을 할 경우, 해당 심사위원의 기피사유를 확인한 후 제척 여부를 결정한다.

라. 기한 내 미제출시에는 해당 사항이 없는 것으로 간주된다.

마. 심사위원 제척사유는 다음과 같고, 설계공모 공고일 기준으로 한다.

1) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4) 위원이나 위원이 속한 법인· 단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

7) 그 밖에 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우

- 설계공모에 공동 응모하여 당선된 경우(본 설계공모의 공고일로부터 1년 이내에 준공 또는 과업이 완료된 경우에 한함)

- 위원이 심사 대상 업체 또는 대표자와 같은 학교, 같은 학과의 조교수 이상으로 근무하는 경우

2.9 제공자료

가. 공모에 필요한 자료는 ‘건축 설계공모 정보서비스’ 공고 상세정보 화면에서 제공하며, 발주기관은 필요한 경우 참가등록이 완료된 공모참가자에게만 자료를 제공할 수 있다.

나. 제공자료는 본 설계공모 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

◦ 지적도 (CAD)

◦ 수치지도 (CAD)

◦ 현장사진

◦ 기존 건축물(6동) 건축물대장

◦ 건축기획 보고서

2.10 공모안 제출

가. 제출기간 : 2025. 10. 20.(월) 09:00 ~ 2025. 10. 22.(수) 17:00까지

1) 모든 제출물은 마감기한(2025. 10. 22(수) 17:00)이전에 업로드를 완료해야 하며, 마감기한 이전에 업로드를 시작했다고 하더라도, 업로드 완료시간이 마감기한을 넘기면 실격 처리함

2) 공모안 제출이 완료되지 않은 경우 공모안 제출 확인서가 발급되지 않으며, 확인서 발급 여부를 반드시 확인하여야 한다. 확인서 발급 여부를 확인하지 않음에 따른 책임은 공모참가자에게 있다.

나. 제출방법: 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에서 공모안 제출

1) 공모안 제출 마감시한에 임박하여 공모안 제출을 시도하거나, 서비스 사용법을 제대로 숙지하지 않아 공모안을 제출하지 못한 책임은 공모참가자에 있으며 발주기관에 이의제기를 할 수 없다.

다. 제출 도서와 서류

순번	제출 목록	용량	형식	파일명
1	게시용 공개이미지	20MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예)REB-7445_image.jpg
2	설계설명서	50MB 이하	PDF	참가등록번호_report.pdf 예)REB-7445_report.pdf
3	설계도판	50MB 이하	PDF	참가등록번호_panel.pdf 예)REB-7445_panel.pdf
4	관련서류	20MB 이하	ZIP	참가등록번호_document.zip 예)REB-7445_document.zip

※ 제출도서에 관한 세부 사항은 제2장을 참고한다.

※ 제출된 파일이 특정할 수 없는 이유로 정상적으로 확인되지 않거나 열리지 않는 경우 발주기관은 재제출을 요구하거나 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

3. 심사

3.1 심사위원회 구성과 운영

가. 심사위원회의 구성: 심사위원회는 위원장을 포함한 관련 분야 전문가 등 심사위원 7인과 예비 심사위원 2인으로 구성한다.

나. 심사위원은 심사위원 위촉 시 심사위원 위촉 동의 및 서약서(서식 제19호) 및 심사참여 현황 확인서(서식 제20호)를 제출한다.

다. 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	공순구	홍익대학교 건축도시대학원
2	김은정	건축사사무소이엘
3	박성훈	㈜화담건축사사무소
4	신현보	한남대학교 건축학과
5	오원덕	㈜아키팜건축사사무소
6	황의현	남서울대학교 건축학과
7	홍성규	행림종합건축사 사무소
8	김광석	본건축사사무소	예비
9	김성수	㈜종합건축사사무소이림	예비

라. 심사위원회 운영

1) 심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호)에 따른다.

2) 심사는 본 지침에서 정한 기준에 따라 진행한다. 다만, 본 지침서에 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부사항은 심사위원회에서 의결을 거쳐 별도로 정할 수 있다.

3) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수 이상이 참석해야 한다. 참석 인원이 과반수 미만일 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

4) 예비 심사위원은 심사위원회에 참여할 수 있으나 평가에는 참여할 수 없으며, 심사위원회에 결원 사유가 발생한 경우 해당 심사위원을 대신하여 평가에 참여할 수 있다.

5) 심사위원장은 호선으로 선출하며, 심사위원장은 심사위원회 진행에 필요한 세부 사항을 심사위원과 발주기관의 의견을 수렴하여 의결할 수 있는 권한과 책임을 가진다.

6) 심사위원회는 호선을 통해 심사위원장을 선출하고, 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사를 진행한다. 또한 심사위원회는 심사위원회 운영 및 의결에 관한 사항을 서면으로 작성하고, 심사위원의 서명을 받아야 한다.

7) 공정하고 투명한 심사를 위해 심사위원회 운영은 한국부동산원 공공건축지원센터에서 대행한다.

3.2 기술검토

가. 기술검토 일시: 2025. 10. 23.(목) 09:00 ~ 2025. 10. 30.(목) 17:00

※ 기술검토 소명자료 제출 기간: 2025. 10. 31.(금) 09:00 ~ 2025. 11. 3.(월) 17:00까지

나. 기술검토 항목

구 분	항 목
법규검토	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부
지침 위반	예정 공사비 초과
	제시된 면적 초과 또는 미달
	공모안 작성 일반사항
	공모안 구성 및 작성에 관한 사항
	기타 유의사항 위반
실격기준 검토	설계공모지침서의 요구사항을 중대하게 위반한 경우
	제출도서 규격의 현저한 위반, 과도한 왜곡, 허위 사실인 경우
	제출도서 등 익명성 위반
	타 작품의 모방이 분명한 경우
	그 밖에 실격기준

3.3 작품심사

가. 심사방법

1) 사전검토

- 발주기관은 ｢건축 설계공모 운영지침」 제13조제1항부터 제3항에 따라 공모안 사전검토, 현장답사 및 심사위원회 운영에 필요한 사항을 설명하기 위해 심사위원회 당일 또는 지정한 날에 사전간담회를 개최할 수 있다.

- 발주기관의 여건에 따라 사전간담회를 개최하지 않는 경우 공모안, 사업 대상지 자료 등을 배부하는 것으로 갈음할 수 있다.

- 본 설계공모는 ｢건축 설계공모 운영지침｣ 제13조제1항에 따라 심사위원에게 공모안을 사전에 교부하여 사전검토를 진행하고 사전검토 의견서를 작성하도록 한다.

작성된 사전검토 의견은 심사위원회 개최 이후 심사위원의 검토를 거쳐 심사결과 발표일에 함께 공개한다.

2) 평가 방식

- 평가 방식은 토론에 기반한 투표제를 원칙으로 하며, 작품에 대한 토론과 평가를 거쳐 심사위원의 협의를 통해 당선작 및 입상작을 선정한다.

- 부득이한 사유로 평가 방식의 변경이 필요하다고 심사위원회가 의결한 경우 평가 방식을 채점제 또는 혼합방식으로 변경할 수 있다.

본 설계공모는 발표평가를 원칙으로 하되, 제출된 공모안 수가 많은 경우 발주기관의 판단에 따라 서면평가로 변경하여 진행할 수 있다.

서면평가로 진행되는 경우 변경된 사항은 건축HUB 공지사항에 게시한다.

3) 평가 주안점

평가 분야	중점 평가 사항	비 고
배치계획	੦ 배치 및 토지 활용도 ੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 대중교통, 보행자 및 차량접근 계획의 적절성 ੦ 장애인 이용 특성을 고려한 외부 보차 동선 및 휴게공간 ੦ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전 확보 방안 등
공간계획	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 동선 및 기능 배분의 타당성
디자인계획	੦ 건축물 입면 디자인계획의 창의성, 합리성 및 우수성 ੦ 주변 환경을 고려한 디자인·색상 및 재료 계획의 적정성
기술계획	੦ 건축구조, 시공계획의 안정성 및 공법 등의 우수성 ੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 공사기간 및 비용 절감 등 경제성 ੦ 유지관리에 용이한 재료 및 설비시스템 반영
기 타	੦ 공공성 제고 방안 ੦ 사업지 일원 당산산성 등 주변경관과의 연계성을 고려 ੦ 금회 사업 이후 리모델링 예정인 기존 건축물(6동)과의 향후 연계성을 고려한 배치 및 동선계획 우수성

4) 투표 방법

- 심사위원은 다음과 같이 단계(차수)별로 투표하여 당선작을 선정한다. 단, 1차 투표 대상이 6개 미만인 경우 1차 투표를 생략할 수 있다.

• 1차 투표: 다수 득표한 5개 공모안 선정

• 2차 투표: 다수 득표한 2개 공모안 선정

• 3차 투표: 다수 득표한 공모안을 당선작으로 선정

- 심사위원의 기표 수는 각 단계별로 선정할 공모안 수와 동일하게 부여한다.

- 동일 득표 시 재투표하며, 기타 입상작 선정을 위해 순위를 결정하기 위한 투표를 진행할 수 있다.

- 단계별 투표가 종료되면 투표결과를 심사위원장에게 제출하고, 심사위원회의 특별한 요청이 없는 경우 득표수는 공개하지 않는다.

- 심사위원장은 각 단계 투표 전에 공모안에 대한 충분한 토론이 이루어질 수 있도록 한다. 지침에 명시된 사업 및 공모 목적을 바탕으로 모든 심사위원이 토론에 참여하도록 한다.

5) 기타 사항

- 심사위원회는 기술검토서와 참가자의 소명 내용을 확인하고 심사 반영 여부를 결정한다.

- 공모 목적에 부합하지 않거나 공모안의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

- 심사위원은 본 설계공모와 관련하여 어떠한 경우에도 개별 질의에 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

- 심사위원은 제출된 모든 공모안에 대한 평가사유서를 작성한다.

- 심사 과정에서 실격된 작품은 해당 사유 및 기타 필요한 사항을 심사의결서에 작성하고, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

6) 심사위원회 실시간 공개

- 심사 과정은 전체 녹화하며 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개한다. 구체적인 공개 방식은 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)를 통해 공지한다. 녹화 및 녹취의 공개는 심사결과 공개 후 7일 이내에 건축 설계공모 정보서비스에서 열람 신청하여야 한다.

나. 실격기준

1) 아래 사유에 해당하는 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며, 사후에 발견된 경우에도 심사위원회의 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

- 실격사유로 명시한 관계 법령이나 규정의 구체적인 조문을 위반한 경우

- 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉한 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.)

- 설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 경우

- 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

- 설계공모 참가자가 공모안 제출마감일 이후 심사절차의 종료 전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우(공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)

- 설계지침미준수에 해당하는 경우로서 그 위반(또는 미달)의 정도가 현저하여 설계공모의 취지를 훼손한 것으로 심사위원회가 결정한 경우

- 설계공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우

- 공모안에 설계공모 참가자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등(업체명 또는 대표자명을 포함한다)을 포함하거나 설계공모 참가자가 공모안 발표 시 심사위원에게 자신을 특정하여 인지시킨 경우

- 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정하여 정한 실격사항

다. 심사 일정

1) 심사 일시: 2025. 11. 12.(수) 10:00~

2) 심사 장소: 한국부동산원 디지털심사장(서울특별시 강남구 언주로79길 13, 1층)

3) 심사 방법: 발표심사

- 발표자는 공모 공고일 이전부터 재직하고 작품 계획에 참여한 설계자에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명시된 재직증명서(배석자 포함)를 제출하여야 한다. 발표 시 발표자 외 배석자 1인까지 참석할 수 있다.

- 설명 시간은 설계도판 발표 15분, 질의응답 시간은 5분 이내로 실시한다.

- 발표 순서는 ‘건축 설계공모 정보서비스’를 통해 무작위로 선정된 심사번호 순으로 진행한다.

- 발주기관은 심사 과정에서 칸막이 설치 등 블라인드 발표 방식을 적용하여, 심사위원이 발표자를 인지할 수 없도록 하여야 한다.

- 발표자가 공지한 시간까지 지정된 장소에 참석하지 않는 경우, 심사 대상에서 제외되며 탈락하는 것으로 간주한다. 다만, 공지된 시간 이전에 주최 측에 미리 연락하고 심사위원이 전원 일치로 합의하여 특별한 사정이라고 인정한 경우에 마지막 순서로 발표를 진행할 수 있다.

4. 당선작과 입상작 선정

4.1 당선작과 입상작 구분

가. 당선작과 입상작의 종류와 보상내용은 다음과 같다.

결과	보상 대상 수	지침	설계보상비
당선자	1	-	설계권, 설계의도구현권
기타 입상자	1	보상 예산의 1/3	20,695,700
	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10	24,834,840 18,626,130
	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10	24,834,840 18,626,130 12,417,420
	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	24,834,840 18,626,130 12,417,420 6,208,710

※ 시상금 총액 : 62,087,100원

※ 설계의도구현권에 대한 비용은 실비정액가산방식으로 산정하며, 상호 협의를 통해 결정한다.

나. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약 체결의 설계권과 설계의도구현권을 가진다.

다. 발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 발주기관은 차순위자에게 기지급한 보상금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

라. 1등 당선자의 계약 포기 사유가 고의 또는 과실에 의한 것이 아니라고 심사위원회에서 인정한 경우 차순위자에게 지급한 금액만큼 보상금을 지급할 수 있다. 단, 발주기관과 협의를 통해 계약을 포기하는 경우에는 보상금을 지급한다.

나. 발주기관의 사정으로 계약 전 사업이 취소되는 경우, 당선자에게 보상 예산의 1/2을 책정하여 지급할 수 있다.

4.2 당선작과 입상작 발표

가. 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 서산시 홈페이지(공고․홍보→고시공고) 및 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr) 를 통해 발표한다.

4.3 당선작과 입상작의 사용권과 저작권

가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 관련 제반 사항은 대한민국 저작권법령에 따른다.

나. 제출물에 대한 저작권은 설계자에게 있으며, 발주기관이 ‘다’의 목적이 아닌 다른 용도로 활용할 경우 반드시 설계자의 동의를 얻어야 한다.

다. 공모참가자는 공모안을 제출함으로써 발주기관이 당선작 및 입상작의 제출물을 보고서 또는 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문·방송·인터넷 및 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 활용하는 것을 동의하는 것으로 간주한다. 단, 발주기관은 설계자의 명의 및 저작권을 명확히 표기해야 한다.

라. 공모참가자는 제출한 공모안이 제3자의 지적재산권을 침해하지 않음을 보증하여야 한다. 제3자의 지적재산권을 사용한 경우, 해당 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부해야 한다. 지적재산권과 관련된 문제가 발생할 경우 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작은 입상이 취소될 수 있다.

5. 계약 및 진행

5.1 계약

가. 설계계약

1) 당선작에 대한 설계 용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰‧계약 집행 기준」과 서산시의 계약 기준에 따른다.

2) 설계 용역계약 시 설계공모 당선자는 용역계약 및 계약 완료 시까지 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 분야 등 아래와 같은 관계 규정에 따른 설계 자격을 보유한 업체와 공동수급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 건축사사무소를 개설한 자가 공동(분담) 수급업체 대표자가 되어야 함. 다만, 당선자가 해당 분야 자격요건 충족 시 예외로 한다.

- 「전력기술관리법」에 의한 전력 시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종 이상) 등록을 필한 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링 사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신 처리 분야(정보통신)]를 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조 제1항에 의한 일반 소방시설 설계업 또는 전문 소방시설 설계업 등록을 마친 업체

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다. (단, 발주기관의 사정이나 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있음.)

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 본 설계를 수행하지 못할 경우 차순위자에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 설계공모 보상비를 지급한 경우에는 공모 보상비만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

5) 당선자는 설계를 시행함에 있어 예정 공사비 이내로 하여야 한다. 다만, 발주기관의 사정에 따라 예정 공사비는 변경될 수 있다.

6) 당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있다.

7) 설계계약은 별도의 과업내용서 또는 지침에 의한다.

5.2 설계

가. 설계 진행

1) 당선자는 진행 과정별로 서산시와 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

2) 설계 과업 기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독관이 요구하는 필요한 자료를 제출 및 협조하여야 한다.

3) 사업 진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의 사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 서산시에 적기에 제공하여야 한다.

나. 사업의 변경 및 해지 등

과업 수행 중이라도 사업 대상지 발주기관(서산시)의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계 용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음. 이 경우「정부 입찰 및 계약집행 기준」 등 관련 규정에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규정의 준수

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.3.30.)을 준용한다.

6.2 무효와 승계

가. 발주기관은 당선자의 실격 사유가 확인된 경우, 당선 및 계약을 무효로 하고 차순위자에게 설계권을 승계할 수 있다. 실격 사유가 있는 공모참가자는 고의 또는 과실 여부에 따라 민·형사상의 책임을 질 수 있으며 발주기관에 일체의 이의를 제기할 수 없다.

6.3 문의처

가. 서산시청 주택과 공공건축기획팀 유경아 주무관 (abc1237@korea.kr / 041-660-3188)

제2장	제출도서 작성기준

1. 제출도서와 작성기준

1.1 제출물 목록

순번	제출 목록	용량	형식	파일명
1	게시용 공개이미지	20MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예)REB-7445_image.jpg
2	설계설명서	50MB 이하	PDF	참가등록번호_report.pdf 예)REB-7445_report.pdf
3	설계도판	50MB 이하	PDF	참가등록번호_panel.pdf 예)REB-7445_panel.pdf
4	관련서류	20MB 이하	ZIP	참가등록번호_document.zip 예)REB-7445_document.zip

※ 참가등록번호: 참가자는 건축 설계공모 정보서비스(https://www.hub.go.kr)에서 참가등록 부여되는 알파벳 3자와 아라비아 숫자 4자로 구성된 참가등록번호를 제출 파일에 표기한다. 해당 참가등록번호는 공모 마감 시까지 일관되게 사용한다.

1.2 일반사항

가. 제출도서는 ‘건축 설계공모 정보서비스’를 통해 온라인으로 제출한다.

나. 제출도서 등은 제출기간 이후 수정, 변경, 보완 및 추가 제출 등을 할 수 없다.

다. 제출도서 작성 시 색상을 사용할 수 있으며, 폰트는 공모참가자가 자유롭게 선택할 수 있다. ※단 10pt 미만 사용 불가(도표 및 이미지 내의 폰트는 제외한다)

라. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

마. 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 병기한다.

바. 쪽 번호 표시는 표지 다음 페이지부터 “-1-”로 표기하며, 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아 숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

사. 도면의 축척과 방향은 명확하게 파악할 수 있되 자유롭게 배치한다.

아. 각종 개념도 및 다이어그램 등의 3D 표현은 가능하다.

자. 모형사진은 사용 불가하나, 스터디 모델 수준의 모형 이미지는 사용할 수 있다.

차. 규정 외 이미지가 포함된 경우 심사위원회 의결에 따라 감점 처리할 수 있다.

1.3 게시용 공개이미지 작성기준

가. 공모참가자는 당선작 및 기타 입상작 결과발표와 함께 공개될 이미지 1장을 제출한다.

나. 이미지는 공모참가자가 자유롭게 선택할 수 있으며, 평가에는 반영하지 않는다.

다. JPG파일로 제출한다. (이미지 사이즈:  5,760pixel x 세로 3,240pixel)

1.4 설계설명서 작성기준

가. 설계설명서는 아래 기준에 맞게 작성한다.

구 분	내 용
파일형식 및 용량	- PDF, 50MB 이하
용지크기 및 규격	- 가로 487.68mm x 세로 274.32mm (가로 5,760pixel x 세로 3,240pixel, 300dpi) - 장변이 수평이 되도록 작성
용지 여백	- 상 20mm, 하 20mm, 좌·우 20mm
폰트	- 자율
폰트크기	- 본문 제목, 소제목 등: 자율 - 10pt 미만 사용 불가 (도표 및 이미지 내의 폰트는 제외한다)
도표, 이미지	- 자율
줄 간격	자율
분량	21쪽(표지와 목차도 포함된다.)

나. 내용 구성(배치 및 축척은 참가자 자율)

구 분	세부내용	쪽수
표지	∙ 표지 [서식 제15호, 수정 없이 그대로 사용]	1쪽
목차	∙ 목차	1쪽
투시도	∙ 투시도 또는 조감도 ∙ 내부 투시도 또는 단면 투시도	1쪽
건축개요	∙ 건축개요 [서식 제16호] ∙ 층별 세부용도 및 면적표 [서식 제17호]	2쪽
대지현황분석	∙ 주변 현황분석	1쪽
설계의도 및 배치개념	∙ 주요 개념 및 설계의도 ∙ 배치 및 동선계획	2쪽
건축계획	∙ 배치도 ∙ 평면, 입면, 단면 계획 등 (지상 1층 평면은 대상지 내외부를 함께 표현)	10쪽
분야별 특화계획	∙ 분야별, 친환경, 제로에너지, BF 등	1쪽
법규검토서	∙ [서식 제18호]	1쪽
개략 공사비 내역서	∙ [서식 제19호]	1쪽

1.5 설계도판 작성기준

가. 설계도판은 아래 기준에 맞게 작성한다.

구 분	내 용
파일형식 및 용량	- PDF, 50MB 이하
용지크기 및 규격	- 가로 685.8mm x 세로 1,219.2mm (가로 14,400pixel x 세로 8,100pixel, 300dpi) - 장변이 수직이 되도록 작성
용지 여백	- 상 10mm, 하 10mm, 좌·우 10mm
폰트	- 자율
폰트크기	- 본문 제목, 소제목 등: 자율 - 10pt 미만 사용 불가 (도표 및 이미지 내의 폰트는 제외한다)
도표, 이미지	- 자율
줄 간격	자율

나. 내용 구성(배치, 축척 및 표현 방식은 참가자 자율)

구 분	세부내용
건축개요	∙ 건축개요 [서식 제16호] ∙ 층별 세부용도 및 면적표 [서식 제17호]
투시도	∙ 투시도 또는 조감도 ∙ 내부 투시도 또는 단면 투시도
대지현황분석	∙ 주변 현황분석
설계의도 및 배치개념	∙ 주요 개념 및 설계의도 ∙ 배치 및 동선계획
건축계획	∙ 배치도 ∙ 평면, 입면, 단면 계획 등(지상 1층 평면은 대상지 내외부를 함께 표현)
분야별 특화계획	∙ 분야별, 친환경, 제로에너지, BF등

1.6 3차원 이미지 표현 방법

가. 조감도(또는 투시도)는 렌더링하지 않은 3차원 이미지를 사용하며 그 외 포토샵 등의 이미지 프로그램은 사용할 수 없다.

나. 기술검토 시 렌더링 여부 확인을 위해 모델링 원본 파일과 이미지 파일 제출을 요구할 수 있다.

※ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

(출처) 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(2022. 12., 22~23p 참고)

1.7 관련서류

가. 제출서류는 아래와 같다.

구 분	세부내용
건축설계공모 공모안 제출서	∙ [서식 제12호]
사전접촉 여부 확인서(공모참가자)	∙ [서식 제13-3호]
전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서	∙ [서식 제11호]
심사 후 입상작 확인용 서류	∙ [서식 제21호]

※ 사본일 경우 반드시 원본대조필 날인 후 제출한다.

※ 관련서류는 1개의 ZIP파일로 제출한다.

1.8 유의사항

가. 제출도서에서 익명성 위반사항이 발견된 경우, 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

나. 익명성 원칙은 설계공모 전 과정에서 유지되며, 심사위원회의 최종 결정 시까지 적용한다. 특히 발표심사가 포함된 경우, 발주기관은 심사 과정에서 칸막이 설치 등 블라인드 발표 방식을 도입할 수 있다.

제3장	세부설계지침

1. 사업개요

1.1 사업추진 배경 및 목적

가. 오늘날 예술창작공간은 예술가들의 창작 기반 환경을 제공하여 예술계에 새로운 활력을 주입하는 본질적 기능과 예비 예술인(일반인, 동아리 및 동호회 회원)의 예술 실습의 장을 마련하여 시민의 문화권 확대와 지역 활성화에 기여하는 외부 효과를 동시에 부여받고 있음.

나. 현재 서산시는 공연시설 및 연습공간으로 서산시 문화회관과 서산문화원이 있으나 시설 노후화와 높은 가동률로 인해 시민과 예술인들의 문화향유 욕구를 충분히 충족시키지 못하고 있는 상황임.

- 서산시 문화회관과 서산문화원의 공연장 가동률은 각각 78%, 66%로 전국 공연장 가동률 50%, 충청권 공연장 가동률 43.9%보다 높음.

다. 또한 2023년 6월 서산시 신청사 건립 최입지로 현재 문화회관과 문화원이 위치한 시청 배후지가 선정되어 문화회관과 문화원이 철거 예정됨에 따라 지역 예술인들과 시민들을 위한 새로운 문화예술공간 조성이 시급함.

라. 지역예술인 및 예비예술인들의 창작 및 연습공간 부족에 따라 공유공간, 공연장 등 지역예술인들을 위한 문화예술공간 조성 필요성이 제기됨.

마. 예술단체 연습공간으로는 서산문화원, 서산생활문화센터, 성연생활문화센터가 있으나 공연예술 연습을 위한 방음, 장비 등 전문시설이 갖춰져 있지 않으며, 증가하는 예술단체 수에 비해 턱없이 부족한 실정임.

- 서산시 문화예술단체 : 183개 단체

바. 학생 수 부족으로 2012년 폐교된 반양초등학교 부지에 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간)를 건립하여 지역예술인, 예비예술인에게 사회적 가치와 기능을 갖춘 맞춤형 장소를 제공하고자 함.

사. 또한, 유휴시설을 문화공간으로 재탄생시켜 예술인에게는 창작 공간과 창작 여건을 지원하고 예비예술인 및 지역민들에게는 질 높은 문화 향유 기회를 부여하면서 자유로운 창작 활동과 소통을 통해 서산시를 문화예술 활동하기 좋은 도시로 만들고자 함.

1.2 사업 대상지 위치 및 현황

가. 위    치: 충청남도 서산시 해미면 반양리 395번지 일원(구 반양초등학교)

나. 대지면적: 12,077㎡

다. 사업 대상지 현황

구 분		내 용
사업부지	위치	충청남도 서산시 해미면 반양리 395번지 외 2필지
	면적	12,077㎡
	지역·지구	도시지역, 일반공업지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역
지역․지구에서의 행위 제한 여부	해당 건축물 용도	문화 및 집회시설(기타 문화시설)
	조건, 제한, 예외 사항	비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역으로 건축물 높이 및 방음에 대한 검토 필요

【사업 대상지 위치 및 토지내역】

구 분	내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간)
위치도

연번	소재지			지목	면적 (㎡)	소유주	지역·지구
	읍면	리	지번
1	해미면	반양리	395	학	11,548	서산시	자연녹지지역, 소로2류(저촉), 비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역
2			395-1	학	255	서산시	자연녹지지역, 소로2류(저촉), 비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역
3			380-4	답	274	서산시	자연녹지지역, 소로2류(저촉), 비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역
합 계					12,077

1.3 사업개요 및 사업 시행 개요

<내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건축개요>

구 분	내 용	비 고
위 치	충청남도 서산시 해미면 반양리 395번지 일원 (구 반양 초등학교 부지)
지 목	학교용지, 답
지역 지구	자연녹지, 비행안전제6구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역
대지면적	12,077.00㎡
규 모	지하 1층 / 지상 2층
주 용 도	문화 및 집회시설(전시장)
건축면적	1,305㎡
연 면 적	2,000㎡(±5% 범위 내 조정 가능)
용 적 률	24.40%	※ 장래 계획인 기존6동 리모델링 사업 면적 946.32㎡ 포함 산정
건 폐 율	18.64%
주차대수	56대 (장애인 5대, 전기차 6대, 대형버스 3대 포함)

2. 설계지침

2.1 공통 사항

가. 기본계획

1) 본 건축물은 『내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간)』으로 시민과 지역예술인들의 문화 욕구 충족, 문화복지 증진을 위한 공간으로 (재)서산문화재단에서 위탁 운영·관리할 시설로서 효율적인 공간을 구획하여야 한다.

나. 공간 배치계획

1) 부지 전체의 시설의 용도, 규모 및 입지 조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 하고 주변 환경과의 조화를 도모하여 양호한 경관을 조성하여야 한다.

2) 공간 배치계획은 전체 배치도 및 종·횡 단면도로 작성하여야 한다.

3) 조경, 보행로, 오픈 스페이스 등의 디자인을 통일성 및 일관성을 고려하여야 한다.

4) 불필요한 보·차 교행을 지양하고 장비 반입을 위한 동선을 분리하여 계획한다.

5) 신축 건물에서 외부를 통해 리모델링동(장래 계획) 건물로 이동할 수 있도록 보행동선을 계획하고, 리모델링 건물만 이용하는 이용객을 위해 해당 차량 및 보행자 동선을 별도로 계획한다.

6) 보행자들의 안전성 확보를 위하여 차량의 진입은 남동측에서, 보행자의 진입은 남서측에서 진입하도록 유도하고 보행과 차량 진입 동선을 분리한다.

7) 기존 지형을 최대한 활용하고 차량 출입구와 보행 동선에서 접근이 용이한 위치에 옥외 다목적 광장을 설치한다.

8) 소방 자동차의 접근이 가능하도록 계획하여야 한다.

다. 지하구조물 계획은 부지 여건 등을 고려하여 가급적 지양하며, 효율적인 공간 활용을 위해 기계실 등 일부 부대시설에 대해서 배치가 가능하나 최소한으로 계획한다.

라. 친환경 건설을 위하여 생태환경을 고려한 녹지환경 조성, 단열 및 자연환기 등을 통한 쾌적한 실내 환경 조성, 환경친화적인 계획기법을 적극적으로 반영하여야 한다.

마. 실별 면적은 기 수립된 기본계획의 취지와 목적을 유지하되 기능 및 이용측면을 고려하여 허용 면적 범위 내에서 자유롭게 조정하여 계획할 수 있다.

바. 특화 방안

1) 서산시의 자연환경과 문화 등의 요소를 반영한 디자인을 도출하여 건물에 표현될 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 주변 환경과 조화로운 건물 배치와 위요감을 만드는 공간을 구성하여야 한다.

3) 상시개방 가능한 다목적 광장을 계획하여 전시, 야외 공연 등 다양한 예술활동이 가능하도록 하고, 인접 주차장은 옥외 광장과 연계하여 공간 사용성을 확장하고 필요시 지역 행사 등과 연계한 프로그램 수용 및 이벤트 공간으로도 활용될 수 있도록 계획한다.

4) 기존건축물6동과의 연계성, 사업지 배후의 당산산성 등 주변경관을 검토(단면, 배치, 동선연계 등)하여 외부공간을 구성한다.

2.2 세부 지침

가. 일반사항

1) 본 지침에 제시된 각종 자료에도 불구하고, 응모자는 대상지 및 주변 여건, 도시계획 현황 등을 반드시 검토 및 확인 후 계획하여야 한다.

2) 본 지침 외 건축·도시계획 관련 법 등 제반 규정을 준수한다.

3) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 서산시 관련 조례를 충족하여야 하며, 필요시 관련 인증을 득하여야 한다.

나. 건축물 계획

1) 일반사항

- 현 지형을 최대한 이용하여 터파기 및 지하구조물 설치를 최소화하고, 부지 경계 부근에는 옹벽이나 절개사면이 최소화 되도록 한다.

- 인접 대지에 있는 주거시설 등 현황을 면밀히 조사하여 주변 여건을 반영하고, 주변 시설과의 간섭(소음 등)이 없이 조화될 수 있도록 한다.

- 옥외 생활 범죄 방지 및 안전성의 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획하되, 건축물의 범죄예방 설계 가이드라인(국토교통부 지침)에 적합하게 계획한다.

- 부지에 진출입이 용이하도록 주변 도로 여건을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 인근 도로와 단지 내 도로를 유기적으로 연결이 되도록 하여야 한다.

2) 옥외 공간계획

구분		세부 계획
공간배치	진입로	- 기존 인접도로 사용에 지장이 없도록 계획 - 기존 건축물 6동으로 직접 출입이 가능한 별도의 진출입 동선을 계획 - 보행자, 차량 등의 동선이 알기 쉽고 안전 및 쾌적한 최단 거리로 목적지에 도달할 수 있도록 방안을 모색
	주차장	- 주차장은 기존 운동장 부지에 계획 - 보차 분리를 명확히 하고 차량 동선은 순환형으로 계획 - 기존 건축물 6동에서 사용 가능한 별도의 주차장을 계획 - 대형차량 주차, 전기차 주차, 서비스 주차, 장애인 주차, 자전거 주차공간 확보 옥외 다목적 광장과 연계한 프로그램 진행이 가능하도록 계획
고려 사항		- 동선계획 수립 시 보행자, 장비 및 차량 교통의 동선을 교차하지 않도록 계획 - 화재 등 비상시 대피 동선을 계획하며, 원활한 소방차 진입 동선을 확보 - 전면부에 야외 공연·전시 및 다양한 이벤트가 가능하도록 다목적 광장 계획 - 기존 건축물 6동과 연계 가능하도록 동선을 계획하고 부출입구 등 반영

※ 기존 건축물 6동 리모델링 계획 : 전시공간 및 카페, 키즈놀이터 등 휴게시설 등으로 활용 예정 (장래 계획)

다. 평면 계획

1) 영역별 세부시설 면적

영 역	세부시설		면적(㎡)	비율(%)	산출기준 및 근거
공연영역	공연장		450	22.50	·객석: 200×0.7㎡=140㎡ (예술경영지원센터기준: 1석당 0.7㎡) ·무대: 10×14=140㎡ ·객석 좌우 통로: (11×1m)×4EA=44㎡ ·무대 앞 여유공간: 14×4m=56㎡ ·출입 여유공간: (14×2.5m)×2EA=70㎡ ※2026년 철거예정인 서산문화원 공연장 좌석수(220석) 규모 감안
	공연준비 및 대기		335	16.75	·개인분장실 남·녀구분(탈의실 겸용) ·단체분장실 남·녀구분(탈의실 겸용) ·공연자 전용 화장실(남, 녀구분) ·준비실, 감독실, 장비 보관실 등
	영사실		23	1.15	·스크린 1개당 영사실 최소면적 13㎡ ⇒ 여유면적 10㎡(제어기기 운용공간 등)
	소계		808	40.40
복합 문화 및 예술창작 영역	다목적 마루공간(40인)		185	9.25	·수용인원 산정 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」[별표7] 수용인원 산정방법 *문화 및 집회시설: 1인당 면적 4.6㎡
	연습실	대 (20인)	92	10.50
		중 (8인)	35
		중 (8인)	35
		소 (3인)	15
		소 (3인)	15
		소 (4인)	18
	소계		395	19.75
관리영역	사무실		73	3.65	·14.6㎡ x 5인 (상주4인 + 여유1인)
	소계		73	3.65
영역별 면적 합			1,276	63.80
공용면적	로비		160	8.00
	안내 및 물품보관		15	0.75
	수유실, 장비실, 화장실 복도		434	21.70
	전기실, 기계실, 물탱크실		115	5.75
	소계		724	36.20	·공용면적비 30%이상∼40%미만 적용
영역별 면적+공용면적			2,000	100.00
기존6동 면적(추후 리모델링 예정)			946.32	-	참고
총 연면적 (영역별 면적+공용면적+기존6동 면적)			2,946.32	-	〃

※ 기본계획 제시(안)으로 기능 및 이용측면을 고려하여 허용 면적 범위 내에서 자유롭게 조정 가능

구 분		설 계 지 침
영역별 세부시설 구성 및 고려사항		•공연장은 2개층의 층고 및 경사지를 최대한 활용하여 어느 좌석에서든 시야 가림이 없이 동일한 무대 상황을 느낄 수 있도록 조성하고 최적의 조명·음향·영상장비와 편의시설 등을 두루 갖춰 수준 높은 공연 및 시설이용 편의를 제공함. (공연부 주요 구성) - 무대: 다양한 장르의 공연이 자유롭게 연출될 수 있는 구조 - 영사실: 무대조명, 음향·영상장비 제어 및 관리 - 감독실: 무대 전체 공연 진행 관리 (관람부 주요 구성) - 관람석: 200석 내외의 소규모 객석(가변형 좌석 배치 가능) - 입구/출구: 관객 동선 분리 및 비상대피 고려 - 로비(홀): 대기 및 휴식 공간으로 포이어 공간으로 활용 가능하도록 충분한 공간 확보 - 복도/통로: 관객 이동 및 비상대피 동선 확보 - 안내실: 공연 및 시설 안내 - 수유실: 수유가 필요한 아기와 엄마를 위한 전용 공간(수유공간, 기저귀 교환대 등 설치) - 물품보관대: 공연관람시 소지품 보관 가능 - 화장실: 이용자 및 출연자 분리 (출연자 부대시설) - 분장실(드레싱룸): 출연자 분장·탈의 공간, 개인·단체 구분, 남·녀 분리 ·개인 분장실: 남·녀 구분하여 각각 18㎡ 내외(내부 샤워실 화장실 포함) ·단체 분장실: 남·녀 구분하여 각각 5인 이상 사용 가능한 공간구성 (4㎡/1인 이상, 내부 세면대 포함) - 준비실: 연습 및 리허설 공간 - 장비실: 악기, 의상, 피아노 등 공연 준비물 보관 - 출연자 화장실(남·녀 구분, 내부 샤워실 설치 고려) (기타 고려사항) - 공연장 시설의 특수성을 고려 전문적인 건축음향, 무대기계 및 조명, 전기음향에 대하여 음향컨설팅 결과(별도 제공)를 반영하여 건축과 음향이 일체화된 공간 조성 ·명료한 음향, 잔향시간 조정, 내·외부 방음을 고려한 음향설비 반영 ·무대조명, 객석조명, 비상조명 등 다양한 조명시스템 반영 ·외부 소음 차단 및 내부 음향 확보를 위한 방음설비 반영 - 혼잡 방지 및 효율성 등을 위해 출연자와 관람객 등 동선 분리 운영 - 비상시 신속한 대피가 가능하도록 비상대피 동선 확보 - 장애인 등의 접근성 및 이용 편의성을 고려 휠체어석, 엘리베이터, 화장실, 유모차보관 공간, 노인을 위한 연속 손잡이 등 각종 편의시설 반영 •다목적 마루공간은 연습, 전시, 발표회, 영상관람, 워크숍, 세미나 등 다양한 장르의 문화 활동이 자유롭게 이루어질 수 있도록 지원하고 기본적인 설비시설 등을 구비함. •음악·안무 등 다양한 예술활동의 실습공간인 연습실은 개별 그룹별로 사용이 가능하도록 다양한 규모로 구분하여 구성하고 부합하는 설비를 구축함. •시설 이용(관람객·출연자·직원 포함)에 불편함이 없도록 각종 편의 공간과 각 시설별로 물품보관 및 락커룸 등 부속공간 등이 누락되지 않도록 충분히 고려 반영토록 함.
세부시설 면적		•공연장은 200석 규모의 객석(1석당 0.7㎡, 예술경영지원센터 기준 적용), 무대(폭 10m 이상), 객석 좌우 통로(1m이상, 4라인), 무대 앞 여유공간(4m이상) 및 출입 여유공간(2.5m이상, 주·부출입부 2개소) 등을 고려하여 계획함. •영사실은 스크린 1개당 최소면적인 13㎡이상으로 확보하고 원활한 음향·영상장비 제어 기기 배치 및 운용을 위해 여유면적을 확보하여 구획함. •지역예술인 등의 예술역량을 향상시킬 수 있도록 복합 문화 및 예술창작 영역을 구성 - 다목적 마루공간: 실내에서 다양한 이벤트가 가능하도록 40인 수용 기준으로 계획 - 연습실: 다양한 분야의 그룹별(동아리 등) 맞춤형 실습과 교육 등을 위해 6개실* 배치 * (수용 인원) 3인×2개실, 4인×1개실, 8인×2개실, 20인×1개실 ** (산정 기준) 문화및집회시설 1인당 수용인원 면적 4.6㎡ 적용 •원활한 시설의 관리를 위한 사무실은 5인(상주4인+여유1인, 14.6㎡/인) 기준 확보 •안내, 로비, 화장실 등 공용면적은 적정 공용면적비 범위(전체면적 대비 30% 이상～40% 미만)를 적용하여 쾌적한 환경을 제공함.
동선 및 조닝		•공연영역 - 무대와 인접하여 공연장비 및 소품 등의 보관을 위한 장비실을 계획하고 별도의 장비 반입 출입구를 설치함. - 공연장 관람객들의 원활한 관람 이동을 위해 주출입문 2개소와 부출입문 1개소를 배치 - 공연 관계자들의 무대 접근 동선을 최소화하기 위해 배후에 준비실, 분장실, 감독실, 공연자 전용 화장실을 배치하여 관람자와의 동선을 분리함. - 영사실은 공연 중 다양한 상황에 빠른 대처가 가능하도록 관람 동선과 분리하고 사무실과 인접한 위치에 계획함. •복합 문화 및 예술 창작영역 - 다수의 인원이 이용하는 다목적 마루공간은 접근이 용이한 위치에 배치함. - 음악연습을 위한 공간, 안무 연습을 위한 공간 등 다양한 형태의 연습실을 배치, 연습실 간의 기능적 연계성 및 확장성을 위해 가변형으로도 고려함. •관리영역 - 주계단과 엘리베이터 홀에 인접하도록 사무공간을 배치하여 시설의 원활한 관리와 다양한 행정업무 및 정보 전달이 용이하도록 계획함. •공용영역 - 관람객들의 원활한 공연 관람과 편의를 위하여 로비에 인접하여 안내실과 물품보관실, 수유실 및 화장실 등 편의공간을 배치함. - 시설 유지를 위한 기계실, 전기실, 물탱크실 등은 지하공간을 활용함. •기타 - 사업지 입구 다목적 광장에서 차량 진입동선과 분리된 보행로를 통해 접근이 용이한 건물 전면부에 주출입구를 설치하고 향후 리모델링 건축과의 동선이 연결되도록 금회 건물 로비와 연결되는 후면 부출입구를 반영함.
외부	진입로	•기존 마을안길 사용에 지장이 없도록 계획 •기존건축물6동으로 직접 출입이 가능한 진출입 동선을 계획
	다목적광장	•예술 동호인들의 야외 연습이나 소규모 발표, 전시 공간 등으로 활용을 고려 •지역민들의 휴식·문화교류 및 체험공간으로의 활용과 필요시 지역 행사 등과 연계한 프로그램 수용 및 이벤트 공간으로도 활용될 수 있도록 계획
	주차장	•법정 주차대수를 고려하여 주차면수를 확보하되, 장애인 주차 3면, 전기차 주차 3면, 서비스 주차 2면, 대형버스 주차 3면, 자전거 주차 10면 등을 포함하여 계획
재 료		•주변 환경과 이질감을 갖지 않고 조화를 이룰 수 있는 마감 재료 사용 •외부 공간 마감재는 미끄럽지 않고 투수성이 있는 재료를 사용 권장.
시설물		•이용자 편의를 증진하기 위해 기초공사가 필요하지 않은 간결한 디자인의 목재, 석재 벤치 등 비고정 휴게 시설물, 부착 안내문 등 설치계획 필요
기타		•향후 리모델링 건축물의 경우 다목적 홀 공간 등을 구상하여 각종 전시, 발표회 등 예술인들의 교류 활동 증진에 기여하고, 복합문화공간을 방문한 시민, 지역주민 및 예술인들의 원활한 공연·전시 관람과 편의를 위한 전시공간 및 휴게공간 등을 구상함.(장래 계획)

2) 영역별 세부 설계지침

라. 입면계획

1) 대지의 고저차를 고려하고 주변 환경과의 조화를 고려한 독창적이고 창의적으로 계획하되 과도한 입면 및 불필요한 입면 장식은 지양

2) 에너지 효율 및 운영 관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장 마감재 사용

3) 환기, 배기 설비 및 에어컨 실외기 등의 미관상 좋지 않은 시설물은 가급적 옥상에 위치하며 지상에 설치 시 차폐식재나 차폐 시설물을 이용한 미관 고려

마. 단면계획

1) 기능별 Zoning으로 서로 독립적으로 운영, 관리 등에 있어 유기적 연계가 가능하도록 수직 수평 동선을 계획

2) 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 계획하여 효율적인 공간계획

3) 건물 내부는 단차로 인한 장애물이 없도록 계획(장애물 없는 생활 환경)하여 계단 등 단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 계획

4) 냉·난방 공기순환기 배관, 급·배수관, 전기 트레이, 소방시설, 통신선 등의 원활한 설치를 위한 공간이 최대한 확보 되도록 층고 및 천정 마감을 고려하여 계획

바. 구조계획

1) 구조형식은 단순 명확하며 합리적인 방식으로 계획

2) 건축물의 안전을 고려하여 지진재해대책법 및 건축법에 따른 내진설계를 적용

3) 극한강도설계법 또는 허용응력설계법을 구분하여 도면에 표시

4) 건축법 제48조, 같은 법 시행령 제32조, 제91조 3, 같은 법 시행 규칙 제36조의2 안전 확인 및 협력 등에 관한 업무 지침, 건축 구조 기준에 적합하게 설계

5) 구조의 안전 성능 및 사용 성능은 국토교통부 고시 건축구조설계 기준(대한건축학회)에 정한 설계기준에 충족되도록 계획

사. 재료 및 마감 계획

1) 사용 자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고 시공성이 용이하고 유지·관리에 편리하며 내구성이 좋고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료로 계획

2) 사용 자재는 건축법 관련 규정에 적합하게 설계하며 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 소방 관련 법령에 맞도록 설계

3) 색상은 주위 환경과의 조화를 고려하되 상징성이 나타날 수 있도록 계획

4) 창호는 에너지 절감, 방음, 방범 및 기밀성을 충분히 확보하도록 계획

아. 옥외공간 계획

<다목적 광장>

1) 신축 건물 전면부에 야외 공연·전시 및 다양한 이벤트가 가능하도록 옥외 광장을 계획

- 예술 동호인들의 야외 연습이나 소규모 발표, 전시 공간 등으로 활용을 고려함.

- 지역민들의 휴식·문화교류 및 체험공간으로의 활용과 필요시 지역 행사 등과 연계한 프로그램 수용 및 이벤트 공간으로도 활용될 수 있도록 함.

2) 다목적 광장은 보행자의 건물 진입광장 역할과 동시에 각종 행사가 가능하도록 충분한 공간을 확보토록 하고 공간의 연속성과 확장성을 고려함.

3) 향후 리모델링 예정인 기존6동과의 동선이 기능적으로 연계가 가능하도록 계획함.

<주차장 계획>

1) 주차대수 기준

시설물	설치 기준
문화 및 집회시설	법정 : 20대(시설면적 150㎡당 1대) 계획 : 56대 이상(장애인·전기차·대형버스 등 포함)

2) 장애인 전용 주차구획

주차구획 구분	계획 기준(규모)
장애인 전용 주차	법정 : 3대(설치 기준에 따른 주차대수의 4% 이상) 계획 : 3대

3) 보행 동선과 차량 동선을 명확히 구분하여 보행자의 안전을 확보

4) 사업 부지에 차량 이동이 용이하도록 진입도로를 확보하여야 하며, 포장 계획은 인근 도로와 단지 내 도로가 유기적으로 연결될 수 있어야 하며 그 면적은 최소화하여 계획

5) 서비스 차량 등 건축물과 근접하여 설치하도록 계획

6) 주차장은 통로를 포함하여 대당 30㎡이상 확보되도록 하며, 효율적인 지상 주차계획을 통해 건축물 배치 및 조경, 부대시설 공간을 최대한 확보

7) 추후 리모델링 예정인 기존건축물6동에서 사용할 전용 주차장을 별도 계획하고 전면에 설치되는 주차장과 동선을 연결

8) 옥외 다목적 광장과 면한 전면 주차장은 향후 각종 프로그램 진행 시 다목적 광장과 연계하여 이벤트 공간으로 동시 활용할 수 있도록 가변형 주차장 계획을 포함

9) 주차장 포장은 투수성이 반영된 마감재료(투수블럭, 잔디블럭 등)를 권장함

자. 조경계획

1) 계획 기준

- 단지 내 조경계획은「서산시 건축 조례」 및「 건축법 시행령」에 따라 해당 사항은 없으나 현장 여건 및 주변 조화를 고려하여 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 조경계획을 수립한다.

항 목	조경 면적
기 준	대지면적의 20% 이상 (기존 조경 포함)

2) 보도 포장

- 보행의 쾌적성과 식별성을 제고할 수 있는 포장이 되도록 설치하고, 친환경(투수성 반영 등) 및 미끄럼을 방지할 수 있는 질감이 거친 재료로 포장할 것을 권장

- 장애인 및 노약자 등의 이동편의와 관계 규정에 적합하도록 시설을 계획

3) 기타 고려 사항

- 녹화량을 최대한 확보하여 자연 친화의 계획을 수립하되 위치와 규모, 재료, 유지관리 등을 고려하여 실행 가능한 계획을 수립한다.

- 인공지반을 조성할 경우에는 상부에 식물의 생육에 필요한 충분한 토심 1.2m 이상을 확보하고, 배수가 가능한 구배(2% 이상)로 계획한다.

- 식재 선정 시 기후․토양 조건에 맞고 계절감을 느낄 수 있도록 수목을 고려하며,

유지관리가 효율적인 식재를 고려한다.

차. 설비계획

1) 대상지 주위의 기반 시설에 대해 사전 조사를 실시하여 상‧하수도 등의 공급 현황을 파악하여 설계에 적용하여야 한다.

2) 설계 전 대상지 주위의 에너지 공급 현황(태양광 시설, 지역 열원, 도시가스)과 향후 공급 예정 사항에 대해 조사하여 최적의 난방 공급 방식을 구성하여야 한다.

3) 화재방지, 소화 설비, 피난 및 경보시설계획이 반영되어야 한다.

4) 층고는 건축 마감, 소화 설비(스프링클러) 및 덕트 연결형 급배기관의 적정 시공을 위한 공간 확보를 고려하여 설계가 되어야 한다.

5) 배관의 시공성을 감안하여 공동구 및 옥내·외 피트 규격, 판넬 바닥두께 등을 결정하여야 하며, 노출형 소화배관이 최소화 될 수 있도록 파이프 덕트, 샤프트를 구성하며 벽체 매립시공 등을 감안하여 검토하여야 한다.(지하 피트 내 배관 시 전기배관 및 통로 등을 고려한다.)

6) 태양광 시설 전기실, 기계실 및 펌프실 등은 기계 장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검 공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등 분배를 위해 가급적 중앙부에 계획하여야 한다.

※ 단, 주차구역 내 태양광 시설 설치는 시각적 장애물을 발생시키고 주차장 공간의 탄력적 활용을 제한할 우려가 있으므로, 건축물 옥상 또는 건축물 일체형 태양광(BIPV) 방식으로 할 것을 권장함.

7) 급수방식은 직수공급방식으로 계획한다.

8) 화장실 벽이 1면 이상 외벽에 면할 때에는 동파 방지 및 열 손실 방지 방안이 마련되어야 한다.

9) 제연설비 설치 대상 건축물인 경우 제연구역의 가압이 원활한 평면구조이어야 하며  설치 대상 여부 판단이 명확한 평면구조로 계획한다.

10) 환경친화적이고 쾌적한 활동공간으로 계획하여야 하며, 열부하를 산정하여 각 층을  평준화하는 방안을 마련하여 계획하고, 향후 증가되는 에너지 수급 계획 및 신규 에너지 수요 가능성에 대비하여 계획한다.

제4장	별첨 및 서식

[별첨]

별첨 1 추정공사비 산출내역서

[서식]

서식 제1호 설계공모 응모 신청서

서식 제2호 설계공모 참여자 명단

서식 제3호 대표자 선임계

서식 제4호 공동수급표준협정서

서식 제5호 청렴서약서

서식 제6호 서약서

서식 제7호 보안각서

서식 제8호 사용인감계

서식 제9호 위임장

서식 제10호 개인정보 수집 및 이용동의서

서식  제11호  전시·홍보 및 출판 등 이용동의서

서식  제12호  건축설계공모 공모안 제출서

서식 제13-1호 사전접촉 금지 서약서(공모참가자)

서식 제13-2호 사전접촉 금지 서약서(심사위원)

서식 제13-3호 사전접촉 여부 확인서(공모참가자)

서식 제13-4호 사전접촉 여부 확인서(심사위원)

서식 제14호 설계설명서 표지(A3)

서식 제15호 건축개요

서식 제16호 층별 세부용도 및 면적표

서식 제17호 법규검토서

서식 제18호 개략 공사비내역서

서식 제19호 심사위원 위촉 동의 및 서약서(심사위원)

서식 제20호 심사참여 현황 확인서(심사위원)

서식 제21호 심사 후 입상작 확인용 서류

[별첨1]

추정공사비 산출내역서

구분		금액(단위:원)	비고
공사비	건축공사비	8,898,000,000	4,356,000원/㎡×2,000㎡
	신재생에너지	286,000,000	138.6kW×2,068천원/kW
	부지조성공사비	914,000,000	103,000x(12,077-3,203)
	소계	10,098,000,000

[서식 제1호]

응모신청서

※ 접수번호

대 표 자

업 체 명

사업자등록번호

대표자명

생년월일

E-mail

전화번호(FAX)

주    소

공동응모

업 체 명

사업자등록번호

대표자명

생년월일

E-mail

전화번호(FAX)

주    소

서산시에서 시행하는 「내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모」에 과업내용 및 설계지침서, 제반법규를 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

첨부서류	제출 여부(O, X)		첨부서류	제출 여부(O, X)
설계공모 참여자 명단 【서식 2】			사전접촉 금지 서약서【서식 13-1】
대표자 선임계 【서식 3】			개인정보수집이용동의서 【서식 10】
공동수급협정서 【서식 4】			건축사면허(자격)증 사본
청렴서약서 【서식 5】			건축사 행정처분사실 확인 서류
서약서 【서식 6】			건축사사무소 업무신고필증
보안각서 【서식 7】			법인등기부등본(법인)
사용인감계 【서식 8】			사업자등록증(개인)
위임장【서식 9】

※ 공동응모 시, 응모업체 모두 해당 자료 제출

2025.    .    .

소 속	:
직 위	:
성 명	: (서명)

서산시장  귀하

[서식 제2호]

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 서산시에서 시행하는 ‘내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업’설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025.    .    .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

서산시장  귀하

[서식 제3호]

대표자 선임계

본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 응모하여, 공동응모자 전원의 합의하에 아래 대표자를 선임하고 본 공모전에 관한 모든 권한을 위임합니다.

대 표 자
사무소명	:	주 소	:
대표자명	:	전화번호	:

2025년   월   일

공동응모자(업체) (1)
사무소명	:	주 소	:
대표자명	:	전화번호	:

공동응모자(업체) (2)
사무소명	:	주 소	:
대표자명	:	전화번호	:

서산시장  귀하

[서식 제4호]

공동수급표준협정서

제1조(목적) 이 협정서는 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관, 운영기관 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 발주기관에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제9조(구성원의 출자비율) ① 공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(기타) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025년   월   일

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :                )

대 표 자 :                       (서명)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :                )

대 표 자 :                       (서명)

서산시장  귀하

[서식 제5호]

청렴서약서

본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 응모함에 있어 다음의 내용을 준수하고 이행할 것을 확약하며, 이에 서약서를 제출합니다.

1. 본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 규정과 절차를 준수하고, 설계공모 지침을 성실히 이행하겠습니다. 이를 위반할 경우 발생하는 모든 불이익을 감수하겠습니다.

2. 본 사무소(법인)은 관련 서류 및 증빙자료를 신의성실의 원칙에 따라 작성·제출하며, 제출한 자료가 부정하거나 허위로 작성된 경우 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

2025년   월   일

응모업체(대표)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

응모업체(공동응모 시 작성)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제6호]

서약서

당사는 서산시에서 시행하는 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계 설명서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 충청남도에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년    월    일

○ 공동참여응모 대표업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :
○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

서산시장  귀하

[서식 제7호]

보안각서

1. 본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 응모함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

2. 본 사무소(법인)은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

3. 본 사무소(법인)은 본 설계공모에 응모함에 있어 제공받은 자료(현황도면, 용역보고서 등)에 대해 본 설계공모를 진행하기 위해서 확인할 것이며, 본 사무소(법인)의 책임하에 공동 응모자(팀) 이외의 일체 본 자료를 제공하지 않을 것을 확인합니다. 기타 용도로 사용하거나 자료를 타인에게 유출하지 않을 것을 서약하며, 보안각서를 제출합니다. 만일 이를 어기고 상기자료를 유출한 경우에는 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

4. 본 사무소(법인)은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기했을 경우에는 누설자가 보안관련 법령에 따라 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 공모참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년   월   일

응모업체(대표)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제8호]

사용인감계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣와 관련된 모든 행위에 위 인감을 사용하고, 이로 인해 민·형사상 문제가 발생할 경우 책임질 것을 확약하며 사용인감계를 제출합니다.

2025년   월   일

응모업체(대표)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제9호]

위임장

다음에 표기된 사람을 본인의 대리인으로 정하여  ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

서산시장  귀하

재직증명서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2025.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

서산시장  귀하

[서식 제10호]

개인정보 수집 및 이용 동의

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 따른

제출 서류 내용 확인 및 연락

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 건축사자격 또는 면허 번호, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 설계응모 신청 시 작성되는 관련서류

- 보유(이용)기간 : 5년

- 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 문서 보유 기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있다.

다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생하는 불이익에 대해서는 본인이 부담한다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

2025년    월    일

제출자    소속 :

성명 :          (인)

서산시장  귀하

[서식 제11호]

전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서

당사는 당선자 발표 후 발주자가 전시·홍보 및 출판 등을 목적으로 참가 작품의 모든 제출도서 및 관련 자료를 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

공동참가 대표자	소 속		대 표 자	(인)
공동 참가자	소 속		대 표 자	(인)

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 ‘소속'에 ‘개인’으로 기재

2025.     .      .

업 체 명(소속) :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

서산시장  귀하

[서식 제12호]

설계공모안 제출서

※ 접수번호			작 품 명
대표자	업 체 명		전화번호 (FAX번호)	010 - ( )
	대표자명		E-mail
｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다. 첨부 1. 설계설명서【서식 제15~18호 포함】 1부. 2. 사전 접촉여부 확인서【서식 제13-3호】 1부. 3. 전시․홍보 및 출판 등 이용 동의서【서식 제11호】 1부. 4. 심사 후 입상작 확인용 서류【서식 제21호】 1부. 2025. . . 대표자 : (인) 서산시장 귀하

[서식 제13-1호]

사전접촉 금지 서약서(공모참가자)

1. 본 사무소(법인)은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣에 응모하여 설계공모지침서에서 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사를 위하여 심사위원 및 관계자와 사전접촉 하지 않을 것을 서약합니다.

2. 심사위원 및 관계자 등에게 금풍·향응 등의 제공·수수, 알선·청탁 등의 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

3. 또한, 공모와 관련된 정보를 취득하기 위해 심사위원 및 관계자에게 접근하는 등 부정당 행위나 노력을 하지 않겠습니다.

4. 만약, 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

2025년   월   일

응모업체(대표)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

응모업체(공동응모 시 작성)
소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제13-2호]

사전접촉 금지 서약서(심사위원)

1. 본인은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 심사위원으로서 불공정행위 방지를 위해 설계공모 참가자 및 이해관계자와 사전 접촉하지 않을 것을 서약합니다.

2. 본 공모에 가장 부합되는 최적의 설계안(설계자) 등 입상작을 선정하기 위하여 공정하게 심사에 임하겠습니다.

3. 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 금품·향응 수수, 부당한이익 제공, 사전 설명 및 사전접촉 등 일체의 불공정 행위를 거부하고 해당사항이 있을 경우 이를 신고토록 하겠습니다.

4. 이를 위반할 때는 본인에게 주어지는 어떠한 불이익도 감수하고, 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년   월   일

소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제13-3호]

사전접촉 여부 확인서(공모참가자)

본인은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 참가업체로, 본 설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부정한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실 여부를 확인합니다.

만약, 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외되거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

ㅇ 사전접촉 해당 여부

사전접촉 해당있음	사전접촉 해당없음

해당사항이 있는 경우,

- 사전접촉 위원명 :

- 사전접촉 일시·장소 :

2025년   월   일

(대표)업체명	:	대표자명	: (서명)
연락처	:	주 소	:

서산시장  귀하

[서식 제13-4호]

사전접촉 여부 확인서(심사위원)

본인은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 심사위원으로, 본 설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부정한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실 여부를 확인합니다.

만약, 거짓이 있는 경우 영구적으로 심사위원 자격을 가질 수 없으며 관련 법령에 따라 처벌받음은 물론, 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

ㅇ 사전접촉 해당 여부

사전접촉 해당있음	사전접촉 해당없음

해당사항이 있는 경우,

- 사전접촉 업체명 :

- 사전접촉 일시·장소 :

2025년   월   일

소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제14호] 설계설명서 표지(A3)

(공란)

심사번호

내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모

설계설명서

서산시

[서식 제15호]

건축개요

항 목		설 계 내 용	비 고
건물개요	건물명
	대지위치
	지역지구
	도로현황
	용도		건축법상 용도
	대지면적	㎡
	연면적	㎡	기준연면적의 %
	지상연면적 (용적률산정용)	㎡
	건축면적	㎡
	건폐율	%	법정 : % 이하
	용적률	%	법정 : % 이하
	구조
	층수
	최고높이	m
	주요외장재
조경개요			계획 및 법정 근거 제시
주차개요			계획 및 법정 근거 제시
오수처리시설
주요설비개요
기타

[서식 제16호]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 제17호]

법규검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 제18호]

개략 공사비내역서

□ 사업명 : 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업

구분	공종명	직접공사비	㎡당 금액	구성비(%)
건축공사	소계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적/방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사(부대토목)
실내인테리어
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
정보통신공사
철거공사비
기타(기반시설 등)
합 계
제 경비 (25% 이상)
부 가 세 (10%)
총 공사 금액

※ 소숫점 3자리에서 반올림

※ 공종별 소계와 합계는 반드시 기입[세부(주요)공정은 간략화하여도 무방함]

※ 본 추정 공사비 내역서는 공모안 제출자가 보증할 수 있도록 작성한다.

[서식 제19호]

심사위원 위촉 동의 및 서약서

본인은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣ 심사위원으로 위촉됨을 동의하며 다음 보안 및 청렴 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 설계공모 응모작품 심사와 관련하여 심사위원 명단, 심사과정(유튜브

공개심사), 심사위원별 투표결과, 평가의견서, 심사이력 공개가 이루어짐에 동의합니다.

2. 본인은 설계공모 심사위원으로 위촉되어 습득한 공무상의 내용에 대하여 외부에 누설하거나 공개하지 않으며 제반 보안사항을 철저히 이행하겠습니다.

3. 본인은 설계공모 심사에 있어 관계법령에서 규정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 임하도록 하겠으며, 위 과정에서 및 금품·향응이나 부당한 이익제공을 요구하지 않고, 받지 않겠습니다.

4. 본인은 설계공모 운영 절차, 보안 및 청렴사항 위반 등에 따라 중대한 문제를

야기했을 경우에는 관련 법·규정에 의한 처벌 받음은 물론, 이에 대한 일체의

민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년   월   일

소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제20호]

심사참여 현황 확인서

1. 본인은 ｢내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모｣의 심사위원으로서 위촉됨에 따라 본 심사위원 위촉을 포함한 심사위원 위촉 횟수를 아래와 같이 확인·제출하며, 귀 기관에서 요청하는 경우 세부 증빙자료를 제출하겠습니다.

2. 심사위원 위촉 횟수

연번	발주기관	공모명	2025년(위촉 횟수 숫자 기재)
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
연간 총 심사위원 위촉사실 횟수			회 / 2025년

※ 타 기관의 설계공모 포함, 실제 심사 참여와는 무관하게 위촉 기준으로 산정, 예비 심사위원 위촉 여부는 심사참여 횟수에 미포함

3. 국토교통부 건축 설계공모 운영지침의 심사총량제(월2회, 연12회 이내)에 따라 본인의 심사위촉 사실에 변동사항이 있을 경우 지체없이 귀 기관에 변경사항을 작성·제출할 것임에 동의합니다.

4. 위 확인서 작성 및 확인 내용상 오류가 있는 경우 심사에 배제될 수 있음에 동의합니다.

2025년   월   일(위촉일)

소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

----------------------------------------------------------------------------------

심사일 기준, 상기 확인서 내용이 사실임을 확인합니다.

※ 변경사항이 있는 경우 상기 표에 내용을 추가하여 작성

2025년   월   일(위촉일)

소 속	:	직 위	:
성 명	:	(서명)

서산시장  귀하

[서식 제21호]

심사 후 입상작 확인용 서류
설계공모명	내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립사업 설계공모
대표 건축사사무소명
대표자명	(인) ※ 반드시 참여 대표건축사 날인
응모작품 대표이미지 첨부

서산시장  귀하