건축설계공모 지침서

[부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모]

2025.  4.

목        차

I. 사업개요	1

1. 사업의 개요	1

2. 설계공모의 배경 및 목적	1

3. 사업개요	2

II. 설계공모 운영 일반지침	4

1. 설계공모 방법: 일반 설계공모(전국공모)	4

2. 설계공모 응모 자격	4

3. 설계공모 일정	5

4. 참가신청 (등록)	6

5. 현장설명자료 홈페이지 게시	6

6. 질의 및 답변	6

III. 공모안 제출 및 작성지침	8

1. 공모안 제출	8

2. 제출도서 작성지침	9

2. 제출도서의 검수	11

IV. 심사 및 당선작 선정	12

1. 심사일정	12

2. 심사 전 기술검토	12

3. 심사위원회 구성	13

4. 심사위원 명단	13

5. 심사방법	13

6. 심사결과 발표 및 제안보상	15

7. 승계	16

8. 기타사항	16

V. 세부설계지침	19

1. 설계주안점	19

2. 조성 방향	20

3. 일반사항	20

4. 공간조성 기본방향	21

5. 기타	26

6. 대상지 현황	28

7. 시설 기준표	30

VI. 서식	32

사업개요

공간재구조화 사업의 개요

가. 공간재구조화(구. 그린스마트스쿨) 5대 핵심요소(그린학교, 스마트교실, 공간혁신, 학교복합화, 안전)을 기반으로 한 미래형 교육을 위한 학교공간 조성 사업. 40년 이상 경과한 노후 학교시설을 개선함과 동시에 사용자 관점에서 학교 비전과 목표를 달성할 수 있는 다양하고 유연한 선도적 미래학습 환경 조성하고자 함.

나. 미래학교 공간 조성

그린학교	탄소중립 및 유해물질 없는 친환경 공간 생활 속 환경생태교육 활성화
스마트교실	다양한 교육 프로그램(소프트웨어)과 정보화기기(하드웨어)를 활용하여 다양한 교수학습법 제공 맞춤형 개별학습 확대 - 디지털 기반의 스마트 학습환경 - 블렌디드 수업, 학생활동 중심 수업 확대
공간혁신	사용자 요구 중심의 학교 공간의 재구조화를 통한 미래형 학교 구축 다양한 교수·학습 경험 강화
학교복합화 (지역사회 연계)	지역사회와 상생하고 지역주민에게 다양한 공공서비스를 제공 지역사회 거점으로 역할 강화 - 지역과 학교시설 공유
안전	교통사고 및 감염병 걱정 없는 안전한 미래학교 구축 법적・제도적 안전 요건을 상회하는 미래학교 조성 공사기간 안전 및 학습권 보장

설계공모의 배경 및 목적

가. 부산중학교 교사동은 1963년 건립하여 62년 경과된 노후교사로, 공간재구조화 사업 대상학교로 선정되어 노후교사 개축공사를 통해 미래교육과정에 대응하는 학습공간을 구축함과 동시에 쾌적하고 안전한 교육환경을 조성코자 본 설계공모를 추진함.

나. 교사 개축사업을 통해 일반학교가 지향할 수 있는 공간혁신의 방향과 내용을 제시하고, 나아가 변화하는 미래사회를 주도할 새로운 학교의 기준점 제안이 필요함.

다. 이를 통해 본 공모에서 기존학교 시설이 가진 한계를 극복하고, 다양한 학습방법에 대응 가능한 유연한 학습환경을 구축하는 창의적인 건축적 아이디어가 제안되기를 기대함.

사업 개요

가. 사 업 명: 부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모

나. 대지위치: 부산광역시 동구 초량로40번길 29

다. 대지면적: 16,077㎡

라. 지역지구: 제2종 일반주거지역

마. 학교현황

						(단위: ㎡)
건물명	구조	건축 년도	연면적	층수	안전 등급	비고
교사동	철근콘크리트	1963	6,311.69	4/0	C	개축
강당	철근콘크리트	2014	2,085.77	3/0	A	존치
야구부실	철근콘크리트	2016	151.21	1/0	B	존치
수위실	철근콘크리트	1981	7.57	1/0	-	철거
계			8,556.24

바. 학급수, 학생수 : 완성 시점 추정 및 적용기준

- 중학교 16학급(특수학급 1학급 포함), 360명

사. 건축연면적: 6,267㎡

※ 연면적은 기준면적의 -5% 이내 허용(연면적 허용범위 초과시 실격),

실별 면적은 시설기준표의 ±10% 이내에서 허용(단 일반교실은 ±5%이내 허용)

※ 향후 학생증가를 고려하여 증축이 가능하도록 계획(구조 포함)한다

자. 예정공사비: 금16,884,105,000원(부가가치세 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계설비, 폐기물처리, 기존 건축물 철거 및 임시교사, 범죄예방환경설계(CPTED) 등에 대한 예정공사비이며(각종 인입에 따른 시설분담금포함), 발주청의 요구수준에 적정하게 설계가 이루어져야 한다

자. 설계용역비: 금588,981,890원(부가가치세 포함)

※ 설계용역비에는 지질조사 8공, 설계에 필요한 각종 조사, 지적측량, 실시계획인가 등 인허가 서류작성 및 관련기관 협의, 설계의 안전성 검토, 기본 안전보건대장, 설계보건대장, 공공기관 녹색건축물 인증(일반), 장애물없는생활환경 인증(일반), 제로에너지건축물 인증(4등급) 등 관련 법령을 준수하여 설계 및 허가에 필요한 제반사항 포함임. (각종 인증 및 조사비용은 별도 산정하여 설계용역비에 반영)

차. 설계기간: 용역 착수일로부터 180일간

※ 설계용역 계약 시 우리교육청 사정에 의해 변경될 수 있음.

설계공모 운영 일반지침

설계공모 방법: 일반 설계공모(전국공모)

설계공모 응모 자격

가. 기본조건

1) 공고일 현재 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사업무 신고를 필한 자로서 같은 법에 의한 결격 사유가 없는 자.

2) 건축설계공모 공고일부터 결과발표일까지 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 부정당업자 및 기타 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않은 자.

3) 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 「건축사법」에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다).

4) 이 사업 및 설계공모와 관련한 발주기관의 소속 직원, 사전기획용역 참여건축사, 기술검토위원·심사위원 당사자 및 당사자가 속한 조직 등 기타 본 공모와 직간접적으로 관계된 자는 본 공모에 응모 및 계약할 수 없다.

5) 1개의 건축사사무소에서 2개의 안을 응모를 할 수 없다.

나. 추가조건

1) 공동응모 하고자 하는 경우에는 공동응모 건축사 중에서 1인을 응모대표자로 지정하여야 한다.(단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없음)

2) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건설기술진흥법」 및 정부회계 예규 및 관련규정에 따른다.

3) 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」의‘제7장 설계공모 운영요령’에 따라 단독 응찰시 무효로 하고 건축설계공모를 재공고 할 예정임 (2인 이상 제안서 제출 시 건축설계공모 평가예정)

설계공모 일정

표 1. 공모일정

구분		일시	유의사항
공고		2025.4.10.(목)	일반 설계공모(전국공모)
참가신청 (등록)		2025.4.14.(월)~4.18.(금) 17시까지	이메일접수(mintnals@korea.kr) *접수확인 메일 전송
현장설명		*2025.4.14.(월) (현장설명자료 홈페이지 게시)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→ 미래학교설립과→건축설계공모 게시 *개별 현장방문시 사전문의 요망
1차질의	접수	2025.4.21.(월)~4.22.(화) 17:00까지	서면질의 서식사용 이메일접수(mintnals@korea.kr)
	답변	2025.4.25.(금)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→ 미래학교설립과→건축설계공모 게시
2차질의	접수	2025.4.28.(월)~4.29.(화) 17:00까지	서면질의 서식사용 이메일접수(mintnals@korea.kr)후 메일 회신
	답변	2025.5.2.(금)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→ 미래학교설립과→건축설계공모 게시
공모안 제출		2025.6.18.(수) 14:00~16:00	방문접수: 부산광역시교육청 본관 지하1층 소담정1(감사담당 공무원 입회)
기술검토		2025.6.19.(목) ~	심사 전 법규 및 지침위반 검토
작품심사		1차: 2025.6.30(월)	*1차: 발표작 선정(5작품), 2차: PT발표 ※10개 작품 미만 접수시 1,2차 심사 통합 진행
		2차: 2025.7.1.(화)
결과 발표		2025.7.4.(금) (예정)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→ 미래학교설립과→건축설계공모 게시

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 통보

참가신청(등록)

가. 등록일시: 2025. 4. 14.(월) ~ 2025. 4. 18.(금) 17시까지

나. 등록방법: 전자우편 주소(mintnals@korea.kr)로 구비(제출)서류 스캔본 제출

※ 접수 확인 메일 전송, 우편 또는 방문 접수는 불가

다. 구비(제출)서류 - 스캔본(PDF파일)

1) 건축설계공모 응모신청서 [서식1]

2) 서약서 [서식2]

3) 사전접촉금지 서약서 [서식3]

4) 공동응모협정서(공동 참가 시) [서식4]

5) 대표자(건축사)선임계(공동 참가 시) [서식 5]

6) 사업자등록증

7) 건축사자격증(국외 건축사자격증 포함, 한글번역본 추가제출)

8) 건축사사무소등록증

※ 6), 7), 8) 항목은 공동 참가 시 참가회사 각각 제출

※ 구비서류 일체 하나의 PDF 파일로 제출할 것

현장설명자료 홈페이지 게시

가. 일시: 2025. 4. 14.(월)

나. 게시 장소: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

다. 내용: 위치도, 기존 건축물 현황도면(캐드파일), 사전기획보고서 등 설명자료

※ 현장설명 관련자료 홈페이지 게시

※ 개별 현장방문 시 학교 행정실 사전문의 요망

질의 및 답변

가. 1차 질의 및 답변

1) 질의접수: 2025. 4. 21.(월) ~ 2025. 4. 22.(화) 09:00~17:00까지

2) 질의답변: 2025. 4. 25.(금)

나. 2차 질의 및 답변

1) 질의접수: 2025. 4. 28.(월) ~ 2025. 4. 29.(화) 09:00~17:00까지

2) 질의답변: 2025. 5. 2.(금)

다. 질의접수 및 답변회신

1) 질의접수방법: e-mail로 제출(mintnals@korea.kr)

※ 응모자(업체)별 대표자에 한해 1회 서면질의 접수 가능

[서식 6] 설계공모 서면질의서 서식 활용

※ 질의회신 내용과 지침서에 따라 공모안을 작성·제출하여야 하며, 위반 시 평가 불이익에 대한 모든 책임은 공모안 제출자에게 있다.

2) 회신방법: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

3) 유의사항

가) 질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것 으로 간주한다.

나) 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항이나 질의서가 관련 서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

공모안 제출 및 작성지침

공모안 제출

가. 제출일시: 2025. 6. 18.(수) 14:00 ~ 16:00

나. 제출장소: 부산광역시교육청 본관 지하1층 소담정1

다. 제출방법: 직접방문제출 (우편접수 불가)

라. 제출서류의 종류

1) 건축설계공모 제안서 [서식7]

2) 건축설계공모규정 동의서 [서식8]

3) 작품 활용동의서(출판 동의 포함) [서식9]

4) 위임장 및 재직증명서(대리인이 제출할 경우에 한함)

5) 인감증명서 1부

6) 사용인감계 1부 [서식10]

7) 법인등기부등본 1부(법인에 한함)

8) 공동응모협정서 1부 [서식4]

9) 청렴서약서 [서식11]

10) 사전접촉 여부 확인서 [서식12]

11) 접수일 및 작품제출일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 부정당업자 등 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않음을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

※ 결과발표일까지 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 부정당업자 및 기타 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않아야함.

12) 참가 등록 시 제출한 스캔본의 원본 각 1부

마. 제출도서 종류

1) 설계설명서 및 설계도면 13부(보관용 1부, 심사용 12부)

2) 배치도, 조감도 각 1매(심사시 게시용으로 별도 제출, 회사명 기재 불가)

3) CD 또는 DVD 1매(제출서류, 설계설명서, 구적도 수록)

제출도서 작성지침

가. 제출도서의 종류, 규격 및 수량

표 2 제출도서의 종류, 규격 및 수량

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
설계설명서 및 설계도면	A3 (420×297mm)	13부	20쪽 이하	표지제외
배치도, 조감도	A3 (420×297mm)	각 1매	각 1매	심사용 (벽면 게시용)
CD 또는 DVD	III.-2.-나.-3) 참조	2개

나. 작성지침

1) 공통사항

가) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하며, 배경무늬를 사용할 수 없다.

나) 주요 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

다) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

라) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

마) 제출도서에 암호 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

바) 규격 : A3(가로 420㎜×세로297㎜)로 작성하여 테두리 없이 접착제를 이용하여 좌측 제본하여 제출

사) 부수 : 13부 - 13부 중 보관용 1부(제출자 확인용)는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재ㆍ날인하고, 심사용 12부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (보관용 1부 포장방법-Ⅲ.2.다. 참조)

아) 지질(紙質): 표지용지는 순백색 스노우지 사용, 내용지는 백상지(80g/㎡ 이하) 사용, 배치도 및 조감도는 백상지만 사용(별도의 보드판 부착금지)

자) 쪽수 산정은 아래와 같다.

	【쪽수 산정 방법】
- 앞표지와 뒷표지는 쪽수 산정에서 제외 - 간지·백지를 삽입한 경우도 쪽수에서 제외 - 단면 인쇄 목차 별도 삽입시 쪽수 산정 됨

차) 표지는 제공된  [서식16]의 양식대로 작성하고, 내용지는 상하 20mm, 좌우 25mm의 여백을 둔다. 내용 중 대제목은 28포인트, 소제목은 16포인트, 본문 내용은 12포인트로 하고 MS Powerpoint로 작성한다. (글씨체는 굴림체만 사용가능함.)

2) 설계설명서 및 설계도면

가) 분량 : 20쪽 이하

나) 입지현황 및 법규검토의 항목 작성 시 반드시 현장조사를 철저하게 실시한 후 작성하여야 하며, 실제 현장에 대한 내용 및 사진을 게재 하고 그에 대한 설명을 하여야 한다.

다) 설계설명서에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다(색채 사용가능)

① 조감도 또는 투시도 5컷(실내 주요 투시도 2컷 이상 포함) 이내

※ 설계설명서에 조감도 또는 투시도 5컷 이외 사용 불가(동일 컷 중복 사용 가능)

※ 조감도 또는 투시도의 표현은 렌더링하지 않은 3차원 이미지일 것

렌더링이란 글로벌 일루미네이션(Global Illumination) 기법을 사용하거나 별도의 플러그인(Plug-in) 카메라를 사용하는 것을 포함하며, 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법의 사용을 포괄한다. 조감도 및 투시도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되, 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

② 입지현황 및 설계개요(건축개요 및 실별 면적개요 등)

③ 주요계획 개념

④ 주요 제안사항

⑤ 기타 미래형 학교에 대한 개념

라) 설계도면에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다(색채 사용불가)

※ 단, 설계도면을 표현하는 쪽에는 여백을 활용한 어떠한 삽도, 개념 다이어그램 등의 표현도 금지(위반 시 심사 불이익 처분)

① 배치도 및 동선계획도(보행자, 차량, 서비스 동선 표기)

② 각 층별 평면도 및 평면부분 상세도(창의적 공간구성에 대한 표현)

③ 입면도(4면 이상)

④ 단면도(종·횡단면도 등 2면 이상)

⑤ 임시교사 계획도

⑥ 추정 예상 공사비 개략내역서[서식14]

⑦ 재료마감표, 관련 법규검토서[서식15]

3) CD 또는 DVD

가) 포함내용

표 3 CD 또는 DVD 포함내용

폴더명	파일명	파일형식
설계설명서(접수번호)	설계설명서 및 설계도면	pdf
Document(접수번호)	제출서류	pdf
구적도(접수번호)	구적도	dwg

나) 설계설명서 및 설계도면, 제출서류 파일은 100Mb를 넘지 않도록 한다.

다. 도서 제출방법 및 유의사항

1) 제출 도서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

2) 심사용 12부는 백색포장지로 설계설명서 및 설계도면, CD 또는 DVD 2매를 함께 포장하여 제출서류 1부와 함께 제출한다.

3) 심사용 배치도와 조감도는 별도로 A3 서류봉투에 넣어서 제출한다.

4) 보관용 1부는 백색포장지로 설계설명서 및 설계도면을 포장하여 제출한다.

5) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것은 제출할 수 없다.

6) 설계공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며 우편접수는 받지 않는다.

7) 설계공모 참가등록을 한 자의 작품에 한하여 접수한다.

8) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정 및 보완 작업을 할 수 없다.

9) 지침서에 명기된 작성 요령 및 제출 방법에 적합하지 않은 작품은 접수하지 않거나, 심사 시 불이익을 줄 수 있다.

10) 제출 도서 중 상호 불일치로 인해 발생하는 문제는 설계공모 참가자 책임으로 한다.

11) 제출된 작품에 대하여 기술검토위원이 기술검토에 필요한 추가 자료 요청 시 제출해야 한다.

제출도서의 검수

1) 참가자의 설계도서가 접수되면 발주기관은 감사담당 공무원의 입회하에 제출도서 부수를 확인하고 임의의 심사번호를 부여하여 심사가 완료될 때까지 심사번호 만을 사용한다.

2) 보관용은 심사결과 발표 시까지 공개하지 않는다.

심사 및 당선작 선정

심사일정

가. 1차 심사 : 2025. 6. 30.(월) 2차 심사 발표작 선정(5작품)

나. 2차 심사 : 2025. 7.  1.(화) 1차 심사시 선정된 5작품 PT발표

※ 제출된 작품이 10개미만 접수 시 1차 심사일에 1차, 2차 심사 통합 진행

※ 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 참가자들에게 일괄 통보한다.

※ 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

심사 전 기술검토

제출된 작품에 대하여 관련 법령과 공모 지침의 위반사항을 검토하고 기술검토서를 작성하여 심사 전 심사위원회에 전달하며, 심사위원회에서는 이를 바탕으로 실격 혹은 심사 불이익 처분을 결정한다. (단, 연면적 허용범위 초과시 실격)

표 4 심사 반영 기술검토 항목

구분	검토 항목	비고
제출도서 제출 및 작성지침 위반	1. 제출도서 제출 수량 부족 시	심사에 불이익 처분
	2. 제출도서 기준 쪽수 제한 위반
	3. 제출도서 앞․뒤 표지의 작성지침 위반
	4. 축척(배치도, 평면도, 입면도) 및 방위(배치도) 표시 누락
	5. 제출도서 작성지침을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우(설계도면 표현 방식 등)
법령 위반, 지침 위반 등	제출도서 작성지침을 현저히 위반한 경우 (연면적 허용범위 초과, 렌더링, 표현방식 등)	실격
	2. 중대한 법령 위반, 공사비 초과 등으로 공모안의 내용으로 공사가 어려운 경우
	3. 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 표기가 있는 경우
	4. 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모하거나 1개 사무소가 2개의 안을 응모한 경우
	5. 공동응모인 경우 대표업체의 중도탈퇴
	6. 표절 등 저작권법 위반
	7. 심사위원 사전접촉 등 불공정행위 적발시

심사위원회 구성

가. 심사위원회 구성은 국토교통부 고시 「건축 설계공모 운영지침」에 따른다.

나. 설계공모 참가자는 심사위원 기피․회피 신청을 국토교통부 고시 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 제출하여야 한다.

1) 제출방법: e-mail로 제출 mintnals@korea.kr

2) [서식 13] 심사위원 기피․회피 신청서 서식 활용

심사위원 명단

연번	소속	성명	비고
1	경성대학교	하호진	위 원
2	경남정보대학교	윤정근	위 원
3	경남대학교	신용주	위 원
4	건축사사무소 다온	조인구	위 원
5	금재건축사사무소	최낙진	위 원
6	이지건축 건축사사무소	박명석	위 원
7	건축사사무소 안목	안태두	위 원
8	포유종합건축사사무소	염영규	기술검토위원
9	가감승제·에이엔알 건축사사무소	이상묵	기술검토위원
10	국립부경대학교	홍성민	예비위원
11	소토 건축사사무소	지석우	예비위원

* 예비심사위원은 심사위원의 참여가 곤란한 경우, 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정을 참관할 수 있음.

* 심사 총량제 적용(각 심사위원의 건축 설계공모 심사 참여 횟수 월 2회 및 연 12회 초과할 수 없음, 타기관 포함)

심사방법

가. 발주기관에서 임의로 심사번호(고유번호)를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

나. 심사위원회는 위원 중 과반수 참석 시 진행할 수 있다.

다. 심사위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

라. 심사위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사방법을 결정하여 진행 할 수 있으나, 특별한 사정이 있지 아니한 경우 토론에 따른 투표제를 우선 적용한다.

마. 심사는 1차 심사와 2차 심사의 2단계로 진행한다. 단, 응모작품이 10개 미만일 경우 1차, 2차 심사를 통합 진행한다.

1) 1차 심사 : 2025. 6. 30.(월)

1차 심사는 기술검토위원이 작성한 기술검토서를 확인하여 실격 및 심사의 불이익 처분을 결정하고, 심사위원회에서 정하는 방법에 따라 5개 이하의 작품을 선정한다. 단, 심사위원회의 의결에 따라 작품의 수량은 변경될 수 있다.

2) 2차 심사 : 2025. 7. 1.(화)

2차 심사는 참가자의 발표로 진행한다.

※ 발표 방법

- 발표자는 제출된 설계설명서 및 설계도면만을 활용하여 발표하며, 별도의 발표용 자료를 제출하지 않는다.

- 발표시간은 10분, 질의응답시간 10분을 원칙으로 하되, 발표 및 질의응답 시간은 심사위원회에서 적정하게 운영할 수 있다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 참여할 수 있다. 대리인은 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서 및 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

- 발표순서는 발표 당일에 공개 추첨을 통해 결정한다.

- 발표자는 심사당일 별도 공지 시각까지 지정된 장소에 출석하여야 하며, 불출석하거나 재직기간 및 신분을 확인할 수 없는 경우 실격 처리한다.

- 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 하는 경우, 심사위원장은 발표를 중지시킬 수 있다.

- 심사위원은 결정된 심사방법에 따라서 평가하며, 각 공모(안)의 평가사유서는 구체적으로 작성함을 원칙으로 한다.

- 발주기관에서는 빔프로젝트, 노트북 등을 준비한다.

바. 기술검토위원이 작성한 기술검토서를 확인하여 실격 및 불이익 처분에 대해 결정하고, 심사위원회에서 정하는 방법에 따라 5개 이하의 작품을 선정한다. 단, 심사위원회의 의결에 따라 작품의 수량은 변경될 수 있다.

사. 심사는 심사위원회에서 정한 방법에 따라 당선작, 입상작을 결정한다.

아. 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

자. 심사위원회는 응모작품의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있으며, 상기 이외의 세부사항은 「건축 설계공모 운영지침」을 준용한다.

심사결과 발표 및 제안보상

가. 발표일시: 2025. 7. 4.(금)

나. 발표방법: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

다. 발표내용: 평가사유서, 공모안 등을 심사위원과 설계공모 응모자의 실명과 함께 공개한다. 다만, 발주기관 등의 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자의 실명 및 관련 심사결과를 비공개할 수 있다.

라. 제안보상

1) 당선작 1점: 설계용역권 부여

2) 발주기관 등은 기타 입상자의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 금47,100천원(금사천칠백일십만원)의 범위 내에서 다음과 같이 지급한다.

가) 기타 입상자가 4인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 기타 입상자가 3인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2을 지급

다) 기타 입상자가 2인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 기타 입상자가 1인인 경우: 예산의 3분의 1을 지급

마. 기타사항

1) 위원회 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대한 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계비와 보상금에 대한 세금은 대한민국의 세법을 적용하여, 보상금은 세금공제 후 지급한다.

4) 보상금에는 저작권료, 전시 및 출판권이 포함되어 있다.

5) 보상금은 공동응모의 경우 공동응모 비율로 각 회사의 대표자에게 지급한다.

승계

다음의 경우에는 당선작 제출업체에 부여하는 설계용역권을 공모심사 점수가 높은 자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 용역권 승계자의 보상금은 반납하여야 한다.

가. 당선작 제출업체가 기본․실시설계 용역권을 포기할 경우

나. 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선업체가 작품제출일로부터 계약체결이전일까지 등록 취소·휴업·폐업·업무정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받는 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적요건이 미비할 경우

라. 당선작 제출업체가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

마. 당선작 제출업체가 확보한 예산보다 많은 설계용역비를 요구한 경우

바. 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 제안자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 제안자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 시행자가 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우

기타사항

가. 당선작 설계자의 의무

1) 당선작 설계자는 업무추진단(사전기획가 포함)의 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 협의하여 반영한다.

※ 촉진자 : 사용자, 교육청, 실무자 간의 합리적인 조정과 중재를 통해 요구 성과를 도출하는 역할을 하는 학교공간혁신 전문가로서 교육청에서 지정함

2) 당선작 및 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 당선(입상) 보상금을 반환하여야 한다.

3) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 요청하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

4）당선자가 해당학교의 설계용역 수행이 불가능할 경우 차점자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차점자의 기 수령 보상금은 반환한다.

5) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

6) 당선자는 발주기관의 요청에 따라 ‘설계 의도 구현’을 위하여 업무에 협조하여야 하며, 그에 따른 대가는 설계비와 별도로 산정한다.

나. 저작권 및 출판전시

1) 참가작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해하여서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 참가작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 우리 교육청은 당선작 및 입상작을 당선자(팀) 및 입상자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 보고서, 출판 및 전시할 수 있으며, 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 한 신문, 방송, 인터넷 또는 기타매체에 제공할 수 있다. 이 경우 당선자(팀) 및 입상자(팀)은 작품의 사용과 관련한 협조를 할 수 있고, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주된다.

다. 응모제안서의 반환

1) 제출된 응모제안서는 반환하지 않는다.

라. 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사하여야 하며, 당해 부지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계 법규 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다.

3) 응모자가 부정한 방법으로 응모하거나 심사결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격으로 한다.

4）공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침 내용에 있는 사항에 대하여는 발주기관과 심사위원회의 해석에 따라야 한다.

마. 기타사항

1) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 우선 유선으로 통보하고 E-mail를 이용하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

2) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

3) 기타 문의사항은 부산광역시교육청 미래학교설립과 설계공모팀

(☏051-860-0573)으로 문의 바랍니다.

세부설계지침

설계주안점

- 미래학교 공간 조성 -

1) 공간혁신: 다양한 교수학습 방법을 수용할 수 있는 가변성을 동반한 유연한 공간 형성(도서실, 다목적실, 야외무대, 휴게공간 등)

2) 스마트교실: IT기반 수업기술의 적용으로 변화하는 수업 환경에 대응하기 위한 공간 구성, 무선인터넷, 학습플랫폼 등 디지털 기반을 구축하여 디지털 기술을 활용한 교수학습방식 도입

3) 그린학교: 자연 에너지 및 신재생에너지 활용, 환경학습과 휴식이 가능한 건강한 생태환경 학교(녹지, 텃밭, 스마트팜, 실외 휴게공간 등)

4) 학교복합시설: 지역사회의 교류역할을 할 수 있는 공유 환경 조성(도서실, 체육시설)

5) 안전: 학생안전 및 학습권 보장(공사중 학생 안전관리 포함)

- 배치 및 외부공간 -

1) 교사동의 일조 및 운동장 확보를 고려하여 배치 계획할 것

2) 교사동을 기존 강당과의 연계를 고려할 것(건물 간 이동 시 비를 막아 줄 수 있는 구조 또는 시설물 계획)

3) 학생들의 소통과 휴게뿐 아니라 다양한 체험을 할 수 있는 야외무대 조성

4) 환경학습과 휴식이 가능한 녹지(텃밭) 및 휴게공간 조성

5) 다양한 체육공간 확보(운동장 외 농구 등 실외 체육공간 요구)

- 공간 계획 -

1) 교실: 모둠학습, 토론·토의 가능 공간 조성, 학년별 조닝이 될 수 있도록 배치

2) 도서실: 높은층고 확보 및 다양한 도서실공간 제안(독서, 토론, 휴식 등), 지역사회 연계로 외부 별도 출입이 가능하도록 할 것

3) 다목적실: 무용실과 체력단련실을 통합하여 대공간의 다목적실로 구성

4) 독립된 상담공간 확보(진로활동실, 위클래스, 교육복지실, 학부모상담실)

5) 공용공간: 동선의 결절점인 코어 전면에 넓은 공간을 확보하고 인접하여 미디어 스페이스, 개별활동 공간으로 활용하며, 학생휴게실을 복도와 연계하여 개방형으로 배치하고 쉼터, 소통 공간 활용

일반사항

가. 설계안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

나. 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

다. 미래의 인재 양성을 위한 기반 시설로서 학생 중심의 협동학습, 창의적 융복합 교육 등 미래학교 교육에 필요한 연계성, 다양성, 확장성을 갖춘 공간을 조성하며, 추후 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.

라. 구조와 시공상 안전하면서 경제적인 설계를 수행하여야 하며, 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 계획한다.

마. 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조상하기 위한 범죄예방환경설계(CPTED)를 적용한다.

바. 학교 현장에서 자율적으로 감염에 더 안전한 학교 환경을 조성할 수 있도록 계획한다.

사. 무장애(Barrier Free) 시설물로 계획하여 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의를 고려한다.

아. 지하대피공간 확보를 위한 공간을 계획한다. (학생 1인당 0.33㎡정도)

자. 학교시설 에너지 절약형 건축물 확보를 위해 신재생에너지 공급의무 비율과 녹색건축설계기준에 적합하게 계획하며, 건물에너지관리시스템(BEMS)을 도입하여 에너지 관리에 효율을 꾀할 수 있도록 계획한다.

차. 시공이 용이한 국산자재(KS인증)의 사용함을 원칙으로 하고 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품을 선택한다.

카. 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내‧외부 마감재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 설계에 적용한다.

타. 설계의 품질을 확보하기 위해 기본 및 실시설계 시 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 친환경 설비와 기기, 폐기물처리, 철거, 인테리어 등이 운영체계에 맞게 통합적으로 설계하여야 한다.

파. 환경친화적이고 유지관리에 경제적인 시설로 계획한다.

하.‘실내공기질 관리법’에 따라 다중이용시설의 실내공기질 기준에 부합되도록 설계하여야 한다.

공간조성 기본방향

가. 배치 및 동선계획

1) 학생의 등하교 안전확보를 위하여 정문과 후문의 보행, 차량 구분이 명확하여야 하고 후문의 경우 인근 골목길을 이용하는 보행동선과 차량진출입동선이 분리되어야 하며, 시설이용자(교육공동체, 주민 등) 및 이용특성(비상 대피, 소방진입 등)을 고려한 구분된 동선계획을 수립한다.

2) 개축 교사동은 일조와 채광 그리고 통풍과 환기 등 학생들의 학습환경 개선에 가장 주안점을 두어야 하고 학습, 휴식, 운동, 소통 등을 할 수 있는 외부공간을 충분히 확보한다.

3) 일조환경, 교통체계, 부지 내외부 간 고저차 및 부지 내(현재 교사동과 운동장, 강당)의 고저차를 보완하는 입체적인 외부공간 및 동선계획이 되도록 하고, 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 부합하는 접근로 및 경사로 조성을 고려하고 외부 시설(음수대, 스탠드 등)은 무단차로 계획한다.

4) 교사동 과 강당 간 이동 시 동선을 최소화하고 기상 상태 등의 영향을 받지 않도록 이동통로를 계획하며, 건물 사잇공간과 외부 장소별 주제를 부여하여 학교내 보행 네트워크를 원활하게 계획한다.

5) 대지경계에 설치되어 있는 옹벽의 안전을 고려하여 적절한 이격거리를 확보하여 교사동을 배치하고 이격된 공간은 다양한 외부활동이 가능하도록 계획한다.

6) 법정 주차대수 산정 시 존치 건축물과 개축 건축물의 연면적을 합산하여 산정하고 학생의 다양한 교통수단(자전거, PM 등)을 고려한 주차공간을 확보한다.

7) 「주차장법 시행규칙」제3조(주차장의 주차구획)에 따른 주차규격 적용(일반형 2.5m X 5.0m 이상, 장애인 전용 3.3m X 5.0m 이상)하여 법정 주차대수 산정 시 존치 건축물과 개축 건축물의 연면적을 합산하여 산정하여 충분한 주차공간을 확보한다.

※ 주차 42면 이상: 옥내 주차장(강당1층) 21면 존치 + 21면 이상(신설)

8) 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제18조의 6(전용주차구역의 설치 기준)에 따른 환경친화적 전용주차구역을 마련한다.

9) 사업대상지 및 인근 기반시설(공동구, 우·오수관, 상·하수도, 전기·통신·가스 등) 인입 현황 등은 첨부 수치지형도 및 관할 구청에 확인한다.

나. 공간 및 시설계획

1) 『부산중학교 공간재구조화 사전기획 용역 보고서』의 내용을 바탕으로 미래 교육에 대응하는 학교 공간혁신으로 창의성과 융합적 사고를 키워주는 다양한 공간설계가 되도록 한다.

2) 학생 수요 및 교과과정의 변환에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 건축적, 설비적 방안을 제안한다.

3) 학습, 토론, 휴식 등 다양한 활동이 가능한 개방형 공간을 계획하며, 유연한 공간구성으로 인해 다양한 방식의 수업 및 학생들의 활동이 가능하도록 한다.

4) 소요되는 각 시설 및 공간의 종류, 규모, 배치는 공간계획 자료를 참고하여 효율적인 학교 운영이 가능하도록 계획한다.

5) 실의 용도에 맞는 모듈을 선정하고 연계 가능한 공간 간 통합·분리가 가능하도록 가변성 있게 계획한다.

6) 공용공간(로비, 복도, 화장실 등)에서도 교육프로그램을 지원하고, 교육적 지도가 용이하며, 학생 간 폭넓은 교류가 가능하도록 계획한다.

7) 이용자 중심의 공간구성 및 첨단 디지털 교육 서비스 환경 제공을 위한 관련 기자재 설치 고려

8) 각각의 영역에 대한 개별성과 독창성의 실현 및 개별 공간에 대한 적정한 기능적, 물리적 연계 방법을 적용한다.

9) 창의적인 교육 효과를 고려한 내부 공간 배치(남향 위주의 일자형 배치가 아닌 모듈을 조합하여 순환 구조나 공간을 상호 공유하는 교실 배치 등 )로 창의적인 교육 공간을 제안한다.

10) 환기 및 채광 환경이 양호하게 형성될 수 있도록 친환경(Active, Passive solar system 등) 아이디어를 도출하여 쾌적한 실내 환경을 조성한다.

11) 학생, 교직원, 학부모 등 사용자별 요구사항(지역적인 특성 및 교육적 기대, 지역 커뮤니티 시설의 역할 등)을 참조하여 요구사항이 효과적으로 구현될 수 있도록 공간을 계획한다.

12) 학교 특화영역에 따른 각기 다른 공간, 가구, 색채 디자인을 통해 ‘공간혁신’, ‘그린’, ‘스마트’, ‘복합화’,‘안전’의 핵심요소별 특화계획을 반영한다.

13) 지역 복합화를 고려하여 시설계획과 동선계획을 반영한다.

기타

가. 이용자의 제 활동 등에서 안전하고 쾌적하고 위생적인 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획한다.

나. 조경, 포장 및 조경시설물, 우·오수 계획 기타 시설은 친환경적인 재료와 계획을 제안한다.

다. 자연채광을 최대한 반영하고 에너지효율 및 유지관리를 고려한 기계설비 계획을 제안한다.

라. 기계설비시스템은 에너지 효율적인 이용방안으로 구역별, 사용별, 시간별로 구분되는 조닝 계획이 되어야 하고, 운영시간이 다른 실의 직원이 개별 조작, 제어할 수 있도록 계획되어야 하며, 시설설비 제어 편의성등을 제공하여야 한다.

마. 기계설비 배관 등은 가능한 교실 내부로 들어가는 것을 최소화하고 설치 시 유지보수가 가능한 구조로 계획한다.

※ 자료로 제공된 부산중학교 공간재구조화 교사개축 사전기획보고서의 내용을 참고하여 계획안은 지침서에 제시된 시설면적기준 및 공사비 내에서 자유롭게 제안 가능하다.

대상지 현황

가. 사 업 명: 부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모

나. 대지위치: 부산광역시 동구 초량로40번길 29

다. 대지면적: 16,077㎡

라. 지역지구: 제2종 일반주거지역

마. 학교현황

						(단위: ㎡)
건물명	구조	건축 년도	연면적	층수	안전 등급	비고
교사동	철근콘크리트	1963	6,311.69	4/0	C	개축
강당	철근콘크리트	2014	2,085.77	3/0	A	존치
야구부실	철근콘크리트	2016	151.21	1/0	B	존치
수위실	철근콘크리트	1981	7.57	1/0	-	철거
계			8,556.24

바. 대상부지 위치 및 현황

◦ 위치도

◦ 현황사진

시설기준표(SPACE PROGRAM)

※ 건축연면적은 초과 불과(기준면적의 -5% 이내 허용)

※ 단위면적은 기준면적 ±10%이내에서 허용(단 일반교실은 ±5%이내 허용)

구분	실명	15학급				비고
		실수	단위실	환산실	면적
일반 교실	보통교실	15	1.0	15.0	982.80	8.4*7.8
	통합교과실	1	1.0	1.0	65.52
	영어전용실	1	1.0	1.0	65.52
	다누리실	1	1.0	1.0	65.52
	소계	18			1,179.36
특별 교실	과학실1	-		-	-	이론
	과학실험실2	2	2.0	4.0	262.08	준비실 포함
	가정실	1	1.0	1.0	65.52
	기술실습실	1	2.0	2.0	131.04	준비실 포함
	음악실	1	2.0	2.0	131.04
	미술실	1	2.0	2.0	131.04
	멀티미디어실	-	-	-	-	도서실 겸용
	컴퓨터실	1	2.0	2.0	131.04
	다목적실	1	2.66	2.66	174.50	무용, 체력단련 통합
	소계	8			1,026.26
계		26			2,205.62
시청각실		1	2.0	2.0	131.04
교사연구지원시설	교사연구실	2	1.0	2.0	131.04
	휴게실/갱의실	2	0.5	1.0	65.52	샤워실 포함
	체력단련실	-	-	-	-	다목적실 포함
	계	4			196.56
학생편의시설	도서실	1	3.3	3.3	214.20
	미디어스센터	-	-	-	-	공유면적 겸용
	정보자료실	-	-	-	-	도서실 겸용
	학생자치실	1	0.53	0.53	34.65	다목적강당 겸용
	특별활동실	-	-	-	-	다목적강당 겸용
	탈의실/샤워실	1	0.53	0.53	34.65
	계	3			283.50

구분	실명	15학급				비고
		실수	단위실	환산실	면적
관리실	교장실	1	0.75	0.75	49.14
	교무실	1	2.0	2.0	131.04
	행정실	1	0.75	0.75	49.14
	회의실	1	0.5	0.5	32.76
	인쇄실	1	0.5	0.5	32.76
	보건실	1	1.0	1.0	65.52
	문서고	1	0.5	0.5	32.76	행정실내 설치
	방송실	1	1.0	1.0	65.52
	자료실	-	-	-	-	도서실 겸용
	위클래스	1	1.0	1.0	65.52	상담실 겸용
	진로활동실	1	1.0	1.0	65.52
	운영관리(경비)실	1	0.5	0.5	32.76
	학부모상담실	1	0.53	0.53	34.65
	교육복지실	1	0.53	0.53	34.65
	연혁실	1	0.5	0.5	32.76
	전산실	1	0.5	0.5	32.76
	계	15			757.25
기타시설	창고(목공)	1	0.53	0.53	34.65
	창고(체육)	-	-	-	-	강당 창고 겸용
	학생휴게실	3	0.53	1.59	103.95
	전기실	1	1.77	1.77	120.00
	기계실	1	2.96	2.96	200.00
	계	6			458.60
순면적 계(A)					4,032.57
공유면적 계(B)					2,144.08	화장실, 복도, 현관, 계단, 미디어스페이스 등
합계(C=A+B)					6,156.00
지하대피공간(인당 0.33㎡)					111.00
총계					6,267.00

※ 주차 42면 이상: 옥내 주차장(강당1층) 21면 존치 + 21면 이상(신설)

※ 개축교사동과 기존 강당동과의 연결통로는 기준연면적(6,267㎡)과 별도로 제안가능하나 공사비에는 포함됨(공사비를 감안하여 최소한으로 제안할 것)

서식

1. 건축설계공모 응모신청서         (서식 1)

2. 서약서                          (서식 2)

3. 사전접촉금지 서약서             (서식 3)

4. 공동응모 협정서                 (서식 4)

5. 대표자 선임계                   (서식 5)

6. 건축설계공모 서면질의서         (서식 6)

7. 건축설계공모 제안서             (서식 7)

8. 건축설계공모규정 동의서         (서식 8)

9. 작품활용동의서                  (서식 9)

10. 사용인감계                     (서식 10)

11. 청렴서약서                     (서식 11)

12. 사전접촉여부 확인서            (서식 12)

13. 심사위원 기피․회피 신청서       (서식 13)

14. 추정 예상공사비 개략내역서      (서식 14)

15. 관련법규 검토서                 (서식 15)

16. 설계설명서 및 설계도면 표지     (서식 16)

[서식 1]

건축설계공모 응모신청서
※ 신청번호					응모비율
대 표 건축사사무소	업 체 명 (건축사)		전화번호 (FAX번호)		%
	대 표 자		대표자 휴대전화번호
	소 재 지		E-MAIL
공동응모 건축사사무소	업 체 명 (건축사)		전화번호 (FAX번호)		%
	대 표 자		대표자 휴대전화번호
	소 재 지		E-MAIL
부산광역시교육청에서 주최하는 부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모에 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청하며, 당선 및 입상작이 되었을 경우 제출한 설계도서, 2차적 저작물 작성권을 포함한 활용 일체를 부산광역시교육청에 양도함을 동의합니다. 첨부: 등록서류 1부(서약서, 사전접촉금지 서약서, 사업자등록증 사본, 건축사면허증 사본, 건축사사무소등록증 사본, 건축사면허수첩 사본, 공동응모협정서, 대표자선임계, 국외건축사자격증 사본) 2025. . . 신청인 : (인) (대표자) 부산광역시교육감 귀하

[서식 2]

서  약  서

본인은 부산광역시교육청에서 시행하는 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.   .    .

위 서약자

대표업체	소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

소    재    지 :

공동수급업체	업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

부산광역시교육감 귀하

[서식 3]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』와 관련하여 부산광역시교육청에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

부산광역시교육감 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』에 (       )와 (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                        (소재지 :                          대표자 :       )

2. 업체명 :                        (소재지 :                          대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                    (응모비율 :           )

2. 공동응모업체명 :                (응모비율 :           )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종료된다.

제7조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.   .   .

○ 대표업체

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

○ 공도응모 업체의 구성원

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

[서식 5]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 부산광역시교육청에서 시행하는  부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025.   .   .

대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

공동응모건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

부산광역시교육감 귀하

※ 하나의 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식 6]

건축설계공모 서면질의서
업 체 명		신청번호
대 표 자 (건축사)	(인)	전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ e-mail 로 제출

[서식 7]

건축설계공모 제안서
신 청 번 호						접 수 번 호
신청인	1) 업 체 명					2) 대 표 자
	3) 주된 사무소 소재지					4) 전화번호 (FAX번호)
	5) 휴대전화번호					6) E-MAIL 주소
위와 같이 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』지침에 따른 제안서를 제출합니다. 2025년 월 일 제 출 자 (인) 부산광역시교육감 귀하
제출도서					구비서류
1. 설계설명서 및 설계도면 13부 2. 배치도, 조감도 각 1매 3. CD 또는 DVD 2매					1. 건축설계공모 제안서 2. 건축설계공모규정 동의서 3. 작품활용동의서
---------------------------- (절 취 선) ----------------------------
건축설계공모 제안서 접수증
※ 접수번호							접수인
건축사 사무소명
대 표 자 (건축사)				발주기관

[서식 8]

건축설계공모규정 동의서

본인은 귀 교육청에서 시행하는 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』에 응모함에 있어 귀 교육청의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 교육청의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.   .    .

위 서약자

대표업체	소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

소    재    지 :

공동수급업체	업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 9]

작품활용동의서

본사는 부산광역시교육청에서 발주하는 부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모와 관련하여 제출된 제안도서의 내용을 전시, 출판, 공표하는 경우, 부산광역시교육청이 사용하는 것에 동의합니다.

2025.   .   .

회 사 명 :

대 표 자 :             (인)

주    소 :

연 락 처 :

부산광역시교육청 귀중

[서식 10]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	∘ 회 사 명 : ∘ 주 소 : ∘ 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 부산광역시교육청에서 시행하는 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년   월   일

회사명 :

주  소 :

대표자 :              (인)

부산광역시교육감 귀하

[서식 11]

청  렴  서  약  서

□ 용 역 명 :

□ 발주기관 : 부산광역시교육청(                   )

당사는 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 12]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2025.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

부산광역시교육감 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 13]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : 부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2025년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :              (인)

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 14]

추정 예상공사비 개략내역서

공사명: 부산중학교 공간재구조화 교사개축공사

(단위 : 천원)

구분	공종명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축 공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적,방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
철거공사
임시교사
합 계
제 경 비
폐기물처리비
총 계
부가가치세
총공사금액

[서식 15]

관련법규 검토서

□ 사업명 : 『부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모』

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

[서식 16]

설계설명서 표지 양식

부산중학교 공간재구조화 교사개축 건축설계공모 [설계설명서 및 설계도면] 2025. 00. 00.	좌철 평제본 〔글자체〕 -제목 : 굴림체, 굵게(크기36pt) -부제 : 굴림체, 굵게(크기26pt) -날짜 : 굴림체, 굵게(크기24pt) -테두리선은 표기하기 말 것 -지질 : 순백색 스노우지(무광택, 코팅금지)