설계공모 지침서

-한실 숲속도서관 건립사업-

2025.   10.

대구광역시 달서구

목     차

Ⅰ. 총 칙	3

Ⅱ. 설계공모 일정 및 방법	5

Ⅲ. 제출도서 작성방법	10

Ⅳ. 작품심사 및 입상작 선정	13

Ⅴ. 건축 설계의 방향	19

Ⅵ. 기타	33

[붙임] 각종 서식	35

Ⅰ. 총칙

1. 사업의 목적

녹지자원이 우수한 대구시 달서구 한실 공원 일원에 노후화된 노원도서관을 이전 확장하여 지역 주민들에게 독서, 학습, 휴식, 문화생활의 공간을 확충하고 국산목재를 활용하여 친환경 건축물을 계획하여 기후 위기 및 탄소중립을 위한 목조 건축물 계획과 동시에 지역 도서관의 상징성을 높이고자 함.

2. 사업 개요

사 업 명	국산목재 목조건축 실연사업(숲속도서관)
사업위치	대구시 달서구 대곡동 1088번지 근린공원 내
사업면적	한실공원 면적:91,198.5㎡ (시설결정 및 분할 측량 시 변경될 수 있음) 계획 가능 면적: 2,330㎡ ＊ 해당 사업지의 계획 범위는 제공자료를 참조한다.
지역·지구 등	도시지역, 자연녹지지역 ＊ 해당 사업지는 한실공원내에 포함되어 있으며 시설물계획 등은 조성계획 등에 의하여 변경될 수 있음을 유의하여야 함. 공모 참가자에게 이메일로 관련자료를 제공할 예정이므로 제공된 자료에 적합하게 공모안을 작성해야 함
사업내용	·주 용 도 : 교육 및 연구시설 도서관 ·연 면 적 : 2,330㎡(±5%이내) ·지상3층 규모 (응모자가 계획 부지 내 현황에 따른 층수 변동 등 조정 가능, 조성예정인 한실공원주차장 반영하여 계획) ※ 계획 범위: 연면적 2,330㎡(±5% 이내), 건폐율 20%이하, 용적률 100%이하
예정공사비	합 계	금 10,718,000천원(부가세 포함)
예정설계비	금 567,980천원 (부가가치세 및 손해보험료 등 포함) ※ 건축 기본 및 실시설계, 제로에너지건축물, 건축물 에너지효율등급, BF, 지반조사 등 각종 협의, 심의, 인증, 각종 조사(인증수수료 제외) 등 일체의 비용 포함임
설계용역기간	착수일로부터 270일(각종 행정절차에 소요되는 기간 포함)

3. 과업 범위

1) 주요 구조부인 기둥, 보 등과 마감재, 바닥재는 국산 목재로 사용하여 설계하여야 하며 엘리베이터, 기초 등 건축 구조상 목구조가 어려운 경우 타 구조를 일부 반영 가능

2) 목재 구조부를 내외에서 볼 수 있도록 하며, 매립될 경우 구조재의 일부 구간을 외부에서 볼 수 있도록 설계하되, 외기로부터 보호조치가 필요함. 또한 내부 공간 구조재 및 마감재의 아름다움이 표현되도록 계획하여 교육에 활용되도록 함

3) 개방시설(일반 방문객 출입가능 구역) 내 공원 전경 조망 공간을 설계시 반영(구조 구조재 등이 배경으로 사용할 수 있도록 함)

4) 설계공모 참가자는 [목조건축 참고자료]에 따라 목조건축의 공법 및 내화

관련 기준을 적용

5) 설계공모 참가자는 공공도서관 건립 운영 매뉴얼 기준을 적용함

6) 기타 세부 시설 내역은 요구사항을 가급적 준수 하나, 기타 관련 규정에 의한 의무 면적이 있을 경우 또는 효율적인 배치가 필요할 경우 등은 용도별 면적 및 세부 실별 면적 변경 가능

7) 사업규모(부지, 연면적, 공사비, 설계비 등) 및 용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

8) 공사비는 건축, 인테리어, 토목(부지조성 등 포함), 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 관급자재 등을 포함한 총공사비이며, 설계용역에는 건축, 기계, 토목(부지조성 등 포함), 조경, 전기, 정보통신, 소방분야 등 설계, 예비인증(제로에너지건축물 4등급, B·F) 및 신재생에너지, 건축인허가, 산지전용허가, 도시계획시설 변경, 문화재 발굴조사 등 제반 인·허가와 지하안전영향평가(해당시, 소규모환경영향평가(해당시) 등 각종 평가 및 각종 심의·심사·자문 등의 제반업무가 포함됨.

- 예비인증 : 장애물 없는 생활환경인증(BF) 등 필요 인증을 득하여야 함

9) 설계 완료 후, 건축주․시공자․감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 유지관리에 필요한 사항을 제안할 수 있도록 하는 ‘설계의도구현’ 업무를 수행하여야 함. 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경 등 모든 분야 기본 및 실시설계 및 건축협의와 행정절차(각종 심의 등)에 필요한 자료작성 제반업무 포함

※ 설계내용에 따라 이행 불필요 사항 발생 시에는 해당 사항 삭감 예정

Ⅱ. 설계공모 일정 및 방법

1. 공모목적

설계공모를 통하여 보다 창의적이고 예술성, 작품성을 갖춘 설계안 제출자를 설계자로 선정하여 우수한 건축물 건립 및 건축서비스 산업발전에 기여코자 함. 특히 기후변화 대응을 위해 건축분야에서 국산목재를 적극 사용함으로써 탄소중립 실천에 기여함을 목적으로 함

2. 설계공모 방식 : 일반 설계공모

「건축서비스진흥법」에 따른 국토교통부 고시(제2023-180호)‘건축설계 공모 운영지침’제2조 5호에 따른 일반 설계공모

3. 설계공모 참가자의 자격

가. 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필한 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자

나. 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 공모에 참여할 수 없다.

다. 공동응모 시 공동응모자는 모두 가, 나항의 자격조건을 갖추어야 하며, 출자 비율이 많은 자를 대표자로 선정하여야 한다. 다만, 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

라. 공동응모를 하고자 하는 자는 응모등록 시 [서식 3] 공동응모협정서를 제출하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다.

바. 공동응모 또는 공동대표자를 가진 설계사무소는 [서식4] 대표자 선임계를 응모등록 시 제출하여야 한다.

사. 본 공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모(설계사무소에 한함)한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

※ 당선자가 설계용역계약 시 토질·지질, 구조, 기계, 전기, 토목, 소방, 통신, 조경분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계 적격자와 공동수행(분담이행방식) 하여야 한다.

- 전기 분야 :「전력기술관리법」에 의한 전문설계업 제1종 이상 또는 종합설계업을 등록한 업체

- 정보통신 분야 : 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링사업자로 신고하거나 기술사법에 따라 기술사사무소를 개설한 자로 정보통신 관련분야의 자격을 보유하고 용역업을 영위하는 업체

- 소방 분야는「소방시설공사업법」에 의한 일반소방시설설계업(기계분야 및 전기분야) 또는 전문소방시설설계업 등록자

- 기타 분야 :「엔지니어링산업진흥법」 제21조 규정에 의하여 엔지니어링 사업자로 신고 되거나「기술사법」 제6조의 기술사사무소 규정에 의하여 개설자로 등록한 자로서 해당분야 기술부문의 기술사 자격을 보유하고 용역을 영위하는 자

4. 설계공모 일정

구 분	일 시	비 고
공모 공고	2025. 10. 24.(금)	□조달청(나라장터), 세움터, 달서구청 홈페이지
참가 등록	2025. 11.3.(월) ∼ 11.4.(화) 17:00까지	□이메일 제출e-mail(mjjeong123@korea.kr) -이메일 제출 서류는 공모(안) 제출 시 원본 제출
현장설명회	미개최	□설계공모 효율성 제고를 위하여 자료배부 및 질의응답으로 대체
질의 접수	2025. 11.7.(금) 09:00∼17:00	□공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능 □e-mail(mjjeong123@korea.kr)
질의 답변	2025. 11. 12.(수)	□대구광역시 달서구청 홈페이지 공개 ※기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신
공모안 제출	2025. 12.10.(수) 09:00∼17:00	□장소 : 대구광역시 달서구청 별관 공원녹지과 □방문 제출
공모안 심사	2025. 12.19.(금 14:00(예정)	□장소 : 대구광역시 달서구청 회의실(예정)
심사결과 발표	2025. 12.19.(금) (예정)	□대구광역시 달서구청 홈페이지, 세움터 게재 □공모 참가자에 한하여 개별통지

* 상기 일정은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 또는 추가제공 정보 등은 대구광역시 달서구청 홈페이지에 게재할 예정이므로 공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음.

가. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한함(점심시간 12:00~13:00 제외)

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 전화 또는 메일을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지함

3) 공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

4) 대상지 도면 등 공모 제공 자료는 참가업체에 한해 이메일을 통해 일괄 배포 예정

5. 설계공모 절차

가. 참가등록

1) 일    시 : 2025. 11. 3.(월) 09:00 ~ 11. 4. (화) 17:00까지

2) 등록방법 : 이메일(mjjeong123@korea.kr) ※ 현장접수 불가

- 제출 후 수신 여부를 등록기간 내 유선(053-667-3751) 확인하여야 하며 참가등록     접수에 대한 별도 통지는 하지 않음

3) 등록 시 구비서류

가) 설계공모 참가신청서[서식1] 1부

나) 설계공모 참가자 서약서[서식2] 1부 및 보안서약서[서식18] 1부

다) 공동응모 시‘대표자 선임계’[서식4],‘공동응모협정서’[서식3] 각 1부

- 단독응모로 참여한 경우라도 공동대표인 경우 대표자 선임계[서식4] 제출

라) 인감증명서 각 1부(사용인감사용 시 사용인감계[서식7] 1부 같이 제출)

- 공동응모인 경우 구성원 전원의 인감증명서(사용인감계 포함) 제출

마) 심사위원 사전접촉 금지서약서 [서식8] 1부

바) 건축사자격등록증 또는 건축사면허증 사본 각 1부

사) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

아) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부(외국건축사의 경우 건축사법시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

※ 국외업체 제출용 서류는 영문 작성한 것을 원본으로 하되, 한글 번역본 서류를 첨부하여 제출

자) 건축사 행정처분 여부 사실증명서(공고일 이후) 1부

- 공동참여의 경우 공동이행․분담이행 업체 모두 제출한다.

※ 모든 서류는 사본일 경우 ‘원본대조필’ 표기 후 인감 날인, 제출서류가 2장 이상일 경우 간인하여 제출(공동응모 시 제출서류는 반드시 구성원 전원 간인 필)

※ 설계공모 참가등록을 한 자에 한해 공모안 제출가능.

나. 현장설명 : 미개최 (설계공모 효율성 제고를 위하여 자료배부 및 질의응답으로 대체)

다. 질의응답

1) 제출방법: 설계공모 서면 질의서[서식5]으로 작성한 질의서를 첨부하여 이메일로 제출

2) 질의접수기간: 2025. 11.7.(금) 09:00 ~ 17:00 (25.11.12.(수) 홈페이지 답변게재)

3) 질의접수처: 이메일(mjjeong123@korea.kr)

4)유의사항

가) 질의서 제출 후 수신 여부를 질의 접수기간 내 유선 확인하여야 하며 질의서 접수에 대한 별도 통지는 하지 않음

나) 접수기간 내에 질의한 경우에 한하여 유효함

다) 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한하며, 복수로 질의서를 제출한 경우 최초 질의만 인정

라) 공동응모의 경우 공동응모의 대표자의 질의서만 인정

마) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

바) 질의에  대한  회신은 상기일에 대구시 달서구청 홈페이지에 게시할 예정이며, 답변사항은 본 설계공모 지침서에 대하여 추가 또는 수정된 것으로 간주하고 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가짐

라. 공모안 제출(접수)

1) 제출일자 : 2025. 12. 10.(수) 09:00 ~ 17:00 (점심시간 12:00~13:00 제외)

※ 지정된 시간 이외에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의할 것.

2) 제출장소 : 대구광역시 달서구청 공원녹지과(달서구 학산로 45, 달서구청 별관 5층)

3) 제출방법 : 방문제출(우편제출 불가) (※ 추후 변경시 별도 통보)

4) 제출서류

가) 공모안 제출서[서식6]

※ 위임장[서식6-1] 및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부.(방문 접수시 대리인 제출에 한함)

나) 사전접촉여부 확인서[서식9], 심사위원의 자문 등 수행현황여부              확인 및 정보제공 동의서[서식17], 참여외부전문가 신고서[서식22]

다) 관련법규 검토서 17부[서식 15]

라) 추정공사비 개략공사비 내역서 17부[서식 16]

마) 제출도서 종류  (Ⅲ.제출도서 작성방법 참고)

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
1. 심사용 설계도판	A1(841×594)	1매	3차원 도판
2. 설 계 도 면	A3(420×297)	17부	횡철, 25매이내(1면 인쇄)
3 설 계 도 서 USB		1매	설계도판, 설계도면 포함 (JPG:도판해당, PDF,DWG)

5) 기 타

가) 참가등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없으며, 참가자별로 1점의 공모안만 제출할 수 있음.

나) 상기 작품제출 구비서류를 모두 제출하여야 접수 가능함.

다) 사본 제출 시 ‘사실과 다름없음’표기 후 인감 날인하여야 하며, 공동 응모의 경우 구성원에 대한 일체 서류 제출

라) 설계도서 등은 제출기간 마감시간까지 제출하여야 하며, 마감시간 이후에 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없으며 제출서류에 미비한 사항이 있을 경우 공모안을 제출하지 않은 것으로 간주함.

마) 설계도서 등에는 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소 등)도 하지 않아야 하며 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지 전기간 동안 걸쳐 적용된다.(확인용 1부 제외)

바) 제출된 공모안이 없거나 1개만 제출된 경우, 재공모 또는 공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

마. 공모안 심사 및 발표

1) 공모안 심사

가) 심사일시 : 2025. 12. 19(금)14:00(예정)

나) 심사장소 : 대구광역시 달서구청 회의실(달서구 학산로 45, 달서구청)

다) 심사방법

- 작품 심사방법은 투표제를 원칙으로 하며, 설계공모 심사위원회의 의결을 거쳐 채점제방식을 채용할 수 있다.

- 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작등을 선정하지 않을 수 있다.

- 응모자는 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

라) 심사위원 구성 : 「건축 설계공모 운영지침」에 정하는 바에 따라,     [별첨1]로 구성

바. 심사결과 발표 및 당선작 통보

1) 일    시 : 2025. 12. 19.(금)(예정)

2) 발표방법 : 달서구청 홈페이지 및 세움터 게시

3) 입상작 선정 및 시상

가) 입상작은 3점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 득표를 받은 작품으로 결정함.

나) 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

- 당선작 1점 : 설계권 부여

- 우수작 1점 : 상금 2,200만원 지급(3작품 이상 접수시 우수작까지 보상)

- 장려작 1점 : 상금 1,700만원 지급(4작품 이상 접수시 장려작까지 보상)

※ 「건축 설계공모 운영지침」 제21조에 따라 보상금 지급

※ 2인 미만 참가로 심사가 불가할 경우 보상비를 지급하지 않음

4) 기타사항

가) 비용부담 : 응모신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 설계공모 참가자의 부담으로 한다.

나) 제출일시 및 장소의 변동 등 공지사항이 생긴 경우 달서구청 홈페이지에 게시하며, 이를 확인하지 못해 발생되는 일체의 불이익에 대한 책임은 설계공모 참가자가 진다.

사. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 외부전문가 신고서[서식22]를 작성하여 공모안 작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 한다.

2) 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치하며, 발주기관에서 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

가) 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소

나) 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소 및 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(관계법령에 따라 손해배상금 청구)

Ⅲ. 제출도서 작성방법

1. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안  유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 모든 도서제출은 하나로 묶어 포장하되 이중으로 하고, 설계도면이나 설계설명서 등 각종 서류에는 작성자를  인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

2) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

3) 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 된다. 만약, 사전접촉과 관련하여 이 건 사업추진에 지장을 초래할 경우에는 손해배상 등 민·형사상 책임을 진다

2. 제출도서의 작성

가. 공통사항

1) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다. 단,

영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 함께 표기한다.

2) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

3) 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재한다.

4) 설계설명서에는 공정한 심사에 영향을 줄 수 있는 표현은 불가하다.

5) 설계도면, 설계설명서 등 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 표현은 흑색으로 하며, 일체의 채색사용은 하지 않아야 한다.

6) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제로 제본한다.

7) 공중화장실 등에 관한 법률 제7조에 따른 공중화장실 설치기준에 반드시 적합하게 설계한다.

8) 공중화장실 등에 관한 법률 제7조에 따른 공중화장실 설치기준에 반드시 적합하게 설계한다.

7) 쪽번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “1”부터 표기한다.

8) 3차원 이미지는 렌더링하지 않아야 한다. ※ 도판, 설계설명서, 설계도면에 포함된 3차원 이미지 각각에 대하여 렌더링 여부를 판단할 수 있는 3차원 모델링 프로그램 원본 파일 및 인쇄용 이미지 파일을 제출하여야 함.

나. 심사용 설계도판

1) 도판은 공모안 심사 시 게시가 가능하도록 횡장방향(장변이 수평방향으로 작성)으로 두께 10㎜의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

2) 도판에는 조감도 혹은 투시도 중 1컷만 사용. 이외 어떠한 표기(시설물명칭, 작품제목, 작품설명, 평면도, 입면도, 방위 등)도 할 수 없다.

3) 도판의 표현은 칼라사용이 가능하며, 색채사용에 제한은 없다.(랜더링

하지 않은 3차원 이미지)

※ 렌더링이란 사진과 같은 효과를 위해 빛의 그러데이션 효과 등을 3차원 모델링 이미지에 부가적으로 표현하는 것을 말하며, 렌더링하지 않은 3차원 모델링 프로그램 외에 별도의 플러그인 프로그램이나 이미지 편집 프로그램을 통한 렌더링 작업은 할 수 없음.

※ 도서에 포함된 3차원 이미지 각각에 대하여 렌더링 여부를 판단할 수 있는 3차원 모델링 프로그램 원본 파일을 제출하여야 함.

다. 설계도면

1) 규    격 : A3(가로420㎜×세로297㎜)

2) 제작방법 : 전산출력(횡장방향으로 좌측을 접착제로 편철)

3) 매    수 : 25매 이내(한면으로 인쇄, 앞․뒤 표지 제외, 간지사용 불가)

※ 겉표지는 백색무광택 아트지를, 내용용지는 일반백상지로 한다.

4) 설계도면의 표지는 소정양식에 의하며, 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없음.[서식 19]

5) 설계도면에서 사용하는 글자체는 신명조, 글자색은 검정색으로 하며 제목이나 부제목을 제외한 글자 크기는 13포인트로 한다.

6) 쪽번호는 중앙하단에 표시한다. (전체 쪽번호- 해당 쪽번호)

예) 18-1, 18-2,………, 18-18

7) 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며 색채는 사용할 수 없다.

8) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

㉮ 표지(매수제외)

㉯ 목차(매수제외)

㉰ 조감도(투시도), 전체부지 종합배치계획도

㉱ 기본계획방향 및 대지현황 분석, 설계개요 및 시설현황[서식 13]

㉲ 층별 세부용도 및 면적[서식 14], 조감도 또는 투시도

㉳ 작품설명서(핵심개념 등)

㉴ 배치도(건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념 표기)

㉵ 각층 평면도

㉶ 입면도(4면)

㉷ 단면도(종, 횡단면도)

㉸ 교통처리계획(보행* 및 차량, 주차계획 포함)   *BF인증에 따른 이용자 접근계획 포함

㉹ 재료 및 색채**에 관한 계획   **(색채계획의 경우 칼라 사용 가능)

㉺ 실내디자인(인테리어) 계획(3D 투시도 등), 실내․외 마감재료 및 색채에 관한 계획

㉻ 구조계획, 친환경 건축 및 에너지절약계획 등 (신공법, 신소재, 환경친화계획 등), 기계․전기․통신․소방 계획

토목계획, 우수 및 배수계획, 조경계획

설비계획(기계설비-환기계획 포함, 전기․통신설비, 소방설비-피난계획 등)

관련법규검토서[서식 15], 예정공사비 내역서[서식 16]

라. 설계도서 USB 1개

1) 제출목록 : 3차원 프로그램을 이용한 제작 파일

(파일며 예시: 설계도판_1.JPG, 설계도면_1.PDF,DWG 등)

2) 설계도서 USB 표지, 파일명이나 폴더이름 등에 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

Ⅳ. 작품심사 및 입상작 선정

1. 작품 심사

‘건축 설계공모 운영지침’에 따라 발주기관에서 구성한 심사위원회에서  공모안을 심사한다.

2. 심사일정 및 심사위원 명단

가. 심사일정 : 2025. 00. 00.(0) 14:00 예정 ※ 사정에 의해 변경될 수 있음.

나. 심사위원 명단 : [별첨 1]과 같음

※ 심사위원은 불참, 제척, 회피, 기피대상인 경우 변경될 수 있음

다. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

라. 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

마. 심사위원회의 진행은 정보통신매체 등을 통하여 실시간으로 공개

바. 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서[서식 20]를 제출하여야 함

3. 심사방법

가. 심사는 본 지침에서 정한 기준에 따라 진행한다. 다만, 본 지침에 제시된 사항 이외에 추가적으로 심사위원회의 운영에 필요한 세부사항은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있으며, 평가 주안점은 아래와 같다.

나. 설계공모 평가 주안점

평가항목	세부 사항
배치 계획	￭배치 및 토지 활용도 ￭시설 및 공간이용의 편의성 ￭대중교통, 보행자 및 차량접근 계획의 적절성 ￭유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
공간 계획	￭내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ￭공간 이용의 효율성 ￭동선 및 기능배분의 타당성 ￭국산 목구조를 이용한 공간계획
경관 및 주변과의 조화	￭주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭입면 디자인 계획의 우수성 ￭색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	￭국산 목재를 활용한 설계 적용의 적정성 ￭에너지절약형 건축계획의 우수성 ￭계획의 실현가능성 및 비용 절감 등 경제성 ￭목조건축 구조의 창의성․안정성 및 내구성 ￭국산목재 사용여부 및 조달계획 ￭누수 방지 우수성
디자인 요소	￭건축물의 지역성, 역사성, 상징성 ￭사용자(지역주민, 입주자 등)에 적합한 건축물 디자인 ￭그밖에 건물 특성에 따른 디자인 고려 요소 등

다. 평가방법 : 본 설계공모는 ‘투표제 방식’을 원칙으로 하나 심사위원회 의결을 거쳐 채점제 방식으로 평가할 수 있다.

※ 건축 설계공모 운영지침 제20조 제4항에 따라 심사위원회의 의결에 의해 채점제 등으로 변경 될 수 있으며, 평가배점의 경우 심사위원회에서 결정한다.

(채점제 변경시 [서식11]심사위원별 평가점수표 활용 예정)

1) 채점제로 심사시 아래의 배점기준에 따른다.

※ 아래 명기되지 않은 사항에 대해서는 투표제내용을 준용한다.

배점기준 및 평가항목

평가항목

세 부 사 항

배 점

세 부 배 점

배 치 계 획

￭배치 및 토지 활용도

￭시설 및 공간이용의 편의성

￭대중교통, 보행자 및 차량접근 계획의 적절성

￭유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

공간계획

￭내ㆍ외부 공간 계획의 적절성

￭공간 이용의 효율성

￭동선 및 기능배분의 타당성

￭국산 목구조를 이용한 공간계획

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

경 관  및

주변과의 조화

￭주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화

￭입면 디자인 계획의 우수성

￭색상 및 재료 계획의 적절성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

기술계획

￭국산 목재를 활용한 설계 적용의 적정성

￭에너지절약형 건축계획의 우수성

￭계획의 실현가능성 및 비용 절감 등 경제성

￭목조건축 구조의 창의성․안정성 및 내구성

￭국산목재 사용여부 및 조달계획

￭누수방지 우수성

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

디자인요소

￭건축물의 지역성, 역사성, 상징성

￭사용자(지역주민, 입주자 등)에 적합한 건축물 디자인

￭그밖에 건물 특성에 따른 디자인 고려 요소 등

20

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

감      점

￭ 감점처리대상 참조

(  )

[별첨4] 참조

합      계

100

※ 채점 방법 및 절차는 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

가) 평가항목별 상대평가 시 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급배분은 다음과 같다.

나) 배점 기준이 20점인 경우 수 20점, 우 18점, 미 16점, 양 14점, 가 12점 등으로 세분화하여 적용한다.

다) 최고점수와 최저점수 심사위원을 제외한 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 집계하며, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

※ 심사평가표에 최고점, 최저점 제외 규정 반드시 명기

라) 종합점수가 동일한 경우에는 분야별 평가항목 중 배점 기준이 가장 높은 평가 분야 점수 순위에 따르며, 점수가 동일한 경우 차순위 평가 분야 점수순위에 따른다.

마) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 함

바) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

사) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 함

아) 공모(안)의 최종 평가는 평가 합산 점수 중 최고 점수를 당선작으로 선정하고, 점수순위에 따라 우수작, 장려작으로 선정

자) 같은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 입상작을 결정한다.

차) 공모목적에 부합하지 않거나 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

카) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표시까지 비밀을 유지해야 함

타) 규정되지 않은 사항 및 위 지침사항은 심사위원회 결정에 따른다.

파) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

작품수별 등급배분

심 사 대상수	등 급					심 사 대상수	등 급
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
2	1		1			22	2	5	9	4	2
3	1		2			23	2	5	9	5	2
4	1		2	1		24	2	5	10	5	2
5	1	1	2	1		25	3	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	26	3	5	10	5	3
7	1	1	2	2	1	27	3	5	11	5	3
8	1	2	3	1	1	28	3	6	11	5	3
9	1	2	3	2	1	29	3	6	11	6	3
10	1	2	4	2	1	30	3	6	12	6	3
11	1	2	5	2	1	31	3	6	13	6	3
12	1	3	5	2	1	32	3	7	13	6	3
13	1	3	5	3	1	33	3	7	13	7	3
14	1	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
15	2	3	6	3	1	35	4	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	36	4	7	14	7	4
17	2	3	7	3	2	37	4	7	15	7	4
18	2	4	7	3	2	38	4	8	15	7	4
19	2	4	7	4	2	39	4	8	15	8	4
20	2	4	8	4	2	40	4	8	16	8	4
21	2	4	9	4	2

※ 작품 수가 40개 이상일 경우에는 1개 작품 증가 시마다 양, 가, 우, 미 순으로 등급 수 증가

라. 심사위원의 기피, 제척, 회피

1) 심사대상자 심사위원 기피신청 : 참가등록시 근거자료를 첨부하여 기피신청[서식10](미제출시 기피신청이 없는 것으로 간주)

2) 심사위원의 회피신청 :  공모안 제출이 완료되면 심사대상자 명단 송부 후 심사위원은 제척사유에 해당할 경우, 스스로 해당 설계공모의 심사에서 회피하여야 하며, 회피신청서[서식10]를 제출하여야 한다.

3) 심사위원이 건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시) 제12조 제8항에 따라, 아래에 해당하는 경우에는 제척한다.

가) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라) 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

4) 심사위원이 제척사유 등에 해당됨에도 회피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 실격 처리할 수 있다.

4. 심사시 실격 및 감점기준

가. 실격 기준

다음 각 호에 해당하는 실격사항이 있을 경우에는 심사위원회에서 실격을 의결하여 처분한다.

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 그밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

- 심사 또는 검토불가한 경우(스케일의 지나친 확대·축소 등) 등

나. 감점 처리대상 및 감점 기준

1) 아래 기준을 위반할 경우에는 감점대상으로 심사위원은 투표 시 감점에 대한 요소를 감안하여 평가하며, 채점제의 경우 심사위원회에 상정하여 감점처리한다.

구분	감점항목	감 점	소 계 한 도	누계한도
지침 위반	․ 건축관련법령이나 각종 규정에 저촉되는 경우 (건폐율, 공고 연면적 연면적 ±5% 등)	건 당 - 0.5점	최대 -2점	최대 -3점
	․ 설계지침의 위반이나 요구조건에 부적합 시	건 당 - 0.5점
도서 작성 위반	․ 설계도판, 도면 및 설계 설명서 작성기준 미준수 시	건 당 - 0.5점	최대 -1점
	․ 설계도판, 도면 및 설계 설명서 기준 매수 초과 시	- 0.2점 (페이지당)
	․ 제출도서 부수 부족(누락)	- 0.2점 (부수당)

다. 상기 가.나에서 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결 조정 적용할 수 있다.

라. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관이 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을 심사위원회에서 따로  정하여 심사할 수 있다.

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

3) 과업의 범위는 도서관 계획 부지로 한정하며 부지를 벗어난 과도한 계

획은 지양한다.

마. 심사위원의 기피, 제척

1) 설계공모참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 작품 접수일까지 기피신청[서식10]을 할 수 있다.

2) 심사위원이 건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시) 제12조 제5항에 해당하는 경우에는 제척한다.

5. 심사결과 발표 및 공개

가. 결과발표 :2025.00.00(0) 예정(대구시 달서구청 홈페이지/공지사항 및 세움터 게재)

나. 당선작에게는 설계 용역권을 부여하고, 기타 입상작은 ‘건축 설계공모 운영 지침’에 따라 설계보상비 차등 지급한다.

1) 당선작 : 설계용역권 부여

2) 우수작 : 26,000천원

2) 장려작 : 20,000천원

Ⅴ. 건축설계의 방향

1. 위치도

N				사업명 : 국산목재 (위치도 및 현장사진)
S

2. 설계 기본방향

가. 본 사업은 달서구 대곡지구 내 노후화된 도원도서관을 이전 확장이 목적이며, 지역 주민들의 접근성이 용이한 생활 밀착형 문화공간으로서 독서 및 문화프로그램을 통하여 지역커뮤니티 기능 구현

나. 도서관 건립의 기본 요건을 충족하면서 휴식하며 힐링할 수 있는 편안한 공간, 아이에게 책을 읽어주는 등 가족과 함께 시간을 보낼 수 있는 공간, 외부 자연녹지지역을 이용한 자연친화적인 공간 등 누구나 편안하게 이용할 수 있는 열린 도서관 지향

다. 국산 목재를 이용하여 친자연적인 시설 이미지를 부각 시킨 국내 목구조 건축의 선도적 모델을 제시하고, 방문자센터의 기능과 역할을 상징하는 랜드마크 시설로 조성하며 자연 환경훼손을 최소화시키는 부지조성계획 제시

라. 운영기관의 기능을 수행하는 공간과 국산 목재를 이용한 실·내외 공간 조성 및 동선 확보

3. 일반사항

가. 작품성, 예술성, 기능성, 구조적 안전성, 미래지향성 등을 갖춘 수려한 건축물이어야 한다.

나. 저탄소 녹색성장을 위하여 생태환경을 고려한 녹지환경 조성, 단열 및 자연환기 등을 통한 쾌적한 실내환경 조성, 환경친화적인 계획기법을 적극 반영한다.

다. 부지조건을 극복할 수 있는 창의적인 아이디어를 반영한 특화계획을 제시하고, 사업성 개선을 위한 원가절감(공기단축 포함) 사항을 적극 모색한다.

라. 본 지침서에서 규정하고 있는 사항 이외에 관련법규, 지자체 조례, 각종 심의기준 등을 준수·반영하여야 한다.

마. 지역의 역사적, 문화적, 자연적 환경과의 연관성, 주변 여견을 충분히 고려하여 주변 환경 및 여건을 고려, 한실 공원의 랜드마크가 될 수 있도록 계획한다.

바. 총공사비는 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

사. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주기관의 해석에 따른다.

아. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(각종 심의 및 인허가 사항, 건축물 에너지효율등급 1++등급, 녹색건축 인증, 제로에너지건축물 인증 등) 변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 기본설계 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

자. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서, 검토서, 현장 회의록 등 제출 등) 하여야 한다.

차. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

카. 국산목재를 활용한 목조건축물이며 공공의 이용을 주안점으로 두어 계획하며 입면위주의 과도한 장식과 벽체부착물을 자제하고 건축물의 기본형태를 최대한 활용하여 창의적인 디자인이 되도록 계획하여야 한다.

타. 사업부지와 인근 지반고를 고려하여 부지 조성고를 계획하여야 한다.

※ 사업대상지는 자연환경 훼손을 최소화한 합리적인 절성토계획을 수립하여야 함.

파. 당선을 목적으로 과도한 설계를 제시하여 공사비가 초과 되지 않도록 계획한다.

하. 향후 이용수요 증대 및 변화를 고려하여 탄력적인 운영이 가능하도록 증축 및 가변적인 공간 활용이 가능한 평면 및 시설 계획을 수립한다.

거. 목구조 설계를 원칙으로 공사용 자재는 공업표준화 및 공산품관리법에 의한 사후관리에 편의와 교환성을 고려하여야 하며, 바닥마감은 중보행 기준의 내구성이 강한 바닥재를 사용하고 내·외마감재는 내구성과 내후성을 고려한 인체에 유해하지 않은 친환경자재를 사용하여야 한다.

너. 사업계획에 적합한 신기술, 신자재, 신공법 등을 도입하여 건물의 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게 설계하여야 한다.

더. 전체 연면적은 ±5%미만 범위 및 예정공사비 범위 내에서 조정 가능하나 관련 법령에 적합하여야 한다.(불가피한 사유 제시 등의 경우 예외 가능)

러. 신재생에너지 법정 공급의무비율(34%)을 감안하여 현실적으로 적용 가능한 신재생에너지 시스템 계획을 수립한다. 계절(하절기-태양광 등 동절기-산림바이오매스 등)에 따른 에너지 사용 계획을 검토하여 설계에 반영

※ 지열시스템, 옥상·벽면의 태양광패널(BIPV) 설치 등 미관을 저해하지 않는 대안 제시

머. 본 과업과 관련된 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장하도록 하여야 한다.

버. 지반조사서 등을 분석하여 기초공법 및 건축구조, 계획에 반영한다.

서. 건축 규모 대비 부지면적에 여유가 있는 사항으로 전체 연면적, 높이 제한 및 건폐율의 허용 범위 내에서 공간별 기능 및 특성을 고려하여 합리적이며 창의적인 설계안을 제시하여야 한다.

※ 부지현황에 따른 층수 변동 등 조정 가능

어. 유니버셜 디자인(UD) 및 범죄예방환경설계(CPTED)를 고려하여 계획하여야 한다.

저. 관련 법령에 적법하며 목구조 구조 내력을 고려한 건축물의 층고를 계획하여야 한다.

처. 인근 주차장 계획 및 도서관 조성 토목, 조경 계획을 고려하여 설계안을 제시하여야 한다.

커. 목구조 건축물의 특성에 대비하여 소방대책을 강구하고, 건축물 연소 시 발생하는 복사열, 화염 등으로 인하여 인접지로 화재가 확대되지 않도록 방지대책을 수립할 것.

4. 배치계획

가. 본 사업지는 대곡동 1088번지 근린공원내에 위치하며, 공원 주변으로 8~28m의 도로와 접하며 주 진입도로는 남서쪽 10m도로와 북동쪽 8m도로이며 한실 공원시설 중 일부로 한실 공원 조성계획도를 참고하여 계획한다.

나. 사업지와 연접해 있는 주변 생태환경이 우수한 자연환경 훼손 최소화 및 시설물들과의 조화, 일조·채광 확보에 대하여 검토하여야 한다. 또한 인근 주거지와의 접근성 및 연계성을 높일 수 있도록 계획한다.

다. 타당성보고서 수요추정을 바탕으로 시설 계획 요건을 검토한다. 숲도서관는 독서 공간을 넘어서 정보, 전시, 교육 및 시민의 일상적 휴식 공간으로 계획한다.

라. 광장과 면하여 위치하며 한실공원의 상징적 공간이며 기존 주 보행동선을 최대한 확보하며 도서관 진입이 용이하도록 계획한다. 한실공원의 부지 여건을 종합적으로 분석하여 수려한 경관을 조망하고  내·외부 공간을 적극적으로 연계하여 공간의 확장을 고려하고 개방적인 공간 제공

마. 방문객 주차는 도서관 조성 예정 주차장을 이용하며 주차 계획은 제공된 참고자료 참조하며 방문객 주차대수는 충분하나 비상차량 동선등을 고려한다.

바. 적절한 외부공간을 계획하여 다양한 완충공간의 역할을 유도하며 야외숲 전시 및 체험프로그램을 고려한 동선계획 및 조경계획, 보행로 조성 계획을 수립할 것

사. 대지 내 레벨차를 계획하며 성절토량이 최소화되도록 효율적으로 대지활용 계획을 수립한다.

아. 차량은 북측 주차장(예정)을 이용하며 도보로 이용하는 시설로 자연스러운 경사를 이용하며 장애인 및 보행자의 접근성, 편의성, 안정성을 우선 고려하여 계획한다.

자. 장애인 등을 위한 주차계획은 건물에 최대한 가까운 곳에 계획하여야 하며 응급상황시 비상차량(소방차 등)이 주차 가능한 유효공간을 고려한다.

※ 장애인 주차구역과 차량 이동 시 주차 경사로 인한 안전 문제가 발생하지 않도록 계획하여야 하며 서비스 차량, 비상 시 긴급차량의 진출입 및 방재활동을 위한 공간 확보가 필요(목구조의 경우 각종 화재의 취약성을 고려하여 소방 방재 시스템 구축에 유의)

차. 공원 내 주보행로에서의 경관을 고려하여 달서구를 대표하는 예술성 및 주변시설과의 조화로운 디자인으로 계획

5. 동선계획

가. 건물 내부 동선은 간결하고 효율적으로 계획한다.

나. 시설 유 지관리차량 및 교육자재·기자재 등 물품 반·출입차량 출입을 고려하여 계획하여야 하며, 이동 동선을 고려한 상하차 공간 고려한다.

다. 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 단순하고 명쾌한 내외부 동선 및 대피동선(내부→외부) 및 진입동선(외부→내부)을 계획한다.

라. 부지 내 보차동선의 명확한 분리와 보행 통로 확보로 안전한 보행환경 조성을 고려하도록 계획한다.

마. 장애인과 노약자를 고려한 진출입 환경을 조성한다.

바. 야외 전시 및 체험 프로그램을 고려한 동선계획 및 조경계획, 보행로 조성 계획을 수립할 것, 공원 내 산책 동선 연결을 고려한다.

사. 사업대상지 전체의 동선(보행자, 자전거, 차량 등)계획 방향은 현황도를 참조할 것

아. 장애물 없는 생활환경 인증을 고려하여 대지 내에서의 경사로 기준 준수 및 무단차 계획이 될 수 있도 록 계획할 것, 기존 공원의 산책로 등은 최대한 원형을 유지할 것.

자. 건물 내 세부시설과 연계가 필요한 외부공간은 인접하여 배치하고 연결동선을 계획할 것

차. 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 통일성·일관성 고려할 것

카. 인접 주차장으로부터의 동선 계획 시 보행동선과 차량동선이 간섭되지 않도록 계획할 것

타. 물품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스동선을 별도 확보할 것

화재·비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 계획할 것

파. 사고 예방 및 관리가 용이하도록 범죄예방 환경설계 기법(CPTED) 적용으로 안전한 공간 환경을 조성할 것

6. 공간 계획

가. 건축물 내외부를 연계하여 외부공간 이용을 활성화하고 주변 자연환경과 이어지는 녹지공간 조성(대상지의 지형과 조망 여건을 고려)을 계획한다.

나. 이용자의 교류와 소통을 위한 휴게 및 편의 공간 조성(데크 등)을 계획한다.

※ 시설물 전면 또는 측면에는 휴게 및 행사를 위한 오픈스페이스를 확보하여, 공원 시설 이용자 및 지역 주민의 소통 공간으로 이용

다. 각 프로그램실은 상황에 맞게 운영될 수 있도록 계획하며, 필요시 가변형 공간 구성 가능 (프로그램은 주민설문조사 내용 반영 권장)

라. 어린이 활동공간 계획 시 「환경보건법」및 같은 법 시행령 [별표 2] ‘어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준‘ 준수

마. 영·유아 동반가족을 위한 유모차 보관 등 편의공간 확보 고려

바. 임산부, 영·유아 이용 편의를 위해 유니버설디자인 적극 반영

7. 세부 시설기준(안)

가. 시설 구성(안)

구 분				세부면적 (%)	면적 (㎡)	좌석 (석)	자료 (권)	비고	좌석산출 연산식	자료권수 연산식
자료 이용 공간	일반 자료	서가영역	일반자료	18.2%	405		24,098	6단서가 기준 순수서가면적만 포함		면적*0.35*170
		멀티미디어		3.9%	86	4		디지털 자료실 면적	(면적*0.1)/2.6
		열람영역	열람영역	7.2%	161	30			(면적*0.43)/2.6
		소계		29.2%	652
	어린이자료	서가영역	어린이 자료	11.8%	264		11,088	3~4단 서가 기준, 순수서가면적만 포함		면적*0.35*120
			유아자료	1.4%	32
		열람영역		3.9%	88	111			((어린이자료면적*0.45)/1.6)+(유아자료면적/1.5)
		어린이문화교실		1.3%	30
		수유실		0.9%	20
		소계		19.4%	434
	계			48.7%	1,086	이용자 및 지역적 특성에 따라 2% 가감 가능
문화 교육 공간	문화 교육	강의실		5%	112	48		2개
		동아리실		0.9%	20			1개
		다목적공간		7.0%	155	89
		전시공간		2.5%	55
	특화 공간	지역특화공간		1.8%	36			어린이 숲체험 교육공간
	계			17.0%	378	이용자 및 지역적 특성에 따라 2% 가감 가능
업무 관리 공간	사무 공간	사무실		3.5%	78
		회의실		1.2%	26
	관리 공간	인포메이션		0.7%	15
		탕비 및 휴게실		0.8%	18
		자원봉사자실 /숙직실		1.0%	22
	보존 서고	자료반입 및 정리실		1.3%	30		2,600	정리를 위한 수용권수	면적*100권
	계			8.5%	189	이용자 및 지역적 특성에 따라 2% 가감 가능
합 계				74.1%	1,653
전용면적					1,653
공용 공간 합계	홀, ELEV, 계단, 화장실 등			23.4%	521	전체 연면적의 약 30% 내외
	북카페			1.6%	36
	휴게공간			0.9%	20
	소 계			25.9%	577
총합계				100.0%	2,230	공공도서관 도서관 소요면적
기타	기계실, 전기실, 창고 등			4.3%	100	전체 연면적의 약 5~10%(특수시설 예외)
	주차장(연면적제외)
합 계					100
연면적 산정면적(용적률산정용)					2,330
총합계(사업면적)					2,330

열람실	어린이 열람실	외부테라스
인제 기적의 도서관	양천구 숲속 도서관	쉬르 센 도서관

※ 도서관시설의 설치기준(제2조제1항 관련)(도서관ㆍ정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 시행규칙) 참고

※ 위 시설의 기준을 참고하되, 설계공모시 설계자의 의도에 따라 면적 증감가능

※ 모든 프로그램은 층간 변경 가능하며, 그 외 필요시설의 경우 자유로이 제안

※ 건폐율 및 용적율은 법정 최고 한도 이내에서 아래와 같이 계획 가능

(건폐율20%이하, 용적률100%이하, 계획가능 면적이내, 연면적 2,330m2 ±5% 한도)

※ 단, 부지특성상 성절토 최소화한다.)

8. 시설계획의 주안점

가. 계획의 기본방향

1) 공간계획 시 효율적인 운영이 될 수 있도록 도서관자동화장비(RFID) 및 가구 배치 등 도서관 정보화 계획

※ 도서관 정보화 계획 : 도서관 자동화시스템(RFID)을 구성하는 각종 자동화장비(자동대출반납기, 무인반납기, 분실방지기 등)의 위치선정 및 장비 사용을 위한 전기·통신계획을 의미함

2) 영역별 서가 및 가구 배치도에 근거하여 수용 가능한 장서량 및 좌석수 명기하며 충분한 좌석수를 확보

3) 열람공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용한 공간으로 편안한 분위기를 조성

4) 어린이(유아)열람실 및 종합자료실은 인테리어 설계가 필요하며, 각 실의 특성에 맞는 디자인 설계에 반영

5) 발달단계 특성을 고려하여 청소년의 요구와 활동에 적합한 맞춤형 공간을 조성

6) 홀과 로비 등 공용 면적을 활용한 전시공간 운영 방안을 다양하게 모색하여, 공간 활용도를 극대화

나. 어린이(유아) 열람실

1) 오픈플랜 형식으로 계획하며 어린이의 동태를 살필 수 있도록 계획하며, 바닥난방 필요시 계획에 반영

2) 유아의 안전을 고려하여 사각지대를 없애고, 앉거나 엎드릴 수 있는 공간에서 놀이가 안전하게 이루어질 수 있도록 구성하며, 가족단위 이용자를 배려한 공간을 마련하고 보호자가 관찰할 수 있도록 계획

3) 기본적으로 어린이들의 심리적 안정감과 정서적 편안함이 확보될 수 있도록 마감재료와 컬러를 선택하고 더불어 최대한 개방형으로 디자인 개념을 설정

4) 조명 및 색채 구성에 있어서 어린이의 흥미를 유발 할 수 있고 자유로운 분위기를 실내공간에서 연출 할 수 있도록 계획

5) 이용자 동선을 고려하여 서가주위에 도서검색 및 추천공간을 계획하고 이용자들에게 다양한 컨텐츠 제공과 함께 사서의 업무부담을 줄일 수 있도록 신간 및 추천도서를 자동으로 업데이트 할 수 있는 ICT를 계획

6) 서가는 직사광선은 피하고 고르게 조도 분포가 될 수 있도록 배치

7) 자료의 특성에 맞는 서가를 배치하고 전시서가 또는 콜렉션 서가 비치를 고려

8) 열람실 내 수유실 및 유아전용 화장실 계획

다. 종합자료실 및 열람실

1) 오픈플랜 형식으로 성인자료실, 디지털라운지, 정기간행물실 등 열람 공간이 유기적으로 이용될수 있도록 계획

2) 2층과 3층을 유기적으로 연결할 수 있는 방법 모색

3) 영역별 인테리어 또는 가구 배치를 고려하여 공간구성

4) 이용자의 특성 및 편의성을 고려하여 공간구성, 동선계획

5) 근린공원으로의 조망을 확보하고 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용할 수 있도록 입면을 계획

6) 종합자료실은 개방감이 있으면서도 혼자서 책이나 음악을 들을 수 있는 프라이빗한 공간 구성

7) 이용자 동선을 고려하여 서가주위에 도서검색 및 추천공간을 계획하고 이용자들에게 다양한 컨텐츠 제공과 함께 사서의 업무 부담을 줄일 수 있도록 신간 및 추천도서를 자동으로 업데이트 할 수 있는 ICT를 계획

8) 안내데스크, 서가 및 열람석, 자료검색대 필수 구성

9) 자료실 외부 출입구는 1개로 통일하고 도난방지 게이트 위치를 적절히 고려하여 배치

10) 안내데스크는 이용자들의 인지와 접근이 용이하고, 전체 실에 대한 인지가 가능하도록 배치

11) 인터넷 검색 등 PC이용 코너 및 정기간행물실 설치

12) 자료실 내부에서 무선인터넷을 활용한 노트북 활용이 가능하도록 좌석배치, 통신, 전기 계획 수립

13) 장애인, 노인, 임산부 등 신체적인 도움이 필요한 이용자에게는 활동하기 편리한 동선 계획

14) 실내의장계획은 목재의 구조미를 최대한 반영한다.

라. 프로그램실(강의실)

1) 강연 및 전시 등 프로그램을 진행할 수 있는 복합 문화공간

2) 전원, 공조, 조도를 고려한 설계 및 A/V설비, 방음설비 계획

3) 프로젝트 및 화이트보드, 노트북 연결, 프리젠테이션 설치 고려

마. 보존서고

1) 장서보유량에 따른 하중을 고려하여 배치하고, 항온항습설비를 통해 쾌적한 상태를 유지할 수 있도록 계획

바. 북카페

1) 카페 기능을 위한 설비와 집기 배치 등 고려하며 공용면적에 설치 가능

2) 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있도록 휴게실 등 계획

사. 사무실 및 전산실

1) 사무실은 OA 업무에 적합한 사무환경으로 조성하고, 직원의 프라이버시 유지가 가능한 공간, 휴게공간(탕비실, 수납)을 포함하여 계획

2) 사무실 및 전산실 등 행정업무시설로 외부 또는 내부에서 출입을 계획하되 공간은 분리하도록 계획.

3) 업무 효율성과 원활한 기능 수행을 위한 가구 배치

4) 업무 조직의 규모를 고려한 가구 배치와 공간 활용 및 업무부서 간 연계 고려

5) 사무공간에서 요구되는 각종 자료와 서적 등에 대한 수납공간의 확보

6) 업무 집중도를 고려하여 사무공간의 컬러는 시각적 편안함과 집중도를 증대시킬 수 있는 방향으로 계획하고 마감 재료 또한 과도한 패턴 사용을 지양

7) 공동으로 사용할 수 있는 자료보관 공간, 창고 등을 계획

8) 사무실 조직구성(직원10명 내외) 고려하여 합리적인 공간 설계

아. 기타사항

1) 도서관 공간(자료·열람, 전시·기록, 소통·교육, 창작·협업, 업무관리 등)의 공간별 영역성을 확보하도록 하며 각층 안내데스크에서 자료대출 및 반납 등을 통합관리 할 수 있는 방법 검토

2) 각 세부시설은 장애인을 포함한 남녀노소 모두를 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획

3) 미래지향적 도서관 트랜드에 맞도록 열린공간으로 계획하며 도서관 이용자의 특성을 고려하여 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접배치, 층별·기능별로 공간을 구분하여 효율적을 배치

4) 건축물의 내·외부 공간이 유기적으로 연계된 참신한 공간구성 및 배치 방식을 모색

5) 단면계획 시, 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도를 유지하고 사용하는 에너지의 절약 방안을 유도

6) 냉ᆞ난방 설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 하며, 신재생에너지 활용계획을 수립

7) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획

8) 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진시설을 감안하여 설계

9) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계

10) AI 및 정보화기술의 급속한 발전 등 시대변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방감을 느낄 수 있도록 계획

11)「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 시행령」 제15조에 따라 예상 에너지 사용량에 대한 신재생에너지 공급의무 비율 이상으로 부지여건, 외관계획을 고려하여 적정한 방식(ᆞ태양광) 검토 필요

12)「녹색건축물 조성 지원법」 검토 및 반영

13) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙 적용

14) 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

15) 단면 계획 시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도를 유지하도록하여 에너지 절감방안 적용

16) 설계시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안 마련을 권장

17) 다양한 옥내․외 휴게공간 및 편의시설을 조성하여 지역 문화 활성화에 기여될 수 있도록 계획하며 공원과 연계한 프로그램 지원하는 문화교육 공간 충분히 검토

9. 공공건축물 품격 제고

가. 건립 목적에 걸맞은 디자인과 품격을 갖춘 계획안을 유도하되, 입면 위주의 디자인이나 장식적 디자인으로 인한 과도한 설계는 지양한다.

나. 외부공간계획 시 바닥재료는 투수성 재료를 원칙으로 하고, 지반층 투수성 지면을 최대한 확보토록 검토한다.

다. 내부공간 계획시에는 공간성격에 맞는 디자인(조명, 재료질감, 색채, 마감 등)을 고려하여 계획한다.

10. 기타

가. 예산을 초과하는 과도한 디자인이 제출되지 않도록 공사비를 검토한다.

나. 건축을 비롯한 토목, 전기, 통신, 소방, 기계, 조경 등 다른 공종과  유기적·상호보완적 관계를 검토하여 설계에 반영한다.

다. 건축법 제48조(구조내력 등)에 따라 내진설계 대상이므로 지반조사 시 지반의 분류를 파악하기 위해 전단파 속도 측정을 검토한다.

11. 설계 시 유의사항

가. 관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

나. 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 취득하도록 설계한다.

다. 건축법 제53조의2 건축물의 범죄예방에 해당하는 시설로 “범죄예방 건축기준”을 반영하여 설계하여야 한다.

라. 공중화장실 등에 관한법률 제7조“공중화장실등의 설치기준”을 반영하여 설계하여야 한다.

마. 개방성, 융통성, 확장성 등을 고려하여 계획하며 이에 따른 유지·관리·보안 등 대안을 가지며 설계한다.

사. 각 실별 분위기에 맞는 내부 색상으로 계획하고 최근 신축한 유사시설의 기능과 이용실태를 검토하여 우수성이 반영될 수 있도록 한다.

아. 신기술, 신자재, 신공법 등을 도입하여 건물의 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게 설계한다.

자. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 따라 신‧재생에너지를 이용할 수 있도록 설계

차. 에너지이용합리화법 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

카. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

타. 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 등을 감안하여 설계한다.

파. 적절한 층고 계획을 통해 굴토깊이를 최소화하여 공사비절감을 유도한다.

하. 장래 여건 변화에 대응할 수 있도록, 증축을 고려한 시설계획을 권장하며, 이 경우 수직 및 수평증축에 대비한 구조계획을 검토한다.

거. 다중이 이용하는 시설이므로 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 한다.

너. 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획한다.

더. 구조 검토 시 각종 기계장비 하중 등을 고려하도록 한다.

러. 내·외부 마감재와 구조체 및 공종별 조화를 이루도록 계획·설계한다.

Ⅵ. 기   타

1. 당선작 변경 및 보완사항

당선자는 심사위원회의 지적사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요할 경우  기본 및 실시설계 시 수정, 보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2. 작품반환

가. 당선작 등 입상작은 발표 후 7일 이내에 참가자가 회수해 가지 않으면 우리 구에서 임의로 처리한다.

3. 유의사항

가. 공모안에 대한 실격사항은 심사위원회의 권한에 속하며, 심사결과에 대한 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

나. 당선작 설계공모 참가자가 설계용역권을 포기하거나 부득이한 사유로 용역을 수행할 수 없을 경우에는 우수작, 장려작 순으로 그 권한을 부여한다.

다. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가, 대지의 현황, 지반조사, 매립시설물의 조사, 설계안전보건대장 작성 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주기관이 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항을 이행하여야 한다.

라. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 270일(발주기관 사정에 의해 조정 가능) 이내에 모두 완료하여야 한다. 단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

마. 당선작의 설계자는 이 지침서를 준수해야 하며, 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

바. 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다)

사. 사업여건 변경 등으로 설계가 중단된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산 할 수 있다.

아. 설계공모 참가자는 설계공모 참가신청을 함으로써 이 지침서의 내용을 수용하는 것으로 간주한다.

자. 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관과 협의하여 결정하며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 발주기관과 협의하여 결정 할 수 있다.

차. 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비 및 제작비용 등은 일체 지불하지 아니한다

카. 설계공모 당선작은 반환하지 않으며, 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

타. 기타 설계용역 착수 시 발주기관의 계약조건과 과업지침을 이행하여야 한다.

파. 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 발주기관에 적기에 제공하여야 하고, 납품이후 각종 인·허가 변경, 실시계획변경 등 행정절차 이행에 따른 자료 작성에 적극 협조하여야 하며 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 계약상대자가 부담하여야 함

하. 납품 후에라도 사정변경으로 필요할 경우 우리시가 설계의 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

거. 당선작 및 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 보상금은 반환하여야 한다.

[붙임] 각 종 서 식

【별첨 1】------------------------  심사위원 명단

【별첨 2】------------------------ 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건

【별첨 3】------------------------  설계지침서 준수 항목 및 범위

【별첨 4】------------------------  심사 배점기준 및 평가항목

【서식 1】------------------------  설계공모 참가신청서

【서식 2】------------------------  설계공모 참가자 서약서

【서식 3】------------------------  공동응모협정서

【서식 4】------------------------  대표자 선임계

【서식 5】------------------------  설계공모 서면질의서

【서식 6】------------------------  설계공모안 제출서

【서식 6-1】----------------------  위임장

【서식 7】------------------------  사용인감계

【서식 8】------------------------  사전접촉 금지서약서

【서식 9】------------------------  사전접촉 여부확인서

【서식 10】-----------------------  심사위원 기피 신청서

【서식 11】-----------------------  심사위원별 평가점수표

【서식 12】-----------------------  심사위원별 평가사유서

【서식 13】-----------------------  설계개요 및 시설현황

【서식 14】-----------------------  층별 세부용도 및 면적

【서식 15】-----------------------  관련법규 검토서

【서식 16】-----------------------  예정공사비 내역서

【서식 17】-----------------------  심사위원의 자문 등 수행현황여부 확인 및 정보제공 동의서

【서식 18】-----------------------  보안서약서

【서식 19】-----------------------  심사위원 선정 동의 및 보안각서

【서식 20】-----------------------  설계도면 표지 양식

【서식 21】-----------------------  위원별 투표용지

【서식 21-1】---------------------  투표결과 집계표

【서식 22】-----------------------  참여 외부전문가 신고서

【별첨 1】

- 한실 숲속도서관 건립사업 -

심 사 위 원 공 지

『한실 숲속도서관 건립사업 설계공모』심사위원회 심사위원을 아래와 같이 위촉합니다.

□ 심사일시 : 2025. 12. 19. (금)(예정)

□ 심사위원

구 분	소 속	성 명	비 고
한실 숲속도서관 건립사업 설계공모	영남대학교	백승만
	경운대학교	홍성우
	계명문화대학교	윤재운
	건축사사무소 가온건축	김기홍
	㈜도시와풍경 종합건축사사무소	노성식
	삼협 건축사사무소	김성화
	이로운 건축사사무소	이주연
	영진전문대학교	김상현	예비
	㈜이을 건축사사무소	권오섭	예비
	㈜세홍이엔씨 건축사사무소	김용석	예비

※ 위 순서는 추첨순임을 알려드립니다.

2025. 10.

달서구청

【별첨 2】

□ 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건

1) 공사금액의 적정성

주요공종 공사금액	적정성 여부
107억원	- 공사개요, 공종별 주요 시공내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등의 적정성 검토

2) 공사기간의 적정성

공종	공사기간	적정성 여부
건축공사	18개월	- 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따라 공사기간 산정 및 적정성 검토 - 순공사기간 18개월이며 계약심사, 감사, 검사 등 약 4개월 별도 산정함

3) 건설공사 주체별 역할과 책임

주체별	역할과 책임
발주자 (전문가)	· 사업 전반 안전보건 총괄 관리 · 근로자 안전보건을 확보할 수 있도록 공사금액과 공사기간을 확보 · 안전보건역량을 갖춘 설계자와 시공자 선정 · 기본안전보건대장 작성, 설계 및 공사안전보건대장 확인 · 설계자 안전설계 반영 확인, 시공자 유해·위험방지계획 이행확인
설계자	· 안전 설계를 수행하여 유해·위험요인을 저감한 설계안 작성 · 유해·위험요인의 발굴과 위험성 감소대책을 수립하여 설계에 반영 · 설계안전보건대장 작성
시공자	· 근로자의 안전한 작업을 확보하기 위해 안전보건 조치를 계획하고 이행 · 유해·위험방지계획의 작성과 이행, 근로자 교육 및 관리 · 산업안전보건법의 근로자 안전보건조치 이행 · 공사안전보건대장 작성

4) 유해·위험요인에 대한 설계조건

No	유해·위험요인	설계조건
1	도서관조성 공사와의 간섭 및 지반공사	공정별 위험요소를 파악하여 설계에 반영

【별첨 3】

설계지침서 준수 항목 및 범위

분야	준 수 항 목	준수 범위	비고
공모안 작성요건	가. 기준 쪽수 이내	설계도면 25매 이하
	나. 기준 면적 이내	기준 연면적(2,330㎡)의 ±5% 이내
	다. 지침에 허용되지 않은 3차원 이미지 미포함	미포함
불공정 행위	가. 심사위원 사전접촉 이력	미해당

【별첨 4】심사 배점기준 및 평가항목

배점기준 및 평가항목
평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도	20
	○ 시설 및 공간 이용의 편의성
	○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
	○ 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성	20
	○ 공간 이용의 효율성
	○ 동선 및 기능배분의 타당성
	○ 국산 목구조를 이용한 공간계획
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화	20
	○ 입면 디자인 계획의 우수성
	○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 국산 목재를 활용한 설계 적용의 적정성	20
	○ 에너지절약형 건축계획의 우수성
	○ 계획의 실현 가능성 및 비용 절감 등 경제성
	○ 목조건축 구조의 창의성․ 안전성 및 내구성
	○ 국산목재 사용여부 및 조달계획
	○ 누수 방지 우수성
디지안 요소	○ 건축물의 지역성, 역사성, 상징성	20
	○ 사용자에 적합한 건축물 디자인
	○ 그밖에 건물·특성에 따른 디자인 고려 요소 등
		100
* 투표제를 원칙으로 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 채점제로 평가할 수 있으며, 채점제 평가 시 배점기준에 따름

○ 심사시 실격 및 감점기준

가. 실격 기준

다음 각 호에 해당하는 실격사항이 있을 경우에는 심사위원회에서 그 실격을 의결하여 처분한다.

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 설계지침상의 연면적(공고면적)을 과도하게 초과하거나 미달하여 설계한 경우

3) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4) 제출도서에 설계공모 참가자를 알 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

나. 감점 처리대상 및 감점 기준

1) 아래 기준을 위반할 경우에는 감점대상으로 심사위원회에 상정하여 감점처리(최대 3점 감점)한다.(투표전 감점사항 확인)

구분	감점항목	감 점	소 계 한 도	누계한도
지침 위반	․ 건축관련법령이나 각종 규정에 저촉되는 경우 (건폐율, 공고 연면적 연면적 ±5% 등)	건 당 - 0.5점	최대 -2점	최대 -3점
	․ 설계지침의 위반이나 요구조건에 부적합 시	건 당- 0.5점
도서 작성 위반	․ 설계도판, 도면 및 설계 설명서 작성기준 미준수 시	건 당- 0.5점	최대 -1점
	․ 설계도판, 도면 및 설계 설명서 기준 매수 초과 시	- 0.2점(페이지당)
	․ 제출도서 부수 부족(누락)	- 0.2점(부수당)

다. 상기 가.나에서 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결 조정 적용할 수 있다.

라. 심사위원회에 부의하여 탈락여부 결정 대상

1) 지정스케일의 지나친 확대 또는 축소로 심사 또는 검토불가 작품

2) 법규 또는 주요지침의 위반으로 심사 또는 검토가 불가한 경우

3) 설계도면, 설계설명서 등에 색채를 사용한 경우 등

마. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관이 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을 심사위원회에서 따로  정하여 심사할 수 있다.

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

3) 과업의 범위는 도서관방문자센터 계획 부지로 한정하며 부지를 벗어난 과도한 계획은 지양한다.

【서식1】

설계공모 참가신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
『한실 숲속도서관 건립사업』설계공모에 있어서 공모요강 및 설계 지침서를 준수하여 참가할 것을 신청합니다. 2025년 월 일 신청인(대표자) : (인) 달서구청장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 -------------------------------------
참가신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

【서식2】

설계공모 참가자 서약서

당사는 『한실 숲속도서관 건립사업』설계공모에 참가함에 있어 귀 구청의 건축설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 요청, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불공정 행위에 대하여 어떠한 불이익도 감수하고, 설계 공모관련 공모안 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여 이의 없이 귀 구청의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2025년    월     일

회사명 :

주  소 :

대표자 :                   (인)

달서구청장 귀하

【서식3】

한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 달서구청에서 주관하는 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모를 (  )와 (  )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :               (소재지 :             대표자 :       )

2. 업  체  명 :               (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 달서구청 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 달서구청에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2025.    .     .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

달서구청장 귀하

【서식4】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모에 참가하는 대표자로 선임하였으므로 인감증명서를 첨부하여 제출합니다.

2025년    월     일

확인자 : 업체명                    대표자              (인)

업체명                    대표자              (인)

【서식5】

『한실 숲속도서관 건립사업』

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서를 첨부하여 이메일로 제출.

【서식6】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 구청에서 시행하는『한실 숲속도서관 건립사업』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 1매 2. 설계도면 17부 3. usb 1매 4. 사전접촉 여부확인서 및 참여 외부전문가 신고서 2025년 월 일 신청인 (인) 달서구청장장 귀하
절 취 선
『한실 숲속도서관 건립사업』건립 설계공모안 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 6-1】

위  임  장

대표자	업 체 명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업 체 명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 대구광역시 달서구에서 시행하는「한실 숲속도서관 건립사업」설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 대구광역시 달서구청장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식7】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 달서구청에서 시행하는「한실 숲속도서관 건립사업」설계 공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

달서구청장 귀하

【서식8】

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

당사는「한실 숲속도서관 건립사업」설계용역과 관련하여 대구광역시 달서구에서 공고한 심사위원 명부를 열람 후 해당 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않았음을 확인하며, 이후에도 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않을 것임을 서약합니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025 년   월    일

공모참가자 :                     (서명)

달서구청장 귀하

【서식9】

사전접촉 여부확인서

본인은 달서구청에서 시행하는 「한실 숲속도서관 건립사업」설계 공모  참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원등과 사전접촉 여부를 아래와 같이 확인합니다.

◉ 사전접촉 해당여부 :     여      /    부

2025 년   월    일

공모참가자 :                     (서명)

달서구청장 귀하

【서식10】

심사위원 기피 신청서

□ 사 업 명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

□ 기피 위원

성 명	소 속	기피 사유

2025년   월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

달서구청장 귀하

【서식11】

심사위원별 평가점수표

□ 사 업 명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

세부 심사항목	배점	작품A	작품B	작품C	작품D	…
합 계

2025년    월    일

심사위원 :                (인)

달서구청장 귀하

【서식12】

평가사유서

□ 사 업 명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
작품 C
작품 D

2025년    월    일

심사위원                   (서명 또는 인)

달서구청장 귀하

【서식13】

설계개요 및 시설현황

□ 사업명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m	단면도에 층고 및 최고높이 표기할 것
외부마감
설비개요
주차개요	지상	대
조경개요	조경면적		법적 제외 (창의적 표현가능)
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
기 타 사 항

※ 소수점 3째 자리에서 반올림

【서식14】

층별 세부용도 및 면적

□ 사업명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	계	전 용	공 용
계
지상 1 층
지상 2 층
지상 3 층

※ 소수점 3째 자리에서 반올림

【서식15】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식16】

예정공사비 내역서

□ 사업명 : 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	토목
	기계
	조경
	-
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
제 경비 (비율계산)
총 계

【서식17】

심사위원의 자문 등 수행 현황여부 확인 및 정보제공 동의서

(설계공모 참가자용)

당사는『한실 숲속도서관 건립사업』의 설계공모 심사와 관련하여 심사위원이「건축 설계공모 운영지침」제12조 제8항 바호에 해당하는 당사와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 수행한 내역(자문 등의 명칭, 수행기간, 관련 업체명)을 귀 청에 제공하는 데 동의합니다.

◉ 심사위원의 자문 등 수행여부 :     여      /    부

◉ 심사위원 :

달서구청장 귀하

【서식 18】

보 안 서 약 서

당 사는 「한실 숲속도서관 건립사업」설계공모에 참가함에 있어 본 공모지침과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안 유지에 최선을 다할것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 시의 어떤 조치에도 이의를제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년     월       일

참가업체(대표업체)             업 체 명 :

주     소 :

대 표 자 :                  (인)

대구광역시 달서구청장 귀하

【서식 19】

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2025년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

대구광역시 달서구청장 귀하

【서식20】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A3"                                                                                           【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

한실 숲속도서관 건립사업 설계도면

2025.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 21】

위원별 투표용지

□ 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

구 분	작품A	작품B	작품C	작품D
투표

년   월   일

심사위원 :        (인)

대구광역시 달서구청장 귀하

【서식 21-1】

투표결과 집계표

□ 한실 숲속도서관 건립사업 설계공모

구 분	작품A	작품B	작품C	작품D
투표

년   월   일

심사위원장 :           (인)

대구광역시 달서구청장 귀하

【서식22】

참여 외부전문가 신고서

․ 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	2025. . .～ 2025 . . .

상기인이 국산목재 목조건축 실연사업(숲속도서관) 건립 설계공모안 작성 시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2025.     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

달서구청장 귀하