- 진영읍 다목적체육관 건립공사 -

건축설계공모 지침서

2024. 12.

	김 해 시

	목 차 Ⅰ. 사업의 개요 1. 사업목적 2 2. 사업내용 2 Ⅱ. 설계공모 개요 1. 설계공모의 목적 4 2. 설계공모 방식 4 3. 참가(응모)자격 4 4. 설계공모 절차 및 추진일정 6 5. 응모신청서 접수(참가등록) 7 6. 질의 및 답변 8 7. 설계공모안(작품) 제출 8 Ⅲ. 설계도서 작성 및 제출 1. 설계도서의 작성 9 2. 설계도서의 제출 13 Ⅳ. 심사 관련사항 1. 일반사항 14 2. 심사위원 구성 및 운영 14 3. 당선작 및 입상작 결정 방법 15 Ⅴ. 설계지침 1. 일반사항 21 2. 설계 시 고려사항 21 Ⅵ. 별지 서식목록 28

Ⅰ. 사업의 개요

1. 사업 목적

❍ 신도시와 외곽지역(농촌지역)간 공공·민간 체육시설 배치의 불균형을 해소하고 농촌지역 체육복지 확대를 위하여 다목적체육관을 건립하여 시민여가 및 건강증진 공간 제공을 목적으로 한다.

2. 사업내용

가. 사 업 명 : 진영읍 다목적체육관 건립공사

나. 발주기관 : 김해시

다. 대지현황

위 치	김해시 진영읍 본산리 121-109번지 일원
대지면적	4,500㎡
지역·지구	자연녹지지역, 생산녹지지역

※ 상기 도시계획 사항에 대하여 참여자가 법규 검토시 반드시 재확인하여야 하며, 법규 검토 미비에 따른 책임은 공모 참여자에게 있음.

라. 건축규모

연 면 적	870㎡ ※ (±5% 범위 내에서 조정 가능)
층 수	지상1층 1동
용 도	운동시설 ※ 층별, 실 면적 및 세부용도 등은 창의성 발휘하여 제안
구 조	자유선택

마. 예정공사비 : 3,300,000,000원(부가가치세 포함)

바. 예정용역비 : 176,460,000원(부가가치세, 손해배상보험료 등 포함)

※ 설계용역의 진행 중 총 공사비 증액 요인이 발생될 경우, 설계용역비, 설계의도구현 용역비 연동해서 증가 반영하도록 한다.

사. 공모방법 : 일반 설계공모

아. 설계용역범위

1) 설계범위 및 과업대상

건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 작성

2) 용역범위

가) 기본 및 실시설계도서 작성

나) 설계를 위한 사전조사 및 보고서 등 작성

다) 건축법 제 29조 규정에 따른 건축행정 이행

【건축협의, 착공신고 및 건축물 사용승인 통보 등 세움터 작성 및 처리】

라) 과업의 규모에 해당하는 각종 심의 및 인증

【에너지효율등급(1++등급), 제로에너지건축물(5등급), 장애물 없는 생활환경(우수등급)】, 에너지절약계획서, 설계안전성검토, 설계안전보건대장, 공사기간 적정성 등 건설자문위원회 및 각종 관계법령 규정에 의한 인․허가, 심의 및 인증

마) 공사 예정공정표 작성

바) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성 등

사) 당선자가 계약 시 본 용역과 관련된 인허가나 공사발주 시 필요한 설계도서 작성과 관련하여 전기, 통신, 소방 등에 대한 자격이 없는 경우에는 관계 법령에서 정하는 각 분야의 설계자 등과 공동도급(분담이행 방식)으로 계약 체결하여야 함.

자. 설계용역기간 : 착수일로부터 150일간(공휴일 포함)

※ 용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련규정 위반 또는 설계 미비 등 하자사항이 발생하여 변경이 필요할 시는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경작업을 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행 기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업수행이 중단되었을 경우

- 발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

- 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

- 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 기타 사유가 발생할 경우

※ 예비인증【BF, 제로에너지, 에너지효율등급, 녹색건축】, 에너지절약계획, 설계안전성검토 등 적용에 따른 건축인·허가, 인증 협의 기간 포함.

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적

❍ 본 공모의 목적은 집영읍의 주민친화형 체육시설을 예술성, 창의성, 기능성을 겸비한 건축물로 건립하고자 건축 설계공모를 실시하여 가장 우수한 설계안을 제출한 업체를 설계용역업체로 선정하고자 함.

2. 설계공모 방식

❍ □건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.03.30.) □ 제2조제5호에 의한 일반설계공모

3. 참가(응모)자격

가. 공고일 현재「건축사법」제7조에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은법 제23조에 따라 건축사사무소의 등록·개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자[회사・업체 간 공동이행방식에 의한 공동응모(2개업체 이내)도 가능하며, 공동응모 시 대표자 1인을 선정하여야 함)

1)  응모자가 공동응모(2개 업체 이내)일 경우 공동수급 대표자 선임계(서식3)와 공동응모협정서(서식4-1)를 응모신청 시 제출한다.

2) 당선자는 계약 시 정보통신․소방설계에 의한 자격이 없는 경우 정보통신․소방관련 법령(정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등)에 의한 신고를 필한자와 공동계약(분담이행방식:(서식4-2))을 체결하여야하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법 등 관련법령에 의한 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

나.「건축사법 시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때 주계약자(대표자)는 국내 건축사로 하여야 한다.

다. 응모신청 등록일 기준으로 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음(향후 제재사실 발견 시 당선 취소), 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있고, 중복 응모한 사실이 발견된 경우 참가자격을 박탈한다.

나. 자격제한

1) 작품 접수기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없음.(위반 시 공모참여, 및 보상대상에서 제외)

- 응모신청(공모참여) 시 건축사 협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이   아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함.(공동응모자 포함)

2) 응모등록을 하지 않은 자는 응모작품을 제출할 수 없고, 이미 제출된 응모  작품은 수정 및 보완할 수 없음.

3) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈함. (공동응모자도 동일하게 적용)

※ 지역경제 활성화를 위하여 관내 건축사와 공동응모 할 것을 권장함

다. 기타사항

1) 설계공모 심사를 통하여 선정된 당선자는 계약 시 전기․정보통신․소방 설계에 의한 자격이 없는 경우 전기․정보통신․소방관련법령(전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등)에 의한 신고를 필한자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법 등 관련법령에 의한 신고를 필한자가 설계하여야 한다.

2) 당선자는 계약 시 공동수급협정서(분담이행방식)를 작성하여야 하며 건축사가 대표자가 된다.(계약 시까지 행정제재처분이 없어야 함)

4. 설계공모 절차 및 추진일정

구 분	예 정 일 자	비 고
설계공모 공고	2024. 12. 04.(수)	○나라장터, 김해시 홈페이지 게시
응모신청서 접수 (참가등록)	2024. 12. 10.(화) 10:00 ~ 17:00 (1일간) ※ 점심시간 제외	○접수처 : 김해시 체육지원과(방문접수) ※ 방문접수처 : 김해시 김해대로 2401, 체육지원과 체육시설팀 ※ 당일 17:00까지 접수처 도착분에 한해 접수 가능 (준수 바람)
현장설명회 개최 (미실시)	-	○응모신청자 사업대상지 현장 개별 확인 후 질의서 서면 질의
질의서 접수	2024. 12. 17.(화) 10:00 ~ 17:00 (1일간)	○질의서 양식(서식 7)에 의한 서면 질의 ○E-mail(kdh0389@korea.kr) 접수 ※ E-mail 접수 후 정상 접수 여부 확인바람 (미확인하여 발생하는 문제는 신청자에게 책임이 있음) ※ 당일 17:00까지 E-mail 도착분에 한해 접수 가능 (준수 바람)
질의서 회신	2024. 12. 24.(화)	○응모자 전체 서면(E-mail 일괄 발송) 회신 (별도의 서면 회신은 하지 않으며, 응모 신청 시 작성한 E-mail로 일괄 회신, 질의답변 내용 개별확인 필요)
설계공모안 접수	2025. 01. 17.(금) 10:00 ~ 17:00 (1일간) ※ 점심시간 제외	○접수처 : 김해시 체육지원과(방문접수만 가능) ※ 방문접수처 : 김해시 김해대로 2401, 체육지원과 체육시설팀 ※ 응모신청 한 업체에 한 함(공모접수증 지참) ※ 당일 17:00까지 접수처 도착분에 한해 접수 가능 (준수 바람)
작품심사 (심사위원회 개최)	2025. 01. 24.(금)	○장소 : 김해시청 본관 2층 소회의실 ○설계공모 심사위원회의 심사 기준에따라 심사 ※ 일정 등이 변경 될 경우 별도 공지
당선작 및 입상작 발표	2025. 01. 31.(금) (예정)	○전자정보처리 시스템(세움터) 및 김해시 누리집 공개
설계공모안의 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	○미회수 시 발주청에서 임의 처리함 ※ 입상작(당선작 및 기타입상작)은 미반환
입상작의 보상금 청구	당선작 발표일로부터 10일 이내	○입상작 수에 따른 공모 보상금 차등 지급

※ 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 추후 변경될 수 있으며, 변경된 내용은 김해시 홈페이지에 게재할 예정으로 설계공모 참가자는 수시로 홈페이지 게재 내용을 확인하시기 바람.

5. 응모신청서 접수(참가등록)

가. 일      시 : 2024. 12. 10.(화) 10:00 ~ 17:00 (1일간)

나. 응모접수처 : 김해시 체육지원과 체육시설팀

1) 주    소 : 김해시 김해대로 2401 김해시청 북관 2층 체육지원과

2) 전화번호 : 055-330-3607

다. 등록방법 : 방문접수

※당일 17:00까지 접수처 도착분에 한해 접수 가능(준수 바람)

※대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

라. 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서 [서식 1] 1부.

2) 청렴서약서 [서식 2] 1부.

3) 공동수급 대표자 선임계(공동응모 시) [서식 3] 1부.

4) 공동수급표준협정서(공동응모 시) [서식 4-1] 1부.

5) 위임장 [서식 5] 및 재직증명서 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

6) 사용인감계 [서식 6], 인감증명서(법인일 경우 법인 인감)

※ 공동 응모자의 경우 업체별 각 1부 제출

7) 국내·외 건축사면허증 사본 1부.

8) 건축사사무소 개설신고 필증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

9) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

10) 사실확인증명서 (행정처분 등 결격사유가 없음을 증빙하는 서류, 발행일이 접수일 또는 접수일 전일 한함) 1부.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 사본 제출 시 원본대조필 란에 해당건축사 인장 날인, 공동응모인 경우 자격증, 업무신고필증 등 해당서류를 각각 제출

11) 사전접촉금지서약서 [서식 13] 1부.

12) 개인정보 수집·이용 동의서 [서식 18] 1부.

마. 유의사항

1) 등록 방문하는 자 신분증 지참(대리인 접수 시 대리인 신분증 지참)

2) 사본 제출 시, 인감으로 원본대조필 날인 후 제출

3) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체까지 포함하여 대표업체에서 제출

6. 질의 및 답변

가. 질의접수 : 2024. 12. 17.(화) 10:00 ~ 17:00 (1일간)

나. 접수방법 : [서식 7]을 활용하여 E-mail로 제출(질의서는 pdf파일형태로 첨부)

다. 질의접수처 : kdh0389@korea.kr(김해시 체육지원과 ☎ 055-330-3607)

※ 공정한 공모 진행을 위하여 유선질의 불가함

라. 유의사항

1) 질의서 발송 후 발주기관에 수신 여부를 확인하여야 함.

2) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함.

마. 회신일자 : 2024. 12. 17.(화)(예정) - 사정에 의해 변경될 시 공지

1) 회신방법 : E-Mail(전체 응모자에게 통보) 회신

2) 유의사항

① 질의사항에 대한 우리시의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

② 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

7. 설계공모안(작품) 제출

가. 제출일시 : 2025. 01. 17.(금) 10:00 ~ 17:00 (1일간)

※당일 17:00까지 접수처 도착분에 한해 접수 가능(준수 바람)

나. 제출장소 : 김해시 김해대로 2401 김해시청 북관 2층 체육지원과

다. 제출방법 : 방문접수만 가능(우편접수 불가)

라. 유의사항

1) 공모 등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품 수는 응모자별 1점으로 한다.(응모 신청 접수증 지참)

2) 제출된 공모 안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모 또는 「건축서비스산업 진흥법 시행령」제18조에 따라 다른 입찰방법(사업수행능력평가) 적용가능

3) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

4) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다

Ⅲ. 설계도서 작성 및 제출

1. 설계도서의 작성

가. 제출서류 및 도서

1) 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서 [서식 8] 1부.

2) 사전접촉금지 서약서 [서식 13] 1부.

3) ‘심사 후 입상작 확인용’봉투[서식 10] 1부.

2) 심사용 설계도판 : 1매(A1, 841㎜× 594㎜) [서식 11 참고]

※ 하나의 묶음으로 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

4) 설계설명서(A3, 420㎜× 297㎜) 14부.

5) USB 2개(도판(pdf파일), 설계도면(pdf파일), 시공면적 및 연면적 확인을 위한 면적 산출근거 CAD도면, 면적 산출근거와 동일한 평면도 CAD도면 서식14, 서식15, 서식16, 서식17 작성하여 pdf로 제출)

나. 제출도서의 익명성 유지

1) 익명 사용원칙은 응모신청 시부터 심사위원회의 당선작 결정 시까지 유지된다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 안 되며(응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함), 심사 전에 심사 관련자와  접촉하여 작품설명을 해서도 안 된다.

3) 설계도판과 설계설명서의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.[서식 11, 서식 12]

4) 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격 처리할 수 있다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

5) [서식 9]“심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 [서식 10]의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 심사용 설계도서(설계설명서 7부, USB-1개)와 같이 1개의 묶음으로 흰색 종이로 포장하여 제출하고, 심사위원 사전배포용 설계도서(설계설명서 7부와 USB-1개)는 별도의 묶음으로 제출하며, 제출시 접수자에게 고지한다.

6) 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

7) 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가) 축적과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표시한다.

나) 주요실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

다) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

라) 도면의 축적은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

마) 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기한다.

바) 제출도서 내용물의 쪽번호 표시는 아라비아 숫자만으로 표기하고,  공사명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

사) 모든 도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고 간지사용은 불가하며, 설계도면 및 설계설명서는 쪽번호를 아라비아 숫자만으로 기재하고, 제본은 접착제 좌철 제본으로 한다.

아) 모형 및 모형사진을 제출도서에 포함하여서는 안된다.

자) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

차) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안된다.

타) 종이 재질 및 색상

- 표지는 백색 무광택 아트지, 내용지는 백색 무광택 백상지로 한다.

- 심사용 도판은 1매 흑백(조감도 1컷 색채 사용 가능)으로 한다.

- 설계설명서의 모든 3차원 이미지는 렌더링하지 않은 이미지여야 하며, 3차원 이미지(조감도, 투시도), 배치도를 제외하고 모든 표현은 백색과 흑색(백색바탕에 흑색)으로만 가능. (단, 흑백 음영비율에 따른 명도조절은 가능함.)

<렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처: 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

2) 심사용 설계도판 - 1매

가) 규    격 : A1(가로594㎜×세로841㎜) 크기 / 두께 10mm 폼보드판

나) 제출방법

- 작품 심사시 게시가 가능하도록 횡단방향(단변이 수평방향)

- 두께 10mm의 폼보드판에 테두리 없이 부착 ‧ 제출한다.

다) 표현방법

- 모든 도판의 축적은 자유롭게 표현한다.

- 도판의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다. (단, 조감도는 색채 사용 가능)

- 설계도판의 작성은 설계개념 및 계획 등을 자유롭게 표현 가능하며, 기본계획도(배치도, 각층평면도, 입면도, 단면도 등), 렌더링하지 않은 3차원 이미지, 평면 및 동선계획도 등의 내용으로 제안자가 중요도를 감안하여 제작한다.

라) 도판 필수 포함내용

- 설계개요 및 핵심개념 작성

‧ 건축개요, 주요재료, 설비시스템, 주차 및 조경 등 설계개요를 작성하고, 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심개념 설명

- 배치도

‧ 이용자 및 차량 출입동선, 시설배치, 도로, 조경 및 부대시설 배치계획 및 이격거리(대지안의 공지, 일조권 등)에 대한 사항 등을 작성

‧ 대상 부지 주변상황을 알 수 있도록 간결하고 체계적으로 표현.

- 공간배치개념도

‧ 신축건물과 관련 있는 인근의 주요시설을 표현하고 이를 고려한 영역권의 분리 및 연계성 표시

- 3차원이미지 : 조감도 또는 투시도(렌더링 작업 불가)

- 동별 각층 평면도/입면도/단면도

마) 작품 심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같으며, 우측 상단의 심사번호 기재란을 도판에 표시한다.

	가로 규격 : 594mm
	□	세로규격 : 841mm

3) 설계설명서(14부)

가) 설계도판에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있다.

나) 설계설명서의 내용은, 아래 도면의 종류와 순서를 참고하여 자유롭게 작성한다.

- 표지(앞) :“진영읍 다목적체육관 건립공사”기재(한글 휴먼명조 32포인트로 진하게 할 것)와 우측상단에 “심사번호 기재란”만 작성[서식 12]

다) 규격은 A3(420mm×297mm)용지 크기로 테두리 없이 단변 좌철 무선 본드 접착한다.

라) 표지(앞끝)는 흰색 스노우지(무광택), 내용지는 백상지로 한다.

마) 매수는 13쪽으로(표지(앞·끝)와 조감도는 쪽수에 미포함하며, 쪽수로 간지사용 불가, 단면인쇄, 표지(앞·끝)는 쪽번호 미기재) 작성하되, 각 쪽 하단부 중앙에 쪽수를 표기하며(쪽수 표기는 전체쪽번호 – 쪽번호, 예시 : 13-1) 매수를 초과하거나 미달하지 말아야 한다.

바) 설계 설명서에서 사용하는 글자는 휴먼명조체 검정색으로 하며, 제목·부제목 등(20포인트, 16포인트 선택 사용)을 제외한 글자크기는(12포인트)로 한다.

사) 줄간격은 160%를 기준하고, 추가 제안 및 설명자료 작성 가능

아) 설계도면 및 설계설명서는 아래 구성표대로 작성한다.

- 내용 구성표 -

구 분	내용		비고	비고
설계 설명서		앞표지	【서식12】-양식 수정 불가	흑백
	13-1	목차 및 투시도	목차 배경에 투시도 표현 가능	칼라
	13-2	조감도	렌더링하지 않은 3차원이미지	칼라
	13-3	건축개요 각층별 세부용도 및 면적표 실내·외 주요재료마감표	【서식14】【서식15】내용을 포함할 것	흑백
	13-4	기본계획방향-1 설계의도(concept)	입지현황(대지 현황분석) 인접건물과의 관계, 조경계획, 주차계획	흑백
	13-5	기본계획방향-2 설계의도(concept)	평면,입면,단면 계획방향	흑백
	13-6	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 주차장램프, 조경계획 등을 표기	흑백
	13-7	평면도	주요 층별 평면도, 동선 및 주차계획도 표기,	흑백
	13-8	입면도	입면 4면	흑백
	13-9	단면도	주요 부분 종.횡단면도	흑백
	13-10	구조계획, 토목계획		흑백
	13-11	신재생에너지, BF 계획	신재생에너지 계획, 장애인 편의 계획(BF)	흑백
	13-12	설비(기계,전기,통신 등)계획		흑백
	13-13	법규검토서 기본 및 실시설계 예정 공정표 예정공사비	【서식16】참조,【서식17】참조 예정공사비 작성시 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분	흑백
		뒷표지
합 계			15쪽 (표지, 뒷표지 등 포함)

2. 설계도서의 제출

가. 참가업체는 접수 기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이 우리시에 직접 제출한다.

나. 우리시에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

1) 심사용 설계도판, 설계도면 및 설계설명서 등은 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

2) 참가작품 제출 확인서 교부 후에는 제출된 작품에 대하여 추가 또는 수정할 수 없다.

3) 작품접수 시에는 참가작품 제출 확인서[서식 8]를 교부한다.

Ⅳ. 심사 관련사항

1. 일반사항

가. 일    시 : 2025. 01. 24.(금)

나. 장    소 : 김해시청 소회의실(본관 2층) 14:00 (예정)

※ 일시 및 장소는 발주기관의 사정으로 인하여 변경될 수 있음

다. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 작품

2. 심사위원 구성 및 운영

가. 심사위원 구성

1) 건축서비스산업진흥법 제21조, 건축설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.3.30.) 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조의 3에 준하여 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 공정하고 합리적인 절차에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

2) 심사위원 명단은 아래와 같으며 심사위원 5명, 예비위원 2명으로 구성한다.

구 분	분 야	소 속	직 위	성 명	비 고
심사위원	계획(설계)	인제대학교	교수	이장민
		창원대학교	교수	박근송
		부경대학교	교수	송대호
		동의대학교	교수	김희근
		김해시지역건축사회	건축사	김민희
예비위원		신라대학교	교수	황덕현
		김해시지역건축사회	건축사	최민수

3) 설계공모 참가자는 주1)심사위원이 아래의 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청을 반드시 하여야 한다. [서식 19]

※ 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자는 실격 또는 당선 및 입상이 취소되며    더불어 각종 법률에 따라 엄중한 행정처분 실시할 것임.

* 주1)‘심사위원이 아래의 제척사유에 해당하는 경우’는 다음 각 호의 어느 하나에 해당임

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업   체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총5인으로 구성되며, 위원 중 과반수 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.

2) 심사위원의 제척·기피·회피 등 결원에 대비하여 예비심사위원을 사전 선정 구성한다.

3) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

4) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 작품심사기준의 평가 항목을 고려하여 평가사유서를 작성 제출하여야 한다,

5) 심사위원회 의결이 필요한 사항의 결정은 출석위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

6) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개해야 하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 한다.

라. 심사결과의 발표 및 공개

심사결과(평가점수, 평가서)는 심사일로부터 7일 이내에 건축법 제32조에 따른 전자정보처리 시스템(세움터) 또는 김해시 홈페이지(열린시정 > 열린마당 > 고시공고)에 공개한다. 다만, 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있다.

마. 기  타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

3. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

가. 작품심사기준

1) 절차기준

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정하며, 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

나) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

다) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대 평가하여『작품심사 결과』를 결정한다.

라) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점 사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

마) 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

2) 심사기준

가) 작품심사는『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.3.30.)』에 따른다.

나) 평가방식은 채점제로 하며 배점기준은 아래와 같다. 다만, 심사위원회의 의결을 통해 평가방식을 변경(투표제 또는 투표제+채점제의 혼합방식)할 수 있다.

≪ 배점기준 및 평가항목 ≫
평가항목	세부 사항	배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 기존 건물과의 경제적인 연계 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 장애인 및 여성 이용의 편의성	20
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	20
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 구조계획의 경제성, 안전성 및 시공성 ○ 에너지절약, 유지관리 비용절감 등 경제성	15
기 타	○ 공사비 절감 계획 ○ 예산대비 실현가능성	25
계		100
지역가점	○ 경남도 내 지역업체 공동응모 ① 30%이상 : 3점, ② 20% ~ 30%미만 : 2점, ③ 10%이상 20%미만 : 1점	+1~3
	○ 도내업체 단독 또는 도내업체간 공동 참여 시	+3

* 채점방법 및 절차는 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

라) 채점제의 평가는 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산출평균한 점수로 한다. 이     경우 최고점수, 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술      평균한 점수에서 감점한다.

나. 심사 시 불이익 처분기준

1) 불이익 처분기준 적용방법

가) 발주기관은 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하고, 심사위원회에서 최종 결정한다.

나) 감점사항에 대하여는 감점기준에 의한 검토결과를 심사위원회에 상정하여 심사위원회에서 의결하여 감점 처리한다.

다) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있으며, 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정·적용한다.

2) 실격기준

가) 참가자격이 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

나) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

다) 설계도서의 내용에 심각한 법규 위반사항이 있어 시공 등이 불가한 경우

라) 건축규모, 총 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

마) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

바) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

사) 공모지침서, 과업지시서 등에 실격처리를 명시한 내용을 위반한 경우

아) 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

자) 그 밖의 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

※ 당선작 선정 이후라도 금품ㆍ향응 등의 제공ㆍ수수, 담합, 알선ㆍ청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 당선작은 취소된다.

3) 감점처리대상 및 감점기준

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 실격 및 감점 대상으로 작품 심사 후 심의위원회에 상정하여 최대 5점의 범위 내에서 감점하며, 명시되지 않은 추가 위반사항에 대하여는 심사위원회에서 의결하여 적용한다.

구 분	항 목		감 점	최대 상한
설계지침 위반	□제시된 연면적 초과, 미달 범위	3% 미만	-1점	-4점 이내
		3% ~ 5%	-2점
	□제시된 예정공사비 초과		-1점
	□기타 법규 및 설계공모지침 위반		-0.2점/건
도서규격 위반	□제출도서작성 기준 위반		-0.2점/건	-3점 이내
	□설계도서 기준매수 초과		-0.2점/매
	□제출도서 부족		-0.2점/종류별
	□색상표현 위반		-0.2점/건
	□제본방법 미준수 등		-0.2점/건
기 타	□기타 심사위원회에서 정하는 사항		-0.2점/건
계			-	-5점 이내

다. 입상작의 보상 및 대우

1) 최우수작(당선작) 1점 : 기본 및 실시설계용역 계약권 부여

2) 우수작 및 가작 : 상장 및 상금 지급

가) 우수작 및 가작은 응모작품수에 따라 1 ~ 2개 작품까지 선정하며, 작품수준에  따라 심사위원회 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

나) 응모작품이 3점 이하인 경우 당선작 1점 선정, 4점인 경우 당선작 및 우수작까지, 5점 이상인 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정할 수 있다.

기타 입상작 수	보상금 지급기준	비고
1개사일 경우	우수 1 : 5,882,000원(1/3)	부가가치세 포함
2개사일 경우	우수 1 : 7,058,400원(4/10) 가작 1 : 5,293,800원(3/10)	부가가치세 포함
비고 : 1) 공동응모인 경우 대표사에 지급한다. 2) 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등지급하며, 입상작으로 선정된 자가 당선작 발표일로부터 10일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

라. 저작권 및 작품전시

1) 당선작에 속한 저작권 등 모든 권리는 우리시에 귀속하며, 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

2) 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

3) 설계공모 당선작은 반환하지 않고 우리시가 보관한다.

4) 발주기관은 당선작 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

5) 당선작을 제외한 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에  응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 반환기간 내 반출되지 아니한 작품은 발주기관에서 임의로 폐기처분한다.

마. 당선 이후 조건

1) 계  약

가) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 발주기관의 계약기준에 따른다.

나) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․소방 등) 등에 대한 자격요건이 있는 관계법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행) 하여야 한다.

다) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 발주기관이 갖는다.

라) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 김해시와 설계 계약에 관해 협의하여야 하며, 15일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

마) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 정상 설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

바) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

사) 당선자가 설계를 시행함에 있어 공사비의 과다 증가를 유발하여 발주기관이 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주  하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

2) 설계 진행

가) 설계공모는 설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계하여야 한다.

나) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서 등의 요구사항을 종합하여   당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

다) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

라) 발주기관의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

마) 설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

바. 유의사항 및 기타사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 설계공모지침서를 준수하여야 한다.

4) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

6) 심사위원회는 심사결과 제출된 작품이 설계공모 목적을 달성하기에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어지는 등의 이유로 당선작 또는 입상작을 선정하는 것이 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이를 선정하지 않을 수 있다.

7) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 김해시의 결정에 따라 진행한다.

Ⅴ. 설계지침

1. 일반사항

가. 작품성, 예술성, 기능성, 구조적 안전성, 미래지향성 등을 갖춘 수려한 건축물이어야 한다.

나. 저탄소 녹색성장을 위하여 생태환경을 고려한 녹지환경조성, 단열 및 자연환기 등을 통한 쾌적한 실내환경 조성, 환경친화적인 계획기법을 적극 반영한다.

다. 부지조건을 극복할 수 있는 창의적인 아이디어를 반영한 특화계획을 제시하고, 사업성 개선을 위한 원가절감(공기단축 포함) 사항을 적극 모색한다.

라. 본 지침서에서 규정하고 있는 사항 이외에 관련법규, 지자체 조례, 각종 심의기준 등을 준수·반영하여야 한다.

2. 설계 시 고려사항

가. 대상지 개요

위 치 : 김해시 진영읍 봉하로 10(진영읍 본산리 121-109번지)

건축물

위치

대지분할선

(4,500㎡)

1) 대지면적 : 4,500㎡(필지 분할 예정)

2) 지역․지구 : 자연녹지지역, 생산녹지지역

※ 토지이용계획 등에 대하여는 설계공모 참여자가 반드시 확인하여야 함.

3) 입지여건 : 사업대상지 인근에는 본산 농공단지 및 준공업지구가 위치해 있고, 사업부지서측으로 김해시 농촌활성화센터와 더봉하센터가 인접해 있음.

나. 배치계획

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 현장 부지조건을 고려하여 토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 이용자 및 방문자의 접근성과 편리함, 안전성을 고려하여 배치하며, 옥외공간 활용을 최대화하며, 주 진입공간의 활성화를 유도할 수 있도록 계획한다.

3) 건축물의 배치는 사업부지의 활용계획을 감안하여 부지 전체의 통합적인 토지이용계획 수립 및 자연훼손을 최소화 하는 친환경적 배치계획을 수립하고, 기존 시설과의 연계를 고려한 마스터플랜을 제안하여야 한다.

4) 주차장은 진ㆍ출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 하며, 부지의 이용을 극대화하여 용도 및 지역의 필요성에 따라 주차공간의 적절한 배치 및 녹지공간의 확보에 노력한다.

- 긴급차량 출동을 고려한 공간 및 시설운영을 위한 차량(물품반입, 쓰레기처리, 유지관리용 차량 등) 공간을 적정하게 계획할 것

5) 체육관, 주차장 및 외부공간의 연계성, 이용의 효율성이 확보되도록 배치계획을 수립하여야 한다.

6) 장래의 시설변화(증축)에 효과적으로 대응 가능하도록 계획하여야 한다.

7) 주차장법에 따른 주차규격을 적용하여 1대당 주차면적이 주차면+통로 면적을 고려하여 옥외 30~35㎡/대의 규모가 될 수 있도록 하며, 충분한 장애인 주차장 비율을 확보(10% 권장)할 수 있도록 한다.

8) 외부공간은 접근성을 고려하여 주진입부 및 장애인 동선을 계획한다.

9 체육관 이용자를 위한 주차장 외 외부공간(공지 등)을 확보하고, 대형차량 주차장도 고려하여야 한다.

10) 부지조성은 현 지형 레벨을 고려하여 경제적인 설계를 반영한다.

11) 안전한 보행환경을 위해 보행로와 차로를 명확히 구분하여 조성하여야 한다.

12) 기존시설 및 외부공간, 동선 등을 고려한 조화로운 계획안을 도출하여야 한다.

- 기존시설 운영 중 본 공사를 시행하여도 쾌적하고 안전한 사무 및 보행환경 유지에 유의할 것

13) 장비 반출입, 서비스 및 하역(물품, 식재료, 쓰레기 등) 등 유지관리를 위한 별도 동선을 확보하여야 한다.

14) 범죄예방 환경설계(CPTED) 기법 적용으로 자연적 감시가 용이한 외부 공산 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의하여 안전한 공간 환경을 조성한다.

다. 평면계획

1) 주요시설 개요

〇 연 면 적 : 870㎡ (±5% 범위 내 가능)

〇 주차대수 : 법정 주차대수 이상 반영할 것

〇 층수 및 동수 : 1개동, 지상1층

구 분	세부시설	면적(㎡)	비 고
1층	다목적체육관	710.00	-역도대(2.8X2.2) : 15면 -역도무대(5.0X5.0) : 1개소 -탁구대:5면, GX공간 등 -족구장 : 1개소
	물리치료실	30.00	- 물리치료 및 재활
	사무실	21.60	- 7.2㎡X이용객수 (직원현황:3명)
	공용공간	108.40	-화장실, 탈의실 포함
	합 계	870.00

※ 각실은 상기 제시된 규모 이상이어야 하며 층별, 실 면적 및 세부용도 등은 창의성 발휘하여 제안바람.

2) 유의사항

가) 위 시설기준의 용도를 포함하여야 하고 세부 용도별 바닥면적의 조정‧증감 및  필요 시설을 추가 제안 가능하다

나) 다목적체육관은 역도대(15면 이상), 역도무대 1개소,  탁구(5면 이상) 등 생활체육이 가능한 규격으로 하고, 유효높이를 5m 이상으로 계획하여야 한다.

다) 이용객의 집중 또는 재난발생시 효율적인 피난을 고려한 동선 및 시설  계획을 고려하여야 한다.

- 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간을 계획

라) 활용할 수 없는 공간(Dead Space)이 생기지 않도록 경제적이며 기능적으로  계획하여야 하며, 준공 후 유지보수 및 관리에 용이하도록 한다.

마) 로비, 복도 및 화장실 등 공용부는 체육관 이용 및 시설 유지관리에 불편함이 없도록 하고 면적(기계실, 전기실 등 포함)을 효율적으로 확보하도록 한다.

바) 장래의 시설변화(증축)에 효과적으로 대응 가능하도록 계획한다.

사) 각 시설별 이용시간 및 이용계층 등을 고려해 조닝(zoning)의 명확한 구분을 고려하여야 한다.

아) 공간 및 시설의 효율적 배치를 위하여 아래와 같이 조닝을 반영하여야 한다.

- 시설별 이용시간에 따른 개별 운영이 가능한 동선, 공간 및 설비계획 반영

- 다양한 연령의 이용자를 고려 공용 공간 내 소음 확산 방지 및 흡음대책 반영

자) 공간 및 시설의 효율적 배치를 위하여 아래와 같이 조닝을 반영하여야 한다.

차) 연령, 상별, 장애의 유무 등에 관계없이 누구나 편안하고 안전하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인(Universal Design)을 적용하여야 한다.

라. 입면계획

1) 에너지의 효율성 및 유지・관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획할 것.

- 단순·명료한 디자인으로, 경제성, 실용성을 갖춘 입면을 계획.

2) 안정감 있는 규모로 계획하고 용도 및 기능을 고려 실용적이고, 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 고려하며 입면도에 주요 마감 재료를 표현할 것.

3) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 환기탑, 보행계단, 난간, 경사로 옹벽 등은 의장성을 고려한 통합디자인 개념을 통해 조경 및 옥외 시설물과 디자인 계통을 유지할 것

4) 공공기관으로서 지역의 모범이 될 수 있는 건축물이 계획될 수 있도록 다음의 사항을 고려할 것

가) 가로경관을 고려한 외관 및 저층부 계획

- 지상주차장 설치 시 조경시설이나 펜스 등 차단막을 설치하여 보행자의 안전 및 미관을 고려한 경계부 경관 형성 고려

나)‘다목적체육관’으로서 품격을 높일 수 있는 계획안이 도출될 수 있도록 할 것 (입면위주의 디자인이나 장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계 지양)

다) 이용자(노약자)가 편안하게 접근할 수 있는 공간구조와 형태로 디자인

마. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) Zoning을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 천장고는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

- 자연채광 및 인공조명을 함께 검토하여 균질한 조도 및 비용 절감방안 강구

4) 창대 및 난간 등의 높이를 관계 법령에 적합하게 고려한다.

바. 설비계획

1) 쾌적한 환경 조성 및 에너지 절약을 위한 합리적・경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리  및 보수가 용이하도록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

3) 각 실에 맞는 화재방지, 소화설비, 피난 및 경보시설 계획이 반영되어야 한다.

4) 통신 및 설비 등은 통합관리시스템으로 계획하여야 한다.

사. 구조계획

1) 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

가) 적용규정

(1) 건축법 및 시행령

(2) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

(3) 국토교통부 고시 건축구조설계기준

(4) 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

나) 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별(업종별) 배치계획

다) 내진설계 기준에 적합하게 설계

라) 경제적인 구조

마) 장비 등으로 인한 바닥하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검토를 하며 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하여 이용자의 편안함과 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

아. 공간계획 및 조경계획

1) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

2) 이용자 및 인근 주민의 야외활동을 지원할 수 있는 공간 및 시설물 배치계획을 수립한다.

3) 장애자 및 이용자의 보행편의성을 확보하고 건축물과 조화되도록 포장계획을 수립한다.

자. 주차계획(주차관제시스템 + 통합관리시스템 포함)

1) 주차대수는 통상 법정주차대수 이상의 충분한 주차 공간(대수) 확보와 주차 연계성을 고려하여 이용자들이 부지 내 지상주차장을 사용할 수 있도록 합리적인 주차동선을 계획하여야 한다.

2) 옥외주차장은 프로그램 주차방식을 고려하고 대형차량 및 장애인주차장을 지상에 계획하여 이용에 편리함을 도모하며 포장은 투수성으로 한다.

3) 주차장은 접근성, 방범, 채광, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 에너지 절감을 위해 최대한 개방하여 자연채광, 자연환기가 가능하도록 계획한다.

4) 장애인, 경차, 일반, 전기, 확장형으로 계획하고 주차구분이 가능하도록 설계한다.

차. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고 그 내용을 도판, 도면, 설명서  등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높이고, 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용한다.

3) 건물의 내구성을 저하시키지 않는 방법으로 층별 녹화계획을 하고 건물의  에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입한다.

4) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

카. 기  타

1) 외장마감은 에너지 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 자재로  계획하여야 한다.

2) 패시브적 요소를 검토하여 에너지 절약 및 친환경 건축물로 계획한다.

3) 소방차량 등 긴급구조, 응급‧화재진압 차량의 진․출입 등이 용이하도록 계획하며,  화재 등 비상상황 발생시 피난․안전․구조가 원활하도록 계획한다.

4) 공기단축, 건설원가 절감, 준공 후 유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

5) 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 제반규정에 대하여 적합하게 계획하여야 한다.

6) 옹벽은 콘크리트 옹벽으로 계획하여야 하며, 최대 높이는 5m 미만이어야 한다.

7) 용역 완료 후에도 설계도서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 및 상호모순 등이    있는 사실을 발견하였을 때, 지질․용수 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를    경우, 현장상태와 설계도서의 상이할 경우, 시공방법의 변경 불가피할 경우,       계약목적물의 제 기능(샤워기 부족 등) 및 안전을 확보할 수 없을 경우, 기타   발주기관이 판단하여 설계자에게 설계도서 보완을 요청하였을 경우에는 설계자는   전액 자부담으로 하여 발주기관이 요구한 기한 내 수정 설계도서를 제출하여야 한다.

Ⅵ. 별지 서식목록

[서식1]   건축설계공모 응모신청서	29

[서식2]   청렴서약서	30

[서식3]   대표자 선임계	31

[서식4-1]   공동수급표준협정서(공동이행방식)	32

[서식4-2]   공동수급표준협정서(분담이행방식)	35

[서식5]   위임장	38

[서식6]   사용인감계	39

[서식7]   건축설계공모 서면 질의서	40

[서식8]   건축설계공모 참여(작품접수) 신청서	41

[서식9]   심사 후 입상작 확인용	42

[서식10]  규격봉투	43

[서식11]  심사용 설계도판(A1) 표시 요령	44

[서식12]  설계설명서(A3) 표지 작성 요령	45

[서식13]  사전접촉금지 서약서	46

[서식14]  건축개요	47

[서식15]  세부용도별 면적표	48

[서식16]  관계법규 검토서	49

[서식17]  개략공사비 산출내역서	50

[서식18]  개인정보 수집ㆍ이용 동의서	51

[서식19]  심사위원 기피신청서	52

〔서 식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			생년월일
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	건축사명			생년월일
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
김해시에서 시행하는 『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문, 설계공모지침 참조) ※ 두 개의 설계사무소가 공동 응모 시 공동응모자란에 기재함 2024. . . 신청인 : (인) (대표자) 김해시장 귀하
--------------------------- 절 취 선 ----------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호
※ 발주기관 : 김해시청

〔서 식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모

□ 발주기관 : 김해시청

당사는 『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.     .     .

○ 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

김해시장 귀하

〔서 식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 김해시에서 시행하는 『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2024.     .     .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

김해시장 귀하

〔서 식 4-1〕

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자 비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자 간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무 이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급 계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체 대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자 비율) ① 각 구성원의 출자 비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자 비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약 내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자 비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ·의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴 조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴 조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰 참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력 평가액 등 잔여 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자 비율은 탈퇴자의 출자 비율을 잔존구성원의 출자 비율에 따라 분할 하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로서 잔존구성원이 모두 동의 한 경우에는 자율적으로 출자 비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반 사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

김해시장 귀하

〔서 식 4-2〕

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 계약예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : ○○분야 설계

2. ○○○ : ○○분야 설계

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조 (공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담설계금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행내용과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당 설계에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024.   .    .

○○○ (인)

○○○ (인)

김해시장 귀하

〔서 식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
김해시에서 시행하는『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 김해시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서 식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 김해시에서 시행하는 『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든   행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고   이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년    월     일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

김해시장 귀하

〔서 식 7〕

건축 설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능.

김해시장 귀하

〔서 식 8〕

건축설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
김해시에서 시행하는 『진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모』에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다. 덧붙임 : 1. 심사용 설계도판(A1) 1매 2. 설계설명서(A3) 14부 3. USB(설계도판, 설계설명서) 2개 2025. . . 대표자 : (인) 김해시장 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

건축설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		생년월일

〔서 식 9〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 사진 붙임

〔서 식 10〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모 응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서 식 11〕

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(휴먼명조) - 테두리선 : 진하게(1.0mm) - 정열방식 : 중앙정렬
					20	20						40	20
(단위 : mm)
	20															20
	20											심사번호 기재란(공란)				40

※ 각 도면의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 삽입이 가능

※ 도판 테두리는 만들지 않음

〔서 식 12〕

설계설명서(A3) 표지 작성 요령

(단위 : mm)		40		20
							20
		심사번호 기재란 (공란)					40
진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모 설계설명서
(중앙에 한글휴먼명조, 글씨크기 32P, 진하게) ※ 위 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 접착제접착 편철, 테두리 없음

※ 심사번호 기재란 테두리선 진하게(1.0mm) 표기

〔서 식 13〕

사전접촉 금지서약서

본인은 김해시에서 시행하는 진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에   서약서를 제출합니다.

2024.   .    .

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

김해시장 귀하

〔서 식 14〕

- 건 축 개 요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	지하 층 / 지상 층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
필수반영 운동시설물 개요
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서 식 15〕

- 세부용도별 면적표 -

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서 식 16〕

- 관계법규 검토서 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서 식 17〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서 식 18〕

개인정보 수집･이용 동의서

□ 사 업 명 : 진영읍 다목적체육관 건립공사 건축설계공모

∎ 관 리 처 : 김해시(체육지원과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	기본 및 실시설계 준공일로부터 1년

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른  불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    ■동의함.     □동의하지 않음.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된  개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해     열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2024년    월    일

신청자 :                (인)

김해시장 귀하

〔서 식 19〕

심사위원 기피 신청서

당사는 『진영읍 다목적체육관 건립공사』 설계공모 심사와 관련하여 선정된 심사위원 중 기피사유에 해당되는 위원의 기피를 아래 양식에 따라 신청합니다.

아       래 -

심사위원명	근 무 처	비 고

심사위원 기피 사유

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나, 그 업체의      당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사대상 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원 또는 위원이 속한 법인(단체) 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인 이거나 대리인이었던 경우

마. 위원이 설계공모 공고일 기준 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

바. 위원이 설계공모 공고일 기준 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역     (하도급 포함), 감정 또는 검사를 한 경우

붙임  기피사유 관련 증빙자료 1부.

2025.    .    .

회사명 :

신청인 :             (인)

(대표자)

김해시장 귀하